{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Силовые разъемы"],"not_rendered":{"images":65},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Силовые разъемы","index":0,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"merged":[[1,1,1,11],[2,1,2,11],[3,8,3,11],[4,1,4,11],[5,8,5,11],[6,8,6,11],[7,8,7,11],[8,8,8,11],[9,8,9,11],[10,1,10,11],[11,8,11,11],[12,8,12,11],[13,8,13,11],[14,8,14,11],[15,1,15,11],[16,8,16,11],[17,8,17,11],[18,8,18,11],[19,1,19,11],[20,8,20,11],[21,8,21,11],[22,8,22,11],[23,8,23,11],[26,1,26,5],[54,1,54,7],[56,1,56,7],[58,1,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ООО\"Кседос\" 8(4967)76-25-51 www.maks-snab.ru"]
[null,"Силовые разъемы"]
[null,"Изображение","Артикул","Наименование","Фото","Цена","Описание","Защита","Геометрия"]
[null,"1х16 220-240 В"]
[null,null,"3101.301.0300","Вилка прямая каучук 2P+E 1x16 220-240V",null,{"v":39,"d":"39.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 50/54"]
[null,null,"3101.304.0300","Разъем с заглушкой каучук 2P+E 1x16 220-240V ",null,{"v":66,"d":"66.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 101/108"]
[null,null,"3101.306.0300","Розетка настенная каучук 2P+E 1x16 220-240V ",null,{"v":70,"d":"70.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 101/108"]
[null,null,"3101.307.0300","Розетка настенная с загл. наклон. 60 каучук 2P+E 1x16 220-240V ",null,{"v":90,"d":"90.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 101/108"]
[null,null,"3101.308.0300","Колодка тройная с загл. каучук 2P+E 1x16 220-240V ",null,{"v":182,"d":"182.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 318/344"]
[null,"3х16 380-415 В"]
[null,null,"3102.301.0300","Вилка прямая каучук 3P+E 3x16 380-415V ",null,{"v":97.9,"d":"97.90"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 91/97"]
[null,null,"3102.304.0300","Разъем с загл. каучук 3P+E 3x16 380-415V ",null,{"v":115,"d":"115.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 133/142"]
[null,null,"3102.306.0300","Розетка н/у с загл. каучук 3P+E 3x16 380-415V ",null,{"v":131.5,"d":"131.50"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 147/155"]
[null,null,"3102.307.0300","Розетка настенная с загл. наклон. 60 каучук 3P+E 3x16 380-415V",null,{"v":160,"d":"160.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 158/174"]
[null,"3х32 380-415 В"]
[null,null,"3103.301.0300","Вилка прямая каучук 3P+E 3x32 380-415V ",null,{"v":128.5,"d":"128.50"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 141/148"]
[null,null,"3103.304.0300","Разъем с загл. каучук 3P+E 3x32 380-415V ",null,{"v":149,"d":"149.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 204/216"]
[null,null,"3103.307.0300","Розетка настенная с загл. наклон. 60 каучук 3P+E 3x32 380-415V ",null,{"v":162,"d":"162.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 220/236"]
[null,"3х25 380-415 В"]
[null,null,"3104.301.0300","Вилка прямая каучук 3P+E 3x25 380-415V ",null,{"v":101.1,"d":"101.10"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 103/110"]
[null,null,"3104.304.0300","Разъем каучук 3P+E 3x25 380-415V ",null,{"v":101.1,"d":"101.10"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 166/173"]
[null,null,"3104.306.0300","Розетка н/у каучук 3P+E 3x25 380-415V ",null,{"v":117,"d":"117.00"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 161/169"]
[null,null,"3104.307.0300","Розетка настенная с загл. наклон. 60 каучук 3P+E 3x25 380-415V ",null,{"v":119.7,"d":"119.70"},"Цвет - черный\nМатериал - каучук\nВес нетто/брутто (г) - 199/214"]
[]
[null,"Надежность и защита..."]
[null,"Силовые разъемы предназначены для использования в сложных эксплуатационных условиях. Благодаря своему корпусу, препятствующему попаданию воды, пыли, масел, обладающему антикоррозийным эффектом, разъемы используются при высокой и низкой температуре, в пыли, в помещениях с повышенной влажностью и других неблагоприятных условиях. Применяются в производстве, строительстве и машиностроении."]
[null,"ПРЕИМУЩЕСТВА: "]
[null,"• Отличаются хорошими изоляционными и износостойкими свойствами;"]
[null,"• Легко монтируются;"]
[null,"• Имеют высокую надежность и долгий срок и службы."]
[null,"На розетках указана степень защиты IP20 или IP44, что это означает?"]
[]
[null,"Код IP – обозначает степень защиты от внешних воздействий в соответствии с нормами европейских стран."]
[null,"Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь розетки посторонних предметов и пыли:0 - защиты нет;"]
[null,"1 - размером от 50 мм;"]
[null,"2 - размером от 12 мм;"]
[null,"3 - размером от 2,5 мм;"]
[null,"4 - размером от 1 мм;"]
[null,"5 - защита от пыли;"]
[null,"6 - полная защита от пыли."]
[]
[null,"Вторая цифра (от 0 до 8) – стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифра – тем выше защита:"]
[null,"0 - защиты нет;"]
[null,"1 - от вертикально падающих капель;"]
[null,"2 - от капель воды, падающих под углом 15°;"]
[null,"3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;"]
[null,"4 - от брызг;"]
[null,"5 - от водяных струй;"]
[null,"6 - от мощных водяных струй;"]
[null,"7 - от временного погружения в воду;"]
[null,"8 - от продолжительного погружения в воду."]
[]
[null,"Что такое номинальный ток?"]
[null,"Это ток, на который рассчитано данное электрооборудование. Допустим розетка рассчитана на ток в 10 А. Чтобы рассчитать суммарную мощность приборов, которые можно подключить к данной розетке значение номинального тока умножаем на напряжение: 10А х 220В = 2200 Вт. Суммарная мощность электроприборов подключаемых через данную розетку не должна превышать 2200 Ватт."]
[null,"В чем отличие между розетками для открытой и скрытой проводки?"]
[null,"Розетки для скрытой проводки чаще всего устанавливают в жилых домах. Все токоведущие части розетки находятся внутри стены. При открытой проводке провода проложены поверх стен или в кабельных каналах. Существуют промежуточные варианты."]
[null,"Чем обычная розетка отличается от розетки с заземлением?"]
[null,"Обычная розетка, установленная в большинстве домов, имеет два отверстия. К ней подходят два провода, по которым идет напряжение. В розетках с заземлением добавляется третий контакт. Следовательно, к ней должны подходить три провода. Два обычных и так называемая “земля”."]