{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["прайс-лист СООО Евроавтоматика "],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"прайс-лист СООО Евроавтоматика ","index":0,"n_rows":211,"n_cols":10,"rows_kept":211,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[8,2,8,6],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[205,3,205,6],[206,3,206,6],[207,3,207,6],[209,3,209,6],[210,3,210,6],[222,0,222,6],[223,0,223,6],[225,0,225,6],[226,0,226,6],[228,0,228,6],[229,0,229,6],[230,0,230,6],[231,0,231,6],[232,0,232,6],[233,0,233,6],[234,0,234,6],[235,0,235,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"г .Москва"]
[null,"ул. Мещерякова,7"]
[null,"тел. (495)987-11-37"]
[null,"mail: electropolus@list.ru"]
[null,"http://www.100amper.ru"]
[]
["Наименование","Краткая характеристика","Ток ","Напряжение","IP","Тип контак-та ","Цена с НДС, руб.",null,null," "]
[]
[null,"УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ"]
[null,"СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ (ФОТОРЕЛЕ)"]
["AZH","встроенный фотодатчик,  монтаж на плоскость","10А","230В",65,"1Z",642]
["AZH-106","встроенный фотодатчик,  монтаж на плоскость","16А ","230В",65,"1Z",712]
["AWZ","встроенный фотодатчик, с внутренним присоединением, монтаж на плоскость","16А ","230В",65,"1Z",712]
["AWZ 30","встроенный фотодатчик, с внутренним присоединением, монтаж на плоскость","30А ","230В",65,"1Z",850]
["AWZ 30-10/38","выносной герметичный фотодатчик, IP-65, монтаж на плоскость","30А","230В",40,"1Z",{"v":1147,"d":"1,147"}]
["AWZ 30 Плюс","выносной герметичный фотодатчик \"Плюс\",  монтаж на плоскость ","30А ","230В",40,"1Z",{"v":1180,"d":"1,180"}]
["AZH-S","выносной герметичный фотодатчик,  IP65, монтаж на плоскость","16А ","230В",20,"1Z",712]
["AZH-S Плюс","выносной герметичный фотодатчик \"Плюс\", монтаж на плоскость ","16А ","230В",20,"1Z",800]
["AZ-B","выносной герметичный фотодатчик, IP65, монтаж на DIN-рейке 35 мм, 2 модуля","16А ","230В",20,"1Z",712]
["AZ-BU NEW","выносной герметичный фотодатчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм, 2 модуля","16А","12-260В AC/DC",20,"1Z",860]
["AZ-B Плюс","выносной герметичный фотодатчик \"Плюс\", монтаж на DIN-рейке 35 мм, 2 модуля","16А ","230В",20,"1Z",857]
["AZ-112","выносной герметичный фотодатчик, IP65, монтаж на DIN-рейке 35 мм, 1 модуль ","16А ","230В",20,"1Р",850]
["AZ-112 Плюс","выносной герметичный фотодатчик \"Плюс\", монтаж на DIN-рейке 35 мм, 1 модуль","16А ","230В",20,"1Р",938]
[null,"ЛЕСТНИЧНЫЕ АВТОМАТЫ (ТАЙМЕРЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ)"]
["ASO-220","монтаж на плоскость","10А ","230В",65,"1Z",629]
["ASO-201","монтаж на плоскость","16А ","230В",20,"1Z",629]
["ASO-205","для установки в монтажную коробку Ø 60мм","8А ","230В",40,"1Z",629]
["ASO-202","монтаж на плоскость, с антиблокировкой","16А ","230В",20,"1Z",784]
["AS-B220","монтаж на DIN-рейке 35 мм, 2 модуля","16А ","230В",20,"1Z",581]
["AS-223","монтаж на DIN-рейке 35 мм, с антиблокировкой, 1 модуль","16А ","230В",20,"1Z",723]
["AS-221T","монтаж на DIN-рейке 35 мм, с предупреждением о выключении, 2 модуля","10А ","230В",20,"1Z",927]
["AS-222T","монтаж наDIN-рейке 35 мм, с предупреждением о выключении и антиблокировкой, 2 модуля ","10А ","230В",20,"1Z",950]
["AS-212","монтаж на DIN-рейке 35 мм, 1 модуль","16А ","230В",20,"1Z",667]
[null," ЛЕСТНИЧНЫЕ АВТОМАТЫ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ"]
["ASO-204 ","монтаж на плоскость, дальность обнаружения 5 м, \"мягкий старт\", для ламп накаливания и галогенных","1,2А ","230В",20,"1Z",709]
["ASO-203 ","монтаж на плоскость, дальность обнаружения 5 м, для всех типов ламп","10А ","230В",20,"1Z",709]
[null,"ЛЕСТНИЧНЫЕ АВТОМАТЫ С АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ"]
["ASO-207 ","регулируемый акустический порог, фотодатчик, \"мягкий старт\", для ламп накаливания и галогенных","0,7А","230В",40,null,264]
["ASO-207-1","фиксированный акустический порог, без фотодатчика, \"мягкий старт\", для ламп накаливания и галогенных","0,7А","230В",40,null,237]
["ASO-208 ","регулируемый акустический порог, фотодатчик, для всех типов ламп","0,1/0,7А ","230В",40,null,329]
["ASO-208-1 ","фиксированный акустический порог, без фотодатчика, для для всех типов ламп","0,1/0,7А ","230В",40,null,284]
[null,"ИМПУЛЬСНЫЕ РЕЛЕ (БИСТАБИЛЬНЫЕ)"]
["BIS-411","монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В ",20,"1Р",677]
["BIS-402","для установки в монтажную коробку Ø 60мм","10А ","230В ",40,"1Z",677]
["BIS-413","с встроенным лестничным автоматом, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В ",20,"1Р",916]
["BIS-403","с встроенным лестничным автоматом, для установки в монтажную коробку  Ø 60 мм ","10А ","230В ",40,"1Z",916]
["BIS-414","управление двумя нагрузками, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х10А ","230В ",20,"2х1Z",996]
["BIS-404","управление двумя нагрузками, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм","2х5А  ","230В",40,"2х1Z",856]
["BIS-412","для группового режима работы, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16A  ","230B",20,"1Р",864]
[null,"РЕГУЛЯТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ"]
["SCO-811 ","для работы с лампами накаливания и галогенными лампами, монтаж на DIN-рейке 35 мм","1,5А ","220В",20,null,821]
["SCO-812 ","для работы с лампами накаливания и галогенными лампами, функция памяти, монтаж на DIN-рейке 35 мм","1,5А ","220В",20,null,821]
[null,"КОНТРОЛЬ ФАЗ И НАПРЯЖЕНИЯ"]
[null,"АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ) "]
[null,"КОНТРОЛЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ НАЛИЧИЯ ФАЗ"]
["CZF","монтаж на плоскость","8А ","3х400/230+N",65,"1Z",687]
["CZF-B","монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","3х400/230+N",20,"1Z",598]
["CZF-BR ","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения и  времени отключения","2х8А","3х400/230+N",20,"1Z, 1R",739]
["CZF-BT ","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения и  времени отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения","2х8А","3х400/230+N",20,"1Z, 1R",900]
["CZF-310","монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","3х400/230+N",20,"1Р",688]
["CZF-311","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения","8А ","3х400/230+N",20,"1Р",758]
["CZF-312","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога, без задержки отключения","8А ","3х400/230+N",20,"1Z, 1R",824]
["CZF-331","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения ","2х8А","3х400/230+N",20,"2Р",866]
["CZF-333","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения, без нулевого провода","8А ","3х400В",20,"1Р",{"v":1143,"d":"1,143"}]
[null,"КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ"]
["CKF","монтаж на плоскость","8А ","3х400/230+N",65,"1Z",741]
["CKF-B","монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","3х400/230+N",20,"1Z",674]
["CKF-BR ","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения, регулировка времени отключения ","2х8А","3х400/230+N",20,"1Z, 1R",775]
["CKF-BT ","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения и  времени отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения","2х8А","3х400/230+N",20,"1Z, 1R",{"v":1015,"d":"1,015"}]
["CKF-316","монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","3х400/230+N",20,"1Р",792]
["CKF-317","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения","8А ","3х400/230+N",20,"1Р",833]
["CKF-337","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения, без нулевого провода","8А ","3х400В",20,"1Р",{"v":1200,"d":"1,200"}]
[null,"КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ И СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ КОНТАКТОРА"]
["CZF-2","монтаж на плоскость ","8А ","3х400/230+N",20,"1Z",614]
["CZF-2B","монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","3х400/230+N",20,"1Z",838]
["CZF-2BR","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения","8А ","3х400/230+N",20,"1Z",898]
["CZF-332","монтаж на DIN-рейке 35 мм, регулировка порога отключения","8А ","3х400/230+N",20,"1Р",{"v":1008,"d":"1,008"}]
[null,"РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ"]
["CP-710","однофазный, контроль верхнего и нижнего  значений напряжения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","230В",20,"1Р",{"v":1206,"d":"1,206"}]
["CP-720","однофазный, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","150-450В",20,"1Р",{"v":1536,"d":"1,536"}]
["CP-721 ","однофазный, микропроцессорный, цифровая индикация напряжения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","30А ","150-450В",20,"1Z",{"v":1711,"d":"1,711"}]
["CP-730","трехфазный, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","3х400/230+N",20,"1Р",{"v":2014,"d":"2,014"}]
["CP-731 ","трехфазный, микропроцессорный, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, контроль ассиметрии,чередования фаз, монтаж на DIN-рейке 35 мм ","2х8А","3х400/230+N",20,"1Z, 1R",{"v":2387,"d":"2,387"}]
["СР-733 ","трехфазный, контроль нижнего значения напряжения, 3 выхода на каждую фазу, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х8А ","3х400/230+N",20,"3х1Z",{"v":2399,"d":"2,399"}]
["CP-734 ","трехфазный, контроль нижнего значения напряжения, 3 выхода на каждую фазу, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х8А ","3х400/230+N",20,"3х1R",{"v":2399,"d":"2,399"}]
[null,"АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ФАЗ"]
["PF-431","с приоритетной фазой, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х16А ","3х400/230+N",20,"1Z",{"v":2260,"d":"2,260"}]
["PF-441","с приоритетной фазой и выходами для контакторов, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х16А ","3х400/230+N",20,"1Z",{"v":3418,"d":"3,418"}]
["PF-451","с выходами для контакторов, с регулируемыми верхними  (230-260) и нижними (150-210) значениями напряжения переключения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х16А ","3х400/230+N",20,"1Z",{"v":3663,"d":"3,663"}]
[null,"УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ"]
["LK-712","сигнализация наличия одной фазы,  монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"230В",20,null,230]
["LK-713","сигнализация наличия трех фаз,  монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"3х400/230+N",20,null,315]
["LK-714 ","сигнализация наличия 2-х напряжений, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"230В",20,null,315]
["WN-711","однофазный, светодиодная шкала, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"230В",20,null,911]
["WN-723","трехфазный, светодиодная шкала, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":2011,"d":"2,011"}]
["WN-1 ","однофазный, 100-300В, цифровая индикация, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"230В 50Гц",20,null,{"v":2095,"d":"2,095"}]
["WN-3 ","трехфазный, 100-300В, цифровая индикация, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":2707,"d":"2,707"}]
[null,"УКАЗАТЕЛИ ТОКА"]
["WT-1","однофазный, 0-20А, цифровая индикация, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"230В",20,null,{"v":2568,"d":"2,568"}]
["WT-1-75 NEW","однофазный,для работы с трансформаторами тока 30/5, 40/5, 50/5 ,75/5",null,"230В",20,null,{"v":2626,"d":"2,626"}]
["WT-1-300 NEW","однофазный,для работы с трансформаторами тока 100/5, 150/5, 200/5 ,300/5",null,"230B",20,null,{"v":2626,"d":"2,626"}]
["WT-1-750 NEW","однофазный,для работы с трансформаторами тока 400/5, 500/5, 600/5 ,750/5",null,"230B",20,null,{"v":2626,"d":"2,626"}]
["WT-1-1000 NEW","однофазный,для работы с трансформаторами тока 800/5, 1000/5, 1200/5 ,1500/5",null,"230B",20,null,{"v":2626,"d":"2,626"}]
["WT-3","трехфазный, 0-20А, цифровая индикация, монтаж на DIN-рейке 35 мм",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":3771,"d":"3,771"}]
["WT- 3-75 NEW","трехфазный, для работы с трансформаторами тока 30/5, 40/5, 50/5, 75/5",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":3850,"d":"3,850"}]
["WT- 3-300 NEW","трехфазный, для работы с трансформаторами тока 100/5, 150/5,200/5, 300/5",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":3850,"d":"3,850"}]
["WT- 3-750 NEW","трехфазный, для работы с трансформаторами тока 400/5, 500/5,600/5, 750/5",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":3850,"d":"3,850"}]
["WT- 3-1000 NEW","трехфазный, для работы с трансформаторами тока 800/5, 1000/5, 1200/5,1500/5",null,"3х400/230+N",20,null,{"v":3850,"d":"3,850"}]
[null,"УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ"]
[null,"РЕЛЕ ВРЕМЕНИ"]
["PCA-512","с задержкой выключения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","230В ",20,"1Р",{"v":1094,"d":"1,094"}]
["PCA-512U ","с задержкой выключения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А","12-264В AC/DC ",20,"1Р",{"v":1240,"d":"1,240"}]
["PCR-513","с задержкой включения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","230В ",20,"1Р",{"v":1094,"d":"1,094"}]
["PCR-513U","с задержкой включения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","12-264В AC/DC ",20,"1Р",{"v":1240,"d":"1,240"}]
["PCA-514","с задержкой выключения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","230В ",20,"2Р ",{"v":1174,"d":"1,174"}]
["PCR-515","с задержкой включения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","230В",20,"2Р ",{"v":1152,"d":"1,152"}]
["RV-01 NEW","с задержкой включения, 1-120 сек., монтаж на DIN-рейке 35 мм ","16А ","230В",20,"1Р",898]
["RV-02 NEW","с задержкой выключения, 1-120 сек., монтаж на DIN-рейке 35 мм ","16А ","230В",20,"1Р",898]
["PCU-510","многофункциональное, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х5А ","230В ",20,"2Р",{"v":1221,"d":"1,221"}]
["PCU-511","многофункциональное, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","230В ",20,"1Р",{"v":1185,"d":"1,185"}]
["PCU-511U ","многофункциональное, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А  ","12-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":1302,"d":"1,302"}]
["PCU-520","многофункциональное, с 2 независимыми выдержками времени, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","230В ",20,"2Р",{"v":1764,"d":"1,764"}]
["PCS-516","многофункциональное, с входами START и RESET, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","230В",20,"1Р",{"v":1467,"d":"1,467"}]
["PCS-516U ","многофункциональное, с входами START и RESET, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А  ","12-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":1613,"d":"1,613"}]
["PCS-517","многофункциональное, цифровая индикация, вход управления, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","24-264В",20,"1Р",{"v":2264,"d":"2,264"}]
["PCS-517.1","многофункциональное, цифровая индикация, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16A ","24-264B",20,"1Р",{"v":2100,"d":"2,100"}]
["PCS-506","многофункциональное, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм","8А ","230В ",20,"1Z",{"v":1080,"d":"1,080"}]
["PO-415","с задержкой выключения управляющим контактом, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А ","230В ",20,"1Р",716]
["PO-406","с задержкой выключения управляющим контактом, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм","10А ","230В ",20,"1Z",703]
["PCG-417","\"звезда-треугольник\", для запуска электродвигателей, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","230В",20,"2х1Z",{"v":1332,"d":"1,332"}]
[null,"РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ"]
["PCZ-521","одноканальное, 125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А  ","24-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":2093,"d":"2,093"}]
["PCZ-522","двухканальное, 2х125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х16А  ","24-264В AC/DC",20,"2х1Р",{"v":2497,"d":"2,497"}]
["PCZ-523","одноканальное, импульсное, длительность импульса от 1сек. до 99мин. 59сек., 2х125 вкл/выкл,                          монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","24-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":2740,"d":"2,740"}]
["PCZ-524","одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","24-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":2497,"d":"2,497"}]
["PCZ-525 NEW","одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, установка независимых программ работы по дням недели, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","24-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":2857,"d":"2,857"}]
["PCZ-527 NEW","двухканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, установка независимых программ работы по дням недели,  монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х16А "," 24-264В AC/DC ",20,"2х1Р",{"v":3138,"d":"3,138"}]
["PCZ-529","одноканальное, 100 пар вкл./выкл., годовое, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","24-264В AC/DC",20,"1Р",{"v":2800,"d":"2,800"}]
["STP-541","одноканальное, четырехвременное, для программного изменения направления вращения электродвигателей, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х16А  ","24-264В AC/DC",20,"2х1Р",{"v":2725,"d":"2,725"}]
[null,"КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА"]
[null,"РЕЛЕ ТОКА ПРИОРИТЕТНЫЕ"]
["PR-602","2-15А, монтаж на плоскость","16А ","230В",20,"1Z",{"v":1103,"d":"1,103"}]
["PR-603","2-15А, сквозной канал, монтаж на плоскость ","16А ","230В",20,"1Z",{"v":1139,"d":"1,139"}]
["PR-612","2 - 15А, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Р",{"v":1186,"d":"1,186"}]
["PR-613","2 - 15А, сквозной канал, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Z",{"v":1217,"d":"1,217"}]
["PR-614","для работы с внешним трансформатором тока, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Р",{"v":1276,"d":"1,276"}]
["PR-615","4 - 30А, сквозной канал, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Z",{"v":1276,"d":"1,276"}]
["PR-617","2-15А, сквозной канал, для защиты электродвигателей, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Z",{"v":1350,"d":"1,350"}]
[null,"ОГРАНИЧИТЕЛИ МОЩНОСТИ"]
["OM-2","однофазный, диапазон контролируемой мощности 200-2000Вт, монтаж на плоскости","10А","230В",20,"1Z",{"v":1079,"d":"1,079"}]
["ОМ-3","однофазный, диапазон контролируемой мощности 0,5-5 кВТ, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А","230В",20,"1Z",{"v":1676,"d":"1,676"}]
["ОМ-630 NEW","трехфазный, микропроцессорный, многофункциональный, диапазон контролируемой мощности 5 -50 кВТ, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А","3х400/230+N",20,"2х1Р",{"v":5915,"d":"5,915"}]
["ОМ-630-1  NEW","трехфазный, микропроцессорный, многофункциональный, для работы с трансформаторами тока, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","3х400/230+N",20,"1Р",{"v":5646,"d":"5,646"}]
["ОМ-630-2  NEW","трехфазный, микропроцессорный, многофункциональный, для работы с трансформаторами тока, монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","3х400/230+N",20,"2х1Р",{"v":5915,"d":"5,915"}]
["OM-631","однофазный, диапазон контролируемой мощности 200-2000Вт, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А","230В",20,"1Z",{"v":1134,"d":"1,134"}]
["ОМ-611","однофазный, для работы с внешним трансформатором тока, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А","230В",20,"1Р",{"v":1369,"d":"1,369"}]
["СЧ-01","счетчик числа отключений нагрузки для совместной работы с ограничителями, 1÷ 100 откл., вход сброса, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Z",898]
[null,"КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ"]
[null,"РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ"]
["RT-820","диапазон температур от +4 до +300 С, выносной датчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм ","16А ","230В",20,"1Р",{"v":1276,"d":"1,276"}]
["RT-821","диапазон температур от -4 до +50 С, выносной датчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","150-240В",20,"1Р",{"v":1276,"d":"1,276"}]
["RT-821.1","диапазон температур от -4 до +50 С,  выносной датчик, гистерезис 30 С, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Р",996]
["RT-822","диапазон температур от +30 до +600С, выносной датчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Р",{"v":1276,"d":"1,276"}]
["RT-823","диапазон температур от +60 до +950С, выносной датчик с термоустойчивым проводом,                                       монтаж на DIN-рейке  35 мм  ","16А ","230В",20,"1Р",{"v":1421,"d":"1,421"}]
["RT-820М ","диапазон температур -25 до +1300С, микропроцессорный, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик с термоустойчивым проводом, монтаж на DIN-рейке  35 мм ","16А ","230В",20,"1Z",{"v":1853,"d":"1,853"}]
[null,"ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ"]
["CR-810"," для работы с внешними термисторными датчиками, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А","230В",20,"1Р",{"v":1125,"d":"1,125"}]
[null,"АВТОМАТЫ (РЕЛЕ) КОНТРОЛЯ УРОВНЯ"]
["PZ-828","одноуровневый, монтаж на DIN-рейке 35 мм","16А ","230В",20,"1Р ",{"v":1214,"d":"1,214"}]
["PZ-829","двухуровневый,  монтаж на DIN-рейке 35 мм ","2х16А ","230В",20,"2х1Р",{"v":1879,"d":"1,879"}]
["PZ-830 ","трехуровневый, контроль аварийного уровня, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х16А ","230В",20,"3х1Р",{"v":2846,"d":"2,846"}]
["PZ-831 ","трехуровневый, независимый контроль по каждому уровню, монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х16А ","230В",20,"3х1Z",{"v":2587,"d":"2,587"}]
[null,"ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ) РЕЛЕ"]
["PK-1P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм ","16А ","12,24,48В АС/DC",20,"1Р",428]
["PK-1P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм ","16А","110, 220В 50Гц",20,"1Р",428]
["PK-2P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм","2х8А ","12,24,48В АС/DC",20,"2Р",465]
["PK-2P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм ","2х8А","110, 220В 50Гц",20,"2Р",465]
["PK-3P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм ","3х7А","12,24,48В АС/DC",20,"3Р",608]
["PK-3P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм","3х7А","110, 220В 50Гц",20,"3Р",608]
["PK-4P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм","4х5А ","12,24,48В АС/DC",20,"4Р",661]
["PK-4P/Un","монтаж на DIN-рейке 35 мм","4х5А ","110, 220В 50Гц",20,"4Р",661]
["PK-4PZ NEW","монтаж на DIN-рейке 35 мм","4х8А","12,24,48В АС/DC",20,"2P,2Z",432]
["PK-4PZ NEW","монтаж на DIN-рейке 35 мм","4х8А","110,230В АС",20,"2P,2Z",432]
["РК-4PR NEW","монтаж на DIN-рейке 35 мм","4х8А","12,24,48В АС/DC",20,"2P,2Z",432]
["РК-4PR NEW","монтаж на DIN-рейке 35 мм","4х8А","110,230В АС",20,"2P,2Z",432]
[null,"ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ"]
["ОР-230 ","для фильтрации и подавления индустриальных помех, защита электрооборудования импульсов перенапряжения, монтаж на DIN-рейке 35 мм","10А","230В 50Гц",20,null,{"v":1513,"d":"1,513"}]
[null,"РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЕТАМИ"]
["STR-21 ","управление двумя кнопками, монтаж на плоскости","8А ","230В",20,"1Z",{"v":1149,"d":"1,149"}]
["STR-22 ","управление одной кнопкой, монтаж на плоскости","8А ","230В",20,"1Z",{"v":1149,"d":"1,149"}]
["STR-421 ","управление одной кнопкой, монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","230В",20,"1Z",{"v":1149,"d":"1,149"}]
["STR-422 ","управление двумя кнопками, монтаж на DIN-рейке 35 мм","8А ","230В",20,"1Z",{"v":1149,"d":"1,149"}]
["SEP-01 ","разделитель сигналов, монтаж на DIN-рейке 35 мм","1А ","230В",20,null,253]
[null,"ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ"]
["ШУН-1","однофазный, диапазон контролируемой мощности 0,5-5 кВт, счетчик числа отключений, функция блокировки включения нагрузки, выключатель нагрузки 25А, контактор 25А","25А ","230В",54,null,{"v":6857,"d":"6,857"}]
["ШУН-3","трехфазный, диапазон контролируемой мощности 3,5-50 кВт, счетчик числа отключений, функция блокировки включения нагрузки, выключатель нагрузки 63А, контактор 63А","63А ","230В",54,null,{"v":15182,"d":"15,182"}]
[]
[]
[]
[null,"Гарантия на продукцию - 24 месяца!",null,"     Центр технической поддержки:"]
[null,"Гарантия на реле времени программируемые - 36 месяцев!",null,"                                               г. Лида, ул. Качана,19"]
[null,"Подробную информацию о наших партнерах можно узнать на сайте: http:// www.fif.by ",null,"                         тел. (01545) 2 96 21, 2 96 22"]
[{"$nulls":6},"3 31 00, 2 49 30"]
[{"$nulls":3},"                         тел. (029) 319 43 73, 282 96 22"]
[{"$nulls":3},"                         mail: texotdel@fif.by"]