{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":52,"n_cols":3,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[5,0,9,0],[10,0,14,0],[15,0,17,0],[18,0,19,0],[18,2,19,2],[20,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,0,32,0],[33,0,35,0],[36,0,38,0],[39,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,47,0],[48,0,49,0],[48,2,49,2],[50,0,51,0],[50,2,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Прайс-лист"]
["ООО \"РЕГИОН ДП\""]
["Тел: +7 925-834-14-85, (495) 515-14-96, факс 515-72-09, склад (495) 515-51-71"]
["Сайт: www.omm.ru E-mail: AVKoryakin@gmail.com"]
[null,"Название прибора / Технические характеристики","Цена с НДС"]
[1,"ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г – МЕГАОММЕТРЫ.                                                                                                ТУ25-7534.014-90"]
[null,"Предназначены для измерения R изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Диапазон измерения:"]
[null,"ЭС0202/1-Г   0-1000 МОм,     измерительное напряжение 100, 250, 500 В;",{"v":5740,"d":"5,740р."}]
[null,"ЭС0202/2-Г 0-10000 МОм, измерительное напряжение 500, 1000, 2500 В.",{"v":6200,"d":"6,200р."}]
[null,"Прибор в сумке с комплектом шнуров из трёх проводников со щупами. Питание осуществляется от встроенного электромеханического генератора. Габарит. разм. 166х130х200мм, Масса нетто 2,0 кг                                                                                 Выпускаются взамен М4100/1-5"]
[2,"ЭС0210, ЭС0210/Г – МЕГАОММЕТРЫ                                                                                          ТУ У 3.28-00226106-033-99"]
[null,"Предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте. Диапазон измерения напряжения 0-600 В:      ЭС0210/1,ЭС0210/1-Г –     0-1000 МОм,     измерительное напряжение 100, 250, 500 В;"]
[null,"ЭС0210/2,ЭС0210/2-Г –   0-10000 МОм, ЭС0210/3,ЭС0210/3-Г – 0-100000 МОм, изм.   напряжение 500, 1000, 2500 В. Питание осуществляется ЭС0210 – от сети переменного тока, потребляемая мощность - не более 10 В А;"]
[null,"ЭС0210/-Г от встроенного электромеханического генератора. Габаритные размеры футляра 150х212х295 мм. ",{"v":6600,"d":"6,600р."}]
[null,"Масса – 2,8 кг.                                                                                                                               ЭС0210- взамен Ф4100, Ф4101,Ф4102/1-2 "]
[3,"ЦР0200 – ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ.                          ТУ 25-7534.0009-89"]
[null,"Предназначен для определения расстояния до места повреждения кабеля (до 40км) типа «заплывающий пробой» и до места с пониженным электрическим сопротивлением изоляции силовых электрических высоковольтных кабелей. ",{"v":13420,"d":"13,420р."}]
[null,"Габаритные разм. измерителя 335х305х140 мм, ПУ напряжения – 140х110х700 мм. Масса 6,5 кг.                                                                                                                                                                 Взамен Щ4120"]
[4,"Щ41160 – ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЦИФРОВОЙ.                                 ТУ 25-0413.0123-84",{"v":12650,"d":"12,650р."}]
[null,"Предназначен для измерения тока однофазного замыкания цепи фаза-нуль в сетях переменного тока  380/220 В. диапазон измерений тока однофазного КЗ 10-1000 А. Габаритные разм. 335х305х140 мм. Масса 7,0 кг.                                                                                                                Взамен М417"]
[5,"ЭК0200 – ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКА КЗ                                   ТУ 25-7534.0007-89"]
[null,"Предназначен для измерений действующих значений напряжения прикосновения на электрофицированных объектах и тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль в сетях переменного тока 380/220 В частотой 50, 60 Гц с глухозаземлённой нейтралью. Диапазон измерения тока КЗ 0-2 кА. Диапазон измерения напряжения прикосновения 0-250 В.",{"v":14000,"d":"14,000р."}]
[null,"Габаритные размеры  345х265х135 мм. Масса 6,0 кг.                                                                                    Взамен М417, Щ41160"]
[6,"Ф4103-М1 – ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.                                                      ТУ 25-7534.0006-87"]
[null,"Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений. Диапазон измерений: 0-0,3; 0-1; 0-3; 0-10; 0-30;  0-100;  0-300;  0-1000;  0-3000;  0-15000 Ом.",{"v":6400,"d":"6,400р."}]
[null,"Габаритные размеры 305х125х155 мм. Масса 2,2 кг.                                                                                                     Взамен М416"]
[7,"П4126М2 – КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К ПРИБОРУ Ф4103-М1                                      ТУ 25-04-1328-76"]
[null,"В состав комплекта входит:3 штыря, 4 каркаса с проводом (по 25 м) в футляре. Габ. разм. 600х150х150 мм. Масса 2,7 кг",{"v":1900,"d":"1,900р."}]
[8,"Ф4106 и Ф4106А – ПРИБОР КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ.                                                                           ТУ 25-0413.0074-83 "]
[null,"Предназначен для измерения сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении до величины сопротивления вставки в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением. Диапазон измерений от 0,02 до 5 МОм. Щитовой. Габаритные разм. РУ – 175х98х43 мм, ПУ – 80х80х100 мм. Масса – 1,5 кг.                                                Взамен МКН 380",{"v":3500,"d":"3,500р."}]
[9,"Ф4104–М1  –  МИКРООММЕТР                                                                                                                    ТУ 25-7534.0010-88"]
[null,"Предназначен для измерения сопротивления постоянному току. Диапазон измерения 0-100 мкОм; 0-1, 0-10, 0-100 мОм;   0-1, 0-10, 0-100 Ом; 0-1, 0-10, 0-100 кОм; 0-1, 0-10 МОм. В комплекте со щупами и клещами.",{"v":8600,"d":"8,600р."}]
[null,"Габаритные размеры – 305х125х155 мм. Масса комплекта 4,0 кг.                                                                              Взамен Ф 415"]
[10,"М 419 – ОММЕТР                                                                                                                                               ТУ 25-04-3729-79"]
[null,"Предназначен для измерения сопротивления изоляции сетей переменного тока. находящихся под напряжением, с изолиро-ванной нейтралью. Щитовой. Диапазон измерений от 0 до 5 Мом. Габаритные размеры  80х80х100 мм. ",{"v":1370,"d":"1,370р."}]
[null,"Масса – 0,3 кг.                                                                                                                                                                   Взамен М 143"]
[11,"ЭС0212 – ОММЕТР                                                                                                                                           ТУ У 17-001-5-2000"]
[null,"Предназначены для измерения электрического сопротивления заземляющей проводки, установления факта её обрыва и обнаружения напряжения переменного тока до 380 В, частотой 50-400 Гц на оборудовании при нарушении изоляции. Диапазон измерений от 0,05 до 20 Ом. Класс точности 1,5.  Питание – элемент 1,5 В.",{"v":2220,"d":"2,220р."}]
[null,"Габаритные размеры – 150х70х200 мм. Масса – 1,0 кг.                                                                                                 Аналог М372"]
[12,"АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ЛАТР-1,25,  ЛАТР-2,5                                                     ТУ У 3.49-00226106.057-2000"]
[null," Однофазные, предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50 (60) Гц. Номинальное первичное напряжение 220 В. Пределы регулирования вторичного напряжения при номинальном первичном напряжении и номинальной нагрузке от 0 до 250 В. Номинальный ток нагрузки: ЛАТР-1,25 – 5 А; ЛАТР-2,5 – 10 А. ",{"v":3150,"d":"3,150р."}]
[null,"Ток холостого хода не более 0,5 А. Габаритные размеры – 235х130х200 мм; 235х145х200 мм. Масса – 6 кг, 8 кг."]
[13,"ЦК0220 - ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ ФАЗА-НОЛЬ                                              ТУ У 31.2-00226106-008-2004"]
[null,"Измеряет ток КЗ в диапазоне 10-10 000А, полное, активное, реактивное сопротивление в диапазоне 0,22-22 Ом, с погрешностью +/- 5%, напряжение переменного тока в диапазоне 180-245 В, вычисляет угол сдвига между U и I, имеет память на 10 измерений. Габаритные размеры 335х305х140 мм. Масса - 6 кг (с ЗИП)",{"v":17820,"d":"17,820р."}]
[14," ЦИФРОВОЙ МЕГАОММЕТР ЦС0202-1, ЦС0202-2 (для севера)                                                 ТУ У 31.2-00226106-011:2008","ЦС0202-1"]
[null,"Измеряет сопротивление изоляции, напряжение, определяет Кабс. Диапазон показаний: от 0-200 ГОм, диапазон измерения: от 200 кОм до 100 ГОм, измерительное напряжение: от 100В до 2500 В с дискретностью установки 50В. Ток в измерительной цепи не более 2мА. Дисплей позволяет оператору работать в диалоговом режиме.",{"v":8760,"d":"8,760р."}]
[null,"Масса: не более 1кг. Габ.размеры-220х156х61мм. Комплектуется адаптером, аккумуляторами и ком-м шнуров.","ЦС0202-2"]
[null,null,{"v":10350,"d":"10,350р."}]
[15," ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЦС4107 с цифровым отсчетом                                                                               ",{"v":11500,"d":"11,500р."}]
[null,"Предназначенный для измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств, определения удельного сопротивления грунта. Диапазон измерения – от 10 mΩ до 20 kΩ. Допустимые значения сопротивлений электродов для измеряемых сопротивлений.                                               "]
[16,"МИКРООММЕТР- ЦС4105-многофункиональный цифровой.                                                      ТУ У 33.2-00226106012:2009",{"v":9500,"d":"9,500р."}]
[null,"Предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току компонентов электрических цепей, не находящихся под напряжением. Диапазоны измерения микроомметра: от 10 мкОм до 3 мОм (Предел 3 мОм);от 1 до 300 мОм (Предел 300 мОм);от 0,1 до 50 Ом (Предел 50 Ом). Режимы работы микроомметра – автоматический или ручной.· Габаритные размеры – 230 мм х 140 мм х 58 мм.                                                                                                  Взамен Ф4104-М1 "]