{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Содержание","AHD","DVR","NVR","IPC","Сопут.об-ние","Кабель и разъемы","Домофония"],"not_rendered":{"images":201,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Содержание","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"merged":[[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,6,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,10],[14,0,14,10],[15,0,15,10],[16,0,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[21,0,21,10],[22,3,22,7],[23,0,23,10],[24,0,24,10],[25,0,25,10],[26,0,26,10],[27,0,27,10],[28,0,28,10],[29,3,29,6],[30,0,30,10],[32,0,32,10],[33,0,33,10],[34,0,34,10],[35,0,35,10],[37,0,37,10],[38,0,38,10],[39,0,39,10],[40,0,40,10],[41,3,41,6],[42,0,42,10],[43,0,43,10],[44,0,44,10],[45,0,45,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
[]
[]
["Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AHD"]
["Внутренние купольные камеры с фиксированным объективом"]
["Внутрение купольные камеры с варифокальным объективом"]
["Антивандальные купольные камеры с фиксированным объективом"]
["Антивандальные купольные камеры с варифокальным объективом"]
["Уличные камеры с фиксированным объективом"]
["Уличные камеры с варифокальным объективом"]
["Объективы "]
["Поворотные камеры"]
["Пульты управления"]
[]
["DVR"]
[]
["IPC"]
["Купольные камеры с фиксированным объективом"]
["Купольные камеры с варифокальным объективом"]
["Уличные камеры с фиксированным объективом"]
["Уличные камеры с варифокальным объективом"]
["Bнутренние камеры с WI-FI"]
[]
["NVR"]
[]
["Сопутствующее оборудование"]
["POE-свитчи"]
["Блоки питания"]
["Приемопередатчики"]
[]
["Кабель и разъемы"]
["Комбинированный кабель"]
["Информационный кабель"]
["Разъемы"]
[]
["Домофония"]
["IP домофоны"]
["Аналоговые домофоны"]
["Аналоговые вызывные панели"]

{"sheet":"AHD","index":1,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"merged":[[2,0,2,7],[3,0,3,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[66,0,66,7],[72,0,72,7],[73,0,73,7],[75,0,75,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["Купольные камеры с фиксированным объективом "]
["Практичное  решение для установки в офисных помещениях, торговых центрах, магазинах за счет миниатюрного размера и светлого исполнения корпуса. Весь модельный ряд оснащен объективом с широким углом обзора. Простота в установке и обслуживании также подходит для использования  в частных домах и квартирах.  Сочетание высокого качества и оптимальной цены делают данную линейку самой популярной на рынке."]
["SVC-D89 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6           ","SVC-D89 1/4\" CMOS, Купольная цветная видеокамера 1,0 Mpix, объектив 3,6 мм / 2,8мм  0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,  WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":1006.2499999999999,"d":"1006"},null,"на сайте","04-41-411-2-022"]
["SVC-D89 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6                 с OSD","SVC-D89 1/4\" CMOS,  Купольная цветная видеокамера, 1,0 Mpix, объектив 3,6 мм / 2,8мм  OSD0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,  WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":1056.25,"d":"1056"},null,"на сайте","04-41-411-2-02"]
["SVC-D89 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8           ","SVC-D89 1/4\" CMOS,  Купольная цветная видеокамера,1,0 Mpix, объектив 3,6 мм / 2,8мм  0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,  WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":1006.2499999999999,"d":"1006"},null,"на сайте","04-41-411-2-011"]
["SVC-D89 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8                 c OSD           ","SVC-D89 1/4\" CMOS,  Купольная цветная видеокамера 1,0 Mpix, объектив 3,6 мм / 2,8мм  OSD0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,  WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":1056.25,"d":"1056"},null,"на сайте","04-41-411-2-012"]
["SVC-D892",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","SVC-D892 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Купольная цветная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":2129.166666666667,"d":"2129"},null,"на сайте","04-41-411-0391"]
["SVC-D892",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                      с UTC","SVC-D892 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Купольная цветная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3,6 мм, UTC0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":2231.25,"d":"2231"},null,"на сайте","04-41-411-0389"]
["SVC-D892",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8          ","SVC-D892 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Купольная цветная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",{"v":2172.91666666667,"d":"2173"},null,"на сайте","04-41-411-0390"]
["SVC-D892",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8                      с UTC","SVC-D892 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Купольная цветная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8 мм, UTC0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 51,размер Ø94 × 73(В) мм",2275,null,"на сайте","04-41-411-0388"]
["Внутренние купольные видеокамеры с вариофокальным объективом"]
["Надежная съемка в офисных помещениях, магазинах, автозаправочных станциях. Форма в виде полусферы позволяет скрыть направление объектива, тем самым оставить незаметным объект наблюдения. Три степени регулировки положения видеомодуля внутри корпуса дают возможность  устанавливать видеокамеры как на потолок, так и на стену. Корпус камеры  не защищен  от пагубных воздействий внешней среды, достоинство в том, что она меньше, легче и проще, чем камера для ведения наружного наблюдения, что делает ее легко монтируемой. Данная линейка камер формирует  чёткое изображение с высоким разрешением в самых сложных условиях освещения. При недостаточной освещённости камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (ДЕНЬ/НОЧЬ), увеличивая чувствительность и исключая появление цветовых шумов на изображении. Обладает встроенным меню со множеством настроек и функций. "]
["SVC-D69V ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8-12мм          ","SVC-D69V 1/4\" CMOS,  Купольная цветная видеокамера 1,0 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR,Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54,размер Ø118 × 86(В) мм ",{"v":1869.5833333333333,"d":"1870"},"АКЦИЯ","на сайте","04-41-411-205"]
["SVC-D69V ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8-12мм      с OSD    ","SVC-D69V 1/4\" CMOS, Купольная цветная видеокамера 1,0 Mpix, объектив 2,8-12 мм, OSD 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54,размер Ø118 × 86(В) мм ",{"v":1942.4999999999998,"d":"1943"},null,"на сайте","04-41-411-2-04"]
["SVC-D692V ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм           ","SVC-D692V 1/2,8 Sony CMOS Exmor,  Купольная цветная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR,Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54,размер Ø118 × 86(В) мм",2730,null,"на сайте","411-7417"]
["SVC-D692V ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм       c UTC         ","SVC-D692V 1/2,8 Sony CMOS Exmor,  Купольная цветная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,UTC,  WDR,Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54,размер Ø118 × 86(В) мм",2828,null,"на сайте","04-41-411-74163"]
["Антивандальные видеокамеры с фиксированным объективом"]
["Серия антивандальных камер с фиксированным объективом идеальное решение для установки в подъездах, автомойках, складских и производственных помещениях.  Уникальность противоударного  корпуса позволяет  использовать данную линейку также в уличных условиях в широком диапазоне температур. ИК-подсветка и хорошая чувствительность формируют четкое и насыщенное изображение как в дневное так и ночное время.    "]
["SVC-D79 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6           ","SVC-D79 1/4\"CMOS,  Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,05 Лк, ИК подсветка до  10м,  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 70 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø72 × 56(В) мм",{"v":1733.9583333333333,"d":"1734"},null,"на сайте","04-41-411-028989"]
["SVC-D79 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6                 с OSD","SVC-D79 1/4\"CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,05 Лк, ИК подсветка до  10м,  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб,\n DC 12V/ 70 мА, рабочая температура \n-10 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер Ø72 × 56(В) мм",{"v":1783.9583333333333,"d":"1784"},null,"на сайте","04-41-411-2-06"]
["SVC-D79 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8           ","SVC-D79 1/4\"CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,05 Лк, ИК подсветка до  10м,  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб,\n DC 12V/ 70 мА, рабочая температура \n-10 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер Ø72 × 56(В) мм",{"v":1735.4166666666667,"d":"1735"},null,"на сайте","411-02898945"]
["SVC-D79 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8                 с OSD","SVC-D79 1/4\"CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,05 Лк, ИК подсветка до  10м,  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб,\n DC 12V/ 70 мА, рабочая температура \n-10 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер Ø72 × 56(В) мм",{"v":1808.3333333333333,"d":"1808"},null,"на сайте","04-41-411-5563"]
["SVC-D791 ",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 3,6                 c OSD           ","SVC-D791 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1,3 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  10м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб,DC 12V/ 90 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54,размер Ø72 × 56(В) мм",{"v":1822.9166666666667,"d":"1823"},null,"на сайте","04-41-411-2-07"]
["SVC-D792",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","SVC-D792 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3.6 мм/ 2.8, 0,01 Лк, ИК подсветка до  10м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 70 мА, рабочая температура -10 ~+45 °С, степень защиты IP 66,размер Ø72 × 56(В) мм",2072,null,"на сайте","04-41-411-202"]
["SVC-D792",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                      с UTC","SVC-D792 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера2 Mpix, \nобъектив 3.6 мм/ 2.8, 0,01 Лк, ИК подсветка до  10м, UTC, WDR,Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 70 мА, рабочая температура -10 ~+45 °С, степень защиты IP 66,размер Ø72 × 56(В) мм",2170,null,"на сайте","04-41-411-2-08"]
["SVC-D792",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                      с OSD","SVC-D792 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3.6 мм/ 2.8, 0,01 Лк, ИК подсветка до  10м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 70 мА, рабочая температура -10 ~+45 °С, степень защиты IP 66,размер Ø72 × 56(В) мм ",2142,null,"на сайте","04-41-411-201"]
["SVC-D792",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8          ","SVC-D792 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3.6 мм/ 2.8, 0,01 Лк, ИК подсветка до  10м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 70 мА, рабочая температура -10 ~+45 °С, степень защиты IP 66,размер Ø72 × 56(В) мм",2114,null,"на сайте","04-41-411-204"]
["SVC-D792",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8                      с UTC","SVC-D792 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3.6 мм/ 2.8, 0,01 Лк, ИК подсветка до  10м, UTC, WDR,Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб,DC 12V/ 70 мА, рабочая температура \n-10 ~+45 °С, степень защиты IP 66,размер Ø72 × 56(В) мм",2212,null,"на сайте","04-41-411-203"]
["SVC-D29 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6           ","SVC-D29 1/4\" CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 94 × 80 (В) мм ",{"v":1615.8333333333333,"d":"1616"},null,"на сайте","04-41-411451"]
["SVC-D29 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6                 с OSD","SVC-D29 1/4\" CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, OSD WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 94 × 80 (В) мм ",{"v":1688.75,"d":"1689"},null,"на сайте","04-41-411-1-02"]
["SVC-D29 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8           ","SVC-D29 1/4\" CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 94 × 80 (В) мм ",{"v":1659.5833333333333,"d":"1660"},null,"на сайте","04-41-411123"]
["SVC-D29 ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8                 с OSD","SVC-D29 1/4\" CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, OSD WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 94 × 80 (В) мм ",{"v":1732.5,"d":"1733"},null,"на сайте","04-41-411-1-01"]
["SVC-D292 ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","SVC-D292 1/2,8 Sony CMOS Exmor Видеокамера цветная купольная, , 2 Mpix, 0.01 Лк, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25с-1/50000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 50 дб, DC12V/95 мА, рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер Ø94 × 80 (В) мм",{"v":2652.7083333333335,"d":"2653"},null,"на сайте","04-41-411-105"]
["SVC-D292 ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                      с UTC","SVC-D292 1/2,8 Sony CMOS Exmor Видеокамера цветная купольная, , 2 Mpix, 0.01 Лк, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25с-1/50000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 50 дб, DC12V/95 мА, рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер Ø94 × 80 (В) мм",{"v":2722.7083333333335,"d":"2723"},null,"на сайте","04-41-411-104"]
["SVC-D292 ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8                      ","SVC-D292 1/2,8 Sony CMOS Exmor, Видеокамера цветная купольная,  2 Mpix, 0.01 Лк, объектив 2.8 мм, ИК-подсветка до 20 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25с-1/50000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 50 дб, DC12V/95 мА, рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер Ø94 × 80 (В) мм.",{"v":2696.4583333333335,"d":"2696"},null,"на сайте","04-411-106"]
["SVC-D292 ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8                  c UTC          ","SVC-D292 1/2,8 Sony CMOS Exmor, Видеокамера цветная купольная,  2 Mpix, 0.01 Лк, объектив 2.8 мм, ИК-подсветка до 20 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25с-1/50000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 50 дб, DC12V/95 мА, рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер Ø94 × 80 (В) мм.",{"v":2766.4583333333335,"d":"2766"},null,"на сайте","04-41-411-107"]
["SVC-D192 ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                         ","SVC-D192 1/2,8 Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 94 × 80 (В) мм",2903,null,"на сайте","04-41-411-87"]
["SVC-D192 ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                  c UTC          ","SVC-D192 1/2,8 Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3,6 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб,DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 94 × 80 (В) мм",2973,null,"на сайте","04-41-411-1-87"]
["Антивандальные купольные видеокамеры с вариофокальным объективом"]
["Лидирующие позиции занимает линейка купольных антивандальных камер в металлическом корпусе, который обеспечивает дополнительную прочность, надежность и долговечность. Антивандальный  купол выполнен из металла, который защищает от внешних повреждений и выдерживает даже сильное воздействие, например, удар молотком. Отличительная особенность заключается в универсальности использования и наличии максимального функционала. Настроить внутреннее меню камеры можно с помощью функции UTC. Камеры адаптированы для эксплуатации в различных погодных условиях при резких перепадах температуры и влажности. Чаще всего их используют для установки в школах, магазинах, подъездах, уличных проходах, на открытых объектах, стройках и в местах большого скопления людей, т.е. там, где вероятность механических повреждений максимальна. "]
["SVC-D39V ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8-12мм          ","SVC-D39V 1/4\" CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  30м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 131 × 93 (В) мм",{"v":2626.4583333333335,"d":"2626"},null,"на сайте","04-41-4456"]
["SVC-D39V ",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8-12мм      с OSD    ","SVC-D39V 1/4\" CMOS, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  30м, OSD WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 131 × 93 (В) мм",{"v":2699.375,"d":"2699"},null,"на сайте","04-41-411-1-04"]
["SVC-D391V ",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 2,8-12мм          ","SVC-D391V 1/3\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 1,3 Mpix, объектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  30м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 131 × 93 (В) мм",{"v":2623.5416666666665,"d":"2624"},null,"на сайте","04-41-411-1-140"]
["SVC-D392V ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм           ","SVC-D392V 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  30м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 131 × 93 (В) мм ",{"v":3354.1666666666665,"d":"3354"},null,"на сайте","04-41-411-1-086"]
["SVC-D392V ",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм         c UTC       ","SVC-D392V 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, Купольная цветная  антивандальная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, 0,01 Лк, ИК подсветка до  30м, UTC WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,размер Ø 131 × 93 (В) мм ",{"v":3456.25,"d":"3456"},null,"на сайте","04-41-411-1-085"]
["Цветные уличные видеокамеры с фиксированным объективом"]
["Для задач не требующих сложного решения идеально подходит серия уличных камер , в компактном металлическом корпусе, предназначенная для установки в складских помещениях, автомойках, стоянках, парковках и прилегающей к ним территории. Фиксированный объектив дает неизменный угол обзора, что позволяет наблюдать за обширной территорией и избавляет от настроек регулировки объектива. Защитный корпус (IP66) обеспечивает стабильную работу камеры в любых климатических условиях. Для уменьшения эффекта засвета корпус  оснащен солнцезащитным козырьком.  Камера прекрасно \"видит\" в темное время суток, благодаря ИК подсветке 20 м. Универсальный кронштейн позволяет устанавливать камеры как на горизонтальные, так и вертикальные поверхности без особого труда."]
["SVC-S19",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6           ","SVC-S19 1/4\" CMOS,  Цветная уличная видеокамера 1 Mpix, объектив 3,6 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм",{"v":1297.9166666666667,"d":"1298"},null,"на сайте","04-41-411-1-081"]
["SVC-S19",null,"1Mp (1280х720) объектив 3,6                 с OSD","SVC-S19 1/4\" CMOS, Цветная уличная видеокамера  1 Mpix, объектив 3,6 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, OSD WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм",{"v":1370.8333333333333,"d":"1371"},null,"на сайте","04-41-411-1-08"]
["SVC-S19",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8           ","SVC-S19 1/4\" CMOS,  Цветная уличная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  20м,  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм",{"v":1341.6666666666667,"d":"1342"},null,"на сайте","04-41-411-1-071"]
["SVC-S19",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8                 c OSD           ","SVC-S19 1/4\" CMOS,  Цветная уличная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  20м, OSD  WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 185(Д) × 69(В) × 75(Ш) мм",{"v":1414.5833333333333,"d":"1415"},null,"на сайте","04-41-411-1-07"]
["SVC-S192",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","SVC-S192 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3,6 мм, \n0 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм",{"v":2216.6666666666665,"d":"2217"},null,"на сайте","04-41-41110"]
["SVC-S192",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6                      с UTC","SVC-S192 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 3,6 мм, UTC\n0 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм",{"v":2318.75,"d":"2319"},null,"на сайте","04-41-41111"]
["SVC-S192",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8          ","SVC-S192 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8 мм, \n0 Лк, ИК подсветка до  20м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм",{"v":2260.4166666666665,"d":"2260"},null,"на сайте","04-411-1-12"]
["SVC-S192",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8                      с UTC","SVC-S192 1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8 мм, \n0 Лк, ИК подсветка до  20м, UTC WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) мм",{"v":2362.5,"d":"2363"},null,"на сайте","04-41-41111"]
["Цветные уличные видеокамеры с вариофокальным объективом"]
["Контроль за прилегающей территорией дома или офиса, улицей или дорогой, открытые территории , фасады, входы, выходы и др. местности - видеокамеры данной линейки  будут уместны везде. Герметичный корпус  IP66 позволяет эксплуатировать  устройство в любых климатических условиях  в широком диапазоне температур.  ИК-подсветка автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в черно-белый режим, увеличивая чувствительность и исключая появление цветовых шумов на изображении. Стекло камеры разделено на 2 зоны, что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК светодиодов. Во всех моделях регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных  винтов, т.е. нет необходимости нарушать герметичность корпуса для регулировки объектива.. Кабель проходит внутри  кронштейна, что защищает его от внешних воздействий и механических повреждений ."]
["SVC-S69V",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8-12мм          ","SVC-S69V 1/4\" CMOS,  Цветная уличная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8-12 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  40м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм",{"v":2829.1666666666665,"d":"2829"},null,"на сайте","04-41-411-361"]
["SVC-S69V",null,"1Mp (1280х720) объектив 2,8-12мм      с OSD    ","SVC-S69V 1/4\" CMOS,  Цветная уличная видеокамера 1 Mpix, объектив 2,8-12 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  40м, OSD, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм",{"v":2902.0833333333335,"d":"2902"},null,"на сайте","04-41-411-36"]
["SVC-S491V",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 2,8-12мм              c OSD","SVC-S491V 1/3\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 1,3 Mpix, объектив 2,8-12 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  40м, OSD, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 240(Д) × 115(В) × 100(Ш) мм",{"v":3352.7083333333335,"d":"3353"},null,"на сайте","04-41-411-1-12"]
["SVC-S492V",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм           ","SVC-S492V1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  40м, WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм",{"v":3625.9999999999995,"d":"3626"},null,"на сайте","04-41-411-116"]
["SVC-S492V",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм         c OSD       ","SVC-S492V1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  40м, OSD WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм",{"v":3695.9999999999995,"d":"3696"},null,"на сайте","04-41-411-1-13"]
["SVC-S492V",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм         c UTC       ","SVC-S492V1/2.8\" Sony CMOS Exmor,  Цветная уличная видеокамера 2 Mpix, \nобъектив 2,8-12 мм, \n0,01 Лк, ИК подсветка до  40м, UTC WDR, \nМеханический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб,\n DC 12V/ 300 мА, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 282(Д) × 97(В) × 82(Ш) мм",{"v":3723.9999999999995,"d":"3724"},null,"на сайте","04-41-411-115"]
["SVC-S592V",null,"2Mp (1920х1980)  объектив    5-50мм                c UTC       ","Видеокамера цветная погодозащищённая, 1/2.8\" Sony CMOS Exmor, 2.0 Mpix, 0.01 Лк, объектив 5-50 мм, ИК-подсветка до 60 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 48 дб, DC12V/500 мА, рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер 293(Д) × 99(В) × 100(Ш) мм.",{"v":7911.458333333333,"d":"7911"},null,"на сайте","04-41-411-1-15"]
["Объективы"]
["SVL-28 ",null,"объектив 2,8мм","SVL-28 Satvision Объектив f- 2,8mm(F2.0);М12,1/3\"",{"v":282.9166666666667,"d":"283"},null,"на сайте","04-41-413-4132-16"]
["SVL-36 ",null,"объектив 3,6мм","SVL-36 Satvision Объектив f- 3,6mm(F2.0);М12,1/3\"",{"v":275.625,"d":"276"},null,"на сайте","04-41-416-4162-17"]
["SVL-12",null,"объектив 12мм","SVL-12 Satvision Объектив f- 12mm(F2.0);М12,1/3\"",{"v":275.625,"d":"276"},null,"на сайте","04-41-413-4132-15"]
["SVL-8",null,"объектив 8мм","SVL-8 Satvision Объектив f- 8mm(F2.0);М12,1/3\"",{"v":275.625,"d":"276"},null,"на сайте","04-41-413-4132-19"]
["SVL-6",null,"объектив 6мм","SVL-6 Satvision Объектив f- 6mm(F2.0);М12,1/3\"",{"v":275.625,"d":"276"},null,"на сайте","04-41-413-4132-18"]
["Поворотные камеры"]
["Поворотные камеры используются для охраны сложных объектов, решая задачи на большом открытом пространстве. Одна поворотная камера может заменить систему видеонаблюдения, состоящую из нескольких  профессиональных стационарных видеокамер. Данная система применяется не только для внешнего, но и для внутреннего видеонаблюдения. Управление осуществляется удаленно, с помощью пульта дистанционного управления или с помощью видеорегистратора, позволяя направлять объектив камеры в нужном направлении, одновременно увеличивая объект для детального изучения. Поворотный механизм вращает модуль камеры в двух плоскостях - горизонтальной на 360º и вертикальной в пределах 180º, полностью охватывая панораму происходящего на охраняемом объекте.  Поддержка протоколов телеметрии Pelco P/D и полный набор функций позволяют осуществлять эффективную видеосъемку, патрулирование и сопровождение движущихся объектов. "]
["SVC-SD2091V",null,"1,3Mp (1280х960) объектив Zoom x 20","SVC-SD2091V 1/3\" Sony CMOS Exmor, 1,3 Mpix,\n объектив Zoom x 20,  f = 4.7 мм - 84.6 мм, \nЦВ: 0,5 Лк; Ч/Б:0,1 Лк, ИК подсветка до  80м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, \nцифровой зум 20x-50x, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000 с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 52 дб,\n DC 24V/ 3 А, рабочая температура \n-40 ~+50 °С, степень защиты IP 66,\nразмер 268(Г) × 430(В) мм",{"v":24559.791666666668,"d":"24560"},null,"на сайте","04-41-411-4-01"]
["Пульты управления"]
["SVK-56 ",null,null,"SVK-56  Кнопочный пульт управления PTZ камерой",{"v":8669.791666666666,"d":"8670"},null,"на сайте","04-41-418-14"]
["SVK-11UTC",null,null,"SVK-11UTC Пульт для удаленного управления OSD-меню камеры, стандарты PAL, NTSC, расстояние 100 м, цвет белый, рабочая температура 0+50°C, габариты 112(Д) х 47(Ш) х 11(В) мм.",{"v":218.75,"d":"219"},null,"на сайте","04-41-418-12"]

{"sheet":"DVR","index":2,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[2,0,2,7],[8,0,8,7],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["4-х канальные регистраторы"]
["SVR-4115N",null,"4AHD*1080N-60к/с+2IP*1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI","SVR-4115N Цифровой гибридный видеорегистратор, 4AHD*1080N-60к/с+2IP-50к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 8TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":3416.1458333333335,"d":"3416"},null,"на сайте","04-41-420-4201-68"]
["SVR-4325AH",null,"4AHD*1080N-60к/с+поддержка IP*1080p-25к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI/CVBS.","SVR-4325AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 4AHD*1080N-60к/с, IP-1080p-25к/с, Разрешение записи-AHD до 960x1080;IP до 1920x1080 ,кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы: HDMIх1, VGAx1, CVBSx1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения,предзапись 600сек, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS). Хранение:1хSATA 2 (до 4TБ), копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети,подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом  до 10 пользователей.",{"v":3339.5833333333335,"d":"3340"},null,"на сайте","04-41-420-4201-01"]
["SVR-4425AH",null,"4AHD*1080N-60к/с 1RCA/1RCA, 1HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-4425AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 4AHD*1080N-60к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":3987.0833333333335,"d":"3987"},null,"на сайте","04-41-420-4202-02"]
["SVR-4812AH",null,"4AHD*1080p-60к/с + 1IP*1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-4812AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 4AHD*1080p-60к/с, 1IP*1080p-50к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080+ 1IP-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге, ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":5506.666666666667,"d":"5507"},null,"на сайте","04-41-420-4202-03"]
["SVR-4115P",null,"4AHD*1080p-60к/с+2IP*1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI","SVR-4115P Цифровой гибридный видеорегистратор, 4AHD*1080p-60к/с+2IP-50к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080p-1920x1080, IP-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 8TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":4331.25,"d":"4331"},null,"на сайте","04-41-420-4201-71"]
["8-ми канальные регистраторы"]
["SVR-8115N",null,"8AHD*1080N-120к/с+4IP*1080p-100к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI","SVR-8115N Цифровой гибридный видеорегистратор, 8AHD*1080N-120к/с+4IP*1080p-100к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 8TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":4331.25,"d":"4331"},null,"на сайте","04-41-420-4201-70"]
["SVR-8325AH",null,"8AHD*1080N-120к/с+поддержка IP*1080p-25к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 4Tb, VGA/HDMI/CVBS.","SVR-8325AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 8AHD*1080N-120к/с, IP-1080p-25к/с, Разрешение записи-AHD до 960x1080;IP до 1920x1080 ,кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы: HDMIх1, VGAx1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения,предзапись 600сек, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS). Хранение:1хSATA 2 (до 4TБ), копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети,подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом  до 10 пользователей.",3896,null,"на сайте","04-41-420-4202-01"]
["SVR-8425AH",null,"8AHD*1080N-120к/с+1IP*1080p-25к/с,1RCA/1RCA, 1HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-8425AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 8AHD*1080N-120к/с+1IP*1080p-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP: 1080p -1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей (Поддерживает разрешение 720p -25к/с на канал)",{"v":7145.833333333333,"d":"7146"},null,"на сайте","04-41-420-4202-02"]
["SVR-8412AH",null,"8AHD*1080N-120к/с+1IP*720p-25к/с,1RCA/1RCA, 1HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-8412AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 8AHD*1080N-120к/с+1IP*1080p-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP: 720p -1280х720, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей (Поддерживает разрешение 720p -12к/с на канал)",{"v":5541.666666666667,"d":"5542"},null,null,"04-41420-4240"]
["SVR-8812AH light",null,"8AHD*1080p-100к/с + 1IP*3Mp-25к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-8812AH light Цифровой гибридный видеорегистратор, 8AHD*1080p-100к/с, 1IP*3Mp-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080p-1920x1080+IP-2048x1536, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге, ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":8624.583333333334,"d":"8625"},null,"на сайте","04-41-420-4202-50"]
["SVR-8115P",null,"8AHD*1080p-120к/с+4IP*4Mp-100к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI","SVR-8115P Цифровой гибридный видеорегистратор, 8AHD*1080p-120к/с+4IP-100к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080p-1920x1080, IP-2688x1520, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 8TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":6310.9375,"d":"6311"},null,"на сайте","04-41-420-4201-71"]
["16-ти канальные регистраторы"]
["SVR-6110N",null,"16AHD*1080N-160к/с+8IP*1080p-200к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI","SVR-6110N Цифровой гибридный видеорегистратор, 16AHD*1080N-160к/с+8IP*1080p-200к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 8TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":7167.708333333333,"d":"7168"},null,"на сайте","04-41-420-4201-72"]
["SVR-6425AH",null,"16AHD*1080N-200к/с+2IP*720p-25к/с,1RCA/1RCA, 1HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-6425AH Цифровой гибридный видеорегистратор, 16AHD*1080N-200к/с+2IP*720p-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080N-960x1080, IP: 720p -1280x720, кодек H.264, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей ",{"v":9129.166666666666,"d":"9129"},null,"на сайте","04-41-420-4203-45"]
["SVR-6812AH",null,"16AHD*1080p-200к/с + 8IP*2Mp-25к/с, 4RCA/1RCA, 2HDD до 6Tb, VGA/HDMI","SVR-6812AH light Цифровой гибридный видеорегистратор, 16AHD*1080p-200к/с, 8IP*1080p-25к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080p-1920x1080+IP-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге, ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение: 2хSATA 2( до 6TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":14584.791666666666,"d":"14585"},null,"на сайте","04-41-420-4203-46"]
["SVR-6115P",null,"16AHD*1080p-240к/с+6IP*4Mp-150к/с или 8IP*1080p-200к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI","SVR-6115P Цифровой гибридный видеорегистратор, 16AHD*1080p-120к/с+6IP*4Mp-150к/с или 8IP*1080p-200к/с, Разрешение записи: Аналог: 1080p-1920x1080, IP(4Mp)-2688x1520,  IP(2Mp)-1920x1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, RTSP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа через ПК (СMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Хранение:1х SATA 2( до 8TБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей",{"v":11925.520833333334,"d":"11926"},null,"на сайте","04-41-420-4201-73"]

{"sheet":"NVR","index":3,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[2,0,2,7],[5,0,5,7],[9,0,9,7],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["4-х канальные сетевые видеорегистраторы"]
["SVN-4625",null,"1080P-100 к/с  Разрешение записи 4IP-1080P,960P,720P","SVN-4625 Сетевой видеорегистратор 4 канала,скорость записи 1080P-100 к/с  Разрешение записи 4IP-1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс,  видео выходы: HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P DHCP,P2P,PPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1х SATA 2 (до 6TБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом  до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм,вес 2 кг",{"v":5308.333333333333,"d":"5308"},null,"на сайте","42-41-420-32-02"]
["SVN-4525",null,"IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с","SVN-4525 Сетевой видеорегистратор 4 канала Видеокодек сжатия H.264, Видеовыход BNC/VGA/HDMI 1/1/1, (1920 × 1080/1920 × 1080/1920 × 1080).Количество каналов 4 IP × 1080p, 4 IP × 960p, 4 IP × 720p. Разрешение записи IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функкции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP. Удаленный просмотр CMS,  веб-браузер (IE, Chrome).  HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD До 4Tb. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ Питание DC 12V 3А. Рабочая температура  0° +50°. Габариты 255(Ш) × 233(Г)  × 42(В) мм. Вес (без HDD) 1,5 кг",{"v":3171.875,"d":"3172"},null,"на сайте","42-41-420-32-01"]
["8-ми канальные сетевые видеорегистраторы"]
["SVN-8625",null," 1080P-200к/с  Разрешение записи 8IP-1080P,960P,720P","SVN-8625 Сетевой видеорегистратор 8 каналов,скорость записи 1080P-200к/с  Разрешение записи 8IP-1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс,  видео выходы: HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1х SATA 2 (до 6TБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом  до 10 пользователей. Габариты 255*210*42мм,вес 2 кг",6825,null,"на сайте","04-41-420-33-01"]
["SVN-8525",null,"IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с","SVN-8525 Сетевой видеорегистратор 8 каналов  Видеокодек сжатия H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 1/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080/1920 × 1080). Количество каналов 9 IP × 1080p, 9 IP × 960p, 9 IP × 720p. Разрешение записи IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s\nСетевые функкции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP,. Статический IP. Удаленный просмотр CMS,  веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD До 4Tb. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2А. Рабочая температура  0° +50°C. Габариты 335(Ш) × 248(Г)  × 50(В) мм.Вес (без HDD) 2 кг",{"v":3723.1249999999995,"d":"3723"},null,"на сайте","04-41-420-33-02"]
["SVN-8525 PRO",null," IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с","SVN-8525 Сетевой видеорегистратор 8 каналов   PRO Видеокодек сжатия H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 1/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080/1920 × 1080). Количество каналов 9 IP × 1080p, 9 IP × 960p, 9 IP × 720p. Разрешение записи IP - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s\nСетевые функкции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP,. Статический IP. Удаленный просмотр CMS,  веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 2. Максимальный объем HDD До 4Tb. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2А. Рабочая температура  0° +50°C. Габариты 335(Ш) × 248(Г)  × 50(В) мм.Вес (без HDD) 2 кг",{"v":4137.291666666667,"d":"4137"},null,"на сайте","04-41-420-33-03"]
["16-ти канальные сетевые видеорегистраторы"]
["SVN-6625",null," 3MP 400к/с  Разрешение записи 16IP-2048*1536,1080P,960P,720P","SVN-6625 Сетевой видеорегистратор 16 каналов,скорость записи 3MP 400к/с  Разрешение записи 16IP-2048*1536,1080P,960P,720P кодек H.264, пентаплекс,  видео выходы: HDMI х 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 2х SATA 2 (до 6TБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом  до 10 пользователей. Габариты 430*300*55мм,вес 2 кг",{"v":11958.333333333334,"d":"11958"},null,"на сайте","04-41-420-31-01"]
["SVN-6525",null," 9 IP × 1080p,    16 IP × 960p. Разрешение записи IP - 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с","SVN-6525  Сетевой видеорегистратор 16 каналов Видеокодек сжатия H.264. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080). Количество каналов 4 IP × 3MP(2048 × 1536), 9 IP × 1080p,    16 IP × 960p. Разрешение записи IP - 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA.Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функкции P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, Wi-Fi, RTSP, Статический IP. Удаленный просмотр CMS,  веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 2. Максимальный объем HDD До 4Tb. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (CamViews). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2А. Рабочая температура  0° +50°C. Габариты 335(Ш) × 248(Г)  × 50(В) мм. Вес (без HDD) 2 кг",{"v":6205.208333333333,"d":"6205"},null,"на сайте","04-41-420-31-02"]
["SVN-6625 light",null,"16IP*4MP (2560*1440) х 25 к/с, 16IP*3MP (2048*1536) х 25 к/с, 16IP*1080p х 25 к/с ,16IP*960p х 25 к/с, 16IP*720p x 25 к/с","SVN-6625  Сетевой видеорегистратор 16 каналов Light Видеокодек сжатия H.264, Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1, (1920 × 1080/1920 × 1080), Количество каналов\"16IP*4MP(2560*1440) х 25 к/с, 16IP*3MP(2048*1536) х 25 к/с, 16IP*1080p х 25 к/с,16IP*960p х 25 к/с,16IP*720p x 25 к/с, Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, Сеть Ethernet 100Mb/s\nСетевые функкции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP,SMTP, P2P HDD SATA 2 × 1,Максимальный объем HDD До 6Tb, ПО для мобильных телефонов SuperlivePRO, Питание DC12V 3A, Рабочая температура  0° +50°C, Габариты 300(Ш) × 270(Г) × 58(В) мм, Вес (без HDD) 2 кг",{"v":9260.416666666666,"d":"9260"},null,"на сайте","04-41-420-31-03"]
["SVN-6625 light NVMS 9000",null,"16IP*5MP(2560*1920) х 25 к/с, 16IP*4MP(2560*1440) х 25 к/с, 16IP*3MP(2048*1536) х 25 к/с, 16IP*1080p х 25 к/с,16IP*960p х 25 к/с,16IP*720p x 25 к/с","SVN-6625  Light  Сетевой видеорегистратор, Видеокодек сжатия H.264/ H.265, Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/0/1, (до 4K), Количество каналов\"16IP*5MP(2560*1920) х 25 к/с, 16IP*4MP(2560*1440) х 25 к/с, 16IP*3MP(2048*1536) х 25 к/с, 16IP*1080p х 25 к/с,16IP*960p х 25 к/с,16IP*720p x 25 к/с, Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, Сеть Ethernet 100Mb/s\nСетевые функкции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP,SMTP, P2P HDD SATA 2 × 1,Максимальный объем HDD До 6Tb, ПО для мобильных телефонов SuperlivePlus, Питание DC12V 3A, Рабочая температура  0° +50°C, Габариты 300(Ш) × 270(Г) × 58(В) мм, Вес (без HDD) 2 кг\n",{"v":10467.916666666666,"d":"10468"}]
["36-ти канальные сетевые видеорегистраторы"]
["SVN-3625",null,"\"32IP*4MP(2560*1440) х 25 к/с, 32IP*3MP(2048*1536) х25 к/с, 32IP*1080p х 25 к/с,32IP*960p х 25 к/с, 32IP*720p x 25","SVN-3625  Сетевой видеорегистратор 32 канала, скорость записи 25 к/с, разрешение записи IP: 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI × 1, VGA × 1, Ethernet 100 Mb/s, Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, детектор движения, предзапись, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SuperlivePlus), мышь, пульт ДУ. Хранение: SATA 2 × 2 (до 6TБ), копирование на USB, удаленный просмотр - NVMS-1000 (CMS), веб-браузер (IE, Chrome).",{"v":17669.166666666668,"d":"17669"},null,"на сайте","04-41-420-34-01"]

{"sheet":"IPC","index":4,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[2,0,2,7],[18,0,18,7],[20,0,20,7],[25,0,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["IP Камеры N серии"]
["SVI-D112-N",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 3,6 ","SVI-D112-N Внутрення купольная IP камера, тип матрицы 1/3\" AR0130  CMOS , разрешение 1,3 Mpix, 960Р, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм, , чувствительность 0 Лк.  Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE ,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Поддержка подключения внешнего микрофона.Энергопотребление 12В, 350 мА \\\\. Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 110х97(В) мм.",{"v":2673.125,"d":"2673"},null,"на сайте","04-41-411-8-01"]
["SVI-D112-N POE",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 3,6 c POE  ","SVI-D112-N Внутрення купольная IP камера, тип матрицы 1/3\" AR0130  CMOS , разрешение 1,3 Mpix, 960Р, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм, , чувствительность 0 Лк.  Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 350 мА \\\\ POE, 3 Вт.   Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 110х97(В) мм.",{"v":3256.4583333333335,"d":"3256"},null,"на сайте","04-41-411-8-02"]
["SVI-D222-N",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","SVI-D222-N Купольная антивандальная IP камера, тип матрицы 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Mpix, 1080Р, скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 мм, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 20 м.Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P.Поддержка подключения внешнего микрофона.Энергопотребление 12В, 350 мА    Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 80х94(В) мм.",{"v":4068.7499999999995,"d":"4069"},null,"на сайте","04-41-411-8-85"]
["SVI-D222-N с POE",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","IP видеокамера, 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, 2 Mpix, 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 c, режим день/ночь, DC 12V (350mA)/, рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер Ø80 × 94(В) мм.",{"v":4506.25,"d":"4506"},null,"на сайте","04-41-411-8-86"]
["SVI-D622V-N",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм           ","Внутренняя купольная IP камера, 2 Mpix, 1080Р ,чувствительность 0 Лк, объектив 2.8 -12 мм, версия Onvif v 2.4, WDR, механический ИК-фильтр, поддержка подключения внешнего микрофона. протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 c, режим день/ночь, DC12V (350 мА), возможность подключения внешнего External PoE, рабочая температура -10° +50° C, степень защиты IP 54, размер 110 (Д) × 97(Ш) мм.",{"v":5160.15625,"d":"5160"},null,"на сайте","04-41-411-80"]
["SVI-D612V-N",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 2,8-12мм          ","SVI-D612V-N Внутренняя купольная IP камера, тип матрицы 1/3\" AR0130  CMOS , разрешение 1,3 Mpix, 960Р, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, ИК-подсветка до 20 м,механический ИК-фильтр,чувствительность 0,1 Лк.  Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Поддержка подключения внешнего микрофона.Энергопотребление 12В, 360 мА \\\\ POE, 4.8 Вт.   Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 127х97(В) мм.",{"v":4111.041666666667,"d":"4111"},null,"на сайте","04-41-411-8-86"]
["SVI-D612V-N POE",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 2,8-12мм c POE      ","SVI-D612V-N Внутрення купольная IP камера, тип матрицы 1/3\" AR0130  CMOS , разрешение 1,3 Mpix, 960Р, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, ИК-подсветка до 20 м,механический ИК-фильтр, чувствительность 0,1 Лк.  Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P.Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 360 мА \\\\ POE, 4.8 Вт.   Рабочая температура -10 +50 °С, степень защиты IP54, размеры 127х97(В) мм.",{"v":4506.25,"d":"4506"},null,"на сайте","04-41-411-8-04"]
["SVI-D322V-N",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм           ","SVI-D322V-N  Купольная антивандальная IP камера, тип матрицы 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Mpix, 1080Р, скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, чувствительность 0 Лк. Механический ИК-фильтр, ИК до 20 м.Авто переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 350 мА    Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 119х100(В) мм.",{"v":5496.458333333333,"d":"5496"},null,"на сайте","04-41-411-8-05"]
["SVI-D322V-N POE",null,"2Mpix, (1920х1980) объектив 2.8-12 мм","IP видеокамера, 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, 2 Mpix, 0 Лк, объектив 2.8-12 мм, версия Onvif v 2.4, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, FTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/100000 c, режим день/ночь, DC 12V (500mA)/Опциональное PoE (5 Вт), рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер 277(Д) × 80(В) × 95(Ш) мм.",{"v":5933.958333333333,"d":"5934"},null,"на сайте","04-41-411-8-06"]
["SVI-S112-N",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 3,6 ","SVI-S112-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/3\" AR0130  CMOS, разрешение 1,3 Mpix, 960Р. Скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 м. ИК-подсветка до 20 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 360 мА \\\\Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты  IP 66, размеры 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.",{"v":3281.25,"d":"3281"},null,"на сайте","04-41-411-8-87"]
["SVI-S112-N POE",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 3,6 c POE  ","SVI-S112-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/3\" AR0130  CMOS, разрешение 1,3 Mpix, 960Р. Скорость записи 25 к/с, объектив 3,6 м. ИК-подсветка до 20 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P. Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 360 мА \\\\ POE, 4.8 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты  IP 66, размеры 200(Д) × 65(В) × 65(Ш) мм.",{"v":3864.5833333333335,"d":"3865"},null,"на сайте","04-41-411-8-08"]
["SVI-S122-N",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6           ","SVI-S122-N Уличная IP видеокамера, тип матрицы 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, 2 Mpix, 1080Р ,чувствительность 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.3, WDR, механический ИК-фильтр, поддержка подключения внешнего микрофона, протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 c, режим день/ночь, DC12V (600 мА),  рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер 183 (Д) × 62(В) × 64(Ш) мм.",{"v":4214.583333333334,"d":"4215"},null,"на сайте","04-41-411-8-81"]
["SVI-S122-N POE",null,"2Mp (1920х1980) объектив 3,6   с РОЕ        ","SVI-S122-N Уличная IP видеокамера, тип матрицы 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, 2 Mpix, 1080Р ,чувствительность 0 Лк, объектив 3.6 мм, версия Onvif v 2.3, WDR, механический ИК-фильтр, поддержка подключения внешнего микрофона,протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, электронный затвор 1/25-1/100000 c, режим день/ночь, DC12V (600 мА), PoE 8.04 Вт,  рабочая температура -40° +50° C, степень защиты IP 66, размер 183 (Д) × 62(В) × 64(Ш) мм.",{"v":4652.083333333333,"d":"4652"},null,"на сайте","04-41-411-8-10"]
["SVI-S322V-N",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм           ","SVI-S322V-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Mpix, 1080Р. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м. ИК-подсветка до 40 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P.Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 500 мА \\\\. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты  IP 66, размеры 277(Д) × 80(В) × 95(Ш) мм.",6013,null,"на сайте","04-41-411-8-88"]
["SVI-S322V-N POE",null,"2Mp (1920х1980) объектив 2,8-12мм с РОЕ     ","SVI-S322V-N Уличная IP камера, тип матрицы 1/2.8\" Sony Exmor CMOS, разрешение 2 Mpix, 1080Р. Скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 м. ИК-подсветка до 40 м, чувствительность 0 Лк, механический ИК-фильтр. Авто-переключение день/ночь, D-WDR, электронный затвор 1/25-1/100000 с. Удаленный доступ Chrome, Mozila, IE, CMS. Протоколы TCP/IP, DHCP,PPPoE,DDNS,SMTP,UPNP,RTSP,NTP,P2P.Поддержка подключения внешнего микрофона. Энергопотребление 12В, 500 мА \\\\ POE, 5 Вт. Рабочая температура -40+50 °С, степень защиты  IP 66, размеры 277(Д) × 80(В) × 95(Ш) мм.",{"v":6460.416666666667,"d":"6460"},null,"на сайте","04-41-411-8-12"]
[" Внутренние камеры с Wi-Fi"]
["SVI-C111W-N",null,"1,3Mp (1280х960) объектив 2,8 с  Wi-Fi","IP видеокамера, 1/3\" AR0130  CMOS , 1.3 Mpix, 0.01 Лк, объектив 2.8 мм, версия Onvif v 2.4, WI-FI (802.11b/g/n), SD карта до 32 Gb, D -WDR, механический ИК-фильтр, протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, P2P, электронный затвор 1/25-1/50000 c, режим день/ночь, DC 12V (350mA), рабочая температура -10° +50° C, степень защиты IP 54, размер 99(Д) × 60(В) × 32.5(Ш) мм ",{"v":6110.416666666667,"d":"6110"},null,"на сайте","04-41-411-8-84"]
["IP Камеры 3 серии"]
["SVI-D443",null,"4Mp (2592 × 1520) объектив 3,6 c POE  ","Тип матрицы 1/3\" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 × 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подстветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +40° C, Питание DC 12V (360 мА) /, Вес 469 г ",{"v":6350.09375,"d":"6350"},null,"на сайте","04-41-411-8-15"]
["SVI-S143",null,"4Mp (2592 × 1520) объектив 3,6 c POE  ","Тип матрицы 1/3\" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 × 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 3,6мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подстветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +40° C, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 670 г ",{"v":6350.09375,"d":"6350"},null,"на сайте","04-41-411-8-19"]
["SVI-D343V",null,"4Mp (2592 × 1520) объектив 2,8-12мм c POE  ","Тип матрицы 1/3\" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 × 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2,8-12мм мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS. Поддержка карты SD до 128Gb, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подстветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +40° C, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 844 г ",{"v":7802.083333333333,"d":"7802"},null,"на сайте","04-41-411-8-18"]
["SVI-S343V",null,"4Mp (2592 × 1520) объектив 2,8-12мм c POE  ","Тип матрицы 1/3\" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 × 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.6, Дальность ИК подстветки 30м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -30° +50° C, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 650 г ",{"v":7504.656249999999,"d":"7505"},null,"на сайте","04-41-411-8-17"]
["IP Камеры PRO серии"]
["SVI-D442",null,"4Mp (2688 × 1520) объектив 3,6 c POE  ","SVI-D442 Тип матрицы 1/3\"  CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2688 × 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, Удаленный доступ IE, Chrome,Safari, Firefox, CMS.Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX,Ethernet порт, Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE,DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, поддержка подключения внешнего микрофона. Дальность ИК подстветки 20, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации  -40° +50° C,Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 605 г, Габариты Ø116мм × 91мм",{"v":10777.083333333334,"d":"10777"},null,"на сайте","04-41-411-8-03"]
["SVI-S142",null,"4Mp (2688 × 1520) объектив 3,6 c POE  ","SVI-S142 Тип матрицы 1/3\"  CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2688 × 1520), Видеокодек сжатия H.264/H.265, Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 3.6 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR,Режим День/Ночь, Автопереключение, Электронный затвор 1/25-1/100000 c, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS\nСетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, Версия Onvif v 2.3, поддержка подключения внешнего микрофона. Дальность ИК подстветки 20 м, Степень защиты IP 66, Температура эксплуатации -40° +50° C, Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 383 г, Габариты 183(Д) × 62(В) × 64(Ш) м",{"v":8612.916666666666,"d":"8613"},null,"на сайте","04-41-411-8-11"]
["SVI-S342V",null,"4Mp (2688 × 1520) объектив 2,8-12мм c POE  ","Тип матрицы 1/3\"  CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2688 × 1520), Видеокодек сжатия H.264/H.265 (2 потока), Аудиокодек сжатия G.711A/G.711U, Частота кадров, 30к/с, Чувствительность 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр,D -WDR, Электронный затвор 1/25-1/100000 c, Удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, Сетевой разъем RJ-45 100Base-TX Ethernet порт\nСетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP,Версия Onvif v 2.3, Битрейт 64 Kbps-10 Mbps, Дальность ИК подстветки 30 м, поддержка подключения внешнего микрофона.Степень защиты IP 66,Температура эксплуатации  -40° +50° C,Питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), Вес 1134 г, Габариты 284(Д) × 108(В) × 108(Ш) мм",{"v":14228.958333333334,"d":"14229"},null,"на сайте","04-41-411-8-13"]

{"sheet":"Сопут.об-ние","index":5,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[2,0,2,7],[9,0,9,7],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["POE-свитчи"]
["SVT-101 POE",null,"POE удлинитель","POE удлинитель SVT-101 POE Используя данный POE удлинитель длинна трассы может быть увеличина на 120 метров.Данный приемопередатчик устанавливается на расстоянии 110-120 метров от источника POE, усиливает сигнал и передает его на расстояние до 120 метров. Всего в одной трассе может быть установлено до 4-х POE удлинителей, что суммарно позволяет увеличить длину трассы до 600 метров.",748,null,"на сайте","04-41-417-24"]
["SVB-104P",null,"4-х портовый POE-коммутатор ","4 порта, На порт 48В постоянного тока, 320 мА, максимальное 15,4 Вт. PoE запас питания  Макс 50Вт.  Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3: 10Base-T,   IEEE 802.3u: 100Base- TX,  IEEE 802.3x:Flow Control ,   IEEE 802.3ad: Port trunk with LACP,    IEEE 802.1D: Spanning tree protocol,      IEEE 802.1W: Rapid spanning tree protocol,   IEEE 802.1P: Class of service,                                             IEEE 802.1Q: VLAN Tagging,                                                   IEEE 802.1x: Port Authentication Network Control,  IEEE 802.3af.Power over Ethernet.                               Температура эксплуатации 0-50°C, \nРазмеры 116,6 x 83,6 x 27,8 мм.",2975,null,"на сайте","04-41-417-16"]
["SVB-108P",null,"8-х портовый POE-коммутатор ","8 портов, на порт 48В постоянного тока, 320 мА, максимальное 15,4 Вт. PoE запас питания  Макс 110 Вт. Поддерживаемые стандарты:   IEEE 802.3: 10Base-T,  IEEE 802.3u: 100Base- TX,    IEEE 802.3x:Flow Control,    IEEE 802.3ad: Port trunk with LACPIEEE 802.1D: Spanning tree protocol,     IEEE 802.1W: Rapid spanning tree protocol,  IEEE 802.1P: Class of service,   IEEE 802.1Q: VLAN Tagging ,   IEEE 802.1x: Port Authentication Network Control,  IEEE 802.3af: Power over Ethernet.  Температура эксплуатации 0-50°C\nРазмеры 185 х 103 х 28 мм",{"v":5862.5,"d":"5863"},null,"на сайте","04-41-417-17"]
["SVB-1016P",null,"16-х портовый POE-коммутатор ","16 портов, На порт 52В постоянного тока, 570 мА. Максимальное 30 Вт. PoE запас питания  Макс 270 Вт.  Поддерживаемые стандарты:IEEE 802.3i: 10Base-TX,IEEE 802.3u: 100Base-TXIEEE 802.3ab: 1000Base-TIEEE 802.3z: 1000Base-X(Fiber)IEEE 802.3af: Power over Ethernet (Low power)IEEE 802.at: Power over Ethernet (High power)IEEE 802.3x: Flow ControlIEEE 802.1q: VLAN Bridges                                                              Температура эксплуатации 0-50°C\nРазмеры 440 х 200 х 44 мм",21868,null,"на сайте","04-41-417-18"]
["SVB-2016P",null,"16-х портовый POE-коммутатор ","16 портов, На порт 52В постоянного тока, 570 мА. Максимальное 30 Вт. PoE запас питания  Макс 270 Вт.  Тип кабеля и расстояния: 10Base-T:2 пары CAT3 или выше UTP/STP (≤100м), 100Base-TX:2 пары CAT5 или выше UTP/STP (≤100м), 1000Base-T:4 пары CAT5e или выше UTP/STP (≤100м), 1000Base-SX:62.5 мкм/50 мкм ММF (2м-550м), 1000Base-LX:62.5 мкм/50 мкм ММF(2м-550м) или 10 мкм SMF(2м-5000м)\nПоддерживаемые стандарты:\nIEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet \nТемпература эксплуатации 0-50°C\nРазмеры 440(Ш) × 270(Г) × 44(В) мм",{"v":20489.583333333332,"d":"20490"},null,"на сайте","04-41-417-19"]
["External POE New",null,"Разделяет сигнал с витой пары RJ-45 (данные+питание)","Вход: разъем RJ-45 (PoE+Данные) Выход: коннектор RJ-45 (Данные) штекер питания 5мм.  Сетевые протоколы: IEEE 802.3af Энергопотребление OUTPUT: 12V1A INPUT:DC44-57V Скорость соединения 10/100Mbps Mode: 1/2(+), 3/6(-) or 4/5(+),7/8(-)  Рабочая температура: от 0° до +50° C ",{"v":368.9583333333333,"d":"369"}]
["Блоки питания"]
["SVP-121",null,"Блок питания  : ток нагрузки -1A","Блок питания  : ток нагрузки -1A; Выходное напряжение-DC 12V ;предельно допустимый ток -1,5А.Защита от короткого замыкания. Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при относительной влажности воздуха не более 90%",{"v":252.29166666666666,"d":"252"},null,"на сайте","04-43-432-17"]
["SVP-122",null,"Блок питания: ток нагрузки-2А","Блок питания: ток нагрузки-2А; Выходное напряжение-DC 12V ;предельно допустимый ток -3,2А. Защита от короткого замыкания. Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при относительной влажности воздуха не более 90%",{"v":342.7083333333333,"d":"343"},null,"на сайте","04-43-432-18"]
["SVP-123",null,"Блок питания: ток нагрузки 3А","Блок питания: ток нагрузки 3А; выходное напряжение DC 12В; предельно допустимый ток-4,5А; защита от короткого замыкания. Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при относительной влажности воздуха не более 90% ",{"v":497.2916666666667,"d":"497"},null,"на сайте","04-43-432-19"]
["SVP-125",null,"Блок питания: ток нагрузки-5А","Блок питания: ток нагрузки-5А; Выходное напряжение- DC 12V ;предельно допустимый ток -7,2А. Защита от короткого замыкания. Допустимая температура окружающей среды - 0...+40°C при относительной влажности воздуха не более 90%",{"v":794.7916666666666,"d":"795"},null,"на сайте","04-43-432-20"]
["Приемопередатчики"]
["SVT-205AH",null,"Приемопередатчик Позволяет передавать видеосигна","• Позволяет передавать видеосигнал отличного\nкачества на расстояние до 600 м\nчерно-белое видео, 400 м цветное видео\n• Профессиональный омедненный BNC разъем\n• Инновационный комбинируемый дизайн\n• Защита от повышенного напряжения",{"v":123.95833333333333,"d":"124"},null,"на сайте","04-41-417-23"]
["SVT-117T",null,"Активный 1 - канальный передатчик","Активный 1 - канальный передатчик, расстояние передачи 2400 м, 0-8 Мгц, защита от перенапряжения до 8 кВ по стандарту IE61000-4-2, питание DC 12V 50 мА, размеры 105 мм × 58 мм × 29 мм (без учета BNC).",436,null,"на сайте","04-41-417-22"]

{"sheet":"Кабель и разъемы","index":6,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"merged":[[2,0,2,7],[7,0,7,7],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["Комбинированный кабель"]
["КВК-В  2х0.5мм (12V) ",null,"Кабель внутренний Plexus 100 м/4  белый","Кабель видеонаблюдения КВК-В 2х0,5 мм (12V), белый PLEXUS. Центральный проводник цельной медный провод с сечением 0,4мм, медная оплетка. Медные жилы питания с сечением 0,5 мм.  внешняя оболочка кабеля из ПВХ белого цвета",{"v":12.4,"d":"12.40"},null,"на сайте","63-01-15-01"]
["КВК-П  2х0.75мм (12V)",null,"Кабель  внешний Plexus 100 м/4  черный","Кабель видеонаблюдения КВК-П 2х0,75 мм (12V), черный PLEXUS. Центральный проводник цельной обмедненный провод с сечением 0,4мм, медная оплетка. Медные жилы питания с сечением 0,75 мм.  внешняя оболочка кабеля из ПВХ черного цвета",{"v":16.3,"d":"16.30"},null,null,"63-01-15-02"]
["КВК-В  2х0.75мм (12V) ",null,"Кабель внутренний Plexus 100 м/4  серый","Кабель видеонаблюдения КВК-В 2х7,5 мм (12V), серый PLEXUS. Центральный проводник цельной медный провод с сечением 0,4мм, медная оплетка. Медные оплетка питания с общим сечением сечением 0,75 мм.  внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета",{"v":16.3,"d":"16.30"},null,null,"63-01-15-05"]
["КВК-П  2х0.5мм (12V)",null,"Кабель  внешний Plexus 100 м/4  черный","Кабель видеонаблюдения КВК-П 2х0,5 мм (12V), черный PLEXUS. Центральный проводник цельной медный провод с сечением 0,4мм, медная оплетка. Медные жилы питания с сечением 0,5 мм.  внешняя оболочка кабеля из ПВХ черного цвета",{"v":12.4,"d":"12.40"},null,null,"63-01-15-06"]
["  Информационный кабель"]
["PLEXUS UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  version PRO  type A Plexus ",null,"Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника-медь. Толщина сечения жилы-0,48 мм.",{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"на сайте","63-01-16-01"]
["PLEXUS UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  version PRO type B  Plexus (305/610)",null,"Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника-медь. Толщина сечения жилы-0,43 мм.",{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"на сайте","63-01-16-02"]
["PLEXUS UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  version STANDART type A  Plexus",null,"Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexu","Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника алюминий плакированный медью CCA. Толщина сечения жилы-0,48 мм.",{"v":4.1,"d":"4.10"},null,"на сайте","63-01-16-03"]
["PLEXUS UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  version STANDART type B ",null,"Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель UTP data cable 2PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника алюминий плакированный медью CCA. Толщина сечения жилы-0,43 мм.",{"v":4,"d":"4.00"},null,"на сайте","63-01-16-04"]
["PLEXUS UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E version PRO type A Plexus (305/610)",null,"Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника-медь. Толщина сечения жилы-0,48 мм.",{"v":12.7,"d":"12.70"},null,"на сайте","63-01-16-05"]
["PLEXUS UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E version PRO type B Plexus",null,"Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника-медь. Толщина сечения жилы-0,43 мм.",{"v":10.6,"d":"10.60"},null,"на сайте","63-01-16-06"]
["PLEXUS UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E version STANDART  type A",null,"Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника алюминий плакированный медью CCA. Толщина сечения жилы-0,48 мм.",{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"на сайте","63-01-16-07"]
["PLEXUS UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E version STANDART type B",null,"Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexu","Информационный кабель UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ серого цвета. Материал проводника алюминий плакированный медью CCA. Толщина сечения жилы-0,43 мм.",{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"на сайте","63-01-16-08"]
["PLEXUS UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E version PRO OUTDOOR Plexus",null,"Информационный кабель уличного исполнения UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель уличного исполнения UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ черного цвета. Материал проводника-медь. Толщина сечения жилы-0,48 мм.",{"v":12.7,"d":"12.70"},null,null,"63-01-16-09"]
["PLEXUS UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E version PRO HQ ",null,"Информационный кабель внутреннего исполнения UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus","Информационный кабель внутреннего исполнения UTP data cable 4PR 24AWG CAT 5E  Plexus - четыре медных провода, попарно скрученных между собой, с различным шагом скрутки.Иизоляция жил оболочкой из ПВХ, внешняя оболочка кабеля из ПВХ черного цвета. Материал проводника-медь. ",{"v":14.9,"d":"14.90"},null,"на сайте","63-01-16-10"]
["Разъемы"]
["Штекер BNC RG-58 обжим     REXANT",null,"Штекер BNC RG-58 обжим     REXANT","Штекер BNC RG-58 обжим (01-001A) REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":23.2,"d":"23.20"},null,null,"05-3001"]
["РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 обжим (01-001B) REXANT",null,"РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 обжим REXANT ","РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 обжим REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам",{"v":23.2,"d":"23.20"},null,null,"05-3002"]
["РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 обжим (01-001B) PROCONNECT",null,"Разъем штекер BNC RG-59 обжим PROCONNECT"," Разъем штекер BNC RG-59 обжим предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам. ",{"v":12.5,"d":"12.50"},null,null,"05-3002-4"]
["Штекер BNC RG-6  обжим (FD 3048) REXANT",null,"Штекер BNC RG-6  обжим REXANT","РАЗЪЁМ штекер BNC RG-6 обжим  REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам",{"v":23.2,"d":"23.20"},null,null,"05-3003      "]
["Штекер BNC RG-58 пайка REXANT",null,"Штекер BNC RG-58 пайка REXANT"," Штекер BNC RG-58 пайка REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.\n",{"v":23.1,"d":"23.10"},null,null,"05-3011                  "]
["Штекер BNC RG-58 пайка (01-006A) PROCONNECT",null,"Штекер BNC RG-58 пайка PROCONNECT","Штекер BNC RG-58 пайка (01-006A) PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":18.3,"d":"18.30"},null,null,"05-3011-4"]
["РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 пайка(01-006B) PROCONNECT",null,"РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 пайка PROCONNECT","РАЗЪЁМ штекер BNC RG-59 пайка (01-006B) PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":18.3,"d":"18.30"},null,null,"05-3012-4"]
["РАЗЪЁМ штекер BNC RG-6 пайка(01-006С) PROCONNECT",null,"РАЗЪЁМ штекер BNC RG-6 пайка PROCONNECT","РАЗЪЁМ штекер BNC RG-6 пайка (01-006C) PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":18.3,"d":"18.30"},null,null,"05-3013-4"]
["Штекер BNC RG-58 накрутка REXANT",null,"Штекер BNC RG-58 накрутка REXANT","Штекер BNC RG-58 накрутка (01-008A) REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":37,"d":"37.00"},null,null,"05-3021                  "]
["Штекер BNC RG-58 накрутка PROCONNECT",null,"Штекер BNC RG-58 накрутка PROCONNECT","Штекер BNC RG-58 накрутка (01-008A) PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"05-3021-4"]
["Штекер BNC RG-6 накрутка PROCONNECT",null,"Штекер BNC RG-6 накрутка PROCONNECT","Для надежного и быстрого соединения кабеля видео или радио антенны непосредственно с видеоаппаратурой применяется накручивающийся разъем штекер BNC. Штекер BNC RG-6 накручивающийся размещается на конце коаксиального кабеля RG-6 с помощью накрутки на сам кабель.",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"05-3023-4"]
["Штекер BNC RG-58 обжим угловой REXANT",null,"Штекер BNC RG-58 обжим угловой REXANT","05-3051 Разъем штекер BNC RG-58 обжим Угловой (01-005A)REXANT",{"v":23.3,"d":"23.30"},null,null,"05-3051                  "]
["Штекер BNC под винт с колпачком REXANT",null,"Штекер BNC под винт с колпачком REXANT","РАЗЪЁМ штекер BNC под винт с колпачком REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 и 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":23.1,"d":"23.10"},null,null,"05-3071                  "]
["Штекер BNC под винт с колпачком (02-001) PROCONNECT",null,"Штекер BNC под винт с колпачком PROCONNECT","РАЗЪЁМ штекер BNC под винт с колпачком  PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 и 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":12.2,"d":"12.20"},null,null,"05-3071-4"]
["Штекер BNC под винт с колпачком угловой REXANT",null,"Штекер BNC под винт с колпачком угловой REXANT","РАЗЪЁМ штекер BNC под винт с колпачком Угловой  REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 и 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":23.1,"d":"23.10"},null,null,"05-3072                  "]
["Штекер BNC под винт с колпачком угловой  ZN PROCONNECT",null,"Штекер BNC под винт с колпачком угловой  ZN PROCONNECT","РАЗЪЁМ штекер BNC под винт с колпачком Угловой ZN PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 и 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":12.2,"d":"12.20"},null,null,"05-3072-4"]
["Штекер BNC под винт с пружиной металл REXANT",null,"Штекер BNC под винт с пружиной металл REXANT","Для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию, используют разъем BNC под винт с пружиной. Он идеально подходит для кабелей с номинальным волновым сопротивлением 50 или 75 Ом и диаметром до 8 мм.",{"v":32.4,"d":"32.40"},null,null,"05-3073                  "]
["Штекер BNC с пружиной металл PROCONNECT",null,"Штекер BNC с пружиной металл PROCONNECT","Для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию, используют разъем BNC под винт с пружиной. Он идеально подходит для кабелей с номинальным волновым сопротивлением 50 или 75 Ом и диаметром до 8 мм.",{"v":20.1,"d":"20.10"},null,null,"05-3073-4                "]
["Штекер BNC с пружиной металл PROCONNECT",null,"Штекер BNC с пружиной металл PROCONNECT","Для передачи сигнала, идущего от источника по кабелю к принимающему оборудованию, используют разъем BNC под винт с пружиной . Он идеально подходит для кабелей с номинальным волновым сопротивлением 50 или 75 Ом и диаметром до 8 мм.",{"v":20.5,"d":"20.50"},null,null,"05-3073-6               "]
["РАЗЪЁМ штекер BNC под пайку с пружиной металл (универсальный) PROCONNECT",null,"РАЗЪЁМ штекер BNC под пайку с пружиной металл (универсальный) PROCONNECT","РАЗЪЁМ штекер BNC под пайку с пружиной металл (универсальный) PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":15.2,"d":"15.20"},null,null,"05-3075-4"]
["Штекер BNC с клеммной колодкой  REXANT",null,"Штекер BNC с клеммной колодкой  REXANT","РАЗЪЁМ штекер BNC с клеммной колодкой REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":23.4,"d":"23.40"},null,null,"05-3076                  "]
["РАЗЪЁМ  штекер  BNC  с быстрозажимной колодкой  REXANT",null,"РАЗЪЁМ  штекер  BNC  с быстрозажимной колодкой  REXANT","РАЗЪЁМ штекер BNC с быстрозажимной колодкой (блистер) REXANT предназначен для подключения кабеля к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":30.9,"d":"30.90"},null,null,"05-3076-1"]
["РАЗЪЁМ штекер BNC с клеммной колодкой PROCONNECT",null,"РАЗЪЁМ штекер BNC с клеммной колодкой PROCONNECT","РАЗЪЁМ штекер BNC с клеммной колодкой PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":20.5,"d":"20.50"},null,null,"05-3076-4"]
["Приемо-передатчик видео (BNC) по витой паре с грозозащитой Блистер REXANT",null,"Приемо-передатчик видео (BNC) по витой паре с грозозащитой Блистер REXANT","Джек  BNC  с усилителем и грозозащитой  (блистер)  JD-BNC10  REXANT  предназначен для приемо-передачи видеосигнала на большие дистанции по витой паре без использования дополнительного питания.",{"v":186.8,"d":"186.80"},null,null,"05-3077"]
["Приемо-передатчики видео(BNC) по витой паре(8P8C) блистер JD-BNC10 PROCONNECT",null,"Приемо-передатчики видео(BNC) по витой паре(8P8C) блистер JD-BNC10 PROCONNECT","Джек  BNC  с усилителем  (блистер)  JD-BNC10  PROCONNECT  предназначен для приемо-передачи видеосигнала на большие дистанции по витой паре без использования дополнительного питания.",{"v":155.9,"d":"155.90"},null,null,"05-3077-4"]
["Джек с усилителем BNC Video balun (влагозащищенный) REXANT",null,"Джек с усилителем BNC Video balun (влагозащищенный) REXANT","Джек  BNC  с усилителем и грозозащитой  Video balun  (блистер)  влагозащищенный  REXANT  предназначен для приемо-передачи видеосигнала на большие дистанции по витой паре без использования дополнительного питания.",{"v":183,"d":"183.00"},null,null,"05-3080"]
["РАЗЪЕМ гнездо BNC под винт с колпачком REXANT",null,"РАЗЪЕМ гнездо BNC под винт с колпачком REXANT","РАЗЪЁМ гнездо BNC под винт с колпачком REXANT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":24.7,"d":"24.70"},null,null,"05-3082"]
["РАЗЪЕМ гнездо BNC под винт с колпачком PROCONNECT",null,"РАЗЪЕМ гнездо BNC под винт с колпачком PROCONNECT","РАЗЪЁМ гнездо BNC под винт с колпачком PROCONNECT предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, диаметром до 7мм, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":23.6,"d":"23.60"},null,null,"05-3082-4"]
["РАЗЪЕМ гнездо BNC на корпус длинное REXANT",null,"РАЗЪЕМ гнездо BNC на корпус длинное REXANT","РАЗЪЁМ гнездо BNC на корпус длинное (01-027) предназначен для подключения коаксиального кабеля c волновым сопротивлением 50 или 75 Ом к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам.",{"v":18.5,"d":"18.50"},null,null,"05-3102"]
["Переход штекер BNC -  гнездо F (FD 3078) REXANT",null,"Переход штекер BNC -  гнездо F (FD 3078) REXANT","Переход штекер BNC - гнездо F (01-020) FD-3078.\nМеталлический накручивающийся штекер bnc применяется для оконцовки коаксиальных кабелей, с последующим их подключением к телевизионной технике. Использование штекера-гнезда F (01-020) FD-3078 позволяет обеспечить надежное и качественное соединение, без потерь сигнала.",{"v":29.2,"d":"29.20"},null,null,"05-3201                  "]
["Переход штекер BNC -  гнездо F PROCONNECT",null,"Переход штекер BNC -  гнездо F PROCONNECT","ПЕРЕХОД штекер BNC - гнездо F (01-020) PROCONNECT предназначен для подключения радиочастотного кабеля волновым сопротивлением 50 или 75 Ом в различному видеооборудованию, имеющему BNC-разъемы. ",{"v":12.2,"d":"12.20"},null,null,"05-3201-4"]
["Переход штекер BNC -  гнездо RCA (FD 3085) REXANT",null,"Переход штекер BNC -  гнездо RCA (FD 3085) REXANT","Переходник тюльпан BNC RCA Rexant относится к межканальным: на одном конце переходника размещен штекер разъема BNC, на другом — гнездо разъема типа RCA «тюльпан». Он применяется в случаях, когда требуется подключить кабель, имеющий штекер RCA, к прибору с BNC- разъемом.",{"v":26.7,"d":"26.70"},null,null,"05-3202                  "]
["Переход гнездо BNC -  гнездо BNC (l-коннектор) PROCONNECT",null,"Переход гнездо BNC -  гнездо BNC (l-коннектор) PROCONNECT","ПЕРЕХОД гнездо BNC BNC (I-коннектор) (01-034) PROCONNECT предназначен для соединения двух частей радиочастотного кабеля волновым сопротивлением 50 или 75 Ом (идущие к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам), оконцованные разъемами штекер BNC. ",{"v":12.7,"d":"12.70"},null,null,"05-3203-4"]
["ПЕРЕХОД штекер BNC - x2 гнезда BNC (тройник) REXANT",null,"ПЕРЕХОД штекер BNC - x2 гнезда BNC (тройник) REXANT","ПЕРЕХОД штекер BNC - x2 гнезда BNC (тройник) REXANT предназначен для соединения проводов, на концах которых расположены разъемы BNC. Применяется главным образом для построения видеосистем при подключении оборудования.",{"v":59,"d":"59.00"},null,null,"05-3301                  "]
["Переход штекер BNC -  x2 гнезда BNC(тройник) PROCONNECT",null,"Переход штекер BNC -  x2 гнезда BNC(тройник) PROCONNECT","ПЕРЕХОД штекер BNC - x2 гнезда BNC (тройник) PROCONNECT предназначен для соединения проводов, на концах которых расположены разъемы BNC. Применяется главным образом для построения видеосистем при подключении оборудования.",{"v":40.9,"d":"40.90"},null,null,"05-3301-4"]
["Разъем питания штекер 2.1 х 5.5 х 10 мм REXANT",null,"Разъем питания штекер 2.1 х 5.5 х 10 мм REXANT","РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5x10мм REXANT предназначен для подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). ",{"v":4.1,"d":"4.10"},null,null,"14-0311"]
["Разъем питания штекер 2.1 х 5.5 х 14 мм REXANT",null,"Разъем питания штекер 2.1 х 5.5 х 14 мм REXANT","РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5x14мм предназначен для подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC).",{"v":4.7,"d":"4.70"},null,null,"14-0311-4"]
["Разъём питания 2,1*5,5*10 мм угловой",null,"Разъём питания 2,1*5,5*10 мм угловой","РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5x10мм угловой REXANT предназначен для подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). ",{"v":5.8,"d":"5.80"},null,null,"14-0312"]
["Разъём питания 2,1*5,5*10 мм с проводами 20 см",null,"Разъём питания 2,1*5,5*10 мм с проводами 20 см","РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5x10мм с проводом 20см REXANT предназначен для подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC).",{"v":15.3,"d":"15.30"},null,null,"14-0313                  "]
["Разъем питания штекер 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой",null,"Разъем питания штекер 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой","РАЗЪЁМ питания штекер 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой REXANT предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC).",{"v":21.6,"d":"21.60"},null,null,"14-0314                  "]
["РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой Rexant",null,"РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой Rexant","РАЗЪЁМ питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой REXANT предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC).",{"v":24.7,"d":"24.70"},null,null,"14-0314-1"]
["Разъем питания гнездо 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой REXANT",null,"Разъем питания гнездо 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой REXANT","РАЗЪЁМ питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой REXANT предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC).",{"v":23.1,"d":"23.10"},null,null,"14-0315"]
["Разъем питания гнездо 2.1 х 5.5 с быстрозажимной колодкой REXANT",null,"Разъем питания гнездо 2.1 х 5.5 с быстрозажимной колодкой REXANT","Разъём питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой REXANT предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). ",{"v":27.2,"d":"27.20"},null,null,"14-0315-1"]

{"sheet":"Домофония","index":7,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[2,0,2,7],[3,0,3,7],[7,0,7,7],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"http://www.satvision-cctv.ru/"]
["Модель ","Фото","Крат. Харак.","Подробные характеристики","ОПТ. ЦЕНА","Комментарий","Ссылка","Артикул"]
["Домофоны"]
["IP домофония"]
["SVM-IP700M",null,"IP видеодомофон, 7\" TFT LCD монитор","Цветной IP видеодомофон, 7\" TFT LCD монитор, \nHand Free,PAL/NTSC,подключение двух вызывных панелей, двусторонняя связь с устройствами, открытие замка с мобильного устройства, запись фото/ видео, двустороннее аудио, поддержка SD-карт до 32GB, сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, P2P, цвет корпуса-черный,белый, настенное крепление в комплекте, \nПитание AC 220V/ DC 12V 600 мА,\nтемпература эксплуатации -10+60С,\nгабаритные размеры 124(В) × 194(Д) × 18(Ш) мм",7446,null,"на сайте","04-42-421-4213-55"]
["SVM-IP100W",null,"IP вызывная панель","SVM-IP100W IP вызывная панель, разрешение 1.0 Mpix (720p), открытие замка с мобильного устройства, запись фото/ видео, двустороннее аудио, сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, P2P, \nуличная WI-FI антенна 10dBi в комплекте, \nпитание DC 12V 500 мА, \nтемпература эксплуатации -25 +50⁰С, \nгабаритные размеры 134(В) × 54(Д) × 30(Ш) мм",{"v":5656.875,"d":"5657"},null,"на сайте","04-42-421-4213-56"]
["SVM-IP201K",null,"P конвертор из аналогового домофона в IP ","SVM-IP201K IP конвертор из аналогового домофона в IP \nПоддержка Р2Р, Поддержка Wi-fi\nПоддержка до 4мобильныху стройств \nПитание внешнее DC 12V или встроенное (AC 100~240V)\nПотребление 6Вт Макс. WIFI Антенна встроенная 2дБ\nРабочая температура -10 °С + 60 ° С\nгабаритные размеры 120 × 80 × 22 мм\n",4360,null,"на сайте","04-42-421-4213-65"]
["Аналоговые домофоны "]
["SVM-405",null,"Цветной, 4\" TFT LCD монитор","SVM-405 Цветной, 4\" TFT LCD монитор, \nHand Free,PAL/NTSCL,функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель,цвет корпуса - белый, черный, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, потребляемая мощность 400мА, температура эксплуатации -10+60С, габаритные размеры 170(В) × 120(Д) × 20(Ш) мм",4360,null,"на сайте","04-42-421-4213-17"]
["SVM-402",null,"Цветной, 4\" TFT LCD монитор","SVM-402 Цветной, 4\" TFT LCD монитор, \nHand Free,PAL/NTSCL,функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель,цвет корпуса - белый, черный, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, потребляемая мощность 400мА, температура эксплуатации -10+60С,\n габаритные размеры 170(В) × 120(Д) × 20(Ш) мм",{"v":3864.5833333333335,"d":"3865"},null,"на сайте","04-42-421-4213-16"]
["SVM-403HOME",null,"Цветной, 4,3\" TFT LED монитор+Цветная вызывная панель 420ТВЛ","SVM-403 Home Цветной, 4,3\" TFT LED монитор, Hands Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение одной вызывной панели, цвет корпуса-белый, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/ DC 12V 500 mA, температура эксплуатации 0° +50°С,\n габаритные размеры 133(Д) × 190(В) × 25(Ш) мм. \nЦветная вызывная панель 420ТВЛ, PAL, 1/3” CMOS, ИК до 5м, тип крепления  врезная/накладная, возможность разворота на 30 градусов, потребляемая мощность 200мА, степень защиты IP54, температура эксплуатации -40 +50°C,  цвет корпуса Серебро/Медь, \nгабаритные размеры 122(В) х 44(Д) х 23(Ш) мм ",5480,null,"на сайте","04-42-421-4213-01"]
["SVM-704M Slim",null,"SVM-704M Slim Цветной, 7\" TFT LCD монитор","SVM-704M Slim Цветной, 7\" TFT LCD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель, поддержка  SD-карт до 32GB, цвет корпуса - черный, белый, настенное крепление в комплекте, \nпитание AC 220V/ DC 12V 500 mA, \nтемпература эксплуатации 0°+50°С, \nгабаритные размеры 123(В) × 193(Д) × 12(Ш) мм",{"v":5548.958333333333,"d":"5549"},null,"на сайте","04-42-421-4213-02"]
["SVM-702M",null,"Цветной, 7\" TFT LCD монитор","SVM-702M Цветной, 7\" TFT LCD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель, поддержка  SD-карт до 32GB(в комплекте адаптер под флеш карту), внутренняя флеш-память 128Mb, цвет корпуса - черный, белый, настенное крепление в комплекте, \nпитание AC 220V/ DC 12V 500 mA, \nтемпература эксплуатации -10+60С,\nгабаритные размеры 220(В) × 160(Д) × 25(Ш) мм",{"v":7947.916666666667,"d":"7948"},null,"на сайте","04-42-421-4213-48"]
["SVM-1000",null,"Цветной, 10 \"TFT монитор","SVM-1000 Цветной, 10 \"TFT монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и трех мониторов в параллель, цвет корпуса - черный, белый, встроенный блок питания,настенное крепление в комплекте, \nпитание AC 220V/ DC 12V 500 mA,\n температура эксплуатации -10+60С,\nгабаритные размеры 304(В) × 197(Д) × 25(Ш) мм",7587,null,"на сайте","04-42-421-4213-53"]
["Аналоговые вызывные панели"]
["SVV-400",null,"Цветная вызывная панель 420 ТВЛ","SVV-400 Цветная вызывная панель 420 ТВЛ, PAL,ИК до 5м, тип крепления -  врезная/накладная, возможность разворота на 30 градусов, питание DC 12V 200мА, степень защиты IP54, температура эксплуатации -40 +50° C, цвет корпуса Серебро/Медь, \nгабаритные размеры 122(В) х 44(Д) х 23(Ш) мм",{"v":2041.6666666666667,"d":"2042"},null,"на сайте","04-42-421-4211-30"]
["SVV-700",null,"Цветная вызывная панель 700 ТВЛ","SVV-700 Цветная вызывная панель 700 ТВЛ, PAL,1/3” CMOS, ИК до 5м, тип крепления -  врезная/накладная, возможность разворота на 30 градусов, питание DC 12V 200мА, степень защиты IP54, температура эксплуатации -40 +50° C, цвет корпуса Серебро/Медь, \nгабаритные размеры 122(В) х 44(Д) х 23(Ш) мм",{"v":2318.75,"d":"2319"},null,"на сайте","04-42-421-4211-31"]