{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,3],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[39,7,40,7],[39,8,40,8],[39,9,40,9],[39,10,40,10],[39,11,40,11],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[41,8,42,8],[41,9,42,9],[41,10,42,10],[41,11,42,11],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,3,43,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,10,44,10],[43,11,44,11],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[45,11,46,11],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[47,8,48,8],[47,9,48,9],[47,10,48,10],[47,11,48,11],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,7,50,7],[49,8,50,8],[49,9,50,9],[49,10,50,10],[49,11,50,11],[52,0,52,3],[53,0,53,3],[54,0,54,3],[55,0,55,3],[56,0,56,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                             Прайс лист на изделия c торговой маркой «СОНАР» от 25.08.2009 г."]
[]
["№","Наименование товара","св. 5 шт.","Св.100 шт."]
[1,"Набор Автомобилиста « Сонар - № 1 »",530,498]
[2,"Сумка  Автомобилиста",220,214]
[3,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                     «Сонар» УЗ 201М  cо светодиодной индикацией",490,470]
[]
[4,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                «Сонар» УЗ 201 cо светодиодной индикацией",500,480]
[]
[5,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                          «Сонар» УЗ 201 П cо стрелочным  амперметром",520,500]
[]
[6,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                        «Сонар»  УЗ 202.01  cо светодиодной индикацией",600,585]
[]
[7,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                         «Сонар» УЗ 202.01П  cо стрелочным  амперметром     ",660,640]
[]
[8," Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                         «Сонар» УЗ 207.01  cо светодиодной индикацией + режим «зима-лето»",640,615]
[]
[9," Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                       «Сонар» УЗ 207.01П  cо стрелочным  амперметром  + режим «зима-лето»",690,670]
[]
[10," Устройство зарядное для аккумуляторных батарей  напряжением      24 B                                                                                       «Сонар» УЗ 207.04   8A со стрелочным  амперметром   ",860,830]
[]
[11," Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                         «Сонар» УЗ 207.03.  Ток заряда до 15 А.  (с регулировкой)",860,830]
[]
[12,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей                                                                                                                          «Сонар» УЗ 207.05 со встроенной функцией тренировки АКБ",910,860]
[]
[13,"Устройство зарядное для аккумуляторных батарей   «Сонар» УЗ 207.05 со встроенной функцией тренировки АКБ в комплекте с электронной нагрузкой",1280,1200]
[]
[14,"Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                         4-11 А/ч и напряжением 12В  «Сонар – Мини»  УЗ 205.01",400,380]
[15,"Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                             4-11 А/ч и напряжением 6В  «Сонар – Мини»  УЗ 205.02",400,380]
[16," Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных  батарей емкостью                                                                            1-7 А/ч и напряжением 12В  «Сонар – Микро» УЗ 205.03         ",390,370]
[]
[17," Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных    батарей емкостью                                                                                0-2 А/ч и напряжением 12В  «Сонар – Мизер»  УЗ 205.04",390,370]
[]
[18," Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                                                                        4-11 А/ч напряжение 12В   с питанием от бортовой сети   автомобиля 12-24В                                    «Сонар – Мини DC/DC» УЗ 205.05        ",430,410]
[]
[19,"Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                           4-11 А/ч напряжение 12В    адаптированное для работы в составе бесперебойных источников питания «Сонар – Мини»УЗ 205.06     ",440,420]
[20,"Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                                                                                  1-11 А/ч напряжение 12В  с регулировкой зарядного тока в диапазоне 0,3 -1,2 А                                      «Сонар – Мини» Р   УЗ 205.07",420,400]
[21,"Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                                     3-20 А/ч напряжение 12В  с регулировкой зарядного тока  в диапазоне 0,3-1,8 А для мотоциклов, снегоходов, квадроциклов  «Сонар – Мото 12»   УЗ 205.08  м 12 В",490,450]
[22,"Устройство зарядное для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью                                                                                          3-20 А/ч напряжение 6В  с регулировкой зарядного тока  в диапазоне 0,3-1,8 А   для мотоциклов, снегоходов, квадроциклов  «Сонар – Мото 6»   УЗ 205.08  м 6В",490,450]
[23,"Бесконтактное электронное зажигание «Сонар ИК»",340,315]
[24,"Преобразователь напряжения 24-12В (DC/DC конвертер) Ток до 15А«Сонар ПН -15»",610,590]
[]
[25,"Преобразователь напряжения 24-12В (DC/DC конвертер) Ток до 30А«Сонар ПН-30»  ",820,800]
[]
[26,"Преобразователь напряжения 24-12В (DC/DC конвертер)Ток до 45А«Сонар ПН-45»  ",1010,980]
[]
[27,"Преобразователь напряжения 24-12В (DC/DC конвертер) Ток до 15А«Сонар ПН -15»  с  Термозащитой",820,800]
[]
[28,"Преобразователь напряжения 24-12В (DC/DC конвертер) Ток до 30А «Сонар ПН-30»   с Термозащитой",830,810]
[]
[29,"Электронный прикуриватель",290,280]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}