{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Прайс-лист"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Прайс-лист","index":0,"n_rows":221,"n_cols":4,"rows_kept":221,"merged":[[0,2,0,3],[1,2,1,3],[8,1,9,1],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[13,1,14,1],[16,1,19,1],[25,1,27,1],[30,1,32,1],[38,1,41,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[46,1,46,3],[47,1,48,1],[52,2,54,2],[52,3,54,3],[56,2,58,2],[56,3,58,3],[60,2,62,2],[60,3,62,3],[65,2,68,2],[65,3,68,3],[70,2,73,2],[70,3,73,3],[75,2,78,2],[75,3,78,3],[80,2,83,2],[80,3,83,3],[84,2,87,2],[84,3,87,3],[90,2,91,2],[90,3,91,3],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[97,2,99,2],[97,3,99,3],[101,2,103,2],[101,3,103,3],[105,2,108,2],[105,3,108,3],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[124,1,127,1],[129,2,131,2],[129,3,131,3],[133,2,135,2],[133,3,135,3],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[155,2,156,2],[155,3,156,3],[158,2,159,2],[158,3,159,3],[161,2,164,2],[161,3,164,3],[166,2,169,2],[166,3,169,3],[171,2,174,2],[171,3,174,3],[176,2,179,2],[176,3,179,3],[181,2,185,2],[181,3,185,3],[188,2,189,2],[188,3,189,3],[206,0,212,0],[206,1,212,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"                  научно-производственная фирма"]
[null,"т./ф. (831) 260-03-08-многоканальный, 466-16-94, 466-16-04 (факс)","ПРАЙС-ЛИСТ от 20.05.2009г."]
[null,"е-mail: sales@contravt.nnov.ru     site: www.contravt.ru"]
[null,"Почтовый адрес: Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21"]
[null,"Бесплатная доставка"]
[]
["№","описание","наименование","цена с НДС"]
[]
[null,"регуляторы   "]
[]
["1.","Регулятор микропроцессорный универсальный Т-424"]
[null,"ПИД-регулирование с ШИМ и аналоговыми сигналами на управления, автонастройка, регулятор соотношений, сигнализация по 2 уровням, встроенный источник питания 24 В, 100мА, корнеизвлечение","Т-424-1-Х-Х-M",7450]
[]
[null,"регуляторы серии МЕТАКОН",null,"наличие интерфейса"]
[{"$nulls":3},"нет / да"]
["2.","Регуляторы микропроцессорные серии МЕТАКОН-5Х2"]
[null,"Двухпозиционное регулирование и (или) сигнализация по двум независимым выходам в каждом канале. Число каналов: 1,2,3,6. Опция - интерфейс RS-485","МЕТАКОН-512-Т-Х-Х","2800 / 3750*"]
[null,null,"МЕТАКОН-522-Т-Х-Х","5500 / 6450"]
[null,null,"МЕТАКОН-532-Т-Х-Х","6450 / 7400"]
[null,null,"МЕТАКОН-562-Т-Х-Х","8550 / 9500"]
[null," ","МЕТАКОН-512-Р-Х-Х","3300 / 4250"]
[null,null,"МЕТАКОН-522-Р-Х-Х","6450 / 7400"]
[null,null,"МЕТАКОН-532-Р-Х-Х","7290 / 8240"]
[null,null,"МЕТАКОН-562-Р-Х-Х","8950 / 9900"]
["3.","ПИД-регуляторы микропроцессорные серии МЕТАКОН-5Х3"]
[null,"ПИД-регулирование с широтно-импульсным управлением выходным сигналом, аварийная сигнализация по двум независимым уровням в каждом канале. Автонастройка.  Число каналов: 1,2,3.  Опция - интерфейс RS-485                                                    ","МЕТАКОН-513-Т-Х-Х","3450 / 4400"]
[null,null,"МЕТАКОН-523-Т-Х-Х","6400 / 7350"]
[null,null,"МЕТАКОН-533-Т-Х-Х","7950 / 8900"]
[null,null,"МЕТАКОН-513-Р-Х-Х","4050 / 5000"]
["4.","ПДД-регуляторы микропроцессорные серии МЕТАКОН-5Х4"]
[null,"ПДД-регулирование с широтно-импульсным управлением реверсивными механизмами, аварийная сигнализация по двум независимым уровням в каждом канале.  Автонастройка.  Число каналов: 1,2,3.  Опция - интерфейс RS-485                                                    ","МЕТАКОН-514-Т-Х-Х","3450 / 4400"]
[null,null,"МЕТАКОН-524-Т-Х-Х","6400 / 7350"]
[null,null,"МЕТАКОН-534-Т-Х-Х","7950 / 8900"]
[null,null,"МЕТАКОН-514-Р-Х-Х","4050 / 5000"]
["5.","Быстродействующий универсальный ПИД-регулятор МЕТАКОН-515-PX-У-X"]
[null,"ПИД-регулирование. Автонастройка. Высокое быстродействие. Преобразование ","МЕТАКОН-515-P0-У-Х","6900 / 7850"]
[null,"измеренного сигнала в унифицированный токовый. Встроенный источник питания. Опция - интерфейс RS-485","МЕТАКОН-515-P1-У-Х","7600 / 8550"]
["6.","Программный регулятор микропроцессорный серии МЕТАКОН-613/614"]
[null,"ПИД/ПДД -регулирование с широтно-импульсным управлением выходным сигналом, программное управление технологическими процессами по заданным временным диаграммам, встроенный трёхканальный таймер с привязкой к временным диаграммам. Автонастройка. Опция - интерфейс RS-485","МЕТАКОН-613-Т-Х-Х","6400 / 7350"]
[]
[null,null,"МЕТАКОН-614-Т-Х-Х","6400 / 7350"]
[]
["6.","Быстродействующий ПИД-регуляторы микропроцессорные серии МЕТАКОН-515"]
[null,"Быстродействующий ПИД-регулятор с токовыми выходами на управление и на"]
[null," регистрацию с интерфейсом RS-485","МЕТАКОН-515-Р0-У-0",4410]
[null,"Опция:","Интерфейс RS-485",650]
["7.","Измеритель-регулятор температуры и влажности микропроцессорный МЕТАКОН-535"]
[null,"Измерение, регулирование, сигнализация по трём каналам: температура в камере, влажность в камере, температура в изделии","МЕТАКОН-535-Х-0",3240]
[null,null,"Ком-т дат-ков(3 шт.)",1965]
[null,"Опция:","Интерфейс RS-485",650]
[null,"Реле времени "]
["7.","Реле времени универсальное электронное ЭРКОН-214-Х-1-Х"]
[null,"Одноканальное реле времени. Индикация прямого и обратного счета.","ЭРКОН-214-Х-1-Х",1670]
[null,"Коммутация внешних цепей с выдержками времени в соответствии с выбранной временной "]
[null,"диаграммой, библиотека из 11 временных диаграмм, цифровая индикация."]
["8.","Реле времени универсальное электронное ЭРКОН-224-220-1-Х"]
[null,"Двухканальное реле времени. Индикация прямого и обратного счета.","ЭРКОН-224-220-1-Х",2500]
[null,"Коммутация внешних цепей с выдержками времени в соответствии с выбранной временной "]
[null,"диаграммой, библиотека из 11 временных диаграмм, цифровая индикация."]
["9.","Реле времени универсальное электронное ЭРКОН-215-220-Р-Х"]
[null,"Одноканальное программируемое реле времени для щитового монтажа. ","ЭРКОН-215-220-Р-Х","2200 / 2600"]
[null,"Коммутация внешних цепей с выдержками времени в соответствии с выбранной временной "]
[null,"диаграммой. Встроенный источник питания 24В. Поддержка технологии SetMaker. Опция - интерфейс RS-485"]
[null,"Счетчики импульсов "]
["10.","Счетчик импульсов ЭРКОН-315-220-Р-Х"]
[null,"Одноканальный счетчик импульсов для щитового монтажа. Текущий счетчик,","ЭРКОН-315-220-Р-Х","2200 / 2600"]
[null,"общий счетчик, счетчик  групп, 2 сигнала управления по результатам счета."]
[null,"Частота  до 10 кГц. Поддержка технологии SetMaker. Опция - интерфейс RS-485, ModBus RTU"]
[]
["11.","Счетчик импульсов двухканальный ЭРКОН-325-220-Р-Х"]
[" ","Подсчет числа импульсов одновременно по двум каналам. Частота  до 10 кГц.","ЭРКОН-325-220-Р-Х","2301 / 2714"]
[null,"Поддержка технологии SetMaker. Опция - интерфейс RS-485, ModBus RTU"]
[]
[]
["12.","Счетчик импульсов реверсивный многофункциональный ЭРКОН-615-220-Р-Х"]
[" ","Подсчет числа импульсов по двум входам, реверсивный счет, подсчет суммы, разности. ","ЭРКОН-615-220-Р-Х","2600 / 3000"]
[null,"Обработка квадратурных сигналов. 2 сигнала управления по результатам счета."]
[null," Поддержка технологии SetMaker. Опция - интерфейс RS-485, ModBus RTU"]
[]
["13.","Тахометр-расходомер ЭРКОН-415-220-Х-Х"]
[" ","Измерение частоты импульсов, скорости вращения, расхода. Масштабирование","ЭРКОН-415-220-2Р-Х","2242 / 2596"]
[null," результатов измерения. Подсчет моточасов - включенного времени прибора."]
[null,"Формирование выходных сигналов управления, в соответствии с заданными "]
[null,"функциями компараторов. Поддержка технологии SetMacker. Выход - 2 реле"]
[null,"Измерение частоты импульсов, скорости вращения, расхода. Масштабирование","ЭРКОН-415-220-1Р1У-Х","2596 / 2950"]
[null," результатов измерения. Подсчет моточасов. Преобразование частоты входного сиг-"]
[null,"нала в выходной токовый сигнал для регистрации и управления."]
[null,"Поддержка технологии SetMacker. Выход - 1 реле+ токовый выход."]
[null,"Устройства коммутации"]
["14.","Блок управления реверсивными механизмами БУРМ-220"]
[null,"Симисторный блок управления исполнительными механизмами типа МЭО или ","БУРМ-220",2950]
[null,"электромагнитными клапанами. Применяется совместно с Т-424 и МЕТАКОН-5х4"]
["15.","Блоки питания и реле БПР"]
[null,"3 реле, контакты: 1 группа, переключение. Нагрузка ~250 В/5А, входной сигнал 24 В, 15 мА. ","БПP",1298]
[null,"Преобразование сетевого переменного напряжения 220В в стабилизированное постоянное"]
[null,"напряжение 24В, 0,15 А"]
["16.","Блоки питания и реле PSM/4R-36-24"]
[null,"Источник стабилизированного напряжения 24В. Группа из 4-х электромеханических","PSM/4R-36-24",1652]
[null,"реле. Выходной ток 1,5А. Мощность - 36Вт. Два варианта крепления - на DIN-рельс "]
[null,"или на стену. Дублированные выходные клеммы. Защита от перегрузок, КЗ, перегрева"]
["17.","Блок коммутации реверсивный БКР"]
[null,"Бесконтактное (симисторное) управление асинхронными электродвигателями исполнительных ","БКР",1500]
[null,"механизмов типа МЭО, электромагнитными клапанами. Применяется совместно с "]
[null,"регуляторами МЕТАКОН-5х4, МЕТАКОН 614"]
["18.","Источник тока СТ-562-М"]
[null,"Источник тока предназначен для питания стабилизированным током накальных цепей ","СТ-562-М",10800]
[null,"преобразователей манометрических термопарных типа ПМТ-2, ПМТ-4."]
[null,"Применяется в вакуумных системах совместно с измерителями-регуляторами МЕТАКОН. "]
[null,"Шесть гальванически изолированных каналов."]
["19.","Блоки симисторные БС-Х-Х-Н"]
[null,"Бесконтактная коммутация нагрузки переменного тока в системах промышленной ","БС-240-15/10-Н",1800]
[null,"автоматизации","БС-240-25/15-Н",2350]
[null,"Максимальное коммутируемое напряжение: 240-240В, 440-440В","БС-240-40/25-Н",2930]
[null,"Способ коммутации силовой цепи: - при переходе нагрузки через ноль","БС-240-63/40-Н",3340]
[null,null,"БС-440-15/10-Н",1950]
[null,null,"БС-440-25/15-Н",2550]
[null,null,"БС-440-40/25-Н",3200]
[null,null,"БС-440-63/40-Н",3600]
["20.","Блоки электромеханических реле БР4"]
[null,"4 реле, контакты: 1 группа, переключение. Нагрузка ~250 В/5А, входной сигнал 12/24В","БР4-Х-Х",960]
["21.","Блоки питания серии БП-Х-Х"]
[null,"Преобразование сетевого переменного напряжения 220В в стабилизированное постоянное ","БП-Х-Х",1180]
[null,"напряжение 12В или 24В, 0,5 А"]
[13,"Стабилизированные источники тока серии СТ-5Х2"]
[null,"Питание стабилизированным постоянным током накальных цепей преобразователей манометрических термопарных типа ПМТ-2, ПМТ-4","СТ-512",2460]
[null,null,"СТ-522",2850]
[null,null,"СТ-532",3240]
[null,null,"СТ-562",4470]
["22.","Блоки питания серии PSM-36-24"]
[null,"Источник стабилизированного напряжения 24В. Выходной ток 1,5А. Мощность 36Вт.","PSM-36-24",1239]
[null,"Входной диапазон 85….264 В. Два варианта крепления - DIN-рельс и настенное. "]
[null,"Разъемные клеммы. Защита от перегрузки, перегрева и КЗ."]
["23.","Блоки питания серии PSM-72-24"]
[null,"Источник стабилизированного напряжения 24В. Выходной ток 3 А. Мощность 72 Вт.","PSM-72-24",1652]
[null,"Входной диапазон 85….264 В. Два варианта крепления - DIN-рельс и настенное. "]
[null,"Разъемные клеммы. Защита от перегрузки, перегрева и КЗ."]
["24.","Блок питания серии PS   "]
[null,"Преобразование  переменного напряжения с переключателем входного диапазона 230В / 115В в стабилизированное постоянное 24 В.  Допустимый выходной ток 5А. Защита от  КЗ, обрыва цепи и перегрузки.","PS 105.1",9450]
[null,"Преобразование  переменного напряжения с переключателем входного диапазона 230В / 115В в стабилизированное постоянное 24 В.  Допустимый выходной ток 10А.Защита от  КЗ, обрыва цепи и перегрузки.","PS 110.1",12180]
["25.","Фильтр сетевой ФС-220 "]
[" ","Подавление высокочастотных помех в цепях питания приборов промышленной автоматики","ФС-220",925]
[14,"Преобразователь интерфейса RS-485/RS-232"]
[null,"Взаимное преобразование интерфейсов RS-232 и RS-485 в режиме полудуплекса","ПИ-485/232",2070]
[null,"Интерфейсные устройства и ПО"]
["26.","Преобразователь интерфейса I-7520 RS-485/RS-232"]
[null,"Взаимное преобразование интерфейсов RS-232 и RS-485 в режиме полудуплекса","I-7520",3800]
[null,"Для работы под управлением ОС  Windows 95/98/2000/NT/XP с блоком питания"]
["27.","Повторитель I-7510 RS-485"]
[" ","Повторение и усиление сигнала интерфейса RS-485. Гальваническая изоляция","I-7510",3800]
["28.","Программное обеспечение "]
[null,"ПО RNet. Система сбора и хранения данных  для объединения в сеть регуляторов серии МЕТАКОН","RNet","бесплатно"]
[null,"OPC -сервер MDS-модулей. Обеспечивает связь MDS-модулей с распространенными SCADA пакетами, поддерживающими спецификацию OPC DA версии 2.0.","OPC-сервер MDS","бесплатно"]
[null,"OPC -сервер регуляторов \"МЕТАКОН\". Обеспечивает связь регуляторов \"МЕТАКОН\" с распространенными SCADA пакетами, поддерживающими спецификацию OPC DA версии 2.0.","OPC-сервер МЕТАКОН","бесплатно"]
[null,"Преобразователи измерительные"]
["29.","Преобразователи сопротивление-ток ПСТ с фиксированным типом преобразования"]
[null,"Преобразование сигналов термопреобразователей сопротивления 100М, 100П, Pt100 в ","ПСТ",650]
[null,"унифицированный сигнал постоянного тока 4..20мА."]
["30.","Преобразователи напряжение-ток ПНТ с фиксированным типом преобразования"]
[null,"Преобразование термо-ЭДС термоэлектрических преобразователей ХА, ХК, НН в ","ПНТ",650]
[null,"унифицированный сигнал постоянного тока 4..20мА."]
["31.","Преобразователи сопротивление-ток ПСТ-а-Pro программируемые"]
[null,"Преобразование сигналов термопреобразователей  в унифицированный","ПСТ-а-Pro",1500]
[null,"сигнал постоянного тока 4..20мА. Встраивается в карболитовую головку термопреобразователя. "]
[null,"Программный выбор типов и диапазонов преобразования. "]
[]
["32.","Преобразователи напряжение-ток ПНТ-а-Pro программируемые"]
[null,"Преобразование сигналов термопреобразователей  в унифицированный","ПНТ-а-Pro",1500]
[null,"сигнал постоянного тока 4..20мА. Встраивается в карболитовую головку термопреобразователя. "]
[null,"Программный выбор типов и диапазонов преобразования. "]
[]
["33.","Преобразователи напряжение-ток ПНТ-b-Pro программируемые"]
[null,"Преобразование сигналов термопреобразователей  в унифицированный","ПНТ-b-Pro",1600]
[null,"сигнал постоянного тока 4..20мА. Встраивается в головку типа В (DIN 43729)."]
[null,"Программный выбор типов и диапазонов преобразования. "]
[]
["34.","Преобразователи напряжение-ток ПСТ-b-Pro-M0 программируемые"]
[null,"Преобразование сигналов термопреобразователей  в унифицированный","ПСТ-b-Pro-M0",1600]
[null,"сигнал постоянного тока 4..20мА. Встраивается в головку типа В (DIN 43729)."]
[null,"Программный выбор типов и диапазонов преобразования. "]
[null,"При выпуске проводится поверка базового набора типов датчиков."]
["35.","Преобразователи напряжение-ток ПСТ-b-Pro-М1 программируемые"]
[null,"Преобразование сигналов термопреобразователей  в унифицированный","ПСТ-b-Pro-М1",1800]
[null,"сигнал постоянного тока 4..20мА. Встраивается в головку типа В (DIN 43729)."]
[null,"Программный выбор типов и диапазонов преобразования. "]
[null,"При выпуске проводится поверка всех типов датчиков."]
[]
[null,"MDS-модули"]
["36.","Дискретные MDS-модули ввода/вывода"]
[null,"16 дискретных входов-выходов, каждый вход может быть ","DIO -16BD",2900]
[null,"индивидуально запрограммирован как на вход, так и на выход "]
[null,"4 дискретных входа, 4 дискретных выхода на реле ","DIO - 4/4R",2900]
[null,"4 дискретных входа, 4 дискретных выхода типа открытый коллектор","DIO - 4/4T",2900]
[null,"4 дискретных входа, 4 дискретных выхода на симисторах ","DIO - 4/4S",2900]
["37.","Аналоговые MDS-модули ввода"]
[null,"аналоговый модуль ввода на 8 термопар ","AI - 8TC",4200]
[null,"аналоговый модуль ввода на 8 термопар с цифровой индикацией ","AI - 8TC/D",5400]
[null,"аналоговый модуль ввода на 8 входных сигналов по току или напряжению","AI - 8UI",4200]
[null,"аналоговый модуль ввода на 8  сигналов по току или напряжению с цифровой индикацией ","AI - 8UI/D",5400]
[null,"аналоговый модуль ввода на 3 термосопротивления","AI - 3RTD",4200]
[null,"аналоговый модуль ввода на 3 термосопротивления с цифровой индикацией","AI - 3RTD/D",5400]
["38.","Аналоговые MDS-модули вывода"]
[null,"двухканальный аналоговый модуль вывода унифицированных сигналов по току или напряжению со светодиодной индикацией","AO - 2UI",4200]
[null,"двухканальный аналоговый модуль вывода унифицированных сигналов по току или напряжению c цифровым отображением информации","AO - 2UI/D",5400]
["39.","Блок питания для MDS-модулей"]
[null,"Двухканальный преобразователь сетевого переменного напряжения 220В в стабилизированное постоянное  напряжение  24В, 0,6 А(0,3 A на канал)","PSM -24",1298]
[null,"Система управления технологическими процессами"]
["40.","Локальная SCAD/HMI Data Rate. Cистема сбора, архивирования визуализации данных и управления технологическими процессами. Лицензируется на 1 ПК.  В локальную версию входят ОРС HDA- конннектор и экспортеры XML/CSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DataRate позволяет  легко и эффективно:\nПостроить автоматизированную систему, осуществляющую контроль и управление на базе интеллектуальных датчиков, контроллеров и компьютеров \nСоздать операторский интерфейс для отображения и сохранения информации с устройств, поддерживающих обмен данными по технологии OPC DA / HDA \nВизуализировать данные из базы данных системы управления производством ","SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(60 точек ввода - вывода) электронная версия",4130]
[null,null,"SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(120 точек ввода - вывода) электронная версия",6690]
[null,null,"SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(250 точек ввода - вывода) электронная версия",8675]
[null,null,"SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(500 точек ввода - вывода) электронная версия",12390]
[null,null,"SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(750 точек ввода - вывода) электронная версия",15530]
[null,null,"SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(1000 точек ввода - вывода) электронная версия",19370]
[null,null,"SCADA/HMI DATA RATE ver. 2.5(2500 точек ввода - вывода) электронная версия",45430]
[null,"Коробочная версия ПО SCADA/HMI DATA RATE",null,826]
[null,"Аппаратный USB-ключ регистрации ПО SCADA/HMI DATA RATE",null,1416]
[null,"Программно-аппаратные комплексы"]
["41.","Учебно- демонстрационный комплект \"Практик-1\"","УДК Практик-1",14760]
[" ","Аксессуары"]
["42.","Крепежный элемент  для настенного монтажа","КЭН-1",150]
[null,"* 2800/3750 - через дробь указана стоимость модификации прибора со встроенным интерфейсом RS485"]
[null,"** На нашем сайте www.contravt.ru работает электронный магазин."]