{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Основной Прайс-Лист","Собственное производство"],"not_rendered":{"external_links":1,"comments":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Основной Прайс-Лист","index":0,"n_rows":132,"n_cols":8,"rows_kept":132,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,7],[1,3,1,5],[106,1,106,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Нажмите на артикул товара чтобы посмотреть подробное описание на нашем сайте"]
[null,"Каталог:","http://www.power.elekon.ru"]
[null,null,"http://www.moto.elekon.ru"]
[null,"Артикул","Наименование","Мощность, кВА (ном/макс)","Расход, л/ч ","Емкость бака, л","Вес нетто/брутто, кг ","Розница, РУБ"]
[null,"Генераторы бензиновые"]
[null,"EPG1000i","Электростанция инверторная, бензин, однофазная. Двигатель одноцилиндровый, 2х-тактный, с воздушным охлаждением, модель: EP65, объем 63 куб.см","1,0/1,1",0.7,"4,2","14/15",{"v":3990,"d":"3,990р."}]
[null,"EPG650","Электростанция, бензин, однофазная. Двигатель одноцилиндровый, 2х-тактный, с воздушным охлаждением, модель: EP65, объем 63 куб.см","0,65/0,72",0.7,"4,2","21/22",{"v":2990,"d":"2,990р."}]
[null,"EPG1500P","Электростанция, бензин, ручной старт, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, cos f=1","1,5/1,8",1.15,"3,6","25/26,5",{"v":9250,"d":"9,250р."}]
[null,"EPG2500P","Электростанция облегченная, бензин, ручной. старт, режим зарядки аккумулятора, cos f=1","2,5/2,8",1.1,3.6,"41/43",{"v":11100,"d":"11,100р."}]
[null,"EPG5000","Электростанция, бензин, эл. старт., АКБ в комплекте, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, cos f=1,  дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция), колеса в комплекте","5,0/6,0",2.5,"25","84/86",{"v":23600,"d":"23,600р."}]
[null,"EPG6200X-3","Электростанция 3-х фазн., cos f=0.8, бензин, эл. старт., АКБ в комплекте, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов,  дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция), колеса в комплекте","6,2/7,0","2,5","25","84/86",{"v":25800,"d":"25,800р."}]
[null,"KGE12E","Электростанция, бензин, эл. старт, cos f=1, система   АРН","8,5/9,5","4,5","25",130,{"v":67550,"d":"67,550р."}]
[null,"KGE12E3","Электростанция, бензин, эл. старт, cos f =0.8, система  АРН","9,5/10,5",4.55,"25","135",{"v":70450,"d":"70,450р."}]
[null,"Генераторы инверторные"]
[null,"IG1000","Портативная электростанция инверторного типа, бензин, ручной cтарт, шумозащитный кожух, выход 12В для зарядки аккумуляторов","0,9/1,0","0,4-0,6",2.6,"14/15",{"v":14800,"d":"14,800р."}]
[null,"IG2000","Портативная электростанция инверторного типа, бензин, ручной cтарт, шумозащитный кожух, выход 12В для зарядки аккумуляторов","1,6/2,0","0,67-1,0",3.5,"22/23",{"v":20000,"d":"20,000р."}]
[null,"IG2000S","Портативная электростанция, бензин, ручной cтарт, шумозащитный кожух, инверторный тип, фонарь в комплекте, выход 12В для зарядки аккумуляторов","1,6/2,0","0,67-1,0",3.5,"24/25",{"v":21350,"d":"21,350р."}]
[null,"IG2600","Портативная электростанция инверторного типа, бензин, ручной cтарт, шумозащитный кожух, выход 12В для зарядки аккумуляторов","2,3/2,6","0,9-1,5",4.6,"26/27",{"v":27050,"d":"27,050р."}]
[null,"Генераторы дизельные"]
[null,"KDE3500E","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=1,0, система  АРН","2,8/3,2","1,1","15","70/73",{"v":30300,"d":"30,300р."}]
[null,"EPD2800E","Электростанция, cos f=1, дизель, режим зарядки аккумулятора, колеса в комплекте, укомплектован электрическим стартером и аккумуляторной батареей","2,8/3,3",1.4,14,"76/78",{"v":25800,"d":"25,800р."}]
[null,"EPD4600E","Электростанция, cos f=1, дизель, режим зарядки аккумулятора, колеса в комплекте, укомплектован электрическим стартером и аккумуляторной батареей","4,6/5,0",1.65,14,"92/95",{"v":29500,"d":"29,500р."}]
[null,"EPD4500E(ATS)","Электростанция, cos f=1, дизель, эл. старт., АКБ в комплекте, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов,  большие колеса (опция), встроенный БЛОК АВТОМАТИКИ, колеса в комплекте","4,5/5,0","1,8","11,5","96/98",{"v":34200,"d":"34,200р."}]
[null,"EPD4200XSE(ATS)","Электростанция, cos f=1, дизель, эл. старт., АКБ в комплекте, счетчик моточасов, встроенный БЛОК АВТОМАТИКИ, ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ","4,2/4,6","1,8",{"v":11.5,"d":"12"},"150/157",{"v":47550,"d":"47,550р."}]
[null,"EPD5500XE-3","Электростанция 3-х фазн.,cos f=0,8, дизель, эл. старт., АКБ в комплекте, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов,  дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция), колеса в комплекте","5,5/6,0","1,7","11,5","94/96",{"v":32200,"d":"32,200р."}]
[null,"KDE6500E","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=1, система АРН","4,5/5,0",1.9,"15","100/105",{"v":38000,"d":"38,000р."}]
[null,"KDE6500E3","Электростанция трехфазная, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система   АРН","5,5/6,0","2","15","110/114",{"v":38000,"d":"38,000р."}]
[null,"KDE12EA","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=1, система  АРН, жидкостное охлаждение","8,5/9,5","3,1","25","155",{"v":94600,"d":"94,600р."}]
[null,"KDE12EA3","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН,  3-х фазная, жидкостное охлаждение","9,5/10,5","3,3","25",200,{"v":96850,"d":"96,850р."}]
[null,"KDA12EAO3","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, блок автоматики","9,5/10,5",3,25,"155/200",{"v":109750,"d":"109,750р."}]
[null,"KDA12STAO","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух","8,5/9,5","3,1","25","245/265",{"v":127450,"d":"127,450р."}]
[null,"KDA12STAO3","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, блок автоматики","9,5/10,5","3,1","25","245/265",{"v":135250,"d":"135,250р."}]
[null,"KDA19EAO","Электростанция, дизель 3000 об.мин, эл. cтарт, cos f=0,9, система АРН, блок автоматики, двигатель DAIHATSU KM376AG, жидкостное охлаждение,","14,4/16,7",4.75,"38","320",{"v":174050,"d":"174,050р."}]
[null,"KDE19EA3","Электростанция, дизель 3000 об.мин, эл. cтарт, cos f=0,8, 3-х фазная, система АРН, двигатель DAIHATSU KM376AG, жидкостное охлаждение","16,25/18,8",4.75,38,"395/400",{"v":163900,"d":"163,900р."}]
[null,"KDA19STAO","Электростанция, дизель 3000 об.мин, эл. cтарт, cos f=1, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, система АРН, блок автоматики, двигатель DAIHATSU KM376AG","14,4/16,7","5,4","38",440,{"v":199500,"d":"199,500р."}]
[null,"KDA19STAO3","Электростанция, дизель 3000 об.мин, эл. cтарт, cos f=0,8, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, система АРН, блок автоматики, двигатель DAIHATSU KM376AG","16,25/18,8","5,4","38",440,{"v":206350,"d":"206,350р."}]
[null,"KDA16SSO ","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=1, система АРН, 1-фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, блок автоматики,  двигатель 1500 об/мин, двигатель KD488","13/14,5",5.9,65,"720/790",{"v":243700,"d":"243,700р."}]
[null,"KDA20SSO3 ","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, блок автоматики,  двигатель 1500 об/мин, двигатель KD488G","17/20,4",5.9,65,"720/790",{"v":250050,"d":"250,050р."}]
[null,"KDA30SSO3 ","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, блок автоматики,  двигатель 1500 об/мин, двигатель ISUZU KM 493G","24/26",8,120,"850/950",{"v":336050,"d":"336,050р."}]
[null,"KDE45SSO3","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, блок автоматики, двигатель ISUZU KM4105G","37/40",11,110,"850/950",{"v":417350,"d":"417,350р."}]
[null,"KDE60SSO3","Электростанция, дизель ,эл. cтарт, cos f=0,8, система АРН, 3-х фазная, жидкостное охлаждение, шумозащитный кожух, блок автоматики, двигатель ISUZU KM4105ZG","50/55",13,110,"1200/1300",{"v":478850,"d":"478,850р."}]
[null,"30GFT-992","Электростанция, 3-х фазная, дизель, двигатель DEUTZ TD226B-3, 1500 об/мин,  жидкостное охлаждение, генератор Stamford, встроенный топливный бак, электронный регулятор оборотов, АКБ в комплекте, НА ШАССИ ПОД КАПОТОМ","30кВт/37,5кВА","198 гр/кВт*ч","120","850",{"v":423450,"d":"423,450р."}]
[null,"Сварочные агрегаты"]
[null,"EPGW180E","Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, бензин, эл. старт, система A.V.R., режим сварки, сварочный ток 50-180 А, режим зарядки аккумулятора, cos f=1, колеса в комплекте","2,5/2,8",2.8,12,"98/102",{"v":34550,"d":"34,550р."}]
[null,"EPDW190E","Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, дизель, эл. старт, режим сварки, пост.сварочный ток 50-180 А, режим зарядки аккумулятора, АКБ в комплекте, счетчик моточасов, дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция), колеса в комплекте","1,8/2,0","1,7","11,5","100/114",{"v":38650,"d":"38,650р."}]
[null,"KDE12EW","Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, дизель, эл. старт, система АРН, транзисторное управление, сварочный ток до 280А, диаметр электрода до 5,8 мм, cos f=1","5/5,5",2.95,25,"200/210",{"v":112200,"d":"112,200р."}]
[null,"KGE12EW","Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, бензин, эл. старт, система АРН, транзисторное управление, сварочный ток до 280А, диаметр электрода 1,6-5,8 мм, cos f=1","5,0/5,5","2,7","25","155/165",{"v":90700,"d":"90,700р."}]
[null,"Мотопомпы"]
[null,"PG36","Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды, макс. высота подъема 26 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 36 м.куб/ч, вх/вых диаметр 50 мм (2\"), объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск","4,8 кВт/3600 об/мин",null,"3,6","27/29",{"v":7200,"d":"7,200р."}]
[null,"PG60","Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды, макс. высота подъема 28 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 60 м.куб/ч, вх/вых диаметр 80 мм (3\"), объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск","4,8 кВт/3600 об/мин",null,"3,6","28/30",{"v":8400,"d":"8,400р."}]
[null,"PG96E","Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды, макс. высота подъема 16 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 96 м.куб/ч, вх/вых диаметр 100 мм (4\"), объем двигателя 270 см.куб, эл. стартер","6,7 кВт/3600 об/мин",null,"6","45/47",{"v":18350,"d":"18,350р."}]
[null,"TPD78","Мотопомпа дизельная грязевая, диаметр частиц до 30 мм,  макс. высота подъема 26 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 78 м.куб/ч, вх/вых диаметр 80 мм (3\"), объем двигателя 296 см.куб, ручной пуск","5 кВт/3600 об/мин",null,"3,3","63/65",{"v":24300,"d":"24,300р."}]
[null,"TPG80","Мотопомпа бензиновая грязевая, диаметр частиц до 30 мм,  макс. высота подъема 26 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 78 м.куб/ч, вх/вых диаметр 80 мм (3\"), объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск","4,8 кВт/3600 об/мин",null,"3,6","41/43",{"v":12050,"d":"12,050р."}]
[null,"PWG170","Мойка высокого давления бензиновая, производительность 9,5 л/мин, рабочее давление 170 бар, объем двигателя 163 см.куб, ручной пуск","4,1 кВт/3600 об/мин","1 л/ч","3,6","43/45,5",{"v":20100,"d":"20,100р."}]
[null,"PWG205","Мойка высокого давления бензиновая, производительность 11,4 л/мин, рабочее давление 205 бар, объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск+электростартер (АКБ в комплекте)","4,8 кВт/3600 об/мин","1,3 л/ч","3,6","44/46,5",{"v":24900,"d":"24,900р."}]
[null,"Скутеры"]
[null,"Цена на мототехнику, (разовая закупка, шт)                         "]
[null,"Артикул","Наименование","Мощность, кВт","Расход, л/ч ","Емкость бака, л","Вес, кг ","1-4 шт, руб"]
[null,"XY50QT","Бензиновый скутер (мотороллер), тип двигателя : 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 49,5 см.куб, тип тормозной системы: барабанный, ручной и ножной, максимальная скорость 50км/ч, колесная база 1210 мм, максимальная нагрузка 110 кг, ручной и электрический старт","2,3кВт/(3,1 л.с.) /7500об/мин","1,9л/100км",5,"84/110",{"v":33400,"d":"33,400р."}]
[null,"XY125T-11","Бензиновый скутер (мотороллер), тип двигателя : 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 125 см.куб, тип тормозной системы: барабанный, ручной и ножной, максимальная нагрузка 150 кг, ручной и электрический старт","5,3 кВт (7,1 л.с) /7500 об/мин","2л/100км",5,"95/121",{"v":43200,"d":"43,200р."}]
[null,"XY150T","Бензиновый скутер (мотороллер), тип двигателя : 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 150 см.куб, тип тормозной системы: барабанный, ручной и ножной, максимальная нагрузка 150 кг, ручной и электрический старт","7,0 кВт (9,5 л.с) /7500 об/мин","2,2л/100км",6,"114/140",{"v":48200,"d":"48,200р."}]
[null,"XY150T-8","Бензиновый скутер (мотороллер), тип двигателя : 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 150 см.куб, тип тормозной системы: барабанный, ручной и ножной, максимальная нагрузка 150 кг, ручной и электрический старт","7,0 кВт (9,5 л.с) /7500 об/мин","2,2л/100км",6,"114/140",{"v":53400,"d":"53,400р."}]
[null,"FA-A70","Мотовездеход, двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 72 см.куб, макс. скорость 30 км/ч, тормоза - задние, дисковые, передние - барабанные, трансмиссия-вариатор","2,7 л.с.","2л/100км",3,85,{"v":36200,"d":"36,200р."}]
[null,"FA-Е110","Мотовездеход, двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 107 см.куб, маск скорость 55 км/ч, трансмиссия - механическая, 3-х ступенчатая, томоза -задние, дисковые, передние - барабанные","6,5 л.с.","2,5 л/100км",6,130,{"v":56200,"d":"56,200р."}]
[null,"KD-250-GKA-2","Багги, двигатель одноцилиндровый, 4- х тактный ,с жидкостным охлаждением, объем 250 см.куб, макс. скорость 70 км/ч, трансмиссия - автоматическая, с задним ходом, томоза -задние, дисковые","15 л.с.","-","6","310",{"v":96000,"d":"96,000р."}]
[null,"XY400-Y","Бензиновый спортивный мотоцикл с возможностью передвижения по дорогам общего пользования, тип двигателя: 4х тактный, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 387 см.куб, тип тормозной системы: задний и передний дисковый, максимальная нагрузка 150кг, ножной и электрический стартер","26,8 л.с./7500","-",9,132,{"v":149000,"d":"149,000р."}]
[null,"XY400-Y2","Бензиновый спортивный мотоцикл с возможностью передвижения по дорогам общего пользования, тип двигателя: 4х тактный, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 387 см.куб, тип тормозной системы: задний и передний дисковый, максимальная нагрузка 150кг, ножной и электрический стартер","26,8 л.с./7500","-",9,132,{"v":152800,"d":"152,800р."}]
[null,"XYQTH-806A","Бензиновый спортивный мотоцикл только для бездорожья, тип двигателя: 4х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 107 см.куб, тип тормозной системы: задний и передний дисковый, максимальная нагрузка 100кг, ножной и электрический стартер","6,5 л.с.","2,5 л/100км","2,8","65/75",{"v":26400,"d":"26,400р."}]
[null,"Дизельные двигатели внутреннего сгорания"]
[null,"DH178FE","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 296 см.куб, ручной пуск","5,0/3000",null,"3,5 (1,1)","33/38",{"v":15050,"d":"15,050р."}]
[null,"ED178FS","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 305 см.куб, ручной пуск, 1800 об/мин на выходном валу","4,1/1800",null,3.3,41,{"v":16100,"d":"16,100р."}]
[null,"KM178FS","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 296 см.куб, ручной пуск, 1800 об/мин на выходном валу","3,7/1800",null,3.5,38,{"v":17850,"d":"17,850р."}]
[null,"ED186","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 418 см.куб, ручной пуск","7,5/3600",null,"5,5 (1,65)",55,{"v":17800,"d":"17,800р."}]
[null,"ED186FS","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 418 см.куб, ручной пуск, 1800 об/мин на выходном валу","7,5/1800",null,"5,5 (1,65)",55,{"v":18650,"d":"18,650р."}]
[null,"KM186FS","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 418 см.куб, ручной пуск, 1800 об/мин на выходном валу","5,7/1800",null,"5,5 (1,65)",53,{"v":21100,"d":"21,100р."}]
[null,"DH186FE","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с возд. охл., объем 406 см.куб, ручной пуск","7,7/3600",null,"5,5 (1,65)","48/53",{"v":21100,"d":"21,100р."}]
[null,"KM170FA","Одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, с возд. охл., объем 219 см.куб, ручной пуск","2,8 кВт /3600 об/мин",null,"2,5 (0,75)",27,{"v":12800,"d":"12,800р."}]
[null,"KM186FE","Одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, с возд. охл., объем 418 см.куб, ручной пуск +эл.стартер","6,3 кВт /3600 об/мин",null,"5,5 (1,65)","53",{"v":21100,"d":"21,100р."}]
[null,"KM2V80D","Двухцилиндровый, V-образный, 4-х тактный, с жидкостным  охл., объем 794 см.куб, эл.стартер","14,5 кВт /3600 об/мин","297 гр/кВт*ч (3600)","-",96,{"v":48550,"d":"48,550р."}]
[null,"Бензиновые двигатели внутреннего сгорания"]
[null,"EP168-I","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 163 см.куб, ручной пуск","4,1 кВт/3600 (об/мин)",null,"3,6 (0,6)",17,{"v":5050,"d":"5,050р."}]
[null,"EP168","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 196 см.куб, ручной пуск","4,8 кВт/3600 (об/мин)",null,"3,6 (0,6)",18,{"v":5400,"d":"5,400р."}]
[null,"KG200 D1","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 196 см.куб, ручной пуск","4,0 кВт/3600 (об/мин)",null,"3,6 (0,6)","16",{"v":6400,"d":"6,400р."}]
[null,"EP177","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 270 см.куб, ручной пуск","6,7 кВт/3600 (об/мин)",null,"6,0 (1,1)",27,{"v":8950,"d":"8,950р."}]
[null,"KG280","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 277 см.куб, ручной пуск","5,5 кВт/3600 (об/мин)","374 гр/кВт*ч","6,0 (1,1)",16,{"v":11650,"d":"11,650р."}]
[null,"EP188","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 389 см.куб, ручной пуск","9,7 кВт/3600 (об/мин)",null,"6,5 (1,1)",33,{"v":10600,"d":"10,600р."}]
[null,"KG390E","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 389 см.куб, ручной пуск+эл.стартер","7,7 кВт/3600 (об/мин)",null,"6,5 (1,1)","31",{"v":15550,"d":"15,550р."}]
[null,"KG690","Двухцилиндровый, V-образный, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 688 см.куб, эл.стартер","14,0 кВт/3600 (об/мин)",null,"10 (1,4)","50",{"v":28500,"d":"28,500р."}]
[null,"XY168FB","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 196 см.куб, ручной пуск","4,8 кВт/4000 об/мин",null,"3,6 (0,6)","16/18",{"v":4850,"d":"4,850р."}]
[null,"XY188FE","Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением, объем 389 см.куб, ручной пуск","9,7 кВт/4000 (об/мин)",null,"6,5 (1,1)","31/33",{"v":10000,"d":"10,000р."}]
[null,"Тепловое оборудование"]
[null,"Цена, руб (разовая закупка, шт)                         "]
[null,"Артикул","Наименование","Мощность, кВт","Расход, л/ч ","Емкость бака, л","Вес, кг ","1-9 шт"]
[null,"P-2000E-T","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, тепловая мощность 16,5 кВт, термостат, площадь обогрева 130 кв.м, производительность вентилятора 360 м3/ч, время непрерывной работы 11ч , Корея","16,5 кВт",1.7,"19","14",{"v":10350,"d":"10,350р."}]
[null,"P-3000E-T","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор  на жидком топливе, керосин/дизель, тепловая мощность 29 кВт,  термостат, площадь обогрева 230 кв.м, производительность вентилятора 765 м3/ч, время непрерывной работы 13 ч, Корея","29 кВт","3,0","38","25",{"v":13950,"d":"13,950р."}]
[null,"P-5000E-T","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, тепловая мощность 41 кВт,  термостат, площадь обогрева 335 кв.м, производительность вентилятора 935 м3/ч, время непрерывной работы 12 ч, Корея","41 кВт","4,1","49","28",{"v":16100,"d":"16,100р."}]
[null,"P-10000E-T","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, тепловая мощность 100 кВт,  термостат, площадь обогрева 770 кв.м, время непрерывной работы 10,5 ч, Корея","100 кВт",10.4,110,72,{"v":43850,"d":"43,850р."}]
[null,"KFA-70T DGP","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, тепловая мощность 16,5 кВт,  термостат, площадь обогрева 130 кв.м, производительность вентилятора 360 м3/ч,  время непрерывной работы 11ч , Корея","16,5 кВт",1.7,19,12,{"v":11650,"d":"11,650р."}]
[null,"KFA-125T DGP","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, тепловая мощность 29,5 кВт,  термостат, площадь обогрева 230 кв.м, производительность вентилятора 765 м3/ч, время непрерывной работы 12ч, Корея","29,5 кВт",3,38,22,{"v":15950,"d":"15,950р."}]
[null,"KFA-170T DGP","Тепловая пушка \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, тепловая мощность 41 кВт,  термостат, площадь обогрева 335 кв.м, производительность вентилятора 935 м3/ч, время непрерывной работы 11ч , Корея","41 кВт",4.1,45,23.5,{"v":17150,"d":"17,150р."}]
[null,"FA-210K","Тепловая пушка \"ElekonPower\", теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, тепловая мощность 58 кВт,  термостат, площадь обогрева 465 кв.м, время непрерывной работы 6 ч, Корея","58 кВт",5,50,30,{"v":17400,"d":"17,400р."}]
[null,"PFA-60K","Тепловая пушка \"ElekonPower\", инфракрасный теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, тепловая мощность 17,6 кВт, площадь обогрева 140 кв.м, время непрерывной работы 6,5ч , Корея","17,6 кВт",1.7,11,14,{"v":11550,"d":"11,550р."}]
[null,"WKH-23","Мощный бытовой инфракрасный обогреватель \"Kerona\", теплогенератор на жидком топливе с функцией электрического поджига  топлива. (В качестве топлива используется осветительный керосин),  тепловая мощность 6,7 кВт, Корея","6,7 кВт","0,58-0,65",7,13,{"v":7800,"d":"7,800р."}]
[null,"WKH-3450","Керосиновый инфракрасный обогреватель \"Kerona\", теплогенератор  направленного действия. Выполнен в виде камина. С функцией электрического поджига,  тепловая мощность 3,7 кВт,  Корея","3,7 кВт",0.36,4.8,12,{"v":7400,"d":"7,400р."}]
[null,"WKH-3300","Керосиновый инфракрасный обогреватель \"Kerona\", теплогенератор   на жидком топливе с функцией походной печи,  тепловая мощность 3,22 кВт, Корея","3,22 кВт",0.31,7.2,6,{"v":3900,"d":"3,900р."}]
[null,"WKH-2310","Керосиновый инфракрасный обогреватель \"Kerona\", теплогенератор   на жидком топливе с функцией походной печи,  тепловая мощность 2,55 кВт, Корея","2,55 кВт",0.25,5.3,6,{"v":3100,"d":"3,100р."}]
[null,"Цена, руб (разовая закупка, шт)                         "]
[null,"Артикул","Наименование","Мощность, кВт","Расход, л/ч ","Емкость бака, л","Вес, кг ","1 шт"]
[null,"VAL6 PH1","Инфракрасный нагреватель, теплогенератор  на жидком топливе VAL6 PH1 (13000 кКал, 15кВт), Япония","15 кВт",1.5,10,18,{"v":28750,"d":"28,750р."}]
[null,"VAL6 EP6JA","Инфракрасный промышленный нагреватель, теплогенератор  на жидком топливе VAL6 EP6JA (34500 кКал, 40кВт), Япония","40 кВт",3.8,40,53,{"v":52350,"d":"52,350р."}]
[null,"Тепловые пушки и нагреватели на сжиженном газе"]
[null,"Цена, руб (разовая закупка, шт)                         "]
[null,"Артикул","Наименование","Мощность, кВт","Производительность, кКал/ч","Расход, кг/ч ","Вес, кг ","1-9 шт, руб"]
[null,"FA-50P","Тепловая пушка \"ElekonPower\", теплогенератор газовый (пропан), тепловая мощность 15 кВт, площадь обогрева 110 кв.м, электронный поджиг, Корея","8-12-15 кВт",12600,1.04,6.9,{"v":5200,"d":"5,200р."}]
[null,"FA-150P","Тепловая пушка \"ElekonPower\", теплогенератор газовый (пропан), тепловая мощность 44 кВт, площадь обогрева 350 кв.м, электронный поджиг, Корея","35-39-44 кВт",37800,3.2,10.3,{"v":7950,"d":"7,950р."}]
[null,"TT-15S","Инфракрасный обогреватель \"ElekonPower\", теплогенератор газовый (пропан), тепловая мощность 4,4 кВт, площадь обогрева 35 кв.м, ручной поджиг, Корея","2,6-4,4 кВт",3800,0.23,1.5,{"v":1350,"d":"1,350р."}]
[null,"TT-30S","Инфракрасный обогреватель \"ElekonPower\", теплогенератор газовый (пропан), тепловая мощность 8,8 кВт, площадь обогрева 70 кв.м, ручной поджиг, Корея","2,6-8,8 кВт",7600,0.46,3,{"v":3000,"d":"3,000р."}]
[null,"Строительное оборудование"]
[null,"Цена, руб (разовая закупка)                         "]
[null,"Артикул","Наименование","Скорость вращения, об/мин","Емкость барабана, л","Вес, кг ",">500 тыс. руб","<5 шт"]
[null,"EPM125","Бетоносмеситель электрический, емкость барабана 125 л, диаметр горловины 375мм, скорость вращения 26,6 об/мин, степень защиты IP45",26.6,125,61,{"v":237.5,"d":"238"},{"v":9400,"d":"9,400р."}]
[null,"EPM160","Бетоносмеситель электрический, емкость барабана 160 л, диаметр горловины 400мм, скорость вращения 29,5 об/мин, степень защиты IP45",29.5,160,76,{"v":291.25,"d":"291"},{"v":11550,"d":"11,550р."}]
[null,"EPM180","Бетоносмеситель электрический, емкость барабана 180 л, диаметр горловины 400мм, скорость вращения 29,5 об/мин, степень защиты IP45",29.5,180,78,{"v":320.63,"d":"321"},{"v":12700,"d":"12,700р."}]
[null,"Синхронные генераторы ENGGA"]
[null,"Цена, руб (разовая закупка, шт)                         "]
[null,"Артикул","Наименование","Мощность, кВт/кВА","Номинальный ток, А","Вес нетто, кг ","SAE","1-5 шт"]
[null,"EG160L - 32N","Синхронный, бесщеточный, одноопорный  генератор переменного тока, 3 фазы, 400В, 50 Гц, 1500 об/мин, звезда.","32/40",58,195,"SAE3 (428,63 мм)",{"v":56850,"d":"56,850р."}]
[null,"EG225S - 50N","Синхронный, бесщеточный, одноопорный  генератор переменного тока, 3 фазы, 400В, 50 Гц, 1500 об/мин, звезда.","50/62,5",90,300,"SAE3 (428,63 мм)",{"v":71200,"d":"71,200р."}]
[null,"EG225L - 100N","Синхронный, бесщеточный, одноопорный  генератор переменного тока, 3 фазы, 400В, 50 Гц, 1500 об/мин, звезда.","100/125",180,400,"SAE3 (428,63 мм)",{"v":97950,"d":"97,950р."}]
[null,"EG225L - 100N","Синхронный, бесщеточный, одноопорный  генератор переменного тока, 3 фазы, 400В, 50 Гц, 1500 об/мин, звезда.","100/125",180,400,"SAE1 (530,23 мм)",{"v":97950,"d":"97,950р."}]
[null,"EG280M - 160N","Синхронный, бесщеточный, одноопорный  генератор переменного тока, 3 фазы, 400В, 50 Гц, 1500 об/мин, звезда.","160/200",288,620,"SAE3 (428,63 мм)",{"v":118450,"d":"118,450р."}]
[null,"EG280L - 200N","Синхронный, бесщеточный, одноопорный  генератор переменного тока, 3 фазы, 400В, 50 Гц, 1500 об/мин, звезда.","200/250",360,730,"SAE3 (428,63 мм)",{"v":149000,"d":"149,000р."}]

{"sheet":"Собственное производство","index":1,"n_rows":108,"n_cols":13,"rows_kept":108,"merged":[[1,0,1,9],[3,8,6,8],[3,9,6,9],[7,0,7,8],[9,0,12,0],[9,3,12,3],[9,4,12,4],[9,7,12,7],[9,8,12,8],[9,9,12,9],[9,10,12,10],[14,0,17,0],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,7,17,7],[14,8,17,8],[14,9,17,9],[14,10,17,10],[19,0,22,0],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[19,9,22,9],[19,10,22,10],[24,0,27,0],[24,3,27,3],[24,4,27,4],[24,7,27,7],[24,8,27,8],[24,9,27,9],[24,10,27,10],[29,0,33,0],[29,3,33,3],[29,4,33,4],[29,7,33,7],[29,8,33,8],[29,9,32,9],[29,10,32,10],[35,0,38,0],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,7,38,7],[35,8,38,8],[35,9,38,9],[35,10,38,10],[40,0,41,0],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[40,9,41,9],[40,10,41,10],[107,0,107,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Мощность кВт/кВА","Наименование согласно ТУ","Наименование согласно ГОСТ 23162-78","Двигатель","Генератор","Регулятор оборотов","Степень автоматизации","Расход,\nл/ч  (100%)","Бак,\nл","Габариты Д*Ш*В, мм","Вес,\nкг","Цена 1*\nруб.","Цена 2*\nруб."]
["Стационарные дизельные электроагрегаты на открытой раме, одно- и трехфазные, 1500 мин-1, Uф=400В/Uл230В, 50 Гц"]
[]
["10,8/10,8","АД11С-230-2Р","АД11С-230-2Р","ED480 (14 кВт)","ГС-10-230","механич",2,4.5,80,"1450*700*1200",470,{"v":105200,"d":"105,200"},{"v":121000,"d":"121,000"}]
["10,8/13,5","АД11С-Т400-2Р","АД11С-Т400-2Р","ED480 (14 кВт)","ГС-10-400","механич",2,4.5,null,null,470,{"v":105200,"d":"105,200"},{"v":121000,"d":"121,000"}]
["18,0/18,0","АД18С-230-2Р","АД18С-230-2Р","ED490 (21 кВт)","ГС-18-230","механич",2,5.4,null,null,550,{"v":122600,"d":"122,600"},{"v":140900,"d":"140,900"}]
["18,0/22,5","АД18С-Т400-2Р","АД18С-Т400-2Р","ED490 (21 кВт)","ГС-18-400","механич",2,5.4,null,null,550,{"v":122600,"d":"122,600"},{"v":140900,"d":"140,900"}]
["Стационарные дизельные электроагрегаты на открытой раме, 3-фазные, 1500 мин-1, Uф=400В/Uл230В, 50 Гц"]
[]
["32/40","ЭДД-32-1","АД32С-Т400-1Р","Deutz TD226B-3 (45 кВт)","ENGGA","механич",1,6.4,100,"2070*650*1300",850,{"v":250540,"d":"250,540"},{"v":275590,"d":"275,590"}]
[null,"ЭДД-32-2","АД32С-Т400-1Р",null,null,"электрич",1,{"$nulls":4},"-","-"]
[null,"ЭДД-32-3","АД32С-Т400-2Р",null,null,"механич",2,{"$nulls":4},{"v":258030,"d":"258,030"},{"v":283830,"d":"283,830"}]
[null,"ЭДД-32-4","АД32С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},"-","-"]
[]
["50/62,5","ЭДД-50-1","АД50С-Т400-1Р","Deutz TD226B-4 (60 кВт)","ENGGA","механич",1,10,100,"2210*650*1650",1020,{"v":299990,"d":"299,990"},{"v":329990,"d":"329,990"}]
[null,"ЭДД-50-2","АД50С-Т400-1Р",null,null,"электрич",1,{"$nulls":4},"-","-"]
[null,"ЭДД-50-3","АД50С-Т400-2Р",null,null,"механич",2,{"$nulls":4},{"v":307500,"d":"307,500"},{"v":338250,"d":"338,250"}]
[null,"ЭДД-50-4","АД50С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},"-","-"]
[]
["90/112,5","ЭДР-90-1","АД90С-Т400-1Р","RICARDO R6105AZLD-1 (110 кВт)","ENGGA","механич",1,18,120,"2500*900*1700",1450,{"v":397701,"d":"397,701"},{"v":437471,"d":"437,471"}]
[null,"ЭДР-90-2","АД90С-Т400-1Р",null,null,"электрич",1,{"$nulls":4},"-","-"]
[null,"ЭДР-90-3","АД90С-Т400-2Р",null,null,"механич",2,{"$nulls":4},{"v":405266,"d":"405,266"},{"v":445792,"d":"445,792"}]
[null,"ЭДР-90-4","АД90С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},"-","-"]
[]
["100/125","ЭДР-100-1","АД100С-Т400-1Р","RICARDO R6105IZLD-7 (132 кВт)","ENGGA","механич",1,10,120,null,null,"-","-"]
[null,"ЭДР-100-2","АД100С-Т400-1Р",null,null,"электрич",1,{"$nulls":4},"-","-"]
[null,"ЭДР-100-3","АД100С-Т400-2Р",null,null,"механич",2,{"$nulls":4},"-","-"]
[null,"ЭДР-100-4","АД100С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},"-","-"]
[]
["100/125","ЭДД-100-1","АД100С-Т400-1Р","Deutz TBD226B-6 (120 кВт)","ENGGA","механич",1,20,200,"2500*900*1700",1430,{"v":392200,"d":"392,200"},{"v":431500,"d":"431,500"}]
[null,"ЭДД-100-2","АД100С-Т400-1Р",null,null,"электрич",1,{"$nulls":4},{"v":403500,"d":"403,500"},{"v":442800,"d":"442,800"}]
[null,"ЭДД-100-3","АД100С-Т400-2Р",null,null,"механич",2,{"$nulls":4},{"v":399800,"d":"399,800"},{"v":439700,"d":"439,700"}]
[null,"ЭДД-100-4","АД100С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},{"v":411100,"d":"411,100"},{"v":451000,"d":"451,000"}]
[null,"ЭДД-100-4-ПЖД-К","АД100С-Т400-2РП",null,null,"электрич",2,null,null,"2710*1010*1760",1800,{"v":561900,"d":"561,900"},{"v":608700,"d":"608,700"}]
[]
["140/175","ЭДР-140-1","АД140С-Т400-1Р","RICARDO R6113ZLD1-1 (155 кВт)","ENGGA","механич",1,30,350,"2510*1000*1800",1800,{"v":531270,"d":"531,270"},{"v":584397,"d":"584,397"}]
[null,"ЭДР-140-2","АД140С-Т400-1Р",null,null,"электрич",1,{"$nulls":4},"-","-"]
[null,"ЭДР-140-3","АД140С-Т400-2Р",null,null,"механич",2,{"$nulls":4},{"v":538835,"d":"538,835"},{"v":592718,"d":"592,718"}]
[null,"ЭДР-140-4","АД140С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},"-","-"]
[]
["200/250","ЭДС-200-2","АД200С-Т400-1Р","STEYR WD618.42D (259 кВт)","MARATHON","электрич",1,45,400,"2950*1100*1700",2440,{"v":955218,"d":"955,218"},{"v":1050740,"d":"1,050,740"}]
[null,"ЭДС-200-4","АД200С-Т400-2Р",null,null,"электрич",2,{"$nulls":4},{"v":962783,"d":"962,783"},{"v":1059061,"d":"1,059,061"}]
[]
["200/250","ЭДД-200-4","АД200С-Т400-1Р","DOOSAN P126TI (241 кВт)","MARATHON","электрич",2,45,{"$nulls":3},{"v":981464.8,"d":"981,465"},{"v":1079611.28,"d":"1,079,611"}]
[]
["350/440","ЭДД-350-4","АД350С-Т400-1Р","DOOSAN P158LE (363 кВт)","MARATHON","электрич",2,95,{"$nulls":3},{"v":1509392.8,"d":"1,509,393"},{"v":1660332.08,"d":"1,660,332"}]
[]
["500/625","ЭДД-500-4","АД500С-Т400-1Р","DOOSAN P222LE (532 кВт)","MARATHON","электрич",2,150,{"$nulls":3},{"v":2205056.8,"d":"2,205,057"},{"v":2425562.48,"d":"2,425,562"}]
[]
["Все ДГУ проходят минимум 2-х часовую обкатку  на стенде с нагрузкой не менее 25% от номинальной"]
[]
["Стандартная комплектация"]
[]
[null,"Двигатель дизельный, жидкостного охлаждения с радиатором, стандартным глушителем, электростартером  и зарядным генератором"]
[null,"Исполнение открытое на раме со встроенным топливным баком минимум на 8 часов работы."]
[null,"Генератор синхронный с электронным регулятором напряжения"]
[null,"Устройство для заряда АКБ от внешней сети ~220В - опция за отдельную плату"]
[null,"Охлаждающая жидкость (антифриз до минус 35°С), машинное масло согласно спецификации завода-изготовителя двигателя - кроме комплектации \"0\""]
[null,"Аккумуляторные батареи 2 шт со стартерными проводами (90—132 А·ч) в зависимости от мощности ДГУ - кроме комплектации \"0\""]
[null,"Дополнительная розетка в шкафу управления для подключения слаботочных потребителей (местное освещение и т.п., ~220В, 6 Ампер)"]
[null,"Запасной масляный и топливный фильтр"]
[null,"Шланг слива машинного масла - кроме комплектации \"0\""]
[null,"Комплект фирменной спецодежды механика - кроме комплектации \"0\""]
[]
["Защита двигателя и генератора"]
[]
[null,"от низкого давления машинного масла, превышения температуры ОЖ, превышения оборотов двигателя"]
[null,"запуска и останова двигателя под нагрузкой"]
[null,"превышения мощности нагрузки более чем на 10%"]
[null,"по напряжению и частоте"]
[null,"от КЗ в нагрузке"]
[]
["Дизель генераторные установки комплектации \"3 и 4\""]
[]
[null,"Шкаф управления выполнен на контроллере Элекон К-60 со стрелочными приборами визуального контроля "]
[null,"Давление масла, температура ОЖ, уровень топлива (с подсветкой шкалы)"]
[null,"Счетчик моточасов, напряжение по фазам, ток по фазам, частота тока"]
[null,"Световая и звуковая индикация режимов работы ДГУ"]
[null,"Ручной запуск/останов двигателя"]
[null,"Автоматический запуск/останов двигателя в зависимости от состояния сети"]
[null,"Автоматический останов при аварии"]
[null,"Устройство для заряда АКБ от внешней сети ~220В - опция за отдельную плату"]
[null,"Дистанционный мониторинг и управление ДГУ через беспроводной модем в зоне действия сети GSM - опция за дополнительную плату"]
[null,"Выход для подключения внешнего блока Автоматического Ввода Резерва (2-я степень автоматизации)"]
[null,"Ящик ввода резерва для станций 2-ой степени автоматизации ЯУ-АВР-ХХХ - опция за дополнительную плату"]
[]
["Дизель генераторные установки комплектации  \"0, 1, 2\""]
[]
[null,"Шкаф управления на контроллере Элекон К-517 "]
[null,"Ручной запуск/останов двигателя"]
[null,"Автоматический останов при аварии"]
[null,"Цифровое (светодиоды) отображение частоты, тока и напряжения, давления масла,температуры ОЖ, мощности, фактора мощности и т.д."]
[null,"Световая и звуковая индикация режимов работы ДГУ"]
[null,"Устройство для заряда АКБ от внешней сети ~220В - опция за отдельную плату"]
[]
["Дополнительные опции (с установкой)",{"$nulls":9},"Цена_1","Цена_2"]
[null,"Зарядное устройство ~220B для исключения саморазряда АКБ в дежурном режиме",{"$nulls":8},"3600 руб","3600 руб"]
[null,"Ящик  автоматического ввода резерва для станций ЭДД-32, ЭДД-50, ЭДД-100 (номинальный ток 250 Ампер, 3-х полюсной)",{"$nulls":8},"17000 руб","22000 руб"]
[null,"Ящик  автоматического ввода резерва для станций ЭДД-200 (номинальный ток 500 Ампер, 4-х полюсной)",{"$nulls":8},"32000 руб","42000 руб"]
[null,"Устройство подогрева охлаждающей жидкости для станций ЭДД-32, ЭДД-50 (~220В,  50Гц,  1,0 кВт)",{"$nulls":8},"4000 руб","4000 руб"]
[null,"Устройство подогрева охлаждающей жидкости для станций ЭДД-100, ЭДР-140 (~220В,  50Гц,  1,5 кВт)",{"$nulls":8},"6000 руб","6000 руб"]
[null,"Устройство подогрева охлаждающей жидкости для станций ЭДС-200 (~220В,  50Гц,  3,0 кВт)",{"$nulls":8},"-","-"]
[null,"Подогреватель предпусковой дизельный (автономный, 15 кВт)",{"$nulls":8},"25000 руб","25000 руб"]
["*Цена_1","Цена без гарантии "]
["*Цена_2","Цена с гарантией 1 год либо 1000 моточасов (что наступит ранее)"]
[]
["Все модели изготавливаются после 100% предоплаты. Срок изготовления 3-10 рабочих дней. Постоянно в наличии на складе ходовые модели. Уточняйте у менеджеров."]
["Подробное описание см. на нашем сайте www.elekonpower.ru в разделе \"Собственное производство\""]