{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Сварочное оборудование"],"not_rendered":{"images":21},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Сварочное оборудование","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[1,3,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"ООО \"Антартика\" (ЗАО \"Антарес-К\")  тел.: (495) 609-61-96,"]
[{"$nulls":7},"8-926-800-10-63(66)"]
[{"$nulls":3},"www.antaresk.ru",{"$nulls":3},"antares-k@list.ru"]
[{"$nulls":6},"Имеются скидки от количества"]
["№","производитель","код по каталогу","вид инструмента","URL","фото","модель","технические характеристики","цены оптовые в рублях","цены розничные в рублях","кол-во, шт","сумма"]
[1,"ANT",81570,"Сварочный аппарат переменного тока","http://antaresk.ru/catalogue/161/164/656/",null,"Antica120","220 В,  min-max A 30% 45-100 А, потр.мощн. 2-4,8 кВт., частота сети 50 Гц, электрод 1,6-3,2, вес 15 кг.",{"v":1897,"d":"1,897.00"},{"v":2232,"d":"2,232.00"},null,0]
[2,"ANT",81571,"Сварочный аппарат переменного тока","http://antaresk.ru/catalogue/161/164/500/",null,"Antica160","220 В, min-max A 30% 55-160, потр.мощн. 2,4-5,6 кВт., частота сети 50 Гц, электрод 2-4, вес 18 кг.",{"v":2153,"d":"2,153.00"},{"v":2533,"d":"2,533.00"},null,0]
[3,"ANT",83101,"Сварочный аппарат переменного тока","http://antaresk.ru/catalogue/161/164/501/",null,"Antika 162 (Nordika 2162) + аксс.","185-220/380 В,  min-max A 30% 50-160 А,  потр.мощн. 2,6-6 кВт., частота сети 50 Гц, электрод 2-4, вес 17,5 кг.",{"v":2560,"d":"2,560.00"},{"v":3012,"d":"3,012.00"},null,0]
[4,"ANT",null,"Сварочный аппарат переменного тока","http://antaresk.ru/catalogue/161/164/691/",null,"Antika 350+ аксс.","190-220/380 В,min-max A 30% 50-350 А, потр.мощн. 22,8 кВт, частота сети 50 Гц, электрод 2-6 мм, вес 56 кг.",{"v":5600,"d":"5,600.00"},{"v":6588,"d":"6,588.00"},null,0]
[5,"ANT",null,"Сварочный аппарат переменного тока","http://antaresk.ru/catalogue/161/164/609/",null,"Antika 4.220","200-230 В, min-max A 30% 50-200 А, потр.мощн. 4.0/5 кВт, частота сети 50 Гц, электрод 2-5 мм, вес 21 кг.",{"v":2678,"d":"2,678.00"},{"v":3151,"d":"3,151.00"},null,0]
[6,"ANT",null,"Сварочный аппарат переменного тока","http://antaresk.ru/catalogue/161/164/610/",null,"Antika 4.260","200-230 В, min-max A 30% 50-240 А,  потр.мощн. 4.5/8 кВт, частота сети 50 Гц, электрод 2-5 мм, вес 21,6 кг.",{"v":2850,"d":"2,850.00"},{"v":3353,"d":"3,353.00"},null,0]
[7,"ANT",null,"Инвертор сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/162/692/",null," КВАНТ 210 /1 PRO","220 В, потр.мощн. 4,6 КВт, DC 160 А при 60%, эл. 1,6-4 мм, вес 7 кг",{"v":4799,"d":"4,799.00"},{"v":5999,"d":"5,999.00"},null,0]
[8,"ANT",4187,"Инвертор сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/162/511/",null," KVANT 210 PROFESSIONAL","230 В, потр.мощн. 5 кВт, DC 150 А при 45%,  эл. 1,6-4 мм, вес 4 кг.",{"v":9435,"d":"9,435.00"},{"v":10096,"d":"10,096.00"},null,0]
[9,"ANT",null,"Инвертор сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/162/690/",null,"КВАНТ 225 MASTER","230 В, потр.мощн. 5,3 кВт, DC 200 A при 20 %, DC 160 А при 60 %, электрод 1,6-4 мм, вес 8 кг.",{"v":5182,"d":"5,182.00"},{"v":6477,"d":"6,477.00"},null,0]
[10,"ANT",null,"Инвертор сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/162/667/",null,"KVANT 250/2 PRO","220 В, потр.мощн. 9,3 кВт, DC 250 А при 60 %,  эл. 2 - 5 мм, вес 16 кг.",{"v":9047,"d":"9,047.00"},{"v":10644,"d":"10,644.00"},null,0]
[11,"ANT",null,"Инвертор сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/162/647/",null," KVANT260 IND","220 В, потр.мощн. 12 КВт, DC 255 А при 80 %, эл. 2-5 мм, вес 20 кг.",{"v":18049,"d":"18,049.00"},{"v":18999,"d":"18,999.00"},null,0]
[12,"ANT",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/504/",null,"Свар.апп. Bimig 145  (Bimax 4,165) NEW!!!","220 В, 45-145 А, 0,6-0,8 мм, вес 24,5 кг, потребл. мощн. 4,5 кВт.",{"v":4997,"d":"4,997.00"},{"v":6247,"d":"6,247.00"},null,0]
[13,"ANT",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/661/",null,"Свар.апп. Bimig 4.135","230 В, 40-120 А, 0,6-0,8 мм, вес 26 кг, потребл. мощн. 4,8 кВт.",{"v":5036,"d":"5,036.00"},{"v":6295,"d":"6,295.00"},null,0]
[14,"ANT",null,"Инвертор сварочный полуавтоматический","http://antaresk.ru/catalogue/161/190/648/",null,"Mastermig 270 I","220 В, потр.мощн. 5,4 кВт, 200 А при 60 %, проволока 0,8-1,0 мм, вес 48 кг, 630х400х700 мм.",{"v":28775,"d":"28,775.00"},{"v":35969,"d":"35,969.00"},null,0]
[15,"ANT",null,"Инвертор сварочный полуавтоматический","http://antaresk.ru/catalogue/161/190/649/",null,"Свар.апп. Mastermig 360 I","220 В, потр.мощн. 7,0 кВт, 250 А при 60 %, проволока 0,8-1,0 мм, вес 50 кг, 630х400х700 мм.",{"v":33856,"d":"33,856.00"},{"v":42320,"d":"42,320.00"},null,0]
[16,"ANT",null,"Сварочный аппарат контактной сварки","http://antaresk.ru/catalogue/161/185/639/",null,"DIGITAL CAR SPOTTER 6500/2","400 В,  5000 А, потр.мощн. 5,8 кВт, мах толщ. 1,5+1,5, вес 31кг.",{"v":36909,"d":"36,909.00"},{"v":36909,"d":"36,909.00"},null,0]
[17,"Kvant",null,"Полуавтомат","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/601/",null,"ANTMIG 305","380В, потр.мощн. 14 КВт, 250 А при 60%, проволока 0,8-1,2 мм, вес 65 кг, 880х415х670 мм",{"v":34583,"d":"34,583.00"},{"v":43229,"d":"43,229.00"},null,0]
[18,"Kvant Испания",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/602/ ",null,"ANTMIG 345","380 В, потр.мощн. 17 кВт, 300 А при 60 %, проволока 0,8-1,2 мм, вес 70 кг, 880х415х670 мм.",{"v":39228,"d":"39,228.00"},{"v":49035,"d":"49,035.00"},null,0]
[19,"Kvant Испания",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/603/",null,"ANTMIG 445, выносной механизм","380 В, потр.мощн. 17 кВт, 300 А при 60 %, проволока 0,8-1,2 мм, вес 70 кг, 880х415х670 мм.",{"v":56625,"d":"56,625.00"},{"v":70781,"d":"70,781.00"},null,0]
[20,"Kvant Испания",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/604/",null,"ANTMIG 505, выносной механизм","380 В, потр.мощн. 20 кВт, 350 А при 60 %, проволока 0,8-1,2 мм, вес 90 кг, 880х300х1160 мм.",{"v":59930,"d":"59,930.00"},{"v":74912,"d":"74,912.00"},null,0]
[21,"ANT",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/559/",null,"MIG-200T","380 В, мощность max  20 кВт, сварочный ток 40-200 А, 35%-200 А, 60%-152 А, проволока 0.6-1 мм.\n",{"v":21674,"d":"21,674.00"},{"v":27092,"d":"27,092.00"},null,0]
[22,"ANT",null,"Полуавтомат сварочный ","http://antaresk.ru/catalogue/161/163/560/",null,"MIG-300T","380 В, мощность max 30 кВт, сварочный ток 50-300 А, 35%-300 А,60%-229 А, проволока 0.8-1.2 мм.\n",{"v":30058,"d":"30,058.00"},{"v":37572,"d":"37,572.00"},null,0]