{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":135,"n_cols":4,"rows_kept":135,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Комплектация фирмы EPCOS Германия"]
["Тип Конденсаторной","Цена с НДС 18% ",null,"габариты, наличие вентиляторов и "]
["установки","IP31","IP54","ТЕН (нагреватель), количество  шкафов"]
["АКУ-0.4-5-2,5 УХЛ3 ",20000,21000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-10-2,5 УХЛ3 ",25000,26000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-10-5 УХЛ3",25000,26000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-12,5-2,5 УХЛ3",25000,26000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-15-2,5 УХЛ3 ",30000,31000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-15-5 УХЛ3 ",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-15-7,5 УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-20-2,5 УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-20-5 УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-20-10 УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-25-2,5 УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-25-5 УХЛ3 ",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-25-12,5 УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-30-2,5 УХЛ3 ",31000,32000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-30-5 УХЛ3 ",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0,4-30-10-УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0,4-32,5-2,5-УХЛ3",32000,33000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-35-2,5-УХЛ3",32000,33000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-35-5-УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ 0.4-37,5-2.5 УХЛ3",32000,33000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ 0.4-37,5-7.5 УХЛ3",31000,32000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ 0.4-37,5-12.5 УХЛ3",29000,30000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0.4-40-2,5-УХЛ3 ",33000,34000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-40-5-УХЛ3 ",31000,32000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-40-10-УХЛ3 ",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0,4-40-20-УХЛ3",30000,31000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0,4-45-2,5-УХЛ3",34000,35000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-45-5-УХЛ3",32000,33000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-45-15-УХЛ3",31000,32000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ-0,4-50-5-УХЛ3",34000,35000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-50-10-УХЛ3",33000,34000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ 0.4-50-12.5 УХЛ3",32000,33000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ 0.4-50-25 УХЛ3",31000,32000,"ВхШхГ 700х600х240мм"]
["АКУ 0.4-55-5 УХЛ3 ",35000,36000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-60-5-У3 ",38000,39000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-60-10-УХЛ3",37000,38000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-60-15-УХЛ3 ",36000,37000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-60-20-УХЛ3 ",35000,36000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ 0.4-62,5-12.5 УХЛ3",38000,39000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-70-5-УХЛ3",40000,41000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0,4-70-10-УХЛ3",39000,40000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-75-5-У3 ",45000,46000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ 0.4-75-12.5 УХЛ3 ",43000,44000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ 0.4-75-25 УХЛ3 ",42000,43000,"ВхШхГ 900х800х280мм"]
["АКУ-0.4-80-5 УХЛ3 ",46000,47000,"ВхШхГ 1000х800х300 или 1300х800х450мм"]
["АКУ-0.4-80-10 УХЛ3 ",45000,46000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ-0.4-80-20 УХЛ3",44000,45000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ-0,4-90-5-УХЛ3 ",49000,50000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ-0,4-90-10-УХЛ3 ",47000,48000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ-0.4-90-15-УХЛ3 ",46000,47000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ 0.4-100-10 УХЛ3 ",56000,57000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ 0.4-100-12.5 УХЛ3 ",55000,56000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ-0.4-100-20 УХЛ3 ",54000,55000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ 0.4-100-25 УХЛ3",53000,54000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ 0.4-110-10 УХЛ3 ",53000,54000,"ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм"]
["АКУ 0.4-120-10 УХЛ3 ",56000,58000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ-0.4-120-20 УХЛ3",55000,57000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-125-12.5 УХЛ3 ",58000,60000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-125-25 УХЛ3 ",55000,57000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-130-10 УХЛ3 ",59000,61000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-140-10 УХЛ3",61000,63000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-140-20 УХЛ3 ",60000,62000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-150-10 УХЛ3",64000,66000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-150-12.5 УХЛ3",62000,64000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-150-25 УХЛ3 ",61000,63000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-150-50 УХЛ3",60000,62000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-175-12.5 УХЛ3 ",81000,83000,"ВхШхГ 1000х800х300  или 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-175-25 УХЛ3 ",79000,81000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-180-10 УХЛ3 ",85000,87000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-180-20 УХЛ3 ",84000,86000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-180-30 УХЛ3 ",83000,85000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-200-10 УХЛ3 ",88000,90000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-200-12.5 УХЛ3 ",88000,90000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ-0.4-200-20 УХЛ3 ",89000,91000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-200-25 УХЛ3 ",87000,89000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-200-50 УХЛ3 ",85000,87000,"ВхШхГ 1000х800х300 мм"]
["АКУ 0.4-220-20 УХЛ3 ",86000,89000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-225-12.5 УХЛ3 ",89000,92000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-225-25 УХЛ3 ",88000,91000,"ВхШхГ 1000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-240-10 УХЛ3 ",97000,100000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-240-20 УХЛ3 ",96000,99000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-240-40 УХЛ3 ",95000,98000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-250-10 УХЛ3 ",101000,104000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-250-12,5 УХЛ3 ",100000,103000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-250-25 УХЛ3",98000,102000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-250-50 УХЛ3 ",97000,101000,"ВхШхГ 1000х800х300 или 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-275-12,5 УХЛ3 ",104000,108000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-275-25 УХЛ3 ",103000,107000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ-0.4-300-10 УХЛ3 ",110000,114000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ-0.4-300-12,5 УХЛ3",109000,113000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-300-25 УХЛ3 ",106000,111000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-300-50 УХЛ3 ",105000,108000,"ВхШхГ 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-325-12.5 УХЛ3 ",112000,117000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-325-25 УХЛ3 ",110000,115000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-350-12.5-УХЛ3 ",121000,126000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-350-25-УХЛ3 ",120000,125000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-350-50-УХЛ3 ",118000,123000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-375-25-УХЛ3 ",125000,130000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-400-20-УХЛ3 ",140000,145000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-400-25-УХЛ3 ",138000,143000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-400-50-УХЛ3 ",134000,139000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-425-25-УХЛ3 ",146000,151000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-450-25-УХЛ3 ",150000,155000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-450-50-УХЛ3 ",149000,154000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-475-25-УХЛ3 ",154000,159000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-500-25-УХЛ3 ",165000,170000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-500-50-УХЛ3 ",163000,168000,"ВхШхГ 2000х800х450мм"]
["АКУ 0.4-525-25-УХЛ3 ",185000,189000,"В 2-х шкафах 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-550-25-УХЛ3 ",194000,198000,"В 2-х шкафах 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-550-50-УХЛ3 ",193000,197000,"В 2-х шкафах 1300х800х450мм"]
["АКУ 0.4-575-25-УХЛ3 ",195000,199000,"В 2-х шкафах 1300х800х450мм"]
["КРМ 0.4-600-25 УХЛ3",199000,203000,"В 2-х шкафах 1300х800х450мм"]
["АКУ-0.4-600-50-УХЛ3 ",197000,201000,"В 2-х шкафах 1300х800х450мм"]
["АКУ-0.4-650-25-УХЛ3 ",221000,229000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 "]
["АКУ-0.4-650-50-УХЛ3",223000,230000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 "]
["АКУ-0.4-700-25-УХЛ3 ",237000,244000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 "]
["АКУ-0.4-700-50-УХЛ3 ",234000,241000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 "]
["АКУ-0.4-750-25-УХЛ3 ",250000,257000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 "]
["АКУ-0.4-750-50-УХЛ3 ",247000,254000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 "]
["АКУ-0.4-800-25-УХЛ3 ",256000,264000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 "]
["АКУ-0.4-800-50-УХЛ3 ",254000,262000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 "]
["АКУ-0.4-850-25-УХЛ3 ",266000,274000,"В 2-х шкафах 2000х800х450  "]
["АКУ-0.4-850-50-УХЛ3 ",264000,272000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 "]
["АКУ-0.4-900-25-УХЛ3",276000,284000,"В 2-х шкафах 2000х800х450  "]
["АКУ-0.4-900-50-УХЛ3",274000,282000,"В 2-х шкафах 2000х800х450  "]
["АКУ-0.4-1000-25-УХЛ3",323000,331000,"В 2-х шкафах 2000х800х450 "]
["АКУ-0.4-1000-50-УХЛ3",321000,329000,"В 2-х шкафах 2000х800х450  "]
["АКУ-0.4-1200-50-УХЛ3",394000,403000," В 2-х шкафах 2000х800х450  "]
["АКУ-0.4-1400-50-УХЛ3",465000,474000]
["АКУ-0.4-1600-50-УХЛ3",518000,527000]
["АКУ-0.4-1800-50-УХЛ3",536000,547000]
["АКУ-0.4-2000-50-УХЛ3",639000,650000,"В 4-х шкафах 2000х800х450 "]