{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":2,"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":587,"n_cols":9,"rows_kept":587,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[3,0,4,0],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[12,0,12,5],[20,0,20,5],[24,0,24,5],[32,0,32,5],[40,0,40,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[49,0,49,5],[51,0,51,5],[52,0,52,5],[70,0,70,5],[76,0,76,5],[87,0,87,5],[88,0,88,5],[89,0,89,5],[90,0,90,5],[101,0,101,5],[102,0,102,5],[103,0,103,5],[104,0,104,5],[108,0,108,5],[125,0,125,5],[127,0,127,5],[134,0,134,5],[137,0,137,4],[139,0,139,5],[145,0,145,5],[147,0,147,5],[148,0,148,4],[154,0,154,5],[228,0,228,5],[233,0,233,5],[240,0,240,5],[241,0,241,5],[260,0,260,5],[261,0,261,5],[276,0,276,5],[299,0,299,5],[300,0,300,5],[306,0,306,5],[337,0,337,5],[349,0,349,5],[359,0,359,5],[405,0,405,5],[443,0,443,5],[481,0,481,5],[495,0,495,5],[509,0,509,5],[523,0,523,5],[551,0,551,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["КРАТКИЙ КАТАЛОГ"]
["Официальный представитель завода в России - \"Юнит-пром\" г.Екатеринбург +7-912-613-92-90"]
[{"$nulls":5},"http://unit-prom.tk http://unit-prom.narod.ru"]
["Типономинал"]
[]
["Группа: Конденсаторы"]
["Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390мм"]
["ЭЭВП - 0,8(1;1,6;2)-0,5 У3"]
["ЭЭВП - 0,8(1;1,6;2)-1 У3"]
["ЭЭВП - 0,5(0,8;1;1,6;2)-2,4 (4) У3"]
["ЭЭВП - 0,5(0,8;1;1,6;2)-4 У3"]
["ЭЭВП - 0,5(0,8)-10 У3"]
["Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450мм"]
["ЭЭПВ - 0,8(1;1,6;2)-0,5 (1)-4У3"]
["ЭЭПВ - 0,5-2,4-5У3"]
["ЭЭПВ - 0,8(1;1,6;2)-2,4-4 У3"]
["ЭЭПВ - 0,5-4-5У3"]
["ЭЭПВ - 0,8(1;1,6;2)-4-4У3"]
["ЭЭПВ - 0,5-10-5У3"]
["ЭЭПВ - 0,8-10-4У3"]
["Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300мм"]
["ЭЭПВП - 0,5(0,8;1) - 2,4-4У3"]
["ЭЭПВП - 0,5(0,8) - 4-4У3"]
["ЭЭПВП - 0,5(0,8) - 10-4У3"]
["Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500мм до 900мм"]
["*  КЭЭПВ-0,8/93,3/4-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3)"]
["Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470мм до 710мм",{"$nulls":7},29754]
["*  КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3)"]
["Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900мм до 1130мм",{"$nulls":7},41111]
["*  КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3)"]
["*  КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3)"]
["Примечание"]
["  цена увеличивается в случае  заказа  малой партии  неходовой  продукции : "]
["1-2 конденсатора  - на 50% "]
[" 3-5 конденсаторов - на 30%"]
["*    цены  указаны  без  учета  установки  реле  давления "]
["Группа: Конденсаторы делителей напряжения и связи"]
["Подгруппа: Конденсаторы связи"]
["СММ-20/√3-35 У1"]
["СММ-20/√3-107 У1"]
["СМ(В, Б, БВ)-66/√3-4,4 У1 (ХЛ1)"]
["СМП(В, Б, БВ)-66/√3-4,4 У1"]
["СМА(СМАВ)-66/√3-4,4 УХЛ1"]
["СМАП(СМАПВ)-66/√3-4,4 УХЛ1"]
["СМ-110/√3-3,2 У1"]
["СМА-110/√3-3,2 УХЛ1"]
["СМ(В, Б, БВ)-110/√3-6,4 У1 (ХЛ1)"]
["СМ(В, Б, БВ)-БП-110/√3-6,4 У1 (ХЛ1)"]
["СМП(В, Б, БВ)-110/√3-6,4 У1 (ХЛ1)"]
["СМП(В, Б, БВ)-БП-110/√3-6,4 У1 (ХЛ1)"]
["СМА(СМАВ)-110/√3-6,4 УХЛ1"]
["СМА(СМАВ)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1"]
["СМАП(СМАПВ)-110/√3-6,4 УХЛ1"]
["СМАП(СМАПВ)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1"]
["СМА(В, Б, БВ)-166/√3-14 (18) УХЛ1"]
["    Подгруппа: Конденсаторы связи взрывозащищенное исполнение"]
["СМА(В)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех"]
["СМА(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех"]
["СМАП(В)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех"]
["СМАП(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 Ех"]
["СМА(В)-166/√3-14 (18) УХЛ1 Ех"]
["   Подгруппа: Конденсаторы связи в композитной покрышке"]
["СМА(В)-110/√3-6,4 УХЛ1* "]
["СМА(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1* "]
["СМА(В)-110/√3-6,4 УХЛ1**"]
["СМА(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1**"]
["СМАП(В)-110/√3-6,4 УХЛ1* "]
["СМАП(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1* "]
["СМАП(В)-110/√3-6,4 УХЛ1**"]
["СМАП(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1**"]
["СМАП(В)-110/√3-6,4 УХЛ1***"]
["СМАП(В)-БП-110/√3-6,4 УХЛ1***"]
["* - в композитной покрышке SAVER"]
["** - в композитной покрышке Китай"]
["*** - в композитной покрышке Китай с подставкой фарфор"]
["   Подгруппа: Конденсаторы связи в композитной покрышке взрывозащищенное исполнение"]
["СМА(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех*"]
["СМА(В)-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех*"]
["СМА(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех**"]
["СМА(В)-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех**"]
["СМАП(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех*"]
["СМАП(В)-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех*"]
["СМАП(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех**"]
["СМАП(В)-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех**"]
["СМАП(В)-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех***"]
["СМАП(В)-БП-К-110/√3-6,4 УХЛ1  Ех***"]
["* - в композитной покрышке SAVER"]
["** - в композитной покрышке Китай"]
["*** - в композитной покрышке Китай с подставкой фарфор"]
["   Подгруппа: Конденсаторы связи усиленного исполнения с возможностью установки ВЧ заградителя"]
["СМА-110/√3-6,4 УХЛ1 (с возможностью установки ВЧ заградит.)"]
["СМА-БП-110/√3-6,4 УХЛ1 (с возможностью установки ВЧ заградит.)"]
["Узел крепления ВЧ заградителя"]
["Подгруппа: Колонки конденсаторов связи"]
["КСА1-220-3,2 УХЛ1"]
["КСА1-БП-220-3,2 УХЛ1"]
["КСА-220-3,2 УХЛ1"]
["КСА-БП-220-3,2 УХЛ1"]
["КСА1-330-2,13 УХЛ1"]
["КСА1-БП-330-2,13 УХЛ1"]
["КСА-330-2,13 УХЛ1"]
["КСА-БП-330-2,13 УХЛ1"]
["КСА1-330-7 УХЛ1"]
["КСАБ1-330-7 УХЛ1"]
["КСА1-330-9 УХЛ1"]
["КСАБ1-330-9 УХЛ1"]
["КСА1-500-4,67 УХЛ1"]
["КСАБ1-500-4,67 УХЛ1"]
["КСА1-500-6 УХЛ1"]
["КСАБ1-500-6 УХЛ1"]
["Подгруппа: Конденсаторы связи в единой покрышке"]
["СМА-220/√3-3,2 УХЛ1"]
["Подгруппа: Изолирующие подставки для конденсаторов связи"]
["ПИ-1 У1"]
["ПИ-2 У1"]
["ПИ-4 УХЛ1"]
["ПИ-5 УХЛ1"]
["ПИ-6 УХЛ1"]
["Подгруппа: Конденсаторы делителей напряжения"]
["Раздел: Конденсаторы для  делителей напряжения высоковольтных аппаратов на линиях электропередачи переменного тока (в том числе для воздушных выключателей) "]
["ДМК-190-0,5(1,1;1,4;1,6) УХЛ1"]
["ДМКА-190-0,5(1,1;1,4;1,6) УХЛ1   "]
["Раздел: Конденсаторы  для делителей напряжения для элегазовых выключателей "]
["ДМКП-200-1 УХЛ1"]
["Раздел: Конденсаторы делителей напряжения в электрических установках переменного тока "]
["ДМР-55-3,3 ХЛ1(У1)"]
["ДМР-60-2,2(2,6) ХЛ1(У1)"]
["ДМР-80-1 У1"]
["ДМР-80-4,4 ХЛ1"]
["Подгруппа: Конденсаторы  импульсные"]
["Раздел: для работы в формирующих линиях импульсных устройств и других импульсных установок"]
["ИМ-5-140 У3"]
["Группа: Конденсаторные установки"]
["Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые, многоступенчатые, навесные"]
["УКМ63 - 0,4 - 50 - 12,5 У3 навесная"]
["УКМ63 - 0,4 - 62,5 - 12,5 У3 навесная"]
["УКМ63 - 0,4 - 75 - 12,5 У3 навесная"]
["УКМ63 - 0,4 - 87,5 - 12,5 У3 навесная "]
["УКМ63 - 0,4 - 100 - 25 У3 навесная"]
["Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые, многоступенчатые, напольные"]
["УКМ63 - 0,4 - 50 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 50 - 12,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 62,5 - 12,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 75 - 12,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 75 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 87,5 - 12,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 100 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 100 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 112,5 - 12,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 112,5 - 37,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 125 - 12,5 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 125 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 150 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 150 -  25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 150 -  12,5  У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 175 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 200 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 200 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 200 - 33,3 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 225 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 250 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 250 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 275 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 300 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 300 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 325 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 350 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 350 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 400 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 400 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 450 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 450 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 500 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 500 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 550 - 50 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 550 - 25 У3"]
["УКМ63 - 0,4 - 600 - 50 У3"]
["Группа: Конденсаторы"]
["Подгруппа: Конденсаторы косинусные высоковольтные"]
["Раздел: Конденсаторы для повышения  коэффициента  мощности электроустановок  переменного  тока частотой 50 и 60 Гц, а также для  комплектации  конденсаторных  установок"]
["КЭС0-1,05-30 (34)-2У1(1У1)"]
["КЭС1-1,05-63-2У1(1У1)*"]
["КЭС1-1,05-67-2У1(1У1)*"]
["КЭС1-1,05-75-2У1(1У1)*"]
["КЭС2-1,05-125-2У1(1У1)*"]
["КЭП1-1,05-63-2У1(1У1)*"]
["КЭП2-1,05-125-2У1(1У1)*"]
["КЭП2-1,05-200-2У1(1У1)*"]
["КЭП1-10,5-25-2УХЛ1"]
["КЭП1-6,3-25-2У1(2УХЛ5)"]
["КЭП1-3,15(6,3;10,5)-30 2УХЛ1"]
["КЭП1-6,3(10,5)-37,5 (45; 50)-2У1(2УХЛ1)"]
["КЭП1-6,3(10,5)-60 (75)-2У1(3У2)"]
["КЭП2-6,3(10,5)-100 (120)-2У1(3У2)"]
["КЭП2-6,3(10,5)-135 (150)-2У1"]
["КЭП3-6,3-50-3У2"]
["КЭП3-6,3(10,5)-60 (75)-3У2"]
["КЭП3-6,3 (10,5)-100-3У2"]
["КЭП3-6,3(10,5)-150-3У2"]
["КЭП3-6,3(6,6;7,3;10,5)-225 (200)-2У1*"]
["КЭП3-6,3(6,6;7,3;10,5)-225 (200)-3У2"]
["КЭП3-6,3(10,5)-250-2У1*"]
["КЭП3-6,3(10,5)-250-3У2"]
["КЭП3-6,3(6,6)-275-3У2"]
["КЭП3-6,3 (6,6;10,5;7,3)-300-2У1*"]
["КЭП3-6,3 (6,6;10,5;7,3)-300-3У2"]
["КЭП4-6,3(6,6;10,5)-350-3У2"]
["КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-450-2У1(2УХЛ1)*"]
["КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-450-3У2"]
["КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-500-2У1(2УХЛ1)*"]
["КЭП4-6,3(6,6;7,3;10,5)-500-3У2"]
["КЭП5-6,3(6,6;7,3;10,5)-600-2У1(2УХЛ1)*"]
["КЭП6-6,3(6,6;7,3;10,5)-700-2У1(2УХЛ1)*"]
["Раздел: Конденсаторы  для работы  в батареях  индукционных  печей  и  других  электротермических  установок"]
["КЭЭС-1,05-150 У3*"]
["КЭЭП-1,05-150 У3*"]
["КЭЭС-1,2-150 У3*"]
["КЭЭП-1,2-150 У3*"]
["Раздел: Конденсаторы  для  работы  в  установках  продольной  компенсации  активного  сопротивления ЛЭП "]
["КЭПП-1,05-120 УХЛ1"]
["* конденсаторы снабжены внутренними встроенными предохранителями"]
["  цена увеличивается в случае  заказа  малой партии  неходовой  продукции : "]
["1-2 конденсатора  - на 50% "]
[" 3-5 конденсаторов - на 30%"]
["6-10 конденсаторов - на 15%"]
["Подгруппа: Конденсаторы косинусные высоковольтные"]
["Раздел: Конденсаторы в корпусе  из  нержавеющей  стали, для повышения  коэффициента  мощности электроустановок  переменного  тока частотой 50 и 60 Гц, а также для  комплектации  конденсаторных  установок"]
["КЭП3-3,3√3-85-2У1"]
["КЭП3-6,6√3-208-2У1"]
["КЭП3-6,6√3-321-2У1"]
["КЭП3-6,6√3-333-2У1"]
["КЭП4-6,6√3-396-2У1"]
["КЭП4-6,6√3-450-2У1 (2УХЛ1)"]
["КЭП3-20√3-100-2У1"]
["КЭП3-20√3-120-2У1"]
["КЭП3-20√3-150-2У1"]
["КЭП3-20√3-180-2У1"]
["КЭП3-20√3-200-2У1"]
["КЭП3-20√3-240-2У1"]
["КЭП3-20√3-300-2У1"]
["КЭП3-20√3-400-2У1"]
["КЭП4-20√3-450-2У1 (2УХЛ1)"]
["КЭП4-20√3-500-2У1 (2УХЛ1)"]
["КЭП5-20√3-600-2У1 (2УХЛ1)"]
["КЭП6-20√3-700-2У1 (2УХЛ1)"]
["Подгруппа: Конденсаторы специальные высоковольтные "]
["Раздел: Конденсаторы для комплектации силовых фильтров высших гармоник (в том числе работающих в составе статических компенсаторов реактивной мощности, блоков конденсаторов и конденсаторных установок )"]
["КЭПФ-3,65-100 2УХЛ1"]
["КЭПФ-4,4(6,6;7,3)-150 2У1 (2УХЛ1)"]
["КЭПФ-4,4(6,3;6,6;7,3)-200 2УХЛ1"]
["КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-225 2УХЛ1"]
["КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-300 1УХЛ1(2УХЛ1)"]
["КЭПФМ-6,6-300 1УХЛ1"]
["КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-450 2УХЛ1"]
["КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-500 2УХЛ1"]
["КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-600 2УХЛ1"]
["КЭПФ-6,3(6,6;7,3)-700 2УХЛ1"]
["Примечание"]
["  цена увеличивается в случае  заказа  малой партии  неходовой  продукции : "]
["1-2 конденсатора  - на 50% "]
[" 3-5 конденсаторов - на 30%"]
["Подгруппа: Конденсаторы косинусные низковольтные"]
["КС0-0,38-10-3У3"]
["КЭ1-0,38-20 (25)-2У3(3У3)"]
["КЭ2-0,38-36 (40; 50)-2У3(3У3)"]
["КЭБ-0,4-25-3У3"]
["КЭБ-0,4-331/3-3У3"]
["КЭБ-0,4-37,5-3У3"]
["КЭБ-0,4-50-3У3"]
["КЭБ-0,4-67-3У3"]
["КЭС1-0,4-20 (25; 30)-2У3(3У3)"]
["КЭС2-0,4-40 (50; 60)-2У3(3У3)"]
["КЭС1-0,5-38-2У3(3У3)"]
["КЭС2-0,5-60 (67)-2У3(3У3)"]
["КЭС0-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3);1У1"]
["КЭС1-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3)"]
["КЭС1-0,66-40-2У1(2У3);3У1(3У3)"]
["КЭС2-0,66-50 (60; 80)-2У1(2У3);3У1(3У3)"]
["КЭП0-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3);1У1"]
["КЭП1-0,66-20-2У1(2У3);3У1(3У3)"]
["КЭП1-0,66-40-2У1(2У3);3У1(3У3)"]
["КЭП2-0,66-50 (60; 80)-2У1(2У3);3У1(3У3)"]
["КЭП-0,4-8-2У3(3У3)"]
["КЭП2-0,4-60-2У3 (3У3)"]
["Подгруппа: Конденсаторы специальные "]
["Раздел: для работы в цепях  вспомогательных машин электровозов  переменного тока"]
["КПС-0,5-38-О2"]
["Примечание"]
["  цена увеличивается в случае  заказа  малой партии  неходовой  продукции : "]
["1-2 конденсатора  - на 50% "]
[" 3-5 конденсаторов - на 30%"]
["Подгруппа: Конденсаторы косинусные низковольтные"]
["КПС - 0,4 - 3,33 - 2У3"]
["КПС - 0,4 - 4,17 - 2У3"]
["КПС - 0,44 - 3,33 - 2У3"]
["КПС - 0,4 - 1 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 2,5 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 5 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 7,5 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 10 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 12,5 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 15 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 16,7 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 20 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 25 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 30 - 3У3"]
["КПС - 0,4 - 33,3 - 3У3"]
["КПС - 0,44 - 1 - 3У3"]
["КПС - 0,44 - 5 - 3У3"]
["КПС - 0,44 - 16,7 - 3У3"]
["КПС - 0,44 - 25 - 3У3"]
["КПС - 0,44 - 30 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 1 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 5 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 7,5 - 3У3"]
["КПС -0,525 - 10 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 12,5 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 15 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 20 - 3У3"]
["КПС - 0,525 - 30 - 3У3"]
["Примечание"]
["Цена при заказе меньше, чем на минимальный объем заказа, увеличивается на 50%."]
["Делители  напряжения емкостные"]
["ДОСИ-110 УХЛ1","СМАОИВ-110/√3-18 УХЛ1 - 1шт."]
["ДОСИ-220 УХЛ1","СМАОИ-110/√3-18 УХЛ1 - 1шт."]
[null,"СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1 - 1шт."]
["ДОСИ-330 УХЛ1","СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1 - 1шт."]
[null,"СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1 - 1шт."]
["ДОСИ-500 УХЛ1","СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1 - 1шт."]
[null,"СМАИ-166/√3-13,5 УХЛ1 - 1шт."]
[null,"СМАИВ-166/√3-13,5 УХЛ1 - 1шт."]
["ДОСИ-750 УХЛ1","СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1 -1шт."]
[null,"СМАИ-188/√3-12 УХЛ1 - 2шт."]
[null,"СМАИВ-188/√3-12 УХЛ1 - 1шт."]
["Конденсаторы  делителей  напряжения"]
[null,"СМАИВ-110/√3-18 УХЛ1"]
[null,"СМАОИ(СМАОИВ)-110/√3-18 УХЛ1"]
[null,"СМАИВ-166/√3-14 УХЛ1"]
[null,"СМАОИ-166/√3-14 УХЛ1"]
[null,"СМАИ(СМАИВ)-166/√3-13,5 УХЛ1"]
[null,"СМАОИ-166/√3-13,5 УХЛ1 "]
[null,"СМАИ(СМАИВ)-188/√3-12 УХЛ1"]
[null,"СМАОИ-188/√3-12 УХЛ1 "]
["Группа: Конденсаторные установки"]
["Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения нерегулируемые для компенсации реактивной мощности в распределительных сетях частоты 50Гц."]
["УК - 0,4 - 25 У3"]
["УК - 0,4 - 37,5 У3"]
["УК - 0,4 - 50 У3"]
["УК - 0,4 - 75 У3"]
["УК - 0,4 - 100 У3"]
["УК - 0,4 - 112,5 У3"]
["УК - 0,4 - 125 У3"]
["УК - 0,4 - 137,5 У3"]
["УК - 0,4 - 150 У3"]
["УК - 0,4 - 175 У3"]
["УК - 0,4 - 187,5 У3"]
["УК - 0,4 - 200 У3"]
["УК - 0,4 - 212,5 У3"]
["УК - 0,4 - 225 У3"]
["УК - 0,4 - 250 У3"]
["УК - 0,4 - 275 У3"]
["УК - 0,4 - 287,5 У3"]
["УК - 0,4 - 300 У3"]
["Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения нерегулируемые для повышения коэффициента мощности осветительных сетей переменного тока с газоразрядными лампами высокого давления."]
["УК1 - 0,4 - 12,5 У3"]
["УК1 - 0,4 - 16,7 У3"]
["УК1 - 0,4 - 25 У3"]
["УК1 - 0,4 - 33,3 У3"]
["УК1 - 0,4 - 37,5 У3"]
["УК2 - 0,4 - 50 У3"]
["УК2 - 0,4 - 66,7 У3"]
["УК3 - 0,4 - 75 У3"]
["УК3 - 0,4 - 100 У3"]
["УК3 - 0,4 - 112,5 У3"]
["УК4 - 0,4 - 133,3 У3"]
["УК4 - 0,4 - 150 У3"]
["УК5 - 0,4 - 167 У3"]
["УК5 - 0,4 - 187,5 У3"]
["УК6 - 0,4 - 150 У3"]
["УК6 - 0,4 - 200 У3"]
["УК6 - 0,4 - 225 У3"]
["Подгруппа: блоки конденсаторов"]
["БКЭ-1,05-252 У1"]
["БК-1,05-500 У1"]
["БК-2,1-500 У1"]
["БК-1,05-750 У1"]
["БК-2,1-750 У1"]
["Подгруппа: блоки конденсаторные трехфазные"]
["УКТ-10,5-8100 У2","цена  договорная"]
["УКО-12-2750 У3"]
["Подгруппа: конденсаторные установки высокого напряжения, модернизированные"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-225 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-225 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-300 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-300 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-450 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-450 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-600 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-600 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-675 У1 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-675 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-900 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-900 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1000 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1125 У1 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1125 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1200 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1350 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1350 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1500 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1575 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1575 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1800 У1 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-1800 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2025 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2025 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2100 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2250 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2250 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2400 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2475 У1 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2475 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2700 У1"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2700 У3 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2925 У1 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-2925 У3"]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-3150 У1 "]
[" УКЛ56М-6,3(10,5)-3150 У3 "]
["Подгруппа: конденсаторные установки высокого напряжения, модернизированные"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-225 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-225 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-300 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-300 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-450 У1"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-450 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-600 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-600 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-675 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-675 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-900 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-900 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1000 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1125 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1125 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1200 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1350 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1350 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1500 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1575 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1575 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1800 У1"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-1800 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2025 У1"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2025 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2100 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2250 У1"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2250 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2400 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2475 У1"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2475 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2700 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2700 У3 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2925 У1 "]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-2925 У3"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-3150 У1"]
[" УКЛ57М-6,3(10,5)-3150 У3 "]
["Подгруппа: Установки конденсаторные регулируемые низкого напряжения, фильтровы, частота резонанса 210 Гц для рассогласования 5,67% Дроссели европейского и китайского производства"]
["УКМФ1 - 0,4 - 50 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 75 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 100 - 50 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 100 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 125 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 150 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 150 - 50 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 175 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 200 - 50 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 200 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 250 - 25 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 250 - 50 У3"]
["УКМФ1 - 0,4 - 300 - 50 У3"]
["Подгруппа: Установки конденсаторные регулируемые низкого напряжения, фильтровые, частота резонанса 189 Гц для рассогласования 7% Дроссели европейского и китайского производства"]
["УКМФ2 - 0,4 - 50 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 75 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 100 - 50 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 100 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 125 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 150 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 150 - 50 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 175 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 200 - 50 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 200 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 250 - 25 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 250 - 50 У3"]
["УКМФ2 - 0,4 - 300 - 50 У3"]
["Подгруппа: Установки конденсаторные регулируемые низкого напряжения, фильтровые, частота резонанса 135 Гц для рассогласования 14% Дроссели европейского и китайского производства"]
["УКМФ3 - 0,4 - 50 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 75 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 100 - 50 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 100 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 125 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 150 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 150 - 50 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 175 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 200 - 50 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 200 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 250 - 25 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 250 - 50 У3"]
["УКМФ3 - 0,4 - 300 - 50 У3"]
["Подгруппа: Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые, тиристорные комбинированные"]
["УКМТ - 0,4 - 50 - 12,5 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 62,5 - 12,5 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 75 - 12,5 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 75 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 87,5 - 12,5 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 100 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 125 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 150 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 150 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 175 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 200 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 200 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 225 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 250 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 250 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 275 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 300 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 300 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 325 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 350 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 350 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 400 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 400 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 450 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 450 - 25 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 500 - 50 У3.1"]
["УКМТ - 0,4 - 550 - 50 У3.1"]
["Подгруппа: Конденсаторные установки высокого напряжения регулируемые, многоступенчатые"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-450 (2х225) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-900 (2х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-900 (450+2х225) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-1350 (3х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-1350 (450+2х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-1800 (4х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-1800 (900+2х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-1800 (900+3х300) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-2250 (1350+2х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-2700 (1350+3х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-3150 (1800+3х450) У3"]
["УКРМ56-6,3(10,5)-3150 (2250+2х450) У3"]
["Подгруппа: силовые фильтры высших гармоник"]
["Ф 3 - 6 - 1200 У3"]
["Ф 5(7) - 6 -1200 У3"]
["Ф 11(13) - 6(10) -1200 У3"]
["Ф 3 - 10 -1200 У3"]
["Ф 5 - 10 -1200 У3"]
["Ф 7 - 10 -1200 У3"]
["Ф 3 - 6(10) - 2400 У3"]
["Ф 5(7;11;13) - 6 - 2400 У3"]
["Ф 5(7) - 10 - 2400 У3"]
["Ф 11(13) - 10 - 2400 У3"]
["Ф 5(7) - 6(10) - 3600 У3"]
["Ф 11(13) - 6(10) - 3600 У3"]
["Ф 5(7) - 6(10) - 4800 У3"]
["Ф 11(13) - 6(10) - 4800 У3"]
["Ф 5(7;11;13) - 10 - 6000 У3"]
[]
["Модули для размещения комплектных конденсаторных установок"]
["Модуль М0 УХЛ1"]
["Модуль М1 УХЛ1"]
["Модуль М2 УХЛ1"]
["Модуль М3 УХЛ1"]
["Модуль М4 УХЛ1"]