{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":771,"n_cols":4,"rows_kept":771,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[2,0,2,3],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[7,1,14,1],[7,2,14,2],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[22,1,27,1],[22,2,27,2],[28,1,39,1],[28,2,35,2],[36,2,39,2],[40,1,50,1],[40,2,47,2],[48,2,50,2],[51,2,58,2],[59,2,61,2],[62,1,79,1],[62,2,69,2],[70,2,73,2],[74,2,76,2],[77,2,79,2],[80,2,87,2],[88,2,91,2],[92,2,94,2],[95,2,97,2],[98,1,117,1],[98,2,117,2],[120,1,130,1],[120,2,130,2],[131,1,149,1],[131,2,149,2],[150,1,159,1],[150,2,159,2],[160,1,173,1],[160,2,173,2],[174,1,186,1],[174,2,186,2],[187,1,191,1],[187,2,191,2],[192,1,196,1],[192,2,196,2],[265,2,266,2],[267,1,268,1],[267,2,268,2],[269,1,270,1],[269,2,270,2],[271,1,272,1],[271,2,272,2],[273,2,274,2],[275,1,276,1],[275,2,276,2],[278,1,279,1],[278,2,279,2],[280,2,281,2],[282,2,283,2],[290,2,291,2],[294,2,295,2],[296,2,297,2],[298,0,298,3],[315,1,316,1],[315,2,316,2],[315,3,316,3],[317,1,318,1],[317,2,318,2],[317,3,318,3],[319,1,320,1],[319,2,320,2],[319,3,320,3],[361,2,362,2],[363,0,363,3],[364,0,364,3],[365,1,366,1],[365,2,366,2],[365,3,366,3],[367,1,368,1],[367,2,368,2],[367,3,368,3],[369,1,370,1],[369,2,370,2],[369,3,370,3],[371,1,372,1],[371,2,372,2],[371,3,372,3],[373,1,375,1],[373,2,375,2],[373,3,375,3],[376,1,377,1],[376,2,377,2],[376,3,377,3],[378,1,380,1],[378,2,380,2],[378,3,380,3],[381,1,382,1],[381,3,382,3],[383,1,384,1],[383,3,384,3],[385,1,386,1],[385,2,386,2],[385,3,386,3],[387,1,389,1],[387,2,389,2],[387,3,389,3],[390,1,391,1],[390,2,391,2],[422,1,423,1],[422,2,423,2],[426,1,427,1],[426,2,427,2],[471,1,472,1],[471,2,472,2],[480,1,483,1],[494,1,495,1],[494,3,495,3],[497,1,498,1],[497,3,498,3],[501,1,504,1],[506,1,507,1],[506,2,507,2],[506,3,507,3],[508,1,509,1],[508,2,509,2],[508,3,509,3],[510,1,511,1],[510,2,511,2],[510,3,511,3],[512,1,513,1],[512,2,513,2],[512,3,513,3],[517,1,520,1],[521,1,524,1],[525,1,528,1],[525,2,528,2],[529,1,531,1],[546,3,548,3],[574,1,575,1],[578,1,579,1],[582,1,583,1],[586,1,587,1],[590,1,591,1],[594,0,594,3],[595,1,596,1],[595,2,596,2],[595,3,596,3],[597,1,598,1],[597,2,598,2],[597,3,598,3],[599,1,600,1],[599,2,600,2],[599,3,600,3],[601,1,602,1],[601,2,602,2],[601,3,602,3],[603,1,604,1],[603,2,604,2],[603,3,604,3],[605,1,606,1],[605,2,606,2],[605,3,606,3],[607,1,608,1],[607,2,608,2],[611,1,612,1],[611,2,612,2],[613,0,613,3],[616,1,617,1],[616,2,617,2],[616,3,617,3],[618,1,619,1],[618,2,619,2],[618,3,619,3],[621,0,622,0],[621,2,622,2],[621,3,622,3],[637,1,639,1],[637,2,639,2],[641,3,643,3],[644,3,646,3],[647,0,648,0],[647,1,648,1],[647,2,648,2],[647,3,648,3],[650,0,650,3],[651,2,654,2],[651,3,654,3],[655,2,658,2],[655,3,658,3],[659,2,662,2],[659,3,662,3],[663,2,666,2],[663,3,666,3],[667,2,670,2],[667,3,670,3],[671,2,674,2],[671,3,674,3],[675,2,678,2],[675,3,678,3],[679,2,682,2],[679,3,682,3],[683,2,686,2],[683,3,686,3],[687,2,690,2],[687,3,690,3],[691,2,694,2],[691,3,694,3],[695,2,698,2],[695,3,698,3],[699,2,702,2],[699,3,702,3],[703,2,706,2],[703,3,706,3],[707,0,707,3],[712,1,714,1],[712,2,714,2],[717,1,719,1],[717,2,719,2],[720,1,722,1],[720,2,722,2],[723,0,724,0],[723,1,724,1],[723,2,724,2],[725,0,726,0],[725,1,726,1],[725,2,726,2],[727,1,728,1],[729,1,730,1],[729,2,730,2],[742,0,743,0],[742,1,743,1],[742,2,743,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ","ЕД. ИЗМ","ЦЕНА В.Т.Ч. НДС","МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ"]
[]
["ПОСТЫ СИГНАЛЬНЫЕ (СИРЕНА,ГУДОК,ЗВОНОК,КОЛОКОЛ),ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ","ШТ.","5050-00","1ЕхdllВТ6"]
["ПСВ-С 52  ( 220 В.)",null,null,"IP65"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ","ШТ.","5050-00","1ЕхdllСТ6"]
["ПСВ-С 53  ( 220 В.)",null,null,"IP65"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ","ШТ.","5050-00"]
["ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК"]
["ПСВ-С 56 (54)   ( 220 В.)",null,null,"1ЕхdllВТ6 "]
["ПСВ-С 12; ПСВ-С 13; ПСВ-С 16    ( 24 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВ-С 22; ПСВ-С 23; ПСВ-С 26    ( 36 В.)",null,null,"1ЕхdllАТ6"]
["ПСВ-С 32; ПСВ-С 33; ПСВ-С 36    ( 110 В.)",null,null,"IP65"]
["ПСВ-С 42; ПСВ-С 43; ПСВ-С 46    ( 127 В.)"]
["ПСВ-С 62; ПСВ-С 63; ПСВ-С 66    ( 380 В.)"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПСВ-С","ШТ.","5340-00"]
["ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (24,36,110,127,220,380 В.)",null,null,"РВ2В"]
["ПСВ-С 11; ПСВ-С 21; ПСВ-С 31; ПСВ-С 41;"]
["ПСВ-С 51; ПСВ-С 61  "]
[]
["ПОСТОЯННЫЙ ТОК (24,110,220)","ШТ.","6100-00","РВ2В"]
["ПСВ-С 71; ПСВ-С 81; ПСВ-С 91"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПСВ-С","ШТ.","5750-00"]
["ПОСТОЯННЫЙ ТОК",null,null,"1ЕхdllВТ6"]
["ПСВ-С 72; ПСВ-С 73; ПСВ-С 76  ( 24 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВ-С 82; ПСВ-С 83; ПСВ-С 86  ( 110 В.)",null,null,"1ЕхdllАТ6"]
["ПСВ-С 92; ПСВ-С 93; ПСВ-С 96  ( 220 В.)",null,null,"IP65"]
[]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПСВ-Г  ","ШТ.","5100-00"]
["         ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (ГОРН)"]
["ПСВ-Г 12; ПСВ-Г 13; ПСВ-Г 16    ( 24 В.)"]
["ПСВ-Г 22; ПСВ-Г 23; ПСВ-Г 26    ( 36 В.)"]
["ПСВ-Г 32; ПСВ-Г 33; ПСВ-Г 36    ( 110 В.)",null,null,"1ЕхdllВТ6"]
["ПСВ-Г 42; ПСВ-Г 43; ПСВ-Г 46    ( 127 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВ-Г 52; ПСВ-Г 53; ПСВ-Г 56    ( 220 В.)",null,null,"1ЕхdllАТ6"]
["ПСВ-Г 62; ПСВ-Г 63; ПСВ-Г 66    ( 380 В.)"]
["            ПОСТОЯННЫЙ ТОК",null,"5950-00"]
["ПСВ-Г 72; ПСВ-Г 73; ПСВ-Г 76  ( 24 В.)"]
["ПСВ-Г 82; ПСВ-Г 83; ПСВ-Г 86  ( 110 В.)"]
["ПСВ-Г 92; ПСВ-Г 93; ПСВ-Г 96  ( 220 В.)"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПСВ-З","ШТ.","5350-00"]
["ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (ЗВОНОК)"]
["ПСВ-З 12; ПСВ-З 13; ( 24 В.)",null,null,"1ЕхdllВТ6"]
["ПСВ-З 22; ПСВ-З 23; ( 36 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВ-З 32; ПСВ-З 33; ( 110 В.)",null,null,"IP65"]
["ПСВ-З 42; ПСВ-З 43; ( 127 В.)"]
["ПСВ-З 52; ПСВ-З 53; ( 220 В.)"]
["ПСВ-З 62; ПСВ-З 63; ( 380 В.)"]
["     ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (исполнение РВ Exd)",null,6050,"РВ Exd"]
["ПСВ-З-11; ПСВ-З-21; ПСВ-З-31; ПСВ-З-41; "]
["ПСВ-З-51;ПСВ-З-61 УХЛ5, У5"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПСВ-К",null,5600]
["ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (КОЛОКОЛ)"]
["ПСВ-К 12; ПСВ-К 13; ( 24 В.)",null,null,"1ЕхdllВТ6"]
["ПСВ-К 22; ПСВ-К 23; ( 36 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВ-К 32; ПСВ-К 33; ( 110 В.)","ШТ.",null,"IP65"]
["ПСВ-К 42; ПСВ-К 43; ( 127 В.)"]
["ПСВ-К 52; ПСВ-К 53; ( 220 В.)"]
["ПСВ-К 62; ПСВ-К 63; ( 380 В.)"]
["     ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (исполнение РВ Exd)",null,6000,"РВ Exd"]
["ПСВ-К-11; ПСВ-К-21; ПСВ-К-31; ПСВ-К-41; "]
["ПСВ-К-51;ПСВ-К-61 УХЛ5, У5"]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ   ПСВМ-С  ","ШТ.",5550]
["         ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (СИРЕНА)"]
["ПСВМ-С-12; ПСВМ-С 13; ПСВМ-С 16    ( 24 В.)",null,null,"1ЕхdllВТ6"]
["ПСВМ-С-22; ПСВМ-С 23; ПСВМ-С 26    ( 36 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВМ-С-32; ПСВМ-С 33; ПСВМ-С 36    ( 110 В.)",null,null,"1ЕхdllАТ6"]
["ПСВМ-С-42; ПСВМ-С 43; ПСВМ-С 46    ( 127 В.)",null,null,"IP65"]
["ПСВМ-С-52; ПСВМ-С 53; ПСВМ-С 56    ( 220 В.)"]
["ПСВМ-С-62; ПСВМ-С 63; ПСВМ-С 66    ( 380 В.)"]
["              ПОСТОЯННЫЙ ТОК",null,5400]
["ПСВМ-С-72; ПСВМ-С-73; ПСВМ-С-76  ( 24 В.)"]
["ПСВМ-С-82; ПСВМ-С-83; ПСВМ-С-86  ( 110 В.)"]
["ПСВМ-С-92; ПСВМ-С-93; ПСВМ-С-96  ( 220 В.)"]
["     ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (исполнение РВ Exd)",null,5650]
["ПСВМ-С-11; ПСВМ-С-21; ПСВМ-С-31",null,null,"РВ Exd"]
["ПСВМ-С-41; ПСВМ-С-51; ПСВМ-С-11 УХЛ5, У5"]
["     ПОСТОЯННЫЙ ТОК (исполнение РВ Exd)",null,5550,"РВ Exd"]
["ПСВМ-С-71; ПСВМ-С-81; ПСВМ-С-91 УХЛ5, У5"]
[]
["ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ   ПСВМ-Г  ",null,5800]
["         ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (СИРЕНА)"]
["ПСВМ-Г-12; ПСВМ-Г 13; ПСВМ-Г 16    ( 24 В.)",null,null,"1ЕхdllВТ6"]
["ПСВМ-Г-22; ПСВМ-Г 23; ПСВМ-Г 26    ( 36 В.)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ПСВМ-Г-32; ПСВМ-Г 33; ПСВМ-Г 36    ( 110 В.)",null,null,"1ЕхdllАТ6"]
["ПСВМ-Г-42; ПСВМ-Г 43; ПСВМ-Г 46    ( 127 В.)",null,null,"IP65"]
["ПСВМ-Г-52; ПСВМ-Г-53; ПСВМ-Г 56    ( 220 В.)","ШТ."]
["ПСВМ-Г-62; ПСВМ-Г 63; ПСВМ-Г 66    ( 380 В.)"]
["              ПОСТОЯННЫЙ ТОК",null,5600]
["ПСВМ-Г-72; ПСВМ-Г-73; ПСВМ-Г-76  ( 24 В.)"]
["ПСВМ-Г-82; ПСВМ-Г-83; ПСВМ-Г-86  ( 110 В.)"]
["ПСВМ-Г-92; ПСВМ-Г-93; ПСВМ-Г-96  ( 220 В.)"]
["     ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (исполнение РВ Exd)",null,5800]
["ПСВМ-Г-11; ПСВМ-Г-21; ПСВМ-Г-31",null,null,"РВ Exd"]
["ПСВМ-Г-41; ПСВМ-Г-51; ПСВМ-Г-11 УХЛ5, У5"]
["     ПОСТОЯННЫЙ ТОК (исполнение РВ Exd)",null,5650,"РВ Exd"]
["ПСВМ-Г-71; ПСВМ-Г-81; ПСВМ-Г-91 УХЛ5, У5"]
[]
["ПОСТ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТИПА","ШТ.",8850]
["ПАСВ-Х1Х2-1Х3 1Х4",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-1К; ПАСВ1-2К; ПАСВ1-3К; ПАСВ1-4К;",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["переменный ток"]
[]
["ПАСВ1-13-1К; ПАСВ1-14-1К; ПАСВ1-15-1К; ПАСВ1-16-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ1-23-1К; ПАСВ1-24-1К; ПАСВ1-25-1К; ПАСВ1-26-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ1-33-1К; ПАСВ1-34-1К; ПАСВ1-35-1К; ПАСВ1-36-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ1-43-1К; ПАСВ1-44-1К; ПАСВ1-45-1К; ПАСВ1-46-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ1-73-1К; ПАСВ1-74-1К; ПАСВ1-75-1К; ПАСВ1-76-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["Переменного тока (50 или 60 ГЦ) 1-24В, 2-36В, ",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["          3-220В, 4-380В, 7-127В.",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["3- комплексный; 4-комплексный1; 5- комплексный2; "]
["6- комплексный3."]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
[]
[]
["постоянный ток (ПАСВ1-5х-1К; ПАСВ1-6х-1К световой и звуковой)","ШТ.","10000-00"]
[]
["ПАСВ1-53-1К; ПАСВ1-54-1К; ПАСВ1-55-1К; ПАСВ1-56-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[{"$nulls":3},"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-63-1К; ПАСВ1-64-1К; ПАСВ1-65-1К; ПАСВ1-66-1К",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[{"$nulls":3},"2ExemdIICT5  IP65"]
["Постоянного тока: 5- 24В, 6- 220В ",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["3- комплексный; 4-комплексный1; 5- комплексный2; "]
["6-комплексный3"]
[]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПОСТ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","12100-00"]
["ПАСВ1-13-1Ж1К В2, ПАСВ1-23-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-13-1Л1К В2, ПАСВ1-23-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-14-1Ж1К В2, ПАСВ1-24-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-14-1Л1К В2, ПАСВ1-24-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-15-1Ж1К В2, ПАСВ1-25-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-15-1Л1К В2, ПАСВ1-25-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-33-1Л1К В2, ПАСВ1-43-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-33-1Ж1К В2, ПАСВ1-43-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-34-1Л1К В2, ПАСВ1-44-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-34-1Ж1К В2, ПАСВ1-44-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-35-1Л1К В2, ПАСВ1-45-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-35-1Ж1К В2, ПАСВ1-45-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-73-1Л1К В2, ПАСВ1-74-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-75-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Переменного тока (50 или 60 ГЦ) 1-24В, 2-36В, "]
["3-220В, 4-380В, 7-127В."]
["3- комплексный; 4-комплексный1; 5- комплексный2"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый "]
[null,"ШТ.","12100-00","2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-53-1Л1К В2, ПАСВ1-63-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-53-1Ж1К В2, ПАСВ1-63-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-54-1Л1К В2, ПАСВ1-64-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-54-1Ж1К В2, ПАСВ1-64-1Ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-55-1Л1К В2, ПАСВ1-65-1Л1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ1-55-1Ж1К В2, ПАСВ1-65-1ж1К В2",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Постоянного тока: 5- 24В, 6- 220В "]
["3- комплексный; 4-комплексный1; 5- комплексный2"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ2-пост аварийной сигнализации взрывозащищенный световой","ШТ.","5350-00"]
["переменный ток "]
["режим работы: повторно-кратковременный) "]
["ПАСВ2-12-1К, ПАСВ2-12-1Л, ПАСВ2-12-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-22-1К, ПАСВ2-22-1Л, ПАСВ2-22-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-72-1К, ПАСВ2-72-1Л, ПАСВ2-72-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-32-1К, ПАСВ2-32-1Л, ПАСВ2-32-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-42-1К, ПАСВ2-42-1Л, ПАСВ2-42-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-52-1К, ПАСВ2-52-1Л, ПАСВ2-52-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-62-1К, ПАСВ2-62-1Л, ПАСВ2-62-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Переменного тока (50 или 60 ГЦ) 1-24В, 2-36В, "]
["3-220В, 4-380В, 7-127В."]
["режим работы: 2 -повторно-кратковременный,"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ2-пост аварийной сигнализации взрывозащищенный световой","ШТ.","3750-00"]
["переменный ток, режим работы: непрерывный) "]
["ПАСВ2-11-1К, ПАСВ2-11-1Л, ПАСВ2-11-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-21-1К, ПАСВ2-21-1Л, ПАСВ2-21-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-71-1К, ПАСВ2-71-1Л, ПАСВ2-71-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-31-1К, ПАСВ2-31-1Л, ПАСВ2-31-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-41-1К, ПАСВ2-41-1Л, ПАСВ2-41-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-51-1К, ПАСВ2-51-1Л, ПАСВ2-51-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-61-1К, ПАСВ2-61-1Л, ПАСВ2-61-1Ж",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Переменного тока (50 или 60 ГЦ) 1-24В, 2-36В, "]
["3-220В, 4-380В, 7-127В."]
["режим работы: 1 - непрерывный,"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ2-51-1К, ПАСВ2-51-1Л, ПАСВ2-51-1Ж,","ШТ.","2900-00","2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-61-1К, ПАСВ2-61-1Л, ПАСВ2-61-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Постоянного тока: 5- 24В, 6- 220В "]
["режим работы: 1 - непрерывный"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ2-52-1К, ПАСВ2-52-1Л, ПАСВ2-52-1Ж,","ШТ.","6100-00","2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-62-1К, ПАСВ2-62-1Л, ПАСВ2-62-1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Постоянного тока: 5- 24В, 6- 220В "]
["режим работы: 2 -повторно-кратковременный,"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ-2- посты световой сигнализации взрывозащищенные с двумя источниками света",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-11-1К1Л, ПАСВ2-11-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-21-1К1Л, ПАСВ2-21-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-71-1К1Л, ПАСВ2-71-1К1Ж,",null,"4700-00","2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-31-1К1Л, ПАСВ2-31-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-41-1К1Л, ПАСВ2-41-1К1Ж,","ШТ.",null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-51-1К1Л, ПАСВ2-51-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-61-1К1Л, ПАСВ2-61-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["Переменного тока (50 или 60 ГЦ) 1-24В, 2-36В, "]
["3-220В, 4-380В, 7-127В."]
["режим работы: 1 - непрерывный,"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
[]
["ПАСВ2-12-1К1Л, ПАСВ2-12-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ2-22-1К1Л, ПАСВ2-22-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[null,null,"6600-00"]
["ПАСВ2-72-1К1Л, ПАСВ2-72-1К1Ж","ШТ.",null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ2-32-1К1Л, ПАСВ2-32-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ2-42-1К1Л, ПАСВ2-42-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ2-52-1К1Л, ПАСВ2-52-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["ПАСВ2-62-1К1Л, ПАСВ2-62-1К1Ж.",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
[]
["Переменного тока (50 или 60 ГЦ) 1-24В, 2-36В, "]
["3-220В, 4-380В, 7-127В."]
["режим работы: 2 -повторно-кратковременный,"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ2-51-1К1Л, ПАСВ2-51-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-61-1К1Л, ПАСВ2-61-1К1Ж,",null,"4700-00","2ExemdIICT5  IP65"]
["Постоянного тока: 5- 24В, 6- 220В ","ШТ."]
["режим работы: 1 - непрерывный"]
[]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ПАСВ2-52-1К1Л, ПАСВ2-52-1К1Ж,",null,null,"2ExemdIICT5  IP65"]
["ПАСВ2-62-1К1Л, ПАСВ2-62-1К1Ж,",null,"8100-00","2ExemdIICT5  IP65"]
["Постоянного тока: 5- 24В, 6- 220В ","ШТ"]
["режим работы: 2 -повторно-кратковременный,"]
["цвет свечения  К- красный, Л- зеленый, Ж- желтый"]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ (СИРЕНА)",null,null,"1ЕхdllСТ6"]
["ТИПА «АВРАЛ-1В-ВН»","ШТ.","от 12900-00","IP54"]
["24,220 В. постоянный или переменный ток."]
["ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ"]
["187-243В. работает от приемно-контрольного прибора, или независимо от других устройств в режиме передачи речевого сообщения"]
["Спикер-12",null,"31150-26"]
["Спикер-24",null,"32400-04"]
["Спикер-220","ШТ.","32250-28","1ЕхdllВТ6"]
["Спикер-М-12",null,"22550-92","IP54"]
["Спикер-М-220",null,"20250-00"]
["цены указаны со штуцером К (для открытой прокладки кабеля)"]
["ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ пожарный взрывозащищенный"]
["ГРВ-25А",null,"12450-80"]
["Рупор-В-24","ШТ.","17050-66"]
["Рупор-В-220",null,"16900-90"]
["СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (звонок)",null,"4500-00","РВ,2В"]
["ТИПА «СВ-1»  (127,36В.)","ШТ.","5050-00","IP54"]
["     «СВ-2»  (127В.)"]
["СИГНАЛИЗАТОР СВЕТОЗВУКОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ОХРАНО-ПОЖАРНЫЙ"]
["(105 Дб/м; СВЕТ- КРАСНЫЙ )",null,"5350-00","1ExsllT3"]
["ВС-3-6В ( 6-9В.)","ШТ.","5350-00","IP67"]
["ВС-3-12В ( 9-12В.)",null,"5350-00","-50…+60гр."]
["ВС-3-24В ( 20-26В.)"]
[]
["ВС-3-220В ( 220В.)","ШТ.","7050-00"]
["ВС-4-5/24 ","ШТ.","4500-00"]
["Сигнализатор световой взрывозащищенный",null,"5650-00"]
["ВС-4-С-220В","ШТ."]
["Сигнализатор световой взрывозащищенный","ШТ.","4200-00","1ExsllT3"]
["ВС-4-С-12В, ВС-4-С-24В",null,null,"IP67"]
["Сигнализатор ВУУК-МС-КС-220В","ШТ. ","5650-00","-50…+60гр."]
["(световая сигнализация)взрывозащищенный"]
["Сигнализатор ВУУК-МС-КС-12В, ВУУК-МС-КС-24В","ШТ.","4950-00"]
["(световая сигнализация)взрывозащищенный"]
["Сигнализатор звуковой взрывозащищенный (сирена)",null,"4950-00"]
["ВС-3-ГС-6В; ВС-3-ГС-12В; ВС-3-ГС-24В      105дБ.","ШТ."]
["Сигнализатор звуковой взрывозащищенный (сирена)","ШТ.","6750-00"]
["ВС-3-ГС-220В     105дБ."]
["ВС-3- 2СФ-ГС-6В;-12В;-24В Звук – 1,5…4 кГц, 105 дБ; свет – красный, зеленый",null,"7050-00"]
["Сигнализатор световой взрывозащищенный","ШТ.","5650-00"]
["ВС-4-3С-12В, ВС-4-3С-24В"]
["Сигнализатор световой взрывозащищенный",null,"5650-00"]
["ВС-4-3С-220В","ШТ."]
["Сигнализатор световой взрывозащищенный",null,"7050-00"]
["ВС-4-3СФ","ШТ."]
["Сигнализатор светозвуковой ВС-5-2СФ-ГС, программируемый,"]
["1ExsllT3, IP67,-50…+60гр,","ШТ.",7750]
["Сигнализатор светозвуковой ВС-5-3СФ, программируемый,"]
["1ExsllT3, IP67,-50…+60гр,","ШТ.",7600]
["Сигнализатор светозвуковой ВС-5-Г-К, программируемый,"]
["1ExsllT3, IP67,-50…+60гр,","ШТ.",7350]
["Сигнализатор светозвуковой ВС-5-ГС, программируемый,",null,6900]
["1ExsllT3, IP67,-50…+60гр,","ШТ."]
["Сигнализатор светозвуковой ВС-5-С, программируемый,угол обзора 180 гр.,"]
["1ExsllT3, IP67,-50…+60гр,","ШТ.",4100]
["Сигнализатор шкальный взрывозащищенный",null,"6650-00"]
["ВС-Ш-40","ШТ."]
["Сигнализатор светозвуковой ВС-5, программируемый,",null,7350]
["1ExsllT3, IP67,-50…+60гр,","ШТ."]
["ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  "]
["ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ   ПВК-11","ШТ.","5500-00","РВ-IB Exd"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  УПРАВЛЕНИЯ ПВК-12,ПВК-13,ПВК-14","ШТ.","3700-00","1Ехdll….."]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  УПРАВЛЕНИЯ ПВК-15","ШТ.","1850-00","2ЕхеdllСТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ   ПВК-21","ШТ.","6000-00","РВ-IB Exd"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ   ПВК-22","ШТ.","4500-00","1ЕхdllВТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ  ПВК-23","ШТ.","4500-00","1ЕхdllСТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ  ПВК-24","ШТ.","4500-00","2ЕхеdllСТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ  ПВК-25 ХЛ1","ШТ.","2800-00","2ЕхеdllСТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ   ПВК(П)-25 ХЛ1","ШТ.","2800-00","2ЕхеdllСТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ   ПВК-26","ШТ.","4500-00","1ЕхdllАТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ   ПВК-31","ШТ.","6550-00","РВ-IB Exd"]
["ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПВК-32","ШТ.","5250-00","1ЕхdllВТ6"]
["ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПВК-33","ШТ.","5250-00","1ЕхdllСТ6"]
["ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПВК-34","ШТ.","5250-00","2ЕхеdllСТ6"]
["ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПВК-35","ШТ.","3800-00","2ЕхеdllСТ6"]
["ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПВК-36","ШТ.","5250-00","1ЕхdllАТ6"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПВК-105К ","ШТ.","*","2ЕхеdllСТ6"]
["(многокнопочные, десять кнопок управления)"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВК-145К","ШТ.","*","2ЕхеdllСТ6"]
["(многокнопочные, четырнадцать кнопок управления) "]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВК-185К","ШТ.","*","2ЕхеdllСТ6"]
["(многокнопочные, восемнадцать кнопок управления) "]
["ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ  КУ-91","ШТ.","1450-00","1ЕхdllВТ5"]
["ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ  КУ-92","ШТ.","2200-00","1ЕхdllВТ5"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  КУ-93","ШТ.","2850-00","1ЕхdllВТ5"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  КУ-91  РВ","ШТ.","1450-00","РВ-IB Exd"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  КУ-92  РВ","ШТ.","2300-00","РВ-IB Exd"]
["ПОСТ КНОПОЧНЫЙ  КУ-93  РВ","ШТ.","2950-00","РВ-IB Exd"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-10","ШТ.","9600-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-11","ШТ.","10000-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-12","ШТ.","14450-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-19","ШТ.","14500-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-51","ШТ.","9350-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-90","ШТ.","9100-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-91","ШТ.","8950-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25-92","ШТ.","9550-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-10","ШТ.","7000-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-11","ШТ.","7400-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-12","ШТ.","8300-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-19","ШТ.","8300-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-90","ШТ.","6750-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-91","ШТ.","6900-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-92","ШТ.","7000-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-99","ШТ.","7900-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 2ExGN25-100","ШТ.","8050-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN12Т-90","ШТ.","5350-00","2ExedIICT6"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN12Т-91","ШТ.","5500-00","1ExdIICT6"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN12Т-92","ШТ.","5750-00","IP65"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN12Т-99","ШТ.","5900-00","от -60 до +50 гр."]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN12Т-100","ШТ.","6050-00","У1, УХЛ1"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN20Т-90","ШТ.","5450-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN20Т-91","ШТ.","5550-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN20Т-92","ШТ.","5850-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25Т-90","ШТ.","5550-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25Т-91","ШТ.","5700-00"]
["ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 1ExGN25Т-92","ШТ.","6100-00"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛЬНЫЙ ТИПА «ВСР1-1М», «ВСР2-1М»","ШТ.","*","РВ,2В"]
["МОДУЛИ КОММУТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  МКВ"]
["МКВ-1","   ШТ.","8100-00","2ExedIIВT4Х"]
["МКВ-2","ШТ.","10400-00","IP65"]
["МКВ-3","ШТ.","11900-00","-60…+40гр."]
["МКВ-4","ШТ.","12700-00"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ",null,"по запросу","1ЕхеdllCT6"]
["ТИПА ВВ-2, ВВ-3, ВВ-4","ШТ.",null,"2ExdmIICT6X"]
["КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ,СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ,СИЛОВЫЕ"]
["ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ,(общепромышленные)"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КП-6","ШТ.",1400,"2ЕхеllТ5"]
["КП6-11; КП6-12;КП6-13;КП6-14"]
["КОРОБКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  КП-6-1-2","ШТ.","1900-00","2ЕхеllТ5"]
["КП6-21;КП6-22, КП6-23,КП6-24,КП6-1122,КП6-1222"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  КП-12","ШТ.","2500-00","2ЕхеllТ5"]
["КП12-11;КП12-12,КП12-13,КП12-14,КП12-15,КП12-16"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  КП-12-1-2","ШТ.","2550-00","2ЕхеllТ5"]
["КП12-21;КП12-24,КП12-1422,КП12-23,КП12-1224,КП12-1122,КП12-12-21ХЛ1"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  КП-24","ШТ.",4500,"2ЕхеllТ5"]
["КП24-11;КП24-21;КП24-14,КП24-2231,КП24-2431,КП24-233141,КП24-2332,КП24-1424,КП24-1622,КП24-1224,"]
["КП24-16,КП24-26,КП24-33,КП24-44,КП24-12-22-41"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КП-48","ШТ.",8300,"2ЕхеllТ5,IP65"]
["КП48-14223541,КП48-283141,,,,,,,,,,КП48-1(10)ХЛ1"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КП6П","ШТ.",1400,"2ЕхеllТ5,IP65"]
["КП6-П-11; КП6-П-12;КП6-П-13;КП6-П-14; КП6-П-22, "]
["КП6-П-23, КП6-П-1122,КП6-П-1222"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КП12П","ШТ.",null,"2ЕхеllТ5,IP65"]
["КП12-П-12, КП12-П-13,КП12-П-14,КП12-П-16; КП12-П-24, КП12-П-1422,КП12-П-23, КП12-П-12-24; КП12-П-11-22",null,2500]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КП24П","ШТ.",null,"2ЕхеllТ5,IP65"]
["КП24-П-11;КП24-П-21;КП24-П-14,КП24-П-2231,КП24-П-2431,КП24-П-233141,КП24-П-2332,КП24-П-1424,КП24-П-1622,КП24-П-1224,КП24-П-16,КП24-П-26",null,4500]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КП48П","ШТ.",8300,"2ЕхеllТ5,IP65"]
["КП48-П-14223541,КП48-П-283141,,,,,,,,,,"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  КРН-250 ","ШТ.","7500-00","РУДНИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РН2, IP54"]
["(РУДНИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РН2, IP54)   "]
["КРН-200 ( ток Iном = 250А )"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КРС-63","ШТ.",7900,"2ЕХеllТ5 "]
["( ТОК Iном = 63А )",null,null,"1ЕХеllT5"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-12-10 ","ШТ.","760-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-12-11","ШТ.","760-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-12-21","ШТ.","760-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-12-12","ШТ.","790-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-12-20","ШТ.","790-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-12-22","ШТ.","760-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-24-13","ШТ.","1500-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-24-14","ШТ.","1500-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-24-15","ШТ.","1500-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-24-23","ШТ.","760-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-24-24","ШТ.","760-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-24-25","ШТ.","800-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-36-16","ШТ.","1850-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-36-26","ШТ.","1850-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-48-18","ШТ.","2850-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-48-19","ШТ.","2850-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-48-28","ШТ.","2850-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-10 (с сальниками IP65, 2MG20-2MG25)","ШТ.","900-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-20 (с сальниками IP65, 2MG20-2MG25-2MG32)","ШТ.","1300-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-30 (с сальниками IP65, 4MG20-4MG25)","ШТ.","1750-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-40 (с сальниками IP65, 4MG25-4MG32)","ШТ.","2250-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-10 (без сальников, IP65)","ШТ.","700-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-20 (без сальников, IP65)","ШТ.","1000-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-30 (без сальников, IP65)","ШТ.","1450-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-40 (без сальников, IP65)","ШТ.","1550-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КСП-10 (встроенные сальники 4D(8-16)мм-2D(12-22)мм. IP65","ШТ.","1600-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА КСП-20 (без кабельных вводов) IP54","ШТ.","1450-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА КСП-25 (без кабельных вводов) IP54","ШТ.","1550-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА КСП-40 (без кабельных вводов) IP54","ШТ.","2500-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА КСП-45 (без кабельных вводов) IP54","ШТ.","2550-00","общепромышленные"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КЗРВ (КСВ-1)","ШТ.","*","1ЕХеllBT4"]
["( ТОК Iном = 16А )",null,null,"PB ExdI"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СТАЛЬНАЯ   КП-16С    ","ШТ.","4950-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СТАЛЬНАЯ   КП-24С   ","ШТ.","5150-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КЗРВ (КСВ-2,КСВ-3,КСВ-4)","ШТ.",null,"1ЕХеllBT4"]
["( ТОК Iном = 25А )модифи.",null,null,"PB ExdI"]
["Коробка соединительная КЗРВ 3.1-25/6-12х3","ШТ.",9500]
["Коробка соединительная КЗРВ 4.1-100/4-30х3 В1,5","ШТ."]
["Коробка соединительная КЗРВ 4.1-16/50-12х4-25х4-В1,5","ШТ."]
["Коробка соединительная КЗРВ-16/25-12х3-25х1","ШТ."]
["Коробка соединительная КЗРВ-25/20-12х3-25х1","ШТ."]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 1.2-25/10-12х4-В1,5","ШТ.",2800,"2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 2.2-25/12-12х4-25х2-В1,5",null,3000]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 2.2-25/10-12х2-В1,5","ШТ.",2900,"2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 1,2-25/6-12х4-В1,5 ","ШТ.","3350-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 2,1-25/4-12х4-В1,5 ","ШТ.","2850-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 2,2-25/6-12х4-25х2-В1,5 ","ШТ.","4100-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 2,2-25/12-12х4-В1,5","ШТ.","3850-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 2,2-25/12-12х4-25х2-В1,5","ШТ.","4950-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х2-В1,5","ШТ.","6500-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-25/22-25х1-30х2-42х1-В1,5","ШТ.","9750-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х1-30х1-В1,5 ","ШТ.","7400-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х1-В1,5","ШТ.","6750-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-160/5-42х4-53х2","ШТ.",null,"2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х8-30х2-В1,5","ШТ.","8950-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3.1-25/24-12х10-30х1-В1,5  ","ШТ.","9000-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х1-В1,5","ШТ.","6750-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-71/6-25х4-В1,5",null,"4600-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-30х4-53х2-В1,5",null,"11650-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-25х4-42х2-В1,5",null,"10150-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-25х10-В1,5",null,"11150-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-12х8-25х4-42х2-В1,5","ШТ.","13200-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 5-309/8-53х1-66х1-В1,5","ШТ.","15750-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 5-124/30-30х4-42х4-66х2-В1,5",null,"17950-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП-4,2-16/60-25х8-42х2-В1,5","ШТ.",null,"2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-71/20-25х4-42х2-В1,5","ШТ.","8350-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 3.1-25/12-25х4-В1,5","ШТ.","4250-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-71/20-25х4-42х2-В1,5","ШТ.","8350-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-71/20-30х4-53х2-В1,5","ШТ.","9700-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 3.2-71/6-42х4-В1,5","ШТ.","4400-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-124/10-30х4-53х2-В1,5","ШТ.","9950-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 3.2-50/7-30х3-42х1-В1,5","ШТ.","4450-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.5-25/57-25х10-В1,5","ШТ.","11650-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.5-50/57-12х10-25х3-В1,5","ШТ.","11550-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.5-20/50-12х16-42х2-В1,5","ШТ.","13800-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.5-20/50-12х16-25х2-В1,5","ШТ.","13300-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-16/54-12х12-42х2-В1,5","ШТ.",null,"2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-25/54-12х16-В1,5",null,"13000-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-25/54-12х19-В1,5",null,"13950-00","2ЕХеllТ5"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ стальные","ШТ.","2950-00"]
["ВУУК-1КВ материал сталь, Кабельный ввод- 1 шт."]
["ВУУК-2КВ материал сталь, Кабельный ввод- 2 шт.","ШТ.","3250-00"]
["ВУУК-3КВ материал сталь, Кабельный ввод- 3 шт.","ШТ.","3650-00","1ExdllBT4"]
["ВУУК-4КВ материал сталь, Кабельный ввод- 4 шт.","ШТ.","3950-00","IP66"]
["ВУУК-5КВ материал сталь, Кабельный ввод- 5 шт.","ШТ.","4350-00"]
["ВУУК-6КВ материал сталь, Кабельный ввод- 6 шт.","ШТ.","4800-00"]
[null,"ШТ."]
["ВУУК-…СВ (ДОПЛАТА ЗА СМОТРОВОЕ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛО)","ШТ.","1550-00"]
["КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ","ШТ.",null,"1ExdllBT4"]
["МС-6D18-1D26-40       (1ОА. 400В.)",null,"19100-00","CT6"]
["КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ-(18мм.*6шт.)-(26мм.-1шт.)",null,null,"IP66"]
["  40 клемм."]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-3-1","ШТ.","7800-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-3-2","ШТ.","7800-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-3-3","ШТ.","7800-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-3-4","ШТ.","8400-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-3","ШТ.","7800-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-4","ШТ.","10800-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-4-1","ШТ.","16400-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-4-2","ШТ.","19500-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-1И","ШТ.","35000-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-1-1И","ШТ.","35000-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ."]
["КСВ-1-2И,КСВ-1-3И,КСВ-1-4И, КСВ-1-5И",null,"31000-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-2","ШТ.",12000]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-2и,","ШТ."]
["КСВ-2-1И, КСВ-2-2И,КСВ-2-3И,КСВ-2-4И,КСВ-2-5И",null,"22000-00"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-1","ШТ.","договорная"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КСВ-5","ШТ.","договорная"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","от 11000-00","1ExdIICT6"]
["ТИПА ЕхКУВС-ПС 250….ПС700",null,"до 17000-00","IP65"]
["Количество кабельных вводов от 2 до 22, ",null,null,"-30…+50гр."]
["до 550в. до 72А.,  СТАЛЬ 20"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КР-В-100","ШТ.","500-00"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","500-00"]
["КР-В-100 Д (колодка винтовая)"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","500-00"]
["КР-В-100 Е (колодка винтовая)"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","1000-00"]
["КР-В-100 Д (с ВАГО)"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","1000-00"]
["КР-В-100 Е (с ВАГО)"]
["КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Д    (для коробки КР-В-100)","ШТ.","150-00"]
["КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД Е    (для коробки КР-В-100)","ШТ.","150-00"]
["ПРОБКА (для коробки КР-В-100)","ШТ.",50]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","от 14900-40","1ExdIICT6"]
["ТИПА ЕхКУВС-ПС 250….ПС700",null,"до 25000-00","IP65"]
["Количество кабельных вводов от 2 до 22, ",null,null,"-60…+50гр."]
["до 550в. до 72А.,  СТАЛЬ 12Х18Н10Т"]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.",null,"1ExdIICT6"]
["ТИПА ЕхКУВС",null,"от 4100-00","IP65"]
["Количество кабельных вводов от 1 до 7, ",null,null,"-60…+70гр."]
["до 550в. до 72А."]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","от 12900-00","1ExdIICT6"]
["ТИПА ЕхКУВС-ПА ",null,null,"IP65"]
["Количество кабельных вводов от 1 до 10, ",null,null,"-60…+70гр."]
["до 550в. до 72А."]
["КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ","ШТ.","от 1550-00","1ExdIICT6"]
["ТИПА ЕхКУВС-А ",null,"до 2400-00","IP65"]
["Проходная, тройниковая, крестообразная, проходная с выходом в дно, крестообразная с выходом в дно.",null,null,"-60…+70гр."]
["КОРОБКА(ЯЩИК)СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ СЯ-10(10зажимов)","ШТ.",null,"общепромышленные"]
["КОРОБКА(ЯЩИК)СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ СЯ-24(24зажима)","ШТ.",null,"общепромышленные"]
["КОРОБКА(ЯЩИК)СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ СЯ-32(32зажима)","ШТ.",null,"общепромышленные"]
["КОРОБКА(ЯЩИК)СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ СЯ-42(42зажима)","ШТ.",null,"общепромышленные"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ  КР-1","ШТ.",null,"1ЕХеllBT4"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ  КР-2","ШТ.",null,"1ЕХеllBT4"]
["КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ  КР-3","ШТ.",null,"1ЕХеllBT4"]
["КОРОБКА ПРОХОДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ)"]
["КПА-20","ШТ.","270-00"]
["КПА-25","ШТ.","360-00","1ExdIICT6"]
["КПА-40","ШТ.","550-00","IP 54"]
["КПА-50","ШТ.","950-00"]
["КОРОБКА ТРОЙНИКОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ(ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ)"]
["КТА-20","ШТ.","280-00","1ExdIICT6"]
["КТА-25","ШТ.","370-00","IP 54"]
["КТА-40","ШТ.","560-00"]
["КТА-50","ШТ.","970-00"]
["КОРОБКА КРЕСТОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ)"]
["ККА-20","ШТ.","280-00","1ExdIICT6"]
["ККА-25","ШТ.","370-00","IP 54"]
["ККА-40","ШТ.","570-00"]
["ККА-50","ШТ.","990-00"]
["КОРОБКА ТРОЙНИКОВАЯ в ДНО АЛЮМИНИЕВАЯ (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ)"]
["КТДА-20","ШТ.","280-00"]
["КТДА-25","ШТ.","380-00","1ExdIICT6"]
["КТДА-40","ШТ.","550-00","IP 54"]
["КТДА-50","ШТ.","980-00"]
["КОРОБКА ПРОХОДНАЯ в ДНО АЛЮМИНИЕВАЯ (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ)"]
["КПДА-20","ШТ.","280-00"]
["КПДА-25","ШТ.","380-00","1ExdIICT6"]
["КПДА-40","ШТ.","560-00","IP 54"]
["КПДА-50","ШТ.","970-00"]
["КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ)"]
["КПЛ-20","ШТ.","520-00"]
["КПЛ-25","ШТ.","550-00","1ExdIICT6"]
["КПЛ-40","ШТ.","680-00","IP 54"]
["КПЛ-50","ШТ.","970-00"]
["КОРОБКА УГЛОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ",null,null,"1ExdIICT6"]
["КУА-20","ШТ.","280-00","IP 54"]
["КУА-25","ШТ.","380-00"]
["КУА-40","ШТ.","570-00"]
["КУА-50","ШТ.","980-00"]
["КОРОБКА КРЕСТОВАЯ ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ","ШТ.",null,"1ExdIICT6"]
["ККО-20",null,"470-00","IP54"]
["ККО-25","ШТ.","660-00","УХЛ1"]
["ККО-40","ШТ.","980-00"]
["КОРОБКА ПРОХОДНАЯ В ДНО ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ","ШТ.",null,"1ExdIICT6"]
["КПД-20",null,"440-00","IP54"]
["КПД-25","ШТ.","620-00","УХЛ1"]
["КПД-40","ШТ.","940-00"]
["КОРОБКА ТРОЙНИКОВАЯ ПРОХОДНАЯ В ДНО ЧУГУННАЯ","ШТ.",null,"1ExdIICT6"]
["КТД-20",null,"460-00","IP54"]
["КТД-25","ШТ.","640-00","УХЛ1"]
["КТД-40","ШТ."]
["КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ПРЯМАЯ ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ","ШТ.",null,"1ExdIICT6"]
["КПП-20",null,"440-00","IP54"]
["КПП-25","ШТ.","620-00","УХЛ1"]
["КПП-40","ШТ.","930-00"]
["КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ","ШТ.",null,"1ExdIICT6"]
["КПЛ-20",null,"790-00","IP54"]
["КПЛ-25","ШТ.","1050-00","УХЛ1"]
["КПЛ-40","ШТ."]
["Устройства управления(пускатели)взрывозащищенные"]
["УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ   УУКВ-32  ","ШТ.","14000-00","2ЕхеdllCT6"]
["(без теплореле)"]
["УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ   УУКВ-32","ШТ.","16700-00","2ЕхеdllCT6"]
["( С теплореле)"]
["УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ   УУКВ-32Р  ","ШТ.","23100-00","2ЕхеdllCT6"]
["(без теплореле)"]
["УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ   УУКВ-32Р  ","ШТ.","24600-00","2ЕхеdllCT6"]
["( С теплореле)"]
["УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ   УУКВ-32Т  ","ШТ.","23150-00","2ЕхеdllCT6"]
["(без теплореле)"]
["УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ   УУКВ-32Т  ","ШТ.","24600-00","2ЕхеdllCT6"]
["( С теплореле)"]
["ПУСКАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ","ШТ.","25100-00"]
["ПВ-63"]
["ПВ-80","ШТ.","25850-00","1ЕxеdllBT4"]
["ПВ-95","ШТ.","26600-00"]
["ПВ-125","ШТ.","26700-00"]
["от 380 до 440В., от 63 до 125А."]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ,ПУТЕВЫЕ,МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ,(общепромышленные)"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ  ВКВ-1","ШТ.","12050-00","1ЕхеdllВT4"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ  ВКВ-2","ШТ.","8750-00","2ЕхеdllВT4"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ  ВКО-3  ","ШТ.","9000-00","общепромышленные"]
["( С резистором)"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ  ВКО-3  ","ШТ.","8200-00","общепромышленные"]
["(  без  резистора)"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ  ВКО-3  ( без резистора с микропереключателем  МП2101 )","ШТ.","4000-00","общепромышленные"]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ  ВКО-3  (  С  резистором  с микропереключателем  МП2101 )",null,"4350-00","общепромышленные"]
[null,"ШТ."]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВПВ-4М"]
["ВПВ-4М 12; ВПВ-4М 13 (РЫЧАГ С РОЛИКОМ)"]
["ВПВ-4М 22; ВПВ-4М 23 ( РЫЧАГ С ТРОСОМ)",null,"5000-00","1ЕхdllСТ6"]
["ВПВ-4М 32; ВПВ-4М 33 ( РЫЧАГ С ПЕДАЛЬЮ)","ШТ.",null,"1ЕхdllАТ6"]
["ВПВ-4М 42; ВПВ-4М 43 (РЫЧАГ С ПАЗОМ)"]
["ВПВ-4М-11;ВПВ-4М-21;ВПВ-4М-31;ВПВ-4М-41",null,null,"РВ2В Ехdll"]
["660В.16А   "]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВПВ-4Б"]
["ВПВ-4Б 12; ВПВ-4Б 13 (РЫЧАГ С РОЛИКОМ)"]
["ВПВ-4Б 22; ВПВ-4Б 23 ( РЫЧАГ С ТРОСОМ)",null,"5300-00","1ЕхdllСТ6"]
["ВПВ-4Б 32; ВПВ-4Б 33 ( РЫЧАГ С ПЕДАЛЬЮ)","ШТ.",null,"1ЕхdllАТ6"]
["ВПВ-4Б 42; ВПВ-4Б 43 (РЫЧАГ С ПАЗОМ)",null,null,"РВ2В Ехdll"]
["ВПВ-4Б-11;ВПВ-4Б-21;ВПВ-4Б-31;ВПВ-4Б-41"]
["660В.16А   "]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВПВ-1А","ШТ.","3050-00","1ЕхdllСТ6"]
["ВПВ-1А-11; ВПВ-1А-21; ВПВ-1А-12; ВПВ-1А-22",null,null,"РВ-1В"]
["16А, до 660В."]
["ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП- 1А","ШТ.","2850-00","общепромышленные"]
["МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МПВ-1","ШТ.","1550-00","ExdeIU/ExdeIICU"]
[null,"ШТ.","2000-00"]
["МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МПВ-2"]
["МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МПО-1","ШТ.","1400-00","общепромышленные"]
[null,"ШТ.","1900-00"]
["МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МПО-2"]
["Блок контактный взрывозащищенный БКВ","ШТ.","900-00"]
[]
["Блок контактный взрывозащищенный КН-БКВ","ШТ.","1000-00"]
["ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ"]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-100Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-110Б ,  5110Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-111Б , 5111Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-200Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-210Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-211Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-310Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-311Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-410Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-411Б"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ- 0100Д"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-0200Д"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-1000Д"]
[]
["ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ",null,null,"1ЕхеdllВT4Х"]
[null,"ШТ."]
["ЩОВ-2000Д"]
[]
["Светильники взрывозащищённые"]
["СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ССВ-15М-2М"]
["с лампой 220в. 15Вт. ",null,"1900-00","1ЕхdllСT5Х"]
["Цвет ( красн.бесц.желт.синий,зеленый)","ШТ.",null,"IP54"]
[]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  РСП 25-125","ШТ.","6950-00","1ЕхdllВT4"]
["220В. 125Вт. 60Гц. ТУ 16 545.463-83",null,null,"2ЕхdllCT4"]
["с сеткой(доплата) + 580-00",null,null,"IP54"]
["Сигнал световой на светодиодах ССВ-15-3М","ШТ.","2950-00","2ExmIIT5X, IP54"]
["Сигнал световой на светодиодах ССВ-15-3М c вводом","ШТ.","3250-00","2ExmIIT5X, IP55"]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  РСП 25-250","ШТ.","7350-00","1ЕхdllВT4"]
["220В. 250Вт. 60Гц. ТУ 16 545.463-83",null,null,"2ЕхdllCT4"]
["с сеткой(доплата) + 580-00",null,null,"IP54"]
["ФАРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ  ФВН-64 – 1 исп.","ШТ.","3100-00","1ЕхdllВT4Х"]
["ФВН-64 – 2 исп.",null,null,"IP54"]
[]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПВ-100-2М","ШТ.","7300-00","1ЕхdllВT4"]
[{"$nulls":3},"IP54"]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ПВ-100-2М-1","ШТ.","7300-00","1ЕхdllВT4"]
[{"$nulls":3},"IP54"]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  БП-62-В 12М","ШТ.","2600-00","1ЕхdllВT4Х"]
["                             БП-62-В 25М",null,"3050-00","IP54"]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ","ШТ.","4200-00","1ЕхdllВT4Х"]
["ВРН-60-25м без разъема",null,null,"IP54"]
["Прибор светосигнальный (светофор) СС-1","ШТ.","4000-00"]
["Прибор светосигнальный (светофор) СС-2","ШТ.","7650-00"]
["Прибор светосигнальный (светофор) СС-3","ШТ.","11400-00"]
["Прибор светосигнальный  ПС-1 У2 (со звонком)","ШТ.","9950-00"]
["Прибор светосигнальный  ПС-1 У2 (со ревуном)","ШТ.","9950-00"]
["Прибор светосигнальный  ПС-2 У2 (со звонком)","ШТ.","13600-00"]
["Прибор светосигнальный  ПС-2 У2 (со ревуном)","ШТ.","13600-00"]
["Прибор светосигнальный (светофор) ССС-2 У2",null,"8000-00"]
["Прибор светосигнальный (светофор) ССС-4 У2",null,"15950-00"]
["Прибор светосигнальный (светофор) ССС-6 У2","ШТ.","24250-00"]
["РАЗЪЕМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВР-61М","ШТ.",null,"1ЕхdllВT4Х"]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ВЗГ 200 ","ШТ.","1650-00","1ЕхdllВT4"]
[{"$nulls":3},"IP54"]
["СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  ВЗГ 200 АСМ","ШТ.","1650-00","1ЕхdllВT4"]
["СВЕТИЛЬНИК РСП38М-80 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","7000-00"]
["СВЕТИЛЬНИК РСП38М-125 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","7000-00"]
["СВЕТИЛЬНИК РСП38М-250 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","7350-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-150 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","6500-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-200 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","6500-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-300 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","6500-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-01-75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5800-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-01-150 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5800-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-01-200 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5800-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-11-75 светофор ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5900-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-11-75 табло ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5900-00"]
["СВЕТИЛЬНИК ЖСП60-100/ ЖСП60-150 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","7700-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-11-75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5800-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-11-150 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5800-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-11-200 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5800-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-13-250 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","5450-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП47-01-100 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","4100-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП47-01-75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","4100-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП47-100 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ.","4100-00"]
["СВЕТИЛЬНИК НСП47-01-125 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ."]
["СВЕТИЛЬНИК НСП47-01-75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ."]
["СВЕТИЛЬНИК НСП57-200 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ."]
["СВЕТИЛЬНИК НСП57-01-100 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ."]
["СВЕТИЛЬНИК НСП57-200 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ."]
["СВЕТИЛЬНИК НСП43М-11-75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ","ШТ."]
["ПРИБОП СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ ЗО-МВ  (ЗОМ-В) взрывозащищенный","ШТ.","7100-00"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}