{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Светодиодные светильники"],"not_rendered":{"images":14,"external_links":3,"defined_names":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Светодиодные светильники","index":0,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"merged":[[5,2,5,4],[8,0,8,7],[9,5,15,5],[16,5,19,5],[21,0,21,7],[22,5,28,5],[29,0,29,7],[30,5,34,5],[35,5,37,5],[38,1,38,7],[39,5,40,5],[42,1,42,7],[43,5,45,5],[46,0,46,7],[47,5,48,5],[49,0,49,7],[50,5,53,5],[54,0,54,7],[55,5,57,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ООО «Альтернатива»"]
["Адрес:  г. Пермь, ул. Сибирская, 9, оф. 625"]
["Тел.: + 7 (342) 276-65-18, + 7 (902) 832-58-64"]
["еmail: Alternativa.buh@yandex.ru",{"$nulls":3},"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ"]
["www.ledlight-perm.ru",{"$nulls":3},"СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ"]
[]
["№, п/п","Модель/тип","Мощность, Вт","Световой поток, Лм","Класс защиты IP/ взрывозащита","Область применения","Базовая","Фото"]
[]
["УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ "]
[1,"Уличный светодиодный светильник УСС – 18/100",18,1800,67,"Освещение закрытых и открытых производственных площадей, автостоянок и автодорог, проездов и плащадок, гаражей, боксов и ангаров, АЗС и других зданий и сооружений. Спортивные сооружения.",{"v":7900,"d":"7,900.00"}]
[2,"Уличный светодиодный светильник УСС – 36/100",36,3600,67,null,{"v":12950,"d":"12,950.00"}]
[3,"Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 ",72,7200,67,null,{"v":18500,"d":"18,500.00"}]
[4,"Уличный светодиодный светильник УСС – 150/100",144,14400,67,null,{"v":35900,"d":"35,900.00"}]
[5,"Уличный светодиодный светильник SVETECO 48/5376/60/Ш",60,5376,67,null,{"v":15000,"d":"15,000.00"}]
[6,"Уличный светодиодный светильник SVETECO 48/6624/80/Ш",80,6624,67,null,{"v":15750,"d":"15,750.00"}]
[7,"Уличный светодиодный светильник SVETECO 72/9936/120/Ш",120,9936,67,null,{"v":19500,"d":"19,500.00"}]
[8,"Уличный светодиодный светильник SVETECO 96/13248/160/Ш",160,13248,67,"Для освещения промышленных объектов, производственных площадей, складов, а также муниципальных учреждений",{"v":26000,"d":"26,000.00"}]
[9,"Светодиодный светильник L-INDUSTRY 36/4390/45/Д",45,4390,67,null,{"v":10875,"d":"10,875.00"}]
[10,"Светодиодный светильник L-INDUSTRY 48/5800/60/Д",60,5800,67,null,{"v":14400,"d":"14,400.00"}]
[11,"Светодиодный светильник L-INDUSTRY 72/8780/90",90,8780,67,null,{"v":17600,"d":"17,600.00"}]
[12,"Светодиодный светильник L-INDUSTRY АЗС 48/5800/60/Д",60,5800,67,"Замена светильников с ДРЛ-250, встраиваемых в козырьки АЗС.",{"v":15000,"d":"15,000.00"}]
["СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ "]
[1,"Прожектор ПС — 3/100 (УСС-24)",24,2500,67,"Для  освещения рекламных щитов, вывесок, общего освещения жилых и административных зданий, стоянок и прилегающих территорий, архитектурная подсветка",{"v":8600,"d":"8,600.00"}]
[2,"Прожектор ПС - 3цв. ( цвета: кр., син., зел.) ",24,2000,67,null,{"v":9500,"d":"9,500.00"}]
[3,"Прожектор ПС – 2/100 (УСС-12)",12,1200,67,null,{"v":6000,"d":"6,000.00"}]
[4,"Прожектор ПС - 2цв. (УСС-12)(цвета: кр.,син., зел.) ",12,1000,67,null,{"v":6600,"d":"6,600.00"}]
[5,"Прожектор L-BANNER 24 /3000/30/CR",30,3000,67,null,{"v":7000,"d":"7,000.00"}]
[6,"Прожектор L-12 /1464/15/Д",15,1464,67,null,{"v":2990,"d":"2,990.00"}]
[]
["СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ"]
[1,"Светильник светодиодный СПО -18/100",18,1800,40,"Офисные и прозводственные закрытые площади, переходы, туннели, переходы и коридоры. Коттеджное и дачное основное освещение.",{"v":6900,"d":"6,900.00"}]
[2,"Светильник светодиодный СПО- 36/100",36,3600,40,null,{"v":9200,"d":"9,200.00"}]
[3,"Светильник светодиодный СПО- 70/100",72,7200,40,null,{"v":15500,"d":"15,500.00"}]
[4,"Светильник светодиодный СПО -18/100 ЭКО (Датчик звука, чуствительность -45 дВ)",18,1800,40,null,{"v":8280,"d":"8,280.00"}]
[5,"Светильник светодиодный СПО -36/100 ЭКО (Датчик звука, чуствительность -45 дВ)",36,3600,40,null,{"v":11040,"d":"11,040.00"}]
[6,"Светильник светодиодный L-OFFICE 25 /3000/32 (встр.)",32,3000,20,"Замена растровых светильников ЛВО 4х18. Замена светильников ЛПО 2х36.",{"v":7900,"d":"7,900.00"}]
[7,"Светильник светодиодный L-OFFICE 25 /3000/32 (накл.)",32,3000,20,null,{"v":9900,"d":"9,900.00"}]
[8,"Светильник светодиодный L-SCHOOL 24 /2900/30",30,2900,20,null,{"v":7900,"d":"7,900.00"}]
[null,"СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии ЖКХ"]
[1,"Светильник светодиодный ЖКХ -08/100",8,710,40,"Для установки в подъездах, коридорах и других помещениях жилых и нежилых зданий.",{"v":2200,"d":"2,200.00"}]
[2,"Светильник светодиодный SVETECO 8 /1000/10/Д",10,1000,67,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"}]
[]
[null,"УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии УСС-МАГИСТРАЛЬ"]
[1,"Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль",180,13500,67,"Для освещения магистралей, улиц, дорог, мостов, тоннелей, автозаправок, площадей, дворов, складов, производств, освещения железнодорожных платформ и.т.д.",{"v":26000,"d":"26,000.00"}]
[2,"Уличный светодиодный светильник УСС – 90-Магистраль",90,6750,67,null,{"v":17500,"d":"17,500.00"}]
[]
["ТЕПЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК серии УСС-БИО"]
[1,"Тепличный светодиодный светильник УСС – 150-БИО",144,10000,67,"Для освещения тепличных помещений.",{"v":35900,"d":"35,900.00"}]
[2,"Тепличный светодиодный светильник УСС – 70-БИО",72,5000,67,null,{"v":18500,"d":"18,500.00"}]
["УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ"]
[8,"Уличный светодиодный светильник УСС-18/100 (взрывозащищенный)",18,1800,"ExnRII6 X","Преднозначен для освещения взрывоопасных зон помещений и наружных установок, пожаро- и взрывоопасных объектов. ",{"v":9500,"d":"9,500.00"}]
[9,"Уличный светодиодный светильник УСС-36/100 (взрывозащищенный)",36,3600,"ExnRII6 X",null,{"v":15550,"d":"15,550.00"}]
[10,"Уличный светодиодный светильник УСС-70/100 (взрывозащищенный)",72,7200,"ExnRII6 X",null,{"v":22200,"d":"22,200.00"}]
[11,"Уличный светодиодный светильник УСС-150/100 (взрывозащищенный)",144,14400,"ExnRII6 X",null,{"v":43000,"d":"43,000.00"}]
["НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ"]
[2,"Уличный светодиодный светильник УСС – 18/24/100",18,1800,67,"Для работы от аккумуляторов, систем с применением солнечных батарей, ветрогенераторов либо сетей постоянного тока с напряжением 24 Вольта.",{"v":9800,"d":"9,800.00"}]
[4,"Уличный светодиодный светильник УСС – 36/24/100",36,3600,67,null,{"v":14200,"d":"14,200.00"}]
[6,"Уличный светодиодный светильник УСС – 70/24/100",72,7200,67,null,{"v":21500,"d":"21,500.00"}]