{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"images":156},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":157,"n_cols":4,"rows_kept":157,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Название товара","Цена /валюта","Описание","Картинка"]
["Вентиль Т100","Договорная","Ду=4 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т102","Договорная","Ду=4 мм, Рр=400-1000 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т106","Договорная","Ду=6 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т114","Договорная","Ду=10 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т122","Договорная","Ду=20 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т124","Договорная","Ду=32 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т126","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т130","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т134","Договорная","Ду=50 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т136","Договорная","Ду=50 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль Т160","Договорная","Ду=100 мм, Рр=25 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Вентиль АВ-011м","Договорная","Ду=5 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-013м","Договорная","Ду=10 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-018","Договорная","Ду=8 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-025","Договорная","Ду=5 мм, Рр=100 атм"]
["Вентиль АВ-027","Договорная","Ду=10 мм, Рр=100 атм"]
["Вентиль АВ-043","Договорная","Ду=25 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-046","Договорная","Ду=10 мм, Рр=230 атм"]
["Вентиль АВ-049","Договорная","Ду=15 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-053","Договорная","Ду=20 мм, Рр=20 атм"]
["Вентиль АВ-055","Договорная","Ду=32 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-061","Договорная","Ду=3 мм, Рр=400 атм"]
["Вентиль АВ-075","Договорная","Ду=10 мм, Рр=400 атм"]
["Клапан отсечной Т210","Договорная","Ду=10 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т212","Договорная","Ду=10 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т216","Договорная","Ду=10 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т218","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т220","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т222","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т224","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т226","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т228","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т230","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т236","Договорная","Ду=50 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан отсечной Т260","Договорная","Ду=100 мм, Рр=25 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т300","Договорная","Ду=4 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т302","Договорная","Ду=6 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т306","Договорная","Ду=6 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т308","Договорная","Ду=6 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т316","Договорная","Ду=10 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т318","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т322","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т326","Договорная","Ду=32 мм, Рр=25-200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т330","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный Т336","Договорная","Ду=50 мм, Рр=25-200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан обратный АО-002М","Договорная","Ду=10 мм, Рр=230 атм"]
["Клапан обратный АО-003М","Договорная","Ду=10 мм, Рр=400 атм"]
["Клапан обратный АО-004","Договорная","Ду=20 мм, Рр=8 атм"]
["Клапан обратный АО-010","Договорная","Ду=15 мм, Рр=400 атм"]
["Клапан обратный АО-014","Договорная","Ду=25 мм, Рр=50-400 атм"]
["Клапан обратный АО-023","Договорная","Ду=32 мм, Рр=0,5-20 атм"]
["Клапан обратный АО-040","Договорная","Ду=20 мм, Рр=0,4-15 атм"]
["Клапан обратный АО-042","Договорная","Ду=25 мм, Рр=300-0,2 атм"]
["Клапан предохранительный Т408","Договорная","Ду=10 мм, Рр=2-12 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т410","Договорная","Ду=10 мм, Рр=12-50 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т412","Договорная","Ду=10 мм, Рр=100-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т413","Договорная","Ду=10 мм, Рр=50-100 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т422","Договорная","Ду=20 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т424","Договорная","Ду=32 мм, Рр=2-12 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т425","Договорная","Ду=32 мм, Рр=12-50 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т426","Договорная","Ду=32 мм, Рр=50-200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный Т430","Договорная","Ду=32 мм, Рр=200-400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Клапан предохранительный АП-003А","Договорная","Ду=14 мм, Рр=0,2-0,7 атм"]
["Клапан предохранительный АП-008","Договорная","Ду=14 мм, Рр=3-12 атм"]
["Клапан предохранительный АП-009Д","Договорная","Ду=20 мм, Рр=15-25 атм"]
["Клапан предохранительный АП-013","Договорная","Ду=6 мм, Рр=3-10 атм"]
["Клапан предохранительный АП-014","Договорная","Ду=6 мм, Рр=50-180 атм"]
["Клапан предохранительный АП-014Д","Договорная","Ду=6 мм, Рр=50-180 атм"]
["Клапан предохранительный АП-020","Договорная","Ду=6 мм, Рр=100-250 атм"]
["Клапан предохранительный АП-020Д","Договорная","Ду=6 мм, Рр=100-250 атм"]
["Клапан предохранительный АП-021Д","Договорная","Ду=6 мм, Рр=250-400 атм"]
["Клапан предохранительный АП-023","Договорная","Ду=18 мм, Рр=100-250 атм"]
["Клапан предохранительный АП-027Д","Договорная","Ду=25 мм, Рр=3-20 атм"]
["Клапан предохранительный АП-037","Договорная","Ду=8 мм, Рр=10-55 атм"]
["Клапан предохранительный АП-050","Договорная","Ду=6 мм, Рр=100-250 атм"]
["Клапан предохранительный АП-051","Договорная","Ду=16 мм, Рр=6-35 атм"]
["Клапан предохранительный АП-052","Договорная","Ду=32 мм, Рр=0,5-6 атм"]
["Клапан предохранительный АП-054","Договорная","Ду=8 мм, Рр=1-20 атм"]
["Клапан предохранительный АП-055","Договорная","Ду=16 мм, Рр=0,7-6 атм"]
["Клапан предохранительный АП-061","Договорная","Ду=8 мм, Рр=1-20 атм"]
["Клапан предохранительный АП-063","Договорная","Ду=10 мм, Рр=6-25 атм"]
["Клапан предохранительный АП-099","Договорная","Ду=1,3 мм, Рр=450-500 атм"]
["Клапан предохранительный АП-107","Договорная","Ду=15 мм, Рр=200-400 атм"]
["Клапан предохранительный АУ111-500","Договорная","Ду=8 мм, Рр=20-90 атм"]
["Фильтр Т513","Договорная","Ду=10 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Фильтр Т514","Договорная","Ду=10 мм, Рр=400 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Фильтр АФ-002","Договорная","Ду=10 мм, Рр=230 атм"]
["Фильтр АФ-003М","Договорная","Ду=25 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-005М","Договорная","Ду=20 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-006","Договорная","Ду=12 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-007","Договорная","Ду=25 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-010","Договорная","Ду=8 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-020","Договорная","Ду=25 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-028","Договорная","Ду=10 мм, Рр=320 атм"]
["Фильтр АФ-031","Договорная","Ду=12 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-032","Договорная","Ду=10 мм, Рр=230 атм"]
["Фильтр АФ-034","Договорная","Ду=20 мм, Рр=400 атм"]
["Фильтр АФ-046","Договорная","Ду=32 мм, Рр=230 атм"]
["Фильтр АФ-052","Договорная","Ду=15 мм, Рр=1-60 атм"]
["Фильтр АФ-053","Договорная","Ду=4 мм, Рр=1-400 атм"]
["Фильтр АФ-054","Договорная","Ду=10 мм, Рр=1-400 атм"]
["Фильтр АФ-055","Договорная","Ду=25 мм, Рр=1-400 атм"]
["Фильтр АФ-091","Договорная","Ду=12 мм, Рр=0-230 атм"]
["Редуктор давления Т600","Договорная","Ду=4 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=5-350 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Редуктор давления Т608","Договорная","Ду=10 мм, Рвх.=55 атм, Рвых.=0,7-10 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Редуктор давления Т610","Договорная","Ду=10 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=10-200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Редуктор давления Т614","Договорная","Ду=10 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=200-350 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Редуктор давления Т622","Договорная","Ду=20 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=10-350 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Редуктор давления Т626","Договорная","Ду=32 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=10-200 атм, материал 12Х18Н10Т"]
["Редуктор давления АР-004","Договорная","Ду=8/14 мм, Рвх.=230-25 атм, Рвых.=15-1 атм"]
["Редуктор давления АР-005","Договорная","Ду=5/8 мм, Рвх.=400-120 атм, Рвых.=250-50 атм"]
["Редуктор давления АР-006","Договорная","Ду=10/16 мм, Рвх.=55-40 атм, Рвых.=6-3 атм"]
["Редуктор давления АР-008","Договорная","Ду=10/11 мм, Рвх.=55-40 атм, Рвых.=0,4-0,2 атм"]
["Редуктор давления АР-009","Договорная","Ду=10/20 мм, Рвх.=230-70 атм, Рвых.=8-3 атм"]
["Редуктор давления АР-011","Договорная","Ду=15/32 мм, Рвх.=230-100 атм, Рвых.=20-10 атм"]
["Редуктор давления АР-012","Договорная","Ду=8/14 мм, Рвх.=400-65 атм, Рвых.=15-100 атм"]
["Редуктор давления АР-012-01","Договорная","Ду=8/14 мм, Рвх.=400-65 атм, Рвых.=15-100 атм"]
["Редуктор давления АР-014А","Договорная","Ду=6/8 мм, Рвх.=400-200 атм, Рвых.=150-35 атм"]
["Редуктор давления АР-020","Договорная","Ду=10/16 мм, Рвх.=55-25 атм, Рвых.=1,2-0,3 атм"]
["Редуктор давления АР-020-02","Договорная","Ду=10/16 мм, Рвх.=55-25 атм, Рвых.=1,2-0,3 атм"]
["Редуктор давления АР-021","Договорная","Ду=32/фл. мм, Рвх.=60-10 атм, Рвых.=4-1 атм"]
["Редуктор давления АР-023","Договорная","Ду=10/10 мм, Рвх.=230-70 атм, Рвых.=47-3 атм"]
["Редуктор давления АР-025","Договорная","Ду=12/20 мм, Рвх.=230-70 атм, Рвых.=8-46 атм"]
["Редуктор давления АР-033","Договорная","Ду=10/32 мм, Рвх.=230-70 атм, Рвых.=2,2-0,4 атм"]
["Редуктор давления АР-034","Договорная","Ду=4/4 мм, Рвх.=400-100 атм, Рвых.=250-50 атм"]
["Редуктор давления АР-036","Договорная","Ду=10/32 мм, Рвх.=400-60 атм, Рвых.=15-1 атм"]
["Редуктор давления АР-054","Договорная","Ду=5/8 мм, Рвх.=230-50 атм, Рвых.=6-1,5 атм"]
["Редуктор давления АР-058","Договорная","Ду=10/10 мм, Рвх.=230-70 атм, Рвых.=1-57 атм"]
["Редуктор давления АР-077","Договорная","Ду=5/8 мм, Рвх.=400-250 атм, Рвых.=145-250 атм"]
["Редуктор давления АР-081","Договорная","Ду=10/15 мм, Рвх.=400-50 атм, Рвых.=10-15 атм"]
["Редуктор давления АР-091","Договорная","Ду=10/12 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=50-250 атм"]
["Редуктор давления АР-097","Договорная","Ду=8/14 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=15-30 атм"]
["Редуктор давления АР-098","Договорная","Ду=4/4 мм, Рвх.=400-370 атм, Рвых.=200-350 атм"]
["Редуктор давления АР-104","Договорная","Ду=12/20 мм, Рвх.=230 атм, Рвых.=8-54 атм"]
["Редуктор давления АР-108","Договорная","Ду=5/8 мм, Рвх.=400-265 атм, Рвых.=220-270 атм"]
["Редуктор давления АР-143","Договорная","Ду=8/14 мм, Рвх.=400 атм, Рвых.=15-100 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-003","Договорная","Ду=8 мм, Рр=8-50 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-007","Договорная","Ду=4 мм, Рр=50-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-011","Договорная","Ду=15 мм, Рр=50-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-014","Договорная","Ду=10 мм, Рр=17-50 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-020","Договорная","Ду=4 мм, Рр=1-50 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-026","Договорная","Ду=10 мм, Рр=50-230 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-028","Договорная","Ду=20 мм, Рр=5-60 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-029","Договорная","Ду=14 мм, Рр=17-60 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-032","Договорная","Ду=16 мм, Рр=5-17 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-044","Договорная","Ду=0,5 мм, Рр=1-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-049","Договорная","Ду=0,5 мм, Рр=1-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-050","Договорная","Ду=2 мм, Рр=10-235 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-054А","Договорная","Ду=8 мм, Рр=30-60 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-056","Договорная","Ду=10 мм, Рр=50-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-058","Договорная","Ду=10 мм, Рр=50-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-098","Договорная","Ду=10 мм, Рр=30-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-111","Договорная","Ду=10 мм, Рр=50-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-116","Договорная","Ду=10 мм, Рр=0-400 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-119","Договорная","Ду=10 мм, Рр=40-250 атм"]
["Электропневмоклапан АЭ-130","Договорная","Ду=10 мм, Рр=6-400 атм"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}