{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Трек ЛЕД","Panel light","Армстронг","Даунлайт","Лампы ЛЕД","ЛЕД серии Т","Профиля","Ленты","Шина+комплкт"],"not_rendered":{"images":232,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Трек ЛЕД","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,4,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Наименование","Фото","Описание","Розничная цена (руб)",null,null,"Поступление на 15 октября","Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["Трековый светильник             ТС-1001-1",null,"Потребляемая мощность, Вт : 10\nТип LED: SHARP COB \nЦветовая температура, К : 3000, 4000\nСветовой поток, Лм:  800\nУгол свечения:  21\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий \n\n",2300,null,null,"3000К-204шт.(в наличии)                         4000К-48шт. (в наличии)                  "]
["Трековый светильник             ТС-2201-1",null,"Потребляемая мощность, Вт : 22\nТип LED:SHARP COB \nЦветовая температура, К : 3000, 4000\nСветовой поток, Лм:  1800\nУгол свечения:  40\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий                                                                                     Цвет корпуса: белый\n\n",3300,null,null,"чипы 3000К-50 шт.                             4000К-190шт.                  "]
["Трековый светильник             ТС 3501-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :35\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000,4000\nСветовой поток, Лм: 2700-2800\nУгол свечения: 45\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 70Вт                                                                                                                                       Цвет корпуса: белый, черный",4100,null,null,"3000К черные-250шт.                          3000К белые-300шт                            чипы 4000К-100шт.                  "]
["Трековый светильник       TC-2201-2 (ВАЛЛИ)",null,"Потребляемая мощность, Вт : 44\nТип LED: SHARP COB\nЦветовая температура, К : 3000\nСветовой поток, Лм: 3600\nУгол свечения: 50\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий",5600]
["Трековый светильник             ТС-4005-1",null,"Потребляемая мощность, Вт : 40\nТип LED:SHARP COB \nЦветовая температура, К : 3000,4000\nСветовой поток, Лм:  3200\nУгол свечения:  55\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nАналог: МГЛ 70Вт",5300,null,null,"3000К-200шт.                                        4000К-200шт.                  "]
["Трековый светильник ТС 5005-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :50\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000\nСветовой поток, Лм: 3900-4000\nУгол свечения: 55\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: МГЛ 70Вт",5900,null,null,"3000К-300шт.                                              "]
["Трековый светильник             TC 3003-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :30\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000\nСветовой поток, Лм: 2400\nУгол свечения: 60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 50Вт",4000,null,null,"3000К-104шт.                                             "]
["30W TLHR\nTrack Light\ndimmable",null,"Потребляемая мощность, Вт : 30\nТип LED: EDISON COB\nЦветовая температура, К : 3000 (Теплый белый)\nСветовой поток, Лм: 2400Лм\nУгол свечения: 40\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nЦвет корпуса: черный, белый\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте\n\n",7100]
["Трековый светильник             TC 4502-1AC(Germany)",null,"Потребляемая мощность, Вт :45 \nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 3500-3600\nУгол свечения: 15,24,60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: МГЛ 70Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             TC 6001-1AC(Germany)",null,"Потребляемая мощность, Вт :60 \nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 4700-4800\nУгол свечения: 15,24,60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: МГЛ 100Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             TC 4503-1AC(Germany)",null,"Потребляемая мощность, Вт :45 \nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 3500-3600\nУгол свечения: 15,24,60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: МГЛ 70Вт","под заказ"]
["Трековый светильник TC 6003-1AC(Germany)",null,"Потребляемая мощность, Вт :60\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 4700-4800\nУгол свечения: 15,24,60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: МГЛ 100Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 1501-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :15\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1100-1200\nУгол свечения: 24\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: ГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 2001-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :20\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1500-1600\nУгол свечения: 24,36\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 1001-2",null,"Потребляемая мощность, Вт :20\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1500-1600\nУгол свечения: 24, 45, 60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник              TC 2001-2",null,"Потребляемая мощность, Вт :40\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 3100-3200\nУгол свечения: 24, 45, 60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 70Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 3001-2",null,"Артикул : ТС 3001-2\nПотребляемая мощность, Вт :60\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 4700-4800\nУгол свечения: 24, 45, 60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 100Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 2202-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :22\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1660-1760\nУгол свечения: 18,24,45,60\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 1701-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :17\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1260-1360\nУгол свечения: 15,24,45\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 1701-2",null,"Потребляемая мощность, Вт :17\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1260-1360\nУгол свечения: 15,24,45\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             ТС 1002-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :10\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 700-800\nУгол свечения: 15,24,36\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: ГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник              ТС 1502-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :15\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1100-1200\nУгол свечения: 15,24,36\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: ГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             TC 3002-1",null,"Артикул : TC 3002-1\nПотребляемая мощность, Вт :30\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 2300-2400\nУгол свечения: 24,36\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: MГЛ 70Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             TC 0703-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :7\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 460-560\nУгол свечения: 15,20,36\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: ГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             TC 0904-1",null,"Потребляемая мощность, Вт :9 \nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 620-720\nУгол свечения: 25,38\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: ГЛ 50Вт","под заказ"]
["Трековый светильник             TC 0904-2",null,"Потребляемая мощность, Вт :18\nТип LED: Sharp COB\nЦветовая температура, К : 3000-5000\nСветовой поток, Лм: 1340-1440\nУгол свечения: 25,38\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \nМатериал корпуса: алюминий\nАналог: ГЛ 50Вт","под заказ"]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Panel light","index":1,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,8],[16,0,16,8],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Светодиодные светильники Luxburg",{"$nulls":9},"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["фото","Модель","Характеристики","Артикул",null,"Мощность W","Цвет","Цена крупн. опт.","кол-во кор-ке"]
[null,"Светодиодный светильник встраиваемый",null," СНС LUX 701","AC230V (c адаптером)","7W","белый (теплый, холодный)",{"v":651,"d":"651.00"},"60 шт."]
[null,"Ультра тонкий встраиваемый светильник","IP54","CHC LUX 1001","AC230V (c адаптером)","10W","белый (теплый, холодный)",{"v":961,"d":"961.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный светильник  ","IP54 ","CHC LUX 1101","AC230V (c адаптером)","11W","белый (теплый, холодный)",{"v":961,"d":"961.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный светильник","120х220 мм          IP54                   Сильвер ","CHC LUX 1401","AC230V (c адаптером)","15.5W","белый (теплый, холодный)",{"v":1488,"d":"1488.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный светильник ","120х220 мм           IP54            Белый ","CHC LUX 1401","AC230V (c адаптером)","15.5W","белый (теплый, холодный)",{"v":1488,"d":"1488.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный светильник","200х200 мм     IP54                  Белый","CHC LUX 1002","AC230V (c адаптером)","10W","белый (теплый, холодный)",{"v":961,"d":"961.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный светильник ","200х200 мм            IP54          Сильвер       крепеж в комплекте","CHC LUX 1003","AC230V (c адаптером)","10W","белый (теплый, холодный)",{"v":961,"d":"961.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный светильник (встраиваемый)","300х300 мм        IP54                      5000К        БЕЛЫЙ КОРПУС","CHC LUX 1801","AC230V (c адаптером)","18W","белый (теплый, холодный)",{"v":1860,"d":"1860.00"}]
[null,"Светодиодная панель  ","600*600*17 мм  4000 К             2900 Лм        Сильвер","ССП 6060-42","AC230V (c адаптером)","40W","белый ",{"v":3450,"d":"3450.00"},"2 шт."]
[null,"Комплект крепежей для DL39 595*595",{"$nulls":5},{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,"Светодиодный светильник (панель)","300х1200*17 мм   IP54","ССП 120030-45","AC230V (c адаптером)","45W","белый (теплый, холодный)",{"v":4495,"d":"4495.00"}]
[null,"Светодиодный светильник (панель)","150х1200*17 мм   IP54","ССП 120015-22","AC230V (c адаптером)","22W","белый (теплый, холодный)",{"v":2950,"d":"2950.00"}]
[null,"Светодиодный светильник (панель)","600х1200*17 мм   IP54","ССП 120060-75","AC230V (c адаптером)","75W","белый (теплый, холодный)",{"v":8700,"d":"8700.00"}]
[null,"Комплект тросов для ССП 120030-45 ",null,null,"в комплекте 4 шт",null,null,{"v":341,"d":"341.00"}]
["Универсальные светодиодные светильники (встройка/накладной)"]
[null,"Ультратонкий универсальный светильник","IP54","УСС 1001","AC100-240","10W","белый (теплый, холодный)",{"v":1143.8999999999999,"d":"1143.90"}]
[null,"Ультратонкий универсальный светильник","IP54","УСС 1401","AC100-240","15,5W","белый (теплый, холодный)",{"v":1534.5,"d":"1534.50"}]
[null,"Ультратонкий универсальный светильник","IP54","УСС 1002","AC100-240","10W","белый (теплый, холодный)",{"v":1054,"d":"1054.00"}]
[null,"Ультратонкий универсальный светильник","IP54","УСС 1802","AC100-240","18W","белый (теплый, холодный)",{"v":2046,"d":"2046.00"}]
["Светодиодные накладные светильники"]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","155*155*35 мм  IP44","СНС 0501","AC100-240","5W","белый (теплый, холодный)",379.75,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","210*210*35мм  IP44","СНС 0801","AC100-240","8W","белый (теплый, холодный)",509.95,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","230*230*35мм  IP44 ","СНС 1201","AC100-240","12W","белый (теплый, холодный)",729.74,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","270*270*35 мм IP44","СНС 1601","AC100-240","16W","белый (теплый, холодный)",989.83,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","D155*35              IP44","СНС 0502","AC100-240","5W","белый (теплый, холодный)",379.75,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник  ","D210*35мм          IP43","СНС 0802","AC100-240","8W","белый (теплый, холодный)",509.95,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","D250*35               IP44","СНС 1202","AC100-240","12W","белый (теплый, холодный)",729.74,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","D310*35            IP44","СНС 1602","AC100-240","16W","белый (теплый, холодный)",989.83,"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник ","D240x58мм             IP44","СНС 1203","AC100-240","12W","белый (теплый, холодный)",{"v":730,"d":"730.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник             ","D285x63мм           IP44   ","СНС 1603","AC100-240","16W","белый (теплый, холодный)",{"v":916,"d":"916.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник              ","D330x66мм        IP44","СНС 2203","AC100-240","22W","белый (теплый, холодный)",{"v":1256,"d":"1256.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник               ","D300x60мм            IP44","СНС 1203","AC100-240","12W","белый (теплый, холодный)",{"v":730,"d":"730.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник           ","D350x65мм         IP44","СНС 1604","AC100-240","16W","белый (теплый, холодный)",{"v":916,"d":"916.00"},"20 шт."]
[null,"Светодиодный накладной светильник               ","D350x65мм       IP44","СНС 2204","AC100-240","22W","белый (теплый, холодный)",{"v":1256,"d":"1256.00"},"20 шт."]
[]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Армстронг","index":2,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Наименование","Фото","Описание","Розничная цена (руб)",null,"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["Е-ССП-LUX-3200-НБ",null,"\nПотребляемая мощность,Вт: 32                                              Led чип:  Samsung                                                                               Цветовая температура, К : 3000, 5000\nСветовой поток, Лм: 3000 \nГабариты, мм: 595*595*40                                                                  Класс защиты : IP 54\nМатериал корпуса: алюминий                                                                 Срок службы: 100 000 часов                                              Срок поставки: 2 дня                                             Гарантия: 3 года",{"v":2650,"d":"2,650.00"}]
["Е-ССП-LUX-2800-НБ",null,"\nПотребляемая мощность,Вт: 28                                               Led чип:  Samsung                                                                               Цветовая температура, К : 3000, 5000\nСветовой поток, Лм: 3200 \nГабариты, мм: 595*595*40                                                                  Класс защиты : IP 54\nМатериал корпуса: алюминий                                                                 Срок службы: 100 000 часов                                              Срок поставки: 2 дня                                             Гарантия: 3 года",{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
["Е-ССП-LUX-3600-НБ",null,"\nПотребляемая мощность,Вт: 44                                               Led чип:  Samsung                                                                               Цветовая температура, К : 3000, 5000\nСветовой поток, Лм: 4000 \nГабариты, мм: 595*595*40                                                                  Класс защиты : IP 54\nМатериал корпуса: алюминий                                                                 Срок службы: 100 000 часов                                              Срок поставки: 2 дня                                             Гарантия: 3 года",{"v":3300,"d":"3,300.00"}]
["Е-ССП-BRG-3600-НБ",null,"\nПотребляемая мощность,Вт: 44                                               Led чип:  Samsung                                                                               Цветовая температура, К : 3000, 5000\nСветовой поток, Лм: 4000 \nГабариты, мм: 595*595*40                                                                  Класс защиты : IP 54\nМатериал корпуса: алюминий                                                                 Срок службы: 100 000 часов                                              Срок поставки: 2 дня                                             Гарантия: 3 года",{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
["ССВ-30/2850/А50",null,"Габариты,мм: 595х595;\nПотребляемая мощность,Вт: 30\nСветовой поток,Лм: 2850lm;\nЦветовая температура: 5000K;\nПульсация: менее 1%  \nPF>0,96\nCRI >80;  \nСветовая эффективность,Лм/Вт: 95 \nLED чип: Nichia LED 36шт \nДрайвер: \"Аргос-Электрон\" \nРассеиватель: призматический акрил\nСепень защищенности: IP40   \nГарантия 3 года",{"v":2800,"d":"2,800.00"}]
["ССВ-37/3400/А50",null,"Габариты,мм: 595х595;\nПотребляемая мощность,Вт: 37\nСветовой поток,Лм: 3400;\nЦветовая температура: 5000K;\nПульсация: менее 1%  \nPF>0,96\nCRI >80;  \nСветовая эффективность,Лм/Вт: 92 \nLED чип: Nichia LED 48шт \nДрайвер: \"Аргос-Электрон\" \nРассеиватель: призматический акрил\nСепень защищенности: IP40   \nГарантия 3 года",{"v":3250,"d":"3,250.00"}]
["ССВ-41/3800/А50",null,"Габариты,мм: 595х595;\nПотребляемая мощность,Вт: 37\nСветовой поток,Лм: 3000;\nЦветовая температура: 5000K;\nПульсация: менее 1%  \nPF>0,96\nCRI >80;  \nСветовая эффективность,Лм/Вт: 93 \nLED чип: Nichia LED 54шт \nДрайвер: \"Аргос-Электрон\" \nРассеиватель: призматический акрил\nСепень защищенности: IP40   \nГарантия 3 года",{"v":3500,"d":"3,500.00"}]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Даунлайт","index":3,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Наименование","Фото","Описание","От 500 000 руб.","До 500 000 руб.","До 100 000 руб.","Розничная цена (руб)",null,"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["Lbg 5W TD16",null,"Мощность: 5 Вт.\nПитание: 350 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (350лм, CRI: 70), нейтральный (310лм, CRI: 75), тёплый (280лм, CRI: 80);            \nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый; \nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":966,"d":"966.00"},{"v":1046.5,"d":"1,046.50"},{"v":1127,"d":"1,127.00"},{"v":1610,"d":"1,610.00"}]
["Lbg 5W TD16 aluminium brushed",null,"Мощность: 5 Вт.\nПитание: 350 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (350лм, CRI: 70), нейтральный (310лм, CRI: 75), тёплый (280лм, CRI: 80);                   \nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий; \nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1050,"d":"1,050.00"},{"v":1137.5,"d":"1,137.50"},{"v":1225,"d":"1,225.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00"}]
["Lbg 5W TD16 \nSquare",null,"Мощность: 5 Вт.\nПитание: 350 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (330лм, CRI: 70), нейтральный (280лм, CRI: 75), тёплый (230лм, CRI: 80);            \nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый; \nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1020,"d":"1,020.00"},{"v":1105,"d":"1,105.00"},{"v":1190,"d":"1,190.00"},{"v":1700,"d":"1,700.00"}]
["Lbg 5W TD16\nSquare\naluminium brushed",null,"Мощность: 5 Вт.\nПитание: 350 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (330лм, CRI: 70), нейтральный (280лм, CRI: 75), тёплый (230лм, CRI: 80);            \nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий; \nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1110,"d":"1,110.00"},{"v":1202.5,"d":"1,202.50"},{"v":1295,"d":"1,295.00"},{"v":1850,"d":"1,850.00"}]
["Lbg 7W TD16 \nSquare",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 500 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (420лм, CRI: 70), нейтральный (380лм, CRI: 75), тёплый (300лм, CRI: 80);            \nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый; \nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1134,"d":"1,134.00"},{"v":1228.5,"d":"1,228.50"},{"v":1323,"d":"1,323.00"},{"v":1890,"d":"1,890.00"}]
["Lbg 7W TD16\nSquare\naluminium brushed",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 500 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (420лм, CRI: 70), нейтральный (380лм, CRI: 75), тёплый (300лм, CRI: 80);            \nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1218,"d":"1,218.00"},{"v":1319.5,"d":"1,319.50"},{"v":1421,"d":"1,421.00"},{"v":2030,"d":"2,030.00"}]
["Lbg 7W TD20 IP44",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 300 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (600лм, CRI: 70), нейтральный (540лм, CRI: 75), тёплый (440лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: поворотный/фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1080,"d":"1,080.00"},{"v":1170,"d":"1,170.00"},{"v":1260,"d":"1,260.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00"}]
["Lbg 7W TD20\n",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 300 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (600лм, CRI: 70), нейтральный (540лм, CRI: 75), тёплый (440лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":966,"d":"966.00"},{"v":1046.5,"d":"1,046.50"},{"v":1127,"d":"1,127.00"},{"v":1610,"d":"1,610.00"}]
["Lbg 7W TD20\naluminium\nbrushed",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 300 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (600лм, CRI: 70), нейтральный (540лм, CRI: 75), тёплый (440лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий;\nКонструкция: поворотный/фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1170,"d":"1,170.00"},{"v":1267.5,"d":"1,267.50"},{"v":1365,"d":"1,365.00"},{"v":1950,"d":"1,950.00"}]
["Lbg 7W TD20 Square IP44",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 300 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (600лм, CRI: 70), нейтральный (540лм, CRI: 75), тёплый (440лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1134,"d":"1,134.00"},{"v":1228.5,"d":"1,228.50"},{"v":1323,"d":"1,323.00"},{"v":1890,"d":"1,890.00"}]
["Lbg 7W TD20\naluminium brushed Square",null,"Мощность: 7 Вт.\nПитание: 300 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (600лм, CRI: 70), нейтральный (540лм, CRI: 75), тёплый (440лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1224,"d":"1,224.00"},{"v":1326,"d":"1,326.00"},{"v":1428,"d":"1,428.00"},{"v":2040,"d":"2,040.00"}]
["Lbg 12W TD20 Square IP 44",null,"Мощность: 12 Вт.\nПитание: 500 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (780лм, CRI: 70), нейтральный (680лм, CRI: 75), тёплый (540лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1254,"d":"1,254.00"},{"v":1358.5,"d":"1,358.50"},{"v":1463,"d":"1,463.00"},{"v":2090,"d":"2,090.00"}]
["Lbg 10W TD26",null,"Мощность: 10 Вт.\nПитание: 500 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (670лм, CRI: 70), нейтральный (620лм, CRI: 75), тёплый (530лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 25⁰/40⁰/60⁰/140⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":882,"d":"882.00"},{"v":955.5,"d":"955.50"},{"v":1029,"d":"1,029.00"},{"v":1470,"d":"1,470.00"}]
[" Lbg15W TD32 ",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (1000лм, CRI: 70), нейтральный (900лм, CRI: 75), тёплый (700лм, CRI: 80).\nУглы свечения: 25⁰/40⁰/60⁰/140⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1308,"d":"1,308.00"},{"v":1417,"d":"1,417.00"},{"v":1526,"d":"1,526.00"},{"v":2180,"d":"2,180.00"}]
[" Lbg15W TD32 aluminium brushed ",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (1000лм, CRI: 70), нейтральный (900лм, CRI: 75), тёплый (700лм, CRI: 80).\nУглы свечения: 25⁰/40⁰/60⁰/140⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1422,"d":"1,422.00"},{"v":1540.5,"d":"1,540.50"},{"v":1659,"d":"1,659.00"},{"v":2370,"d":"2,370.00"}]
["Lbg 15W TD36",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (960лм, CRI: 70), нейтральный (850лм, CRI: 75), тёплый (730лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: поворотный/фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1650,"d":"1,650.00"},{"v":1787.5,"d":"1,787.50"},{"v":1924.9999999999998,"d":"1,925.00"},{"v":2750,"d":"2,750.00"}]
["Lbg 15W TD36 aluminium brushed",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (960лм, CRI: 70), нейтральный (850лм, CRI: 75), тёплый (730лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: хромированный алюминий;\nКонструкция: поворотный/фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1764,"d":"1,764.00"},{"v":1911,"d":"1,911.00"},{"v":2058,"d":"2,058.00"},{"v":2940,"d":"2,940.00"}]
["Lbg 15W TD36\nSquare",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (960лм, CRI: 70), нейтральный (850лм, CRI: 75), тёплый (730лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1764,"d":"1,764.00"},{"v":1911,"d":"1,911.00"},{"v":2058,"d":"2,058.00"},{"v":2940,"d":"2,940.00"}]
["Lbg 15W TD36 aluminium brushed\nSquare",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (960лм, CRI: 70), нейтральный (850лм, CRI: 75), тёплый (730лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: хромированный алюминий;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1878,"d":"1,878.00"},{"v":2034.5,"d":"2,034.50"},{"v":2191,"d":"2,191.00"},{"v":3130,"d":"3,130.00"}]
["Lbg 20W TD36\nSquare",null,"Мощность: 20 Вт.\nПитание: 1050 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (1290лм, CRI: 70), нейтральный (1210лм, CRI: 75), тёплый (980лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1932,"d":"1,932.00"},{"v":2093,"d":"2,093.00"},{"v":2254,"d":"2,254.00"},{"v":3220,"d":"3,220.00"}]
["Lbg 20W TD36 aluminium brushed\nSquare",null,"Мощность: 20 Вт.\nПитание: 1050 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (1290лм, CRI: 70), нейтральный (1210лм, CRI: 75), тёплый (980лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: полированный алюминий;\nКонструкция: поворотный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":2046,"d":"2,046.00"},{"v":2216.5,"d":"2,216.50"},{"v":2387,"d":"2,387.00"},{"v":3410,"d":"3,410.00"}]
["Lbg 15W TDHR",null,"Мощность: 15 Вт\nПитание: 350 mA DC;\nЦвет свечения: тёплый (1050лм, CRI: 90).\nУглы свечения: 130⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер приобретается отдельно.",{"v":1422.6,"d":"1,422.60"},{"v":1541.15,"d":"1,541.15"},{"v":1659.6999999999998,"d":"1,659.70"},{"v":2371,"d":"2,371.00"}]
["Standart driver\n 300mA",null,"Стандартный драйвер тока для:\n7W TD20\nМощность: 10 Вт\nIвых.: 300 mA\nСтепень защиты: IP67 ",299.52,324.48,349.44,{"v":499.2,"d":"499.20"}]
["Standart driver\n 350mA",null,"Стандартный драйвер тока для:\n5W TD16\nМощность: 9 Вт\nIвых.: 350 mA\nСтепень защиты: IP67 ",299.52,324.48,349.44,{"v":499.2,"d":"499.20"}]
["Standart driver\n 500mA",null,"Стандартный драйвер тока для:\n10W TD26,  7W TD16, 12W TD20\nМощность: 17 Вт\nIвых.: 500 mA\nСтепень защиты: IP67 ",{"v":374.4,"d":"374.40"},{"v":405.6,"d":"405.60"},{"v":436.79999999999995,"d":"436.80"},{"v":624,"d":"624.00"}]
["Standart driver\n 700mA",null,"Стандартный драйвер тока для:\n15W TD32,  15W TD36\nМощность: 17 Вт\nIвых.: 700 mA\nСтепень защиты: IP67 ",549.12,594.88,640.64,{"v":915.2,"d":"915.20"}]
["Dimmable driver 350mA 9W",null,"Диммируемый драйвер тока для:\n5W TD16, 7W TD20\nМощность: 9 Вт\nIвых.: 350 mA\nСтепень защиты: IP20 ",424.32,{"v":459.68000000000006,"d":"459.68"},495.04,{"v":707.2,"d":"707.20"}]
["Dimmable driver 350mA 18W",null,"Диммируемый драйвер тока для:\n5W TD16, 7W TD20, 15W TDHR\nМощность: 18 Вт\nIвых.: 350 mA\nСтепень защиты: IP20 ",424.32,{"v":459.68000000000006,"d":"459.68"},495.04,{"v":707.2,"d":"707.20"}]
["Dimmable driver 500mA\n18W",null,"Диммируемый драйвер тока для:\n7W TD16, 12W TD20, 10W TD26\nМощность: 18 Вт\nIвых.: 500 mA\nСтепень защиты: IP20 ",{"v":474.23999999999995,"d":"474.24"},513.76,553.28,{"v":790.4,"d":"790.40"}]
["Dimmable driver 700mA 18W",null,"Диммируемый драйвер тока для:\n15W TD32, 15W TD36\nМощность: 18 Вт\nIвых.: 700 mA\nСтепень защиты: IP20 ",{"v":444.2099337000001,"d":"444.21"},{"v":481.2274281750001,"d":"481.23"},{"v":518.24492265,"d":"518.24"},{"v":740.3498895000001,"d":"740.35"}]
["Dimmable driver 1050mA 36W",null,"Диммируемый драйвер тока для:\n15W TD36\nМощность: 18 Вт\nIвых.: 1050 mA\nСтепень защиты: IP20 ",698.88,757.12,{"v":815.3599999999999,"d":"815.36"},{"v":1164.8,"d":"1,164.80"}]
["Lbg 15W D4",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 1000 mA DC;\nЦвет свечения:  холодный (1050 лм, CRI: 70)\n нейтральный (865лм, CRI: 75), тёплый (710лм, CRI: 80);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.",{"v":1794,"d":"1,794.00"},{"v":1943.5,"d":"1,943.50"},{"v":2093,"d":"2,093.00"},{"v":2990,"d":"2,990.00"}]
["Lbg 25W D6",null,"Мощность: 25 Вт.\nПитание: 1300 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (1600 лм, CRI: 70), нейтральный (1380лм, CRI: 75), тёплый (1120лм, CRI: 80);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.",{"v":3240,"d":"3,240.00"},{"v":3510,"d":"3,510.00"},{"v":3779.9999999999995,"d":"3,780.00"},{"v":5400,"d":"5,400.00"}]
["Lbg 25W 2D8",null,"Мощность: 25 Вт.\nПитание: 2000 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (1370 лм, CRI: 70), нейтральный (1200лм, CRI: 75), тёплый (1010лм, CRI: 80);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция:фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":3244.7999999999997,"d":"3,244.80"},{"v":3515.2000000000003,"d":"3,515.20"},{"v":3785.6,"d":"3,785.60"},{"v":5408,"d":"5,408.00"}]
["Lbg 30W D8",null,"Мощность: 25 Вт.\nПитание: 2000 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (2100 лм, CRI: 70), нейтральный (2000лм, CRI: 75), тёплый (1450лм, CRI: 80);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый/серебристый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.",{"v":3090,"d":"3,090.00"},{"v":3347.5,"d":"3,347.50"},{"v":3604.9999999999995,"d":"3,605.00"},{"v":5150,"d":"5,150.00"}]
["Lbg 50W 2D8",null,"Мощность: 50 Вт.\nПитание: 2000 mA DC;\nЦвет свечения: холодный (3050 лм, CRI: 70), нейтральный 2590лм, CRI: 75), тёплый (2130лм, CRI: 80);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":4668,"d":"4,668.00"},{"v":5057,"d":"5,057.00"},{"v":5446,"d":"5,446.00"},{"v":7780,"d":"7,780.00"}]
["Lbg 30W 2D6HR",null,"Мощность: 30 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения:  тёплый (2150лм, CRI: 90);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":3588,"d":"3,588.00"},{"v":3887,"d":"3,887.00"},{"v":4186,"d":"4,186.00"},{"v":5980,"d":"5,980.00"}]
["Lbg 30W 2D8HR",null,"Мощность: 30 Вт.\nПитание: 700 mA DC;\nЦвет свечения:  тёплый (2150лм, CRI: 90);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":3900,"d":"3,900.00"},{"v":4225,"d":"4,225.00"},{"v":4550,"d":"4,550.00"},{"v":6500,"d":"6,500.00"}]
["Lbg 40W 2D8HR",null,"Мощность: 40 Вт.\nПитание: 1050 mA DC;\nЦвет свечения:  тёплый (2700лм, CRI: 90);\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":4380,"d":"4,380.00"},{"v":4745,"d":"4,745.00"},{"v":5110,"d":"5,110.00"},{"v":7300,"d":"7,300.00"}]
["Largo LED 10 C",null,"Мощность: 10 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":1139.3999999999999,"d":"1,139.40"},{"v":1234.3500000000001,"d":"1,234.35"},{"v":1329.3,"d":"1,329.30"},{"v":1899,"d":"1,899.00"}]
["Largo LED 20 ",null,"Мощность: 20 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"v":1740,"d":"1,740.00"},{"v":1885,"d":"1,885.00"},{"v":2029.9999999999998,"d":"2,030.00"},{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
["Largo LED 20   (matt glass)",null,"Мощность: 20 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":2900,"d":"2,900.00"}]
["Largo LED 30 W",null,"Мощность: 30 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":3800,"d":"3,800.00"}]
["Largo LED 30 (matt glass)",null,"Мощность: 30 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K \nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":3800,"d":"3,800.00"}]
["СВВ 2501-1 25W",null,"Мощность: 25 Вт.\nЦвет свечения:  3000-5500K \nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":3850,"d":"3,850.00"}]
["СВВ 2001-1 20W",null,"Мощность: 20 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":3900,"d":"3,900.00"}]
["СВВ 3001-1 20W",null,"Мощность: 30 Вт.\nЦвет свечения: 3000-5500K\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":4950,"d":"4,950.00"}]
["Magnifico Led (30) ",null,"Мощность: 30 Вт.\nЦвет свечения:  3000-5500K\nУгол свечения:120⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":4600,"d":"4,600.00"}]
["КС-1501-1 15W",null,"Мощность: 30 Вт.\nЦвет свечения:  3000-4500K \nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["КС-1501-1 15W",null,"Мощность: 30 Вт.\nЦвет свечения: 3000-4500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["КС 1501-2 30W",null,"Мощность: 60 Вт.\nЦвет свечения:  3000-4500K\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: фиксированный;\nДрайвер в комплекте.\n",{"$nulls":3},{"v":6500,"d":"6,500.00"}]
["15W Nature \ndimmable\n(Потолочный)",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 350mA DC (для 38⁰, 60⁰); \n700 mA DC (для 160⁰);\nЦвет свечения: холодный (1100лм, CRI: 70), нейтральный (820лм, CRI: 75), тёплый (700лм, CRI: 80);\nУгол свечения:38⁰/60⁰/160⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: монтируемый на поверхность;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.\n",{"v":2874.2995710000005,"d":"2,874.30"},{"v":3113.8245352500007,"d":"3,113.82"},{"v":3353.3494995000005,"d":"3,353.35"},{"v":4790.499285000001,"d":"4,790.50"}]
["15W Nature dimmable\n(Подвесной)",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 350mA DC (для 38⁰, 60⁰); \n700 mA DC (для 160⁰);\nЦвет свечения: холодный (900лм, CRI: 70), нейтральный (820лм, CRI: 75), тёплый (700лм, CRI: 80);\nУгол свечения:38⁰/60⁰/160⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: подвесной;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.",{"v":2874.2995710000005,"d":"2,874.30"},{"v":3113.8245352500007,"d":"3,113.82"},{"v":3353.3494995000005,"d":"3,353.35"},{"v":4790.499285000001,"d":"4,790.50"}]
["15W Nature dimmable\n(Настенный)",null,"Мощность: 15 Вт.\nПитание: 350mA DC (для 38⁰, 60⁰); \n700 mA DC (для 160⁰);\nЦвет свечения: холодный (900лм, CRI: 70), нейтральный (820лм, CRI: 75), тёплый (700лм, CRI: 80);\nУгол свечения:160⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый;\nКонструкция: настенный;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.",{"v":2874.2995710000005,"d":"2,874.30"},{"v":3113.8245352500007,"d":"3,113.82"},{"v":3353.3494995000005,"d":"3,353.35"},{"v":4790.499285000001,"d":"4,790.50"}]
["Lbg 17W Cylinder dimmable\n(Подвесной)",null,"Мощность: 17 Вт.\nПитание: 350mA DC; \nЦвет свечения: холодный (1300лм, CRI:72), нейтральный (1300лм, CRI: 72); \nтёплый (1230лм, CRI: 74);\nУгол свечения: 40⁰, 60⁰, 90⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый, черный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый;\nКонструкция: подвесной;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.\n",{"v":2850,"d":"2,850.00"},{"v":3087.5,"d":"3,087.50"},{"v":3325,"d":"3,325.00"},{"v":4750,"d":"4,750.00"}]
["Lbg 17W HR Cylinder dimmable\n(Подвесной)",null,"Мощность: 17 Вт.\nПитание: 500mA DC; \nЦвет свечения:  тёплый (1200лм, CRI: 90;\nУгол свечения: 40⁰, 60⁰, 90⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый, черный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, фиолетовый;\nКонструкция: подвесной;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.\n",{"v":3702,"d":"3,702.00"},{"v":4010.5,"d":"4,010.50"},{"v":4319,"d":"4,319.00"},{"v":6170,"d":"6,170.00"}]
["Lbg 17W Cylinder dimmable\n(Потолочный)",null,"Мощность: 17 Вт.\nПитание: 350mA DC; \nЦвет свечения: холодный (1100лм, CRI:72), нейтральный (1100лм, CRI: 73); \nтёплый (1230лм, CRI: 74);\nУгол свечения: 40⁰, 60⁰, 90⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый, черный;\nКонструкция: монтируемый на поверхность;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.\n",{"v":3300,"d":"3,300.00"},{"v":3575,"d":"3,575.00"},{"v":3849.9999999999995,"d":"3,850.00"},{"v":5500,"d":"5,500.00"}]
["Lbg 17W HR Cylinder dimmable\n(Потолочный)",null,"Мощность: 17 Вт.\nПитание: 500mA DC; \nЦвет свечения:  тёплый (1200лм, CRI: 90;)\nУгол свечения: 40⁰, 60⁰, 90⁰;\nМатериал корпуса: алюминий;\nЦвет корпуса: белый, черный;\nВстроенный диммируемый драйвер в комплекте.\n",{"v":3702,"d":"3,702.00"},{"v":4010.5,"d":"4,010.50"},{"v":4319,"d":"4,319.00"},{"v":6170,"d":"6,170.00"}]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Лампы ЛЕД","index":4,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[1,1,2,1],[1,2,2,2],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,1,12,1],[11,2,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Наименование","Фото","Описание","Розничная цена (руб)",null,"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["3W MR16",null,"Мощность: 3 Вт;\nКолба: MR 16;\nЦоколь: GU 5.3;\nПитание: 12 VAC/VDC;\nЦвет свечения: холодный (230лм, CRI: 70), нейтральный (190лм, CRI: 75), тёплый (150лм, CRI: 80);\nУглы свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый, серебристый.",{"v":290,"d":"290.00"}]
["3W MR16 Серебристый корпус",null,null,{"v":314,"d":"314.00"}]
["4W MR16",null,"Мощность: 4 Вт;\nКолба: MR 16;\nЦоколь: GU 5.3;\nПитание: 12 VAC/VDC;\nЦвет свечения: холодный (240лм, CRI: 70), нейтральный (200лм, CRI: 75), тёплый (190лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":443,"d":"443.00"}]
["6W MR16",null,"Мощность: 6 Вт;\nКолба: MR 16;\nЦоколь: GU 5.3;\nПитание: 12 VAC/VDC;\nЦвет свечения: холодный (390лм, CRI: 70), нейтральный (360лм, CRI: 75), тёплый (330лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 55⁰/70⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":620,"d":"620.00"}]
["10W AR111",null,"Мощность: 10 Вт.\nКолба: AR 111;\nЦоколь: G53;\nПитание: 12 VAC/VDC;\nЦвет свечения: холодный (650лм, CRI: 70), нейтральный (570лм, CRI: 75), тёплый (450лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 25⁰/40⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый/чёрный/серебристый.",{"v":1664,"d":"1664.00"}]
["10W AR111 \nСеребристый \nкорпус",null,null,1688.96]
["10W AR111F",null,"Мощность: 10 Вт.\nКолба: AR 111;\nЦоколь: G53;\nПитание: 12 VAC/VDC;\nЦвет свечения: холодный (650лм, CRI: 70), нейтральный (570лм, CRI: 75), тёплый (460лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1888,"d":"1888.00"}]
["15W AR111",null,"Мощность: 15 Вт.\nКолба: AR 111;\nЦоколь: G53;\nПитание: 12 VAC/VDC;\nЦвет свечения: холодный (900лм, CRI: 70), нейтральный (800лм, CRI: 75), тёплый (750лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1996.8,"d":"1996.80"}]
["10W ES111",null,"Мощность: 10 Вт.\nКолба: ES 111;\nЦоколь: GU 10;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (650лм, CRI: 70), нейтральный (570лм, CRI: 80), тёплый (450лм, CRI: 90);\nУгол свечения: 25⁰/40⁰;\nЦвет корпуса: белый/серебристый.",{"v":1747.2,"d":"1747.20"}]
["10W ES111 \nСеребристый \nкорпус",null,null,1772.16]
["3W GU10",null,"Мощность: 3 Вт.\nКолба: PAR 16;\nЦоколь: GU 10;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (230лм, CRI: 70), нейтральный (190лм, CRI: 75), тёплый (150лм, CRI: 80);\nУглы свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый/серебристый.",{"v":457.6,"d":"457.60"}]
["3W GU10\nSilver trim",null,null,482.56]
["4W GU10",null,"Мощность: 4 Вт.\nКолба: PAR 16;\nЦоколь: GU 10;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения -холодный (250лм, CRI: 70), нейтральный (200лм, CRI: 75), тёплый (160лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.\n ",{"v":582,"d":"582.00"}]
["6W GU10",null,"Мощность: 6 Вт.\nКолба: PAR 16;\nЦоколь: GU 10;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения -холодный (390лм, CRI: 70), нейтральный (350лм, CRI: 75), тёплый (290лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 50⁰;\nЦвет корпуса: белый.\n ",732.16]
["7W GU10",null,"Мощность: 7 Вт.\nТипоразмер: PAR 20;\nКолба: GU 10;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (490лм, CRI: 70), нейтральный (440лм, CRI: 80), тёплый (370лм, CRI: 90);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1070,"d":"1070.00"}]
["7W GU10C\ndimmable",null,"Мощность: 7 Вт.\nТипоразмер: PAR 20;\nКолба: GU 10;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (490лм, CRI: 70), нейтральный (440лм, CRI: 75), тёплый (370лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1206.4,"d":"1206.40"}]
["4W \nCandle Light",null,"Мощность: 4 Вт.\nТипоразмер: B35;\nКолба: E 14;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения:  тёплый (200лм, CRI: 78);\nУгол свечения: 220⁰;\nЦвет корпуса: серебристый.",{"v":640,"d":"640.00"}]
["7W A19",null,"Мощность: 7 Вт.\nКолба: A 19;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (500лм, CRI: 70), нейтральный (470лм, CRI: 75), тёплый (450лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 140⁰;\nЦвет корпуса: серебристый.",{"v":866,"d":"866.00"}]
["9W A19",null,"Мощность: 9 Вт.\nКолба: A 19;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (800лм, CRI: 70),  тёплый (650лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 240⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1248,"d":"1248.00"}]
["7W PAR20 ",null,"Мощность: 7 Вт.\nКолба: A 19;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (285лм, CRI: 70),  тёплый (185лм, CRI: 80);\nЦоколь: E 27;\nУгол свечения: 38⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1306.4998050000002,"d":"1306.50"}]
["7W PAR20A \ndimmable",null,"Мощность: 7 Вт.\nКолба: A 19;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (470лм, CRI: 70), нейтральный (380лм, CRI: 75),  тёплый (340лм, CRI: 80);\nЦоколь: E 27;\nУгол свечения: 38⁰/ 60⁰;\nЦвет корпуса: серебристый.",{"v":1456,"d":"1456.00"}]
["10W PAR30",null,"Мощность: 10 Вт.\nКолба: A 19;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (700лм, CRI: 70), нейтральный (600лм, CRI: 75), тёплый (480лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 25⁰/40⁰/60⁰/140⁰;\nЦвет корпуса: белый/чёрный.",{"v":1830.4,"d":"1830.40"}]
["12W PAR30F\ndimmable",null,"Мощность: 10 Вт.\nКолба: A 19;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (700лм, CRI: 70), нейтральный (600лм, CRI: 75), тёплый (480лм, CRI: 80);\nУгол свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":1830.4,"d":"1830.40"}]
["15W PAR38 ",null,"Мощность: 15 Вт.\nКолба: PAR 38;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (730лм, CRI: 70), нейтральный (680лм, CRI: 80), тёплый (580лм, CRI: 90);\nЦоколь: E 27;\nМатериал корпуса: алюминий;\nУглы свечения: 30⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый, чёрный.\n",{"v":2525.8996230000002,"d":"2525.90"}]
["17W PAR38F\ndimmable ",null,"Мощность: 15 Вт.\nКолба: PAR 38;\nЦоколь: E 27;\nПитание: 220 V;\nЦвет свечения: холодный (1000лм, CRI: 70), нейтральный (900лм, CRI: 75), тёплый (700лм, CRI: 80);\nЦоколь: E 27;\nМатериал корпуса: алюминий;\nУглы свечения: 38⁰/60⁰;\nЦвет корпуса: белый.",{"v":2329.6,"d":"2329.60"}]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"ЛЕД серии Т","index":5,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Наименование","Фото","Описание","Розничная цена (руб)",null,"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["T8 600mm",null,"Потребляемая мощность, Вт : 10 \nЦветовая температура, К : 3000\nСветовой поток, Лм: 780\nУгол свечения: 120\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц ",600]
["T8 600mm",null,"Потребляемая мощность, Вт : 10 \nЦветовая температура, К : 5500\nСветовой поток, Лм: 830\nУгол свечения: 120\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \n\n",600]
["T8 1200mm",null,"Потребляемая мощность, Вт : 18\nЦветовая температура, К : 3000\nСветовой поток, Лм:  5000\nУгол свечения:  120\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц  \n\n",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
["T8 1200mm",null,"Потребляемая мощность, Вт : 18\nЦветовая температура, К : 5500\nСветовой поток, Лм:  5000\nУгол свечения:  120\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц  \n\n",{"v":1100,"d":"1100.00"}]
["T8 1500mm",null,"Потребляемая мощность, Вт : 24\nЦветовая температура, К : 3000, 5500\nСветовой поток, Лм: \nУгол излучения: 120\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \n\n",{"v":1600,"d":"1600.00"}]
["T8 1500mm",null,"Потребляемая мощность, Вт : 24\nЦветовая температура, К : 3000,5500\nСветовой поток, Лм: 1200\nУгол свечения: 120\nПодключение к электрической сети:  220 В/ 50 Гц \n\n",{"v":1600,"d":"1600.00"}]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Профиля","index":6,"n_rows":140,"n_cols":5,"rows_kept":140,"merged":[[0,0,0,2],[127,0,138,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Алюминиевый профиль премиум-класса для установки LED-лент и линеек.",{"$nulls":3},"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["Наименование","Розничная цена"]
["ALU-45, профиль, белый, 2м, матовый",{"v":2387.84,"d":"2,388р."}]
["ALU-45, профиль, белый, 2м, прозрачный",{"v":2387.84,"d":"2,388р."}]
["ALU-45, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":2217.28,"d":"2,217р."}]
["ALU-45, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2217.28,"d":"2,217р."}]
["ALU-45, крепеж,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-45, крепеж, алюминиевый,",{"v":170.56,"d":"171р."}]
["ALU-45, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-45, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-45, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-45, заглушка, алюминиевая, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Ceiling, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":3411.2000000000003,"d":"3,411р."}]
["ALU-Ceiling, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":3411.2000000000003,"d":"3,411р."}]
["ALU-Corner, профиль, белый, 2м, матовый",{"v":2217.28,"d":"2,217р."}]
["ALU-Corner, профиль, белый, 2м, прозрачный",{"v":2217.28,"d":"2,217р."}]
["ALU-Corner, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["ALU-Corner, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["ALU-Corner, крепеж,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Corner, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Corner, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Flat, профиль, белый, 2м, матовый",{"v":1876.1600000000003,"d":"1,876р."}]
["ALU-Flat, профиль, белый, 2м, прозрачный",{"v":1876.1600000000003,"d":"1,876р."}]
["ALU-Flat, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["ALU-Flat, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["ALU-Flat, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Flat, заглушка, б/отв.+с монт.ушко",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Flat, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Flat, заглушка, с каб.отв.+монт.ушко",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Round 0-180, крепеж, 1,",{"v":255.84000000000003,"d":"256р."}]
["ALU-Round Art Lighting, крепеж, 2,",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["ALU-Round Fix, крепеж, 4,",{"v":221.728,"d":"222р."}]
["ALU-Round Intermediate support, крепеж, 5,",{"v":511.68000000000006,"d":"512р."}]
["ALU-Round Wall arm, крепеж, 3,",{"v":682.24,"d":"682р."}]
["ALU-Round, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["ALU-Round, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["ALU-Round, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Round, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Round, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":153.50400000000002,"d":"154р."}]
["ALU-Round, заглушка, алюминиевая, с каб. отв.",{"v":153.50400000000002,"d":"154р."}]
["ALU-Square, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["ALU-Square, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":170.56,"d":"171р."}]
["ALU-Stair, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":3581.7600000000007,"d":"3,582р."}]
["ALU-Stair, заглушка, левая",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["ALU-Stair, заглушка, правая",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["ALU-Swiss, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1023.3600000000001,"d":"1,023р."}]
["ALU-Swiss, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1023.3600000000001,"d":"1,023р."}]
["ALU-Swiss, монтажная база, 1м,",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["ALU-Swiss, монтажная база, 2м,",{"v":272.8960000000001,"d":"273р."}]
["ALU-Swiss, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Swiss, заглушка, алюминиевая, с каб. отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["ALU-Wall, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2984.7999999999997,"d":"2,985р."}]
["ALU-Wall, заглушка, с отв. лев.",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["ALU-Wall, заглушка, с отв. прав.",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["PowerLine 35, Recessed, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":3581.7600000000007,"d":"3,582р."}]
["PowerLine 35, Recessed, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":3581.7600000000007,"d":"3,582р."}]
["PowerLine 35, Recessed, зажим для монтажа, стальной,",{"v":255.84000000000003,"d":"256р."}]
["PowerLine 35, Recessed, заглушка,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["PowerLine 35, Recessed, заглушка, алюминиевая,",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["PowerLine 35, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":3581.7600000000007,"d":"3,582р."}]
["PowerLine 35, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":3581.7600000000007,"d":"3,582р."}]
["PowerLine 35, заглушка, без монт.ушка",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["PowerLine 35, заглушка, с монт.ушком",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["PowerLine 35, заглушка, алюминиевая, без монт.ушка",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["PowerLine 35, заглушка, черная алюминиевая, без монт.ушка",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["PowerLine 35D, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":3922.880000000001,"d":"3,923р."}]
["PowerLine 35D, монтажная база, 1м,",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["PowerLine 35D, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":170.56,"d":"171р."}]
["PowerLine 35D, заглушка, для монтажной базы,",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["PowerLine Slim 30, Recessed, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":4264,"d":"4,264р."}]
["PowerLine Slim 30, Recessed, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":4264,"d":"4,264р."}]
["PowerLine Slim 30, Recessed, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":255.84000000000003,"d":"256р."}]
["PowerLine Slim 30, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":4605.12,"d":"4,605р."}]
["PowerLine Slim 30, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":4605.12,"d":"4,605р."}]
["PowerLine Slim 30, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":255.84000000000003,"d":"256р."}]
["PowerLine Wide 80, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":4605.12,"d":"4,605р."}]
["PowerLine Wide 80, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":255.84000000000003,"d":"256р."}]
["SlimLine 7, 30 град., заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 7, 30 град., заглушка, алюминиевая, с каб отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 7, профиль, серебристый, 2м, 30 град.",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 7, Recessed, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 7, Recessed, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 7, Recessed, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 7, Recessed, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 7, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 7, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 7, крепеж,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 7, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 7, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 8, Wide, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["SlimLine 8, Wide, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["SlimLine 8, Wide, крепеж,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 8, Wide, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 8, Wide, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 8, Wide, Recessed, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["SlimLine 8, Wide, Recessed, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1705.6000000000001,"d":"1,706р."}]
["SlimLine 8, Wide, Recessed, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 8, Wide, Recessed, заглушка, алюминиевая, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 10, Wide, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["SlimLine 10, Wide, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["SlimLine 10, Wide, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":170.56,"d":"171р."}]
["SlimLine 10, Wide, заглушка, алюминиевая, с каб. отв.",{"v":170.56,"d":"171р."}]
["SlimLine 15, профиль, серебристый, 2м, 30 град.",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 15, 30 град., заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, 30 град., заглушка, алюминиевая, с каб. отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Recessed, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 15, Recessed, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 15, Recessed, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Recessed, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Recessed, заглушка, алюминиевая, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Recessed, заглушка, алюминиевая, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Wide, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["SlimLine 15, Wide, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2046.7200000000003,"d":"2,047р."}]
["SlimLine 15, Wide, крепеж,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Wide, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, Wide, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, профиль, серебристый, 2м, матовый",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 15, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["SlimLine 15, крепеж,",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, заглушка, б/отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["SlimLine 15, заглушка, с каб.отв.",{"v":110.864,"d":"111р."}]
["Wall LED Lamp, профиль, серебристый, 2м, прозрачный",{"v":2984.7999999999997,"d":"2,985р."}]
["Wall LED Lamp, монтажная база, 1м,",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
["Wall LED Lamp, заглушка, алюминиевая, левая",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["Wall LED Lamp, заглушка, алюминиевая, правая",{"v":136.44800000000004,"d":"136р."}]
["Wall LED Lamp, заглушка, для монтажной базы,",{"v":1279.2,"d":"1,279р."}]
[]
["Важно!\n1. Профиль европейского производства, изготовлен из высококачественного анодированного алюминия. Продукция попадает под складскую программу. Большая часть позиций есть на складе в СПБ. В случае отутствия на складе в СПБ поставка осуществляется в течение месяца.\n2. Стоимость указана за комплект профиль+ рассеиватель. Продажа осуществляется только комплектами.\n\n\n\n\n"]
{"$rows_empty":11}
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Ленты","index":7,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,3],[6,0,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Светодиодные ленты премиум-класса EdisonOpto ",{"$nulls":4},"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["Модель ленты","Изображение","Характеристики","Розничная\n цена за 1 м."]
["Одноцветная светодиодная лента\nLBKx-J300",null,"60 Led/m, SMD 3528;\nПроизводитель диодов: Edison;\nНапряжение питания:12 V DC;\nПотр. мощность: 4 Вт/м;\nСветовой поток: 218 лм/м для холодного белого;\nВозможные цвета: холодный белый(6000 К), нейтральный белый(4100 K), теплый белый(3050 К), красный, желтый, янтарный, зеленый, синий;\nРежется кратно 50 мм. Поставляется в катушках по 5 м.",{"v":532,"d":"532.00р."}]
["Одноцветная светодиодная лента\n LBKx-M480",null,"120 LED/m, SMD 3528;\nПроизводитель диодов: Edison;\nНапряжение питания: 24 V DC,\nПотр. мощность: 9 Вт/м,\nСветовой поток: 437 лм/м для холодного белого.\nВозможные цвета: холодный белый(6000 К), нейтральный белый(4100 K), теплый белый(3050 К), красный, желтый, янтарный, зеленый, синий.\nРежется кратно 50 мм. Поставляется в катушках по 4 м.",{"v":790,"d":"790.00р."}]
["Одноцветная светодиодная лента \nLBKx-M192",null,"48 LED/m, SMD 5050;\nПроизводитель диодов: Edison;\nНапряжение питания: 24 V DC,\nПотр. мощность: 12 Вт/м,\nСветовой поток: 521 лм/м для холодного белого.\nВозможные цвета: холодный белый(6000 К), нейтральный белый(4100 K), теплый белый(3050 К), красный, желтый, янтарный, зеленый, синий.\nРежется кратно 125 мм. Поставляется в катушках по 4 м.",{"v":1018,"d":"1,018.00р."}]
["Мультицветная\n лента LBKRTB-M240",null,"48 LED/m, SMD 5050;\nПроизводитель диодов: Edison;\nНапряжение питания: 24 V DC,\nПотр. мощность: 12 Вт/м,\nВозможные цвета: RGB (16 млн. Оттенков).\nРежется кратно 125 мм. \nПоставляется в катушках по 5 м.",{"v":1197,"d":"1,197.00р."}]
["Важно! \n1. Светодиодная лента EdisonOpto отличается стабильным показателем цветовой температуры и длины волны (в случае с цветной лентой) от партии к партии. При производстве светодиоды проходят тщательную сортировку по бинам.\n2.Светодиодная лента EdisonOpto входит в складскую программу. Большая часть продукции есть на складе в СПБ. При отсутствии на складе поставка с завода-изготовителя в течение 60 дней.\n3. Цена указана для ленты белого цвета свечения. Для цветных лент цена по запросу.\n4. Лента отпускается катушками по 4 либо 5 метров в зависимости от типа ленты.\n5. Для питания ленты необходим источник постоянного напряжения на 24 В в зависимости от конструктива ленты. Для возможности выбора цветов мультицветной (RGB) ленты необходим контроллер. Источник напряжения и контроллер приобретаются отдельно. \n"]
{"$rows_empty":13}
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]

{"sheet":"Шина+комплкт","index":8,"n_rows":80,"n_cols":15,"rows_kept":80,"merged":[[0,3,0,12],[1,0,1,2],[2,0,16,0],[2,1,5,1],[2,2,3,2],[4,2,5,2],[6,1,8,1],[6,2,7,2],[9,1,12,1],[9,2,10,2],[11,2,12,2],[13,1,16,1],[13,2,14,2],[15,2,16,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,20,2],[21,2,22,2],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,24,2],[25,2,26,2],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,2,31,2],[32,2,33,2],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[34,2,35,2],[36,2,37,2],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[38,2,39,2],[40,2,41,2],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[42,2,43,2],[44,2,45,2],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,2,48,2],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,2,51,2],[52,0,52,2],[53,0,58,0],[53,1,55,1],[53,2,55,2],[56,1,58,1],[56,2,58,2],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[62,2,64,2],[65,0,65,2],[66,0,71,0],[66,1,71,1],[66,2,71,2],[72,0,77,0],[72,1,77,1],[72,2,77,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Фото","Описание","Розничная цена (руб)",{"$nulls":11},"Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]
["Осветительный шинопровод и аксессуары"]
[null,"Осветительный шинопровод,                                                        1 метр,                                             цвет: белый, серый, черный",{"v":765,"d":"765.00р."}]
[]
[null,null,{"v":720,"d":"720.00р."}]
[]
[null,"Осветительный шинопровод,                         1,5 метрa,                                            цвет: белый, серый,черный ",{"v":1170,"d":"1,170.00р."}]
[]
[null,null,{"v":1080,"d":"1,080.00р."}]
[null,"Осветительный шинопровод,                                                                                      2 метрa,                                            цвет: белый, серый,черный",{"v":1530,"d":"1,530.00р."}]
[]
[null,null,{"v":1440,"d":"1,440.00р."}]
[]
[null,"Осветительный шинопровод,                                                                         3 метра,                                             цвет: белый, серый,черный",{"v":2295,"d":"2,295.00р."}]
[]
[null,null,{"v":2160,"d":"2,160.00р."}]
[]
["Продажа осветительного шинопровода осуществляется согласно указанному метражу.                                                              По желанию заказчика производится нарезка  с точностью до +/- 5 мм"]
["Аксессуары"]
[null,"Сетевой адаптер для подключения шинопровода, левый,/правый                                                      цвет: белый, серый,черный",{"v":585,"d":"585.00"}]
[]
[null,null,{"v":225,"d":"225.00"}]
[]
[null,"Заглушка для шинопровода,                                         цвет: белый, серый,черный",{"v":50,"d":"50.00"}]
[]
[null,null,{"v":50,"d":"50.00"}]
[]
[null,"Линейный соединитель               для шинопровода,                                         цвет: белый, серый,черный",{"v":630,"d":"630.00"}]
[]
[]
[null,"Линейный соединитель \"Невидимка\" для шинопровода,                                         цвет: белый, серый,черный",{"v":270,"d":"270.00"}]
[]
[null,null,{"v":250,"d":"250.00"}]
[]
[null,"\"Г-образный\" соединитель  для  шинопровода, левый/правый,                                         цвет: белый, серый,черный",{"v":675,"d":"675.00"}]
[]
[null,null,{"v":500,"d":"500.00"}]
[]
[null,"\"Т-образный\" соеденитель  для  шинопровода, левый/правый,                                         цвет: белый, серый,черный",{"v":900,"d":"900.00"}]
[]
[null,null,{"v":850,"d":"850.00"}]
[]
[null,"\"Х-образный\" соединитель  для  шинопровода,             левый/правый,                                         цвет: белый, серый,черный",{"v":1125,"d":"1,125.00"}]
[]
[null,null,{"v":900,"d":"900.00"}]
[]
[null,"Гибкий соединитель                             для шинопровода,                                                       цвет: белый, серый,черный",{"v":900,"d":"900.00"}]
[]
[]
[null,"Соединитель с изменяемым углом для шинопровода,                                                                цвет: белый, серый,черный",{"v":540,"d":"540.00"}]
[]
[]
["Системы подвеса"]
[null,"Скоба-крепеж  для шинопровода                                                    цвет: белый, серый ",{"v":180,"d":"180.00"}]
[]
[]
[null,"Струна для подвеса от 1 метра","от 100"]
[]
[]
[null,"комплект стурунного крепления для шинопровода,                                         цвет: белый, серый ",{"v":225,"d":"225.00"}]
[]
[]
[null,"комплект жесткого крепления для  шинопровода,                                         цвет: белый, серый ",{"v":675,"d":"675.00"}]
[]
[]
["Коннекторы для подключения светильников"]
[null,"Адаптер для источника сввета                                                                                         цвет: серый, белый",{"v":495,"d":"495.00"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Адаптер для источника света                                                 цвет: серый",{"v":675,"d":"675.00"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Ваш менеджер: Ахметшин Тимур ( тел. 89602510797, e-mail timur@luxburg.ru)"]