{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["www.oktant.ru"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"www.oktant.ru","index":0,"n_rows":844,"n_cols":4,"rows_kept":844,"merged":[[0,1,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[5,1,5,3],[16,1,16,3],[31,0,31,3],[32,1,32,3],[33,0,33,3],[57,0,57,3],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,3,59,3],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,3,61,3],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,3,63,3],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,3,65,3],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,3,67,3],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,3,69,3],[70,0,70,3],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[71,3,73,3],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[74,3,76,3],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[77,3,79,3],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[80,3,82,3],[83,0,83,3],[84,0,87,0],[84,1,87,1],[84,3,87,3],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[88,3,91,3],[92,0,95,0],[92,1,95,1],[92,3,95,3],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[96,3,99,3],[100,0,100,3],[101,0,103,0],[101,1,103,1],[101,3,103,3],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[104,3,106,3],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[107,3,109,3],[110,0,112,0],[110,1,112,1],[110,3,112,3],[113,0,113,3],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[114,3,116,3],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[117,3,119,3],[120,0,122,0],[120,1,122,1],[120,3,122,3],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[123,3,125,3],[126,0,126,3],[127,0,127,3],[141,0,141,3],[148,0,148,3],[169,0,169,3],[177,0,177,3],[178,0,178,3],[202,0,202,3],[226,0,226,3],[250,0,250,3],[274,0,274,3],[298,0,298,3],[322,0,322,3],[346,0,346,3],[370,0,370,3],[394,0,394,3],[418,0,418,3],[442,0,442,3],[466,0,466,3],[490,0,490,3],[514,0,514,3],[515,0,515,3],[537,0,537,3],[559,0,559,3],[581,0,581,3],[603,0,603,3],[625,0,625,3],[647,0,647,3],[648,0,648,3],[672,0,672,3],[696,0,696,3],[720,0,720,3],[744,0,744,3],[768,0,768,3],[792,0,792,3],[793,0,793,3],[794,0,794,3],[802,0,802,3],[810,0,810,3],[811,0,811,3],[819,0,819,3],[827,0,827,3],[828,0,828,3],[836,0,836,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Разработка и сборка электрощитового оборудования до 4000А"]
["Тел/факс. (495) 673-68-40 (мнк), тел. (495) 518-63-50                                                                                                                           г.Москва, 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр.11                                                                                                                                               www.oktant.ru, alex@oktant.ru"]
["Срок поставки: в наличии или 1-3дня                                                                                03.03.2010"]
["Артикул","Наименование продукции","Описание","Цена, руб.               с НДС"]
["НОВИНКА","Шкафы АВР на базе рубильников ATyS M 6e (63-160A) с интерфейсом D10"]
["OKT-330106","БАВР ATyS M 63A D10","4P 63А, без авт. выкл., 600х400х210, IP66",{"v":41240,"d":"41,240.00"}]
["OKT-330108","БАВР ATyS M 80A D10","4P 80А, без авт. выкл., 600х400х210, IP66",{"v":45750,"d":"45,750.00"}]
["OKT-330110","БАВР ATyS M 100A D10","4P 100А, без авт. выкл., 600х400х210, IP66",{"v":47780,"d":"47,780.00"}]
["OKT-330125","БАВР ATyS M 125A D10","4P 125А, без авт. выкл., 600х400х210, IP66",{"v":50630,"d":"50,630.00"}]
["OKT-330160","БАВР ATyS M 160A D10","4P 160А, без авт. выкл., 600х400х210, IP66",{"v":59190,"d":"59,190.00"}]
["OKT-331106","ШАВР ATyS M 63A D10","4P 63А, с авт. выкл. на вводах, 700х500х210, IP66",{"v":46810,"d":"46,810.00"}]
["OKT-331108","ШАВР ATyS M 80A D10","4P 80А, с авт. выкл. на вводах, 700х500х210, IP66",{"v":50300,"d":"50,300.00"}]
["OKT-331110","ШАВР ATyS M 100A D10","4P 100А, с авт. выкл. на вводах, 700х500х210, IP66",{"v":53360,"d":"53,360.00"}]
["OKT-331125","ШАВР ATyS M 125A D10","4P 125А, с авт. выкл. на вводах, 700х500х210, IP66",{"v":64920,"d":"64,920.00"}]
["OKT-331160","ШАВР ATyS M 160A D10","4P 160А, с авт. выкл. на вводах, 700х500х210, IP66",{"v":76130,"d":"76,130.00"}]
["НОВИНКА","Шкафы АВР на базе рубильников ATyS 6e (250-1600A) с интерфейсом D10"]
["OKT-333025","БАВР ATyS 3х250A D10","3P 250А, без авт. выкл., 1000х600х300, IP66",{"v":89430,"d":"89,430.00"}]
["OKT-334025","БАВР ATyS 4х250A D10","4P 250А, без авт. выкл., 1000х600х300, IP66",{"v":91240,"d":"91,240.00"}]
["OKT-333040","БАВР ATyS 3х400A D10","3P 400А, без авт. выкл., 1000х600х300, IP66",{"v":107310,"d":"107,310.00"}]
["OKT-334040","БАВР ATyS 4х400A D10","4P 400А, без авт. выкл., 1000х600х300, IP66",{"v":109870,"d":"109,870.00"}]
["OKT-333063","БАВР ATyS 3х630A D10","3P 630А, без авт. выкл., 1900х600х400, IP66",{"v":153980,"d":"153,980.00"}]
["OKT-334063","БАВР ATyS 4х630A D10","4P 630А, без авт. выкл., 1900х600х400, IP66",{"v":157840,"d":"157,840.00"}]
["OKT-333080","БАВР ATyS 3х800A D10","3P 800А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":192810,"d":"192,810.00"}]
["OKT-334080","БАВР ATyS 4х800A D10","4P 800А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":197950,"d":"197,950.00"}]
["OKT-333100","БАВР ATyS 3х1000A D10","3P 1000А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":196670,"d":"196,670.00"}]
["OKT-334100","БАВР ATyS 4х1000A D10","4P 1000А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":204380,"d":"204,380.00"}]
["OKT-333125","БАВР ATyS 3х1250A D10","3P 1250А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":216600,"d":"216,600.00"}]
["OKT-334125","БАВР ATyS 4х1250A D10","4P 1250А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":225590,"d":"225,590.00"}]
["OKT-333160","БАВР ATyS 3х1600A D10","3P 1600А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":257220,"d":"257,220.00"}]
["OKT-334160","БАВР ATyS 4х1600A D10","4P 1600А, без авт. выкл., 1900х800х600, IP66",{"v":267510,"d":"267,510.00"}]
["ПКУ - посты управления кнопочные"]
["НОВИНКА","Корпус поста изготовлен из металла 0,8мм, IP54. Для ввода кабеля предусмотрен сальник PG.                                                                                                    Вся светосигнальная арматура Schneider Electric. Возможна любая комбинация."]
["1 место"]
["OKT-154101","ПКУ54-101","Лампа зелёная 24AC/DC",{"v":269,"d":"269.00"}]
["OKT-154102","ПКУ54-102","Лампа красная 24AC/DC",{"v":269,"d":"269.00"}]
["OKT-154103","ПКУ54-103","Лампа жёлтая 24AC/DC",{"v":269,"d":"269.00"}]
["OKT-154104","ПКУ54-104","Лампа оранжевая 24AC/DC",{"v":269,"d":"269.00"}]
["OKT-154105","ПКУ54-105","Лампа белая 24AC/DC",{"v":269,"d":"269.00"}]
["OKT-154106","ПКУ54-106","Лампа синяя 24AC/DC",{"v":269,"d":"269.00"}]
["OKT-154107","ПКУ54-107","Лампа зелёная 230AC",{"v":292,"d":"292.00"}]
["OKT-154108","ПКУ54-108","Лампа красная 230AC",{"v":292,"d":"292.00"}]
["OKT-154109","ПКУ54-109","Лампа жёлтая 230AC",{"v":292,"d":"292.00"}]
["OKT-154110","ПКУ54-110","Лампа оранжевая 230AC",{"v":292,"d":"292.00"}]
["OKT-154111","ПКУ54-111","Лампа белая 230AC",{"v":292,"d":"292.00"}]
["OKT-154112","ПКУ54-112","Лампа синяя 230AC",{"v":292,"d":"292.00"}]
["OKT-154113","ПКУ54-113","Кнопка зелёная 1пер без фиксации",{"v":246,"d":"246.00"}]
["OKT-154114","ПКУ54-114","Кнопка зелёная 1пер с фиксацией",{"v":246,"d":"246.00"}]
["OKT-154115","ПКУ54-115","Кнопка чёрная 1пер без фиксации",{"v":246,"d":"246.00"}]
["OKT-154116","ПКУ54-116","Кнопка чёрная 1пер с фиксацией",{"v":246,"d":"246.00"}]
["OKT-154117","ПКУ54-117","Кнопка красная 1пер без фиксации",{"v":246,"d":"246.00"}]
["OKT-154118","ПКУ54-118","Кнопка аварийного останова 1пер",{"v":349,"d":"349.00"}]
["OKT-154119","ПКУ54-119","Кнопка аварийного останова 1пер с ключом",{"v":402,"d":"402.00"}]
["OKT-154120","ПКУ54-120","Переключатель на 2 положения с фиксацией 1но+1нз",{"v":309,"d":"309.00"}]
["OKT-154121","ПКУ54-121","Переключатель на 2 положения с фиксацией 1но+1нз и ключом",{"v":368,"d":"368.00"}]
["OKT-154122","ПКУ54-122","Переключатель на 3 положения с фиксацией 2но",{"v":309,"d":"309.00"}]
["OKT-154123","ПКУ54-123","Переключатель на 3 положения с фиксацией 2но и ключом",{"v":368,"d":"368.00"}]
["2 места"]
["OKT-154201","ПКУ54-201","Лампа зелёная 230AC",{"v":478,"d":"478.00"}]
[null,null,"Лампа красная 230AC"]
["OKT-154202","ПКУ54-201","Лампа зелёная 230AC",{"v":478,"d":"478.00"}]
[null,null,"Лампа зелёная 230AC"]
["OKT-154203","ПКУ54-201","Кнопка зелёная 1пер без фиксации",{"v":384,"d":"384.00"}]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154204","ПКУ54-201","Кнопка чёрная 1пер без фиксации",{"v":384,"d":"384.00"}]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154205","ПКУ54-201","Кнопка зелёная 1пер без фиксации",{"v":384,"d":"384.00"}]
[null,null,"Кнопка зелёная 1пер без фиксации"]
["OKT-154206","ПКУ54-201","Кнопка чёрная 1пер без фиксации",{"v":384,"d":"384.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
["3 места"]
["OKT-154301","ПКУ54-301","Лампа зелёная 230AC",{"v":536,"d":"536.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154302","ПКУ54-302","Лампа красная 230AC",{"v":536,"d":"536.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154302","ПКУ54-302","Лампа жёлтая 230AC",{"v":536,"d":"536.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154302","ПКУ54-302","Лампа оранжевая 230AC",{"v":536,"d":"536.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
["4 места"]
["OKT-154401","ПКУ54-401","Лампа зелёная 230AC",{"v":730,"d":"730.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Переключатель на 3 положения с фиксацией 2но"]
["OKT-154402","ПКУ54-402","Лампа красная 230AC",{"v":730,"d":"730.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Переключатель на 3 положения с фиксацией 2но"]
["OKT-154403","ПКУ54-403","Лампа жёлтая 230AC",{"v":730,"d":"730.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Переключатель на 3 положения с фиксацией 2но"]
["OKT-154404","ПКУ54-404","Лампа оранжевая 230AC",{"v":730,"d":"730.00"}]
[null,null,"Кнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Кнопка красная 1пер без фиксации"]
[null,null,"Переключатель на 3 положения с фиксацией 2но"]
["6 мест"]
["OKT-154601","ПКУ54-601","2хЛампа зелёная 230AC",{"v":958,"d":"958.00"}]
[null,null,"2хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"2хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154602","ПКУ54-602","2хЛампа красная 230AC",{"v":958,"d":"958.00"}]
[null,null,"2хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"2хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154602","ПКУ54-603","2хЛампа жёлтая 230AC",{"v":958,"d":"958.00"}]
[null,null,"2хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"2хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154602","ПКУ54-604","2хЛампа оранжевая 230AC",{"v":958,"d":"958.00"}]
[null,null,"2хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"2хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["9 мест"]
["OKT-154901","ПКУ54-901","3хЛампа зелёная 230AC",{"v":1390,"d":"1,390.00"}]
[null,null,"3хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"3хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154902","ПКУ54-902","3хЛампа красная 230AC",{"v":1390,"d":"1,390.00"}]
[null,null,"3хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"3хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154902","ПКУ54-903","3хЛампа жёлтая 230AC",{"v":1390,"d":"1,390.00"}]
[null,null,"3хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"3хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["OKT-154902","ПКУ54-904","3хЛампа оранжевая 230AC",{"v":1390,"d":"1,390.00"}]
[null,null,"3хКнопка чёрная 1пер без фиксации"]
[null,null,"3хКнопка красная 1пер без фиксации"]
["Возможно изготовление на заказ в любой комплектации"]
["Ящик с главной заземляющей (ГЗШ)"]
["OKT-110110","ГЗШ-01-10","(3х25) 75мм2, 10 присоединений, 275х310х120, IP31",{"v":1450,"d":"1,450.00"}]
["OKT-110210","ГЗШ-02-10","(4х30) 120мм2, 10 присоединений, 275х310х120, IP31",{"v":1520,"d":"1,520.00"}]
["OKT-110310","ГЗШ-03-10","(6х30) 180мм2, 10 присоединений, 275х310х120, IP31",{"v":1590,"d":"1,590.00"}]
["OKT-111010","ГЗШ-1-10","(3х25) 75мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":2760,"d":"2,760.00"}]
["OKT-111020","ГЗШ-1-20","(3х25) 75мм2, 20 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":2980,"d":"2,980.00"}]
["OKT-112010","ГЗШ-2-10","(4х30) 120мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":2880,"d":"2,880.00"}]
["OKT-112020","ГЗШ-2-20","(4х30) 120мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":3110,"d":"3,110.00"}]
["OKT-113010","ГЗШ-3-10","(6х30) 180мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":3040,"d":"3,040.00"}]
["OKT-113020","ГЗШ-3-20","(6х30) 180мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-114010","ГЗШ-4-10","(5х50) 250мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":3230,"d":"3,230.00"}]
["OKT-114020","ГЗШ-4-20","(5х50) 250мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":3460,"d":"3,460.00"}]
["OKT-115010","ГЗШ-5-10","(10х50) 500мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":3920,"d":"3,920.00"}]
["OKT-115020","ГЗШ-5-20","(10х50) 500мм2, 10 присоединений, 600х300х200, IP31",{"v":4150,"d":"4,150.00"}]
["Шкафы учета (ШУ)"]
["OKT-101163","ШУ-1-А63 - Шкаф учета","для счетчика прямого включения до 63А",{"v":2540,"d":"2,540.00"}]
["OKT-101199","ШУ-1-А100 - Шкаф учета","для счетчика прямого включения до 100А",{"v":2890,"d":"2,890.00"}]
["OKT-101306","ШУ-1Т-А06 - Шкаф учета","для счетчика трансформаторного включения",{"v":3200,"d":"3,200.00"}]
["OKT-102163","ШУ-2-А63 - Шкаф учета","для 2-х счетчиков прямого включения до 63А",{"v":3760,"d":"3,760.00"}]
["OKT-102199","ШУ-2-А100 - Шкаф учета","для 2-х счетчиков прямого включения до 100А",{"v":4460,"d":"4,460.00"}]
["OKT-102306","ШУ-2Т-А06 - Шкаф учета","для 2-х счетчиков трансформаторного включения",{"v":5280,"d":"5,280.00"}]
["Ящики с понижающим трансформатором серии ЯТП"]
["MTT12-012-0250","ЯТП-0,25 220/12-2","220/12В, 2 автомата, 250ВА, IP30",{"v":815,"d":"815.00"}]
["MTT12-024-0250","ЯТП-0,25 220/24-2","220/24В, 2 автомата, 250ВА, IP30",{"v":815,"d":"815.00"}]
["MTT12-036-0250","ЯТП-0,25 220/36-2","220/36В, 2 автомата, 250ВА, IP30",{"v":815,"d":"815.00"}]
["MTT12-042-0250","ЯТП-0,25 220/42-2","220/42В, 2 автомата, 250ВА, IP30",{"v":815,"d":"815.00"}]
["MTT13-012-0250","ЯТП-0,25 220/12-3","220/12В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":870,"d":"870.00"}]
["MTT13-024-0250","ЯТП-0,25 220/24-3","220/24В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":870,"d":"870.00"}]
["MTT13-036-0250","ЯТП-0,25 220/36-3","220/36В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":870,"d":"870.00"}]
["MTT13-042-0250","ЯТП-0,25 220/42-3","220/42В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":870,"d":"870.00"}]
["MTT21-012-0250","ЯТП-0,25 380/12-3","380/12В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":850,"d":"850.00"}]
["MTT21-024-0250","ЯТП-0,25 380/24-3","380/24В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":850,"d":"850.00"}]
["MTT21-036-0250","ЯТП-0,25 380/36-3","380/36В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":850,"d":"850.00"}]
["MTT21-042-0250","ЯТП-0,25 380/42-3","380/42В, 3 автомата, 250ВА, IP30",{"v":850,"d":"850.00"}]
["OKT-302012","ЯТП-0,25 IP54 (220/12В)","220/12В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-302024","ЯТП-0,25 IP54 (220/24В)","220/24В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-302036","ЯТП-0,25 IP54 (220/36В)","220/36В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-302042","ЯТП-0,25 IP54 (220/42В)","220/42В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-303012","ЯТП-0,25 IP54 (380/12В)","380/12В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-303024","ЯТП-0,25 IP54 (380/24В)","380/24В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-303036","ЯТП-0,25 IP54 (380/36В)","380/36В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["OKT-303042","ЯТП-0,25 IP54 (380/42В)","380/42В, 3 автомата, 250ВА, IP54, (300х200х150)",{"v":2740,"d":"2,740.00"}]
["ЩАП - щиты автоматического переключения на резерв"]
["OKT-320012","ЩАП-12 (1ф. 16А)","ВхШхГ: 300х250х155",{"v":2770,"d":"2,770.00"}]
["OKT-320023","ЩАП-23 (3ф. 25А)","ВхШхГ: 500х400х155",{"v":5970,"d":"5,970.00"}]
["OKT-320033","ЩАП-33 (3ф. 40А)","ВхШхГ: 600х400х155",{"v":6950,"d":"6,950.00"}]
["OKT-320043","ЩАП-43 (3ф. 63А)","ВхШхГ: 600х400х155",{"v":7790,"d":"7,790.00"}]
["OKT-320053","ЩАП-53 (3ф. 100А)","ВхШхГ: 600х400х155",{"v":9370,"d":"9,370.00"}]
["OKT-320063","ЩАП-63 (3ф. 160А)","ВхШхГ: 1000х600х300",{"v":27490,"d":"27,490.00"}]
["OKT-320073","ЩАП-73 (3ф. 250А)","ВхШхГ: 1200х750х300",{"v":34630,"d":"34,630.00"}]
["Я5000 - ящики управления электродвигателями"]
["Я5110 - однофидерный, нереверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-511018","Я5110-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511019","Я5110-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511020","Я5110-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511021","Я5110-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511022","Я5110-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511023","Я5110-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511024","Я5110-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511025","Я5110-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511026","Я5110-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511027","Я5110-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511028","Я5110-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511029","Я5110-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511030","Я5110-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-511031","Я5110-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":3290,"d":"3,290.00"}]
["OKT-511032","Я5110-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":3290,"d":"3,290.00"}]
["OKT-511033","Я5110-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3350,"d":"3,350.00"}]
["OKT-511034","Я5110-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3350,"d":"3,350.00"}]
["OKT-511035","Я5110-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4450,"d":"4,450.00"}]
["OKT-511036","Я5110-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":4450,"d":"4,450.00"}]
["OKT-511037","Я5110-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":4710,"d":"4,710.00"}]
["OKT-511038","Я5110-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":5160,"d":"5,160.00"}]
["OKT-511039","Я5110-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":5510,"d":"5,510.00"}]
["OKT-511040","Я5110-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":5630,"d":"5,630.00"}]
["Я5111 - однофидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-511118","Я5111-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511119","Я5111-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511120","Я5111-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511121","Я5111-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511122","Я5111-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511123","Я5111-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511124","Я5111-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511125","Я5111-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511126","Я5111-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511127","Я5111-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511128","Я5111-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511129","Я5111-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511130","Я5111-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-511131","Я5111-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":3650,"d":"3,650.00"}]
["OKT-511132","Я5111-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":3650,"d":"3,650.00"}]
["OKT-511133","Я5111-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3710,"d":"3,710.00"}]
["OKT-511134","Я5111-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3710,"d":"3,710.00"}]
["OKT-511135","Я5111-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4810,"d":"4,810.00"}]
["OKT-511136","Я5111-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":4810,"d":"4,810.00"}]
["OKT-511137","Я5111-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":5070,"d":"5,070.00"}]
["OKT-511138","Я5111-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":5520,"d":"5,520.00"}]
["OKT-511139","Я5111-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":5870,"d":"5,870.00"}]
["OKT-511140","Я5111-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":5990,"d":"5,990.00"}]
["Я5140 - однофидерный, нереверсивный, без переключателя на автоматический режим, с промежуточным реле (4пер, 230АС)"]
["OKT-514018","Я5140-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А), реле 4пер. контакта",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514019","Я5140-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514020","Я5140-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514021","Я5140-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514022","Я5140-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514023","Я5140-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514024","Я5140-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514025","Я5140-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514026","Я5140-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514027","Я5140-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514028","Я5140-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514029","Я5140-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514030","Я5140-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":3620,"d":"3,620.00"}]
["OKT-514031","Я5140-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":3640,"d":"3,640.00"}]
["OKT-514032","Я5140-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":3640,"d":"3,640.00"}]
["OKT-514033","Я5140-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3700,"d":"3,700.00"}]
["OKT-514034","Я5140-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3700,"d":"3,700.00"}]
["OKT-514035","Я5140-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4800,"d":"4,800.00"}]
["OKT-514036","Я5140-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":4800,"d":"4,800.00"}]
["OKT-514037","Я5140-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":5060,"d":"5,060.00"}]
["OKT-514038","Я5140-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":5510,"d":"5,510.00"}]
["OKT-514039","Я5140-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":5860,"d":"5,860.00"}]
["OKT-514040","Я5140-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":5980,"d":"5,980.00"}]
["Я5141 - однофидерный, нереверсивный,  с переключателем на автоматический режим, с промежуточным реле  (4пер, 230АС)"]
["OKT-514118","Я5141-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514119","Я5141-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514120","Я5141-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514121","Я5141-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514122","Я5141-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514123","Я5141-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514124","Я5141-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514125","Я5141-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514126","Я5141-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514127","Я5141-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514128","Я5141-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514129","Я5141-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514130","Я5141-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":3980,"d":"3,980.00"}]
["OKT-514131","Я5141-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":4000,"d":"4,000.00"}]
["OKT-514132","Я5141-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":4000,"d":"4,000.00"}]
["OKT-514133","Я5141-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":4060,"d":"4,060.00"}]
["OKT-514134","Я5141-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":4060,"d":"4,060.00"}]
["OKT-514135","Я5141-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":5160,"d":"5,160.00"}]
["OKT-514136","Я5141-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":5160,"d":"5,160.00"}]
["OKT-514137","Я5141-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":5420,"d":"5,420.00"}]
["OKT-514138","Я5141-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":5870,"d":"5,870.00"}]
["OKT-514139","Я5141-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":6220,"d":"6,220.00"}]
["OKT-514140","Я5141-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":6340,"d":"6,340.00"}]
["Я5410 - однофидерный, реверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-541018","Я5410-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541019","Я5410-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541020","Я5410-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541021","Я5410-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541022","Я5410-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541023","Я5410-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541024","Я5410-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541025","Я5410-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541026","Я5410-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541027","Я5410-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541028","Я5410-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541029","Я5410-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541030","Я5410-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-541031","Я5410-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":5670,"d":"5,670.00"}]
["OKT-541032","Я5410-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":5670,"d":"5,670.00"}]
["OKT-541033","Я5410-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":5790,"d":"5,790.00"}]
["OKT-541034","Я5410-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":5790,"d":"5,790.00"}]
["OKT-541035","Я5410-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":6900,"d":"6,900.00"}]
["OKT-541036","Я5410-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":6900,"d":"6,900.00"}]
["OKT-541037","Я5410-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":7220,"d":"7,220.00"}]
["OKT-541038","Я5410-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":7780,"d":"7,780.00"}]
["OKT-541039","Я5410-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":8440,"d":"8,440.00"}]
["OKT-541040","Я5410-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":8580,"d":"8,580.00"}]
["Я5411 - однофидерный, реверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-541118","Я5411-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541119","Я5411-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541120","Я5411-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541121","Я5411-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541122","Я5411-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541123","Я5411-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541124","Я5411-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541125","Я5411-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541126","Я5411-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541127","Я5411-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541128","Я5411-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541129","Я5411-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541130","Я5411-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-541131","Я5411-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6510,"d":"6,510.00"}]
["OKT-541132","Я5411-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6510,"d":"6,510.00"}]
["OKT-541133","Я5411-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6620,"d":"6,620.00"}]
["OKT-541134","Я5411-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6620,"d":"6,620.00"}]
["OKT-541135","Я5411-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7740,"d":"7,740.00"}]
["OKT-541136","Я5411-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7740,"d":"7,740.00"}]
["OKT-541137","Я5411-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8050,"d":"8,050.00"}]
["OKT-541138","Я5411-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8520,"d":"8,520.00"}]
["OKT-541139","Я5411-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9180,"d":"9,180.00"}]
["OKT-541140","Я5411-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9320,"d":"9,320.00"}]
["Я5114 - двухфидерный, нереверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-511418","Я5114-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511419","Я5114-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511420","Я5114-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511421","Я5114-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511422","Я5114-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511423","Я5114-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511424","Я5114-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511425","Я5114-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511426","Я5114-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511427","Я5114-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511428","Я5114-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511429","Я5114-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511430","Я5114-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-511431","Я5114-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6130,"d":"6,130.00"}]
["OKT-511432","Я5114-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6130,"d":"6,130.00"}]
["OKT-511433","Я5114-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6250,"d":"6,250.00"}]
["OKT-511434","Я5114-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6250,"d":"6,250.00"}]
["OKT-511435","Я5114-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7510,"d":"7,510.00"}]
["OKT-511436","Я5114-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7510,"d":"7,510.00"}]
["OKT-511437","Я5114-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":7930,"d":"7,930.00"}]
["OKT-511438","Я5114-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8740,"d":"8,740.00"}]
["OKT-511439","Я5114-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9430,"d":"9,430.00"}]
["OKT-511440","Я5114-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9570,"d":"9,570.00"}]
["Я5115 - двухфидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-511518","Я5115-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511519","Я5115-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511520","Я5115-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511521","Я5115-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511522","Я5115-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511523","Я5115-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511524","Я5115-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511525","Я5115-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511526","Я5115-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511527","Я5115-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511528","Я5115-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511529","Я5115-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511530","Я5115-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-511531","Я5115-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6750,"d":"6,750.00"}]
["OKT-511532","Я5115-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6750,"d":"6,750.00"}]
["OKT-511533","Я5115-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6870,"d":"6,870.00"}]
["OKT-511534","Я5115-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6870,"d":"6,870.00"}]
["OKT-511535","Я5115-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8130,"d":"8,130.00"}]
["OKT-511536","Я5115-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8130,"d":"8,130.00"}]
["OKT-511537","Я5115-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8440,"d":"8,440.00"}]
["OKT-511538","Я5115-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9260,"d":"9,260.00"}]
["OKT-511539","Я5115-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9950,"d":"9,950.00"}]
["OKT-511540","Я5115-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":10090,"d":"10,090.00"}]
["Я5118 - трехфидерный, нереверсивный,  без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-511818","Я5118-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511819","Я5118-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511820","Я5118-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511821","Я5118-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511822","Я5118-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511823","Я5118-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511824","Я5118-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511825","Я5118-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511826","Я5118-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511827","Я5118-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511828","Я5118-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511829","Я5118-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511830","Я5118-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":9810,"d":"9,810.00"}]
["OKT-511831","Я5118-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":9870,"d":"9,870.00"}]
["OKT-511832","Я5118-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":9870,"d":"9,870.00"}]
["OKT-511833","Я5118-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":10050,"d":"10,050.00"}]
["OKT-511834","Я5118-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":10050,"d":"10,050.00"}]
["OKT-511835","Я5118-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":13350,"d":"13,350.00"}]
["OKT-511836","Я5118-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":13350,"d":"13,350.00"}]
["OKT-511837","Я5118-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":14130,"d":"14,130.00"}]
["OKT-511838","Я5118-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":15480,"d":"15,480.00"}]
["OKT-511839","Я5118-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":16530,"d":"16,530.00"}]
["OKT-511840","Я5118-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":16890,"d":"16,890.00"}]
["Я5119 - трехфидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-511918","Я5119-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511919","Я5119-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511920","Я5119-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511921","Я5119-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511922","Я5119-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511923","Я5119-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511924","Я5119-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511925","Я5119-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511926","Я5119-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511927","Я5119-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511928","Я5119-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511929","Я5119-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511930","Я5119-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":10890,"d":"10,890.00"}]
["OKT-511931","Я5119-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":10950,"d":"10,950.00"}]
["OKT-511932","Я5119-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":10950,"d":"10,950.00"}]
["OKT-511933","Я5119-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":11130,"d":"11,130.00"}]
["OKT-511934","Я5119-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":11130,"d":"11,130.00"}]
["OKT-511935","Я5119-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":14430,"d":"14,430.00"}]
["OKT-511936","Я5119-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":14430,"d":"14,430.00"}]
["OKT-511937","Я5119-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":15210,"d":"15,210.00"}]
["OKT-511938","Я5119-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":16560,"d":"16,560.00"}]
["OKT-511939","Я5119-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":17610,"d":"17,610.00"}]
["OKT-511940","Я5119-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":17970,"d":"17,970.00"}]
["Я5440 - однофидерный, реверсивный без переключателя на автоматический режим, с промежуточным реле"]
["OKT-544018","Я5440-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544019","Я5440-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544020","Я5440-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544021","Я5440-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544022","Я5440-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544023","Я5440-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544024","Я5440-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544025","Я5440-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544026","Я5440-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544027","Я5440-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544028","Я5440-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544029","Я5440-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544030","Я5440-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":5960,"d":"5,960.00"}]
["OKT-544031","Я5440-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6020,"d":"6,020.00"}]
["OKT-544032","Я5440-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6020,"d":"6,020.00"}]
["OKT-544033","Я5440-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6140,"d":"6,140.00"}]
["OKT-544034","Я5440-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6140,"d":"6,140.00"}]
["OKT-544035","Я5440-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7250,"d":"7,250.00"}]
["OKT-544036","Я5440-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7250,"d":"7,250.00"}]
["OKT-544037","Я5440-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":7570,"d":"7,570.00"}]
["OKT-544038","Я5440-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8130,"d":"8,130.00"}]
["OKT-544039","Я5440-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":8790,"d":"8,790.00"}]
["OKT-544040","Я5440-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":8930,"d":"8,930.00"}]
["Я5441 - однофидерный, реверсивный с переключателем на автоматический режим, с промежточным реле"]
["OKT-544118","Я5441-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544119","Я5441-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544120","Я5441-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544121","Я5441-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544122","Я5441-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544123","Я5441-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544124","Я5441-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544125","Я5441-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544126","Я5441-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544127","Я5441-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544128","Я5441-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544129","Я5441-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544130","Я5441-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6790,"d":"6,790.00"}]
["OKT-544131","Я5441-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6860,"d":"6,860.00"}]
["OKT-544132","Я5441-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6860,"d":"6,860.00"}]
["OKT-544133","Я5441-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6970,"d":"6,970.00"}]
["OKT-544134","Я5441-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6970,"d":"6,970.00"}]
["OKT-544135","Я5441-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8090,"d":"8,090.00"}]
["OKT-544136","Я5441-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8090,"d":"8,090.00"}]
["OKT-544137","Я5441-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8400,"d":"8,400.00"}]
["OKT-544138","Я5441-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8870,"d":"8,870.00"}]
["OKT-544139","Я5441-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9530,"d":"9,530.00"}]
["OKT-544140","Я5441-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9670,"d":"9,670.00"}]
["Я5414 - двухфидерный, реверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-541418","Я5414-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541419","Я5414-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541420","Я5414-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541421","Я5414-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541422","Я5414-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541423","Я5414-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541424","Я5414-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541425","Я5414-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541426","Я5414-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541427","Я5414-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541428","Я5414-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541429","Я5414-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541430","Я5414-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":11220,"d":"11,220.00"}]
["OKT-541431","Я5414-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":11340,"d":"11,340.00"}]
["OKT-541432","Я5414-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":11340,"d":"11,340.00"}]
["OKT-541433","Я5414-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":11580,"d":"11,580.00"}]
["OKT-541434","Я5414-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":11580,"d":"11,580.00"}]
["OKT-541435","Я5414-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":13800,"d":"13,800.00"}]
["OKT-541436","Я5414-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":13800,"d":"13,800.00"}]
["OKT-541437","Я5414-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":14440,"d":"14,440.00"}]
["OKT-541438","Я5414-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":15560,"d":"15,560.00"}]
["OKT-541439","Я5414-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":16880,"d":"16,880.00"}]
["OKT-541440","Я5414-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":17160,"d":"17,160.00"}]
["Я5415 - двухфидерный, реверсивный с переключателями на автоматический режим"]
["OKT-541518","Я5415-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541519","Я5415-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541520","Я5415-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541521","Я5415-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541522","Я5415-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541523","Я5415-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541524","Я5415-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541525","Я5415-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541526","Я5415-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541527","Я5415-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541528","Я5415-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541529","Я5415-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541530","Я5415-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":12880,"d":"12,880.00"}]
["OKT-541531","Я5415-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":13020,"d":"13,020.00"}]
["OKT-541532","Я5415-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":13020,"d":"13,020.00"}]
["OKT-541533","Я5415-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":13240,"d":"13,240.00"}]
["OKT-541534","Я5415-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":13240,"d":"13,240.00"}]
["OKT-541535","Я5415-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":15480,"d":"15,480.00"}]
["OKT-541536","Я5415-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":15480,"d":"15,480.00"}]
["OKT-541537","Я5415-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":16100,"d":"16,100.00"}]
["OKT-541538","Я5415-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":17040,"d":"17,040.00"}]
["OKT-541539","Я5415-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":18360,"d":"18,360.00"}]
["OKT-541540","Я5415-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":18640,"d":"18,640.00"}]
["ШУ5000 - ящики управления электродвигателями IP31"]
["ШУ5101 - однофидерный, нереверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-610101","ШУ5101-03В2А","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610102","ШУ5101-03В2Б","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610103","ШУ5101-03В2В","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610104","ШУ5101-03В2Г","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610105","ШУ5101-03В2Д","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610106","ШУ5101-03В2Е","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610107","ШУ5101-03В2Ж","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610108","ШУ5101-03В2И","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610109","ШУ5101-03В2К","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610110","ШУ5101-03В2Л","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":3270,"d":"3,270.00"}]
["OKT-610111","ШУ5101-03В2М","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":3290,"d":"3,290.00"}]
["OKT-610112","ШУ5101-03В2Н","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":3290,"d":"3,290.00"}]
["OKT-610113","ШУ5101-03В2П","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3350,"d":"3,350.00"}]
["OKT-610114","ШУ5101-03В2Р","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3350,"d":"3,350.00"}]
["OKT-610115","ШУ5101-13В2А","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4450,"d":"4,450.00"}]
["OKT-610116","ШУ5101-13В2Б","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4450,"d":"4,450.00"}]
["OKT-610117","ШУ5101-13В2В","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":4450,"d":"4,450.00"}]
["OKT-610118","ШУ5101-23В2А","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":4710,"d":"4,710.00"}]
["OKT-610119","ШУ5101-23В2Б","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":5160,"d":"5,160.00"}]
["OKT-610120","ШУ5101-23В2В","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":5510,"d":"5,510.00"}]
["OKT-610121","ШУ5101-33В2А","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":5630,"d":"5,630.00"}]
["ШУ5102 - однофидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-610201","ШУ5102-03В2А","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610202","ШУ5102-03В2Б","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610203","ШУ5102-03В2В","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610204","ШУ5102-03В2Г","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610205","ШУ5102-03В2Д","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610206","ШУ5102-03В2Е","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610207","ШУ5102-03В2Ж","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610208","ШУ5102-03В2И","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610209","ШУ5102-03В2К","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610210","ШУ5102-03В2Л","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":3630,"d":"3,630.00"}]
["OKT-610211","ШУ5102-03В2М","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":3650,"d":"3,650.00"}]
["OKT-610212","ШУ5102-03В2Н","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":3650,"d":"3,650.00"}]
["OKT-610213","ШУ5102-03В2П","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3710,"d":"3,710.00"}]
["OKT-610214","ШУ5102-03В2Р","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":3710,"d":"3,710.00"}]
["OKT-610215","ШУ5102-13В2А","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4810,"d":"4,810.00"}]
["OKT-610216","ШУ5102-13В2Б","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":4810,"d":"4,810.00"}]
["OKT-610217","ШУ5102-13В2В","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":4810,"d":"4,810.00"}]
["OKT-610218","ШУ5102-23В2А","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":5070,"d":"5,070.00"}]
["OKT-610219","ШУ5102-23В2Б","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":5520,"d":"5,520.00"}]
["OKT-610220","ШУ5102-23В2В","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":5870,"d":"5,870.00"}]
["OKT-610221","ШУ5102-33В2А","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":5990,"d":"5,990.00"}]
["ШУ5103 - двухфидерный, нереверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-610301","ШУ5103-03В2А","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610302","ШУ5103-03В2Б","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610303","ШУ5103-03В2В","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610304","ШУ5103-03В2Г","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610305","ШУ5103-03В2Д","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610306","ШУ5103-03В2Е","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610307","ШУ5103-03В2Ж","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610308","ШУ5103-03В2И","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610309","ШУ5103-03В2К","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610310","ШУ5103-03В2Л","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6080,"d":"6,080.00"}]
["OKT-610311","ШУ5103-03В2М","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6130,"d":"6,130.00"}]
["OKT-610312","ШУ5103-03В2Н","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6130,"d":"6,130.00"}]
["OKT-610313","ШУ5103-03В2П","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6250,"d":"6,250.00"}]
["OKT-610314","ШУ5103-03В2Р","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6250,"d":"6,250.00"}]
["OKT-610315","ШУ5103-13В2А","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7510,"d":"7,510.00"}]
["OKT-610316","ШУ5103-13В2Б","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7510,"d":"7,510.00"}]
["OKT-610317","ШУ5103-13В2В","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7510,"d":"7,510.00"}]
["OKT-610318","ШУ5103-23В2А","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":7930,"d":"7,930.00"}]
["OKT-610319","ШУ5103-23В2Б","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8740,"d":"8,740.00"}]
["OKT-610320","ШУ5103-23В2В","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9430,"d":"9,430.00"}]
["OKT-610321","ШУ5103-33В2А","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9570,"d":"9,570.00"}]
["ШУ5104 - двухфидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-610401","ШУ5104-03В2А","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610402","ШУ5104-03В2Б","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610403","ШУ5104-03В2В","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610404","ШУ5104-03В2Г","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610405","ШУ5104-03В2Д","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610406","ШУ5104-03В2Е","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610407","ШУ5104-03В2Ж","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610408","ШУ5104-03В2И","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610409","ШУ5104-03В2К","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610410","ШУ5104-03В2Л","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-610411","ШУ5104-03В2М","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6750,"d":"6,750.00"}]
["OKT-610412","ШУ5104-03В2Н","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6750,"d":"6,750.00"}]
["OKT-610413","ШУ5104-03В2П","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6870,"d":"6,870.00"}]
["OKT-610414","ШУ5104-03В2Р","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6870,"d":"6,870.00"}]
["OKT-610415","ШУ5104-13В2А","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8130,"d":"8,130.00"}]
["OKT-610416","ШУ5104-13В2Б","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8130,"d":"8,130.00"}]
["OKT-610417","ШУ5104-13В2В","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8130,"d":"8,130.00"}]
["OKT-610418","ШУ5104-23В2А","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8440,"d":"8,440.00"}]
["OKT-610419","ШУ5104-23В2Б","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9260,"d":"9,260.00"}]
["OKT-610420","ШУ5104-23В2В","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9950,"d":"9,950.00"}]
["OKT-610421","ШУ5104-33В2А","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":10090,"d":"10,090.00"}]
["ШУ5401 - однофидерный, реверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-640101","ШУ5401-03В2А","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640102","ШУ5401-03В2Б","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640103","ШУ5401-03В2В","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640104","ШУ5401-03В2Г","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640105","ШУ5401-03В2Д","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640106","ШУ5401-03В2Е","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640107","ШУ5401-03В2Ж","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640108","ШУ5401-03В2И","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640109","ШУ5401-03В2К","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640110","ШУ5401-03В2Л","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":5610,"d":"5,610.00"}]
["OKT-640111","ШУ5401-03В2М","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":5670,"d":"5,670.00"}]
["OKT-640112","ШУ5401-03В2Н","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":5670,"d":"5,670.00"}]
["OKT-640113","ШУ5401-03В2П","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":5790,"d":"5,790.00"}]
["OKT-640114","ШУ5401-03В2Р","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":5790,"d":"5,790.00"}]
["OKT-640115","ШУ5401-13В2А","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (23-32А)",{"v":6900,"d":"6,900.00"}]
["OKT-640116","ШУ5401-13В2Б","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":6900,"d":"6,900.00"}]
["OKT-640117","ШУ5401-13В2В","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":6900,"d":"6,900.00"}]
["OKT-640118","ШУ5401-23В2А","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":7220,"d":"7,220.00"}]
["OKT-640119","ШУ5401-23В2Б","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":7780,"d":"7,780.00"}]
["OKT-640120","ШУ5401-23В2В","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":8440,"d":"8,440.00"}]
["OKT-640121","ШУ5401-33В2А","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":8580,"d":"8,580.00"}]
["ШУ5402 - однофидерный, реверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-640201","ШУ5402-03В2А","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640202","ШУ5402-03В2Б","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640203","ШУ5402-03В2В","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640204","ШУ5402-03В2Г","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640205","ШУ5402-03В2Д","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640206","ШУ5402-03В2Е","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640207","ШУ5402-03В2Ж","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640208","ШУ5402-03В2И","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640209","ШУ5402-03В2К","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640210","ШУ5402-03В2Л","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6440,"d":"6,440.00"}]
["OKT-640211","ШУ5402-03В2М","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6510,"d":"6,510.00"}]
["OKT-640212","ШУ5402-03В2Н","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6510,"d":"6,510.00"}]
["OKT-640213","ШУ5402-03В2П","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6620,"d":"6,620.00"}]
["OKT-640214","ШУ5402-03В2Р","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6620,"d":"6,620.00"}]
["OKT-640215","ШУ5402-13В2А","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7740,"d":"7,740.00"}]
["OKT-640216","ШУ5402-13В2Б","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7740,"d":"7,740.00"}]
["OKT-640217","ШУ5402-13В2В","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7740,"d":"7,740.00"}]
["OKT-640218","ШУ5402-23В2А","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8050,"d":"8,050.00"}]
["OKT-640219","ШУ5402-23В2Б","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8520,"d":"8,520.00"}]
["OKT-640220","ШУ5402-23В2В","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9180,"d":"9,180.00"}]
["OKT-640221","ШУ5402-33В2А","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9320,"d":"9,320.00"}]
["РУСМ5000 - ящики управления электродвигателями IP54"]
["РУСМ5110 - однофидерный, нереверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-711018","РУСМ5110-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711019","РУСМ5110-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711020","РУСМ5110-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711021","РУСМ5110-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711022","РУСМ5110-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711023","РУСМ5110-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711024","РУСМ5110-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711025","РУСМ5110-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711026","РУСМ5110-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711027","РУСМ5110-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711028","РУСМ5110-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711029","РУСМ5110-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711030","РУСМ5110-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
["OKT-711031","РУСМ5110-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":4520,"d":"4,520.00"}]
["OKT-711032","РУСМ5110-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":4520,"d":"4,520.00"}]
["OKT-711033","РУСМ5110-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":4580,"d":"4,580.00"}]
["OKT-711034","РУСМ5110-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":4580,"d":"4,580.00"}]
["OKT-711035","РУСМ5110-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":5490,"d":"5,490.00"}]
["OKT-711036","РУСМ5110-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":5490,"d":"5,490.00"}]
["OKT-711037","РУСМ5110-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":5750,"d":"5,750.00"}]
["OKT-711038","РУСМ5110-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":6200,"d":"6,200.00"}]
["OKT-711039","РУСМ5110-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":6550,"d":"6,550.00"}]
["OKT-711040","РУСМ5110-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":6670,"d":"6,670.00"}]
["РУСМ5111 - однофидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-711118","РУСМ5111-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711119","РУСМ5111-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711120","РУСМ5111-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711121","РУСМ5111-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711122","РУСМ5111-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711123","РУСМ5111-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711124","РУСМ5111-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711125","РУСМ5111-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711126","РУСМ5111-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711127","РУСМ5111-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711128","РУСМ5111-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711129","РУСМ5111-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711130","РУСМ5111-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":4860,"d":"4,860.00"}]
["OKT-711131","РУСМ5111-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":4880,"d":"4,880.00"}]
["OKT-711132","РУСМ5111-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":4880,"d":"4,880.00"}]
["OKT-711133","РУСМ5111-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":4940,"d":"4,940.00"}]
["OKT-711134","РУСМ5111-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":4940,"d":"4,940.00"}]
["OKT-711135","РУСМ5111-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":5850,"d":"5,850.00"}]
["OKT-711136","РУСМ5111-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":5850,"d":"5,850.00"}]
["OKT-711137","РУСМ5111-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":6110,"d":"6,110.00"}]
["OKT-711138","РУСМ5111-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":6560,"d":"6,560.00"}]
["OKT-711139","РУСМ5111-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":6910,"d":"6,910.00"}]
["OKT-711140","РУСМ5111-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":7030,"d":"7,030.00"}]
["РУСМ5410 - однофидерный, реверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-741018","РУСМ5410-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741019","РУСМ5410-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741020","РУСМ5410-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741021","РУСМ5410-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741022","РУСМ5410-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741023","РУСМ5410-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741024","РУСМ5410-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741025","РУСМ5410-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741026","РУСМ5410-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741027","РУСМ5410-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741028","РУСМ5410-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741029","РУСМ5410-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741030","РУСМ5410-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":6650,"d":"6,650.00"}]
["OKT-741031","РУСМ5410-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-741032","РУСМ5410-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":6710,"d":"6,710.00"}]
["OKT-741033","РУСМ5410-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6830,"d":"6,830.00"}]
["OKT-741034","РУСМ5410-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6830,"d":"6,830.00"}]
["OKT-741035","РУСМ5410-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8350,"d":"8,350.00"}]
["OKT-741036","РУСМ5410-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8350,"d":"8,350.00"}]
["OKT-741037","РУСМ5410-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8670,"d":"8,670.00"}]
["OKT-741038","РУСМ5410-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9230,"d":"9,230.00"}]
["OKT-741039","РУСМ5410-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9890,"d":"9,890.00"}]
["OKT-741040","РУСМ5410-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":10030,"d":"10,030.00"}]
["РУСМ5411 - однофидерный, реверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-741118","РУСМ5411-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741119","РУСМ5411-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741120","РУСМ5411-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741121","РУСМ5411-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741122","РУСМ5411-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741123","РУСМ5411-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741124","РУСМ5411-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741125","РУСМ5411-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741126","РУСМ5411-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741127","РУСМ5411-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741128","РУСМ5411-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741129","РУСМ5411-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741130","РУСМ5411-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":7480,"d":"7,480.00"}]
["OKT-741131","РУСМ5411-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":7550,"d":"7,550.00"}]
["OKT-741132","РУСМ5411-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":7550,"d":"7,550.00"}]
["OKT-741133","РУСМ5411-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7660,"d":"7,660.00"}]
["OKT-741134","РУСМ5411-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7660,"d":"7,660.00"}]
["OKT-741135","РУСМ5411-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":9190,"d":"9,190.00"}]
["OKT-741136","РУСМ5411-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":9190,"d":"9,190.00"}]
["OKT-741137","РУСМ5411-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":9500,"d":"9,500.00"}]
["OKT-741138","РУСМ5411-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9970,"d":"9,970.00"}]
["OKT-741139","РУСМ5411-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":10630,"d":"10,630.00"}]
["OKT-741140","РУСМ5411-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":10770,"d":"10,770.00"}]
["РУСМ5114 - двухфидерный, нереверсивный без переключателя на автоматический режим"]
["OKT-711418","РУСМ5114-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711419","РУСМ5114-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711420","РУСМ5114-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711421","РУСМ5114-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711422","РУСМ5114-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711423","РУСМ5114-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711424","РУСМ5114-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711425","РУСМ5114-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711426","РУСМ5114-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711427","РУСМ5114-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711428","РУСМ5114-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711429","РУСМ5114-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711430","РУСМ5114-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":7120,"d":"7,120.00"}]
["OKT-711431","РУСМ5114-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":7170,"d":"7,170.00"}]
["OKT-711432","РУСМ5114-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":7170,"d":"7,170.00"}]
["OKT-711433","РУСМ5114-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7290,"d":"7,290.00"}]
["OKT-711434","РУСМ5114-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7290,"d":"7,290.00"}]
["OKT-711435","РУСМ5114-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8960,"d":"8,960.00"}]
["OKT-711436","РУСМ5114-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8960,"d":"8,960.00"}]
["OKT-711437","РУСМ5114-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":9380,"d":"9,380.00"}]
["OKT-711438","РУСМ5114-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":10190,"d":"10,190.00"}]
["OKT-711439","РУСМ5114-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":10880,"d":"10,880.00"}]
["OKT-711440","РУСМ5114-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":11020,"d":"11,020.00"}]
["РУСМ5115 - двухфидерный, нереверсивный с переключателем на автоматический режим"]
["OKT-711518","РУСМ5115-1874 УХЛ4","Авт.выкл. 1А, тепловое реле (0,4-0,63А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711519","РУСМ5115-1974 УХЛ4","Авт.выкл. 1,6А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711520","РУСМ5115-2074 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (0,63-1А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711521","РУСМ5115-2174 УХЛ4","Авт.выкл. 2А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711522","РУСМ5115-2274 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1-1,6А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711523","РУСМ5115-2374 УХЛ4","Авт.выкл. 3А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711524","РУСМ5115-2474 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (1,6-2,5А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711525","РУСМ5115-2574 УХЛ4","Авт.выкл. 4А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711526","РУСМ5115-2674 УХЛ4","Авт.выкл. 5А, тепловое реле (2,5-4А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711527","РУСМ5115-2774 УХЛ4","Авт.выкл. 6А, тепловое реле (4-6А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711528","РУСМ5115-2874 УХЛ4","Авт.выкл. 8А, тепловое реле (4-6А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711529","РУСМ5115-2974 УХЛ4","Авт.выкл. 10А, тепловое реле (5,5-8А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711530","РУСМ5115-3074 УХЛ4","Авт.выкл. 13А, тепловое реле (7-10А)",{"v":7750,"d":"7,750.00"}]
["OKT-711531","РУСМ5115-3174 УХЛ4","Авт.выкл. 16А, тепловое реле (9-12А)",{"v":7790,"d":"7,790.00"}]
["OKT-711532","РУСМ5115-3274 УХЛ4","Авт.выкл. 20А, тепловое реле (12-18А)",{"v":7790,"d":"7,790.00"}]
["OKT-711533","РУСМ5115-3374 УХЛ4","Авт.выкл. 25А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7910,"d":"7,910.00"}]
["OKT-711534","РУСМ5115-3474 УХЛ4","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7910,"d":"7,910.00"}]
["OKT-711535","РУСМ5115-3574 УХЛ4","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":9580,"d":"9,580.00"}]
["OKT-711536","РУСМ5115-3674 УХЛ4","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":9580,"d":"9,580.00"}]
["OKT-711537","РУСМ5115-3774 УХЛ4","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":9890,"d":"9,890.00"}]
["OKT-711538","РУСМ5115-3874 УХЛ4","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":10710,"d":"10,710.00"}]
["OKT-711539","РУСМ5115-3974 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":11400,"d":"11,400.00"}]
["OKT-711540","РУСМ5115-4074 УХЛ4","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":11540,"d":"11,540.00"}]
["ЯУО9600 - Ящики управления освещением"]
["ЯУО9601 - управление по освещенности и времени"]
["IP31"]
["OKT-813134","ЯУО9601-3474  IP31","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7710,"d":"7,710.00"}]
["OKT-813135","ЯУО9601-3574  IP31","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8810,"d":"8,810.00"}]
["OKT-813136","ЯУО9601-3674  IP31","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8810,"d":"8,810.00"}]
["OKT-813137","ЯУО9601-3774  IP31","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":9070,"d":"9,070.00"}]
["OKT-813138","ЯУО9601-3874  IP31","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9520,"d":"9,520.00"}]
["OKT-813139","ЯУО9601-3974  IP31","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9870,"d":"9,870.00"}]
["OKT-813140","ЯУО9601-4074  IP31","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9990,"d":"9,990.00"}]
["IP54"]
["OKT-815434","ЯУО9601-3474  IP54","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":8940,"d":"8,940.00"}]
["OKT-815435","ЯУО9601-3574  IP54","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":9850,"d":"9,850.00"}]
["OKT-815436","ЯУО9601-3674  IP54","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":9850,"d":"9,850.00"}]
["OKT-815437","ЯУО9601-3774  IP54","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":10110,"d":"10,110.00"}]
["OKT-815438","ЯУО9601-3874  IP54","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":10560,"d":"10,560.00"}]
["OKT-815439","ЯУО9601-3974  IP54","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":10910,"d":"10,910.00"}]
["OKT-815440","ЯУО9601-4074  IP54","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":11030,"d":"11,030.00"}]
["ЯУО9602 - управление по освещенности"]
["IP31"]
["OKT-823134","ЯУО9602-3474  IP31","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6210,"d":"6,210.00"}]
["OKT-823135","ЯУО9602-3574  IP31","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7310,"d":"7,310.00"}]
["OKT-823136","ЯУО9602-3674  IP31","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7310,"d":"7,310.00"}]
["OKT-823137","ЯУО9602-3774  IP31","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":7570,"d":"7,570.00"}]
["OKT-823138","ЯУО9602-3874  IP31","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8020,"d":"8,020.00"}]
["OKT-823139","ЯУО9602-3974  IP31","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":8370,"d":"8,370.00"}]
["OKT-823140","ЯУО9602-4074  IP31","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":8490,"d":"8,490.00"}]
["IP54"]
["OKT-825434","ЯУО9602-3474  IP54","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":7440,"d":"7,440.00"}]
["OKT-825435","ЯУО9602-3574  IP54","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8350,"d":"8,350.00"}]
["OKT-825436","ЯУО9602-3674  IP54","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8350,"d":"8,350.00"}]
["OKT-825437","ЯУО9602-3774  IP54","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8610,"d":"8,610.00"}]
["OKT-825438","ЯУО9602-3874  IP54","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9060,"d":"9,060.00"}]
["OKT-825439","ЯУО9602-3974  IP54","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":9410,"d":"9,410.00"}]
["OKT-825440","ЯУО9602-4074  IP54","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9530,"d":"9,530.00"}]
["ЯУО9603 - управление по времени"]
["IP31"]
["OKT-833134","ЯУО9603-3474  IP31","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":6810,"d":"6,810.00"}]
["OKT-833135","ЯУО9603-3574  IP31","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":7910,"d":"7,910.00"}]
["OKT-833136","ЯУО9603-3674  IP31","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":7910,"d":"7,910.00"}]
["OKT-833137","ЯУО9603-3774  IP31","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":8170,"d":"8,170.00"}]
["OKT-833138","ЯУО9603-3874  IP31","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":8620,"d":"8,620.00"}]
["OKT-833139","ЯУО9603-3974  IP31","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":8970,"d":"8,970.00"}]
["OKT-833140","ЯУО9603-4074  IP31","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":9090,"d":"9,090.00"}]
["IP54"]
["OKT-835434","ЯУО9603-3474  IP54","Авт.выкл. 32А, тепловое реле (17-25А)",{"v":8040,"d":"8,040.00"}]
["OKT-835435","ЯУО9603-3574  IP54","Авт.выкл. 40А, тепловое реле (23-32А)",{"v":8950,"d":"8,950.00"}]
["OKT-835436","ЯУО9603-3674  IP54","Авт.выкл. 50А, тепловое реле (32-40А)",{"v":8950,"d":"8,950.00"}]
["OKT-835437","ЯУО9603-3774  IP54","Авт.выкл. 63А, тепловое реле (40-50А)",{"v":9210,"d":"9,210.00"}]
["OKT-835438","ЯУО9603-3874  IP54","Авт.выкл. 80А, тепловое реле (50-65А)",{"v":9660,"d":"9,660.00"}]
["OKT-835439","ЯУО9603-3974  IP54","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (63-80А)",{"v":10010,"d":"10,010.00"}]
["OKT-835440","ЯУО9603-4074  IP54","Авт.выкл. 100А, тепловое реле (80-93А)",{"v":10130,"d":"10,130.00"}]