{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Прайс с 10.05.2014г.","Лист1"],"not_rendered":{"images":65},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Прайс с 10.05.2014г.","index":0,"n_rows":81,"n_cols":7,"rows_kept":81,"merged":[[6,1,6,5],[7,1,7,6],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[10,1,10,5],[11,3,12,3],[13,3,14,3],[15,3,16,3],[17,3,18,3],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[38,1,38,5],[54,1,54,5],[66,1,66,5],[71,1,71,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"ООО \"САЛЕД\" г. Москва, ул. Свободы, 79"]
[{"$nulls":3},"+7 (495) 973 71 37"]
[{"$nulls":3},"www.sa-led.ru"]
[{"$nulls":3},"info@sa-led.ru"]
[]
[]
[null,"Действует с 10.05.2014г."]
[null,"Наименование и назначение светильников","Фотографии светильников","Характеристики светильников",null,"Опт                                    от 50 000 рублей","Розница"]
[]
[null,"ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LeaderLight (LL)"]
[1,"Потолочный встраиваемый 41 Вт:                                                  LL-ДВО-01-041-3110-30Д /Б                                                                                 Замена светильнику ЛВО 4х18",null,"LED 0,5 Вт, рассеиватель \"Микропризма\" или \"Матовый\", P потр. 41 Вт, КП<5%, световой поток - 3600±10% Лм  при цветовой тем. 4700-6500 К (Д)\nсвет. поток  3400±10% Лм                                                                  при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20",null,{"v":1700,"d":"1,700"},{"v":1800,"d":"1,800"}]
[2,"Потолочный накладной 41 Вт:                                                  LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б                                 Замена светильнику ЛПО 4х18",{"$nulls":3},{"v":1880,"d":"1,880"},{"v":2080,"d":"2,080"}]
[3,"Потолочный встраиваемый 33 Вт:                  LL-ДВО-01-033-3010-30Д/Б                                                                             \nЗаменой светильнику ЛВО 4х18   ",null,"LED 0,5 Вт, рассеиватель \"Микропризма\" или \"Матовый\", P потр. 33 Вт, КП<5%, световой поток - 2900±10% Лм  при цветовой тем. 4700-6500 К (Д), \nсвет. поток  2800±10% Лм                                                                  при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20",null,{"v":1600,"d":"1,600"},{"v":1700,"d":"1,700"}]
[4,"Потолочный накладной 33 Вт:             LL-ДПО-01-033-4010-20Д /Б                             Замена светильнику ЛПО 4х18",{"$nulls":3},{"v":1780,"d":"1,780"},{"v":2000,"d":"2,000"}]
[5,"Потолочный встраиваемый 82 Вт:          LL-ДВО-01-082-3610-30Д /Б                                    Замена светильнику ЛВО 4х36",null,"LED 0,5 Вт, рассеиватель \"Микропризма\" или \"Матовый\", P потр. 82 Вт, КП<5%, световой поток - 7000±10% Лм  при цветовой тем. 4700-6500 К (Д), \nсвет. поток 6800±10% Лм                                                                  при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20",null,{"v":3550,"d":"3,550"},{"v":3810,"d":"3,810"}]
[6,"Потолочный накладной 82 Вт:                  LL-ДПО-01-082-4210-20Д /Б                               Замена светильнику ЛПО 4х36",{"$nulls":3},{"v":3650,"d":"3,650"},{"v":3990,"d":"3,990"}]
[7,"Потолочный встраиваемый 41 Вт:          LL-ДВО-01-041-1920-30Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   \nЗамена светильнику ЛВО 2х36",null,"LED 0,5 Вт, рассеиватель \"Микропризма\" или \"Матовый\", P потр. 41 Вт, КП<5%, световой поток - 3500±10% Лм  при цветовой тем. 4700-6500 К (Д), \nсвет. поток  3300±10% Лм                                                                  при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20",null,{"v":1800,"d":"1,800"},{"v":2020,"d":"2,020"}]
[8,"Потолочный накладной 41 Вт:                   LL-ДПО-01-041-2820-20Д                                                Замена светильнику ЛПО 2х36",{"$nulls":3},{"v":1850,"d":"1,850"},{"v":2050,"d":"2,050"}]
[9,"Потолочный универсальный 20 Вт:                   LL-ДВО-01-020-3620-30Д /Б  (Office-20)                        пластиковый корпус\nЗамена светильнику ЛВО 2х18",null,"LED 0,5 Вт, рассеиватель \"Микропризма\" или \"Матовый\", Pпотр. 20 Вт, КП<5%, световой поток - 1500±10% Лм  при цв. тем. 4700-6500 К (Д), IP 30/20 свет. поток    1400±10% Лм                                                                  при цв. темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20",null,{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":1300,"d":"1,300"}]
[11,"Потолочный универсальный 35 Вт:         LL-ДВО-01-035-3204-30Д  (LED 1Вт)                     LL-ДВО-01-033-3214-30Д  (LED 0,5Вт)                                                                                                              \nЗамена светильнику Л(В/П)О 4х18",null,"LED 1 Вт,  матовые колбы,                    P потр - не более 35 Вт, КП<5%, световой поток - 2700±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 30",null,{"v":1950,"d":"1,950"},{"v":2030,"d":"2,030"}]
[null,"Потолочный универсальный 40 Вт:         LL-ДВО-01-040-3221-30Д/Б                                                                                                               \nЗамена светильнику Л(В/П)О 4х18",null,"P потр. 40 Вт, свет. поток - 2700±10% Лм  при цв. тем. 4700-6500 К (Д),свет. поток  2500±10% Лм            при цв. темп 3500-4600 К (Б), IP 30",null,{"v":1700,"d":"1,700"},{"v":1900,"d":"1,900"}]
[12,"Потолочный универсальный 33 Вт:         LL-ДВО-01-033-3230-30Д                                                                                                                      \nЗамена светильнику Л(В/П)О 4х18",null,"ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ: 2500 Лм. В центре светильника заказной логотип. Сроки исполнения и стоимость заказа зависят от сложности логотипа до 3 месяцев.",null,"Индивидуально","Индивидуально"]
[null,"Стр. 1 "]
[null,"УЛИЧНЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LeaderLight (LL)"]
[13,"Светильник 45 Вт,    Консольный:                                                                LL-ДКУ-02-050-0258-65Д   КСС \"Д\"                         LL-ДКУ-02-050-0259-65Д   КСС \"Г\"\nНа скобе:                                                                           LL-ДБУ-01-050-0248-65Д    КСС \"Д\"                     LL-ДБУ-01-050-0249-65Д    КСС \"Г\"                                                                                                                                                                                \nЗамена светильнику с лампой ДРЛ 125",null,"P потр 45 Вт,                                             световой поток - 4000 лм, цветовая темп. 4700-6500 К,\nIP 65",null,{"v":3740,"d":"3,740"},{"v":4000,"d":"4,000"}]
[14,"Светильник 60 Вт,  Консольный:                                                                      LL-ДКУ-02-064-0256-65Д   КСС \"Д\"                     LL-ДКУ-02-064-0257-65Д    КСС \"Г\"\nНа скобе:                                                                              LL-ДБУ-01-064-0246-65Д   КСС \"Д\"                        LL-ДБУ-01-064-0247-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНАТ 100",null,"P потр 60 Вт,                                             световой поток - 5300 лм, цветовая темп. 4700-6500 К,\nIP 65",null,{"v":4660,"d":"4,660"},{"v":5000,"d":"5,000"}]
[15,"Светильник 90 Вт,   Консольный:                                                                LL-ДКУ-02-095-0254-65Д   КСС \"Д\"                      LL-ДКУ-02-095-0255-65Д   КСС \"Г\"\nНа скобе:                                                                               LL-ДБУ-01-095-0244-65Д   КСС \"Д\"                    LL-ДБУ-01-095-0245-65Д   КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДРЛ 250",null,"P потр 90 Вт,                                             световой поток - 8 000 лм, цветовая темп. 4700-6500 К,\nIP 65",null,{"v":7460,"d":"7,460"},{"v":7800,"d":"7,800"}]
[16,"Светильник 120 Вт,Консольный:                                                    LL-ДКУ-02-128-0252-65Д   КСС \"Д\"                          LL-ДКУ-02-128-0253-65Д   КСС \"Г\"\nНа скобе:                                                                        LL-ДБУ-01-128-0242-65Д    КСС \"Д\"                        LL-ДБУ-01-128-0243-65Д    КСС \"Г\"                                                                                                                                                                               \nЗамена светильнику с лампой ДРЛ-250",null,"P потр 120 Вт,                                             световой поток - 10 600 лм, цветовая темп. 4700-6500 К,\nIP 65",null,{"v":8700,"d":"8,700"},{"v":8990,"d":"8,990"}]
[17,"Светильник 180 Вт,   Консольный:                                                               LL-ДКУ-02-190-0250-65Д    КСС \"Д\"                      LL-ДКУ-02-190-0251-65Д    КСС \"Г\"\nНа скобе:                                                                         LL-ДБУ-01-190-0240-65Д    КСС \"Д\"                   LL-ДБУ-01-190-0241-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДРЛ 400",null,"P потр 180 Вт,                                             световой поток - 16 000 лм, цветовая темп. 4700-6500 К,\nIP 65",null,{"v":13500,"d":"13,500"},{"v":13700,"d":"13,700"}]
[18,"Светильник 50 Вт, КСС К:                      Консольный:                                                                    LL-ДКУ-02-050-0235-65Д                                                                                             ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ",null,"ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ! С оптикой 40 град                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    P потр 50 Вт, световой поток - 3200±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65",null,{"v":4370,"d":"4,370"},{"v":4868,"d":"4,868"}]
[19,"Светильник 50 Вт КСС К:                                                                                                                                   LL-ДБУ-01-050-0207-65Д\nЗамена прожекторам с металлогалогенными лампами 100 Вт.",null,"С оптикой 40 град. Р потр 50 Вт, световой поток - 3200±10% Лм\n цветовая темп 4700-6500 К, \nIP 65",null,{"v":4370,"d":"4,370"},{"v":4868,"d":"4,868"}]
[20,"Светильник 64 Вт, КСС К:                                                                                                                                   LL-ДБУ-01-064-0205-65Д\nЗамена прожекторам с металлогалогенными лампами 150 Вт.",null,"С оптикой 40 град. Р потр 64 Вт, световой поток - 4300±10% Лм\n цветовая темп 4700-6500 К, \nIP 65",null,{"v":5450,"d":"5,450"},{"v":6080,"d":"6,080"}]
[21,"Светильник 95 Вт, КСС К:                                                                                                                                   LL-ДБУ-01-095-0209-65Д\nЗамена прожекторам с металлогалогенными лампами 250 Вт.",null,"С оптикой 40 град. Р потр 95 Вт, световой поток - 6400±10% Лм\n цветовая темп 4700-6500 К, \nIP 65",null,{"v":8640,"d":"8,640"},{"v":9456,"d":"9,456"}]
[22,"Светильник подвесной 47 Вт, КСС Г \nLL-ДСП-01-047-0401-54Д                          Замена светильнику с лампой ДРЛ 125\n",null,"Р потр 47 Вт, световой поток - 3500±10% Лм,                                     цветовая темп 4700-6500 К,  угол излучения 80 градусов.\nIP 54                                                                                               ",null,{"v":4360,"d":"4,360"},{"v":5044,"d":"5,044"}]
[23,"Потолочный 180 Вт, КСС Г\nLL-ДБУ-02-180Г-0324-54Д\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400.",null,"Р потр 180 Вт, световой поток - 16800±10% Лм,                                цветовая темп 4700-6500 К,                                           угол излучения 80 градусов.\nIP 54                                                                                               ",null,{"v":13714,"d":"13,714"},{"v":15385.599999999999,"d":"15,386"}]
[24,"Светильник подвесной 44 Вт\nLL-ДСП-01-044-0410-65Д\nЗамена светильнику (ЛСП2х36).",null,"Р потр 41 Вт, световой поток - 3900±10% Лм,                                цветовая темп 4000,5000 К,                                           угол излучения 120 градусов.\nIP 65                                                                                               ",null,{"v":2750,"d":"2,750"},{"v":3020,"d":"3,020"}]
[null,"ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники с КСС \"Г\"-позиция заказная. При отсутствии на складе, срок изготовления до 21 дня."]
[null,"МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ   LeaderLight (LL) "]
[25,"Светильник настенный 45 Вт \nLL-ДБУ-02-045-0320-65Д     КСС \"Ш\"                              LL-ДБУ-02-045Д-0320-65Д  КСС \"Д\"                           LL-ДБУ-02-045Г-0320-65Д   КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДРЛ 125",null,"Р потр 45 Вт, св. поток -4500±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":4274,"d":"4,274"},{"v":4829.6,"d":"4,830"}]
[26,"Светильник настенный 60 Вт \nLL-ДБУ-02-060-0321-65Д      КСС \"Ш\"                LL-ДБУ-02-060Д-0321-65Д   КСС \"Д\"                      LL-ДБУ-02-060Г-0321-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДРЛ 125",null,"Р потр 60 Вт, св. поток -6000±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":6189,"d":"6,189"},{"v":6843.6,"d":"6,844"}]
[27,"Светильник настенный 90 Вт \nLL-ДБУ-02-090-0322-65Д      КСС \"Ш\"                 LL-ДБУ-02-090-0322Д-65Д   КСС \"Д\"                 LL-ДБУ-02-090Г-0322-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250",null,"Р потр 90 Вт, св. поток -9100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":8543,"d":"8,543"},{"v":9357.2,"d":"9,357"}]
[28,"Свет-ник настенный 120 Вт \nLL-ДБУ-02-120-0323-65Д      КСС \"Ш\"              LL-ДБУ-02-120Д-0323-65Д   КСС \"Д\"                    LL-ДБУ-02-120Г-0323-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250.",null,"Р потр 120 Вт, св. поток -12100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":9714,"d":"9,714"},{"v":11085.599999999999,"d":"11,086"}]
[29,"Свет-ник консольный 45 Вт \nLL-ДКУ-02-045-0310-65Д       КСС \"Ш\"                   LL-ДКУ-02-045Д-0310-65Д   КСС \"Д\"                    LL-ДКУ-02-045Г-0310-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 70, ДРЛ 125",null,"Р потр 45 Вт, св. поток -4500±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":4274,"d":"4,274"},{"v":4829.6,"d":"4,830"}]
[30,"Свет-ник консольный 60 Вт \nLL-ДКУ-02-060-0311-65Д      КСС \"Ш\"                LL-ДКУ-02-060Д-0311-65Д   КСС \"Д\"               LL-ДКУ-02-060Г-0311-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 100, ДРЛ 125",null,"Р потр 60 Вт, св. поток -6000±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":6189,"d":"6,189"},{"v":6843.6,"d":"6,844"}]
[31,"Свет-ник консольный 90 Вт \nLL-ДКУ-02-090-0300-65Д      КСС \"Ш\"               LL-ДКУ-02-090Д-0300-65Д   КСС \"Д\"                LL-ДКУ-02-090-0300Г-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250",null,"Р потр 90 Вт, св. поток -9100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":8543,"d":"8,543"},{"v":9357.2,"d":"9,357"}]
[32,"Свет-ник консольный 120 Вт КСС Ш\nLL-ДКУ-02-120-0301-65Д      КСС \"Ш\"                 LL-ДКУ-02-120Д-0301-65Д   КСС \"Д\"                   LL-ДКУ-02-120Г-0301-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250",null,"Р потр 120 Вт, св. поток -12100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":9714,"d":"9,714"},{"v":11085.599999999999,"d":"11,086"}]
[33,"Свет-ник консольный 135 Вт \nLL-ДКУ-02-135-0314-65Д     КСС \"Ш\"                       LL-ДКУ-02-135Д-0314-65Д  КСС \"Д\"                     LL-ДКУ-02-135Г-0314-65Д   КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400",null,"Р потр 135 Вт, св. поток -13600±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":10971,"d":"10,971"},{"v":12428.400000000001,"d":"12,428"}]
[34,"Свет-ник консольный 150 Вт \nLL-ДКУ-02-150-0315-65Д      КСС \"Ш\"                    LL-ДКУ-02-150Д-0315-65Д   КСС \"Д\"                        LL-ДКУ-02-150-0315-65Д       КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400",null,"Р потр 150 Вт, св. поток -15100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":12171,"d":"12,171"},{"v":13508.400000000001,"d":"13,508"}]
[35,"Свет-ник консольный 180 Вт \nLL-ДКУ-02-180/180Д/180Г-0302-65Д            КСС \"Ш\"/\"Д\"/\"Г\"                                                             LL-ДКУ-02-180/180Д/180Г-0307-65Д      КСС \"Ш\" /\"Д\" /Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400",null,"Р потр 180 Вт, св. поток -18100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":13714,"d":"13,714"},{"v":15205.599999999999,"d":"15,206"}]
[36,"Свет-ник консольный 210 Вт \nLL-ДКУ-02-210-0304-65Д       КСС \"Ш\"                 LL-ДКУ-02-210Д-0304-65Д    КСС \"Д\"                LL-ДКУ-02-210Г-0304-65Д      КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400",null,"Р потр 210 Вт, св. поток -21200±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":16000,"d":"16,000"},{"v":17620,"d":"17,620"}]
[37,"Свет-ник консольный 225 Вт \nLL-ДКУ-02-225-0331-65Д      КСС \"Ш\"                 LL-ДКУ-02-225Д-0331-65Д   КСС \"Д\"              LL-ДКУ-02-225-0331-65Д       КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 400, ДРЛ 700",null,"Р потр 225 Вт, св. поток -22700±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":18000,"d":"18,000"},{"v":20214.4,"d":"20,214"}]
[38,"Свет-ник консольный 270 Вт \nLL-ДКУ-02-270-0317-65Д      КСС \"Ш\"                LL-ДКУ-02-270Д-0317-65Д   КСС \"Д\"            LL-ДКУ-02-270Г-0317-65Д    КСС \"Г\"\nЗамена светильнику с лампой ДНаТ 400, ДРЛ 700",null,"Р потр 270 Вт, св. поток -27200±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К,\nIP 65, ",null,{"v":20000,"d":"20,000"},{"v":21800,"d":"21,800"}]
[null,"ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники с КСС \"Г и \"Д\"\"-позиция заказная. При отсутствии на складе, срок изготовления до 21 дня."]
[null,"СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ LeaderLight (LL)"]
[39,"Светильник настенный 6 Вт:                            LL-ДБО-03-006-0111-20Д                              Замена ЛН 40 Вт в нежилых помещениях",null,"LED 0,1 Вт,                                             P потр 6 Вт,                                         свет. поток - 400 ±10% лм,                                                 цветовая темп. 4700-6500 К \nIP 20",null,300,350]
[40,"Светильник настенный 12 Вт:                            LL-ДБО-03-012-0112-20Д                              Замена ЛН 75-120 Вт в нежилых помещениях",null,"LED 0,1 Вт,                                             P потр 12 Вт,                                         свет. поток - 900 ±10% лм,                                                 цветовая темп. 4700-6500 К \nIP 40",null,550,650]
[41,"Светильник настенный 18 Вт:                            LL-ДБО-03-018-0113-20Д                              Замена ЛН 120-180 Втв нежилых помещениях",null,"LED 0,1 Вт,                                             P потр 18 Вт,                                         свет. поток - 1200±10% лм,                                                 цветовая темп. 4700-6500 К \nIP 40",null,900,{"v":1050,"d":"1,050"}]
[42,"Светильник настенный 24 Вт:                            LL-ДБО-03-024-0114-20Д                              Замена ЛН 160-240 Втв нежилых помещениях",null,"LED 0,1 Вт,                                             P потр 24 Вт,                                         свет. поток - 1600 ±10% лм,                                                 цветовая темп. 4700-6500 К \nIP 40",null,{"v":1150,"d":"1,150"},{"v":1350,"d":"1,350"}]
[43,"Светильник настенный 8 Вт:                   LL-ДПО-01-008-3301-53Д                           Замена ЛН 100 Вт                                                                                                                                                                                                                                     ",null,"LED: 1 Вт,                                                P потр - не более 8 Вт.\nСвет. поток - 480±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 53",null,530,700]
[44,"Светильник настенный 16 Вт:                              LL-ДПО-01-016-3302-53Д                                                                                                                                                                                                                                     Замена светильнику ЛПО 1х18",null,"LED: 1 Вт,                                                P потр - не более 16 Вт.\nСвет. поток - 960±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 53                                                                                       ",null,{"v":1060,"d":"1,060"},{"v":1350,"d":"1,350"}]
[45,"Потолочный встраиваемый 16 Вт:      LL-ДВО-01-016-3401-30Д/Б                                                                                                  \nЗамена светильнику ЛПО 1х18",null,"LED: 0,5 Вт, рассеиватель  \"Матовый\" P потр 16 Вт\nсветовой поток - 1400±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30",null,{"v":1900,"d":"1,900"},{"v":2200,"d":"2,200"}]
[46,"Потолочный встраиваемый 33 Вт:           LL-ДВО-01-033-3411-30Д/Б                           Замена светильнику ЛПО 1х36                                                            \n",null,"LED: 0,5 Вт, рассеиватель  \"Матовый\" P потр 33 Вт\nсветовой поток - 2800±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30",null,{"v":2500,"d":"2,500"},{"v":2850,"d":"2,850"}]
[47,"Потолочный подвесной 16 Вт:        LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б                                                                                                  \nЗамена светильнику ЛПО 1х18",null,"LED: 0,5 Вт, рассеиватель  \"Матовый\" P потр 16 Вт\nсветовой поток - 1400±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30",null,{"v":2450,"d":"2,450"},{"v":2700,"d":"2,700"}]
[48,"Потолочный подвесной 33 Вт:           LL-ДСО-01-033-3511-30Д/Б                           Замена светильнику ЛПО 1х36                                                             \n",null,"LED: 0,5 Вт, рассеиватель  \"Матовый\" P потр 33 Вт\nсветовой поток - 2800±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30",null,{"v":3250,"d":"3,250"},{"v":3500,"d":"3,500"}]
[49,"Модуль соединения   линейных подвесных светильников серии LL-ДСО/ДВО-01",null,"Кол-во соединяемых светильников- от 1 до 5,    Угол соединения- от 70° до 180° (шаг-10°), возможность установки спот-есть",null,150,170]
[null,"ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СПОТЫ  LeaderLight (LL)"]
[50,"Потолочный встраиваемый 4 Вт:           LL-ДВБ-01-004-0001-20Д/Б                           Замена светильнику с галогенными лампами 35 Вт                                                            \n",null,"LED 0,5 Вт,                                             P потр 4 Вт,                                         свет. поток - 300 ±10% лм,                                                 цветовая темп. 5000 К \nIP 20",null,280,300]
[51,"Потолочный встраиваемый 7 Вт:           LL-ДВБ-01-007-0011-20Д/Б                               Замена светильнику с галогенными лампами 35-50 Вт                                                            \n",null,"LED 0,5 Вт,                                             P потр 7 Вт,                                         свет. поток - 500±10% лм,                                                 цветовая темп. 5000 К \nIP 20",null,510,550]
[51,"Потолочный встраиваемый 17 Вт:           LL-ДВБ-01-017-0021-20 Д/Б                              Замена светильнику с галогенными лампами 50 Вт                                                            \n",null,"LED 0,2 Вт,                                             P потр 17 Вт,                                         свет. поток - 1000 ±10% лм,                                                 цветовая темп. 4000К \nIP 20"]
[52,"Источник питания для спот ИП-20Вт/24В",null," мощность 20-24 Вт, напряжение 24 В.",null,520,550]
[null,"ЛАМПОЧКИ Е27 LeaderLight (LL)"]
[53,"LL-Lamp, цоколь Е27, 8 Вт,                                  LL-Д-220-08-Д/Б/Т-0010-Е27            Замена ЛН60 Вт",null,"световой поток -700/640/600±10% Лм, при Дневном, Белом, Теплом цвете излучения, IP 40",null,240,260]
[54,"LL-Lamp, цоколь Е27, 6 Вт,                               LL-Д-220-06-Д/Б/Т-00010-Е27          Замена ЛН 45 Вт",null,"световой поток -490/450/420±10% Лм, при Дневном, Белом, Теплом цвете излучения, IP 40",null,215,230]
[55,"LL-Lamp, цоколь Е27, 4 Вт,                               LL-Д-220-04-Д/Т-0002-Е27          Замена ЛН 25 Вт",null,"световой поток -285/260±10% Лм, при Дневном, Теплом цвете излучения, IP 40",null,210,210]
[null,"Примечания:"]
[null,"1. Цены указаны в российских рублях с учетом НДС  с 100% предоплатой;"]
[null,"2. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на заявленные характеристики продукции"]
[null,"3. Гарантия 3 года - базовая гарантия (кроме лампочек - 1 год и ЖКХ-светильников - 2 года) "]
[null,"4. Рабочий ресурс продукции около 50 000 часов, для лампочек - около 20 тыс часов, для ЖКХ-светильников около 30 тыс. часов "]
[null,"5. Рабочее напряжение для всех светильников: 176-264 В, 50 Гц, "]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}