{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Настенные ИБП SW 0,5-1 кВА","+Стаб_(однофаз)","+Стаб_(трехфаз)","Напольные ИБП ST 1-20кВА"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":109},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Настенные ИБП SW 0,5-1 кВА","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,4,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,2,6],[2,7,3,7],[4,0,4,7],[5,1,6,1],[5,2,8,2],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[7,1,8,1],[7,4,8,4],[7,5,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Прайс действует с 01.02.2019г",{"$nulls":3},"Утверждаю _______________ А.Р. Пупков"]
["ИБП Штиль с однофазным выходом (топология on-line)"]
["Модель","Характеристики",{"$nulls":5},"Цена, руб., с НДС (розница)"]
[null,"Мощность, кВА/кВт","Исполнение","Батарея","Входное и\nвыходное подключение","Габариты\n (ВхШхГ), мм","Масса, кг"]
["1ф/1ф (однофазный вход х однофазный выход)"]
["SW550SL","0,55/0,5","настенное с принудительным охлаждением","=24В, встроенные, \nЗУ 1А","вход: вилка Schuko \nвыход: 1хSchuko","309х357х116",12,{"v":19850,"d":"19,850 "}]
["SW550L",null,null,"=24В, внешние,\nЗУ 5А",null,null,6,{"v":17850,"d":"17,850 "}]
["SW1000SL","1/0,9",null,"=36В, встроенные, \nЗУ 1А","вход: вилка Schuko \nвыход: 2хSchuko","379х357х116",16,{"v":24150,"d":"24,150 "}]
["SW1000L",null,null,"=36В, внешние,\nЗУ 5А",null,null,7,{"v":20740,"d":"20,740 "}]
["Гарантия: 24 месяца"]

{"sheet":"+Стаб_(однофаз)","index":1,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,6],[1,7,2,7],[3,0,3,7],[4,2,15,2],[4,3,15,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[12,4,15,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[16,2,19,2],[16,3,19,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[20,2,25,2],[20,3,25,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[26,2,30,2],[26,3,30,3],[26,4,30,4],[26,5,28,5],[26,6,28,6],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[32,0,32,7],[33,2,35,2],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Инверторные стабилизаторы Штиль с однофазным выходом"]
["Модель","Характеристики",{"$nulls":5},"Цена, руб., с НДС (розница)"]
[null,"Мощность, кВА/кВт","Исполнение","Входное и выходное напряжение, В","Входное и\nвыходное подключение","Габариты\n (ВхШхГ), мм","Масса, кг"]
["1ф/1ф (однофазный вход х однофазный выход)"]
["IS350","0,35/0,3","настенное","Вход: 90..310\nВыход: 216..224","вход: вилка Schuko \nвыход: Schuko x 1шт","243х155х82",2,{"v":4790,"d":"4,790 "}]
["IS550","0,55/0,4",{"$nulls":5},{"v":5990,"d":"5,990 "}]
["IS1000","1/0,75",null,null,"вход:  вилка Schuko \nвыход: Schuko x 2шт","181х299х96",3,{"v":10956,"d":"10,956 "}]
["IS1500","1,5/1,125",{"$nulls":5},{"v":12949,"d":"12,949 "}]
["IS2000","2/1,5",{"$nulls":5},{"v":14970,"d":"14,970 "}]
["IS2500","2,5/2,0",null,null,"вход: клеммы\nвыход: Schuko x 2шт","203х367х105",5,{"v":17700,"d":"17,700 "}]
["IS3000","3/2,5",{"$nulls":5},{"v":20450,"d":"20,450 "}]
["IS3500","3,5/2,75",{"$nulls":5},{"v":22649,"d":"22,649 "}]
["IS5000","5/4,5",null,null,"вход: клеммы\nвыход: клеммы","353х366х104",9,{"v":29900,"d":"29,900 "}]
["IS7000","7/5,0",{"$nulls":5},{"v":34798,"d":"34,798 "}]
["IS10000","10/8,0",{"$nulls":3},"518х401х104",13,{"v":52507,"d":"52,507 "}]
["IS12000","12/10",{"$nulls":3},"379х411х180",17,{"v":64700,"d":"64,700 "}]
["IS1000R","1/0,75","стоечное","Вход: 90..310\nВыход: 216..224","вход: вилка Schuko \nвыход: Schuko x 1шт,\nC13х3шт","88х483х301",10,{"v":13906,"d":"13,906 "}]
["IS1500R","1,5/1,125",{"$nulls":5},{"v":15899,"d":"15,899 "}]
["IS2500R","2,5/2,0",null,null,"вход: клеммы \nвыход: клеммы, Schuko x 1шт,\nC13х3шт","88х483х343",12,{"v":21535,"d":"21,535 "}]
["IS3500R","3,5/2,75",{"$nulls":5},{"v":26484,"d":"26,484 "}]
["IS1000RT","1/0,75","универсальное","Вход: 90..310\nВыход: 216..224","вход: вилка Schuko \nвыход: Schuko x 1шт,\nC13х3шт","88х483х301",10,{"v":13906,"d":"13,906 "}]
["IS1500RT","1,5/1,125",{"$nulls":5},{"v":15899,"d":"15,899 "}]
["IS2000RT","2/1,5",{"$nulls":5},{"v":18700,"d":"18,700 "}]
["IS2500RT","2,5/2",null,null,"вход: клеммы \nвыход: клеммы, Schuko x 1шт,\nC13х3шт","88х483х343",12,{"v":21535,"d":"21,535 "}]
["IS3000RT","3/2,5",{"$nulls":5},{"v":23900,"d":"23,900 "}]
["IS3500RT","3,5/2,75",{"$nulls":5},{"v":26484,"d":"26,484 "}]
["IS1106RТ","6/5,4","стоечное или напольное","Вход: 90..310\nВыход: 216..224","вход: клеммы \nвыход: клеммы","130х483х529",17,{"v":42190,"d":"42,190 "}]
["IS1108RT","8/7,2",{"$nulls":5},{"v":51400,"d":"51,400 "}]
["IS1110RT","10/8",{"$nulls":5},{"v":62950,"d":"62,950 "}]
["IS1115RT","15/13,5",{"$nulls":3},"220х483х529",35,{"v":91500,"d":"91,500 "}]
["IS1120RT","20/16",{"$nulls":5},{"v":99400,"d":"99,400 "}]
[]
["3ф/1ф (трехфазный вход х однофазный выход)"]
["IS3110RT","10/8","стоечное или напольное","Вход: 156…537\nВыход: 216..224","вход: клеммы\nвыход: клеммы","130х483х529",17,{"v":68676,"d":"68,676 "}]
["IS3115RT","15/13,5",{"$nulls":3},"220х483х529",35,{"v":99828,"d":"99,828 "}]
["IS3120RT","20/16",{"$nulls":5},{"v":110448,"d":"110,448 "}]
[]
["Гарантия: 24 месяца"]

{"sheet":"+Стаб_(трехфаз)","index":2,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,6],[1,7,2,7],[3,0,3,7],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,4,7,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[6,5,7,5],[6,6,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Инверторные стабилизаторы Штиль с трехфазным выходом"]
["Модель","Характеристики",{"$nulls":5},"Цена, руб., с НДС (розница)"]
[null,"Мощность, кВА/кВт","Исполнение","Входное и выходное напряжение, В","Входное и\nвыходное подключение","Габариты\n (ВхШхГ), мм","Масса, кг"]
["3ф/3ф (трехфазный вход х трехфазный выход)"]
["IS3306RT","6/5,4","стоечное или напольное","Вход: 156…537\nВыход: 374…388","вход: клеммы \nвыход: клеммы","130х483х529",17,{"v":57230,"d":"57,230 "}]
["IS3310RT","10/8",{"$nulls":5},{"v":69390,"d":"69,390 "}]
["IS3315RT","15/13,5",{"$nulls":3},"220х483х529",35,{"v":110920,"d":"110,920 "}]
["IS3320RT","20/16",{"$nulls":5},{"v":129490,"d":"129,490 "}]
[]
["Гарантия: 24 месяца"]

{"sheet":"Напольные ИБП ST 1-20кВА","index":3,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,1,6],[1,7,2,7],[3,0,3,7],[4,1,8,1],[4,2,5,2],[4,4,8,4],[4,5,5,5],[6,2,7,2],[6,5,8,5],[9,1,12,1],[9,2,10,2],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[10,3,11,3],[11,4,12,4],[13,1,18,1],[13,2,14,2],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[14,3,15,3],[16,3,17,3],[19,1,21,1],[19,2,20,2],[19,4,20,4],[20,3,21,3],[22,1,24,1],[22,2,23,2],[22,4,23,4],[23,3,24,3],[26,0,26,7],[27,1,29,1],[27,2,28,2],[27,4,29,4],[28,3,31,3],[30,2,31,2],[30,4,31,4],[30,5,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ИБП Штиль с однофазным выходом (топология on-line)"]
["Модель","Характеристики",{"$nulls":5},"Цена, руб., с НДС (розница)"]
[null,"Мощность, кВА/кВт","Исполнение","Батарея","Входное и\nвыходное подключение","Габариты\n (ВхШхГ), мм","Масса, кг"]
["1ф/1ф (однофазный вход х однофазный выход)"]
["ST1101SL","1/0,9","напольное","=36В, встроенные, \nЗУ 1А","вход: С14 \nвыход: C13х3шт, Schuko x1шт","220х155х355",16,{"v":22940,"d":"22,940"}]
["ST1101L",null,null,"=36В, внешние,\nЗУ 5А",null,null,8,{"v":19850,"d":"19,850"}]
["SR1101SL",null,"стоечное","=36В, встроенные,\nЗУ 1А",null,"89(2U)х483х411",15,{"v":25700,"d":"25,700"}]
["SR1101L",null,null,"=36В, внешние,\nЗУ 5А",null,null,7,{"v":22370,"d":"22,370"}]
["STR1101SL",null,"универсальное","=36В, встроенные,\nЗУ 1А",null,null,15,{"v":27250,"d":"27,250"}]
["ST1102SL","2/1,8","напольное","=72В, встроенные, \nЗУ 1А","вход: С20\nвыход: C13 х 3шт, С19х1шт,Schuko x2шт","346х210х443",28,{"v":41660,"d":"41,660"}]
["ST1102L",null,null,"=72В, внешние,\nЗУ 4А",null,null,12,{"v":36220,"d":"36,220"}]
["SR1102L",null,"стоечное",null,"вход: С20\nвыход: C13 х 3шт, С19х1шт","89(2U)х483х440",13,{"v":40300,"d":"40,300"}]
["STR1102SL",null,"универсальное","=72В, встроенные, \nЗУ 1А",null,"89(2U)х483х580",28,{"v":45630,"d":"45,630"}]
["ST1103SL","3/2,7","напольное","=96В, встроенные,\nЗУ 1А","вход: С20\nвыход: C13 х 3шт, С19х1шт,Schuko x2шт","346х210х443",34,{"v":49400,"d":"49,400"}]
["ST1103L",null,null,"=96В, внешние,\nЗУ 2А",null,null,12,{"v":41400,"d":"41,400"}]
["SR1103L",null,"стоечное",null,"вход: С20\nвыход: C13 х 3шт, С19х1шт","89(2U)х483х440",14,{"v":45500,"d":"45,500"}]
["ST1103TL",null,"напольное","=96В, внешние,\nЗУ 4А","вход: клеммы\nвыход: C13 х 3шт, клеммы,Schuko x2шт","346х210х443",12,{"v":43550,"d":"43,550"}]
["SR1103TL",null,"стоечное",null,"вход: клеммы\nвыход: C13 х 3шт, клеммы","89(2U)х483х440",14,{"v":47680,"d":"47,680"}]
["STR1103SL",null,"универсальное","=96В, встроенные,\nЗУ 1А","вход: С20\nвыход: C13 х 3шт, С19х1шт","89(2U)х483х673",34,{"v":55100,"d":"55,100"}]
["ST1106SL","6/5,4","напольное","=192В, встроенные,\nЗУ 4А","вход: клеммы\nвыход: клеммы","660х250х572",65,{"v":129900,"d":"129,900"}]
["ST1106L",null,null,"=192В, внешние,\nЗУ 4А",null,"438х250х572",18,{"v":93480,"d":"93,480"}]
["SR1106L",null,"стоечное",null,"вход: клеммы\nвыход: C13х3шт, клеммы","133(3U)х483х530",16,{"v":99700,"d":"99,700"}]
["ST1110SL","10/8","напольное","=192В, встроенные,\nЗУ 4А","вход: клеммы\nвыход: клеммы","660х250х572",65,{"v":165470,"d":"165,470"}]
["ST1110L",null,null,"=192В, внешние,\nЗУ 4А",null,"438х250х572",18,{"v":99640,"d":"99,640"}]
["SR1110L",null,"стоечное",null,"вход: клеммы\nвыход: C13х3шт, клеммы","133(3U)х483х530",16,{"v":107430,"d":"107,430"}]
[]
["3ф/1ф (трехфазный вход х однофазный выход)"]
["ST3110SL","10/8","напольное","=192В, встроенные,\nЗУ 4А","вход/байпас: клеммы\nвыход: клеммы","660х250х572",75,{"v":186450,"d":"186,450"}]
["ST3110L",null,null,"=192В, внешние,\nЗУ 4А",null,"438х250х572",30,{"v":119170,"d":"119,170"}]
["SR3110L",null,"стоечное",null,null,"133(3U)х483х530",16,{"v":128500,"d":"128,500"}]
["ST3115L","15/12","напольное",null,"вход: клеммы\nвыход: клеммы","585х255х565",40,{"v":242680,"d":"242,680"}]
["ST3120L","20/16",{"$nulls":4},43,{"v":252523,"d":"252,523"}]
[]
["Гарантия: 24 месяца"]