{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Счетчики,таймеры, термоконтр.","Щитовые измерители","Энкодеры","Датчики температуры и влажности","Емкостные датчики","Индуктивные датчики","Датчики давления","Оптические датчики","Световоды","Шаговый привод","Разъемы","Прочее"],"not_rendered":{"images":13,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Счетчики,таймеры, термоконтр.","index":0,"n_rows":794,"n_cols":4,"rows_kept":794,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Блоки питания, счётчики, таймеры, регуляторы, индикаторы."]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["ARD-DI08A",null,"ARD-DI08A Сетевой модуль DeviceNet, 8 входов 75-240 В АС",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["ARD-DI08AE",null,"ARD-DI08AE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 8 входов 75-240 В АС",{"v":97.44,"d":"$97.44"}]
["ARD-DO08R",null,"ARD-DO08R Сетевой модуль DeviceNet, 8 релейных выходов 250В, 2А",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["ARD-DO08RE",null,"ARD-DO08RE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 8 релейных выходов 250В, 2А",{"v":97.44,"d":"$97.44"}]
["ARD-DO08S",null,"ARD-DO08S Сетевой модуль DeviceNet, 8 SSR выходов 30-250В, 1А",{"v":233.835,"d":"$233.84"}]
["ARD-DO08SE",null,"ARD-DO08SE Сетевой модуль расширения DeviceNet,  8 SSR выходов 30-250В, 1А",{"v":194.88,"d":"$194.88"}]
["ARD-DI16N",null,"ARD-DI16N Сетевой модуль DeviceNet, 16 входов 10-28 В  (NPN)",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["ARD-DI16NE",null,"ARD-DI16NE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 16 входов 10-28 В (NPN)",{"v":97.44,"d":"$97.44"}]
["ARD-DO16N",null,"ARD-DO16N Сетевой модуль DeviceNet, 16 выходов 10-28 В, 0.5А  (NPN)",{"v":146.265,"d":"$146.27"}]
["ARD-DO16NE",null,"ARD-DO16NE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 16 выходов 10-28 В, 0.5А",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["ARD-DI16P",null,"ARD-DI16P Сетевой модуль DeviceNet, 16 входов 10-28 В  (PNP)",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["ARD-DI16PE",null,"ARD-DI16PE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 16 входов 10-28 В  (PNP)",{"v":97.44,"d":"$97.44"}]
["ARD-DO16P",null,"ARD-DO16P Сетевой модуль DeviceNet, 16 выходов 10-28 В, 0.5А  (PNP)",{"v":155.925,"d":"$155.93"}]
["ARD-DO16PE",null,"ARD-DO16PE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 16 выходов 10-28 В, 0.5А  (PNP)",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["ARD-DX16N",null,"ARD-DX16N Сетевой модуль DeviceNet, 8 входов 10-28 DC, 8 выходов 0,5 A 10-28 В  (NPN)",{"v":136.5,"d":"$136.50"}]
["ARD-DX16NE",null,"ARD-DX16NE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 8 входов 10-28 DC, 8 выходов 0,5A 10-28 В  (NPN)",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["ARD-DX16P",null,"ARD-DX16P Сетевой модуль DeviceNet, 8 входов 10-28 DC, 8 выходов 0,5 A 10-28 В  (PNP)",{"v":136.5,"d":"$136.50"}]
["ARD-DX16PE",null,"ARD-DX16PE Сетевой модуль расширения DeviceNet, 8 входов 10-28 DC, 8 выходов 0,5A 10-28 В  (PNP)",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["AT11DN","AT11DN","AT11DN Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48х48мм, 24-220V",{"v":24.53,"d":"$24.53"}]
["AT11EN","AT11EN","AT11EN Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48х48мм, 24-220V",{"v":24.53,"d":"$24.53"}]
["AT8N","AT8N","AT8N Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48х48мм, 24-220V",{"v":23.2,"d":"$23.20"}]
["AT8PM","AT8PM","AT8PM Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин, задержка до 10 мин после выкл. питания., 110/220VAC 24,48\n",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["AT8PMN","AT8PMN-10M","AT8PMN Аналоговый таймер (10-минутный), 48х48мм, розетка 8 пин,",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["AT8PSN","AT8PSN-10S (100-120 VAC)","AT8PSN Аналоговый таймер (секундный), 48х48мм, розетка 8 пин, 110/220VAC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["AT8PSN","AT8PSN-10S ","AT8PSN Аналоговый таймер (секундный), 48х48мм, розетка 8 пин, 220VAC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["AT8PSN-10S","AT8PSN-10S","AT8PSN-10S Аналоговый таймер (секундный), 48х48мм, розетка 8 пин, 24 VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["AT8SD","AT8SD","AT8SD Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин, две задержки на вкл. питания, 110/220VAC 24,48,100/110VDC",{"v":30.69,"d":"$30.69"}]
["AT8SDN","AT8SDN","AT8SDN Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин, 110/220VAC",{"v":30.7,"d":"$30.70"}]
["ATE-10M",null,"ATE-10M Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин, питание 110/220VAC, задержка вкл. пит. - минуты, до 10",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-10S",null,"ATE-10S Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин, питание 110/220VAC, задержка вкл. пит - секунды, до 10",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-24H",null,"ATE-24H Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин, питание 110/220VAC, задержка вкл. пит - часы, до 24",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-10m","ATE-1-10m  (AC220V)","ATE-1-10m Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит.",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-10S  (AC220V)","ATE-1-10S  (AC220V)","ATE-1-10S  (AC220V) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-24h  (AC220V)","ATE-1-24h  (AC220V)","ATE-1-24h  (AC220V) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-30S  (AC220V)","ATE-1-30S  (AC220V)","ATE-1-30S  (AC220V) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-30S (24VDC)","ATE-1-30S (24VDC)","ATE-1-30S (24VDC) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-3S (AC220V)",null,"ATE-1-3S (AC220V) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит (AC220V)",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-3S (24VDC)","ATE-1-3S","ATE-1-3S (24VDC) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит (24VDC)",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-60M (AC220V)","ATE-1-60M (AC220V)","ATE-1-60M (AC220V) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-1-60S  (AC220V)","ATE-1-60S  (AC220V)","ATE-1-60S  (AC220V) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-2-10M","ATE-2-10M","ATE-2-10M Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-2-10S","ATE-2-10S","ATE-2-10S Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-2-10S (24VDC)","ATE-2-10S (24VDC)","ATE-2-10S (24VDC) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-2-3S","ATE-2-3S","ATE-2-3S Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["ATE-2-3S (24VDC)","ATE-2-3S (24VDC)","ATE-2-3S (24VDC) Аналоговый таймер, 48х48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит",{"v":13.5,"d":"$13.50"}]
["CT-10S","CT-10S","CT-10S Коннектор для сегментных индикаторов",{"v":3,"d":"$3.00"}]
["CT4S","CT4S","CT4S Цифровой счётчик-таймер, 48х48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":65,"d":"$65.00"}]
["CT4S","CT4S","CT4S Цифровой счётчик-таймер, 48х48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, 1 выход, 24VDC",{"v":65,"d":"$65.00"}]
["CT4S-2P","CT4S-2P","CT4S-2P Цифровой счётчик-таймер, 48х48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VAC",{"v":85.8,"d":"$85.80"}]
["CT6","CT6","CT6 Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["CT6-2P","CT6-2P","CT6-2P Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA",{"v":100.3,"d":"$100.30"}]
["CT6-I","CT6-I","CT6-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х72мм, 6 разрядов, сброс,100-240VAC",{"v":79.64,"d":"$79.64"}]
["CT6S","CT6S","CT6S Цифровой счётчик-таймер, 48х48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":68.7,"d":"$68.70"}]
["CT6S (24 VDC)","CT6S","CT6S (24 VDC) Цифровой счётчик-таймер, 48х48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 24-60 VDC",{"v":68.7,"d":"$68.70"}]
["CT6S-2P","CT6S-2P","CT6S-2P Цифровой счётчик-таймер, 48х48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA",{"v":83.6,"d":"$83.60"}]
["CT6S-I","CT6S-I","CT6S-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 48х48мм, 6 разрядов, сброс,100-240VAC",{"v":65.34,"d":"$65.34"}]
["CT6Y","CT6Y","CT6Y Цифровой счётчик-таймер, 72х36мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":75.57,"d":"$75.57"}]
["CT6Y-2P","CT6Y-2P","CT6Y-2P Цифровой счётчик-таймер, 72х36мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA",{"v":91.96,"d":"$91.96"}]
["CT6Y-I","CT6Y-I","CT6Y-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х36мм, 6 разрядов, сброс,100-240VAC",{"v":65.34,"d":"$65.34"}]
["D1AA-G","D1AA-G","D1AA-G Сегментные светодиодные  индикаторы, 11х20мм, 1 разряд, 16 сегментов, 12-24VDC",{"v":27.715,"d":"$27.72"}]
["D1AA-GN","D1AA-GN","D1AA-GN Сегментные светодиодные  индикаторы, модульные  7сегментов  12-24VDC",{"v":27.7,"d":"$27.70"}]
["D1AA-R","D1AA-R","D1AA-R Сегментные светодиодные  индикаторы, 11х20мм, 1 разряд, 16 сегментов, 12-24VDC",{"v":27.715,"d":"$27.72"}]
["D1AA-RN","D1AA-RN","D1AA-RN Сегментные светодиодные  индикаторы, модульные  7сегментов  12-24VDC",{"v":27.7,"d":"$27.70"}]
["D1SA-G","D1SA-G","D1SA-G Сегментные светодиодные  индикаторы, 11х20мм, 1 разряд, 7 сегментов, 12-24VDC",{"v":27.715,"d":"$27.72"}]
["D1SA-GN","D1SA-GN","D1SA-GN Сегментные светодиодные  индикаторы, модульные  7сегментов  12-24VDC",{"v":25.633333333333333,"d":"$25.63"}]
["D1SA-RN","D1SA-RN","D1SA-RN Сегментные светодиодные  индикаторы, модульные  7сегментов  12-24VDC",{"v":25.633333333333333,"d":"$25.63"}]
["D1SC","D1SC","D1SC Сегментные светодиодные  индикаторы, 32х57мм  , 1 разряд, 7 сегментов, 12-24VDC",{"v":66.24,"d":"$66.24"}]
["D1SC-N","D1SC-N","D1SC-N Сегментные светодиодные  индикаторы, 72х96мм  , 1 разряд, 7сегментов  12-24VDC",{"v":66.24,"d":"$66.24"}]
["D5W-M","D5W-M","D5W-M Сегментные светодиодные  индикаторы, 5 разррядные, 7сегментов  12-24VDC",{"v":60.49,"d":"$60.49"}]
["D5W-MX","D5W-MX","D5W-MX Сегментные светодиодные  индикаторы, 5 разррядные, 7сегментов  110-220 VAC",{"v":69.46,"d":"$69.46"}]
["D5Y-M","D5Y-M","D5Y-M Сегментные светодиодные  индикаторы, 5 разррядные, 7сегментов  12-24VDC",{"v":57.04,"d":"$57.04"}]
["DAR(L)-BL","DAR(L)-BL","DAR(L)-BL Боковые крышки индикаторов, для индикаторов D1SA/AA,",{"v":0.6,"d":"$0.60"}]
["DAR(L)-R","DAR(L)-R","DAR(L)-R Боковые крышки индикаторов, для индикаторов D1SA/AA,",{"v":0.6,"d":"$0.60"}]
["F4AM","F4AM","F4AM Цифровой счётчик, 72х72мм, 4 разрядый, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":134.86,"d":"$134.86"}]
["F4AM-2P","F4AM-2P","F4AM-2P Цифровой счётчик, 72х72мм, 4 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA",{"v":161.37,"d":"$161.37"}]
["F4BM","F4BM","F4BM Цифровой счётчик, индикаторный, 72х72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":108.24,"d":"$108.24"}]
["F6AM","F6AM","F6AM Цифровой счётчик, 72х72мм, 6 разрядый, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":147.07,"d":"$147.07"}]
["F6AM-2P","F6AM-2P","F6AM-2P Цифровой счётчик, 72х72мм, 6 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA",{"v":196.13,"d":"$196.13"}]
["F6BM","F6BM","F6BM Цифровой счётчик, индикаторный, 72х72мм, 6 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":118.47,"d":"$118.47"}]
["F8A","F8A","F8A Цифровой счётчик, 72х72мм, 8 разрядый, механ. уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":138.71,"d":"$138.71"}]
["F8B","F8B","F8B Цифровой счётчик, 72х72мм, 8 разрядый, 1 вход, сброс, 100-240VAC",{"v":112.31,"d":"$112.31"}]
["FGB48-BL","FGB48-BL","FGB48-BL Крепёжные рамки, 48х48мм, декоративная на лицевую сторону панели",{"v":0.7,"d":"$0.70"}]
["FGB48-GR","FGB48-GR","FGB48-GR Крепёжные рамки, 48х48мм, декоративная на лицевую сторону панели",{"v":0.7,"d":"$0.70"}]
["FS4A","FS4A (100-240VAC)","FS4A Цифровой счётчик, 48х48мм, 4 разрядый, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":76.2,"d":"$76.20"}]
["FS4A","FS4A (24VDC)","FS4A Цифровой счётчик, 48х48мм, 4 разрядый, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 24VDC",{"v":76.2,"d":"$76.20"}]
["FS4E","FS4E","FS4E Цифровой таймер, 48х48мм, 4 разряда, механ. уставка, сброс, задержка, 1 выход, 12-24VAC",{"v":83.82,"d":"$83.82"}]
["FS5B","FS5B","FS5B Цифровой счётчик, 48х48мм, 5 разрядый, 1 вход, сброс, 100-240VAC",{"v":57.2,"d":"$57.20"}]
["FS5EI","FS5EI","FS5EI Цифровой таймер, 48х48мм, 4 разряда, механ. уставка, сброс, задержка, 1 выход, 12-24VAC",{"v":71.5,"d":"$71.50"}]
["FX4","FX4 ","FX4 Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":94.7,"d":"$94.70"}]
["FX4-2P","FX4-2P ","FX4-2P Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10",{"v":138.93,"d":"$138.93"}]
["FX4-I","FX4-I","FX4-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":83.82,"d":"$83.82"}]
["FX4H","FX4H","FX4H Цифровой счётчик-таймер, 48х96мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":104.17,"d":"$104.17"}]
["FX4H-2P","FX4H-2P","FX4H-2P Цифровой счётчик-таймер, 48х96мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10",{"v":138.93,"d":"$138.93"}]
["FX4H-I","FX4H-I","FX4H-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 48х96мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":83.82,"d":"$83.82"}]
["FX4L-2P","FX4L-2P","FX4L-2P Цифровой счётчик-таймер, 144х72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 1",{"v":153.23,"d":"$153.23"}]
["FX4L-I","FX4L-I","FX4L-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 144х72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":96.03,"d":"$96.03"}]
["FX4S","FX4S(220 VAC)","FX4S Цифровой счётчик-таймер с двумя входами, 48х48мм, 4 разряда, механическая уставка, сброс,  2 выхода,",{"v":76.2,"d":"$76.20"}]
["FX4Y-I","FX4Y-I (220V)","FX4Y-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х36мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":71.5,"d":"$71.50"}]
["FX5S-I","FX5S-I(VAC)","FX5S-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 48х48мм, механическая уставка, 5 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":73.59,"d":"$73.59"}]
["FX6","FX6","FX6 Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, механическая уставка, 6 разрядный, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":107.7,"d":"$107.70"}]
["FX6-2P","FX6-2P","FX6-2P Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, механическая уставка, 6 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10",{"v":155.32,"d":"$155.32"}]
["FX6-I","FX6-I","FX6-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х72мм, 6 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":87.89,"d":"$87.89"}]
["FX6L-2P","FX6L-2P","FX6L-2P Цифровой счётчик-таймер, 144х72мм, механическая уставка, 6 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 1",{"v":170.61,"d":"$170.61"}]
["FX6L-I","FX6L-I","FX6L-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 144х72мм, 6 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":104.17,"d":"$104.17"}]
["FX6Y-I","FX6Y-I ","FX6Y-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х36мм, 6 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":75.57,"d":"$75.57"}]
["FX6Y-I","FX6Y-I (24VAC/DC)","FX6Y-I Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72х36мм, 6 разрядный, сброс, 12-24VAC/DC",{"v":75.57,"d":"$75.57"}]
["GP-2480-SBD0","GP-2480-SBD0","GP-2480-SBD0 Графическая сенсорная панель, 400 символов, 145х75х34, RS232C, RS422, совместима с PLC -контроллерам",{"v":390.1,"d":"$390.10"}]
["GP-2480-SBD1",null,"GP-2480-SBD1 Графическая сенсорная панель, 400 символов, 145х75х34, RS232C х2, совместима с PLC -контроллерами",{"v":390.1,"d":"$390.10"}]
["L4AM-2P","L4AM-2P","L4AM-2P Цифровой счётчик, 144х72мм, 4 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240V",{"v":196.13,"d":"$196.13"}]
["L4BM","L4BM","L4BM Цифровой счётчик, индикаторный, 144х72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":118.47,"d":"$118.47"}]
["L6AM-2P","L6AM-2P","L6AM-2P Цифровой счётчик, 144х72мм, 6 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240V",{"v":212.52,"d":"$212.52"}]
["L6BM","L6BM","L6BM Цифровой счётчик, индикаторный, 144х72мм, 6 разрядный, сброс,100-240VAC",{"v":126.61,"d":"$126.61"}]
["L8A","L8A","L8A Цифровой счётчик, 144х72мм, 8 разрядый, механ. уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC",{"v":156.97,"d":"$156.97"}]
["L8B","L8B","L8B Цифровой счётчик, 144х72мм, 8 разрядый, 1 вход, сброс, 100-240VAC",{"v":125.73,"d":"$125.73"}]
["LA8N-BF","LA8N-BF","LA8N-BF Счётчик с ЖК экраном 8 разрядный, 48х24мм, счёт по напряжению, кнопка сброс",{"v":42.9,"d":"$42.90"}]
["LA8N-BN","LA8N-BN","LA8N-BN Счётчик с ЖК экраном 8 разрядный, 48х24мм, счёт по замыканию, кнопка сброс",{"v":42.9,"d":"$42.90"}]
["LE3S","LE3S","LE3S LCD Таймер, 48х48мм, 3 разряда, механ. уставка,  1 выход, 24-220VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["LE3SA","LE3SA","LE3SA LCD Таймер, 48х48мм, 3 разряда, механ. уставка,  2 выхода, 24-220VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["LE3SB","LE3SB","LE3SB LCD Таймер, 48х48мм, 3 разряда, механ. уставка,  2 выхода, 24-220VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["LE4S","LE4S","LE4S LCD Таймер, 48х48мм, 4 разряда, электронный  1 выход, 24-220VAC",{"v":61.3,"d":"$61.30"}]
["LE4SA","LE4SA","LE4SA LCD Таймер, 48х48мм, 4 разряда, электронный, 2 выхода, 24-220VAC",{"v":61.3,"d":"$61.30"}]
["LE7M-2","LE7D-2 (220 VAC,DIN rail)","LE7M-2 LCD Таймер, программирование на 1 неделю до 24 событий, 2 релейных выхода нагрузочной способности 5А",{"v":97.13,"d":"$97.13"}]
["LE8N-BF","LE8N-BF","LE8N-BF LCD Таймер (универсальный), 48х24мм, 8разрядов, счёт замыканий входа, кнопка сброса, встроенная бата",{"v":38.3,"d":"$38.30"}]
["LE8N-BN","LE8N-BN","LE8N-BN LCD Таймер (универсальный), 48х24мм, 8разрядов, счёт замыканий входа, кнопка сброса, встроенная бата",{"v":35.3,"d":"$35.30"}]
["LE365S-41 ",null,"LE365S-41  LCD Таймер (годы\\ месяцы\\дни), 48х24мм, кнопка сброса, встроенная батарея",{"v":77,"d":"$77.00"}]
["LR5N-B",null,"LR5N-B Тахометр, вход NPN до 7кГц, LCD-дисплей 7 знаков, индикация 1-7000 оборотов в минуту, 48х24мм, питание от встроенной батареи",{"v":41,"d":"$41.00"}]
["MP5M-41","MP5M-41","MP5M-41 Контроллер импульсов, 72x72мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":151.25,"d":"$151.25"}]
["MP5M-42","MP5M-42","MP5M-42 Контроллер импульсов, 72x72мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":201.52,"d":"$201.52"}]
["MP5M-4N","MP5M-4N","MP5M-4N Контроллер импульсов, 72x72мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":114,"d":"$114.00"}]
["MP5S-4N","MP5S-4N","MP5S-4N Контроллер импульсов, 48х48мм, 5 разрядов, индикатор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC",{"v":100.3,"d":"$100.30"}]
["MP5W-41","MP5W-41","MP5W-41 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":139.7,"d":"$139.70"}]
["MP5W-42","MP5W-42","MP5W-42 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-43","MP5W-43","MP5W-43 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-44","MP5W-44","MP5W-44 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-45","MP5W-45","MP5W-45 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-46","MP5W-46","MP5W-46 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-47","MP5W-47","MP5W-47 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-48","MP5W-48","MP5W-48 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-49","MP5W-49","MP5W-49 Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-4A","MP5W-4A","MP5W-4A Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":165.11,"d":"$165.11"}]
["MP5W-4N","MP5W-4N","MP5W-4N Контроллер импульсов, 96х48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["MP5Y-41","MP5Y-41","MP5Y-41 Контроллер импульсов, 72х36мм, 5 разрядов,выход NPN открытый коллектор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VA",{"v":161.37,"d":"$161.37"}]
["MP5Y-42","MP5Y-42","MP5Y-42 Контроллер импульсов, 72х36мм, 5 разрядов, выход PNP открытый коллектор,индикатор, 2 вх., 13 режимов",{"v":161.37,"d":"$161.37"}]
["MP5Y-43","MP5Y-43","MP5Y-43 Контроллер импульсов, 72х36мм, 5 разрядов,выход BCD, индикатор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC",{"v":161.37,"d":"$161.37"}]
["MP5Y-44","MP5Y-44","MP5Y-44 Контроллер импульсов, 72х36мм, 5 разрядов, выход трансмиссионный, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC",{"v":161.37,"d":"$161.37"}]
["MP5Y-45","MP5Y-45","MP5Y-45 Контроллер импульсов, 72х36мм, 5 разрядов, выход RS 485, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC",{"v":161.37,"d":"$161.37"}]
["MP5Y-4N","MP5Y-4N","MP5Y-4N Контроллер импульсов, 72х36мм, 5 разрядов, индикатор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC",{"v":100.3,"d":"$100.30"}]
["PA-12","PA-12","PA-12 Блок питания и контроля состояния датчиков, 98х70х50 мм  , 1 датчик , 110/220VAC",{"v":18.6,"d":"$18.60"}]
["PA10-U","PA10-U","PA10-U Блок питания и контроля состояния датчиков, 82х76х38 мм  , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC",{"v":53,"d":"$53.00"}]
["PA10-V","PA10-V","PA10-V Блок питания и контроля состояния датчиков, 82х76х38 мм  , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC",{"v":49.2,"d":"$49.20"}]
["PA10-VP","PA10-VP","PA10-VP Блок питания и контроля состояния датчиков, 82х76х38 мм  , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC",{"v":49.2,"d":"$49.20"}]
["PA10-W","PA10-W","PA10-W Блок питания и контроля состояния датчиков, 82х76х38 мм  , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC",{"v":49.2,"d":"$49.20"}]
["PA10-WP","PA10-WP","PA10-WP Блок питания и контроля состояния датчиков, 82х76х38 мм  , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC",{"v":49.2,"d":"$49.20"}]
["PG-08","PG-08","PG-08 Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на плоскую панель,  8 пин,",{"v":1.9,"d":"$1.90"}]
["PG-11","PG-11","PG-11 Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на плоскую панель,  11 пин,",{"v":2.7,"d":"$2.70"}]
["PGB48-W","PGB48-W","PGB48-W Крепёжная рамка для таймера серии АТЕ, 48х48мм , с винтовым упором на тыльную сторону панели",{"v":0.7,"d":"$0.70"}]
["PS-08","PS-08","PS-08 Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на DIN-рейку, 8 пин,",{"v":2.6,"d":"$2.60"}]
["PS-11","PS-11","PS-11 Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на DIN-рейку, 11пин,",{"v":3.2,"d":"$3.20"}]
["SP-0305","SP-0305","SP-0305 Стабилизированные источники питания, 75х65х37 мм, 5VDC, 0,6A, 100-240VAC",{"v":26,"d":"$26.00"}]
["SP-0312","SP-0312","SP-0312 Стабилизированные источники питания, 75х65х37 мм, 12VDC, 0,25A, 100-240VAC",{"v":26,"d":"$26.00"}]
["SP-0324","SP-0324","SP-0324 Стабилизированные источники питания, 75х65х37 мм, 24VDC, 0,125A, 100-240VAC",{"v":26,"d":"$26.00"}]
["SPA-100-05","SPA-100-05","SPA-100-05 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 5VDC,  100W, 100-240VAC",{"v":94.7,"d":"$94.70"}]
["SPA-100-12","SPA-100-12","SPA-100-12 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 12VDC,  100W, 100-240VAC",{"v":102.1,"d":"$102.10"}]
["SPA-100-24","SPA-100-24","SPA-100-24 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 24VDC,  100W, 100-240VAC",{"v":102.1,"d":"$102.10"}]
["SPA-30-05","SPA-30-05","SPA-30-05 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 5VDC,  30W, 100-240VAC",{"v":53.9,"d":"$53.90"}]
["SPA-30-12","SPA-30-12","SPA-30-12 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 12VDC,  30W, 100-240VAC",{"v":53.9,"d":"$53.90"}]
["SPA-30-24","SPA-30-24","SPA-30-24 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 24VDC,  30W, 100-240VAC",{"v":53.9,"d":"$53.90"}]
["SPA-50-05",null,"SPA-50-05 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 5VDC, 10A,  50W, питание 100-240VAC",{"v":71.4,"d":"$71.40"}]
["SPA-50-12","SPA-50-12","SPA-50-12 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 12VDC,   4,2A, 100-240VAC",{"v":71.4,"d":"$71.40"}]
["SPA-50-24","SPA-50-24","SPA-50-24 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 24VDC,   2,1A, 100-240VAC",{"v":71.4,"d":"$71.40"}]
["SPA-075-05",null,"SPA-075-05 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 5VDC, 15A,  75W, питание 100-240VAC",{"v":104,"d":"$104.00"}]
["SPA-075-12",null,"SPA-075-12 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 12VDC, 6,3A, 75W, питание 100-240VAC",{"v":104,"d":"$104.00"}]
["SPA-075-24",null,"SPA-075-24 Стабилизированные источники питания, 96х40х120 мм, 24VDC, 3,2A, 75W, питание 100-240VAC",{"v":104,"d":"$104.00"}]
["SPC1-35-E","SPC1-35-E","SPC1-35-E Блок управл. током резистивной нагрузки, 94х124х92 мм, ток до 35 А, однофазный 220VAC",{"v":68.6,"d":"$68.60"}]
["SPC1-50-E","SPC1-50-E","SPC1-50-E Блок управл. током резистивной нагрузки, 94х124х92 мм, ток до 50 А, однофазный 220VAC",{"v":85.9,"d":"$85.90"}]
["T3HI","T3HI","T3HI Индикатор температуры,  3 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":91.56,"d":"$91.56"}]
["T3HS","T3HS","T3HS Температурный контроллер с добавочным выходом, 48х96мм, 3 разряда, мех. уставка, 2 выходных реле , 1",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T3NI","T3NI","T3NI Индикатор температуры,  3 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":47.145,"d":"$47.15"}]
["T3S-B4XXXC",null,"T3S-B4XXXC Индикатор температуры,  3 разряда, 48х48х100мм, питание 100-240 VAC, выход 250 VAC 2A, SSR 12 VDC, 4-20 mA",{"v":80.01,"d":"$80.01"}]
["T3H-B3XXXC",null,"T3H-B3XXXC Индикатор температуры,  3 разряда, 48х96х146мм, питание 100-240 VAC, выход 250 VAC 3A, SSR 24 VDC, 4-20 mA",{"v":91.56,"d":"$91.56"}]
["T4M-B3XXXC",null,"T4M-B3XXXC Индикатор температуры,  3 разряда, 72х72х112мм, питание 100-240 VAC, выход 250 VAC 3A, SSR 24 VDC, 4-20 mA",{"v":85.785,"d":"$85.79"}]
["T4L-B3XXXC",null,"T4L-B3XXXC Индикатор температуры,  3 разряда, 96х96х100мм, питание 100-240 VAC, выход 250 VAC 3A, SSR 24 VDC, 4-20 mA",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T3HA-B3XXXC",null,"T3HA-B3XXXC Температурный контроллер, 48х96мм, 3 разр., вкл/выкл пропорц. регулир., 1 аварийный вых. , 100/220VAC, °С",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T3HS-B3XXXC",null,"T3HS-B3XXXC Температурный контроллер, 48х96мм, 3 разр., вкл/выкл пропорц. регулир., 1 доп. вых., 100/220VAC, °С",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T4MA-B3XXXC",null,"T4MA-B3XXXC Температурный контроллер, 72х72мм, 4 разр., вкл/выкл пропорц. регулир., 1 аварийный вых., 100/220VAC, °С",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T4LA-B3XXXC",null,"T4LA-B3XXXC Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., вкл/выкл пропорц. регулир., 1 аварийный вых., 100/220VAC, °С",{"v":120.75,"d":"$120.75"}]
["T4LP-B3XXXC",null,"T4LP-B3XXXC Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., вкл/выкл пропорц. регулир., Тип с двойной уставкой, 100/220VAC, °С",{"v":124.845,"d":"$124.85"}]
["T3NI-NXNXXC",null,"T3NI-NXNXXC Индикатор температуры, 48х24мм, 3 разр., точность 0,3 град.С, 12-24VDC",{"v":47.145,"d":"$47.15"}]
["T4YI-N4NXXC",null,"T4YI-N4NXXC Индикатор температуры, 72х36мм, 4 разр., точность 0,05 град.С, 100-240VAC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T4WI-N3NXXC",null,"T4WI-N3NXXC Индикатор температуры, 96х48мм, 4 разр., точность 0,05 град.С, 110/220VAC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T3SI-N4NXXC",null,"T3SI-N4NXXC Индикатор температуры, 48х48мм, 3 разр., точность 0,5 град.С, 100-240VAC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T3HI-N3MXXC",null,"T3HI-N3MXXC Индикатор температуры, 48х96мм, 3 разр., точность 0,5 град.С, 110/220VAC",{"v":64.365,"d":"$64.37"}]
["T4MI-N3NXXC",null,"T4MI-N3NXXC Индикатор температуры, 72х72мм, 4 разр., точность 0,5 град.С, 110/220VAC",{"v":64.365,"d":"$64.37"}]
["T4LI-N3NXXC",null,"T4LI-N3NXXC Индикатор температуры, 96х96мм, 4 разр., точность 0,5 град.С, 110/220VAC",{"v":76.02,"d":"$76.02"}]
["T4WM-N3NXXC",null,"T4WM-N3NXXC Температурный датчик с 5 точками входа, 96х48мм, 110/220VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["T4L-B3RK4C","T4L-B3RK4C","T4L-B3RK4C Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., мех. уставка, вых. авария + реле или аналог., 100-240VAC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T4LI","T4LI","T4LI Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":76.02,"d":"$76.02"}]
["T4LP","T4LP","T4LP Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., 2 мех. уставка,  110/220VAC",{"v":124.845,"d":"$124.85"}]
["T4LP-B3RK8C","T4LP-B3RK8C","T4LP-B3RK8C Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., 2 мех. уставка,  110/220VAC",{"v":124.845,"d":"$124.85"}]
["T4LP-B3RP4C","T4LP-B3RP4C","T4LP-B3RP4C Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., 2 мех. уставка,  110/220VAC",{"v":124.845,"d":"$124.85"}]
["T4LP-B3RP8C","T4LP-B3RP8C","T4LP-B3RP8C Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., 2 мех. уставка,  110/220VAC",{"v":124.845,"d":"$124.85"}]
["T4LP-B4RK2C","T4LP-B4RK2C","T4LP-B4RK2C Температурный контроллер, 96х96мм, 4 разр., 2 мех. уставка,  110/220VAC",{"v":124.845,"d":"$124.85"}]
["T4M","T4M","T4M Температурный контроллер, 72х72мм, 4 разр., мех. уставка, вых. авария + реле или аналог., 100-240VAC",{"v":85.785,"d":"$85.79"}]
["T4M-B3RK8C","T4M-B3RK8C","T4M-B3RK8C Температурный контроллер, 72х72мм, 4 разр., мех. уставка, вых. авария + реле или аналог., 100-240VAC",{"v":85.785,"d":"$85.79"}]
["T4MA","T4MA","T4MA Температурный контроллер, 72х72мм, 4 разр., мех. уставка, вых. авария + реле или аналог., 110/220VAC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["T4MI","T4MI","T4MI Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":64.365,"d":"$64.37"}]
["T4WI","T4WI","T4WI Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T4WI-N3NP4C","T4WI-N3NP4C","T4WI-N3NP4C Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T4WM","T4WM","T4WM Температурный индикатор на 5 сенсоров, 96х48мм, 4 разряда, выбор канала индикации, 110/220VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["T4WM-N3NKCC","T4WM-N3NKCC","T4WM-N3NKCC Температурный индикатор на 5 сенсоров, 96х48мм, 4 разряда, выбор канала индикации, 110/220VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["T4YI","T4YI","T4YI Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T4YI-N4NK4C","T4YI-N4NK4C","T4YI-N4NK4C Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T4YI-N4NKCC","T4YI-N4NKCC","T4YI-N4NKCC Индикатор температуры, 72х36мм, 4 разряда, точность 0,5 град.С, 100-240VAC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["T4YI-N4NPCC","T4YI-N4NPCC","T4YI-N4NPCC Индикатор температуры,  4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC",{"v":62.895,"d":"$62.90"}]
["TB42-14C","TB42-14C","TB42-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., 2 вых., 100-240VAC",{"v":110.1,"d":"$110.10"}]
["TB42-14N",null,"TB42-14N Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., выход PV 4-20 mA + реле 250В 0.5А., питание 100-240VAC",{"v":110.1,"d":"$110.10"}]
["TB42-14R","TB42-14R (300 mm)","TB42-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., 2 вых., 100-240VAC",{"v":100.4,"d":"$100.40"}]
["TB42-14S","TB42-14S","TB42-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., 2 вых., 100-240VAC",{"v":110.1,"d":"$110.10"}]
["TC3YF-14R","TC3YF-14R (NTC)","TC3YF-14R Температурный контроллер для холодильных установок, 1 релейный выход.",{"v":44.3,"d":"$44.30"}]
["TC3YF-24R","TC3YF-24R","TC3YF-24R Температурный контроллер для холодильных установок, 2 релейных выхода.",{"v":50,"d":"$50.00"}]
["TC3YF-34R","TC3YF-34R (NTC)","TC3YF-34R Температурный контроллер для холодильных установок, 3 релейных выхода.",{"v":57.7,"d":"$57.70"}]
["TC3YF-34R","TC3YF-34R (RTD)","TC3YF-34R Температурный контроллер для холодильных установок, 3 релейных выхода, вход для термосопротивления",{"v":57.7,"d":"$57.70"}]
["TC3YT-B4R16","TC3YT-B4R16","TC3YT-B4R16 Температурный контроллер для холодильных установок, 1 релейный выход 250VAC 16A.",{"v":86.7,"d":"$86.70"}]
["TC3YT-B4R3","TC3YT-B4R3","TC3YT-B4R3 Температурный контроллер для холодильных установок, 1 релейный выход 250VAC 3A.",{"v":81.7,"d":"$81.70"}]
["TC4S-N4N",null,"TC4S-N4N Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":43.333333333333336,"d":"$43.33"}]
["TC4S-N4R",null,"TC4S-N4R Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":45,"d":"$45.00"}]
["TC4S-14R",null,"TC4S-14R Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4S-24R",null,"TC4S-24R Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 2 аварийных , 100-240VAC",{"v":50,"d":"$50.00"}]
["TC4Y-N4N",null,"TC4Y-N4N Температурный контроллер,  72x36мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":43.333333333333336,"d":"$43.33"}]
["TC4Y-N4R",null,"TC4Y-N4R Температурный контроллер,  72x36мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":45,"d":"$45.00"}]
["TC4Y-14R",null,"TC4Y-14R Температурный контроллер,  72x36мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный, 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4SP-N4N",null,"TC4SP-N4N Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":43.333333333333336,"d":"$43.33"}]
["TC4SP-N4R",null,"TC4SP-N4R Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":45,"d":"$45.00"}]
["TC4SP-14R",null,"TC4SP-14R Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4M-N4N",null,"TC4M-N4N Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4M-N4R",null,"TC4M-N4R Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":51.666666666666664,"d":"$51.67"}]
["TC4M-14R",null,"TC4M-14R Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC",{"v":55,"d":"$55.00"}]
["TC4M-24R",null,"TC4M-24R Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 2 аварийных , 100-240VAC",{"v":56.666666666666664,"d":"$56.67"}]
["TC4H-N4N",null,"TC4H-N4N Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4H-N4R",null,"TC4H-N4R Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":51.666666666666664,"d":"$51.67"}]
["TC4H-14R",null,"TC4H-14R Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC",{"v":55,"d":"$55.00"}]
["TC4H-24R",null,"TC4H-24R Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 2 аварийных , 100-240VAC",{"v":56.666666666666664,"d":"$56.67"}]
["TC4L-N4N",null,"TC4L-N4N Температурный контроллер,  96х96мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4L-N4R",null,"TC4L-N4R Температурный контроллер,  96х96мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":51.666666666666664,"d":"$51.67"}]
["TC4L-14R",null,"TC4L-14R Температурный контроллер,  96х96мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC",{"v":55,"d":"$55.00"}]
["TC4L-24R",null,"TC4L-24R Температурный контроллер,  96х96мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 2 аварийных , 100-240VAC",{"v":56.666666666666664,"d":"$56.67"}]
["TC4W-N4N",null,"TC4W-N4N Температурный контроллер,  96х48мм, 4 разряда, индикатор, 100-240VAC",{"v":46.666666666666664,"d":"$46.67"}]
["TC4W-N4R",null,"TC4W-N4R Температурный контроллер,  96х48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ, 100-240VAC",{"v":51.666666666666664,"d":"$51.67"}]
["TC4W-14R",null,"TC4W-14R Температурный контроллер,  96х48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 1 аварийный , 100-240VAC",{"v":55,"d":"$55.00"}]
["TC4W-24R",null,"TC4W-24R Температурный контроллер,  96х48мм, 4 разряда, 1 вых. Реле + 1 вых. ТТРФУ + 2 аварийных , 100-240VAC",{"v":56.666666666666664,"d":"$56.67"}]
["TD4SP-N4R",null,"TD4SP-N4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле,  100-240VAC",{"v":77.7,"d":"$77.70"}]
["TD4SP-N4S",null,"TD4SP-N4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. упр. ТТР,  100-240VAC",{"v":77.7,"d":"$77.70"}]
["TD4SP-N4C",null,"TD4SP-N4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":77.7,"d":"$77.70"}]
["TD4M-N4R",null,"TD4M-N4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле,  100-240VAC",{"v":84.4,"d":"$84.40"}]
["TD4M-N4S",null,"TD4M-N4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. упр. ТТР,  100-240VAC",{"v":84.4,"d":"$84.40"}]
["TD4M-N4C",null,"TD4M-N4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":84.4,"d":"$84.40"}]
["TD4M-14R",null,"TD4M-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. Реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":87.8,"d":"$87.80"}]
["TD4M-14S",null,"TD4M-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. упр. ТТР +1 аварийный ,  100-240VAC",{"v":87.8,"d":"$87.80"}]
["TD4M-14C",null,"TD4M-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":87.8,"d":"$87.80"}]
["TD4H-N4R",null,"TD4H-N4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле,  100-240VAC",{"v":87.8,"d":"$87.80"}]
["TD4H-N4C",null,"TD4H-N4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":87.8,"d":"$87.80"}]
["TD4H-14R",null,"TD4H-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":91,"d":"$91.00"}]
["TD4H-14C",null,"TD4H-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":91,"d":"$91.00"}]
["TD4H-24R",null,"TD4H-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":94.5,"d":"$94.50"}]
["TD4H-24C",null,"TD4H-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":94.5,"d":"$94.50"}]
["TD4L-N4R",null,"TD4L-N4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле,  100-240VAC",{"v":91,"d":"$91.00"}]
["TD4L-N4C",null,"TD4L-N4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":91,"d":"$91.00"}]
["TD4L-14R",null,"TD4L-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":94.5,"d":"$94.50"}]
["TD4L-14C",null,"TD4L-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":94.5,"d":"$94.50"}]
["TD4L-24R",null,"TD4L-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":97.7,"d":"$97.70"}]
["TD4L-24C",null,"TD4L-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":97.7,"d":"$97.70"}]
["TD4LP-14R",null,"TD4LP-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":101.2,"d":"$101.20"}]
["TD4LP-14C",null,"TD4LP-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":101.2,"d":"$101.20"}]
["TOL-B4RK1C","TOL-B4RK1C","TOL-B4RK1C Температурный контроллер, 96x96мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4RK2C","TOL-B4RK2C","TOL-B4RK2C Температурный контроллер, 96x96мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4RK4C","TOL-B4RK4C","TOL-B4RK4C Температурный контроллер, 96x96мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4RP1C","TOL-B4RP1C","TOL-B4RP1C Температурный контроллер, 96x96мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4RP2C","TOL-B4RP2C","TOL-B4RP2C Температурный контроллер, 96x96мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4RP4C","TOL-B4RP4C","TOL-B4RP4C Температурный контроллер, 96x96мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4SK4C","TOL-B4SK4C","TOL-B4SK4C Температурный контроллер, 96x96мм, SSR вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOL-B4SP2C","TOL-B4SP2C","TOL-B4SP2C Температурный контроллер, 96x96мм, SSR вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RJ4C","TOM-B4RJ4C","TOM-B4RJ4C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RK1C","TOM-B4RK1C","TOM-B4RK1C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RK2C","TOM-B4RK2C","TOM-B4RK2C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RK4C","TOM-B4RK4C","TOM-B4RK4C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RP1C","TOM-B4RP1C","TOM-B4RP1C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RP2C","TOM-B4RP2C","TOM-B4RP2C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4RP4C","TOM-B4RP4C","TOM-B4RP4C Температурный контроллер, 72х72мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4SK4C","TOM-B4SK4C","TOM-B4SK4C Температурный контроллер, 72х72мм, SSR вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOM-B4SP2C","TOM-B4SP2C","TOM-B4SP2C Температурный контроллер, 72х72мм, SSR вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":39.07,"d":"$39.07"}]
["TOS-B4RJ4C","TOS-B4RJ4C","TOS-B4RJ4C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RK1C","TOS-B4RK1C","TOS-B4RK1C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RK2C","TOS-B4RK2C","TOS-B4RK2C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RK4C","TOS-B4RK4C","TOS-B4RK4C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RK6C","TOS-B4RK6C","TOS-B4RK6C Температурный контроллер, 48х48, релейный выход, мех. уставка",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RP1C","TOS-B4RP1C","TOS-B4RP1C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RP2C","TOS-B4RP2C","TOS-B4RP2C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4RP4C","TOS-B4RP4C","TOS-B4RP4C Температурный контроллер, 48х48мм, релейный вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4SK4C","TOS-B4SK4C","TOS-B4SK4C Температурный контроллер, 48х48мм, SSR вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TOS-B4SP2C","TOS-B4SP2C","TOS-B4SP2C Температурный контроллер, 48х48мм, SSR вых., механический указатель уставки , 110-240VAC",{"v":29.295,"d":"$29.30"}]
["TZ4H-14C","TZ4H-14C","TZ4H-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4H-14R","TZ4H-14R","TZ4H-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4H-14S","TZ4H-14S","TZ4H-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4H-24C","TZ4H-24C","TZ4H-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4H-24R","TZ4H-24R","TZ4H-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4H-24S","TZ4H-24S","TZ4H-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4H-A4C","TZ4H-A4C","TZ4H-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4H-A4R","TZ4H-A4R","TZ4H-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4H-A4S","TZ4H-A4S","TZ4H-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4H-B4C","TZ4H-B4C","TZ4H-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4H-B4R","TZ4H-B4R","TZ4H-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4H-B4S","TZ4H-B4S","TZ4H-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4H-R4C","TZ4H-R4C","TZ4H-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4H-R4R","TZ4H-R4R","TZ4H-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4H-R4S","TZ4H-R4S","TZ4H-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4H-T4C","TZ4H-T4C","TZ4H-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4H-T4R","TZ4H-T4R","TZ4H-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4H-T4S","TZ4H-T4S","TZ4H-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4L-12C","TZ4L-12C","TZ4L-12C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  24VAC/24-48",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4L-12R","TZ4L-12R","TZ4L-12R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  24VAC/24-48VDC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4L-12S","TZ4L-12S","TZ4L-12S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  24VAC/24-48VDC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4L-14C","TZ4L-14C","TZ4L-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4L-14R","TZ4L-14R","TZ4L-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4L-14S","TZ4L-14S","TZ4L-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4L-22C","TZ4L-22C","TZ4L-22C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  24VAC/24-48",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-22R","TZ4L-22R","TZ4L-22R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  24VAC/24-48VDC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-22S","TZ4L-22S","TZ4L-22S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  24VAC/24-48VDC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-24C","TZ4L-24C","TZ4L-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-24R","TZ4L-24R","TZ4L-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-24S","TZ4L-24S","TZ4L-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-A2C","TZ4L-A2C","TZ4L-A2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-A2R","TZ4L-A2R","TZ4L-A2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-A2S","TZ4L-A2S","TZ4L-A2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-A4C","TZ4L-A4C","TZ4L-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-A4R","TZ4L-A4R","TZ4L-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-A4S","TZ4L-A4S","TZ4L-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-B2C","TZ4L-B2C","TZ4L-B2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  24VA",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZ4L-B2R","TZ4L-B2R","TZ4L-B2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  24VAC/24",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZ4L-B2S","TZ4L-B2S","TZ4L-B2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  24VAC/24-4",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZ4L-B4C","TZ4L-B4C","TZ4L-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZ4L-B4R","TZ4L-B4R","TZ4L-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZ4L-B4S","TZ4L-B4S","TZ4L-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZ4L-R2C","TZ4L-R2C","TZ4L-R2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-R2R","TZ4L-R2R","TZ4L-R2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-R2S","TZ4L-R2S","TZ4L-R2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-R4C","TZ4L-R4C","TZ4L-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-R4R","TZ4L-R4R","TZ4L-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-R4S","TZ4L-R4S","TZ4L-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZ4L-T2C","TZ4L-T2C","TZ4L-T2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  24VA",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-T2R","TZ4L-T2R","TZ4L-T2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  24VAC/24",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-T2S","TZ4L-T2S","TZ4L-T2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  24VAC/24-4",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-T4C","TZ4L-T4C","TZ4L-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-T4R","TZ4L-T4R","TZ4L-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4L-T4S","TZ4L-T4S","TZ4L-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4M-14C","TZ4M-14C","TZ4M-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4M-14R","TZ4M-14R","TZ4M-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4M-14S","TZ4M-14S","TZ4M-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4M-24C","TZ4M-24C","TZ4M-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZ4M-24R","TZ4M-24R","TZ4M-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZ4M-24S","TZ4M-24S","TZ4M-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZ4M-A4C","TZ4M-A4C","TZ4M-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4M-A4R","TZ4M-A4R","TZ4M-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4M-A4S","TZ4M-A4S","TZ4M-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4M-B4C","TZ4M-B4C","TZ4M-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4M-B4R","TZ4M-B4R","TZ4M-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4M-B4S","TZ4M-B4S","TZ4M-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4M-R4C","TZ4M-R4C","TZ4M-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZ4M-R4R","TZ4M-R4R","TZ4M-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZ4M-R4S","TZ4M-R4S","TZ4M-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZ4M-T4C","TZ4M-T4C","TZ4M-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4M-T4R","TZ4M-T4R","TZ4M-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4M-T4S","TZ4M-T4S","TZ4M-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4SP-14C","TZ4SP-14C","TZ4SP-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["TZ4SP-14R","TZ4SP-14R","TZ4SP-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["TZ4SP-14S","TZ4SP-14S","TZ4SP-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["TZ4ST-14C","TZ4ST-14C","TZ4ST-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["TZ4ST-14R","TZ4ST-14R","TZ4ST-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["TZ4ST-14S","TZ4ST-14S","TZ4ST-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["TZ4ST-24C","TZ4ST-24C","TZ4ST-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":92.9,"d":"$92.90"}]
["TZ4ST-24R","TZ4ST-24R","TZ4ST-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":92.9,"d":"$92.90"}]
["TZ4ST-24S","TZ4ST-24S","TZ4ST-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":92.9,"d":"$92.90"}]
["TZ4ST-R4C","TZ4ST-R4C","TZ4ST-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["TZ4ST-R4R","TZ4ST-R4R","TZ4ST-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["TZ4ST-R4S","TZ4ST-R4S","TZ4ST-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["TZ4W-14C","TZ4W-14C","TZ4W-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4W-14R","TZ4W-14R","TZ4W-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4W-14S","TZ4W-14S","TZ4W-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZ4W-24C","TZ4W-24C","TZ4W-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4W-24R","TZ4W-24R","TZ4W-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4W-24S","TZ4W-24S","TZ4W-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4W-A4C","TZ4W-A4C","TZ4W-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4W-A4R","TZ4W-A4R","TZ4W-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4W-A4S","TZ4W-A4S","TZ4W-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4W-B4C","TZ4W-B4C","TZ4W-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4W-B4R","TZ4W-B4R","TZ4W-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4W-B4S","TZ4W-B4S","TZ4W-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZ4W-R4C","TZ4W-R4C","TZ4W-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4W-R4R","TZ4W-R4R","TZ4W-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4W-R4S","TZ4W-R4S","TZ4W-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZ4W-T4C","TZ4W-T4C","TZ4W-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4W-T4R","TZ4W-T4R","TZ4W-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZ4W-T4S","TZ4W-T4S","TZ4W-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4H-14C","TZN4H-14C","TZN4H-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZN4H-14R","TZN4H-14R","TZN4H-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZN4H-14S","TZN4H-14S","TZN4H-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZN4H-24C","TZN4H-24C","TZN4H-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4H-24R","TZN4H-24R","TZN4H-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4H-24S","TZN4H-24S","TZN4H-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4H-A4C","TZN4H-A4C","TZN4H-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4H-A4R","TZN4H-A4R","TZN4H-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4H-A4S","TZN4H-A4S","TZN4H-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4H-B4C","TZN4H-B4C","TZN4H-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4H-B4R","TZN4H-B4R","TZN4H-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4H-B4S","TZN4H-B4S","TZN4H-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4H-R4C","TZN4H-R4C","TZN4H-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4H-R4R","TZN4H-R4R","TZN4H-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4H-R4S","TZN4H-R4S","TZN4H-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4H-T4C","TZN4H-T4C","TZN4H-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4H-T4R","TZN4H-T4R","TZN4H-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4H-T4S","TZN4H-T4S","TZN4H-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4L-14C","TZN4L-14C","TZN4L-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4L-14R","TZN4L-14R","TZN4L-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4L-14S","TZN4L-14S","TZN4L-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4L-24C","TZN4L-24C","TZN4L-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZN4L-24R","TZN4L-24R","TZN4L-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZN4L-24S","TZN4L-24S","TZN4L-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZN4L-A4C","TZN4L-A4C","TZN4L-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4L-A4R","TZN4L-A4R","TZN4L-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4L-A4S","TZN4L-A4S","TZN4L-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4L-B4C","TZN4L-B4C","TZN4L-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZN4L-B4R","TZN4L-B4R","TZN4L-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZN4L-B4S","TZN4L-B4S","TZN4L-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":128.73,"d":"$128.73"}]
["TZN4L-R4C","TZN4L-R4C","TZN4L-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZN4L-R4R","TZN4L-R4R","TZN4L-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZN4L-R4S","TZN4L-R4S","TZN4L-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":118.965,"d":"$118.97"}]
["TZN4L-T4C","TZN4L-T4C","TZN4L-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4L-T4R","TZN4L-T4R","TZN4L-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4L-T4S","TZN4L-T4S","TZN4L-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-12C","TZN4M-12C","TZN4M-12C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  24VAC/24-48",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["TZN4M-12R","TZN4M-12R","TZN4M-12R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  24VAC/24-48VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["TZN4M-12S","TZN4M-12S","TZN4M-12S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  24VAC/24-48VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["TZN4M-14C","TZN4M-14C","TZN4M-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["TZN4M-14R","TZN4M-14R","TZN4M-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["TZN4M-14S","TZN4M-14S","TZN4M-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["TZN4M-22C","TZN4M-22C","TZN4M-22C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  24VAC/24-48",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-22R","TZN4M-22R","TZN4M-22R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  24VAC/24-48VDC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-22S","TZN4M-22S","TZN4M-22S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  24VAC/24-48VDC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-24C","TZN4M-24C","TZN4M-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-24R","TZN4M-24R","TZN4M-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-24S","TZN4M-24S","TZN4M-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-A2C","TZN4M-A2C","TZN4M-A2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-A2R","TZN4M-A2R","TZN4M-A2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-A2S","TZN4M-A2S","TZN4M-A2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-A4C","TZN4M-A4C","TZN4M-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-A4R","TZN4M-A4R","TZN4M-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-A4S","TZN4M-A4S","TZN4M-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-B2C","TZN4M-B2C","TZN4M-B2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  24VA",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-B2R","TZN4M-B2R","TZN4M-B2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  24VAC/24",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-B2S","TZN4M-B2S","TZN4M-B2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  24VAC/24-4",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-B4C","TZN4M-B4C","TZN4M-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-B4R","TZN4M-B4R","TZN4M-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-B4S","TZN4M-B4S","TZN4M-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4M-R2C","TZN4M-R2C","TZN4M-R2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-R2R","TZN4M-R2R","TZN4M-R2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-R2S","TZN4M-R2S","TZN4M-R2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-R4C","TZN4M-R4C","TZN4M-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-R4R","TZN4M-R4R","TZN4M-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-R4S","TZN4M-R4S","TZN4M-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":111.195,"d":"$111.20"}]
["TZN4M-T2C","TZN4M-T2C","TZN4M-T2C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  24VA",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-T2R","TZN4M-T2R","TZN4M-T2R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  24VAC/24",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-T2S","TZN4M-T2S","TZN4M-T2S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  24VAC/24-4",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-T4C","TZN4M-T4C","TZN4M-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-T4R","TZN4M-T4R","TZN4M-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4M-T4S","TZN4M-T4S","TZN4M-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4S-14C","TZN4S-14C","TZN4S-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["TZN4S-14R","TZN4S-14R","TZN4S-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["TZN4S-14S","TZN4S-14S","TZN4S-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":85.4,"d":"$85.40"}]
["TZN4W-14C","TZN4W-14C","TZN4W-14C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZN4W-14R","TZN4W-14R","TZN4W-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZN4W-14S","TZN4W-14S","TZN4W-14S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный,  100-240VAC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["TZN4W-24C","TZN4W-24C","TZN4W-24C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4W-24R","TZN4W-24R","TZN4W-24R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4W-24S","TZN4W-24S","TZN4W-24S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных,  100-240VAC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4W-A4C","TZN4W-A4C","TZN4W-A4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных  + 1 трансмисс",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4W-A4R","TZN4W-A4R","TZN4W-A4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4W-A4S","TZN4W-A4S","TZN4W-A4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных  + 1 трансмиссионны",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4W-B4C","TZN4W-B4C","TZN4W-B4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485,  100-",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4W-B4R","TZN4W-B4R","TZN4W-B4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485,  100-240V",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4W-B4S","TZN4W-B4S","TZN4W-B4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.85,"d":"$122.85"}]
["TZN4W-R4C","TZN4W-R4C","TZN4W-R4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4W-R4R","TZN4W-R4R","TZN4W-R4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4W-R4S","TZN4W-R4S","TZN4W-R4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["TZN4W-T4C","TZN4W-T4C","TZN4W-T4C Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485,  100-",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4W-T4R","TZN4W-T4R","TZN4W-T4R Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485,  100-240V",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TZN4W-T4S","TZN4W-T4S","TZN4W-T4S Температурный контроллер с ПИД-регулятором. ,  4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485,  100-240VAC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["TM2-22CB",null,"TM2-22CB, Температурный контроллер, базовый модуль, 2 канала, креп. на DIN-рейку, SSR вых. или токовый, 2 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":208,"d":"$208.00"}]
["TM2-22CE",null,"TM2-22CE, Модуль расширения температурного контроллера, ПИД-регулятор, 2 канала, креп. на DIN-рейку, SSR вых. или токовый, 2 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":201,"d":"$201.00"}]
["TM2-22RB",null,"TM2-22RB, Температурный контроллер, базовый модуль, 2 канала, креп. на DIN-рейку, релейный вых., 2 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":208,"d":"$208.00"}]
["TM2-22RE",null,"TM2-22RE, Модуль расширения температурного контроллера, ПИД-регулятор, 2 канала, креп. на DIN-рейку, релейный вых., 2 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":201,"d":"$201.00"}]
["TM2-42CB",null,"TM2-42CB, Температурный контроллер, базовый модуль, 2 канала, креп. на DIN-рейку, SSR вых. или токовый, 4 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":223,"d":"$223.00"}]
["TM2-42CE",null,"TM2-42CE, Модуль расширения температурного контроллера, ПИД-регулятор, 2 канала, креп. на DIN-рейку, SSR вых. или токовый, 4 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":216,"d":"$216.00"}]
["TM2-42RB",null,"TM2-42RB, Температурный контроллер, базовый модуль, 2 канала, креп. на DIN-рейку, релейный вых., 4 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":223,"d":"$223.00"}]
["TM2-42RE",null,"TM2-42RE, Модуль расширения температурного контроллера, ПИД-регулятор, 2 канала, креп. на DIN-рейку, релейный вых., 4 авар. вых. RS485(Modbus)",{"v":216,"d":"$216.00"}]
["TM4-N2RB",null,"Температурный контроллер, базовый модуль, 4 канала, крепление на DIN-рейку, релейный вых., RS485(Modbus)",{"v":250,"d":"$250.00"}]
["TM4-N2RE",null,"Модуль расширения температурного конроллера, ПИД рерулятор 4 канала, крепление на DIN-рейку, релейный вых., RS485(Modbus)",{"v":244,"d":"$244.00"}]
["TM4-N2SB",null,"Температурный контроллер, базовый модуль, 4 канала, крепление на DIN-рейку, SSR вых., RS485(Modbus)",{"v":250,"d":"$250.00"}]
["TM4-N2SE",null,"Модуль расширения температурного конроллера, ПИД рерулятор 4 канала, крепление на DIN-рейку, SSR вых., RS485(Modbus)",{"v":244,"d":"$244.00"}]
["MAM-DS28","MAM-DS28","MAM-DS28 Кронштейн настенный",{"v":3.1,"d":"$3.10"}]
["SC-1",null,"SC-1 Устройство для проверки дискретных датчиков с источником питатия и индикацией срабатывания.",{"v":62,"d":"$62.00"}]
["SCM-38I","SCM-38I","SCM-38I Конвертер RS232/RS485",{"v":76.32,"d":"$76.32"}]
[" SCM-US",null,"Кабель USB для обмена данными между темп. контроллером Autonics (серии: TM4; TM2; TK) и ПК, 1.5 м",{"v":76.32,"d":"$76.32"}]
["TK4S-14CN",{"v":78,"d":"78.00"},"TK4S-14CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$78,00"]
["TK4S-14RN",{"v":78,"d":"78.00"},"TK4S-14RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$78,00"]
["TK4S-14SN",{"v":78,"d":"78.00"},"TK4S-14SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный, 100-240VAC","$78,00"]
["TK4S-24CN",{"v":85.8,"d":"85.80"},"TK4S-24CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$85,80"]
["TK4S-24RN",{"v":85.8,"d":"85.80"},"TK4S-24RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$85,80"]
["TK4S-24SN",{"v":85.8,"d":"85.80"},"TK4S-24SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных, 100-240VAC","$85,80"]
["TK4S-R4CN",{"v":85.8,"d":"85.80"},"TK4S-R4CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$85,80"]
["TK4S-R4RN",{"v":85.8,"d":"85.80"},"TK4S-R4RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$85,80"]
["TK4S-R4SN",{"v":85.8,"d":"85.80"},"TK4S-R4SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$85,80"]
["TK4S-14CC",87.75,"TK4S-14CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$87,75"]
["TK4S-14CR",87.75,"TK4S-14CR Температурный контроллер,  48x48мм,  4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$87,75"]
["TK4S-14RC",87.75,"TK4S-14RC Температурный контроллер,  48x48мм,  4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$87,75"]
["TK4S-14RR",87.75,"TK4S-14RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$87,75"]
["TK4S-14SC",87.75,"TK4S-14SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$87,75"]
["TK4S-14SR",87.75,"TK4S-14SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$87,75"]
["TK4S-24CC",95.55,"TK4S-24CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-24CR",95.55,"TK4S-24CR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-24RC",95.55,"TK4S-24RC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-24RR",95.55,"TK4S-24RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-24SC",95.55,"TK4S-24SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-24SR",95.55,"TK4S-24SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-A4CN",95.55,"TK4S-A4CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-A4RN",95.55,"TK4S-A4RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-A4SN",95.55,"TK4S-A4SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-R4CC",95.55,"TK4S-R4CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-R4CR",95.55,"TK4S-R4CR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-R4RC",95.55,"TK4S-R4RC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-R4RR",95.55,"TK4S-R4RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-R4SC",95.55,"TK4S-R4SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-R4SR",95.55,"TK4S-R4SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-T4CN",95.55,"TK4S-T4CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-T4RN",95.55,"TK4S-T4RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-T4SN",95.55,"TK4S-T4SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4S-A4CC",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-A4CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-A4CR",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-A4CR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-A4RC",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-A4RC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-A4RR",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-A4RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-A4SC",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-A4SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-A4SR",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-A4SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-B4CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-B4CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-B4RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-B4RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-B4SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-B4SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-T4CC",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-T4CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-T4CR",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-T4CR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-T4RC",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-T4RC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-T4RR",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-T4RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-T4SC",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-T4SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-T4SR",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4S-T4SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4S-B4CC",{"v":117,"d":"117.00"},"TK4S-B4CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$117,00"]
["TK4S-B4CR",{"v":117,"d":"117.00"},"TK4S-B4CR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$117,00"]
["TK4S-B4RC",{"v":117,"d":"117.00"},"TK4S-B4RC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$117,00"]
["TK4S-B4RR",{"v":117,"d":"117.00"},"TK4S-B4RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$117,00"]
["TK4S-B4SC",{"v":117,"d":"117.00"},"TK4S-B4SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$117,00"]
["TK4S-B4SR",{"v":117,"d":"117.00"},"TK4S-B4SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$117,00"]
["TK4SP-14CN",{"v":74.1,"d":"74.10"},"TK4SP-14CN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$74,10"]
["TK4SP-14RN",{"v":74.1,"d":"74.10"},"TK4SP-14RN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$74,10"]
["TK4SP-14SN",{"v":74.1,"d":"74.10"},"TK4SP-14SN Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный, 100-240VAC","$74,10"]
["TK4SP-14CC",83.85,"TK4SP-14CC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$83,85"]
["TK4SP-14CR",83.85,"TK4SP-14CR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$83,85"]
["TK4SP-14RC",83.85,"TK4SP-14RC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$83,85"]
["TK4SP-14RR",83.85,"TK4SP-14RR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$83,85"]
["TK4SP-14SC",83.85,"TK4SP-14SC Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$83,85"]
["TK4SP-14SR",83.85,"TK4SP-14SR Температурный контроллер,  48x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$83,85"]
["TK4M-14CN",95.55,"TK4M-14CN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4M-14RN",95.55,"TK4M-14RN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4M-14SN",95.55,"TK4M-14SN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4M-24CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4M-24CN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4M-24RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4M-24RN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4M-24SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4M-24SN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4M-R4CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4M-R4CN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4M-R4RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4M-R4RN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4M-R4SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4M-R4SN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4M-14CC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4M-14CC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4M-14CR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4M-14CR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4M-14RC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4M-14RC  Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4M-14RR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4M-14RR  Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4M-14SC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4M-14SC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4M-14SR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4M-14SR  Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4M-A4CN",115.05,"TK4M-A4CN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4M-A4RN",115.05,"TK4M-A4RN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4M-A4SN",115.05,"TK4M-A4SN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4M-T4CN",115.05,"TK4M-T4CN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4M-T4RN",115.05,"TK4M-T4RN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4M-T4SN",115.05,"TK4M-T4SN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4M-24CC",118.95,"TK4M-24CC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-24CR",118.95,"TK4M-24CR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-24RC",118.95,"TK4M-24RC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-24RR",118.95,"TK4M-24RR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-24SC",118.95,"TK4M-24SC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-24SR",118.95,"TK4M-24SR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-R4CC",118.95,"TK4M-R4CC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-R4CR",118.95,"TK4M-R4CR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-R4RC",118.95,"TK4M-R4RC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-R4RR",118.95,"TK4M-R4RR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-R4SC",118.95,"TK4M-R4SC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-R4SR",118.95,"TK4M-R4SR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4M-B4CN",122.85,"TK4M-B4CN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4M-B4RN",122.85,"TK4M-B4RN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4M-B4SN",122.85,"TK4M-B4SN Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4M-A4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-A4CC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-A4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-A4CR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-A4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-A4RC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-A4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-A4RR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-A4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-A4SC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-A4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-A4SR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-T4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-T4CC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-T4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-T4CR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-T4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-T4RC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-T4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-T4RR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-T4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-T4SC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-T4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4M-T4SR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4M-B4CC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4M-B4CC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4M-B4CR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4M-B4CR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4M-B4RC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4M-B4RC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4M-B4RR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4M-B4RR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4M-B4SC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4M-B4SC Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4M-B4SR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4M-B4SR Температурный контроллер,  72x72мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4W-14CN",95.55,"TK4W-14CN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4W-14RN",95.55,"TK4W-14RN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4W-14SN",95.55,"TK4W-14SN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4W-24CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4W-24CN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4W-24RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4W-24RN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4W-24SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4W-24SN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4W-R4CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4W-R4CN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4W-R4RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4W-R4RN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4W-R4SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4W-R4SN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,35"]
["TK4W-14CC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4W-14CC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4W-14CR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4W-14CR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4W-14RC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4W-14RC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4W-14RR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4W-14RR  Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4W-14SC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4W-14SC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4W-14SR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4W-14SR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4W-A4CN",115.05,"TK4W-A4CN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4W-A4RN",115.05,"TK4W-A4RN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4W-A4SN",115.05,"TK4W-A4SN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4W-T4CN",115.05,"TK4W-T4CN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4W-T4RN",115.05,"TK4W-T4RN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4W-T4SN",115.05,"TK4W-T4SN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4W-24CC",118.95,"TK4W-24CC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-24CR",118.95,"TK4W-24CR, Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-24RC",118.95,"TK4W-24RC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-24RR",118.95,"TK4W-24RR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-24SC",118.95,"TK4W-24SC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-24SR",118.95,"TK4W-24SR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-R4CC",118.95,"TK4W-R4CC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-R4CR",118.95,"TK4W-R4CR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-R4RC",118.95,"TK4W-R4RC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-R4RR",118.95,"TK4W-R4RR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-R4SC",118.95,"TK4W-R4SC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-R4SR",118.95,"TK4W-R4SR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4W-B4CN",122.85,"TK4W-B4CN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4W-B4RN",122.85,"TK4W-B4RN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4W-B4SN",122.85,"TK4W-B4SN Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4W-A4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-A4CC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-A4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-A4CR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-A4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-A4RC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-A4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-A4RR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-A4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-A4SC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-A4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-A4SR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-T4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-T4CC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-T4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-T4CR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-T4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-T4RC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-T4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-T4RR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-T4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-T4SC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-T4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4W-T4SR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4W-B4CC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4W-B4CC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4W-B4CR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4W-B4CR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4W-B4RC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4W-B4RC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4W-B4RR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4W-B4RR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4W-B4SC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4W-B4SC Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4W-B4SR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4W-B4SR Температурный контроллер,  96x48мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4H-14CN",95.55,"TK4H-14CN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4H-14RN",95.55,"TK4H-14RN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4H-14SN",95.55,"TK4H-14SN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4H-24CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4H-24CN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4H-24RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4H-24RN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4H-24SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4H-24SN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4H-R4CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4H-R4CN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4H-R4RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4H-R4RN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4H-R4SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4H-R4SN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4H-14CC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4H-14CC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4H-14CR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4H-14CR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4H-14RC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4H-14RC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4H-14RR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4H-14RR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4H-14SC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4H-14SC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4H-14SR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4H-14SR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4H-A4CN",115.05,"TK4H-A4CN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4H-A4RN",115.05,"TK4H-A4RN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4H-A4SN",115.05,"TK4H-A4SN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4H-T4CN",115.05,"TK4H-T4CN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4H-T4RN",115.05,"TK4H-T4RN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4H-T4SN",115.05,"TK4H-T4SN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4H-24CC",118.95,"TK4H-24CC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-24CR",118.95,"TK4H-24CR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-24RC",118.95,"TK4H-24RCТемпературный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-24RR",118.95,"TK4H-24RR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-24SC",118.95,"TK4H-24SC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-24SR",118.95,"TK4H-24SR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-R4CC",118.95,"TK4H-R4CC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-R4CR",118.95,"TK4H-R4CR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-R4RC",118.95,"TK4H-R4RC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-R4RR",118.95,"TK4H-R4RR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-R4SC",118.95,"TK4H-R4SC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-R4SR",118.95,"TK4H-R4SR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4H-B4CN",122.85,"TK4H-B4CN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4H-B4RN",122.85,"TK4H-B4RN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4H-B4SN",122.85,"TK4H-B4SN Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4H-A4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-A4CC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-A4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-A4CR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-A4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-A4RC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-A4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-A4RR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-A4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-A4SC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-A4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-A4SR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-T4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-T4CC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-T4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-T4CR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-T4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-T4RC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-T4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-T4RR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-T4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-T4SC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-T4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4H-T4SR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4H-B4CC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4H-B4CC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4H-B4CR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4H-B4CR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4H-B4RC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4H-B4RC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4H-B4RR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4H-B4RR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4H-B4SC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4H-B4SC Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4H-B4SR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4H-B4SR Температурный контроллер,  48x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4L-14CN",95.55,"TK4L-14CN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4L-14RN",95.55,"TK4L-14RN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4L-14SN",95.55,"TK4L-14SN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный, 100-240VAC","$95,55"]
["TK4L-24CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4L-24CN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4L-24RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4L-24RN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4L-24SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4L-24SN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных, 100-240VAC","$105,30"]
["TK4L-R4CN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4L-R4CN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4L-R4RN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4L-R4RN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4L-R4SN",{"v":105.3,"d":"105.30"},"TK4L-R4SN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$105,30"]
["TK4L-14CC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4L-14CC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4L-14CR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4L-14CR  Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4L-14RC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4L-14RC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4L-14RR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4L-14RR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4L-14SC",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4L-14SC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4L-14SR",{"v":109.2,"d":"109.20"},"TK4L-14SR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный, 100-240VAC","$109,20"]
["TK4L-A4CN",115.05,"TK4L-A4CN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4L-A4RN",115.05,"TK4L-A4RN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4L-A4SN",115.05,"TK4L-A4SN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$115,05"]
["TK4L-T4CN",115.05,"TK4L-T4CN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4L-T4RN",115.05,"TK4L-T4RN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4L-T4SN",115.05,"TK4L-T4SN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$115,05"]
["TK4L-24CC",118.95,"TK4L-24CC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-24CR",118.95,"TK4L-24CR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-24RC",118.95,"TK4L-24RC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-24RR",118.95,"TK4L-24RR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-24SC",118.95,"TK4L-24SC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-24SR",118.95,"TK4L-24SR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных, 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-R4CC",118.95,"TK4L-R4CC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-R4CR",118.95,"TK4L-R4CR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-R4RC",118.95,"TK4L-R4RC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-R4RR",118.95,"TK4L-R4RR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-R4SC",118.95,"TK4L-R4SC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-R4SR",118.95,"TK4L-R4SR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$118,95"]
["TK4L-B4CN",122.85,"TK4L-B4CN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4L-B4RN",122.85,"TK4L-B4RN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4L-B4SN",122.85,"TK4L-B4SN Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$122,85"]
["TK4L-A4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-A4CC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-A4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-A4CR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-A4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-A4RC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-A4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-A4RR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-A4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-A4SC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-A4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-A4SR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+выход текущей темп., 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-T4CC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-T4CC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-T4CR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-T4CR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-T4RC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-T4RC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-T4RR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-T4RR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-T4SC",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-T4SC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-T4SR",{"v":128.7,"d":"128.70"},"TK4L-T4SR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 1 аварийный+RS485, 100-240VAC","$128,70"]
["TK4L-B4CC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4L-B4CC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4L-B4CR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4L-B4CR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. SSR+выход по току, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4L-B4RC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4L-B4RC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4L-B4RR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4L-B4RR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. реле, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4L-B4SC",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4L-B4SC Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. SSR+выход по току, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]
["TK4L-B4SR",{"v":136.5,"d":"136.50"},"TK4L-B4SR Температурный контроллер,  96x96мм, 4 разряда, 1 вых. ТТРФУ, 2 вых. реле, 2 аварийных+RS485, 100-240VAC","$136,50"]

{"sheet":"Щитовые измерители","index":1,"n_rows":346,"n_cols":4,"rows_kept":346,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Мультиметры, вольтметры, амперметры."]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["M4M","M4M-AA","M4M Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M","M4M-AAR","M4M Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-AV","M4M-AV","M4M-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-AVR","M4M-AVR","M4M-AVR Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-DA","M4M-DA","M4M-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-DI","M4M-DI","M4M-DI Мультиметр 4 разряда, 72x72мм  , вход 4..20 mA , 110/220VAC",{"v":89.86666666666666,"d":"$89.87"}]
["M4M-DV","M4M-DV","M4M-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-S","M4M-S","M4M-S Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-SR","M4M-SR","M4M-SR Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-T","M4M-T","M4M-T Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-TR","M4M-TR","M4M-TR Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-W-XX","M4M-W-XX","M4M-W-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, переменный ток 199,9 Ватт : 1999 кВатт",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-XX-SMPS","M4M-XX-SMPS","M4M-XX-SMPS Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, , 24-70VDC, 90-264VAC",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-XX-X","M4M-XX-X","M4M-XX-X Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр  72x72мм,  110/220VAC",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M-XX-XX","M4M-XX-XX","M4M-XX-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х72мм, , 110/220VAC",{"v":95.59,"d":"$95.59"}]
["M4M1P-AA","M4M1P-AA","M4M1P-AA Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-AAR","M4M1P-AAR","M4M1P-AAR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-AV","M4M1P-AV","M4M1P-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-AVR","M4M1P-AVR","M4M1P-AVR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-DA","M4M1P-DA","M4M1P-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, постоянный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-DV","M4M1P-DV","M4M1P-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, постоянный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-S","M4M1P-S","M4M1P-S Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-SR","M4M1P-SR","M4M1P-SR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-TM","M4M1P-TM","M4M1P-TM Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-TR","M4M1P-TR","M4M1P-TR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-W-XX","M4M1P-W-XX","M4M1P-W-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-XX-SMPS","M4M1P-XX-SMPS","M4M1P-XX-SMPS Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 72х72мм, , 24-70VDC, 90-264VAC",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M1P-XX-X","M4M1P-XX-X","M4M1P-XX-X Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр с 1 уставкой  72x72мм,  110/220VAC",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4M2P-AA","M4M2P-AA","M4M2P-AA Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , переменный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-AAR","M4M2P-AAR","M4M2P-AAR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , переменный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-AV","M4M2P-AV","M4M2P-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , переменный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-AVR","M4M2P-AVR","M4M2P-AVR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , переменный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-DA","M4M2P-DA","M4M2P-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , постоянный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-DV","M4M2P-DV","M4M2P-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , постоянный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-S","M4M2P-S","M4M2P-S Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-SR","M4M2P-SR","M4M2P-SR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-T","M4M2P-T","M4M2P-T Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-TR","M4M2P-TR","M4M2P-TR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-W-XX","M4M2P-W-XX","M4M2P-W-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , переменный ток 199",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-XX-SMPS","M4M2P-XX-SMPS","M4M2P-XX-SMPS Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 72х72мм , , 24-70VDC, 90-264",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4M2P-XX-X","M4M2P-XX-X","M4M2P-XX-X Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр с 2 уставками  72x72мм,  110/220VAC",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4N-DA-01","M4N-DA-01","M4N-DA-01 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 0,1999 mA, 5VDC,",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-02","M4N-DA-02","M4N-DA-02 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 1,999 mA, 5VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-03","M4N-DA-03","M4N-DA-03 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 19,99 mA, 5VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-04","M4N-DA-04","M4N-DA-04 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 199,9 mA, 5VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-11","M4N-DA-11","M4N-DA-11 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 0,1999 mA,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-12","M4N-DA-12","M4N-DA-12 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 1,999 mA,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-13","M4N-DA-13","M4N-DA-13 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 19,99 mA,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DA-14","M4N-DA-14","M4N-DA-14 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 199,9 mA,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DI-01","M4N-DI-01","M4N-DI-01 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 4-20 mA,  5VDC",{"v":44.99,"d":"$44.99"}]
["M4N-DI-11","M4N-DI-11","M4N-DI-11 Панельный четырёхразрядный амперметр 48х24мм, 4-20 mA, 12-24VDC,",{"v":44.99,"d":"$44.99"}]
["M4N-DI-XX","M4N-DI-XX","M4N-DI-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры, 48х24мм, вольтметр 1:5 В, амперметр 4:20 мА, 12-24VDC, 5VDC",{"v":44.99,"d":"$44.99"}]
["M4N-DV","M4N-DV","M4N-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры, 48х24мм, вольтметр(амперметр) 0,1999:199,9 В(мА), 12-24VDC,",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-01","M4N-DV-01","M4N-DV-01 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 0,1999 В, 5VDC,",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-02","M4N-DV-02","M4N-DV-02 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 1,999 В, 5VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-03","M4N-DV-03","M4N-DV-03 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 19,99 В, 5VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-04","M4N-DV-04","M4N-DV-04 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 199,9 В, 5VDC,",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-11","M4N-DV-11","M4N-DV-11 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 0,1999 В, 12-24VDC,",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-12","M4N-DV-12","M4N-DV-12 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 1,999 В,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-13","M4N-DV-13","M4N-DV-13 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 19,99 В,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4N-DV-14","M4N-DV-14","M4N-DV-14 Панельный четырёхразрядный вольтметр 48х24мм, 199,9 В,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["M4NS-NA","M4NS-NA","M4NS-NA Мультиметр 4 разр., масштаб, W48XH24mm , вход  4 :20 mA, без внешнего питания",{"v":46.4,"d":"$46.40"}]
["M4V","M4V","M4V Мультиметр 4 разр., масштаб, 75х25мм, вх. 0:2V, 1:5V, 0 : 10V, 0 : 1 mA, 4 :20 mA, питание 5V, 12-24",{"v":65,"d":"$65.00"}]
["M4W-AA","M4W-AA","M4W-AA Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA-1","M4W-AA-1","M4W-AA-1 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA-2","M4W-AA-2","M4W-AA-2 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA-3","M4W-AA-3","M4W-AA-3 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA-4","M4W-AA-4","M4W-AA-4 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA-5","M4W-AA-5","M4W-AA-5 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA-6","M4W-AA-6","M4W-AA-6 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1999 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AA6","M4W-AA6","M4W-AA6 Панельные пятиразрядные амперметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 1999 А, 110/220 VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR","M4W-AAR","M4W-AAR Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR-1","M4W-AAR-1","M4W-AAR-1 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR-2","M4W-AAR-2","M4W-AAR-2 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR-3","M4W-AAR-3","M4W-AAR-3 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR-4","M4W-AAR-4","M4W-AAR-4 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR-5","M4W-AAR-5","M4W-AAR-5 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AAR-6","M4W-AAR-6","M4W-AAR-6 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1999 A, 110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV","M4W-AV","M4W-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV-1","M4W-AV-1","M4W-AV-1 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC,",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV-2","M4W-AV-2","M4W-AV-2 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV-3","M4W-AV-3","M4W-AV-3 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV-4","M4W-AV-4","M4W-AV-4 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV-6","M4W-AV-6","M4W-AV-6 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 400 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AV6","M4W-AV6","M4W-AV6 Панельные четырёхразрядные вольтметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 400В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AVR","M4W-AVR","M4W-AVR Панельные четырёхразрядные вольтметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99мА :1999А,110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AVR-1","M4W-AVR-1","M4W-AVR-1 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC,",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AVR-2","M4W-AVR-2","M4W-AVR-2 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AVR-3","M4W-AVR-3","M4W-AVR-3 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-AVR-4","M4W-AVR-4","M4W-AVR-4 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В,  110/220VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4W-DA","M4W-DA","M4W-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-1","M4W-DA-1","M4W-DA-1 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 0,1999 mA, 110/220VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-2","M4W-DA-2","M4W-DA-2 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 mA, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-3","M4W-DA-3","M4W-DA-3 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-4","M4W-DA-4","M4W-DA-4 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-5","M4W-DA-5","M4W-DA-5 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 A, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-6","M4W-DA-6","M4W-DA-6 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 A, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-7","M4W-DA-7","M4W-DA-7 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 A, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DA-8","M4W-DA-8","M4W-DA-8 Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1999 A, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DI(100-220VAC)","M4W-DI(100-220VAC)","M4W-DI(100-220VAC) Мультиметр 4 разряда, 96x48мм  , вход 4..20 mA , 100-240VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["M4W-DI(24-70VDC)","M4W-DI(24-70VDC)","M4W-DI(24-70VDC) Мультиметр 4 разряда, 96x48мм  , вход 4..20 mA , 24-70VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["M4W-DV","M4W-DV","M4W-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DV-1","M4W-DV-1","M4W-DV-1 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96х48мм, 0,1999 В, 110/220VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DV-2","M4W-DV-2","M4W-DV-2 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В, 110/220VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DV-3","M4W-DV-3","M4W-DV-3 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В, 110/220VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DV-4","M4W-DV-4","M4W-DV-4 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В, 110/220VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-DV-5","M4W-DV-5","M4W-DV-5 Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 300 В, 110/220VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-P","M4W-P","M4W-P Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, cosФ, вход 4:20 мА, -0,5 : 1 : + 0,5,",{"v":76.23,"d":"$76.23"}]
["M4W-S-1","M4W-S-1","M4W-S-1 Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-S-2","M4W-S-2","M4W-S-2 Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["M4W-SR-2","M4W-SR-2","M4W-SR-2 Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VAC",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["M4W-T-1","M4W-T-1","M4W-T-1 Панельный четырёхразрядный тахометр 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4W-T-2","M4W-T-2","M4W-T-2 Панельный четырёхразрядный тахометр 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VDС",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["M4W-TR-2","M4W-TR-2","M4W-TR-2 Панельный четырёхразрядный тахометр 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VDС",{"v":61.27,"d":"$61.27"}]
["M4W-W-1","M4W-W-1","M4W-W-1 Панельный четырёхразрядный ваттметр  96x48мм, 199,9 Вт, 110/220VAC",{"v":53.13,"d":"$53.13"}]
["M4W1P-AA","M4W1P-AA","M4W1P-AA Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-AAR","M4W1P-AAR","M4W1P-AAR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-AV","M4W1P-AV","M4W1P-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-AVR","M4W1P-AVR","M4W1P-AVR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-DA","M4W1P-DA","M4W1P-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, постоянный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-DV","M4W1P-DV","M4W1P-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, постоянный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-S","M4W1P-S","M4W1P-S Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-SR","M4W1P-SR","M4W1P-SR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-T","M4W1P-T","M4W1P-T Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-TR","M4W1P-TR","M4W1P-TR Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, об./мин., мм/мин., ср",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-W-XX","M4W1P-W-XX","M4W1P-W-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, переменный ток 199,9",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-XX-SMPS","M4W1P-XX-SMPS","M4W1P-XX-SMPS Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96х48мм, , 24-70VDC, 90-264VA",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W1P-XX-X","M4W1P-XX-X","M4W1P-XX-X Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр с 1 уставкой  96x48мм,  110/220VAC",{"v":179.3,"d":"$179.30"}]
["M4W2P-AA","M4W2P-AA","M4W2P-AA Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, переменный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-AAR","M4W2P-AAR","M4W2P-AAR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, переменный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-AV","M4W2P-AV","M4W2P-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, переменный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-AVR","M4W2P-AVR","M4W2P-AVR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, переменный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-DA","M4W2P-DA","M4W2P-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, постоянный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-DV","M4W2P-DV","M4W2P-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, постоянный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-S","M4W2P-S","M4W2P-S Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-SR","M4W2P-SR","M4W2P-SR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-T","M4W2P-T","M4W2P-T Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-TR","M4W2P-TR","M4W2P-TR Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, об./мин., мм/мин.,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-W-XX","M4W2P-W-XX","M4W2P-W-XX Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, переменный ток 199,",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-XX-SMPS","M4W2P-XX-SMPS","M4W2P-XX-SMPS Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96х48мм, , 24-70VDC, 90-264V",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4W2P-XX-X","M4W2P-XX-X","M4W2P-XX-X Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр с 2 уставками  96x48мм,  110/220VAC",{"v":239.03,"d":"$239.03"}]
["M4Y-AA","M4Y-AA","M4Y-AA Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AA-1","M4Y-AA-1","M4Y-AA-1 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 mA, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AA-2","M4Y-AA-2","M4Y-AA-2 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 mA, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AA-3","M4Y-AA-3","M4Y-AA-3 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AA-4","M4Y-AA-4","M4Y-AA-4 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AA-5","M4Y-AA-5","M4Y-AA-5 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AA-6","M4Y-AA-6","M4Y-AA-6 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1999 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR","M4Y-AAR","M4Y-AAR Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR-1","M4Y-AAR-1","M4Y-AAR-1 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 mA, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR-2","M4Y-AAR-2","M4Y-AAR-2 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 mA, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR-3","M4Y-AAR-3","M4Y-AAR-3 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR-4","M4Y-AAR-4","M4Y-AAR-4 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR-5","M4Y-AAR-5","M4Y-AAR-5 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AAR-6","M4Y-AAR-6","M4Y-AAR-6 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1999 A, 100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AV","M4Y-AV","M4Y-AV Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AV-1","M4Y-AV-1","M4Y-AV-1 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 0,1999 В, 100-240VAC,",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AV-2","M4Y-AV-2","M4Y-AV-2 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 1,999 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AV-3","M4Y-AV-3","M4Y-AV-3 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 19,99 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AV-4","M4Y-AV-4","M4Y-AV-4 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 199,9 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AV-6","M4Y-AV-6","M4Y-AV-6 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 400 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AVR","M4Y-AVR","M4Y-AVR Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AVR-1","M4Y-AVR-1","M4Y-AVR-1 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 0,1999 В, 100-240VAC,",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AVR-2","M4Y-AVR-2","M4Y-AVR-2 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 1,999 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AVR-3","M4Y-AVR-3","M4Y-AVR-3 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 19,99 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AVR-4","M4Y-AVR-4","M4Y-AVR-4 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 199,9 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-AVR-6","M4Y-AVR-6","M4Y-AVR-6 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 400 В,  100-240VAC",{"v":67.32,"d":"$67.32"}]
["M4Y-DA","M4Y-DA","M4Y-DA Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х36мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-1","M4Y-DA-1","M4Y-DA-1 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 0,1999 mA, 100-240VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-2","M4Y-DA-2","M4Y-DA-2 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 mA, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-3","M4Y-DA-3","M4Y-DA-3 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 mA, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-4","M4Y-DA-4","M4Y-DA-4 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 mA, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-5","M4Y-DA-5","M4Y-DA-5 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 A, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-6","M4Y-DA-6","M4Y-DA-6 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 A, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-7","M4Y-DA-7","M4Y-DA-7 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 A, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DA-8","M4Y-DA-8","M4Y-DA-8 Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1999 A, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DV","M4Y-DV","M4Y-DV Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72х36мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DV-1","M4Y-DV-1","M4Y-DV-1 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72х36мм, 0,1999 В, 100-240VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DV-2","M4Y-DV-2","M4Y-DV-2 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 1,999 В, 100-240VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DV-3","M4Y-DV-3","M4Y-DV-3 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 19,99 В, 100-240VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DV-4","M4Y-DV-4","M4Y-DV-4 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 199,9 В, 100-240VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-DV-5","M4Y-DV-5","M4Y-DV-5 Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 300 В, 100-240VAC,",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-S-1","M4Y-S-1","M4Y-S-1 Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 72x36мм, вход DC 0..10V/1999, 100-240 VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-S-2","M4Y-S-2","M4Y-S-2 Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VAC",{"v":61.266666666666666,"d":"$61.27"}]
["M4Y-SR-2","M4Y-SR-2","M4Y-SR-2 Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VAC",{"v":61.266666666666666,"d":"$61.27"}]
["M4Y-T-1","M4Y-T-1","M4Y-T-1 Панельный четырёхразрядный тахометр 72x36мм, вход DC 0..10V/1999, 100-240 VAC",{"v":58.3,"d":"$58.30"}]
["M4Y-T-2","M4Y-T-2","M4Y-T-2 Панельный четырёхразрядный тахометр 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VDС",{"v":61.266666666666666,"d":"$61.27"}]
["M4Y-TR-2","M4Y-TR-2","M4Y-TR-2 Панельный четырёхразрядный тахометр 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VDС",{"v":61.266666666666666,"d":"$61.27"}]
["M4Y-W-1","M4Y-W-1","M4Y-W-1 Панельный четырёхразрядный ваттметр  72x36мм, 199,9 Вт, 100-240VAC",{"v":53.13333333333333,"d":"$53.13"}]
["M4YS-NA","M4YS-NA","M4YS-NA Мультиметр 4 разр., масштаб, W72XH36mm , вход  4 :20 mA, без внешнего питания",{"v":61.3,"d":"$61.30"}]
["M5W-AA","M5W-AA","M5W-AA Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99мА",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AA-1","M5W-AA-1","M5W-AA-1 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,999 mA, 110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AA-2","M5W-AA-2","M5W-AA-2 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,99 mA, 110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AA-3","M5W-AA-3","M5W-AA-3 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,9999 A, 110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AA-4","M5W-AA-4","M5W-AA-4 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,999 A, 110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AA-5","M5W-AA-5","M5W-AA-5 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,99 A, 110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AA-6","M5W-AA-6","M5W-AA-6 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1999.9 A, 110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AAR","M5W-AAR","M5W-AAR Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99мА",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AV","M5W-AV","M5W-AV Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99мА",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AV-1","M5W-AV-1","M5W-AV-1 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 0,19999 В, 110/220VAC,",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AV-2","M5W-AV-2","M5W-AV-2 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 1,9999 В,  110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AV-3","M5W-AV-3","M5W-AV-3 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 19,999 В,  110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AV-4","M5W-AV-4","M5W-AV-4 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 199,99 В,  110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AV-6","M5W-AV-6","M5W-AV-6 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 400 В,  110/220VAC",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-AVR","M5W-AVR","M5W-AVR Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В,  19,99мА",{"v":82.94,"d":"$82.94"}]
["M5W-DA","M5W-DA","M5W-DA Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199 мА",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-1","M5W-DA-1","M5W-DA-1 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 0,19999 mA, 110/220VAC,",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-2","M5W-DA-2","M5W-DA-2 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,9999 mA, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-3","M5W-DA-3","M5W-DA-3 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,999 mA, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-4","M5W-DA-4","M5W-DA-4 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,99 mA, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-5","M5W-DA-5","M5W-DA-5 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,9999 A, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-6","M5W-DA-6","M5W-DA-6 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,999 A, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-7","M5W-DA-7","M5W-DA-7 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,99 A, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DA-8","M5W-DA-8","M5W-DA-8 Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1999.9 A, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DI","M5W-DI","M5W-DI Мультиметр 5 разрядов, 96x48мм  , вход 4..20 mA , 100-240VAC",{"v":75.56666666666666,"d":"$75.57"}]
["M5W-DV","M5W-DV","M5W-DV Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96х48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199 мА",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DV-1","M5W-DV-1","M5W-DV-1 Панельный 5-разрядный вольтметр 96х48мм, 0,19999 В, 110/220VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DV-2","M5W-DV-2","M5W-DV-2 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 1,9999 В, 110/220VAC,",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DV-3","M5W-DV-3","M5W-DV-3 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 19,999 В, 110/220VAC,",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DV-4","M5W-DV-4","M5W-DV-4 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 199,99 В, 110/220VAC,",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-DV-5","M5W-DV-5","M5W-DV-5 Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 300 В, 110/220VAC,",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-S-1","M5W-S-1","M5W-S-1 Панельный 5-разрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-S-2","M5W-S-2","M5W-S-2 Панельный 5-разрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VAC",{"v":75.57,"d":"$75.57"}]
["M5W-T-1","M5W-T-1","M5W-T-1 Панельный 5-разрядный тахометр 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC",{"v":78.43,"d":"$78.43"}]
["M5W-T-2","M5W-T-2","M5W-T-2 Панельный 5-разрядный тахометр 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VDС",{"v":75.57,"d":"$75.57"}]
["M5W-W-1","M5W-W-1","M5W-W-1 Панельный 5-разрядный ваттметр  96x48мм, 199,9 Вт, 110/220VAC",{"v":71.5,"d":"$71.50"}]
["MT4N-DV-EN",null,"MT4N-DV-EN Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, без выхода",{"v":95.1,"d":"$95.10"}]
["MT4N-DV-E0",null,"MT4N-DV-E0 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, релейный выход",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DV-E1",null,"MT4N-DV-E1 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выхода NPN",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DV-E2",null,"MT4N-DV-E2 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выход PNP",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DV-E3",null,"MT4N-DV-E3 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + токовый 4-20 мА",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DV-E4",null,"MT4N-DV-E4 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + RS485",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DA-EN",null,"MT4N-DA-EN Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, без выхода",{"v":95.1,"d":"$95.10"}]
["MT4N-DA-E0",null,"MT4N-DA-E0 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, релейный выход",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DA-E1",null,"MT4N-DA-E1 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выхода NPN",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DA-E2",null,"MT4N-DA-E2 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выход PNP",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DA-E3",null,"MT4N-DA-E3 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + токовый 4-20 мА",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-DA-E4",null,"MT4N-DA-E4 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + RS485",{"v":136.18,"d":"$136.18"}]
["MT4N-AV-EN",null,"MT4N-AV-EN Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, без выхода",{"v":104.5,"d":"$104.50"}]
["MT4N-AV-E0",null,"MT4N-AV-E0 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, релейный выход",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AV-E1",null,"MT4N-AV-E1 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выхода NPN",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AV-E2",null,"MT4N-AV-E2 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выход PNP",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AV-E3",null,"MT4N-AV-E3 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + токовый 4-20 мА",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AV-E4",null,"MT4N-AV-E4 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + RS485",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AA-EN",null,"MT4N-AA-EN Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, без выхода",{"v":104.5,"d":"$104.50"}]
["MT4N-AA-E0",null,"MT4N-AA-E0 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, релейный выход",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AA-E1",null,"MT4N-AA-E1 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выхода NPN",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AA-E2",null,"MT4N-AA-E2 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выход PNP",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AA-E3",null,"MT4N-AA-E3 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + токовый 4-20 мА",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4N-AA-E4",null,"MT4N-AA-E4 Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр АC, индикатор, питание 12-24VDC, выход реле + RS485",{"v":146.52,"d":"$146.52"}]
["MT4W-AA-40",null,"MT4W-AA-40 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, релейный выход, 100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-41","MT4W-AA-41","MT4W-AA-41 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":112.31,"d":"$112.31"}]
["MT4W-AA-42","MT4W-AA-42","MT4W-AA-42 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, NPN открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-43","MT4W-AA-43","MT4W-AA-43 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, PNP открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-44","MT4W-AA-44","MT4W-AA-44 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-45","MT4W-AA-45","MT4W-AA-45 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-46","MT4W-AA-46","MT4W-AA-46 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-47","MT4W-AA-47","MT4W-AA-47 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-48","MT4W-AA-48","MT4W-AA-48 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, NPN открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-49","MT4W-AA-49","MT4W-AA-49 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, PNP открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AA-4N","MT4W-AA-4N","MT4W-AA-4N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, AC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":59.4,"d":"$59.40"}]
["MT4W-AV-40","MT4W-AV-40","MT4W-AV-40 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-41","MT4W-AV-41","MT4W-AV-41 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":112.31,"d":"$112.31"}]
["MT4W-AV-42","MT4W-AV-42","MT4W-AV-42 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, NPN открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-43","MT4W-AV-43","MT4W-AV-43 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, PNP открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-44","MT4W-AV-44","MT4W-AV-44 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-45","MT4W-AV-45","MT4W-AV-45 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-46","MT4W-AV-46","MT4W-AV-46 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-47","MT4W-AV-47","MT4W-AV-47 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-48","MT4W-AV-48","MT4W-AV-48 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, NPN открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-49","MT4W-AV-49","MT4W-AV-49 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, PNP открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4W-AV-4N","MT4W-AV-4N","MT4W-AV-4N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, AC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":59.4,"d":"$59.40"}]
["MT4W-DA-40","MT4W-DA-40","MT4W-DA-40 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,,  100-240VAC",{"v":122.66666666666667,"d":"$122.67"}]
["MT4W-DA-41","MT4W-DA-41","MT4W-DA-41 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":106.26666666666667,"d":"$106.27"}]
["MT4W-DA-42","MT4W-DA-42","MT4W-DA-42 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-43","MT4W-DA-43","MT4W-DA-43 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-44","MT4W-DA-44","MT4W-DA-44 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-45","MT4W-DA-45","MT4W-DA-45 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-46","MT4W-DA-46","MT4W-DA-46 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-47","MT4W-DA-47","MT4W-DA-47 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-48","MT4W-DA-48","MT4W-DA-48 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-49","MT4W-DA-49","MT4W-DA-49 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DA-4N","MT4W-DA-4N","MT4W-DA-4N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Амперметр, DC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["MT4W-DV-40","MT4W-DV-40","MT4W-DV-40 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-41","MT4W-DV-41","MT4W-DV-41 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":106.26,"d":"$106.26"}]
["MT4W-DV-42","MT4W-DV-42","MT4W-DV-42 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-43","MT4W-DV-43","MT4W-DV-43 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + BCD выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-44","MT4W-DV-44","MT4W-DV-44 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-45","MT4W-DV-45","MT4W-DV-45 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA,  100-2",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-46","MT4W-DV-46","MT4W-DV-46 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-47","MT4W-DV-47","MT4W-DV-47 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-48","MT4W-DV-48","MT4W-DV-48 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-49","MT4W-DV-49","MT4W-DV-49 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + RS 485,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4W-DV-4N","MT4W-DV-4N","MT4W-DV-4N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм  , Вольтметр, DC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["MT4W-DV-1N",null,"MT4W-DV-1N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, DC, индикатор (без выходов)",{"v":55.6,"d":"$55.60"}]
["MT4W-DV-10",null,"MT4W-DV-10 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA",{"v":122.32,"d":"$122.32"}]
["MT4W-DV-11",null,"MT4W-DV-11 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, DC, релейный выход",{"v":106.04,"d":"$106.04"}]
["MT4W-DV-12~19",null,"MT4W-DV-12~19 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, DC",{"v":122.32,"d":"$122.32"}]
["MT4W-DA-1N",null,"MT4W-DA-1N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, DC, индикатор (без выходов)",{"v":55.6,"d":"$55.60"}]
["MT4W-DA-10",null,"MT4W-DA-10 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA",{"v":122.32,"d":"$122.32"}]
["MT4W-DA-11",null,"MT4W-DA-11 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, DC, релейный выход",{"v":106.04,"d":"$106.04"}]
["MT4W-DA-12~19",null,"MT4W-DA-12~19 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, DC",{"v":122.32,"d":"$122.32"}]
["MT4W-AV-1N",null,"MT4W-AV-1N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, AC, индикатор (без выходов)",{"v":59.3,"d":"$59.30"}]
["MT4W-AV-10",null,"MT4W-AV-10 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA",{"v":130.46,"d":"$130.46"}]
["MT4W-AV-11",null,"MT4W-AV-11 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, AC, релейный выход",{"v":112.2,"d":"$112.20"}]
["MT4W-AV-12~19",null,"MT4W-AV-12~19 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Вольтметр, AC",{"v":130.46,"d":"$130.46"}]
["MT4W-AA-1N",null,"MT4W-AA-1N Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, AC, индикатор (без выходов)",{"v":59.3,"d":"$59.30"}]
["MT4W-AA-10",null,"MT4W-AA-10 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA",{"v":130.46,"d":"$130.46"}]
["MT4W-AA-11",null,"MT4W-AA-11 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, AC, релейный выход",{"v":112.2,"d":"$112.20"}]
["MT4W-AA-12~19",null,"MT4W-AA-12~19 Мультиметр 4 разряда, 96х48мм, Aмперметр, AC",{"v":130.46,"d":"$130.46"}]
["MT4Y-AA-40","MT4Y-AA-40","MT4Y-AA-40 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-41","MT4Y-AA-41","MT4Y-AA-41 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, NPN открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-42","MT4Y-AA-42","MT4Y-AA-42 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, PNP открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-43","MT4Y-AA-43","MT4Y-AA-43 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-44","MT4Y-AA-44","MT4Y-AA-44 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, релейный выход+RS 485,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-45","MT4Y-AA-45","MT4Y-AA-45 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, BCD выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-46","MT4Y-AA-46","MT4Y-AA-46 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, AC, низкоскоростной последовательный выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AA-4N","MT4Y-AA-4N","MT4Y-AA-4N Мультиметр 4 разряда, 72х36мм  , амперметр, AC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":61.3,"d":"$61.30"}]
["MT4Y-AV-40","MT4Y-AV-40","MT4Y-AV-40 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-41","MT4Y-AV-41","MT4Y-AV-41 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, NPN открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-42","MT4Y-AV-42","MT4Y-AV-42 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, PNP открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-43","MT4Y-AV-43","MT4Y-AV-43 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-44","MT4Y-AV-44","MT4Y-AV-44 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, релейный выход+RS 485,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-45","MT4Y-AV-45","MT4Y-AV-45 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, BCD выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-46","MT4Y-AV-46","MT4Y-AV-46 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, AC, низкоскоростной последовательный выход,  100-240VAC",{"v":130.79,"d":"$130.79"}]
["MT4Y-AV-4N","MT4Y-AV-4N","MT4Y-AV-4N Мультиметр 4 разряда, 72х36мм  , Вольтметр, AC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":61.3,"d":"$61.30"}]
["MT4Y-DA-40","MT4Y-DA-40","MT4Y-DA-40 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-41","MT4Y-DA-41","MT4Y-DA-41 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, NPN открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-42","MT4Y-DA-42","MT4Y-DA-42 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, PNP открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-43","MT4Y-DA-43","MT4Y-DA-43 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-44","MT4Y-DA-44","MT4Y-DA-44 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, релейный выход+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-45","MT4Y-DA-45","MT4Y-DA-45 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, BCD выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-46","MT4Y-DA-46","MT4Y-DA-46 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , амперметр, DC, низкоскоростной последовательный выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DA-4N","MT4Y-DA-4N","MT4Y-DA-4N Мультиметр 4 разряда, 72х36мм  , амперметр, DC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":57.6,"d":"$57.60"}]
["MT4Y-DV-40","MT4Y-DV-40","MT4Y-DV-40 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, релейный выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-41","MT4Y-DV-41","MT4Y-DV-41 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-42","MT4Y-DV-42","MT4Y-DV-42 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-43","MT4Y-DV-43","MT4Y-DV-43 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-44","MT4Y-DV-44","MT4Y-DV-44 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, релейный выход+RS 485,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-45","MT4Y-DV-45","MT4Y-DV-45 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, BCD выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-46","MT4Y-DV-46","MT4Y-DV-46 Мультиметр 4 разряда, 72x36мм  , Вольтметр, DC, низкоскоростной последовательный выход,  100-240VAC",{"v":122.65,"d":"$122.65"}]
["MT4Y-DV-4N","MT4Y-DV-4N","MT4Y-DV-4N Мультиметр 4 разряда, 72х36мм  , Вольтметр, DC, индикатор (без выходов),  100-240VAC",{"v":57.6,"d":"$57.60"}]

{"sheet":"Энкодеры","index":2,"n_rows":456,"n_cols":4,"rows_kept":456,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Энкодеры"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["4PIE",null,"4PIE Соединительная муфта для энкодеров с выступающим валом, диаметр 4мм (COUPLING)",{"v":5.7,"d":"$5.70"}]
["6PIE",null,"6PIE Соединительная муфта для энкодеров с выступающим валом, диаметр60мм (COUPLING)",{"v":5.7,"d":"$5.70"}]
["8PIE",null,"8PIE Соединительная муфта для энкодеров с выступающим валом, диаметр 8мм (COUPLING)",{"v":5.7,"d":"$5.70"}]
["10PIE",null,"10PIE Соединительная муфта для энкодеров с выступающим валом, диаметр 10мм (COUPLING)",{"v":5.7,"d":"$5.70"}]
["ENA CABLE(4P)",null,"ENA CABLE(4P) Кабель к энкодеру ENA, 4 PIN",{"v":9.9,"d":"$9.90"}]
["ENA CABLE(5P)",null,"ENA CABLE(5P) Кабель к энкодеру ENA(с Z фазой), 5 PIN",{"v":9.9,"d":"$9.90"}]
["E100H35-1024-3-T-24 L=10m","E100H35-1024-3-T-24 L=10m","E100H35-1024-3-T-24 L=10m Инкрементальный энкодер, корпус 100 мм, полая ось 35 мм,  1024 имп./об., 24VDC",{"v":316.995,"d":"$317.00"}]
["E100H35-1024-6-L-5","E100H35-1024-6-L-5","E100H35-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер, корпус 100 мм, полая ось 35 мм,  1024 имп./об., 5VDC",{"v":343.245,"d":"$343.25"}]
["E30S4-100-3-N-5","E30S4-100-3-N-5","E30S4-100-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 100 имп./об., выход NPN, 5VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-100-3-T-24","E30S4-100-3-T-24","E30S4-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-100-6-L-5","E30S4-100-6-L-5","E30S4-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 100 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-1000-3-T-24","E30S4-1000-3-T-24","E30S4-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":90.195,"d":"$90.20"}]
["E30S4-1000-6-L-5","E30S4-1000-6-L-5","E30S4-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 1000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":90.195,"d":"$90.20"}]
["E30S4-1024-3-N-5","E30S4-1024-3-N-5","E30S4-1024-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 1024 имп./об., выход NPN, 5VDC",{"v":90.195,"d":"$90.20"}]
["E30S4-1024-3-T-24","E30S4-1024-3-T-24","E30S4-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":90.195,"d":"$90.20"}]
["E30S4-1024-6-L-5","E30S4-1024-6-L-5","E30S4-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":90.195,"d":"$90.20"}]
["E30S4-200-3-T-24","E30S4-200-3-T-24","E30S4-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-200-6-L-5","E30S4-200-6-L-5","E30S4-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 200 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-3000-3-T-24","E30S4-3000-3-T-24","E30S4-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":118.755,"d":"$118.76"}]
["E30S4-3000-3-V-5","E30S4-3000-3-V-5","E30S4-3000-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, 3000 имп./об., 5VDC",{"v":118.755,"d":"$118.76"}]
["E30S4-3000-6-L-5","E30S4-3000-6-L-5","E30S4-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 3000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E30S4-360-3-T-24","E30S4-360-3-T-24","E30S4-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-360-6-L-5","E30S4-360-6-L-5","E30S4-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 360 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-500-3-T-24","E30S4-500-3-T-24","E30S4-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-500-3-V-5","E30S4-500-3-V-5","E30S4-500-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 500 имп./об., выход Volta, 5VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E30S4-500-6-L-5","E30S4-500-6-L-5","E30S4-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм,  вал 4 мм, 500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":74.865,"d":"$74.87"}]
["E40H10-100-3-T-24","E40H10-100-3-T-24","E40H10-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 100 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H10-100-6-L-5","E40H10-100-6-L-5","E40H10-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 100 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-1000-3-T-24","E40H10-1000-3-T-24","E40H10-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-1000-6-L-5","E40H10-1000-6-L-5","E40H10-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1000 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H10-1024-3-T-24","E40H10-1024-3-T-24","E40H10-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-1024-6-L-5","E40H10-1024-6-L-5","E40H10-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H10-1200-3-T-24","E40H10-1200-3-T-24","E40H10-1200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-1200-6-L-5","E40H10-1200-6-L-5","E40H10-1200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1200 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H10-1500-3-T-24","E40H10-1500-3-T-24","E40H10-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-1500-6-L-5","E40H10-1500-6-L-5","E40H10-1500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 1500 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H10-200-3-T-24","E40H10-200-3-T-24","E40H10-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 200 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H10-200-6-L-5","E40H10-200-6-L-5","E40H10-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 200 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-2000-3-T-24","E40H10-2000-3-T-24","E40H10-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-2000-6-L-5","E40H10-2000-6-L-5","E40H10-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 2000 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H10-2048-3-T-24","E40H10-2048-3-T-24","E40H10-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-2048-6-L-5","E40H10-2048-6-L-5","E40H10-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 2048 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H10-250-3-T-24","E40H10-250-3-T-24","E40H10-250-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 10 мм,  250 имп./об., 24VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H10-2500-3-T-24","E40H10-2500-3-T-24","E40H10-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 2500 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-2500-6-L-5","E40H10-2500-6-L-5","E40H10-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 2500 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H10-300-3-T-24","E40H10-300-3-T-24","E40H10-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 300 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H10-300-6-L-5","E40H10-300-6-L-5","E40H10-300-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 300 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-3000-3-T-24","E40H10-3000-3-T-24","E40H10-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-3000-6-L-5","E40H10-3000-6-L-5","E40H10-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 3000 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H10-360-3-T-24","E40H10-360-3-T-24","E40H10-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 360 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-360-6-L-5","E40H10-360-6-L-5","E40H10-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 360 имп./об., выход Line driver",{"v":117.07,"d":"$117.07"}]
["E40H10-3600-3-T-24","E40H10-3600-3-T-24","E40H10-3600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 3600 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-3600-6-L-5","E40H10-3600-6-L-5","E40H10-3600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 3600 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H10-500-3-T-24","E40H10-500-3-T-24","E40H10-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 500 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-500-6-L-5","E40H10-500-6-L-5","E40H10-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 500 имп./об., выход Line driver",{"v":117.07,"d":"$117.07"}]
["E40H10-5000-3-T-24","E40H10-5000-3-T-24","E40H10-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole",{"v":161.07,"d":"$161.07"}]
["E40H10-5000-6-L-5","E40H10-5000-6-L-5","E40H10-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 5000 имп./об., выход Line drive",{"v":185,"d":"$185.00"}]
["E40H10-512-3-T-24","E40H10-512-3-T-24","E40H10-512-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 512 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-512-6-L-5","E40H10-512-6-L-5","E40H10-512-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 512 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H10-60-3-T-24","E40H10-60-3-T-24","E40H10-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 60 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H10-60-6-L-5","E40H10-60-6-L-5","E40H10-60-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 60 имп./об., выход Line driver,",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H10-600-3-T-24","E40H10-600-3-T-24","E40H10-600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 600 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H10-600-6-L-5","E40H10-600-6-L-5","E40H10-600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 10 мм, 600 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-100-3-N-24","E40H12-100-3-N-24","E40H12-100-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 12 мм,  100 имп./об.,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-100-3-T-24","E40H12-100-3-T-24","E40H12-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 100 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-100-6-L-5","E40H12-100-6-L-5","E40H12-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 100 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-1000-3-T-24","E40H12-1000-3-T-24","E40H12-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-1000-6-L-5","E40H12-1000-6-L-5","E40H12-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1000 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-1024-2-T-5","E40H12-1024-2-T-5","E40H12-1024-2-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 12 мм,  1024 имп./об.,  5VDC",{"v":107.3,"d":"$107.30"}]
["E40H12-1024-3-T-24","E40H12-1024-3-T-24","E40H12-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-1024-6-L-5","E40H12-1024-6-L-5","E40H12-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1024 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-1200-3-N-5","E40H12-1200-3-N-5","E40H12-1200-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью 12 мм,  1200 имп./об.,  5 VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-1200-3-T-24","E40H12-1200-3-T-24","E40H12-1200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-1200-6-L-5","E40H12-1200-6-L-5","E40H12-1200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1200 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-150-3-T-24","E40H12-150-3-T-24","E40H12-150-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 12 мм,  150 имп./об., 24VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-1500-3-T-24","E40H12-1500-3-T-24","E40H12-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-1500-6-L-5","E40H12-1500-6-L-5","E40H12-1500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 1500 имп./об., выход Line drive",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-200-3-N-24","E40H12-200-3-N-24","E40H12-200-3-N-24 Инкрементальный энкодер 200 имп./об.корпус 40 мм, полая ось 12 мм, 24VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-200-3-T-24","E40H12-200-3-T-24","E40H12-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 200 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-200-6-L-5","E40H12-200-6-L-5","E40H12-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 200 имп./об., выход Line driver",{"v":113.1,"d":"$113.10"}]
["E40H12-2000-3-T-24","E40H12-2000-3-T-24","E40H12-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-2000-6-L-5","E40H12-2000-6-L-5","E40H12-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2000 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H12-2048-3-N-24","E40H12-2048-3-N-24","E40H12-2048-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2048 имп./об., выход NPN",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-2048-3-T-24","E40H12-2048-3-T-24","E40H12-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-2048-6-L-5","E40H12-2048-6-L-5","E40H12-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2048 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H12-25-3-V-5","E40H12-25-3-V-5","E40H12-25-3-V-5 Инкрементальный энкодер 25 имп./об.корпус 40 мм, полая ось 12 мм, 5VDC.",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-250-3-T-24","E40H12-250-3-T-24","E40H12-250-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 250 имп./об., выход Totem pole",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-2500-3-T-24","E40H12-2500-3-T-24","E40H12-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2500 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-2500-6-L-5","E40H12-2500-6-L-5","E40H12-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 2500 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H12-300-3-N-24","E40H12-300-3-N-24","E40H12-300-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 300 имп./об., выход NPN,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-300-3-N-5","E40H12-300-3-N-5","E40H12-300-3-N-5 Инкрементальный энкодер с полым валом, D=12 mm, 300 имп/об, 5 VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-300-3-T-24","E40H12-300-3-T-24","E40H12-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 300 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-300-6-L-5","E40H12-300-6-L-5","E40H12-300-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 300 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-3000-3-T-24","E40H12-3000-3-T-24","E40H12-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-3000-6-L-5","E40H12-3000-6-L-5","E40H12-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 3000 имп./об., выход Line drive",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-360-3-T-24","E40H12-360-3-T-24","E40H12-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 360 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-360-6-L-5","E40H12-360-6-L-5","E40H12-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 360 имп./об., выход Line driver",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-3600-3-T-24","E40H12-3600-3-T-24","E40H12-3600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 3600 имп./об., выход Totem pole",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-3600-6-L-5","E40H12-3600-6-L-5","E40H12-3600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 3600 имп./об., выход Line drive",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H12-500-3-T-24","E40H12-500-3-T-24","E40H12-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 500 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-500-6-L-5","E40H12-500-6-L-5","E40H12-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 500 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-5000-3-N-5","E40H12-5000-3-N-5","E40H12-5000-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 12 мм,  5000 имп./об, 5VDC",{"v":161.07,"d":"$161.07"}]
["E40H12-5000-3-T-24","E40H12-5000-3-T-24","E40H12-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole",{"v":161.07,"d":"$161.07"}]
["E40H12-5000-6-L-5","E40H12-5000-6-L-5","E40H12-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 5000 имп./об., выход Line drive",{"v":185,"d":"$185.00"}]
["E40H12-512-3-T-24","E40H12-512-3-T-24","E40H12-512-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 512 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-512-6-L-5","E40H12-512-6-L-5","E40H12-512-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 512 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H12-60-3-T-24","E40H12-60-3-T-24","E40H12-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 60 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H12-60-6-L-5","E40H12-60-6-L-5","E40H12-60-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 60 имп./об., выход Line driver,",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H12-600-3-T-24","E40H12-600-3-T-24","E40H12-600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 600 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H12-600-6-L-5","E40H12-600-6-L-5","E40H12-600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 12 мм, 600 имп./об., выход Line driver",{"v":117.07,"d":"$117.07"}]
["E40H6-1024-3-T-24","E40H6-1024-3-T-24","E40H6-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 1024 имп/об, 24 VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H6-1024-3-T-5","E40H6-1024-3-T-5","E40H6-1024-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 6 мм,  1024 имп./об.,  5VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H6-1024-6-L-5",null,"E40H6-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 6 мм,  1024 имп./об.,  5VDC",{"v":117.07,"d":"$117.07"}]
["E40H6-2048-6-L-5","E40H6-2048-6-L-5","E40H6-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 6 мм,  2048 имп./об.,  5VDC",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40H6-3000-3-V-5","E40H6-3000-3-V-5","E40H6-3000-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 3000 имп/об, 5 VDC",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H6-360-3-N-5","E40H6-360-3-N-5","E40H6-360-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 360 имп/об, 5 VDC, выход NPN",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H6-500-3-T-24","E40H6-500-3-T-24","E40H6-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 500 имп/об, 24 VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H6-500-3-V-5","E40H6-500-3-V-5","E40H6-500-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 500 имп/об, 5 VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-100-2-N-24","E40H8-100-2-N-24","E40H8-100-2-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диаметром 8 мм, 100 имп./об., 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-100-3-N-24","E40H8-100-3-N-24","E40H8-100-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диаметром 8 мм, 100 имп./об., 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-100-3-N-5","E40H8-100-3-N-5","E40H8-100-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диаметром 8 мм, 100 имп./об., 5VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-100-3-T-24","E40H8-100-3-T-24","E40H8-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem pole,",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-100-6-L-5","E40H8-100-6-L-5","E40H8-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line driver,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-1000-3-N-24","E40H8-1000-3-N-24","E40H8-1000-3-N-24 Инкрементальный энкодер, корпус 40 мм, полый вал 8 мм, 1000 имп/об, 24 VDC",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-1000-3-T-24","E40H8-1000-3-T-24","E40H8-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-1000-6-L-5","E40H8-1000-6-L-5","E40H8-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-1024-3-T-24","E40H8-1024-3-T-24","E40H8-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-1024-6-L-5","E40H8-1024-6-L-5","E40H8-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-1200-3-T-24","E40H8-1200-3-T-24","E40H8-1200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-1200-6-L-5","E40H8-1200-6-L-5","E40H8-1200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1200 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-1500-3-T-24","E40H8-1500-3-T-24","E40H8-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-1500-6-L-5","E40H8-1500-6-L-5","E40H8-1500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Line driver",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-200-3-T-24","E40H8-200-3-T-24","E40H8-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole,",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-200-6-L-5","E40H8-200-6-L-5","E40H8-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 200 имп./об., выход Line driver,",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-2000-3-T-24","E40H8-2000-3-T-24","E40H8-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-2000-6-L-5","E40H8-2000-6-L-5","E40H8-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H8-2048-3-T-24","E40H8-2048-3-T-24","E40H8-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-2048-6-L-5","E40H8-2048-6-L-5","E40H8-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H8-2500-3-T-24","E40H8-2500-3-T-24","E40H8-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 2500 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-2500-6-L-5","E40H8-2500-6-L-5","E40H8-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 2500 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H8-300-3-T-24","E40H8-300-3-T-24","E40H8-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 300 имп./об., выход Totem pole,",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-300-6-L-5","E40H8-300-6-L-5","E40H8-300-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 300 имп./об., выход Line driver,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-3000-3-T-24","E40H8-3000-3-T-24","E40H8-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-3000-6-L-5","E40H8-3000-6-L-5","E40H8-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 3000 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H8-360-3-T-24","E40H8-360-3-T-24","E40H8-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-360-6-L-5","E40H8-360-6-L-5","E40H8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line driver,",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-3600-3-N-5","E40H8-3600-3-N-5","E40H8-3600-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 8 мм,  3600 имп./об.,  5VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-3600-3-T-24","E40H8-3600-3-T-24","E40H8-3600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 3600 имп./об., выход Totem pole,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-3600-6-L-5","E40H8-3600-6-L-5","E40H8-3600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 3600 имп./об., выход Line driver",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40H8-500-3-T-24","E40H8-500-3-T-24","E40H8-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 500 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-500-6-L-5","E40H8-500-6-L-5","E40H8-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 500 имп./об., выход Line driver,",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-5000-3-T-24","E40H8-5000-3-T-24","E40H8-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole,",{"v":148.47,"d":"$148.47"}]
["E40H8-5000-6-L-5","E40H8-5000-6-L-5","E40H8-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line driver",{"v":172.62,"d":"$172.62"}]
["E40H8-512-3-T-24","E40H8-512-3-T-24","E40H8-512-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 512 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-512-6-L-5","E40H8-512-6-L-5","E40H8-512-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 512 имп./об., выход Line driver,",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40H8-60-3-T-24","E40H8-60-3-T-24","E40H8-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 60 имп./об., выход Totem pole, 2",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40H8-60-6-L-5","E40H8-60-6-L-5","E40H8-60-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 60 имп./об., выход Line driver,",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40H8-600-3-T-24","E40H8-600-3-T-24","E40H8-600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 600 имп./об., выход Totem pole,",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40H8-600-6-L-5","E40H8-600-6-L-5","E40H8-600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый вал 8 мм, 600 имп./об., выход Line driver,",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40HB10-100-3-T-24","E40HB10-100-3-T-24","E40HB10-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 10 мм, 100 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB10-1024-6-L-5","E40HB10-1024-6-L-5","E40HB10-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40HB10-2048-6-L-5","E40HB10-2048-6-L-5","E40HB10-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 10 мм, 2048 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40HB10-360-3-T-24","E40HB10-360-3-T-24","E40HB10-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 10 мм, 360 имп./об., выход Tote",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40HB12-100-3-T-24","E40HB12-100-3-T-24","E40HB12-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 100 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB12-1000-3-T-24","E40HB12-1000-3-T-24","E40HB12-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 1000 имп./об., выход Tot",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40HB12-1024-3-T-24","E40HB12-1024-3-T-24","E40HB12-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 1024 имп./об., выход Tot",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40HB12-200-3-T-24","E40HB12-200-3-T-24","E40HB12-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 200 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB12-2000-6-L-5","E40HB12-2000-6-L-5","E40HB12-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 2000 имп./об., выход Lin",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40HB12-2048-3-T-24","E40HB12-2048-3-T-24","E40HB12-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 2048 имп./об., выход Tot",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40HB12-300-3-T-24","E40HB12-300-3-T-24","E40HB12-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 300 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB12-360-3-T-24","E40HB12-360-3-T-24","E40HB12-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 360 имп./об., выход Tote",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40HB12-60-3-T-24","E40HB12-60-3-T-24","E40HB12-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 60 имп./об., выход Totem",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB12-60-6-L-5","E40HB12-60-6-L-5","E40HB12-60-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 12 мм, 60 имп./об., выход Line",{"v":113.085,"d":"$113.09"}]
["E40HB6-200-3-V-5","E40HB6-200-3-V-5","E40HB6-200-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 6 мм, 200 имп./об., выход Volta",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB6-2500-6-L-5","E40HB6-2500-6-L-5","E40HB6-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 6 мм, 2500 имп./об., 5VDC",{"v":120.855,"d":"$120.86"}]
["E40HB8-100-3-T-24","E40HB8-100-3-T-24","E40HB8-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40HB8-100-6-L-5","E40HB8-100-6-L-5","E40HB8-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40HB8-1000-3-T-24","E40HB8-1000-3-T-24","E40HB8-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB8-1024-3-T-24","E40HB8-1024-3-T-24","E40HB8-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB8-1500-3-T-24","E40HB8-1500-3-T-24","E40HB8-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Tote",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB8-200-3-T-24","E40HB8-200-3-T-24","E40HB8-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40HB8-2000-3-T-24","E40HB8-2000-3-T-24","E40HB8-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Tote",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["E40HB8-2000-6-L-5","E40HB8-2000-6-L-5","E40HB8-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40HB8-300-3-T-24","E40HB8-300-3-T-24","E40HB8-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 300 имп./об., выход Totem",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40HB8-360-3-T-24","E40HB8-360-3-T-24","E40HB8-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem",{"v":105.315,"d":"$105.32"}]
["E40HB8-360-6-L-5","E40HB8-360-6-L-5","E40HB8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line",{"v":113.1,"d":"$113.10"}]
["E40HB8-60-3-T-24","E40HB8-60-3-T-24","E40HB8-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  полый глухой вал 8 мм, 60 имп./об., выход Totem",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-10-3-T-24","E40S6-10-3-T-24","E40S6-10-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, выступ. вал 6 мм, 10 имп/об, 24 VDC, выход Totem pole",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-10-3-T-5",null,"E40S6-10-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм,  10 имп./об.,  выход Totem pole, 5VDC",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-100-3-N-24","E40S6-100-3-N-24","E40S6-100-3-N-24 Инкрементальный энкодер, выступающий вал 6 мм., корпус 40 мм, 100 имп/об",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-100-3-T-24","E40S6-100-3-T-24","E40S6-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-100-6-L-5","E40S6-100-6-L-5","E40S6-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 100 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1000-3-N-24","E40S6-1000-3-N-24","E40S6-1000-3-N-24 Инкрементальный энкодер, выступающий вал 6 мм., корпус 40 мм, 1000 имп/об, выход NPN",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1000-3-T-24","E40S6-1000-3-T-24","E40S6-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1000-3-T-5","E40S6-1000-3-T-5","E40S6-1000-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  1000 имп./об.,  5VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1000-6-L-5","E40S6-1000-6-L-5","E40S6-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-1024-3-N-5","E40S6-1024-3-N-5","E40S6-1024-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  1024 имп./об.,  5 VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1024-3-T-24","E40S6-1024-3-T-24","E40S6-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1024-6-L-5","E40S6-1024-6-L-5","E40S6-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-12-2-T-24","E40S6-12-2-T-24","E40S6-12-2-T-24 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 40 мм, выступающий вал 6 мм, 12 имп/об, 24VDC.",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-1200-3-T-24","E40S6-1200-3-T-24","E40S6-1200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1200-6-L-5","E40S6-1200-6-L-5","E40S6-1200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1200 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-1500-3-T-24","E40S6-1500-3-T-24","E40S6-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-1500-6-L-5","E40S6-1500-6-L-5","E40S6-1500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-1500-6-L-5-C","E40S6-1500-6-L-5-C","E40S6-1500-6-L-5-C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 1500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-200-3-N-24","E40S6-200-3-N-24","E40S6-200-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 200 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-200-3-T-24","E40S6-200-3-T-24","E40S6-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-200-6-L-5","E40S6-200-6-L-5","E40S6-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 200 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-2000-3-N-24","E40S6-2000-3-N-24","E40S6-2000-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  2000 имп./об., 24VDC, вых. сиг",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-2000-3-T-24","E40S6-2000-3-T-24","E40S6-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-2000-6-L-5","E40S6-2000-6-L-5","E40S6-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-2000-6-L-5-2C","E40S6-2000-6-L-5-2C","E40S6-2000-6-L-5-2C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  2000 имп./об.,  5VDC, дифферен",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-2000-6-L-5-C","E40S6-2000-6-L-5-C","E40S6-2000-6-L-5-C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  2000 имп./об.,  5VDC, дифферен",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-2048-3-T-24","E40S6-2048-3-T-24","E40S6-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-2048-6-L-5","E40S6-2048-6-L-5","E40S6-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2048 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-2500-3-T-24","E40S6-2500-3-T-24","E40S6-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-2500-3-V-5","E40S6-2500-3-V-5","E40S6-2500-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2500 имп./об., выход по напряжению, 5V",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-2500-6-L-5","E40S6-2500-6-L-5","E40S6-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 2500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-2500-6-L-5C","E40S6-2500-6-L-5C","E40S6-2500-6-L-5C Инкрементальный энкодер Autonics, 2500 имп/об., 5VDC, корпус 40 мм, вал 6 мм.",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-300-3-T-24","E40S6-300-3-T-24","E40S6-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 300 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-300-6-L-5","E40S6-300-6-L-5","E40S6-300-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 300 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-3000-3-T-24","E40S6-3000-3-T-24","E40S6-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-3000-6-L-5","E40S6-3000-6-L-5","E40S6-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 3000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-360-3-N-5","E40S6-360-3-N-5","E40S6-360-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 360 имп./об., выход NPN, 5V",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-360-3-T-24","E40S6-360-3-T-24","E40S6-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-360-6-L-5","E40S6-360-6-L-5","E40S6-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 360 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-3600-3-N-24","E40S6-3600-3-N-24","E40S6-3600-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  3600 имп./об., 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-3600-3-N-5","E40S6-3600-3-N-5","E40S6-3600-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  3600 имп./об., 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-3600-3-T-24","E40S6-3600-3-T-24","E40S6-3600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 3600 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-3600-6-L-5","E40S6-3600-6-L-5","E40S6-3600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 3600 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":116.97,"d":"$116.97"}]
["E40S6-500-3-T-24","E40S6-500-3-T-24","E40S6-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-500-6-L-5","E40S6-500-6-L-5","E40S6-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-5000-3-N-24","E40S6-5000-3-N-24","E40S6-5000-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  5000 имп./об., 24VDC, вых. сиг",{"v":129.675,"d":"$129.68"}]
["E40S6-5000-3-T-24","E40S6-5000-3-T-24","E40S6-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":129.675,"d":"$129.68"}]
["E40S6-5000-6-L-5","E40S6-5000-6-L-5","E40S6-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 5000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":157.815,"d":"$157.82"}]
["E40S6-512-3-T-24","E40S6-512-3-T-24","E40S6-512-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 512 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-512-3-T-5","E40S6-512-3-T-5","E40S6-512-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм,  512 имп./об.,  5 VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-512-6-L-5","E40S6-512-6-L-5","E40S6-512-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 512 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S6-60-3-N-5","E40S6-60-3-N-5","E40S6-60-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм, 60 имп./об., 5VDC,",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-60-3-T-24","E40S6-60-3-T-24","E40S6-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 60 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":81.9,"d":"$81.90"}]
["E40S6-60-6-L-5","E40S6-60-6-L-5","E40S6-60-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 60 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-600-3-T-24","E40S6-600-3-T-24","E40S6-600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 600 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":97.545,"d":"$97.55"}]
["E40S6-600-6-L-5","E40S6-600-6-L-5","E40S6-600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 6 мм, 600 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-10-3-N-24",null,"E40S8-10-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 10 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-100-3-N-24","E40S8-100-3-N-24","E40S8-100-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-1500-3-N-24",null,"E40S8-1500-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1500 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":107.2,"d":"$107.20"}]
["E40S8-3600-3-N-24",null,"E40S8-3600-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 3600 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":115.07,"d":"$115.07"}]
["E40S8-100-3-T-24","E40S8-100-3-T-24","E40S8-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-100-6-L-5","E40S8-100-6-L-5","E40S8-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["E40S8-100-6-L-5-С","E40S8-100-6-L-5-С","E40S8-100-6-L-5-С Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 8 мм,  100 имп./об.,  5VDC, дифференц",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["E40S8-1000-3-N-24-C","E40S8-1000-3-N-24-C","E40S8-1000-3-N-24-C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1000-3-T-24","E40S8-1000-3-T-24","E40S8-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1000-6-L-5","E40S8-1000-6-L-5","E40S8-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-1024-3-N-5","E40S8-1024-3-N-5","E40S8-1024-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход NPN, 5VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1024-3-T-24","E40S8-1024-3-T-24","E40S8-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1024-3-N-24","E40S8-1024-3-T-24","E40S8-1024-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1024-3-T-5","E40S8-1024-3-T-5","E40S8-1024-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 8 мм,  1024 имп./об., 5VDC,",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1024-6-L-5","E40S8-1024-6-L-5","E40S8-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-1200-3-N-24","E40S8-1200-3-N-24","E40S8-1200-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1200 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1200-3-T-24","E40S8-1200-3-T-24","E40S8-1200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1200-6-L-5","E40S8-1200-6-L-5","E40S8-1200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1200 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-1500-3-T-24","E40S8-1500-3-T-24","E40S8-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-1500-6-L-5","E40S8-1500-6-L-5","E40S8-1500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-200-3-N-24","E40S8-200-3-N-24","E40S8-200-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-200-3-T-24","E40S8-200-3-T-24","E40S8-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-200-3-T-5","E40S8-200-3-T-5","E40S8-200-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 5VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-200-6-L-5","E40S8-200-6-L-5","E40S8-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["E40S8-2000-3-N-24","E40S8-2000-3-N-24","E40S8-2000-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-2000-3-T-24","E40S8-2000-3-T-24","E40S8-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-2000-6-L-5","E40S8-2000-6-L-5","E40S8-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["E40S8-2048-3-T-24","E40S8-2048-3-T-24","E40S8-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-2048-6-L-5","E40S8-2048-6-L-5","E40S8-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["E40S8-2500-3-T-24","E40S8-2500-3-T-24","E40S8-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-2500-6-L-5","E40S8-2500-6-L-5","E40S8-2500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 2500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["E40S8-300-3-T-24","E40S8-300-3-T-24","E40S8-300-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 300 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-300-6-L-5","E40S8-300-6-L-5","E40S8-300-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 300 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["E40S8-3000-3-N-24-C","E40S8-3000-3-N-24-C","E40S8-3000-3-N-24-C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 3000 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-3000-3-T-24","E40S8-3000-3-T-24","E40S8-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-3000-6-L-5","E40S8-3000-6-L-5","E40S8-3000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 3000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["E40S8-360-3-T-24","E40S8-360-3-T-24","E40S8-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-360-6-L-5","E40S8-360-6-L-5","E40S8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-3600-3-T-24","E40S8-3600-3-T-24","E40S8-3600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 3600 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":115.08,"d":"$115.08"}]
["E40S8-3600-3-T-5",null,"E40S8-3600-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 3600 имп./об., выход Totam pole, 5VDC",{"v":115.1,"d":"$115.10"}]
["E40S8-3600-3-N-5",null,"E40S8-3600-3-N-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 3600 имп./об., выход NPN, 5VDC",{"v":115.1,"d":"$115.10"}]
["E40S8-3600-3-V-5",null,"E40S8-3600-3-V-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 3600 имп./об., выход PNP, 5VDC",{"v":115.1,"d":"$115.10"}]
["E40S8-3600-6-L-5","E40S8-3600-6-L-5","E40S8-3600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 3600 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["E40S8-3600-6-L-5-C","E40S8-3600-6-L-5-C","E40S8-3600-6-L-5-C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 8 мм, 3600 имп./об.,  5VDC, дифференц",{"v":126.735,"d":"$126.74"}]
["E40S8-50-3-T-24","E40S8-50-3-T-24","E40S8-50-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 50 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-500-3-T-24","E40S8-500-3-T-24","E40S8-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-500-6-L-5","E40S8-500-6-L-5","E40S8-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-5000-3-T-24","E40S8-5000-3-T-24","E40S8-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":141.855,"d":"$141.86"}]
["E40S8-5000-6-L-5","E40S8-5000-6-L-5","E40S8-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":169.89,"d":"$169.89"}]
["E40S8-512-3-T-24","E40S8-512-3-T-24","E40S8-512-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.205,"d":"$107.21"}]
["E40S8-512-6-L-5","E40S8-512-6-L-5","E40S8-512-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E40S8-60-3-N-24","E40S8-60-3-N-24","E40S8-60-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 60 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-60-3-T-24","E40S8-60-3-T-24","E40S8-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 60 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":91.77,"d":"$91.77"}]
["E40S8-60-6-L-5","E40S8-60-6-L-5","E40S8-60-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 60 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":107.31,"d":"$107.31"}]
["E40S8-600-3-T-24","E40S8-600-3-T-24","E40S8-600-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 600 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":107.2,"d":"$107.20"}]
["E40S8-600-6-L-5","E40S8-600-6-L-5","E40S8-600-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм,  вал 8 мм, 600 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["E50S8-100-3-N-24","E50S8-100-3-N-24","E50S8-100-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-100-3-T-24","E50S8-100-3-T-24","E50S8-100-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-100-3-T-24-CR","E50S8-100-3-T-24-CR","E50S8-100-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-100-3-T-24-CS","E50S8-100-3-T-24-CS","E50S8-100-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-100-6-L-5","E50S8-100-6-L-5","E50S8-100-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-100-6-L-5-CR","E50S8-100-6-L-5-CR","E50S8-100-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-100-6-L-5-CS","E50S8-100-6-L-5-CS","E50S8-100-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1000-3-T-24","E50S8-1000-3-T-24","E50S8-1000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1000-3-T-24-CR","E50S8-1000-3-T-24-CR","E50S8-1000-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1000-3-T-24-CS","E50S8-1000-3-T-24-CS","E50S8-1000-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1000-3-T-5","E50S8-1000-3-T-5","E50S8-1000-3-T-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, диаметр оси 8 мм,  1000 имп./об., 5VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1000-6-L-5","E50S8-1000-6-L-5","E50S8-1000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-1000-6-L-5-CR","E50S8-1000-6-L-5-CR","E50S8-1000-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-1000-6-L-5-CS","E50S8-1000-6-L-5-CS","E50S8-1000-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-1024-3-T-24","E50S8-1024-3-T-24","E50S8-1024-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1024-3-T-24-10","E50S8-1024-3-T-24-10","E50S8-1024-3-T-24-10 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, диаметр оси 8 мм,  1024 имп./об., 24VDC, кабель 1",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1024-3-T-24-CR","E50S8-1024-3-T-24-CR","E50S8-1024-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1024-3-T-24-CS","E50S8-1024-3-T-24-CS","E50S8-1024-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-1024-6-L-5","E50S8-1024-6-L-5","E50S8-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-1024-6-L-5-CR","E50S8-1024-6-L-5-CR","E50S8-1024-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-1024-6-L-5-CS","E50S8-1024-6-L-5-CS","E50S8-1024-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-15-3-N-24","E50S8-15-3-N-24","E50S8-15-3-N-24 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 50 мм, выступающий вал 8 мм, 15 имп/об, 24 VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-1500-3-T-24","E50S8-1500-3-T-24","E50S8-1500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, диаметр оси 8 мм,  1500 имп./об., 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-200-3-N-24","E50S8-200-3-N-24","E50S8-200-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход NPN, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-200-3-T-24","E50S8-200-3-T-24","E50S8-200-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-200-3-T-24-CR","E50S8-200-3-T-24-CR","E50S8-200-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-200-3-T-24-CS","E50S8-200-3-T-24-CS","E50S8-200-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-200-6-L-5","E50S8-200-6-L-5","E50S8-200-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-200-6-L-5-CR","E50S8-200-6-L-5-CR","E50S8-200-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-200-6-L-5-CS","E50S8-200-6-L-5-CS","E50S8-200-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 200 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2000-3-T-24","E50S8-2000-3-T-24","E50S8-2000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2000-3-T-24-2C","E50S8-2000-3-T-24-2C","E50S8-2000-3-T-24-2C Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2000-3-T-24-CR","E50S8-2000-3-T-24-CR","E50S8-2000-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2000-3-T-24-CS","E50S8-2000-3-T-24-CS","E50S8-2000-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2000-6-L-5","E50S8-2000-6-L-5","E50S8-2000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-2000-6-L-5-CR","E50S8-2000-6-L-5-CR","E50S8-2000-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-2000-6-L-5-CS","E50S8-2000-6-L-5-CS","E50S8-2000-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-2048-3-T-24","E50S8-2048-3-T-24","E50S8-2048-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2048-3-T-24-CR","E50S8-2048-3-T-24-CR","E50S8-2048-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2048-3-T-24-CS","E50S8-2048-3-T-24-CS","E50S8-2048-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-2048-6-L-5","E50S8-2048-6-L-5","E50S8-2048-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-2048-6-L-5-CR","E50S8-2048-6-L-5-CR","E50S8-2048-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-2048-6-L-5-CS","E50S8-2048-6-L-5-CS","E50S8-2048-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2048 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":126.84,"d":"$126.84"}]
["E50S8-2500-3-T-24","E50S8-2500-3-T-24","E50S8-2500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 2500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-3000-3-T-24","E50S8-3000-3-T-24","E50S8-3000-3-T-24 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 50 мм, выступающий вал 8 мм, 3000 имп/об, 24 VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-360-3-T-24","E50S8-360-3-T-24","E50S8-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-360-3-T-24-CR","E50S8-360-3-T-24-CR","E50S8-360-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-360-3-T-24-CS","E50S8-360-3-T-24-CS","E50S8-360-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-360-6-L-5","E50S8-360-6-L-5","E50S8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-360-6-L-5-CR","E50S8-360-6-L-5-CR","E50S8-360-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-360-6-L-5-CS","E50S8-360-6-L-5-CS","E50S8-360-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-50-3-T-24","E50S8-50-3-T-24","E50S8-50-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 50 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-500-3-N-24","E50S8-500-3-N-24","E50S8-500-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 50 мм, выступающий вал 8 мм, 500 имп/об, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-500-3-T-24","E50S8-500-3-T-24","E50S8-500-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Totem Pole, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-500-3-T-24-CR","E50S8-500-3-T-24-CR","E50S8-500-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Totem Pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-500-3-T-24-CS","E50S8-500-3-T-24-CS","E50S8-500-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Totem Pole, 24VDC,",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-500-6-L-5","E50S8-500-6-L-5","E50S8-500-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-500-6-L-5-CR","E50S8-500-6-L-5-CR","E50S8-500-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-500-6-L-5-CS","E50S8-500-6-L-5-CS","E50S8-500-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 500 имп./об., выход Line Driver, 5VDC,",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-5000-3-T-24","E50S8-5000-3-T-24","E50S8-5000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":148.365,"d":"$148.37"}]
["E50S8-5000-3-T-24-CR","E50S8-5000-3-T-24-CR","E50S8-5000-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":148.365,"d":"$148.37"}]
["E50S8-5000-3-T-24-CS","E50S8-5000-3-T-24-CS","E50S8-5000-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":148.365,"d":"$148.37"}]
["E50S8-5000-3-V-24","E50S8-5000-3-V-24","E50S8-5000-3-V-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Volta, 24VDC",{"v":148.365,"d":"$148.37"}]
["E50S8-5000-6-L-5","E50S8-5000-6-L-5","E50S8-5000-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":167.055,"d":"$167.06"}]
["E50S8-5000-6-L-5-CR","E50S8-5000-6-L-5-CR","E50S8-5000-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":167.055,"d":"$167.06"}]
["E50S8-5000-6-L-5-CS","E50S8-5000-6-L-5-CS","E50S8-5000-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":167.055,"d":"$167.06"}]
["E50S8-512-6-L-5","E50S8-512-6-L-5","E50S8-512-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 50 мм, выступающий вал 8 мм, 512 имп/об, 5VDC",{"v":109.095,"d":"$109.10"}]
["E50S8-60-3-T-24","E50S8-60-3-T-24","E50S8-60-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, диаметр оси 8 мм,  60 имп./об., 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["E50S8-8000-3-T-24",null,"E50S8-8000-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":165.59,"d":"$165.59"}]
["E50S8-8000-3-T-24-CR","E50S8-8000-3-T-24-CR","E50S8-8000-3-T-24-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":165.585,"d":"$165.59"}]
["E50S8-8000-3-T-24-CS","E50S8-8000-3-T-24-CS","E50S8-8000-3-T-24-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC",{"v":165.585,"d":"$165.59"}]
["E50S8-8000-6-L-5-CR","E50S8-8000-6-L-5-CR","E50S8-8000-6-L-5-CR Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":184.065,"d":"$184.07"}]
["E50S8-8000-6-L-5-CS","E50S8-8000-6-L-5-CS","E50S8-8000-6-L-5-CS Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC",{"v":184.065,"d":"$184.07"}]
["E58SC10-1000-3-N-24",null,"E58SC10-1000-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм,  вал 10 мм, 1000 имп./об., выход NPN, 24VD",{"v":138.5,"d":"$138.50"}]
["E58SC10-3600-3-N-24",null,"E58SC10-3600-3-N-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм,  вал 10 мм, 3600 имп./об., выход NPN, 24VD",{"v":138.5,"d":"$138.50"}]
["E68S15-1024-6-L-5","E68S15-1024-6-L-5","E68S15-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 68 мм,  вал 15 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VD",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["E80H30-100-3-N-24","E80H30-100-3-N-24","E80H30-100-3-N-24 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм,100 имп./об., 12-24 VDC",{"v":175.455,"d":"$175.46"}]
["E80H30-360-3-N-24","E80H30-360-3-N-24","E80H30-360-3-N-24 Инкрементальный энкодер, корпус 80 мм, полый вал 30 мм, 360 имп/об, 24 VDC",{"v":175.455,"d":"$175.46"}]
["E80H30-360-3-T-24","E80H30-360-3-T-24","E80H30-360-3-T-24 Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 80 мм,  полый вал 30 мм, 360 имп./об., выход Totem Pole,",{"v":175.455,"d":"$175.46"}]
["E80H30-1024-3-N-5","E80H30-1024-3-N-5","E80H30-1024-3-N-5 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм,1024 имп./об.,",{"v":233.94,"d":"$233.94"}]
["E80H30-1024-6-L-5","E80H30-1024-6-L-5","E80H30-1024-6-L-5 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм,1024 имп./об., 5В, Line Driver",{"v":233.94,"d":"$233.94"}]
["E80H32-250-3-N-24","E80H32-250-3-N-24","E80H32-250-3-N-24 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 32 мм,  250 имп./об., 24 VDC",{"v":175.455,"d":"$175.46"}]
["E80H32-360-3-N-24","E80H32-360-3-N-24","E80H32-360-3-N-24 Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 32 мм, 360 имп./об., 12-24 VDC",{"v":175.455,"d":"$175.46"}]
["ENA-1000-2-N-24","ENA-1000-2-N-24","ENA-1000-2-N-24 Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах,  1000 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC",{"v":109.2,"d":"$109.20"}]
["ENA-200-2-V-24","ENA-200-2-V-24","ENA-200-2-V-24 Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах,  200 имп./об., 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["ENA-500-2-N-24","ENA-500-2-N-24","ENA-500-2-N-24 Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах,  500 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["ENA-800-3-N-24","ENA-800-3-N-24","ENA-800-3-N-24 Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах,  800 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC",{"v":89.67,"d":"$89.67"}]
["ENC-1-1-N-24","ENC-1-1-N-24","ENC-1-1-N-24 Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульc/мм, выход NPN открытый коллектор, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-1-N-24-C","ENC-1-1-N-24-C","ENC-1-1-N-24-C Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульc/мм, выход NPN открытый коллектор, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-1-T-24","ENC-1-1-T-24","ENC-1-1-T-24 Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульc/мм, выход Totem pole, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-1-T-24-C","ENC-1-1-T-24-C","ENC-1-1-T-24-C Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/мм, выход Totem pole, 24VDC.",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-1-V-24","ENC-1-1-V-24","ENC-1-1-V-24 Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/мм, выход Voltage, 24VDC.",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-1-V-5","ENC-1-1-V-5","ENC-1-1-V-5 Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульc/мм, выход Voltage, 5VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-2-N-24-2C","ENC-1-2-N-24-2C","ENC-1-2-N-24-2C Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/см, выход NPN, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-2-T-24","ENC-1-2-T-24","ENC-1-2-T-24 Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульc/cм, выход Totem pole, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-2-V-24","ENC-1-2-V-24","ENC-1-2-V-24 Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/см, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-2-V-24-2C","ENC-1-2-V-24-2C","ENC-1-2-V-24-2C Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/см, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENC-1-3-T-24","ENC-1-3-T-24","ENC-1-3-T-24 Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульc/м, выход Totem pole, 24VDC",{"v":103.32,"d":"$103.32"}]
["ENH-100-1-L-5","ENH-100-1-L-5","ENH-100-1-L-5 Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC, выход Line Driver",{"v":117.06666666666666,"d":"$117.07"}]
["ENH-100-1-T-24","ENH-100-1-T-24","ENH-100-1-T-24 Инкрементальный энкодер-штурвал 100 им/об, 24 VDC, выход  Totem pole",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["ENH-100-1-V-24","ENH-100-1-V-24","ENH-100-1-V-24 Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 24 VDC, выход Voltage",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["ENH-100-2-L-5","ENH-100-2-L-5","ENH-100-2-L-5 Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC, выход Line Driver",{"v":117.06666666666666,"d":"$117.07"}]
["ENH-100-2-T-24","ENH-100-2-T-24","ENH-100-2-T-24 Инкрементальный энкодер штурвал с рукояткой, 100 имп./оборот, 24VDC. 2 выхода PNP/NPN.",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["ENH-100-2-T-5","ENH-100-2-T-5","ENH-100-2-T-5 Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC",{"v":117.075,"d":"$117.08"}]
["ENH-25-1-L-5","ENH-25-1-L-5","ENH-25-1-L-5 Инкрементальный энкодер-штурвал, 25 имп/об, 5 VDC",{"v":117.06666666666666,"d":"$117.07"}]
["ENH-25-1-T-24","ENH-25-1-T-24","ENH-25-1-T-24 Инкрементальный энкодер-штурвал, 25 имп/об, 24 VDC",{"v":117.06666666666666,"d":"$117.07"}]
["ENH-25-2-L-5","ENH-25-2-L-5","ENH-25-2-L-5 Инкрементальный энкодер-штурвал, 25 имп/об, 5 VDC",{"v":117.06666666666666,"d":"$117.07"}]
["ENP-110F-360-P","ENP-110F-360-P","ENP-110F-360-P Абсолютный энкодер, диам. корп. 60 мм, 360 дискретов/об., параллельный код, 5-12VDC",{"v":233.8875,"d":"$233.89"}]
["EP50S8-1024-1F-N-24","EP50S8-1024-1F-N-24","EP50S8-1024-1F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD  код, NPN",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-1F-P-24","EP50S8-1024-1F-P-24","EP50S8-1024-1F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD  код, PNP",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-2-F-2","EP50S8-1024-2-F-2","EP50S8-1024-2-F-2 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-2F-N-24","EP50S8-1024-2F-N-24","EP50S8-1024-2F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-2F-N-5","EP50S8-1024-2F-N-5","EP50S8-1024-2F-N-5 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-2F-P-24","EP50S8-1024-2F-P-24","EP50S8-1024-2F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-2R-N-24","EP50S8-1024-2R-N-24","EP50S8-1024-2R-N-24 Абсолютный энкодер, D корпуса=50 мм, выступ вал 8 мм, 1024 имп/об, 24 VDC",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-2R-N-5","EP50S8-1024-2R-N-5","EP50S8-1024-2R-N-5 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-3F-N-24","EP50S8-1024-3F-N-24","EP50S8-1024-3F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., код Грея, NPN",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-3F-P-24","EP50S8-1024-3F-P-24","EP50S8-1024-3F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 1024 имп./об., код Грея, PNP",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-1024-3R-N-24","EP50S8-1024-3R-N-24","EP50S8-1024-3R-N-24 Абсолютный энкодер, 1024 имп/об, код Грея, выход NPN открытый коллектор, 24 VDC",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-128-1F-N-24","EP50S8-128-1F-N-24","EP50S8-128-1F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 128 имп./об., BCD  код, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-128-1F-P-24","EP50S8-128-1F-P-24","EP50S8-128-1F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 128 имп./об., BCD  код, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-128-2F-N-24","EP50S8-128-2F-N-24","EP50S8-128-2F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 128 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-128-2F-P-24","EP50S8-128-2F-P-24","EP50S8-128-2F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 128 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-128-3F-N-24","EP50S8-128-3F-N-24","EP50S8-128-3F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 128 имп./об., код Грея, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-128-3F-P-24","EP50S8-128-3F-P-24","EP50S8-128-3F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 128 имп./об., код Грея, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-1F-N-24","EP50S8-256-1F-N-24","EP50S8-256-1F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., BCD  код, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-1F-P-24","EP50S8-256-1F-P-24","EP50S8-256-1F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., BCD  код, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-2F-N-24","EP50S8-256-2F-N-24","EP50S8-256-2F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-2F-P-24","EP50S8-256-2F-P-24","EP50S8-256-2F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-2R-P-24","EP50S8-256-2R-P-24","EP50S8-256-2R-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., двоичный код, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-3F-N-24","EP50S8-256-3F-N-24","EP50S8-256-3F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., код Грея, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-256-3F-P-24","EP50S8-256-3F-P-24","EP50S8-256-3F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 256 имп./об., код Грея, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-1F-N-24","EP50S8-360-1F-N-24","EP50S8-360-1F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., BCD  код, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-1F-P-24","EP50S8-360-1F-P-24","EP50S8-360-1F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., BCD  код, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-2F-N-24","EP50S8-360-2F-N-24","EP50S8-360-2F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-2F-P-24","EP50S8-360-2F-P-24","EP50S8-360-2F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-3F-N-24","EP50S8-360-3F-N-24","EP50S8-360-3F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., код Грея, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-3F-N-5","EP50S8-360-3F-N-5","EP50S8-360-3F-N-5 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., код Грея, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-360-3F-P-24","EP50S8-360-3F-P-24","EP50S8-360-3F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 360 имп./об., код Грея, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-40-1-F-2","EP50S8-40-1-F-2","EP50S8-40-1-F-2 Энкодер абсолютный  с разрешением 40 положений на оборот",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-512-1F-N-24","EP50S8-512-1F-N-24","EP50S8-512-1F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., BCD  код, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-512-1F-P-24","EP50S8-512-1F-P-24","EP50S8-512-1F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., BCD  код, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-512-2F-N-24","EP50S8-512-2F-N-24","EP50S8-512-2F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-512-2F-P-24","EP50S8-512-2F-P-24","EP50S8-512-2F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., двоичный   код,",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-512-3F-N-24","EP50S8-512-3F-N-24","EP50S8-512-3F-N-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., код Грея, NPN о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-512-3F-P-24","EP50S8-512-3F-P-24","EP50S8-512-3F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 512 имп./об., код Грея, PNP о",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-64-2F-N-5","EP50S8-64-2F-N-5","EP50S8-64-2F-N-5 Абсолютный энкодер, 64 имп/об",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-720-1F-P-24","EP50S8-720-1F-P-24","EP50S8-720-1F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-720-2F-1","EP50S8-720-2F-1","EP50S8-720-2F-1 Абсолютный энкодер, 720 имп/оборот",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-720-2F-N-5","EP50S8-720-2F-N-5","EP50S8-720-2F-N-5 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-720-2F-P-24","EP50S8-720-2F-P-24","EP50S8-720-2F-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-720-2F-P-5","EP50S8-720-2F-P-5","EP50S8-720-2F-P-5 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]
["EP50S8-720-2R-P-24","EP50S8-720-2R-P-24","EP50S8-720-2R-P-24 Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм,  вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный   код",{"v":130.725,"d":"$130.73"}]

{"sheet":"Датчики температуры и влажности","index":3,"n_rows":56,"n_cols":4,"rows_kept":56,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Датчики температуры и влажности"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["T3NI-NXN-POC","T3NI-NXN-POC","T3NI-NXN-POC Индикатор температурный, 48х24мм, 3 разряда, точность 0,3%, 12-24VDC, -99 - 199 град.С",{"v":47.145,"d":"$47.15"}]
["THD-D1-C","THD-D1-C","THD-D1-C Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход DC 4-20 m",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-D1-T","THD-D1-T","THD-D1-T Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход RS485 MOD",{"v":185.8,"d":"$185.80"}]
["THD-D1-V","THD-D1-V","THD-D1-V Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход DC 1..5 V",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-D2-C","THD-D2-C","THD-D2-C Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 4-20 m",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-D2-T","THD-D2-T","THD-D2-T Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход RS485 MOD",{"v":185.8,"d":"$185.80"}]
["THD-D2-V","THD-D2-V","THD-D2-V Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 1..5 V",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-DD1-C","THD-DD1-C","THD-DD1-C Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, c дисплеем, выход DC 4-20 mA",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-DD1-T","THD-DD1-T","THD-DD1-T Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, c дисплеем, выход RS485 MODB",{"v":204.3,"d":"$204.30"}]
["THD-DD1-V","THD-DD1-V","THD-DD1-V Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, c дисплеем, выход DC 1..5 VD",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-DD2-C","THD-DD2-C","THD-DD2-C Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, c дисплеем, выход DC 4-20 mA",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-DD2-T","THD-DD2-T","THD-DD2-T Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, c дисплеем, выход RS485 MODB",{"v":204.3,"d":"$204.30"}]
["THD-DD2-V","THD-DD2-V","THD-DD2-V Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, c дисплеем, выход DC 1..5 VD",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-R-C","THD-R-C","THD-R-C Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. Термосопротивление,",{"v":130,"d":"$130.00"}]
["THD-R-PT","THD-R-PT","THD-R-PT Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. Термосопротивление",{"v":130,"d":"$130.00"}]
["THD-R-PT/C","THD-R-PT/C","THD-R-PT/C Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. Термосопротивление,",{"v":130,"d":"$130.00"}]
["THD-R-T","THD-R-T","THD-R-T Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. RS 485",{"v":148.6,"d":"$148.60"}]
["THD-R-V",null,"THD-R-V Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. 1..5 VDC",{"v":130,"d":"$130.00"}]
["THD-RC","THD-RC","THD-RC Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. 4..20 mA",{"v":130,"d":"$130.00"}]
["THD-RV","THD-RV","THD-RV Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH),  ,  24VDC, вых. 1..5 VDC",{"v":130,"d":"$130.00"}]
["THD-W1-C","THD-W1-C","THD-W1-C Измеритель температуры и влажности вертикального типа, -19.9 +60 C, 0.0-99.9%RH сенсор 100 мм, без д",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-W1-T","THD-W1-T","THD-W1-T Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход RS485 MODBU",{"v":185.8,"d":"$185.80"}]
["THD-W1-V","THD-W1-V","THD-W1-V Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход DC 1..5 VDC",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-W2-C","THD-W2-C","THD-W2-C Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 4-20 mA",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-W2-T","THD-W2-T","THD-W2-T Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход RS485 MODBU",{"v":185.8,"d":"$185.80"}]
["THD-W2-V","THD-W2-V","THD-W2-V Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 1..5 VDC",{"v":176.5,"d":"$176.50"}]
["THD-WD1-C","THD-WD1-C","THD-WD1-C Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, c дисплеем, выход DC 4-20 mA",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-WD1-T","THD-WD1-T","THD-WD1-T Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, c дисплеем, выход RS485 MODBUS",{"v":204.3,"d":"$204.30"}]
["THD-WD1-V","THD-WD1-V","THD-WD1-V Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, c дисплеем, выход DC 1..5 VDC",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-WD2-C","THD-WD2-C","THD-WD2-C Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, c дисплеем, выход DC 4-20 mA",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["THD-WD2-T","THD-WD2-T","THD-WD2-T Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, c дисплеем, выход RS485 MODBUS",{"v":204.3,"d":"$204.30"}]
["THD-WD2-V","THD-WD2-V","THD-WD2-V Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, c дисплеем, выход DC 1..5 VDC",{"v":195.1,"d":"$195.10"}]
["TW-N(J) 4.8*300*1.5m","TW-N(J) 4.8*300*1.5m","TW-N(J) 4.8*300*1.5m Термопара (IC) d=4.8мм*300мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-N(K) 4.8*30*1.5m","TW-N(K) 4.8*30*1.5m","TW-N(K) 4.8*30*1.5m Термопара (СА) d=4.8мм*30мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-N(K) 4.8*300*1.5m","TW-N(K) 4.8*300*1.5m","TW-N(K) 4.8*300*1.5m Термопара (СА) d=4.8мм*300мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-N(Pt100) 4.8*30*1.5m","TW-N(Pt100) 4.8*30*1.5m","TW-N(Pt100) 4.8*30*1.5m Термосопротивление Pt100 d=4.8мм*30мм*1.5m",{"v":21.73,"d":"$21.73"}]
["TW-N(Pt100) 4.8*300*1.5m","TW-N(Pt100) 4.8*300*1.5m","TW-N(Pt100) 4.8*300*1.5m Термосопротивление Pt100 d=4.8мм*300мм*1.5m",{"v":21.73,"d":"$21.73"}]
["TW-R(K) 4.8*230мм*1.5m ","TW-R(K) 1.5*230*1.5m","TW-R(K) 1.5*230*1.5m Термопара (СА), опции: D головки 1,5 мм, длина головки 230 мм.",{"v":12,"d":"$12.00"}]
["TW-R(Pt100) 4,8*150*1,5","TW-R(Pt100) 4,8*150*1,5","TW-R(Pt100) 4,8*150*1,5 Термосопротивление Pt100, проводной вывод 3 точки",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-R(Pt100) 4,8*300*1,5","TW-R(Pt100) 4,8*150*1,5","TW-R(Pt100) 4,8*300*1,5 Термосопротивление Pt100, проводной вывод 3 точки",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(J) 4,8*30*1,5м","TW-S(J) 4,8*30*1,5м","TW-S(J) 4,8*30*1,5м Термопара (IC), проводной вывод 2 точки  d=4.8мм*30мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(K) 4,8*30*1,5м","TW-S(K) 4,8*30*1,5м","TW-S(K) 4,8*30*1,5м Термопара (CA) проводной вывод 2 точки  d=4.8мм*30мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(K) 4,8*30*3м","TW-S(K) 4,8*30*3м","TW-S(K) 4,8*30*3м Термопара (CA) проводной вывод 2 точки  d=4.8мм*30мм*3m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(K) 4.8*150*1.5m","TW-S(K) 4.8*150*1.5m","TW-S(K) 4.8*150*1.5m Термопара (СА),   d=4.8мм*150мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(K) 4.8*90*1.5m","TW-S(K) 4.8*90*1.5m","TW-S(K) 4.8*90*1.5m Термопара (СА), d=4.8мм*90мм*1.5m",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(K) 6*120*2м","TW-S(K) 6*120*2м","TW-S(K) 6*120*2м Термопара (CA), опции: длина головки 120 мм, D= 6 мм, кабель 2 м.",{"v":16,"d":"$16.00"}]
["TW-S(PR) 4,8*30*1,5м","TW-S(PR) 4,8*30*1,5м","TW-S(PR) 4,8*30*1,5м Термопара (PR+Pt) высокотемпературная  проводной вывод 2 точки   0..1600 С. d=4.8мм*30мм*1.5m",{"v":21.47,"d":"$21.47"}]
["TW-S(Pt100) 4,8*50*1.5м","TW-S(Pt100) 4,8*50*1.5м","TW-S(Pt100) 4,8*50*1.5м Термосопротивление (Pt100) проводной вывод 2 точки  d=4,8*50*1.5м",{"v":21.47,"d":"$21.47"}]
["TW-S(PT100) 4,8*30*1,5м","TW-S(PT100) 4,8*30*1,5м","TW-S(PT100) 4,8*30*1,5м Термосопротивление (PT100)  d=4.8мм*30мм*1.5m",{"v":21.47,"d":"$21.47"}]
["TW-V(K) 3/8*1.5м","TW-V(K) 3/8*1.5м","TW-V(K) 3/8*1.5м Термопара (СА) Резьба 3/8 дюйма, кабель 1,5 м",{"v":10,"d":"$10.00"}]
["TW-V(Pt100) 16 mm*1.5M","TW-V(Pt100) 16 mm*1.5M","TW-V(Pt100) 16 mm*1.5M Термосопротивление Pt100  d=16мм",{"v":22.83,"d":"$22.83"}]
["TW-V(Pt100) 3/8*1.5M","TW-V(Pt100) 3/8*1.5M","TW-V(Pt100) 3/8*1.5M Термосопротивление Pt100 резьба 3/8 дюйма.",{"v":22.83,"d":"$22.83"}]

{"sheet":"Емкостные датчики","index":4,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Емкостные датчики"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["CR18-8AC","CR18-8AC","CR18-8AC Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м,  8 мм, М18х1, NC,  90-250VAC",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["CR18-8AO","CR18-8AO","CR18-8AO Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м,  8 мм, М18х1, NO,  90-250VAC",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["CR18-8DN","CR18-8DN","CR18-8DN Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м,  8 мм, M18x1, NPN, NO,  10-30VDC",{"v":22.932000000000002,"d":"$22.93"}]
["CR18-8DN2","CR18-8DN2","CR18-8DN2 Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м,  8 мм, M18x1, NPN, NC ,  10-30VDC",{"v":22.932000000000002,"d":"$22.93"}]
["CR18-8DP","CR18-8DP","CR18-8DP Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м,  8 мм, M18x1, PNP, NO, 10-30VDC",{"v":22.932000000000002,"d":"$22.93"}]
["CR30-15AC","CR30-15AC","CR30-15AC Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м,  15 мм,М30х1,5, NC,  90-250VAC",{"v":32.75,"d":"$32.75"}]
["CR30-15AO","CR30-15AO","CR30-15AO Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м,  15 мм,М30х1,5, NO,  90-250VAC",{"v":32.75,"d":"$32.75"}]
["CR30-15DN","CR30-15DN","CR30-15DN Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м,  15 мм, M30x1,5, NPN, NO,  10-30VDC",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["CR30-15DN2","CR30-15DN2","CR30-15DN2 Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м,  15 мм, M30x1,5, NPN, NC ,  10-30VDC",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["CR30-15DP","CR30-15DP","CR30-15DP Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м,  15 мм, M30x1,5, PNP, NO, 10-30VDC",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]

{"sheet":"Индуктивные датчики","index":5,"n_rows":505,"n_cols":4,"rows_kept":505,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Индуктивные датчики"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["AS80-50DN3","AS80-50DN3","AS80-50DN3 Индуктивный четырехпроводный датчик с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2",{"v":69.52,"d":"$69.52"}]
["AS80-50DP3","AS80-50DP3","AS80-50DP3 Индуктивные четырехпроводные датчики с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2",{"v":69.52,"d":"$69.52"}]
["P90-M12","P90-M12","P90-M12 Защитные крышки для датчиков из силикона ,  М12х1,",{"v":0.8,"d":"$0.80"}]
["P90-M18","P90-M18","P90-M18 Защитные крышки для датчиков из силикона ,  М18х1,",{"v":0.8,"d":"$0.80"}]
["P90-M30","P90-M30","P90-M30 Защитные крышки для датчиков из силикона ,  М30х1,",{"v":0.8,"d":"$0.80"}]
["P90-R12","P90-R12","P90-R12 Держатель цилиндрических датчиков,  М12х1,",{"v":0.9,"d":"$0.90"}]
["P90-R18","P90-R18","P90-R18 Держатель цилиндрических датчиков,  М18х1,",{"v":0.9,"d":"$0.90"}]
["P90-R30","P90-R30","P90-R30 Держатель цилиндрических датчиков,  М30х1,",{"v":0.9,"d":"$0.90"}]
["P96-M12-1","P96-M12-1","P96-M12-1 Заглушки для разъёмов блока групп датчиков ,  IP67, корпус металл,",{"v":3.5,"d":"$3.50"}]
["P96-M12-2","P96-M12-2","P96-M12-2 Заглушки для разъёмов блока групп датчиков ,  IP66, корпус пластик,",{"v":3.5,"d":"$3.50"}]
["PET18-5","PET18-5","PET18-5 Индуктивный передатчик замкнутого состояния,  зазор 5 мм, М18х1,  не требует питания",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PFI25-8AO",null,"PFI25-8AO Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м,  8 мм, 25х10х49 мм, 220 VAC, NO",{"v":25.19,"d":"$25.19"}]
["PFI25-8AC",null,"PFI25-8AC Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м,  8 мм, 25х10х49 мм, 220 VAC, NC",{"v":25.19,"d":"$25.19"}]
["PFI25-8DN","PFI25-8DN","PFI25-8DN Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м,  8 мм, 25х10х49 мм",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PFI25-8DN2","PFI25-8DN2","PFI25-8DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м,  8 мм, 25х10х49 мм",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PFI25-8DP","PFI25-8DP","PFI25-8DP Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м,  8 мм, 25х10х49 мм",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PFI25-8DP2","PFI25-8DP2","PFI25-8DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м,  8 мм, 25х10х49 мм",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PR08-1.5DN","PR08-1.5DN","PR08-1.5DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-1.5DN2","PR08-1.5DN2","PR08-1.5DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-1.5DP","PR08-1.5DP","PR08-1.5DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-1.5DP2","PR08-1.5DP2","PR08-1.5DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-2DN","PR08-2DN","PR08-2DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-2DN2","PR08-2DN2","PR08-2DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-2DP","PR08-2DP","PR08-2DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR08-2DP2","PR08-2DP2","PR08-2DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PR12-2AC","PR12-2AC","PR12-2AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR12-2AO","PR12-2AO","PR12-2AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR12-2DN","PR12-2DN","PR12-2DN Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-2DN2","PR12-2DN2","PR12-2DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-2DP","PR12-2DP","PR12-2DP Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-2DP2","PR12-2DP2","PR12-2DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-4AC","PR12-4AC","PR12-4AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR12-4AO","PR12-4AO","PR12-4AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR12-4DN","PR12-4DN","PR12-4DN Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-4DN2","PR12-4DN2","PR12-4DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-4DP","PR12-4DP","PR12-4DP Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR12-4DP2","PR12-4DP2","PR12-4DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 42мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-5AC","PR18-5AC","PR18-5AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR18-5AO","PR18-5AO","PR18-5AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR18-5DN","PR18-5DN","PR18-5DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-5DN2","PR18-5DN2","PR18-5DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-5DP","PR18-5DP","PR18-5DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-5DP2","PR18-5DP2","PR18-5DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-8AC","PR18-8AC","PR18-8AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR18-8AO","PR18-8AO","PR18-8AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PR18-8DN","PR18-8DN","PR18-8DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-8DN2","PR18-8DN2","PR18-8DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-8DP","PR18-8DP","PR18-8DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR18-8DP2","PR18-8DP2","PR18-8DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 47мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PR30-10AC","PR30-10AC","PR30-10AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PR30-10AO","PR30-10AO","PR30-10AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PR30-10DN","PR30-10DN","PR30-10DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-10DN2","PR30-10DN2","PR30-10DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-10DP","PR30-10DP","PR30-10DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-10DP2","PR30-10DP2","PR30-10DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-15AC","PR30-15AC","PR30-15AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PR30-15AO","PR30-15AO","PR30-15AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PR30-15DN","PR30-15DN","PR30-15DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-15DN2","PR30-15DN2","PR30-15DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-15DP","PR30-15DP","PR30-15DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PR30-15DP2","PR30-15DP2","PR30-15DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартным корпусе 58мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x",{"v":17.6,"d":"$17.60"}]
["PRA12-2AC","PRA12-2AC","PRA12-2AC Индуктивные двухпроводные выкл. на переменный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  2 мм,",{"v":30.25,"d":"$30.25"}]
["PRA12-2AO","PRA12-2AO","PRA12-2AO Индуктивные двухпроводные выкл. на переменный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  2 мм,",{"v":30.25,"d":"$30.25"}]
["PRA12-2DN","PRA12-2DN","PRA12-2DN Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1, NPN,",{"v":25.3,"d":"$25.30"}]
["PRA12-2DN2","PRA12-2DN2","PRA12-2DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1, NPN,",{"v":25.3,"d":"$25.30"}]
["PRA12-2DP","PRA12-2DP","PRA12-2DP Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1, PNP,",{"v":25.3,"d":"$25.30"}]
["PRA12-2DP2","PRA12-2DP2","PRA12-2DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1, PNP,",{"v":25.3,"d":"$25.30"}]
["PRA18-5AC","PRA18-5AC","PRA18-5AC Индуктивные двухпроводные выкл. на переменный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  5 мм,",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["PRA18-5AO","PRA18-5AO","PRA18-5AO Индуктивные двухпроводные выкл. на переменный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  5 мм,",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["PRA18-5DN","PRA18-5DN","PRA18-5DN Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1, NPN,",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PRA18-5DN2","PRA18-5DN2","PRA18-5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1, NPN,",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PRA18-5DP","PRA18-5DP","PRA18-5DP Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1, PNP,",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PRA18-5DP2","PRA18-5DP2","PRA18-5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1, PNP,",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PRA30-10AC","PRA30-10AC","PRA30-10AC Индуктивные двухпроводные выкл. на переменный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  10 мм",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["PRA30-10AO","PRA30-10AO","PRA30-10AO Индуктивные двухпроводные выкл. на переменный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  10 мм",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["PRA30-10DN","PRA30-10DN","PRA30-10DN Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1,5, NP",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["PRA30-10DN2","PRA30-10DN2","PRA30-10DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1,5, NP",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["PRA30-10DP","PRA30-10DP","PRA30-10DP Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1,5, PN",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["PRA30-10DP2","PRA30-10DP2","PRA30-10DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики для дуговой сварки с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1,5, PN",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["PRAT12-2DO",null,"PRAT12-2DO Индуктивные двухпроводные вкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  2 мм, 12-24 VDC, NO",{"v":25.3,"d":"$25.30"}]
["PRAT12-2DC","PRAT12-2DC","PRAT12-2DC Индуктивные двухпроводные выкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  2 мм, 12-24 VDC, NC",{"v":25.3,"d":"$25.30"}]
["PRAWT12-2DO","PRAT12-2DO","PRAWT12-2DO Индуктивные двухпроводные вкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  2 мм, 12-24 VDC, NO",{"v":29.04,"d":"$29.04"}]
["PRAWT12-2DO-I",null,"PRAWT12-2DO-I Индуктивные двухпроводные вкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  2 мм, 12-24 VDC, NO, соответсвует IEC",{"v":29.04,"d":"$29.04"}]
["PRAT18-5DO",null,"PRAT18-5DO Индуктивные двухпроводные вкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  5 мм, 12-24 VDC, NO",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PRAT18-5DC","PRAT18-5DC","PRAT18-5DC Индуктивные двухпроводные выкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  5 мм, 12-24 VDC, NC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PRAWT18-5DO","PRAT18-5DO","PRAWT18-5DO Индуктивные двухпроводные вкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  5 мм, 12-24 VDC, NO",{"v":31.35,"d":"$31.35"}]
["PRAWT18-5DO-I",null,"PRAWT18-5DO-I Индуктивные двухпроводные вкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  5 мм, 12-24 VDC, NO, соответсвует IEC",{"v":31.35,"d":"$31.35"}]
["PRAT30-10DC","PRAT30-10DC","PRAT30-10DC Индуктивные двухпроводные выкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  10 мм",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["PRAT30-10DO","PRAT30-10DO","PRAT30-10DO Индуктивные двухпроводные выкл. на постоянный ток для дуговой сварки с индикат. и кабелем 2м,  10 мм",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["PRCM12-2AC","PRCM12-2AC","PRCM12-2AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM12-2AO","PRCM12-2AO","PRCM12-2AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM12-2DN","PRCM12-2DN","PRCM12-2DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  2 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-2DN2","PRCM12-2DN2","PRCM12-2DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  2 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-2DP","PRCM12-2DP","PRCM12-2DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  2 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-2DP2","PRCM12-2DP2","PRCM12-2DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  2 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-4AC","PRCM12-4AC","PRCM12-4AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM12-4AO","PRCM12-4AO","PRCM12-4AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM12-4DN","PRCM12-4DN","PRCM12-4DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  4 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-4DN2","PRCM12-4DN2","PRCM12-4DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  4 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-4DP","PRCM12-4DP","PRCM12-4DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  4 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM12-4DP2","PRCM12-4DP2","PRCM12-4DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 55мм с индикатором и разъёмом,  4 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-5AC","PRCM18-5AC","PRCM18-5AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM18-5AO","PRCM18-5AO","PRCM18-5AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM18-5DN","PRCM18-5DN","PRCM18-5DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-5DN2","PRCM18-5DN2","PRCM18-5DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-5DP","PRCM18-5DP","PRCM18-5DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-5DP2","PRCM18-5DP2","PRCM18-5DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-8AC","PRCM18-8AC","PRCM18-8AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM18-8AO","PRCM18-8AO","PRCM18-8AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM18-8DN","PRCM18-8DN","PRCM18-8DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-8DN2","PRCM18-8DN2","PRCM18-8DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-8DP","PRCM18-8DP","PRCM18-8DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM18-8DP2","PRCM18-8DP2","PRCM18-8DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 53мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCM30-10AC","PRCM30-10AC","PRCM30-10AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCM30-10AO","PRCM30-10AO","PRCM30-10AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCM30-10DN","PRCM30-10DN","PRCM30-10DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-10DN2","PRCM30-10DN2","PRCM30-10DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-10DP","PRCM30-10DP","PRCM30-10DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-10DP2","PRCM30-10DP2","PRCM30-10DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-15AC","PRCM30-15AC","PRCM30-15AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCM30-15AO","PRCM30-15AO","PRCM30-15AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCM30-15DN","PRCM30-15DN","PRCM30-15DN Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-15DN2","PRCM30-15DN2","PRCM30-15DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-15DP","PRCM30-15DP","PRCM30-15DP Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCM30-15DP2","PRCM30-15DP2","PRCM30-15DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 63мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCML18-5AC","PRCML18-5AC","PRCML18-5AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCML18-5AO","PRCML18-5AO","PRCML18-5AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCML18-5DN","PRCML18-5DN","PRCML18-5DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1, N",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-5DN2","PRCML18-5DN2","PRCML18-5DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1, N",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-5DP","PRCML18-5DP","PRCML18-5DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1, P",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-5DP2","PRCML18-5DP2","PRCML18-5DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  5 мм, M18x1, P",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-8AC","PRCML18-8AC","PRCML18-8AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCML18-8AO","PRCML18-8AO","PRCML18-8AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRCML18-8DN","PRCML18-8DN","PRCML18-8DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1, N",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-8DN2","PRCML18-8DN2","PRCML18-8DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1, N",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-8DP","PRCML18-8DP","PRCML18-8DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1, P",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML18-8DP2","PRCML18-8DP2","PRCML18-8DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 86мм с индикатором и разъёмом,  8 мм, M18x1, P",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCML30-10AC","PRCML30-10AC","PRCML30-10AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-10AO","PRCML30-10AO","PRCML30-10AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-10DN","PRCML30-10DN","PRCML30-10DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-10DN2","PRCML30-10DN2","PRCML30-10DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-10DP","PRCML30-10DP","PRCML30-10DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-10DP2","PRCML30-10DP2","PRCML30-10DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  10 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-15AC","PRCML30-15AC","PRCML30-15AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-15AO","PRCML30-15AO","PRCML30-15AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и разъёмо",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-15DN","PRCML30-15DN","PRCML30-15DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-15DN2","PRCML30-15DN2","PRCML30-15DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-15DP","PRCML30-15DP","PRCML30-15DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCML30-15DP2","PRCML30-15DP2","PRCML30-15DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 85мм с индикатором и разъёмом,  15 мм, M30x1,5",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRCMT12-2DC","PRCMT12-2DC","PRCMT12-2DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмомом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-2DO","PRCMT12-2DO","PRCMT12-2DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-2DO-I",null,"PRCMT12-2DO-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-4DC","PRCMT12-4DC","PRCMT12-4DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-2DC-I",null,"PRCMT12-2DC-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-4DO","PRCMT12-4DO","PRCMT12-4DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-4DO-I",null,"PRCMT12-4DO-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT12-4DC-I",null,"PRCMT12-4DC-I Индуктивный двухпроводный датчик на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-5DC","PRCMT18-5DC","PRCMT18-5DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-5DC-I",null,"PRCMT18-5DC-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-5DO","PRCMT18-5DO","PRCMT18-5DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-5DO-I",null,"PRCMT18-5DO-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-8DC","PRCMT18-8DC","PRCMT18-8DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-8DC-I",null,"PRCMT18-8DC-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-8DO","PRCMT18-8DO","PRCMT18-8DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT18-8DO-I",null,"PRCMT18-8DO-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRCMT30-10DC","PRCMT30-10DC","PRCMT30-10DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-10DO","PRCMT30-10DO","PRCMT30-10DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-10DO-I",null,"PRCMT30-10DO-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-10DC-I",null,"PRCMT30-10DC-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-15DO-I",null,"PRCMT30-15DO-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-15DC-I",null,"PRCMT30-15DC-I Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъёмом, соответсвует IEC",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-15DC","PRCMT30-15DC","PRCMT30-15DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRCMT30-15DO","PRCMT30-15DO","PRCMT30-15DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и разъём",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRD12-4DN",null,"PRD12-4DN Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  4 мм, M12x1, NPN, NO",{"v":21.2,"d":"$21.20"}]
["PRD12-4DP",null,"PRD12-4DP Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  4 мм, M12x1, PNP, NO",{"v":21.2,"d":"$21.20"}]
["PRD12-4DN2",null,"PRD12-4DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  4 мм, M12x1, NPN, NC",{"v":22.32,"d":"$22.32"}]
["PRD12-4DP2",null,"PRD12-4DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  4 мм, M12x1, PNP, NC",{"v":22.32,"d":"$22.32"}]
["PRD12-8DN",null,"PRD12-8DN Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  8 мм, M12x1, NPN, NO",{"v":21.2,"d":"$21.20"}]
["PRD12-8DP",null,"PRD12-8DP Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  8 мм, M12x1, PNP, NO",{"v":21.2,"d":"$21.20"}]
["PRD12-8DN2",null,"PRD12-8DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  8 мм, M12x1, NPN, NC",{"v":22.32,"d":"$22.32"}]
["PRD12-8DP2",null,"PRD12-8DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  8 мм, M12x1, PNP, NC",{"v":22.32,"d":"$22.32"}]
["PRD18-14DN","PRD18-14DN","PRD18-14DN Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, NPN, NO",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRD18-14DN2","PRD18-14DN2","PRD18-14DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, NPN, NC",{"v":20.7,"d":"$20.70"}]
["PRD18-14DP","PRD18-14DP","PRD18-14DP Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, PNP, NO",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRD18-14DP2","PRD18-14DP2","PRD18-14DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, PNP, NC",{"v":20.7,"d":"$20.70"}]
["PRD18-7DN","PRD18-7DN","PRD18-7DN Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  7 мм, M18x1, NPN, NO,",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRD18-7DN2","PRD18-7DN2","PRD18-7DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  7 мм, M18x1, NPN, NC,",{"v":20.7,"d":"$20.70"}]
["PRD18-7DP","PRD18-7DP","PRD18-7DP Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  7 мм, M18x1, PNP, NO,",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRD18-7DP2","PRD18-7DP2","PRD18-7DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  7 мм, M18x1, PNP, NC",{"v":20.7,"d":"$20.70"}]
["PRDL18-7DN",null,"PRDL18-7DN, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, экран., зона действия до  7 мм, M18x1, NPN, NO,",{"v":19.7,"d":"$19.70"}]
["PRDL18-7DP",null,"PRDL18-7DP, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, экран., зона действия до  7 мм, M18x1, PNP, NO,",{"v":19.7,"d":"$19.70"}]
["PRDL18-7DN2",null,"PRDL18-7DN2, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, экран., зона действия до  7 мм, M18x1, NPN, NC,",{"v":20.5,"d":"$20.50"}]
["PRDL18-7DP2",null,"PRDL18-7DP2, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, экран., зона действия до  7 мм, M18x1, PNP, NC,",{"v":20.5,"d":"$20.50"}]
["PRDL18-14DN",null,"PRDL18-14DN, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, NPN, NO",{"v":19.7,"d":"$19.70"}]
["PRDL18-14DP",null,"PRDL18-14DP, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, PNP, NO",{"v":19.7,"d":"$19.70"}]
["PRDL18-14DN2",null,"PRDL18-14DN2, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, NPN, NC",{"v":20.5,"d":"$20.50"}]
["PRDL18-14DP2",null,"PRDL18-14DP2, Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18x1, PNP, NC",{"v":20.5,"d":"$20.50"}]
["PRDT12-4DO",null,"PRDT12-4DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  4 мм, M12, PNP, NO",{"v":21.38,"d":"$21.38"}]
["PRDT12-4DC",null,"PRDT12-4DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  4 мм, M12, NC",{"v":21.38,"d":"$21.38"}]
["PRDT12-8DO",null,"PRDT12-8DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  8 мм, M12,  NO",{"v":21.38,"d":"$21.38"}]
["PRDT12-8DC",null,"PRDT12-8DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  8 мм, M12,  NC",{"v":21.38,"d":"$21.38"}]
["PRDT18-7DO",null,"PRDT18-7DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  7 мм, M18,  NO",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRDT18-7DC",null,"PRDT18-7DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  7 мм, M18, NC",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRDT18-14DO",null,"PRDT18-14DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18, NO",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRDT18-14DC",null,"PRDT18-14DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и кабелем 2м, зона действия до  14 мм, M18, NC",{"v":19.67,"d":"$19.67"}]
["PRDW12-4DN",null,"PRDW12-4DN Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12, NPN, NO",{"v":24.52,"d":"$24.52"}]
["PRDW12-4DP",null,"PRDW12-4DP Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12, PNP, NO",{"v":24.52,"d":"$24.52"}]
["PRDW12-4DN2",null,"PRDW12-4DN2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12, NPN, NC",{"v":25.06,"d":"$25.06"}]
["PRDW12-4DP2",null,"PRDW12-4DP2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12, PNP, NC",{"v":25.06,"d":"$25.06"}]
["PRDW12-8DN",null,"PRDW12-8DN Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12, NPN, NO",{"v":24.52,"d":"$24.52"}]
["PRDW12-8DP",null,"PRDW12-8DP Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12, PNP, NO",{"v":24.52,"d":"$24.52"}]
["PRDW12-8DN2",null,"PRDW12-8DN2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12, NPN, NC",{"v":25.06,"d":"$25.06"}]
["PRDW12-8DP2",null,"PRDW12-8DP2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12, PNP, NC",{"v":25.06,"d":"$25.06"}]
["PRDW18-7DN",null,"PRDW18-7DN Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18, NPN, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDW18-7DP",null,"PRDW18-7DP Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18, PNP, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDW18-7DN2",null,"PRDW18-7DN2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18, NPN, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDW18-7DP2",null,"PRDW18-7DP2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18, PNP, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDW18-14DN",null,"PRDW18-14DN Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18, NPN, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDW18-14DP",null,"PRDW18-14DP Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18, PNP, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDW18-14DN2",null,"PRDW18-14DN2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18, NPN, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDW18-14DP2",null,"PRDW18-14DP2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18, PNP, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDWL18-7DN",null,"PRDWL18-7DN Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  7 мм, M18, NPN, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWL18-7DP",null,"PRDWL18-7DP Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  7 мм, M18, PNP, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWL18-7DN2",null,"PRDWL18-7DN2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  7 мм, M18, NPN, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDWL18-7DP2",null,"PRDWL18-7DP2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  7 мм, M18, PNP, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDWL18-14DN",null,"PRDWL18-14DN Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  14 мм, M18, NPN, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWL18-14DP",null,"PRDWL18-14DP Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  14 мм, M18, PNP, NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWL18-14DN2",null,"PRDWL18-14DN2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  14 мм, M18, NPN, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDWL18-14DP2",null,"PRDWL18-14DP2 Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, длинный тип, зона действия до  14 мм, M18, PNP, NC",{"v":23.63,"d":"$23.63"}]
["PRDWT12-4DO",null,"PRDWT12-4DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12,  NO",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT12-4DC",null,"PRDWT12-4DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12,  NC",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT12-8DO",null,"PRDWT12-8DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12,  NO",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT12-8DC",null,"PRDWT12-8DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12,  NC",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT18-7DO",null,"PRDWT18-7DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18,  NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT18-7DC",null,"PRDWT18-7DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18,  NC",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT18-14DO",null,"PRDWT18-14DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18,  NO",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT18-14DC",null,"PRDWT18-14DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18,  NC",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT30-15DO",null,"PRDWT30-15DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  15 мм, M30,  NO",{"v":22.11,"d":"$22.11"}]
["PRDWT30-15DC",null,"PRDWT30-15DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  15 мм, M30,  NC",{"v":22.11,"d":"$22.11"}]
["PRDWT30-25DO",null,"PRDWT30-25DO Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  25 мм, M30,  NO",{"v":22.11,"d":"$22.11"}]
["PRDWT30-25DC",null,"PRDWT30-25DC Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  25 мм, M30,  NC",{"v":22.11,"d":"$22.11"}]
["PRDWT12-4DO-I",null,"PRDWT12-4DO-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12,  NO, по стандарту IEC",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT12-4DC-I",null,"PRDWT12-4DC-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  4 мм, M12,  NC, по стандарту IEC",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT12-8DO-I",null,"PRDWT12-8DO-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12,  NO, по стандарту IEC",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT12-8DC-I",null,"PRDWT12-8DC-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  8 мм, M12,  NC, по стандарту IEC",{"v":24.72,"d":"$24.72"}]
["PRDWT18-7DO-I",null,"PRDWT18-7DO-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18,  NO, по стандарту IEC",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT18-7DC-I",null,"PRDWT18-7DC-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  7 мм, M18,  NC, по стандарту IEC",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT18-14DO-I",null,"PRDWT18-14DO-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18,  NO, по стандарту IEC",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRDWT18-14DC-I",null,"PRDWT18-14DC-I Индуктивный двухпроводный датчик с индикатором и разъёмом на кабеле, зона действия до  14 мм, M18,  NC, по стандарту IEC",{"v":22.91,"d":"$22.91"}]
["PRL08-1.5DN","PRL08-1.5DN","PRL08-1.5DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8x",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-1.5DN2","PRL08-1.5DN2","PRL08-1.5DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8x",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-1.5DP","PRL08-1.5DP","PRL08-1.5DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8x",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-1.5DP2","PRL08-1.5DP2","PRL08-1.5DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  1.5 мм, M8x",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-2DN","PRL08-2DN","PRL08-2DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1,",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-2DN2","PRL08-2DN2","PRL08-2DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1,",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-2DP","PRL08-2DP","PRL08-2DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1,",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL08-2DP2","PRL08-2DP2","PRL08-2DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 40мм с индикатором и кабелем 2м ,  2 мм, M8x1,",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRL12-2DN","PRL12-2DN","PRL12-2DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 55мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL12-2DP","PRL12-2DP","PRL12-2DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинненом корпусе 55мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL12-4DN","PRL12-4DN","PRL12-4DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 59мм с индикат. и кабелем 2м,  4 мм, M12x1, NPN, NO,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL12-4DP","PRL12-4DP","PRL12-4DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удл. корпусе 59мм с индикат. и кабелем 2м,  4 мм, M12x1, PNP, NO,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-5AC","PRL18-5AC","PRL18-5AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRL18-5AO","PRL18-5AO","PRL18-5AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRL18-5DN","PRL18-5DN","PRL18-5DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-5DN2","PRL18-5DN2","PRL18-5DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-5DP","PRL18-5DP","PRL18-5DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-5DP2","PRL18-5DP2","PRL18-5DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  5 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-8AC","PRL18-8AC","PRL18-8AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRL18-8AO","PRL18-8AO","PRL18-8AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PRL18-8DN","PRL18-8DN","PRL18-8DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-8DN2","PRL18-8DN2","PRL18-8DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-8DP","PRL18-8DP","PRL18-8DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL18-8DP2","PRL18-8DP2","PRL18-8DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  8 мм, M18x1,",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRL30-10AC","PRL30-10AC","PRL30-10AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":21.23,"d":"$21.23"}]
["PRL30-10AO","PRL30-10AO","PRL30-10AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":21.23,"d":"$21.23"}]
["PRL30-10DN","PRL30-10DN","PRL30-10DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-10DN2","PRL30-10DN2","PRL30-10DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-10DP","PRL30-10DP","PRL30-10DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-10DP2","PRL30-10DP2","PRL30-10DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  10 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-15AC","PRL30-15AC","PRL30-15AC Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":21.23,"d":"$21.23"}]
["PRL30-15AO","PRL30-15AO","PRL30-15AO Индуктивный двухпроводный выключатель на переменный ток в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и ка",{"v":21.23,"d":"$21.23"}]
["PRL30-15DN","PRL30-15DN","PRL30-15DN Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-15DN2","PRL30-15DN2","PRL30-15DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-15DP","PRL30-15DP","PRL30-15DP Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRL30-15DP2","PRL30-15DP2","PRL30-15DP2 Индуктивный трёхпроводный датчик в удлинённом корпусе 80мм с индикатором и кабелем 2м,  15 мм, M30x1",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRS12-2DN","PRS12-2DN","PRS12-2DN Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 35мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRS12-2DN2","PRS12-2DN2","PRS12-2DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 35мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRS12-2DP","PRS12-2DP","PRS12-2DP Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 35мм с индикатором и кабелем 2м,  2 мм, M12x1",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRS12-4DN","PRS12-4DN","PRS12-4DN Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 35мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRS12-4DN2","PRS12-4DN2","PRS12-4DN2 Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 35мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRS12-4DP","PRS12-4DP","PRS12-4DP Индуктивный трёхпроводный датчик в укороченном корпусе 35мм с индикатором и кабелем 2м,  4 мм, M12x1",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRT08-1.5DC","PRT08-1.5DC","PRT08-1.5DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRT08-1.5DO","PRT08-1.5DO","PRT08-1.5DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRT08-2DC","PRT08-2DC","PRT08-2DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRT08-2DO","PRT08-2DO","PRT08-2DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRT12-2DC","PRT12-2DC","PRT12-2DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT12-2DO","PRT12-2DO","PRT12-2DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT12-4DC","PRT12-4DC","PRT12-4DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT12-4DO","PRT12-4DO","PRT12-4DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT18-5DC","PRT18-5DC","PRT18-5DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT18-5DO","PRT18-5DO","PRT18-5DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT18-8DC","PRT18-8DC","PRT18-8DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT18-8DO","PRT18-8DO","PRT18-8DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":15.18,"d":"$15.18"}]
["PRT30-10DC","PRT30-10DC","PRT30-10DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRT30-10DO","PRT30-10DO","PRT30-10DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRT30-15DC","PRT30-15DC","PRT30-15DC Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRT30-15DO","PRT30-15DO","PRT30-15DO Индуктивный двухпроводный выключатель на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRW08-1.5DN","PRW08-1.5DN","PRW08-1.5DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-1.5DN2","PRW08-1.5DN2","PRW08-1.5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-1.5DP","PRW08-1.5DP","PRW08-1.5DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-1.5DP2","PRW08-1.5DP2","PRW08-1.5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-2DN","PRW08-2DN","PRW08-2DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-2DN2","PRW08-2DN2","PRW08-2DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-2DP","PRW08-2DP","PRW08-2DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW08-2DP2","PRW08-2DP2","PRW08-2DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRW12-2AC","PRW12-2AC","PRW12-2AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW12-2AO","PRW12-2AO","PRW12-2AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW12-2DN","PRW12-2DN","PRW12-2DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-2DN2","PRW12-2DN2","PRW12-2DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-2DP","PRW12-2DP","PRW12-2DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-2DP2","PRW12-2DP2","PRW12-2DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-4AC","PRW12-4AC","PRW12-4AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW12-4AO","PRW12-4AO","PRW12-4AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW12-4DN","PRW12-4DN","PRW12-4DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  4",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-4DN2","PRW12-4DN2","PRW12-4DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  4",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-4DP","PRW12-4DP","PRW12-4DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  4",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW12-4DP2","PRW12-4DP2","PRW12-4DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  4",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-5AC","PRW18-5AC","PRW18-5AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW18-5AO","PRW18-5AO","PRW18-5AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW18-5DN","PRW18-5DN","PRW18-5DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-5DN2","PRW18-5DN2","PRW18-5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-5DP","PRW18-5DP","PRW18-5DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-5DP2","PRW18-5DP2","PRW18-5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-8AC","PRW18-8AC","PRW18-8AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW18-8AO","PRW18-8AO","PRW18-8AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW18-8DN","PRW18-8DN","PRW18-8DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-8DN2","PRW18-8DN2","PRW18-8DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-8DP","PRW18-8DP","PRW18-8DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW18-8DP2","PRW18-8DP2","PRW18-8DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8",{"v":16.695,"d":"$16.70"}]
["PRW30-10AC","PRW30-10AC","PRW30-10AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRW30-10AO","PRW30-10AO","PRW30-10AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRW30-10DN","PRW30-10DN","PRW30-10DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-10DN2","PRW30-10DN2","PRW30-10DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-10DP","PRW30-10DP","PRW30-10DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-10DP2","PRW30-10DP2","PRW30-10DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-15AC","PRW30-15AC","PRW30-15AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRW30-15AO","PRW30-15AO","PRW30-15AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRW30-15DN","PRW30-15DN","PRW30-15DN Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-15DN2","PRW30-15DN2","PRW30-15DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-15DP","PRW30-15DP","PRW30-15DP Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRW30-15DP2","PRW30-15DP2","PRW30-15DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в стандартном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWL08-1.5DN","PRWL08-1.5DN","PRWL08-1.5DN Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":25.63,"d":"$25.63"}]
["PRWL08-1.5DN2","PRWL08-1.5DN2","PRWL08-1.5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":43.78,"d":"$43.78"}]
["PRWL08-1.5DP","PRWL08-1.5DP","PRWL08-1.5DP Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":25.63,"d":"$25.63"}]
["PRWL08-1.5DP2","PRWL08-1.5DP2","PRWL08-1.5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  1.",{"v":43.78,"d":"$43.78"}]
["PRWL08-2DN","PRWL08-2DN","PRWL08-2DN Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":25.63,"d":"$25.63"}]
["PRWL08-2DN2","PRWL08-2DN2","PRWL08-2DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":43.78,"d":"$43.78"}]
["PRWL08-2DP","PRWL08-2DP","PRWL08-2DP Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":25.63,"d":"$25.63"}]
["PRWL08-2DP2","PRWL08-2DP2","PRWL08-2DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинненном корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  2",{"v":43.78,"d":"$43.78"}]
["PRWL18-5AC","PRWL18-5AC","PRWL18-5AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWL18-5AO","PRWL18-5AO","PRWL18-5AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWL18-5DN","PRWL18-5DN","PRWL18-5DN Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-5DN2","PRWL18-5DN2","PRWL18-5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-5DP","PRWL18-5DP","PRWL18-5DP Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-5DP2","PRWL18-5DP2","PRWL18-5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  5 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-8AC","PRWL18-8AC","PRWL18-8AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWL18-8AO","PRWL18-8AO","PRWL18-8AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWL18-8DN","PRWL18-8DN","PRWL18-8DN Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-8DN2","PRWL18-8DN2","PRWL18-8DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-8DP","PRWL18-8DP","PRWL18-8DP Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL18-8DP2","PRWL18-8DP2","PRWL18-8DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  8 м",{"v":17.16,"d":"$17.16"}]
["PRWL30-10AC","PRWL30-10AC","PRWL30-10AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRWL30-10AO","PRWL30-10AO","PRWL30-10AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRWL30-10DN","PRWL30-10DN","PRWL30-10DN Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-10DN2","PRWL30-10DN2","PRWL30-10DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-10DP","PRWL30-10DP","PRWL30-10DP Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-10DP2","PRWL30-10DP2","PRWL30-10DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  10",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-15AC","PRWL30-15AC","PRWL30-15AC Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRWL30-15AO","PRWL30-15AO","PRWL30-15AO Индуктивные двухпроводные выключатели на переменный ток в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем",{"v":22.88,"d":"$22.88"}]
["PRWL30-15DN","PRWL30-15DN","PRWL30-15DN Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-15DN2","PRWL30-15DN2","PRWL30-15DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-15DP","PRWL30-15DP","PRWL30-15DP Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWL30-15DP2","PRWL30-15DP2","PRWL30-15DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики в удлинённом корпусе с индикатором и кабелем 0,3м с разъёмом,  15",{"v":20.46,"d":"$20.46"}]
["PRWT08-1.5DC","PRWT08-1.5DC","PRWT08-1.5DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-1.5DC-I","PRWT08-1.5DC-I","PRWT08-1.5DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-1.5DO","PRWT08-1.5DO","PRWT08-1.5DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-1.5DO-I","PRWT08-1.5DO-I","PRWT08-1.5DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-2DC","PRWT08-2DC","PRWT08-2DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-2DC-I","PRWT08-2DC-I","PRWT08-2DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-2DO","PRWT08-2DO","PRWT08-2DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT08-2DO-I","PRWT08-2DO-I","PRWT08-2DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":17.49,"d":"$17.49"}]
["PRWT12-2DC","PRWT12-2DC","PRWT12-2DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-2DC-I","PRWT12-2DC-I","PRWT12-2DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-2DO","PRWT12-2DO","PRWT12-2DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-2DO-I","PRWT12-2DO-I","PRWT12-2DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-4DC","PRWT12-4DC","PRWT12-4DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-4DC-I","PRWT12-4DC-I","PRWT12-4DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-4DO","PRWT12-4DO","PRWT12-4DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT12-4DO-I","PRWT12-4DO-I","PRWT12-4DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-5DC","PRWT18-5DC","PRWT18-5DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-5DC-I","PRWT18-5DC-I","PRWT18-5DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-5DO","PRWT18-5DO","PRWT18-5DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-5DO-I","PRWT18-5DO-I","PRWT18-5DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-8DC","PRWT18-8DC","PRWT18-8DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-8DC-I","PRWT18-8DC-I","PRWT18-8DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-8DO","PRWT18-8DO","PRWT18-8DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT18-8DO-I","PRWT18-8DO-I","PRWT18-8DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":16.39,"d":"$16.39"}]
["PRWT30-10DC","PRWT30-10DC","PRWT30-10DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-10DC-I","PRWT30-10DC-I","PRWT30-10DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-10DO","PRWT30-10DO","PRWT30-10DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-10DO-I","PRWT30-10DO-I","PRWT30-10DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-15DC","PRWT30-15DC","PRWT30-15DC Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-15DC-I","PRWT30-15DC-I","PRWT30-15DC-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-15DO","PRWT30-15DO","PRWT30-15DO Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PRWT30-15DO-I","PRWT30-15DO-I","PRWT30-15DO-I Индуктивные двухпроводные выключатели на постоянный ток в стандартном корпусе с индикатором и кабеле",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PS12-4DN","PS12-4DN","PS12-4DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  4 мм, 12х12х45 мм, NPN, NO, торц.",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PS12-4DN2","PS12-4DN2","PS12-4DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  4 мм, 12х12х45 мм, NPN, NC, торц.",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PS12-4DN2U","PS12-4DN2U","PS12-4DN2U Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  4 мм, 12х12х45 мм, NPN, NC, верхн.",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PS12-4DNU","PS12-4DNU","PS12-4DNU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  4 мм, 12х12х45 мм, NPN, NO, торц.",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PS12-4DP","PS12-4DP","PS12-4DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  4 мм, 12х12х45 мм, PNP, NO, торц.",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PS12-4DPU","PS12-4DPU","PS12-4DPU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  4 мм, 12х12х45 мм, PNP, NO, верхн.",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PS20-8DN","PS20-8DN","PS20-8DN Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DN2","PS20-8DN2","PS20-8DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DN2-F",null,"PS20-8DN2-F Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN, специальный тип исполнения",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DN2U","PS20-8DN2U","PS20-8DN2U Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DN-F",null,"PS20-8DN-F Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN, специальный тип исполнения",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DNU","PS20-8DNU","PS20-8DNU Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DNU-F",null,"PS20-8DNU-F Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN, специальный тип исполнения",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DN2U-F",null,"PS20-8DN2U-F Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, NPN, специальный тип исполнения",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DP","PS20-8DP","PS20-8DP Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, PNP",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DP-F",null,"PS20-8DP-F Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, PNP, специальный тип исполнения",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DPU","PS20-8DPU","PS20-8DPU Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, PNP",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS20-8DPU-F",null,"PS20-8DPU-F Индуктивные трёхпроводные датчики в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  8 мм, 25х25х39 мм, PNP, специальный тип исполнения",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PS50-30DN","PS50-30DN","PS50-30DN Индуктивные трёхпроводные датчики с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,",{"v":29.37,"d":"$29.37"}]
["PS50-30DN2","PS50-30DN2","PS50-30DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,",{"v":29.37,"d":"$29.37"}]
["PS50-30DP","PS50-30DP","PS50-30DP Индуктивные трёхпроводные датчики с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,",{"v":29.37,"d":"$29.37"}]
["PS50-30DP2","PS50-30DP2","PS50-30DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,",{"v":29.37,"d":"$29.37"}]
["PSN17-3DN","PSN17-3DN","PSN17-3DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  3 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-3DN2","PSN17-3DN2","PSN17-3DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  3 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-3DN2U","PSN17-3DN2U","PSN17-3DN2U Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  3 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, верхн.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-3DNU","PSN17-3DNU","PSN17-3DNU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  3 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-3DP","PSN17-3DP","PSN17-3DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  3 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-3DPU","PSN17-3DPU","PSN17-3DPU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  3 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, верхн.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DN","PSN17-5DN","PSN17-5DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DN2","PSN17-5DN2","PSN17-5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DN2U","PSN17-5DN2U","PSN17-5DN2U Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, верхн.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DN-F",null,"PSN17-5DN-F Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц., специальный тип исполнения",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DN(3M Cable)",null,"PSN17-5DN(3M Cable) Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц., с трехметровым кабелем",{"v":12.32,"d":"$12.32"}]
["PSN17-5DNU","PSN17-5DNU","PSN17-5DNU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц.",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DP","PSN17-5DP","PSN17-5DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, торц.",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DP2",null,"PSN17-5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, PNP, NC, торц.",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DPU","PSN17-5DPU","PSN17-5DPU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, верхн.",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-5DP(3M Cable)",null,"PSN17-5DP(3M Cable) Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, торц., с трехметровым кабелем",{"v":12.32,"d":"$12.32"}]
["PSN17-8DN","PSN17-8DN","PSN17-8DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DN-F",null,"PSN17-8DN-F Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц., специальное исполнение",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DN2","PSN17-8DN2","PSN17-8DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DN2-F","PSN17-8DN2U","PSN17-8DN2-F Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, торц., специальное исполнение",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DN2U","PSN17-8DN2U","PSN17-8DN2U Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NC, верхн.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DNU","PSN17-8DNU","PSN17-8DNU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DNU-F",null,"PSN17-8DNU-F Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, NPN, NO, торц., специальное исполнение",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DP","PSN17-8DP","PSN17-8DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, торц.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN17-8DPU","PSN17-8DPU","PSN17-8DPU Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  8 мм, 17x17x36 мм, PNP, NO, верхн.,",{"v":11.44,"d":"$11.44"}]
["PSN25-5AC","PSN25-5AC","PSN25-5AC Индуктивные двухпроводные 100-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 25x25x39 мм,  NC, то",{"v":14.9,"d":"$14.90"}]
["PSN25-5AO","PSN25-5AO","PSN25-5AO Индуктивные двухпроводные 100-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 25x25x39 мм, NO, тор",{"v":14.9,"d":"$14.90"}]
["PSN25-5DN","PSN25-5DN","PSN25-5DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 25x25x39 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PSN25-5DN2","PSN25-5DN2","PSN25-5DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 25x25x39 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PSN25-5DP","PSN25-5DP","PSN25-5DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 25x25x39 мм, PNP, NO, торц.,",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PSN25-5DP2","PSN25-5DP2","PSN25-5DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 25x25x39 мм, PNP, NC, торц.,",{"v":12.8,"d":"$12.80"}]
["PSN30-10AC","PSN30-10AC","PSN30-10AC Индуктивные двухпроводные 100-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  10 мм, 30x30x53 мм,  NC, т",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PSN30-10AO","PSN30-10AO","PSN30-10AO Индуктивные двухпроводные 100-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  10 мм, 30x30x53 мм, NO, то",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PSN30-10DN","PSN30-10DN","PSN30-10DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  10мм, 30x30x53 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-10DN2","PSN30-10DN2","PSN30-10DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  10мм, 30x30x53 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-10DP","PSN30-10DP","PSN30-10DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  10мм, 30x30x53 мм, PNP, NO, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-10DP2","PSN30-10DP2","PSN30-10DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  10мм, 30x30x53 мм, PNP, NC, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-15AC","PSN30-15AC","PSN30-15AC Индуктивные двухпроводные 150-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  15 мм, 30x30x53 мм,  NC, т",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PSN30-15AO","PSN30-15AO","PSN30-15AO Индуктивные двухпроводные 150-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  15 мм, 30x30x53 мм, NO, то",{"v":18.04,"d":"$18.04"}]
["PSN30-15DN","PSN30-15DN","PSN30-15DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  15мм, 30x30x53 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-15DN2","PSN30-15DN2","PSN30-15DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  15мм, 30x30x53 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-15DP","PSN30-15DP","PSN30-15DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  15мм, 30x30x53 мм, PNP, NO, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN30-15DP2","PSN30-15DP2","PSN30-15DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  15мм, 30x30x53 мм, PNP, NC, торц.,",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["PSN40-20AC","PSN40-20AC","PSN40-20AC Индуктивные двухпроводные датчики на переменный ток в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  20 м",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PSN40-20AO","PSN40-20AO","PSN40-20AO Индуктивные двухпроводные датчики на переменный ток в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2 м,  20 м",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["PSN40-20DN","PSN40-20DN","PSN40-20DN Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  20мм, 40x40x53 мм, NPN, NO, торц.,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PSN40-20DN2","PSN40-20DN2","PSN40-20DN2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  20мм, 40x40x53 мм, NPN, NC, торц.,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PSN40-20DP","PSN40-20DP","PSN40-20DP Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  20мм, 40x40x53 мм, PNP, NO, торц.,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PSN40-20DP2","PSN40-20DP2","PSN40-20DP2 Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  20мм, 40x40x53 мм, PNP, NC, торц.,",{"v":19.69,"d":"$19.69"}]
["PSNT17-5DC","PSNT17-5DC","PSNT17-5DC Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм,  NC, торц.,",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["PSNT17-5DCU","PSNT17-5DCU","PSNT17-5DCU Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NС, верхн.,",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["PSNT17-5DO","PSNT17-5DO","PSNT17-5DO Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм, NO, торц.,",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["PSNT17-5DOU","PSNT17-5DOU","PSNT17-5DOU Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м,  5 мм, 17x17x36 мм,  NO, верх.,",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["PT4-2D","PT4-2D","PT4-2D Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х1,  на 4 датчика 2-х проводн., 10-30VDC  ",{"v":63.1,"d":"$63.10"}]
["PT4-3DN","PT4-3DN","PT4-3DN Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х1,  на 4 датчика, 3-х проводн. NPN,  10-30VDC",{"v":63.1,"d":"$63.10"}]
["PT4-3DP","PT4-3DP","PT4-3DP Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х1,  на 4 датчика, 3-х проводн.PNP, 10-30VDC  ",{"v":63.1,"d":"$63.10"}]
["PT6-2D",null,"PT6-2D Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х2,  на 6 датч. 2-х проводн.",{"v":72.4,"d":"$72.40"}]
["PT6-3DN","PT6-3DN","PT6-3DN Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х2,  на 6 датч. 2-х проводн., 3-х проводн. NPN ,",{"v":72.4,"d":"$72.40"}]
["PT6-3DP","PT6-3DP","PT6-3DP Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х2,  на 6 датч. 2-х проводн., 3-х проводн. PNP ,",{"v":72.4,"d":"$72.40"}]
["PT8-2D,3DN","PT8-2D,3DN","PT8-2D,3DN Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х3,  на 8 датчик. 2-х проводн., 3-х проводн. NPN",{"v":81.5,"d":"$81.50"}]
["PT8-2D,3DP","PT8-2D,3DP","PT8-2D,3DP Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х3,  на 8 датчик. 2-х проводн., 3-х проводн. PNP",{"v":81.5,"d":"$81.50"}]
["PT8-2D",null,"PT8-2D Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х3,  на 8 датчик. 2-х проводн.",{"v":81.5,"d":"$81.50"}]
["PT8-3DN",null,"PT8-3DN Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х3,  на 8 датчик., 3-х проводн. NPN",{"v":81.5,"d":"$81.50"}]
["PT8-3DP",null,"PT8-3DP Блок для подключения групп датчиков с разъёмами М12х3,  на 8 датчик., 3-х проводн. PNP",{"v":81.5,"d":"$81.50"}]

{"sheet":"Датчики давления","index":6,"n_rows":78,"n_cols":4,"rows_kept":78,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Датчики давления"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["PSA-01-RC1/8",null,"PSA-01-RC1/8 Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-1-RC1/8",null,"PSA-1-RC1/8 Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-1P-RC1",null,"PSA-1P-RC1 Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":92.9,"d":"$92.90"}]
["PSA-C01-RC1/8",null,"PSA-C01-RC1/8 Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  2 вых. дискр. и аналог.,  -",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-C01P-RC1/8",null,"PSA-C01P-RC1/8 Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  2 вых. дискр. и аналог.,  -",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-V01",null,"PSA-V01 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-V01P",null,"PSA-V01P Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-V01-RC1/8",null,"PSA-V01-RC1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-V01-NPT1/8",null,"PSA-V01-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-V01P-RC1/8",null,"PSA-V01P-RC1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-01P-RC1/8",null,"PSA-01P-RC1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-1P-RC1/8",null,"PSA-1P-RC1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-01-NPT1/8",null,"PSA-01-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-1-NPT1/8",null,"PSA-1-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-C01-NPT1/8",null,"PSA-C01-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-01P-NPT1/8",null,"PSA-01P-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-1P-NPT1/8",null,"PSA-1P-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSA-C01P-NPT1/8",null,"PSA-C01P-NPT1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления опциональный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-V01-M5",null,"PSB-V01-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-01-M5",null,"PSB-01-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-1-M5",null,"PSB-1-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-C01-M5",null,"PSB-C01-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-V01P-M5",null,"PSB-V01P-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-01P-M5",null,"PSB-01P-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-1P-M5",null,"PSB-1P-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-C01P-M5",null,"PSB-C01P-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-V01C-M5",null,"PSB-V01C-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-01C-M5",null,"PSB-01C-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-1C-M5",null,"PSB-1C-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-C01C-M5",null,"PSB-C01C-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-V01CP-M5",null,"PSB-V01CP-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-01CP-M5",null,"PSB-01CP-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSВ тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-1CP-M5",null,"PSB-1CP-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-C01CP-M5",null,"PSB-C01CP-M5 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSB тип)",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSA-V01-RC1/8",null,"PSA-V01-RC1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х39мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., выход для измерения давления стандартный (PSA тип)",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-01",null,"PSB-01 Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-01C",null,"PSB-01C Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм, с разъемом,   выходы - 1 дискретный и 1 ан",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-01P",null,"PSB-01P Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-1",null,"PSB-1 Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-1C",null,"PSB-1C Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм, с разъемом,   выходы - 1 дискретный и 1 ан",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-1P",null,"PSB-1P Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,  0",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-C01",null,"PSB-C01 Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  2 вых. дискр. и аналог.,  -",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-C01C",null,"PSB-C01C Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм, с разъемом,   2 вых. дискр.",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-C01P",null,"PSB-C01P Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  2 вых. дискр. и аналог.,  -",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-V01",null,"PSB-V01 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSB-V01C",null,"PSB-V01C Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм, с разъемом,   выходы - 1 дискретный и 1",{"v":108.9,"d":"$108.90"}]
["PSB-V01P",null,"PSB-V01P Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54х10х25мм,  выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,",{"v":102.19,"d":"$102.19"}]
["PSO-01",null,"PSO-01 Фиксирующая рамка для датчика давления,  крепёж в панель,",{"v":4.6,"d":"$4.60"}]
["PSO-02",null,"PSO-02 Защитная крышка для датчиков давления,  установка вместе с рамкой,",{"v":3.2,"d":"$3.20"}]
["PSAN-01CA-RC1/8",null,"PSAN-01CA-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 4-20mA (0~100 кПа)"]
["PSAN-01CH-RC1/8",null,"PSAN-01CH-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (0~100 кПа)"]
["PSAN-01CPA-RC1/8",null,"PSAN-01CPA-RC1/8 Датчик давления газов до 100 кПа с дисплеем и кнопками, 30х30х22.8мм,  выходы: PNP, 4-20 mA",{"v":94.83,"d":"$94.83"}]
["PSAN-01CPH-RC1/8",null,"PSAN-01CPH-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (0~100 кПа)"]
["PSAN-01CV-RC1/8",null,"PSAN-01CV-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 1-5В (0~100 кПа)"]
["PSAN-1CA-RC1/8",null,"PSAN-1CA-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 4-20mA (0~1000 кПа)"]
["PSAN-1CH-RC1/8",null,"PSAN-1CH-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (0~1000 кПа)"]
["PSAN-1CPA-Rc1/8",null,"PSAN-1CPA-Rc1/8 Датчик давления газов до 1 МПа с дисплеем и кнопками, 30х30х22.8мм,  выходы: PNP, 4-20 mA"]
["PSAN-1CPH-RC1/8",null,"PSAN-1CPH-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (0~1000 кПа)"]
["PSAN-1CPV-RC1/8",null,"PSAN-1CPV-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, выход 1-5В (0~1000 кПа)"]
["PSAN-1CV-RC1/8",null,"PSAN-1CV-RC1/8, Датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 1-5В (0~1000 кПа)"]
["PSAN-C01CA-RC1/8",null,"PSAN-C01CA-RC1/8, Универсальный датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 4-20mA (-101.3 кПа ~ 100 кПа)"]
["PSAN-C01CH-RC1/8",null,"PSAN-C01CH-RC1/8, Универсальный датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (-101.3 кПа ~ 100 кПа)"]
["PSAN-C01CPA-RC1/8",null,"PSAN-C01CPA-RC1/8,  Универсальный датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, выход 4-20mA (-101.3 кПа ~ 100 кПа)"]
["PSAN-C01CPH-RC1/8",null,"PSAN-C01CPH-RC1/8, Универсальный датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (-101.3 кПа ~ 100 кПа)"]
["PSAN-C01CPV-RC1/8",null,"PSAN-C01CPV-RC1/8 Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, универсальный +/-100 кПа, 30х30х22.8мм,  выходы: PNP, выход 1-5 В"]
["PSAN-C01CV-RC1/8",null,"PSAN-C01CV-RC1/8, Универсальный датчик давления газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 1-5В (-101.3 кПа ~ 100 кПа)"]
["PSAN-V01CA-RC1/8",null,"PSAN-V01CA-RC1/8, Датчик разряжения газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 4-20mA(0~-101,3 кПа)"]
["PSAN-V01CH-RC1/8",null,"PSAN-V01CH-RC1/8, Датчик разряжения газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (0~-101,3 кПа)"]
["PSAN-V01CPA-Rc1/8",null,"PSAN-V01CPA-Rc1/8, Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х22.8мм,  выходы: PNP, 4-20 мА",{"v":94.83,"d":"$94.83"}]
["PSAN-V01CPA-RC1/8x",null,"PSAN-V01CPA-RC1/8, Датчик разряжения газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, выход 4-20mA (0~-101,3 кПа)"]
["PSAN-V01CPH-RC1/8",null,"PSAN-V01CPH-RC1/8, Датчик разряжения газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, с функцией авт. стаб. вых. сигнала от смещения раб. давл. на входе (0~-101,3 кПа)"]
["PSAN-V01CPV-Rc1/8",null,"PSAN-V01CPV-Rc1/8 Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30х30х22.8мм,  выходы: PNP, выход напряжения"]
["PSAN-V01CPV-RC1/8",null,"PSAN-V01CPV-RC1/8, Датчик разряжения газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход PNP, выход 1-5В (0~-101,3 кПа)"]
["PSAN-V01CV-RC1/8",null,"PSAN-V01CV-RC1/8, Датчик разряжения газов с дисплеем и кнопками, 30*30*30мм, выход NPN, выход 1-5В (0~-101,3 кПа)"]

{"sheet":"Оптические датчики","index":7,"n_rows":205,"n_cols":4,"rows_kept":205,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Оптические датчики"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["ADS-AE","ADS-AE(VAC)","ADS-AE Инфракрасные датчики контроля проёма,  диффузный многолучевой, до 2,7 м,  12-24VAC,VDC",{"v":76.2,"d":"$76.20"}]
["ADS-AF","ADS-AF(VAC)","ADS-AF Инфракрасные датчики контроля проёма,  диффузный многолучевой, до 2,7 м,  24-240VAC,VDC",{"v":76.2,"d":"$76.20"}]
["ADS-S","ADS-S","ADS-S Инфракрасные датчики контроля проёма,  пересечение луча до 10м, (излуч.+приёмн.+усилит.),  12-24VDC,",{"v":65,"d":"$65.00"}]
["ADS-SC","ADS-SC","ADS-SC Инфракрасные датчики контроля проёма,  отдельно усилитель,  12-24VDC, 12-24VAC",{"v":46.4,"d":"$46.40"}]
["ADS-SE","ADS-SE","ADS-SE Оптический однолучевой барьер безопасности (10м) комплект контроллер и фотодатчики",{"v":65,"d":"$65.00"}]
["ADS-SEC","ADS-SEC","ADS-SEC Оптический однолучевой барьер безопасности (10м) только контроллер без датчиков",{"v":46.4,"d":"$46.40"}]
["ADS-SH","ADS-SH","ADS-SH Инфракрасные датчики контроля проёма,  отдельно излучатель и приёмник,  12-24VDC",{"v":20.4,"d":"$20.40"}]
["FTL-M26",null,"FTL-M26 Линза для увеличения расстояния срабатывания",{"v":18.5,"d":"$18.50"}]
["FDC-2",null,"FDC-2 Фокусирующая линза",{"v":18.5,"d":"$18.50"}]
["BA2M-DDT","BA2M-DDT","BA2M-DDT Фото датчик диффуз. NPN, нормально вкл.,  2м ,  12-24VDC",{"v":42.46,"d":"$42.46"}]
["BA2M-DDT-P",null,"BA2M-DDT-P Фото датчик диффуз. NPN, нормально вкл.,  2м ,  12-24VDC",{"v":42.46,"d":"$42.46"}]
["BEN10M-TDT","BEN10M-TDT","BEN10M-TDT Фото датчик NPN + PNP, NO или NC,  10м, пересечение луча ,  12-24VDC",{"v":41.58,"d":"$41.58"}]
["BEN10M-TDT2","BEN10M-TDT2","BEN10M-TDT2 Фото датчик NPN + PNP, NO или NC,  10м, пересечение луча ,  12-24VDC",{"v":41.58,"d":"$41.58"}]
["BEN10M-TFR","BEN10M-TFR","BEN10M-TFR Фото датчик,  10м, пересечение луча , выход реле, 24-240 VAC",{"v":50.38,"d":"$50.38"}]
["BEN10M-TFR2","BEN10M-TFR2","BEN10M-TFR2 Фото датчик, выход реле перекидной контакт,  10м, пересечение луча ,  24-240VAC",{"v":50.38,"d":"$50.38"}]
["BEN300-DDT","BEN300-DDT","BEN300-DDT Фото датчик NPN+PNP, NO+NC,  300мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":35.09,"d":"$35.09"}]
["BEN300-DFR","BEN300-DFR","BEN300-DFR Фото датчик, выход реле перекидной контакт,  300мм, диффузный,  24-240VAC",{"v":39.6,"d":"$39.60"}]
["BEN3M-MDT","BEN3M-MDT","BEN3M-MDT Фото датчик NPN + PNP, NO или NC,  3м, с поляризационным отражателем ,  12-24VDC",{"v":35.09,"d":"$35.09"}]
["BEN3M-PDT","BEN3M-PDT","BEN3M-PDT Фото датчик NPN + PNP, NO или NC,  3м, с отражателем, поляризационный фильтр, 12-24VDC",{"v":37.73,"d":"$37.73"}]
["BEN3M-PFR","BEN3M-PFR","BEN3M-PFR Фото датчик, выход реле перекидной контакт,  5м, с отражателем, поляризационный фильтр, 24-240VAC",{"v":41.58,"d":"$41.58"}]
["BEN5M-MDT","BEN5M-MDT","BEN5M-MDT Фото датчик NPN + PNP, NO или NC,  5м, с отражателем,  12-24VDC",{"v":35.09,"d":"$35.09"}]
["BEN5M-MFR","BEN5M-MFR","BEN5M-MFR Фото датчик, выход реле перекидной контакт,  5м, с отражателем,  24-240VAC",{"v":39.6,"d":"$39.60"}]
["BF3RX","BF3RX","BF3RX Усилитель к оптоволоконным датчикам, настройка чувствительности, NPN, NO или NC,  12-24VDC",{"v":39,"d":"$39.00"}]
["BF3RX-P","BF3RX-P","BF3RX-P Усилитель к оптоволоконным датчикам, настройка чувствительности, PNP, NO или NC,  12-24VDC",{"v":39,"d":"$39.00"}]
["BF4G","BF4G","BF4G Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, Зеленый лазер, NPN, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4G-E","BF4G-E","BF4G-E Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, Зеленый лазер, NPN, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4G-R","BF4G-R","BF4G-R Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, Зеленый лазер, NPN, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4GP","BF4GP","BF4GP Усилитель к оптоволоконным датчикам,  PNР, NO или NC,  12-24VDC",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4R","BF4R","BF4R Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, NPN, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4R-E","BF4R-E","BF4R-E Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, NPN, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4R-R","BF4R-R","BF4R-R Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, NPN, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF4RP","BF4RP","BF4RP Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер,  PNР, NO или NC,",{"v":55.7,"d":"$55.70"}]
["BF5R-S1-N",null,"BF5R-S1-N, Усилитель к оптоволоконным датчикам, простой дисплей, красный лазер, NPN, NO или NC",{"v":103.13,"d":"$103.13"}]
["BF5R-D1-N",null,"BF5R-D1-N, Усилитель к оптоволоконным датчикам, двойной дисплей, красный лазер, NPN, NO или NC",{"v":118.13,"d":"$118.13"}]
["BK-BWP-ST",null,"BK-BWP-ST Боковой кронштейн",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["BK-BWP-L",null,"BK-BWP-L L-образный кронштейн ",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["BK-BWP-P08",null,"BK-BWP-P08 Защитный кронштейн, 194 мм",{"v":18.6,"d":"$18.60"}]
["BK-BWP-P12",null,"BK-BWP-P12 Защитный кронштейн, 274 мм",{"v":26,"d":"$26.00"}]
["BK-BWP-P16",null,"BK-BWP-P16 Защитный кронштейн, 354 мм",{"v":22.3,"d":"$22.30"}]
["BK-BWP-P20",null,"BK-BWP-P20 Защитный кронштейн, 434 мм",{"v":29.7,"d":"$29.70"}]
["BK-BWPK-ST",null,"BK-BWPK-ST Кронштейн А",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["BK-BWPK-L",null,"BK-BWPK-L Кронштейн В (L-образный)",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["BK-BWPK-P",null,"BK-BWPK-P Защитный кронштейн (серия BWPK)",{"v":12.3,"d":"$12.30"}]
["BJG30-DDT",null,"BJG30-DDT Фото датчик NPN, миниатюрный, NO,  30 мм(15мм), диффузный,  12-24VDC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BJ10M-TDT","BJ10M-TDT","BJ10M-TDT Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC,  10м, пересечение луча ,  12-24VDC",{"v":58.85,"d":"$58.85"}]
["BJ10M-TDT-P","BJ10M-TDT-P","BJ10M-TDT-P Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC,  10м, пересечение луча ,  12-24VDC",{"v":58.85,"d":"$58.85"}]
["BJ15M-TDT","BJ15M-TDT","BJ15M-TDT Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC,  15м, пересечение луча ,  12-24VDC",{"v":65.34,"d":"$65.34"}]
["BJ15M-TDT-P","BJ15M-TDT-P","BJ15M-TDT-P Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC,  15м, пересечение луча ,  12-24VDC",{"v":65.34,"d":"$65.34"}]
["BJ1M-DDT","BJ1M-DDT","BJ1M-DDT Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC (выбор),  1м, диффузный,  12-24VDC",{"v":52.36,"d":"$52.36"}]
["BJ1M-DDT-P","BJ1M-DDT-P","BJ1M-DDT-P Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC (выбор),  1м, диффузный,  12-24VDC",{"v":52.36,"d":"$52.36"}]
["BJ100-DDT",null,"BJ100-DDT Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC (выбор),  100 мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BJ100-DDT-P",null,"BJ100-DDT-P Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC (выбор),  100 мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BJ300-DDT","BJ300-DDT","BJ300-DDT Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC (выбор),  300мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BJ300-DDT-P","BJ300-DDT-P","BJ300-DDT-P Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC (выбор),  300мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BJN50-NDT",null,"BJN50-NDT Фото датчик NPN, миниатюрный, 50мм±20мм, диффузный с узким лучём,  12-24VDC",{"v":56.76,"d":"$56.76"}]
["BJN50-NDT-P",null,"BJN50-NDT-P Фото датчик NPN, миниатюрный, 50мм±20мм, диффузный с узким лучём,  12-24VDC",{"v":56.76,"d":"$56.76"}]
["BJN100-NDT",null,"BJN100-NDT Фото датчик NPN, миниатюрный, 100мм±30мм, диффузный с узким лучём,  12-24VDC",{"v":56.76,"d":"$56.76"}]
["BJN100-NDT-P",null,"BJN100-NDT-P Фото датчик NPN, миниатюрный, 100мм±30мм, диффузный с узким лучём,  12-24VDC",{"v":56.76,"d":"$56.76"}]
["BM1M-MDT","BM1M-MDT","BM1M-MDT Фото датчик с отражателем, норм. вкл., NPN,  1м,  вкл. на темное, 12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BM200-DDT","BM200-DDT","BM200-DDT Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  200 мм, регулировка чувствительности, вкл. На светл",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BM200-DDTN","BM200-DDTN","BM200-DDTN Фото датчик NPN, нормально вкл.,  200мм, диффузный с узким лучём,  12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BM3M-TDT","BM3M-TDT","BM3M-TDT Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN,  3м,  вкл. на темное, 12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BMS2M-MDT","BMS2M-MDT","BMS2M-MDT Фото датчик NPN, NO+NC,  2м, с отражателем,  12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BMS2M-MDT-P","BMS2M-MDT-P","BMS2M-MDT-P Фото датчик PNP, NO+NC,  2м, с отражателем,  12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BMS300-DDT","BMS300-DDT","BMS300-DDT Фото датчик NPN, NO+NC,  300мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BMS300-DDT-P","BMS300-DDT-P","BMS300-DDT-P Фото датчик PNP, NO+NC,  300мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["BMS5M-TDT","BMS5M-TDT","BMS5M-TDT Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN,  3м,  вкл. на темное\\светлое, 12-24VDC",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["BMS5M-TDT-P","BMS5M-TDT-P","BMS5M-TDT-P Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., PNP,  5м,  вкл. на темное\\светлое, 12-24VDC",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["BMS5M-TDT1","BMS5M-TDT1","BMS5M-TDT1 Фото датчик NPN, NO+NC,  5м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["BMS5M-TDT2","BMS5M-TDT2","BMS5M-TDT2 Фото датчик NPN, NO+NC,  5м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["BPS3M-TDT","BPS3M-TDT","BPS3M-TDT Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN,  3м,  вкл. на темное, 12-24VDC",{"v":45.76,"d":"$45.76"}]
["BPS3M-TDT-P","BPS3M-TDT-P","BPS3M-TDT-P Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., PNP,  3м,  вкл. на темное, 12-24VDC",{"v":45.76,"d":"$45.76"}]
["BPS3M-TDTL","BPS3M-TDTL","BPS3M-TDTL Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN,  3м, вкл. на светлое, 12-24VDC",{"v":45.76,"d":"$45.76"}]
["BPS3M-TDTL-P","BPS3M-TDTL-P","BPS3M-TDTL-P Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., PNP,  3м, вкл. на светлое, 12-24VDC",{"v":45.76,"d":"$45.76"}]
["BR100-DDT","BR100-DDT","BR100-DDT Фото датчик корпус М18х1, длина 67 мм,  100 мм, диффузионный, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BR100-DDT-P","BR100-DDT-P","BR100-DDT-P Фото датчик корпус М18х1, длина 67 мм,  100 мм, диффузионный, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BR200-DDTN","BR200-DDTN","BR200-DDTN Фото датчик корпус М18х1  длина 67 мм,  200 мм, узкий луч, диффузионный, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BR200-DDTN-P","BR200-DDTN-P","BR200-DDTN-P Фото датчик корпус М18х1,   длина 67 мм,  200 мм, узкий луч, диффузионный, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BR20M-TDTD","BR20M-TDTD","BR20M-TDTD Фото датчик корпус М18х1, NPN, NO длина 67 мм,  20 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":47.74,"d":"$47.74"}]
["BR20M-TDTD-P","BR20M-TDTD-P","BR20M-TDTD-P Фото датчик корпус М18х1, PNP, NO длина 67 мм,  20 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":47.74,"d":"$47.74"}]
["BR20M-TDTL","BR20M-TDTL","BR20M-TDTL Фото датчик корпус М18х1, NPN, NC длина 67 мм,  20 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":47.74,"d":"$47.74"}]
["BR20M-TDTL-P","BR20M-TDTL-P","BR20M-TDTL-P Фото датчик корпус М18х1, PNP, NC длина 67 мм,  20 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":47.74,"d":"$47.74"}]
["BR400-DDT","BR400-DDT","BR400-DDT Фото датчик корпус М18х1, длина 67 мм,  400 мм, диффузионный, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BR400-DDT-P","BR400-DDT-P","BR400-DDT-P Фото датчик корпус М18х1, длина 67 мм,  400 мм, диффузионный, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BR3M-MDT",null,"BR3M-MDT Фото датчик корпус М18х1, длина 62 мм,  3 м, с отражателем, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.4,"d":"$40.40"}]
["BR3M-MDT-P",null,"BR3M-MDT-P Фото датчик корпус М18х1, длина 62 мм,  3 м, с отражателем, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.4,"d":"$40.40"}]
["BRP3M-MDT",null,"BRP3M-MDT Фото датчик корпус М18х1, длина 62 мм,  3 м, с отражателем, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.4,"d":"$40.40"}]
["BRP3M-MDT-P",null,"BRP3M-MDT-P Фото датчик корпус М18х1, длина 62 мм,  3 м, с отражателем, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.4,"d":"$40.40"}]
["BR4M-TDTD","BR4M-TDTD","BR4M-TDTD Фото датчик корпус М18х1, NPN, NO длина 67 мм,  4 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":52.03,"d":"$52.03"}]
["BR4M-TDTD-P","BR4M-TDTD-P","BR4M-TDTD-P Фото датчик корпус М18х1, PNP, NO длина 67 мм,  4 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":52.03,"d":"$52.03"}]
["BR4M-TDTL","BR4M-TDTL","BR4M-TDTL Фото датчик корпус М18х1, NPN, NC длина 67 мм,  4 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":52.03,"d":"$52.03"}]
["BR4M-TDTL-P","BR4M-TDTL-P","BR4M-TDTL-P Фото датчик корпус М18х1, PNP, NC длина 67 мм,  4 м, пересечение луча,  12-24VDC",{"v":52.03,"d":"$52.03"}]
["BRP100-DDT","BRP100-DDT","BRP100-DDT Фото датчик корпус М18х1 пластик, длина 67 мм,  100 мм, диффузионный, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BRP100-DDT-P","BRP100-DDT-P","BRP100-DDT-P Фото датчик корпус М18х1,  пластик, длина 67 мм,  100 мм, диффузионный, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BRP200-DDTN","BRP200-DDTN","BRP200-DDTN Фото датчик корпус М18х1 пластик, длина 67 мм,  200 мм, узкий луч, диффузионный, NPN, NO + NC,  12-2",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BRP200-DDTN-P","BRP200-DDTN-P","BRP200-DDTN-P Фото датчик корпус М18х1,  пластик, длина 67 мм,  200 мм, узкий луч, диффузионный, PNP, NO + NC,  12",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BRP400-DDT","BRP400-DDT","BRP400-DDT Фото датчик корпус М18х1 пластик, длина 67 мм,  400 мм, диффузионный, NPN, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BRP400-DDT-P","BRP400-DDT-P","BRP400-DDT-P Фото датчик корпус М18х1,  пластик, длина 67 мм,  400 мм, диффузионный, PNP, NO + NC,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BS5-K2M","BS5-K2M","BS5-K2M Щелевой оптический датчик, щель 5 мм,  щель вертикальная,  5-24VDC",{"v":7.04,"d":"$7.04"}]
["BS5-L2M","BS5-L2M","BS5-L2M Щелевой оптический датчик, щель 5 мм,  щель под углом,  5-24VDC",{"v":7.04,"d":"$7.04"}]
["BS5-Y2M",null,"BS5-Y2M Щелевой оптический датчик, щель 5 мм,  щель горизонтальная,  5-24VDC",{"v":7.04,"d":"$7.04"}]
["BS5-V2M",null,"BS5-V2M Щелевой оптический датчик, щель 5 мм,  щель вертикальная,  5-24VDC",{"v":7.04,"d":"$7.04"}]
["BS5-T2M","BS5-T2M","BS5-T2M Щелевой оптический датчик, щель 5 мм,  щель горизонтальная,  5-24VDC",{"v":7.04,"d":"$7.04"}]
["BUP-30","BUP-30","BUP-30 Щелевой оптический датчик,  Щель 30 мм, NPN, NO + NC, мишень диам. 4 мм,  12-24VDC",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["BUP-30-H","BUP-30-H","BUP-30-H Щелевой оптический датчик,  Щель 30 мм, NPN, NO + NC, мишень диам. 4 мм,  18-35VDC",{"v":34.32,"d":"$34.32"}]
["BUP-30S","BUP-30S","BUP-30S Щелевой оптический датчик,  Щель 30 мм, NPN, NO + NC, мишень диам.1,5 мм,  12-24VDC",{"v":37.62,"d":"$37.62"}]
["BUP-50","BUP-50","BUP-50 Щелевой оптический датчик,  Щель 50 мм, NPN, NO + NC мишень диам. 4 мм,  12-24VDC",{"v":35.97,"d":"$35.97"}]
["BUP-50-P",22,"BUP-50-P Щелевой оптический датчик,  Щель 50 мм, PNP, NO + NC мишень диам. 4 мм,  12-24VDC",{"v":35.97,"d":"$35.97"}]
["BUP-50S-P",24,"BUP-50S-P Щелевой оптический датчик,  Щель 50 мм, PNP, NO + NC мишень диам. 1.5 мм,  12-24VDC",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["BUP-50-H","BUP-50-H","BUP-50-H Щелевой оптический датчик,  Щель 50 мм, NPN, NO + NC, мишень диам. 4 мм,  18-35VDC",{"v":35.97,"d":"$35.97"}]
["BUP-50S","BUP-50S","BUP-50S Щелевой оптический датчик,  Щель 50 мм, NPN, NO + NC мишень диам. 1,5 мм,  12-24VDC",{"v":39.27,"d":"$39.27"}]
["BW20-08","BW20-08","BW20-08 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":247,"d":"$247.00"}]
["BW20-08P","BW20-08P","BW20-08P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":247,"d":"$247.00"}]
["BW20-12","BW20-12","BW20-12 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":339.9,"d":"$339.90"}]
["BW20-12P","BW20-12P","BW20-12P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":339.9,"d":"$339.90"}]
["BW20-16","BW20-16","BW20-16 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":432.9,"d":"$432.90"}]
["BW20-16P","BW20-16P","BW20-16P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":432.9,"d":"$432.90"}]
["BW20-20","BW20-20","BW20-20 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":525.7,"d":"$525.70"}]
["BW20-20P","BW20-20P","BW20-20P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":525.7,"d":"$525.70"}]
["BW20-24","BW20-24","BW20-24 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":618.6,"d":"$618.60"}]
["BW20-24P","BW20-24P","BW20-24P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":618.6,"d":"$618.60"}]
["BW20-28","BW20-28","BW20-28 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":711.5,"d":"$711.50"}]
["BW20-28P","BW20-28P","BW20-28P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":711.5,"d":"$711.50"}]
["BW20-32","BW20-32","BW20-32 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":804.4,"d":"$804.40"}]
["BW20-32P","BW20-32P","BW20-32P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":804.4,"d":"$804.40"}]
["BW20-36","BW20-36","BW20-36 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":897.3,"d":"$897.30"}]
["BW20-36P","BW20-36P","BW20-36P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":897.3,"d":"$897.30"}]
["BW20-40","BW20-40","BW20-40 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":990.1,"d":"$990.10"}]
["BW20-40P","BW20-40P","BW20-40P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":990.1,"d":"$990.10"}]
["BW20-44","BW20-44","BW20-44 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":1083,"d":"$1,083.00"}]
["BW20-44P","BW20-44P","BW20-44P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":1083,"d":"$1,083.00"}]
["BW20-48","BW20-48","BW20-48 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход NPN",{"v":1175.9,"d":"$1,175.90"}]
["BW20-48P","BW20-48P","BW20-48P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 20мм,выход PNP",{"v":1175.9,"d":"$1,175.90"}]
["BW40-04","BW40-04","BW40-04 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":215.5,"d":"$215.50"}]
["BW40-04P","BW40-04P","BW40-04P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":215.5,"d":"$215.50"}]
["BW40-06","BW40-06","BW40-06 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":278.6,"d":"$278.60"}]
["BW40-06P","BW40-06P","BW40-06P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":278.6,"d":"$278.60"}]
["BW40-08","BW40-08","BW40-08 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":371.5,"d":"$371.50"}]
["BW40-08P","BW40-08P","BW40-08P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":371.5,"d":"$371.50"}]
["BW40-10","BW40-10","BW40-10 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":464.4,"d":"$464.40"}]
["BW40-10P","BW40-10P","BW40-10P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":464.4,"d":"$464.40"}]
["BW40-12","BW40-12","BW40-12 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":525.7,"d":"$525.70"}]
["BW40-12P","BW40-12P","BW40-12P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":525.7,"d":"$525.70"}]
["BW40-14","BW40-14","BW40-14 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":587,"d":"$587.00"}]
["BW40-14P","BW40-14P","BW40-14P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":587,"d":"$587.00"}]
["BW40-16","BW40-16","BW40-16 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":650.1,"d":"$650.10"}]
["BW40-16P","BW40-16P","BW40-16P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":650.1,"d":"$650.10"}]
["BW40-18","BW40-18","BW40-18 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":743.1,"d":"$743.10"}]
["BW40-18P","BW40-18P","BW40-18P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":743.1,"d":"$743.10"}]
["BW40-20","BW40-20","BW40-20 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":804.4,"d":"$804.40"}]
["BW40-20P","BW40-20P","BW40-20P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":804.4,"d":"$804.40"}]
["BW40-22","BW40-22","BW40-22 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":865.7,"d":"$865.70"}]
["BW40-22P","BW40-22P","BW40-22P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":865.7,"d":"$865.70"}]
["BW40-24","BW40-24","BW40-24 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход NPN",{"v":928.9,"d":"$928.90"}]
["BW40-24P","BW40-24P","BW40-24P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл,  расстояние между лучами 40мм,выход PNP",{"v":928.9,"d":"$928.90"}]
["BWP20-08","BWP20-08","BWP20-08 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход NP",{"v":204.3,"d":"$204.30"}]
["BWP20-08P","BWP20-08P","BWP20-08P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход PN",{"v":204.3,"d":"$204.30"}]
["BWP20-12","BWP20-12","BWP20-12 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход NP",{"v":241.5,"d":"$241.50"}]
["BWP20-12P","BWP20-12P","BWP20-12P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход PN",{"v":241.5,"d":"$241.50"}]
["BWP20-16","BWP20-16","BWP20-16 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход NP",{"v":278.6,"d":"$278.60"}]
["BWP20-16P","BWP20-16P","BWP20-16P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход PN",{"v":278.6,"d":"$278.60"}]
["BWP20-20","BWP20-20","BWP20-20 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход NP",{"v":315.8,"d":"$315.80"}]
["BWP20-20P","BWP20-20P","BWP20-20P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 20мм,выход PN",{"v":315.8,"d":"$315.80"}]
["BWPK25-05","BWPK25-05","BWPK25-05 Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 25мм,выход NP",{"v":177.8,"d":"$177.80"}]
["BWPK25-05P","BWPK25-05P","BWPK25-05P Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус пластик,  расстояние между лучами 25мм,выход PN",{"v":177.8,"d":"$177.80"}]
["BX15M-TDT","BX15M-TDT","BX15M-TDT Фото датчик пересечения луча ,  15 м, NPN, NC или NO,  12-24VDC",{"v":44.11,"d":"$44.11"}]
["BX15M-TDT-P","BX15M-TDT-P","BX15M-TDT-P Фото датчик пересечения луча ,  15 м, PNP, NC или NO,  12-24VDC",{"v":40.1,"d":"$40.10"}]
["BX15M-TDT-T","BX15M-TDT-T","BX15M-TDT-T Фото датчик пересечения луча ,  15 м, NPN, NC или NO,  таймер,12-24VDC",{"v":52.36,"d":"$52.36"}]
["BX15M-TDT-TP","BX15M-TDT-TP","BX15M-TDT-TP Фото датчик пересечения луча ,  15 м, PNP, NC или NO,  таймер,12-24VDC",{"v":47.6,"d":"$47.60"}]
["BX15M-TFR","BX15M-TFR","BX15M-TFR Фото датчик пересечения луча ,  15 м, выход реле, NC или NO,  24-240VAC",{"v":54.01,"d":"$54.01"}]
["BX15M-TFR-T","BX15M-TFR-T","BX15M-TFR-T Фото датчик пересечения луча ,  15 м, выход реле, NC или NO, таймер, 24-240VAC",{"v":58.85,"d":"$58.85"}]
["BX3M-PDT","BX3M-PDT","BX3M-PDT Фото датчик с отражателем, поляризационный фильтр, 3 м, NPN, NC или NO,  12-24VDC",{"v":54.01,"d":"$54.01"}]
["BX3M-PDT-T","BX3M-PDT-T","BX3M-PDT-T Фото датчик с отражателем, поляризационный фильтр, 3 м,NPN, NC или NO,  таймер,12-24VDC",{"v":60.5,"d":"$60.50"}]
["BX3M-PDT-TP","BX3M-PDT-TP","BX3M-PDT-TP Фото датчик с отражателем, поляризационный фильтр, 3 м,PNP, NC или NO,  таймер,12-24VDC",{"v":54.01,"d":"$54.01"}]
["BX3M-PFR","BX3M-PFR","BX3M-PFR Фото датчик с отражателем , поляризационный фильтр,  3 м, выход реле, NC или NO,  24-240VAC",{"v":73.59,"d":"$73.59"}]
["BX3M-PFR-T","BX3M-PFR-T","BX3M-PFR-T Фото датчик с отражателем , поляризационный фильтр,  3 м, выход реле, NC или NO, таймер, 24-240VAC",{"v":73.59,"d":"$73.59"}]
["BX5M-MDT","BX5M-MDT","BX5M-MDT Фото датчик с отражателем,  5 м, NPN, NC или NO,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BX5M-MDT-P","BX5M-MDT-P","BX5M-MDT-P Фото датчик с отражателем,  5 м, PNP, NC или NO,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BX5M-MDT-T","BX5M-MDT-T","BX5M-MDT-T Фото датчик с отражателем,  5 м, NPN, NC или NO, таймер,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BX5M-MFR","BX5M-MFR","BX5M-MFR Фото датчик с отражателем ,  5 м, выход реле, NC или NO,  24-240VAC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BX5M-MFR-T","BX5M-MFR-T","BX5M-MFR-T Фото датчик с отражателем ,  5 м, выход реле, NC или NO, таймер, 24-240VAC",{"v":52.36,"d":"$52.36"}]
["BX700-DDT","BX700-DDT","BX700-DDT Фото датчик NPN, NO или NC (выбор),  700мм, диффузный,  12-24VDC",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["BX700-DDT-T","BX700-DDT-T","BX700-DDT-T Фото датчик NPN, NO или NC (выбор),  700мм, диффузный,  таймер, 12-24VDC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BX700-DFR","BX700-DFR","BX700-DFR Фото датчик выход реле, NO или NC (выбор),  700мм, диффузный,  12-24VDC, 24-240 VAC",{"v":49.06,"d":"$49.06"}]
["BX700-DFR-T","BX700-DFR-T","BX700-DFR-T Фото датчик диффузный, выход реле, NO или NC (выбор),  700мм,  таймер, 12-24VDC, 24-240 VAC",{"v":52.36,"d":"$52.36"}]
["BY500-TDT","BY500-TDT","BY500-TDT Фото датчик  диффузионный NPN, вкл. на тёмное,  500мм,  12-24VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD100-DDT","BYD100-DDT","BYD100-DDT Фото датчик диффуз. NPN, нормально вкл. ,  100мм,  12-24VDC",{"v":29.37,"d":"$29.37"}]
["BYD30-DDT","BYD30-DDT","BYD30-DDT Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  10 ~ 30 мм,  12-24VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD30-DDT-S(LED UP)","BYD30-DDT-S","BYD30-DDT-S(LED UP) Фотодатчик диффузного типа, 12-24 VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD30-DDT-T","BYD30-DDT-T","BYD30-DDT-T Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  10 ~ 30 мм, таймер ,  12-24VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD30-DDT-U","BYD30-DDT-U","BYD30-DDT-U Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  10 ~ 30 мм, таймер , индикатор срабатывания сверху",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD3M-TDT","BYD3M-TDT","BYD3M-TDT Фото датчик пересечения луча, нормально вкл., NPN,  3м,  12-24VDC",{"v":42.46,"d":"$42.46"}]
["BYD3M-TDT-P","BYD3M-TDT-P","BYD3M-TDT-P Фото датчик пересечения луча, нормально вкл., PNP,  3м,  12-24VDC",{"v":42.46,"d":"$42.46"}]
["BYD50-DDT","BYD50-DDT","BYD50-DDT Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  10 ~ 50 мм,  12-24VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD50-DDT-U","BYD50-DDT-S","BYD50-DDT-S Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  10 ~ 50 мм, таймер , настройка чувствительности  12",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYD50-DDT-T","BYD50-DDT-T","BYD50-DDT-T Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. ,  10 ~ 50 мм, таймер ,  12-24VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["BYS500-TDT","BYS500-TDT","BYS500-TDT Фото датчик  диффузионный NPN, вкл. на тёмное,  500мм,  12-24VDC",{"v":27.83,"d":"$27.83"}]
["MS-2","MS-2","MS-2 Отражатель к фото датчикам, 2 зеркала, ш40,5хв60,5",{"v":3.9,"d":"$3.90"}]
["MS-3","MS-3","MS-3 Отражатель к фото датчикам, 3 зеркала, ш86,1хв60,5",{"v":11.1,"d":"$11.10"}]
["MS-4","MS-4","MS-4 Отражатель к фото датчикам, 4 зеркала, ш29,6хв38",{"v":6.5,"d":"$6.50"}]
["MS-5","MS-5","MS-5 Отражатель к фото датчикам, 5 зеркал, ш12хв24",{"v":3.4,"d":"$3.40"}]

{"sheet":"Световоды","index":8,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Световоды"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["FD-320-05","FD-320-05","FD-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":22.3,"d":"$22.30"}]
["FD-320-F","FD-320-F","FD-320-F Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FD-320-F1","FD-320-F1","FD-320-F1 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 60 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FD-420-05","FD-420-05","FD-420-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":22.3,"d":"$22.30"}]
["FD-620-10","FD-620-10","FD-620-10 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 120мм,",{"v":21.1,"d":"$21.10"}]
["FD-620-10H","FD-620-10H","FD-620-10H Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 120 мм,",{"v":46.4,"d":"$46.40"}]
["FD-620-15H1","FD-620-15H1","FD-620-15H1 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 160 мм,",{"v":102.1,"d":"$102.10"}]
["FD-620-F2","FD-620-F2","FD-620-F2 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 120 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FDC-320-05","FDC-320-05","FDC-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":22.3,"d":"$22.30"}]
["FDCS-320-05","FDCS-320-05","FDCS-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FDH-610","FDH-610","FDH-610 Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежём (длина 1 м),  для волокна диам. 5 мм,",{"v":24.1,"d":"$24.10"}]
["FDP-320-10","FDP-320-10","FDP-320-10 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 120мм,",{"v":16.7,"d":"$16.70"}]
["FDS-320-05","FDS-320-05","FDS-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FDS-420-05","FDS-420-05","FDS-420-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FDS-620-10","FDS-620-10","FDS-620-10 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 120 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FDS2-320-05","FDS2-320-05","FDS2-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 40 мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FT-320-05","FT-320-05","FT-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 150мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FT-420-10","FT-420-10","FT-420-10 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":21.1,"d":"$21.10"}]
["FT-420-10H","FT-420-10H","FT-420-10H Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 300мм,",{"v":46.4,"d":"$46.40"}]
["FT-420-15H1","FT-420-15H1","FT-420-15H1 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":105,"d":"$105.00"}]
["FTC-220-05","FTC-220-05","FTC-220-05 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 150мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FTC-320-10","FTC-320-10","FTC-320-10 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":27.9,"d":"$27.90"}]
["FTCS-220-05","FTCS-220-05","FTCS-220-05 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 150мм,",{"v":33.4,"d":"$33.40"}]
["FTH-305",null,"FTH-305 Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежём (длина 50 см),  для волокна диам. 3 мм,",{"v":40.8,"d":"$40.80"}]
["FTH-405",null,"FTH-405 Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежём (длина 50 см),  для волокна диам. 4 мм,",{"v":40.8,"d":"$40.80"}]
["FDH-605",null,"FDH-605 Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежём (длина 50 см),  для волокна диам. 6 мм,",{"v":22.3,"d":"$22.30"}]
["FTH-310","FTH-310","FTH-310 Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежём (длина 1 м),  для волокна диам. 3 мм,",{"v":42.7,"d":"$42.70"}]
["FTH-410","FTH-410","FTH-410 Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежём (длина 1 м),  для волокна диам. 4 мм,",{"v":42.7,"d":"$42.70"}]
["FTP-320-10","FTP-320-10","FTP-320-10 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":16.7,"d":"$16.70"}]
["FTR-420-10","FTR-420-10","FTR-420-10 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":33.4,"d":"$33.40"}]
["FTS-320-05","FTS-320-05","FTS-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 150мм,",{"v":40.7,"d":"$40.70"}]
["FTS-420-10","FTS-420-10","FTS-420-10 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":37.2,"d":"$37.20"}]
["FTS2-420-10",null,"FTS2-420-10 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 500мм,",{"v":37.2,"d":"$37.20"}]
["FTS1-320-05","FTS1-320-05","FTS1-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 150мм,",{"v":40.9,"d":"$40.90"}]
["FTS2-320-05","FTS2-320-05","FTS2-320-05 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 150мм,",{"v":40.9,"d":"$40.90"}]
["GT-420-13H2",null,"GT-420-13H2 Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча    (длина 2 м),  срабатывание до 400мм,",{"v":238.9,"d":"$238.90"}]
["GD-420-20H2",null,"GD-420-20H2 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 100 мм,",{"v":174,"d":"$174.00"}]
["GD-620-20H2",null,"GD-620-20H2 Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м),  срабатывание до 100 мм,",{"v":183.8,"d":"$183.80"}]

{"sheet":"Шаговый привод","index":9,"n_rows":192,"n_cols":5,"rows_kept":192,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Приводная техника. Шаговый привод 5 фаз"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["02K-S523","02K-S523","02K-S523 Шаговый  двигатель 0,2 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с выступающим валом,  S24 X L30.5,  24VDC/0.75A",{"v":125.24,"d":"$125.24"},{"$error":"#REF!"}]
["02K-S523(W)","02K-S523(W)","02K-S523(W) Шаговый  двигатель 0,2 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом, S24 X L30.6,  24VDC/0,75А",{"v":130.32,"d":"$130.32"},{"$error":"#REF!"}]
["04K-S525","04K-S525","04K-S525 Шаговый двигатель 0,4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S24 X L46.5,  24VDC/0.75A",{"v":135.17,"d":"$135.17"},{"$error":"#REF!"}]
["04K-S525(W)","04K-S525(W)","04K-S525(W) Шаговый двигатель 0,4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S24 X L46.6,  24VDC/0,75А",{"v":140.13,"d":"$140.13"},{"$error":"#REF!"}]
["A10K-S545W-G5","A10K-S545W-G5","A10K-S545W-G5 Шаговый двигатель 10 кг*см, с редуктором 1:5, с 2-ст. выступающим валом.",{"v":199.5525,"d":"$199.55"},{"$error":"#REF!"}]
["A140K-G599-G5","A140K-G599-G5","A140K-G599-G5 Шаговый двигатель 140 кг*см, с редуктором 1:5, ток 2,8А на фазу.",{"v":396.12825,"d":"$396.13"},{"$error":"#REF!"}]
["A140K-G599W-G5","A140K-G599W-G5","A140K-G599W-G5 Шаговый двигатель 140 кг*см, с редуктором 1:5, с 2-ст. выступающим валом.",{"v":404.6175,"d":"$404.62"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G569","A16K-G569","A16K-G569 Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S60 X L89,  24VDC/2.8A",{"v":132.9615,"d":"$132.96"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G569-S","A16K-G569-S","A16K-G569-S Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S60 X L91,  24VDC/2.8A",{"v":148.06574999999998,"d":"$148.07"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G569(W)","A16K-G569(W)","A16K-G569(W) Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L90,  24VDC/2.8A",{"v":134.28,"d":"$134.28"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G569(W)-S","A16K-G569(W)-S","A16K-G569(W)-S Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L92,  24VDC/2.8A",{"v":149.72,"d":"$149.72"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-M569","A16K-M569","A16K-M569 Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S60 X L89,  24VDC/1.4A",{"v":132.9615,"d":"$132.96"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-M569-B","A16K-M569-B","A16K-M569-B Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с  выступающим валом, тормозом, S60 X L89,  24VDC/1.4A",{"v":210.1365,"d":"$210.14"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-M569-S","A16K-M569-S","A16K-M569-S Шаговый привод 16 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S60 X L89,  24VDC/1.4A",{"v":148.06574999999998,"d":"$148.07"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-M569(W)","A16K-M569(W)","A16K-M569(W) Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, S60 X L90,  24VDC/1.4A",{"v":134.62,"d":"$134.62"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-M569(W)-S","A16K-M569(W)-S","A16K-M569(W)-S Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось,  S60 X L90,  24VDC/1.4A",{"v":149.5,"d":"$149.50"},{"$error":"#REF!"}]
["A1K-S543","A1K-S543","A1K-S543 Шаговый двигатель 1 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S42 X L33,  24VDC/0.75A",{"v":89.19225,"d":"$89.19"},{"$error":"#REF!"}]
["A1K-S543-S","A1K-S543-S","A1K-S543-S Шаговый двигатель 1 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S42 X L35,  24VDC/0.75A",{"v":107.60400000000001,"d":"$107.60"},{"$error":"#REF!"}]
["A1K-S543(W)","A1K-S543(W)","A1K-S543(W) Шаговый двигатель 1 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L34,  24VDC/0.75A",{"v":92.39,"d":"$92.39"},{"$error":"#REF!"}]
["A1K-S543(W)-S","A1K-S543(W)-S","A1K-S543(W)-S Шаговый двигатель 1 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L36,  24VDC/0.75",{"v":107.3835,"d":"$107.38"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-G599W-G10","A200K-G599W-G10","A200K-G599W-G10 Шаговый двигатель 200 кг*см, с редуктором 1:10, с 2-ст. выступающим валом.",{"v":405.38925,"d":"$405.39"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-M599-G7.2","A200K-M599-G7.2","A200K-M599-G7.2 Шаговый двигатель 200 кг*см, с редуктором 1:7.2,  с выступающим валом",{"v":397.01025000000004,"d":"$397.01"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-G596","A21K-G596","A21K-G596 Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S85 X L68,  24VDC/2.8A",{"v":220.38975000000002,"d":"$220.39"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-G596-S","A21K-G596-S","A21K-G596-S Шаговый привод 21 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S85 X L70,  24VDC/2.8A",{"v":235.494,"d":"$235.49"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-G596(W)","A21K-G596(W)","A21K-G596(W) Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, с 2-ст. выступающим валом,  S85 X L69,  24VDC/2.8A",{"v":227.115,"d":"$227.12"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-G596(W)-S","A21K-G596(W)-S","A21K-G596(W)-S Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось,  ?85 X L71,  24VDC/2.8A",{"v":241.668,"d":"$241.67"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-M596","A21K-M596","A21K-M596 Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S85 X L68,  24VDC/1.4A",{"v":220.38975000000002,"d":"$220.39"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-M596-S","A21K-M596-S","A21K-M596-S Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S85 X L70,  24VDC/1.4A",{"v":235.494,"d":"$235.49"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-M596(W)","A21K-M596(W)","A21K-M596(W) Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с 2-ст. выступающим валом,  S85 X L69,  24VDC/1.4A",{"v":235.494,"d":"$235.49"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-M596(W)-S","A21K-M596(W)-S","A21K-M596(W)-S Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось,  S85 X L71,  24VDC/1.4A",{"v":242.21925000000002,"d":"$242.22"},{"$error":"#REF!"}]
["A2K-S544","A2K-S544","A2K-S544 Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S42 X L37,  24VDC/0.75A",{"v":95.92,"d":"$95.92"},{"$error":"#REF!"}]
["A2K-S544-S","A2K-S544-S","A2K-S544-S Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S42 X L39,  24VDC/0.75A",{"v":114.32925000000002,"d":"$114.33"},{"$error":"#REF!"}]
["A2K-S544(W)","A2K-S544(W)","A2K-S544(W) Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L38,  24VDC/0.75A",{"v":99.225,"d":"$99.23"},{"$error":"#REF!"}]
["A2K-S544(W)-S","A2K-S544(W)-S","A2K-S544(W)-S Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L40,  24VDC/0.75А",{"v":114.11,"d":"$114.11"},{"$error":"#REF!"}]
["A2K-M243",null,"A2K-M243 Шаговый двигатель, 2-фазный, 2 kgf.cm,   1,2 А , с  выступающим валом,  S42 X L34,  24VDC/1,2А",{"v":20.431655244,"d":"$20.43"},{"$error":"#REF!"}]
["A3K-M244",null,"A3K-M244 Шаговый двигатель, 2-фазный, 3 kgf.cm,   1,2А , с  выступающим валом,  S42 X L40,  24VDC/1,2А",{"v":24.684176790000002,"d":"$24.68"},{"$error":"#REF!"}]
["A3K-M244W",null,"A3K-M244W Шаговый двигатель, 2-фазный, 3 kgf.cm,   1,2А , с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L40,  24VDC/1,2А",{"v":24.684176790000002,"d":"$24.68"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M245",null,"A4K-M245 Шаговый двигатель, 2-фазный, 4 kgf.cm,   1,2А , с  выступающим валом,  S42 X L47,5,  24VDC/1,2А",{"v":30.30532596,"d":"$30.31"},{"$error":"#REF!"}]
["A6K-G264W",null,"A6K-G264W Шаговый двигатель, 2-фазный, 6 kgf.cm,  2А , с 2-ст. выступающим валом,  S56,4 X L42,  24VDC/2А",{"v":37.050704964,"d":"$37.05"},{"$error":"#REF!"}]
["A6K-G264",null,"A6K-G264 Шаговый двигатель, 2-фазный, 6 kgf.cm,   2 А , с   выступающим валом,  S56,4 X L42  24VDC/2 А",{"v":37.050704964,"d":"$37.05"},{"$error":"#REF!"}]
["A9K-G265W",null,"A9K-G265W Шаговый двигатель, 2-фазный, 9kgf.cm,   2 А , с  2-cт. выступающим валом, S56,4 X L54,5,  24VDC/2 А",{"v":49.710510486000004,"d":"$49.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A9K-G265",null,"A9K-G265 Шаговый двигатель, 2-фазный, 9kgf.cm,   2 А , с    выступающим валом, S56,4 X L54,5,  24VDC/2 А",{"v":49.710510486000004,"d":"$49.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G268",null,"A16K-G268 Шаговый двигатель, 2-фазный, 16 kgf.cm,   2 А , с    выступающим валом, S56,4 X L77,5  24VDC/2 А",{"v":72.048468492,"d":"$72.05"},{"$error":"#REF!"}]
["A35K-M566-G5",null,"A35K-M566-G5 Шаговый двигатель 35 кгf.см, с редуктором 1:5, 1,4 А/фаза",{"v":258.426,"d":"$258.43"},{"$error":"#REF!"}]
["A35K-M566-R5",null,"A35K-M566-R5 Шаговый двигатель 35 кгf.см, со ступицей 1:5,  1,4 А/фаза",{"v":293.81625,"d":"$293.82"},{"$error":"#REF!"}]
["A35K-M566W-R5",null,"A35K-M566W-R5 Шаговый двигатель 35 кгf.см, со ступицей 1:5 и 2-ст. выступающим валом,  1,4 А/фаза",{"v":298.7775,"d":"$298.78"},{"$error":"#REF!"}]
["A35K-M566W-G5","A35K-M566W-G5","A35K-M566W-G5 Шаговый двигатель 35 кг*см, с редуктором 1:5, и 2-ст. выступающим валом, 1,4 А/фаза ",{"v":264.15900000000005,"d":"$264.16"},{"$error":"#REF!"}]
["A35K-M566-RB5",null,"A35K-M566-RB5 Шаговый двигатель 35 кгf.см, со ступицей 1:5 и тормозом,  1,4 А/фаза",{"v":335.71125,"d":"$335.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A35K-M566-GB5",null,"A35K-M566-GB5 Шаговый двигатель 35 кгf.см, с редуктором 1:5, и тормозом 1,4 А/фаза",{"v":297.234,"d":"$297.23"},{"$error":"#REF!"}]
["A3K-S545","A3K-S545","A3K-S545 Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S42 X L47,  24VDC/0.75A",{"v":95.9175,"d":"$95.92"},{"$error":"#REF!"}]
["A3K-S545-S","A3K-S545-S","A3K-S545-S Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S42 X L49,  24VDC/0.75A",{"v":111.02175,"d":"$111.02"},{"$error":"#REF!"}]
["A3K-S545(W)","A3K-S545(W)","A3K-S545(W) Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L48,  24VDC/0.75A",{"v":99.225,"d":"$99.23"},{"$error":"#REF!"}]
["A3K-S545(W)-S","A3K-S545(W)-S","A3K-S545(W)-S Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S42 X L50,  24VDC/0.75",{"v":114.33,"d":"$114.33"},{"$error":"#REF!"}]
["A40K-M566-G7.2",null,"A40K-M566-G7.2 Шаговый двигатель 40кгf.см, с редуктором 1:7,2, 1,4 А/фаза",{"v":258.426,"d":"$258.43"},{"$error":"#REF!"}]
["A40K-M566W-G7.2",null,"A40K-M566W-G7.2 Шаговый двигатель 40кгf.см, с редуктором 1:7,2,  с 2-ст. выступающим валом, 1,4 А/фаза",{"v":264.15900000000005,"d":"$264.16"},{"$error":"#REF!"}]
["A40K-M566-R7.2",null,"A40K-M566-R7.2 Шаговый двигатель 40кгf.см, со ступицей 1:7,2,   1,4 А/фаза",{"v":293.81625,"d":"$293.82"},{"$error":"#REF!"}]
["A40K-M566W-R7.2",null,"A40K-M566W-R7.2 Шаговый двигатель 40кгf.см, со ступицей  1:7,2,  с 2-ст. выступающим валом, 1,4 А/фаза",{"v":298.7775,"d":"$298.78"},{"$error":"#REF!"}]
["A40K-M566-RB7.2",null,"A40K-M566-RB7.2 Шаговый двигатель 40кгf.см, со ступицей  1:7,2  и тормозом, 1,4 А/фаза",{"v":335.71125,"d":"$335.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A40K-M566-GB7.2",null,"A40K-M566-GB7.2 Шаговый двигатель 40кгf.см, с редуктором 1:7,2 и тормозом, 1,4 А/фаза",{"v":297.234,"d":"$297.23"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-G599","A41K-G599","A41K-G599 Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S85 X L98,  24VDC/2.8A",{"v":259.0875,"d":"$259.09"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-G599-S","A41K-G599-S","A41K-G599-S Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S85 X L100,  24VDC/2.8A",{"v":270.88425,"d":"$270.88"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-G599(W)","A41K-G599(W)","A41K-G599(W) Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А,с 2-ст. выступающим валом,  S85 X L99,  24VDC/2.8A",{"v":265.81,"d":"$265.81"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-G599(W)-S","A41K-G599(W)-S","A41K-G599(W)-S Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, с 2-ст. выступающим валом,  S85 X L101,  24VDC/2.8",{"v":277.61,"d":"$277.61"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-M599","A41K-M599","A41K-M599 Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S85 X L98,  24VDC/1.4A",{"v":259.0875,"d":"$259.09"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-M599-S","A41K-M599-S","A41K-M599-S Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S85 X L100,  24VDC/1.4A",{"v":270.88425,"d":"$270.88"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-M599(W)","A41K-M599(W)","A41K-M599(W) Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,с 2-ст. выступающим валом,  S85 X L99,  24VDC/1.4A",{"v":265.81,"d":"$265.81"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-M599(W)-S","A41K-M599(W)-S","A41K-M599(W)-S Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, с 2-ст. выступающим валом,  S85 X L101,  24VDC/1.4",{"v":277.61,"d":"$277.61"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-M599-B",null,"A41K-M599-B Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с тормозом,  S85 X L98,  24VDC/1.4A",{"v":370.96093125,"d":"$370.96"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-M599-SB",null,"A41K-M599-SB Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с тормозом,  S85 X L98,  24VDC/1.4A",{"v":389.42505,"d":"$389.43"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-G599-B",null,"A41K-G599-B Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А,  с тормозом,  S85 X L98,  24VDC/2,8 A",{"v":370.96093125,"d":"$370.96"},{"$error":"#REF!"}]
["A41K-G599-SB",null,"A41K-G599-SB Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А,  с тормозом,  S85 X L98,  24VDC/1.4A",{"v":389.42505,"d":"$389.43"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M564","A4K-M564","A4K-M564 Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S60 X L48.9,  24VDC/1.4A",{"v":95.9175,"d":"$95.92"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M564-S","A4K-M564-S","A4K-M564-S Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S60 X L48.5,  24VDC/1.4A",{"v":111.02175,"d":"$111.02"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M564(W)","A4K-M564(W)","A4K-M564(W) Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L48.10,  24VDC/1.4",{"v":97.57125,"d":"$97.57"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M564(W)-S","A4K-M564(W)-S","A4K-M564(W)-S Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L48.6,  24VDC/1.4",{"v":112.79,"d":"$112.79"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-S564","A4K-S564","A4K-S564 Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S60 X L48.5,  24VDC/1.4A",{"v":95.9175,"d":"$95.92"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-S564-S","A4K-S564-S","A4K-S564-S Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S60 X L48.7,  24VDC/1.4A",{"v":111.02175,"d":"$111.02"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-S564(W)","A4K-S564(W)","A4K-S564(W) Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L48.6,  24VDC/1.4А",{"v":97.57,"d":"$97.57"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-S564(W)-S","A4K-S564(W)-S","A4K-S564(W)-S Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выст.валом,  S60 X L48.8,  24VDC/0,75А",{"v":112.79,"d":"$112.79"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-S564-B",null,"A4K-S564-B Шаговый двигатель 4kgf.cm, 5  выводов, 0,75 А, с  выступающим валом и тормозом  S60 X L90,  24VDC/0.75",{"v":176.24840625000002,"d":"$176.25"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-S564-SB",null,"A4K-S564-SB Шаговый двигатель 4kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с  выст. валом и тормозом  S60 X L90,  24VDC/0.75А ",{"v":194.712525,"d":"$194.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M564-B",null,"A4K-M564-B Шаговый двигатель 4kgf.cm, 5  выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом  S60 X L90,  24VDC/1,4А",{"v":176.24840625000002,"d":"$176.25"},{"$error":"#REF!"}]
["A4K-M564-SB",null,"A4K-M564-SB Шаговый двигатель 4kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом  S60 X L90,  24VDC/1,4А",{"v":194.712525,"d":"$194.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A10K-S545-G5",null,"A10K-S545-G5 Шаговый двигатель 10 кг*см, с редуктором 1:5, с   выступающим валом, 24VDC/0,75А ",{"v":194.481,"d":"$194.48"},{"$error":"#REF!"}]
["A15K-S545-G7.2",null,"A15K-S545-G7.2 Шаговый двигатель 15 кг*см, с редуктором 1:7,2,  с   выступающим валом, 24VDC/0,75А",{"v":194.481,"d":"$194.48"},{"$error":"#REF!"}]
["A15K-S545W-G7.2",null,"A15K-S545W-G7.2 Шаговый двигатель 15 кг*см, с редуктором 1:7,2,  с   2-ст.выступающим валом, 24VDC/0,75А",{"v":199.5525,"d":"$199.55"},{"$error":"#REF!"}]
["A15K-S545-G10",null,"A15K-S545-G10 Шаговый двигатель 15 кг*см, с редуктором 1:10,  с выступающим валом, 24VDC/0,75А",{"v":194.481,"d":"$194.48"},{"$error":"#REF!"}]
["A15K-S545W-G10",null,"A15K-S545W-G10 Шаговый двигатель 15 кг*см, с редуктором 1:10,  с 2-ст. выступающим валом, 24VDC/0,75А",{"v":199.5525,"d":"$199.55"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-M569-SB",null,"A16K-M569-SB Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом  S60 X L89,  24VDC/1,4А",{"v":231.64076250000002,"d":"$231.64"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G569-B",null,"A16K-G569-B Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2.8 А, с  выст. валом и тормозом  S60 X L89,  24VDC/2,8А",{"v":213.17664375,"d":"$213.18"},{"$error":"#REF!"}]
["A16K-G569-SB",null,"A16K-G569-SB Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 10 выводов, 2.8 А, с  выст. валом и тормозом  S60 X L89,  24VDC/2,8А",{"v":231.64076250000002,"d":"$231.64"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-M596-B",null,"A21K-M596-B Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом  S85X L68,  24VDC/1,4А",{"v":332.3541375,"d":"$332.35"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-M596-SB",null,"A21K-M596-SB Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом  S85X L68,  24VDC/1,4А",{"v":350.81825625,"d":"$350.82"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-G596-B",null,"A21K-G596-B Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, с  выст. валом и тормозом  S85X L68,  24VDC/2,8А",{"v":332.3541375,"d":"$332.35"},{"$error":"#REF!"}]
["A21K-G596-SB",null,"A21K-G596-SB Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, с  выст. валом и тормозом  S85X L68,  24VDC/2,8А",{"v":350.81825625,"d":"$350.82"},{"$error":"#REF!"}]
["A50K-M566-G10","A50K-M566-G10","A50K-M566-G10 Шаговый двигатель 50 кг*см, с редуктором 1:10, 1,4 А/фаза",{"v":259.0875,"d":"$259.09"},{"$error":"#REF!"}]
["A50K-M566W-G10","A50K-M566W-G10","A50K-M566W-G10 Шаговый двигатель 50 кг*см, с редуктором 1:10, с 2-ст. выступающим валом, 1,4 А/фаза",{"v":264.15900000000005,"d":"$264.16"},{"$error":"#REF!"}]
["A50K-M566-R10",null,"A50K-M566-R10 Шаговый двигатель 50 кг*см, со ступицей 1:10, 1,4 А/фаза",{"v":293.81625,"d":"$293.82"},{"$error":"#REF!"}]
["A50K-M566W-R10",null,"A50K-M566W-R10 Шаговый двигатель 50 кг*см, со ступицей  1:10, с 2-ст. выступающим валом, 1,4 А/фаза",{"v":298.7775,"d":"$298.78"},{"$error":"#REF!"}]
["A50K-M566-RB10",null,"A50K-M566-RB10 Шаговый двигатель 50 кг*см, со ступицей  1:10, с тормозом, 1,4 А/фаза",{"v":335.71125,"d":"$335.71"},{"$error":"#REF!"}]
["A50K-M566-GB10",null,"A50K-M566-GB10 Шаговый двигатель 50 кг*см, с редуктором  1:10, с тормозом, 1,4 А/фаза",{"v":297.234,"d":"$297.23"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-G5913","A63K-G5913","A63K-G5913 Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S86 X L128,  24VDC/2.8A",{"v":322.92225,"d":"$322.92"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-G5913-S","A63K-G5913-S","A63K-G5913-S Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А,  с выступающим валом,  S86 X L130,  24VDC/2.8A",{"v":334.719,"d":"$334.72"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-G5913(W)","A63K-G5913(W)","A63K-G5913(W) Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, с 2-ст. выступающим валом,  S86 X L129,  24VDC/2.8A",{"v":334.72,"d":"$334.72"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-G5913(W)-S","A63K-G5913(W)-S","A63K-G5913(W)-S Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, с 2-ст. выступающим валом,  S86 X L131,  24VDC/2.8",{"v":341.44,"d":"$341.44"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-M5913","A63K-M5913","A63K-M5913 Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S86 X L128,  24VDC/1.4A",{"v":322.92225,"d":"$322.92"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-M5913-S","A63K-M5913-S","A63K-M5913-S Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S86 X L130,  24VDC/1.4A",{"v":334.719,"d":"$334.72"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-M5913(W)","A63K-M5913(W)","A63K-M5913(W) Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,с 2-ст. выступающим валом,  S86 X L129,  24VDC/1.4A",{"v":328.1,"d":"$328.10"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-M5913(W)-S","A63K-M5913(W)-S","A63K-M5913(W)-S Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, с 2-ст. выступающим валом,  S86 X L131,  24VDC/1.4А",{"v":341.44,"d":"$341.44"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-M5913-B",null,"A63K-M5913-B Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом,  S86 X L128,  24VDC/1.4А",{"v":434.74606875,"d":"$434.75"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-M5913-SB",null,"A63K-M5913-SB Шаговый двигатель 63 kgf.cm,10 выводов, 1,4 А, с  выст. валом и тормозом,  S86 X L128,  24VDC/1.4",{"v":453.2101875,"d":"$453.21"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-G5913-B",null,"A63K-G5913-B Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов,2,8 А, с  выст. валом и тормозом,  S86 X L128,  24VDC/2,8А",{"v":434.74606875,"d":"$434.75"},{"$error":"#REF!"}]
["A63K-G5913-SB",null,"A63K-G5913-SB Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов,2,8 А, с  выст. валом и тормозом,  S86 X L128,  24VDC/2,8А",{"v":453.2101875,"d":"$453.21"},{"$error":"#REF!"}]
["A140K-M599-G5",null,"A140K-M599-G5 Шаговый двигатель140 kgf.cm, с редуктором 1:5, 1,4А/фаза",{"v":396.12825,"d":"$396.13"},{"$error":"#REF!"}]
["A140K-M599W-G5",null,"A140K-M599W-G5 Шаговый двигатель140 kgf.cm,  с редуктором 1:5, с  2-ст. выст. валом, 1,4А/фаза",{"v":404.6175,"d":"$404.62"},{"$error":"#REF!"}]
["A140K-M599-GB5",null,"A140K-M599-GB5 Шаговый двигатель140 kgf.cm,  с редуктором 1:5 и тормозом, 1,4А/фаза",{"v":565.337745,"d":"$565.34"},{"$error":"#REF!"}]
["A140K-G599-GB5",null,"A140K-G599-GB5 Шаговый двигатель140 kgf.cm,  с редуктором 1:5 и тормозом, 2,8 А/фаза",{"v":565.337745,"d":"$565.34"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-M599W-G7.2",null,"A200K-M599W-G7.2 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:7,2 , с 2-ст. выст. валом, 1,4 А/фаза",{"v":404.53205625,"d":"$404.53"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-G599-G7.2",null,"A200K-G599-G7.2 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:7,2 ,  2,8 А/фаза",{"v":396.139275,"d":"$396.14"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-G599W-G7.2",null,"A200K-G599W-G7.2 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:7,2 , с 2-ст. выст. валом, 2,8 А/фаза",{"v":404.53205625,"d":"$404.53"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-M599-G10",null,"A200K-M599-G10 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:10,  1,4 А/фаза",{"v":396.139275,"d":"$396.14"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-M599W-G10",null,"A200K-M599W-G10 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:10, с 2-ст. выст. валом, 1,4 А/фаза",{"v":404.53205625,"d":"$404.53"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-G599-G10",null,"A200K-G599-G10 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:10,   2,8 А/фаза",{"v":396.139275,"d":"$396.14"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-M599-GB7.2",null,"A200K-M599-GB7.2 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:7,2, с 2-ст. выст. валом, 1,4 А/фаза",{"v":565.337745,"d":"$565.34"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-M599-GB10",null,"A200K-M599-GB10 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:10 и тормозом,  1,4 А/фаза",{"v":565.337745,"d":"$565.34"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-G599-GB7.2",null,"A200K-G599-GB7.2 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:7,2 и тормозом,  2,8 А/фаза",{"v":565.337745,"d":"$565.34"},{"$error":"#REF!"}]
["A200K-G599-GB10",null,"A200K-G599-GB10 Шаговый двигатель 200 kgf.cm,  с редуктором 1:10 и тормозом,  2,8 А/фаза",{"v":565.337745,"d":"$565.34"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-M566","A8K-M566","A8K-M566 Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S60 X L59.9,  24VDC/1.4A",{"v":100.98900000000002,"d":"$100.99"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-M566-S","A8K-M566-S","A8K-M566-S Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,  с выступающим валом,  S60 X L59.5,  24VDC/1.4A",{"v":116.09325,"d":"$116.09"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-M566(W)","A8K-M566(W)","A8K-M566(W) Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L59.10,  24VDC/1.4",{"v":102.64,"d":"$102.64"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-M566(W)-S","A8K-M566(W)-S","A8K-M566(W)-S Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А,с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L59.6,  24VDC/1.4",{"v":117.42,"d":"$117.42"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-S566","A8K-S566","A8K-S566 Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S60 X L59.5,  24VDC/1.4A",{"v":100.98900000000002,"d":"$100.99"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-S566-S","A8K-S566-S","A8K-S566-S Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А,  с выступающим валом,  S60 X L59.7,  24VDC/1.4A",{"v":116.09325,"d":"$116.09"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-S566(W)","A8K-S566(W)","A8K-S566(W) Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L59.6,  24VDC/1.4",{"v":102.64,"d":"$102.64"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-S566(W)-S","A8K-S566(W)-S","A8K-S566(W)-S Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с 2-ст. выступающим валом,  S60 X L59.8,  24VDC/1.",{"v":117.42,"d":"$117.42"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-S566-B",null,"A8K-S566-B Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5  выводов, 0,75 А, с тормозом,  S60 X L59.5,  24VDC/0,75А",{"v":181.284075,"d":"$181.28"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-S566-SB",null,"A8K-S566-SB Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с тормозом,  S60 X L59.5,  24VDC/0,75А",{"v":199.74819374999998,"d":"$199.75"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-M566-B",null,"A8K-M566-B Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5  выводов, 1,4 А, с тормозом,  S60 X L59.5,  24VDC/1,4А",{"v":181.284075,"d":"$181.28"},{"$error":"#REF!"}]
["A8K-M566-SB",null,"A8K-M566-SB Шаговый двигатель 8 kgf.cm,10 выводов, 1,4 А, с тормозом,  S60 X L59.5,  24VDC/1,4А",{"v":199.74819374999998,"d":"$199.75"},{"$error":"#REF!"}]
["AH1K-S543",null,"AH1K-S543 Шаговый двигатель 1kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с полым валом,  S42X L33,  24VDC/0,75A",{"v":143.85,"d":"$143.85"},{"$error":"#REF!"}]
["AH2K-S544",null,"AH2K-S544 Шаговый двигатель 2kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с полым валом,  S42X L39,  24VDC/0,75A",{"v":159.53,"d":"$159.53"},{"$error":"#REF!"}]
["AH3K-S545",null,"AH3K-S545 Шаговый двигатель 3kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с полым валом,  S42X L47,  24VDC/0,75A",{"v":167.8,"d":"$167.80"},{"$error":"#REF!"}]
["AH16K-G569","AH16K-G569","AH16K-G569 Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, с полым валом,  S60 X L91,  24VDC/2.8A",{"v":203.52,"d":"$203.52"},{"$error":"#REF!"}]
["AH16K-G569(W)","AH16K-G569(W)","AH16K-G569(W) Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, со сквозным полым валом,  S60 X L92,  24VDC/2.8A",{"v":206.96,"d":"$206.96"},{"$error":"#REF!"}]
["AH16K-M569","AH16K-M569","AH16K-M569 Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с полым валом,  S60 X L89,  24VDC/1.4A",{"v":203.52,"d":"$203.52"},{"$error":"#REF!"}]
["AH16K-M569(W)","AH16K-M569(W)","AH16K-M569(W) Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, со сквозным полым валом, S 60 X L90,  24VDC/1.4A",{"v":206.96,"d":"$206.96"},{"$error":"#REF!"}]
["AH16K-G569W",null,"AH16K-G569W Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, со сквозным полым валом, S 60 X L90,  24VDC/2,8А",{"v":206.94,"d":"$206.94"},{"$error":"#REF!"}]
["AH4K-M564","AH4K-M564","AH4K-M564 Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с полым валом,  S60 X L48.7,  24VDC/1.4A",{"v":169.9,"d":"$169.90"},{"$error":"#REF!"}]
["AH4K-M564(W)","AH4K-M564(W)","AH4K-M564(W) Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, со сквозным полым валом,  S60 X L48.8,  24VDC/1.4A",{"v":173.32,"d":"$173.32"},{"$error":"#REF!"}]
["AH4K-S564","AH4K-S564","AH4K-S564 Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с полым валом,  S60 X L48.5,  24VDC/0.75A",{"v":169.9,"d":"$169.90"},{"$error":"#REF!"}]
["AH4K-S564(W)","AH4K-S564(W)","AH4K-S564(W) Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, со сквозным полым валом,  S60 X L48.6,  24VDC/0.75A",{"v":173.31,"d":"$173.31"},{"$error":"#REF!"}]
["AH4K-S564-S",null,"AH4K-S564-S Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, с  полым валом,  S60 X L48.6,  24VDC/0.75A",{"v":186.32,"d":"$186.32"},{"$error":"#REF!"}]
["AH63K-M5913W","AH63K-M5913W","AH63K-M5913W Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, со сквозным полым валом,  S86 X 131мм,  24VDC",{"v":475.84,"d":"$475.84"},{"$error":"#REF!"}]
["AH8K-M566","AH8K-M566","AH8K-M566 Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с полым валом,  S60 X L59.7,  24VDC/1.4A",{"v":174.97,"d":"$174.97"},{"$error":"#REF!"}]
["AH8K-M566(W)","AH8K-M566(W)","AH8K-M566(W) Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, со сквозным полым валом,  S60 X L59.8,  24VDC/1.4A",{"v":176.61,"d":"$176.61"},{"$error":"#REF!"}]
["AH8K-S566","AH8K-S566","AH8K-S566 Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, с полым валом,  S60 X L59.5,  24VDC/0.75A",{"v":174.97,"d":"$174.97"},{"$error":"#REF!"}]
["AH8K-S566(W)","AH8K-S566(W)","AH8K-S566(W) Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, со сквозным полым валом,  S60 X L59.6,  24VDC/0.75A",{"v":176.61,"d":"$176.61"},{"$error":"#REF!"}]
["AH21K-M569",null,"AH21K-M569 Шаговый двигатель 21kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, с полым валом,  S60 X L89,  24VDC/1,4A",{"v":280.476,"d":"$280.48"},{"$error":"#REF!"}]
["AH21K-M569W",null,"AH21K-M569W Шаговый двигатель 21kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, со сквозным полым валом,  S60 X L89,  24VDC/1,4A",{"v":287.20125,"d":"$287.20"},{"$error":"#REF!"}]
["AH21K-G569",null,"AH21K-G569 Шаговый двигатель 21kgf.cm, 5 выводов, 2,8А, с полым валом,  S60 X L89,  24VDC/2,8A",{"v":280.476,"d":"$280.48"},{"$error":"#REF!"}]
["AH21K-G569W",null,"AH21K-G569W Шаговый двигатель 21kgf.cm, 5 выводов, 2,8А, со сквозным полым валом,  S60 X L89,  24VDC/2,8A",{"v":287.20125,"d":"$287.20"},{"$error":"#REF!"}]
["AH41K-M599",null,"AH41K-M599 Шаговый двигатель 41kgf.cm, 5 выводов, 1,4А, с полым валом,  S85 X L98,  24VDC/1,4A",{"v":369.2272499999999,"d":"$369.23"},{"$error":"#REF!"}]
["AH41K-M599W",null,"AH41K-M599W Шаговый двигатель 41kgf.cm, 5 выводов, 1,4А, со сквозным полым валом,  S85 X L98,  24VDC/1,4A",{"v":371.1015000000001,"d":"$371.10"},{"$error":"#REF!"}]
["AH41K-G599",null,"AH41K-G599 Шаговый двигатель 41kgf.cm, 5 выводов, 2,8А, с  полым валом,  S85 X L98,  24VDC/2,8A",{"v":369.2272499999999,"d":"$369.23"},{"$error":"#REF!"}]
["AH41K-G599W",null,"AH41K-G599W Шаговый двигатель 41kgf.cm, 5 выводов, 2,8А, со сквозным  полым валом,  S85 X L98,  24VDC/2,8A",{"v":371.1015000000001,"d":"$371.10"},{"$error":"#REF!"}]
["AH63K-M5913",null,"AH63K-M5913 Шаговый двигатель 63kgf.cm, 5 выводов, 1,4А, с полым валом,  S85 X L128,  24VDC/1,4A",{"v":475.8390000000001,"d":"$475.84"},{"$error":"#REF!"}]
["AH63K-G5913",null,"AH63K-G5913 Шаговый двигатель 63kgf.cm, 5 выводов, 2,8А, с полым валом,  S85 X L128,  24VDC/2,8A",{"v":468.34200000000004,"d":"$468.34"},{"$error":"#REF!"}]
["AH63K-G5913W",null,"AH63K-G5913W Шаговый двигатель 63kgf.cm, 5 выводов, 2,8А, со сквозным полым валом,  S85 X L128,  24VDC/2,8A",{"v":474.95700000000005,"d":"$474.96"},{"$error":"#REF!"}]
["KR-505G","KR-505G","KR-505G Драйвер шагового двигателя в корпусе, 2,8 А, половинный шаг ,  215х150х45 мм,  115VAC/350W",{"v":449.79,"d":"$449.79"},{"$error":"#REF!"}]
["KR-55MC","KR-55MC","KR-55MC Драйвер шагового двигателя, бескорпусной,     1,4 А, с микрошагом 80,  99х74х38 мм,  24VDC/3A",{"v":248.56,"d":"$248.56"},{"$error":"#REF!"}]
["KR-5MC","KR-5MC","KR-5MC Драйвер шагового двигателя в корпусе, 1,4 А, с половинным шагом,  93x45x32 мм,  24VDC/3A",{"v":207.9,"d":"$207.90"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-HD14",null,"MD5-HD14 Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/250), 1,4 А/фаза, 24VDC/3А  ",{"v":245.96,"d":"$245.96"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-HF14",null,"MD5-HF14 Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/250),  1,4 А/фаза, 220В, 50Гц",{"v":328.46,"d":"$328.46"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-HF14T",null,"MD5-HF14T Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/250),  1,4 А/фаза, (для японского рынка)",{"v":328.46,"d":"$328.46"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-HF28",null,"MD5-HF28 Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/250),  2,8 А/фаза, 220В, 50Гц",{"v":449.79,"d":"$449.79"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-ND14",null,"MD5-ND14 Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°/половинный шаг 0,36° ,  1,4 А/фаза, 24VDC/3А",{"v":208.95,"d":"$208.95"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-HD14-2X",null,"MD5-HD14-2X Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/250), 1,4 А/фаза, 24VDC/3А, 2-х осевой",{"v":361.46,"d":"$361.46"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-HD14-3X",null,"MD5-HD14-3X Драйвер управления  5-ф.ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/250), 1,4 А/фаза, 24VDC/3А, 3-х осевой",{"v":476.96,"d":"$476.96"},{"$error":"#REF!"}]
["MD2U-MD20",null,"MD2U-MD20 Драйвер управления 2-ф. ШД, полный шаг 1,8°, микрошаг(1/20), 2 А/фаза, 24VDC/3А",{"v":119,"d":"$119.00"},{"$error":"#REF!"}]
["MD2U-ID20",null,"MD2U-ID20 Драйвер управления 2-ф. ШД, полный шаг 1,8°, микрошаг(1/20), 2 А/фаза, 24VDC/3А, потенциометр",{"v":119,"d":"$119.00"},{"$error":"#REF!"}]
["MD5-MF14","MD5-MF14","MD5-MF14 Драйвер управления 5-ф. ШД, полный шаг 0,72°, микрошаг(1/80), 1,4 А/фаза, 220В/50Гц",{"v":319.7,"d":"$319.70"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-1HS-232","PMC-1HS-232","PMC-1HS-232 Контроллер шагового двигателя, 1 канал, RS-232",{"v":271.36,"d":"$271.36"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-1HS-USB","PMC-1HS-USB","PMC-1HS-USB Контроллер шагового двигателя, 1 канал, USB",{"v":314.09,"d":"$314.09"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-2B-ISA",null,"PMC-2B-ISA Контроллер шагового двигателя, 2-осевой, интерфейс ISA",{"v":605.34,"d":"$605.34"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-2HS-232","PMC-2HS-232","PMC-2HS-232 Контроллер шагового двигателя, 2 канала, RS-232 16Kpps",{"v":316.37,"d":"$316.37"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-2HS-USB","PMC-2HS-USB","PMC-2HS-USB Контроллер шагового двигателя, 2 канала, USB",{"v":365.2,"d":"$365.20"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-2TU-232","PMC-2TU-232","PMC-2TU-232 Клавиатура контроллера шагового двигателя с RS-232.",{"v":113.36,"d":"$113.36"},{"$error":"#REF!"}]
["PMC-4B-PCI","PMC-4B-PCI","PMC-4B-PCI Контроллер шагового двигателя, 4 канала",{"v":908.24,"d":"$908.24"},{"$error":"#REF!"}]

{"sheet":"Разъемы","index":10,"n_rows":151,"n_cols":4,"rows_kept":151,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Разъемы"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["C1A4-2","C1A4-2","C1A4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям.  разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1A4-5","C1A4-5","C1A4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C1D4-2","C1D4-2","C1D4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 4 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1D4-5","C1D4-5","C1D4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям.  разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C2A4-2","C2A4-2","C2A4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C2A4-5","C2A4-5","C2A4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C2D4-2","C2D4-2","C2D4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C2D4-5","C2D4-5","C2D4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C3A4-2","C3A4-2","C3A4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C3A4-5","C3A4-5","C3A4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C3D4-2","C3D4-2","C3D4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C3D4-5","C3D4-5","C3D4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5  м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C4A4-2","C4A4-2","C4A4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C4A4-5","C4A4-5","C4A4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C4D4-2","C4D4-2","C4D4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C4D4-5","C4D4-5","C4D4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5  м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C1D4-2P",null,"C1D4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2D4-5P",null,"C2D4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5  м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["C1A4-2P",null,"C1A4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, 4 провода",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2A4-5P",null,"C2A4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5  м с 2-мя прям. разъёмами , переменный ток, 4 провода",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["C1DPU4-2",null,"C1DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C2DPU4-2",null,"C2DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C3DPU4-2",null,"C3DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C4DPU4-2",null,"C4DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1DPU4-5",null,"C1DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C2DPU4-5",null,"C2DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C3DPU4-5",null,"C3DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C4DPU4-5",null,"C4DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C1APU4-2",null,"C1APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C2APU4-2",null,"C2APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C3APU4-2",null,"C3APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C4APU4-2",null,"C4APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1APU4-5",null,"C1APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C2APU4-5",null,"C2APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C3APU4-5",null,"C3APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C4APU4-5",null,"C4APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C1DPU4-2P",null,"C1DPU4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2DPU4-5P",null,"C2DPU4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["C1APU4-2P",null,"C1APU4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2APU4-5P",null,"C2APU4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["CID13P-10-SI","CID13P-10-SI","CID13P-10-SI Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 10 м с 2-мя прям. разъёмами, постоянный ток, тип Socket - Plug, для абс. инкодеров",{"v":81.73,"d":"$81.73"}]
["CID13P-2-SI","CID13P-2-SI","CID13P-2-SI Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами, постоянный ток, тип Socket - Plug, для абс. инкодеров",{"v":59.95,"d":"$59.95"}]
["CID13P-5-SI","CID13P-5-SI","CID13P-5-SI Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами, постоянный ток, тип Socket - Plug, для абс. инкодеров",{"v":68.09,"d":"$68.09"}]
["CIA2-2","CIA2-2","CIA2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CID2-2-I",null,"CID2-2-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CLD2-2-I",null,"CLD2-2-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CID2-5-I",null,"CID2-5-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD2-5-I",null,"CLD2-5-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD2-2","CLD2-2","CLD2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CID2-2","CID2-2","CID2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CID2-2P",null,"CID2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD2-2P",null,"CLD2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CID2-5P",null,"CID2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLD2-5","CLD2-5","CLD2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD2-5P",null,"CLD2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CIDPU2-2",null,"CIDPU2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":5.72,"d":"$5.72"}]
["CLDPU2-2",null,"CLDPU2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":5.72,"d":"$5.72"}]
["CIDPU2-5",null,"CIDPU2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLDPU2-5",null,"CLDPU2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIDPU2-2-I",null,"CIDPU2-2-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CLDPU2-2-I",null,"CLDPU2-2-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CIDPU2-5-I",null,"CIDPU2-5-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLDPU2-5-I",null,"CLDPU2-5-I Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Socket(IEC)",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIDPU2-2P",null,"CIDPU2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLDPU2-2P",null,"CLDPU2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIDPU2-5P",null,"CIDPU2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLDPU2-5P",null,"CLDPU2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  постоян. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLD3-10",null,"CLD3-10 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 10 м с одним углов. разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Socket",{"v":16.17,"d":"$16.17"}]
["CID3-2","CID3-2","CID3-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CID3-2P",null,"CID3-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD3-2","CLD3-2","CLD3-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CID3-5","CID3-5","CID3-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD3-2P",null,"CLD3-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним угловым  разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLD3-5","CLD3-5","CLD3-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CID3-5P",null,"CID3-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLD3-5P",null,"CLD3-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним угловым  разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CIDPU3-2",null,"CIDPU3-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Socket",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CLDPU3-2",null,"CLDPU3-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Socket",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CIDPU3-5",null,"CIDPU3-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Socket",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLDPU3-5",null,"CLDPU3-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Socket",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIDPU3-2P",null,"CIDPU3-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLDPU3-2P",null,"CLDPU3-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIDPU3-5P",null,"CIDPU3-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLDPU3-5P",null,"CLDPU3-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним угловым разъёмом ,  постоянный ток, 3 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLA2-2","CLA2-2","CLA2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CIA2-2P",null,"CIA2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям.  разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLA2-2P",null,"CLA2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов.  разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIA2-5","CIA2-5","CIA2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям. разъёмом ,  перемен. ток,  2 провода",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIA2-5P",null,"CIA2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прям.  разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLA2-5","CLA2-5","CLA2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов. разъёмом ,  перемен. ток,  2 провода",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLA2-5P",null,"CLA2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним углов.  разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CIAPU2-2",null,"CIAPU2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CLAPU2-2",null,"CLAPU2-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":5.61,"d":"$5.61"}]
["CIAPU2-5",null,"CIAPU2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLAPU2-5",null,"CLAPU2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Socket",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIAPU2-2P",null,"CIAPU2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CLAPU2-2P",null,"CLAPU2-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CIAPU2-5P",null,"CIAPU2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним прям. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["CLAPU2-5P",null,"CLAPU2-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с одним углов. разъёмом ,  перемен. ток, 2 провода, тип Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1D4-2P",null,"C1D4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2D4-5P",null,"C2D4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5  м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, 3 провода",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["C1A4-2P",null,"C1A4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, 4 провода",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2A4-5P",null,"C2A4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5  м с 2-мя прям. разъёмами , переменный ток, 4 провода",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["C1DPU4-2",null,"C1DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C2DPU4-2",null,"C2DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C3DPU4-2",null,"C3DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C4DPU4-2",null,"C4DPU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1DPU4-5",null,"C1DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C2DPU4-5",null,"C2DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C3DPU4-5",null,"C3DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C4DPU4-5",null,"C4DPU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  постоянный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C1APU4-2",null,"C1APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C2APU4-2",null,"C2APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C3APU4-2",null,"C3APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C4APU4-2",null,"C4APU4-2 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":10.67,"d":"$10.67"}]
["C1APU4-5",null,"C1APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя прям. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C2APU4-5",null,"C2APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 2-мя углов. разъёмами ,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C3APU4-5",null,"C3APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C4APU4-5",null,"C4APU4-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с 1-м углов. и 1-м прям разъёмами,  переменный ток, тип Socket - Plug",{"v":13.09,"d":"$13.09"}]
["C1DPU4-2P",null,"C1DPU4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами ,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2DPU4-5P",null,"C2DPU4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["C1APU4-2P",null,"C1APU4-2P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":11.55,"d":"$11.55"}]
["C2APU4-5P",null,"C2APU4-5P Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 2 м с 2-мя прям. разъёмами,  постоянный ток, тип Plug - Plug",{"v":14.74,"d":"$14.74"}]
["CID13S-10","CID13S-10","CID13S-10 Разъёмы М12х1 13 pin,  кабель 10 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":62.7,"d":"$62.70"}]
["CID13S-2","CID13S-2","CID13S-2 Разъёмы М12х1 13 pin,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":38.17,"d":"$38.17"}]
["CID13S-5","CID13S-5","CID13S-5 Разъёмы М12х1 13 pin,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":46.31,"d":"$46.31"}]
["CID2-5","CID2-5","CID2-5 Разъёмы М12х1 и кабели,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом ,  постоянный ток, 2 провода",{"v":8.25,"d":"$8.25"}]
["CID4-10R","CID4-10R","CID4-10R Разъёмы М12х1 4 pin, для барьеров безопасности, на приемник  кабель 10 м с одним прямым разъёмом,",{"v":30.8,"d":"$30.80"}]
["CID4-10T","CID4-10T","CID4-10T Разъёмы М12х1 4 pin, для барьеров безопасности, на излучатель,   кабель 10 м с одним прямым разъёмом",{"v":30.8,"d":"$30.80"}]
["CID4-3R","CID4-3R","CID4-3R Разъёмы М12х1 4 pin,  кабель 3 м с одним прямым разъёмом",{"v":8.91,"d":"$8.91"}]
["CID4-3T","CID4-3T","CID4-3T Разъёмы М12х1 4 pin,  кабель 3 м с одним прямым разъёмом",{"v":8.91,"d":"$8.91"}]
["CID4-5R","CID4-5R","CID4-5R Разъёмы М12х1 4 pin, для барьеров безопасности, на приемник  кабель 5 м с одним прямым разъёмом",{"v":14.3,"d":"$14.30"}]
["CID4-5T","CID4-5T","CID4-5T Разъёмы М12х1 4 pin, для барьеров безопасности, на излучатель,   кабель 5 м с одним прямым разъёмом",{"v":14.3,"d":"$14.30"}]
["CID4-7R","CID4-7R","CID4-7R Разъёмы М12х1 4 pin, для барьеров безопасности, на приемник  кабель 7 м с одним прямым разъёмом",{"v":23.76,"d":"$23.76"}]
["CID4-7T","CID4-7T","CID4-7T Разъёмы М12х1 4 pin, для барьеров безопасности, на излучатель,   кабель 7 м с одним прямым разъёмом",{"v":23.76,"d":"$23.76"}]
["CID6S-10","CID6S-10","CID6S-10 Разъёмы М12х1 6 pin,  кабель 10 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":37.73,"d":"$37.73"}]
["CID6S-2","CID6S-2","CID6S-2 Разъёмы М12х1 6 pin,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":27.28,"d":"$27.28"}]
["CID6S-5","CID6S-5","CID6S-5 Разъёмы М12х1 6 pin,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":35.42,"d":"$35.42"}]
["CID9S-10","CID9S-10","CID9S-10 Разъёмы М12х1 9 pin,  кабель 10 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":54.56,"d":"$54.56"}]
["CID9S-2","CID9S-2","CID9S-2 Разъёмы М12х1 9 pin,  кабель 2 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":32.67,"d":"$32.67"}]
["CID9S-5","CID9S-5","CID9S-5 Разъёмы М12х1 9 pin,  кабель 5 м с одним прямым разъёмом, тип Socket",{"v":40.92,"d":"$40.92"}]
["CT-01","CT-01","CT-01 Коннектор,  разъём к датчикам BS5",{"v":1.2,"d":"$1.20"}]
["CT-02","CT-02","CT-02 Коннектор,  разъём к датчикам BS5 с кабелем 1м",{"v":6,"d":"$6.00"}]
["PT1-A","PT1-A","PT1-A Разъём для монтажа н панель датчика с М12х1,  фиксация разъёма со стороны датчика",{"v":5.6,"d":"$5.60"}]
["PT1-D","PT1-D","PT1-D Разъём для монтажа н панель датчика с М12х1,  фиксация разъёма со стороны датчика",{"v":5.6,"d":"$5.60"}]
["PT2-A","PT2-A","PT2-A Разъём для монтажа н панель датчика с М12х2,  фиксация разъёма со стороны панели",{"v":5.6,"d":"$5.60"}]
["PT2-D","PT2-D","PT2-D Разъём для монтажа н панель датчика с М12х2,  фиксация разъёма со стороны панели",{"v":5.6,"d":"$5.60"}]

{"sheet":"Прочее","index":11,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"\"Электротехнические системы Петербург\" т.ф.(812) 938-28-81 spb@es-electro.ru"]
["Прочее"]
["Модель","Наименование","Полное наименование","Цена со склада, включая НДС"]
["C3M5P00-D9F0-M6M0",null,"C3M5P00-D9F0-M6M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, RS-232C",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["C3M5P01-D9F0-D9M0",null,"C3M5P01-D9F0-D9M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, RS-232C",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["C3M5P02-D9F0-D9M0",null,"C3M5P02-D9F0-D9M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, CNET, RS-232C",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["C3M5P03-D9M0-W4*0",null,"C3M5P03-D9M0-W4*0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, CNET, RS-485",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["C3M5P04-D9M0-W6*0",null,"C3M5P04-D9M0-W6*0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, CNET, RS-422",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["C3M5P05-D9F0-D9M0",null,"C3M5P05-D9F0-D9M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, CNET, RS-232C",{"v":12.4,"d":"$12.40"}]
["C3M5P06-D9F0-D15M0",null,"C3M5P06-D9F0-D15M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию OEMAX, RS-232C",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["C3M5P07-D9F0-D9M0",null,"C3M5P07-D9F0-D9M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию OEMAX, RS-232C",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["C3M5P08-D9M0-M8M0",null,"C3M5P08-D9M0-M8M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию Mitsubishi, FX1N, RS-422",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["C3M5P09-D9F0-D9F0",null,"C3M5P09-D9F0-D9F0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию Mitsubishi, FX1N, RS-232C(CNV-232-BD)",{"v":11.4,"d":"$11.40"}]
["C3M5P10-D9F0-M5M0",null,"C3M5P10-D9F0-M5M0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию NAIS, RS-232C",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["C3M5P11-D9F0-W4*0",null,"C3M5P11-D9F0-W4*0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию NAIS, RS-232C",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["C3M5P12-D9F0-D9M1",null,"C3M5P12-D9F0-D9M1 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию OMRON Sysmac C",{"v":12.4,"d":"$12.40"}]
["C3M5P13-D9F0-T4Y0",null,"C3M5P13-D9F0-T4Y0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию OMRON, RS-232C",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["C3M5P03-D9M0-T4Y0",null,"C3M5P03-D9M0-T4Y0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию OMRON, RS-232C",{"v":9.4,"d":"$9.40"}]
["C3M5P04-D9M0-T6Y0",null,"C3M5P04-D9M0-T6Y0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию LS Master-K, CNET, RS-422",{"v":10.4,"d":"$10.40"}]
["C3M5P14-D9F0-D9F0",null,"C3M5P14-D9F0-D9F0 Кабель Ø5mm, 3 метра, к оборудованию Autonics, LP-S044 series, RS-232C",{"v":12.4,"d":"$12.40"}]