{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":591,"n_cols":5,"rows_kept":591,"merged":[[0,0,0,4],[41,0,41,4],[52,0,52,4],[91,0,91,4],[110,0,110,4],[120,0,120,4],[131,0,131,4],[152,0,152,4],[159,0,159,4],[174,0,174,4],[181,0,181,4],[201,0,201,4],[213,0,213,4],[246,0,246,4],[276,0,276,4],[308,0,308,4],[337,0,337,4],[443,0,443,4],[457,0,457,4],[458,0,458,4],[500,0,500,4],[530,0,530,4],[531,1,531,4],[584,0,584,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Консольные (типа К)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["К8/18",8,18,"1,5/3000",5320]
["К8/18",8,18,"2,2/3000",5560]
["К8/18 ",8,18,"без двигателя",3100]
["К50-32-125",12.5,20,"2,2/3000",6050]
["К20/18",20,18,"2,2/3000",6100]
["К20/30",20,30,"4,0/3000",7320]
["К20/30  ",20,30,"без двигателя",3450]
["К65-50-160 ",25,32,"5,5/3000",8650]
["К45/30",45,30,"7,5/3000",10650]
["К45/30",45,30,"без двигателя",4700]
["К80-65-160 ",50,32,"7,5/3000",11650]
["К90/20 ",90,20,"7,5/3000",12800]
["К90/20",90,20,"без двигателя",6400]
["К80-50-200 ",50,50,"15,0/3000",21800]
["К80-50-200а",45,40,"11,0/3000",15000]
["К80-50-200 ",50,50,"без двигателя",6400]
["К100-80-160",100,32,"15,0/3000",22500]
["К100-80-160а",90,26,"11,0/3000",15350]
["К100-80-160",100,32,"без двигателя",6650]
["К100-65-200",100,50,"30,0/3000",31800]
["К100-65-200а",90,40,"18,5/3000",25900]
["К100-65-200",100,50,"без двигателя",8600]
["К100-65-250",100,80,"45,0/3000",44200]
["К100-65-250а",90,67,"37,0/3000",40100]
["К100-65-250",100,80,"без двигателя",10840]
["К150-125-250",200,20,"15,0/1500",44600]
["К150-125-250а",180,16,"11,0/1500",37950]
["К150-125-250",200,20,"без двигателя",27550]
["К150-125-315",200,32,"30,0/1500",44380]
["К150-125-315а",180,26,"22,0/1500",40950]
["К150-125-315",200,32,"без двигателя",21100]
["К160/30",160,30,"30,0/1500",43600]
["К160/30а",140,28.6,"22,0/1500",40600]
["К160/30",160,30,"без двигателя",20600]
["К200-150-315",315,32,"37,0/1500",68750]
["К200-150-315а",290,26,"30,0/1500",64900]
["К290/30",290,30,"37,0/1500",62900]
["К290/30а",250,24,"30,/1500",58700]
["К290/30",290,30,"без двигателя",32550]
["Консольно-моноблочные (типа КМ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["КМ50-32-125 ",12.5,20,"2,2/3000",6150]
["КМ65-50-125 ",25,20,"3,0/3000",10650]
["КМ65-50-160 ",25,32,"5,5/3000",8900]
["КМ80-65-160 ",50,32,"7,5/3000",11650]
["КМ80-50-200",50,50,"15,0/3000",23600]
["КМ100-80-160",100,32,"15,0/3000",24850]
["КМ100-65-200",100,50,"30,0/3000",34700]
["КМ100-65-250",100,80,"45/3000","звоните"]
["КМ 150-125-250",200,20,"18,5/1500",46700]
["Насосы для взвешенных веществ (типа ГНОМ,АНС)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["МиниГном 220",7,7,0.6,4171]
["ГНОМ 10*10 лив",10,10,0.75,3480]
["ГНОМ 10*10 мнз",10,10,0.85,3980]
["ГНОМ 10*10Т лив",10,10,0.75,3670]
["ГНОМ 10*10Т мнз",10,10,1.1,6250]
["ГНОМ10*10(220) лив",10,10,0.75,4800]
["ГНОМ16*16 лив",16,16,1.5,4080]
["ГНОМ16*16Т лив",16,16,1.5,4220]
["ГНОМ16*16Т мнз",16,16,2.2,66890]
["ГНОМ16*16(220) лив",16,16,1.5,5340]
["ГНОМ25*20 лив",25,20,2.2,7040]
["ГНОМ25*20 мнз",25,20,3.2,8220]
["ГНОМ25*20Т лив",25,20,2.2,7960]
["ГНОМ25*20Т мнз",25,20,4,12760]
["ГНОМ40*25 лив",40,25,4,12160]
["ГНОМ40*25 мнз",40,25,4,12100]
["ГНОМ40*25Т лив",40,25,4,12280]
["ГНОМ40*25Т мнз",40,25,5.5,14160]
["ГНОМ53*10 лив",53,10,4,11650]
["ГНОМ53*10 мнз",53,10,3.2,8540]
["ГНОМ53*10Т лив",53,10,4,11780]
["ГНОМ53*10Т мнз",53,10,4,13580]
["ГНОМ50*25",50,25,7.5,24950]
["ГНОМ50*50",50,50,12,78430]
["ГНОМ100*25",100,25,11,26650]
["ГНОМ100*30",100,30,14,78420]
["ГНОМ140*10",140,10,10,38800]
["ГНОМ150*30",150,30,20.5,95250]
["ГНОМ200*25",200,25,22,115000]
["ГНОМ250*17",250,17,21,109700]
["ГНОМ270*20",270,20,26,259100]
["ГНОМ300*30",300,30,36,280500]
["ГНОМ350*25",350,25,38,280500]
["ГНОМ400*20",400,20,40,297000]
["ГНОМ600*10",600,10,40,297600]
["АНС 60 б/шл","1960-08-01","2009-04-20","5,5/3000",17550]
["АНС 130 б/шл","8-130","2009-08-20","7,5/3000",24000]
["Вакуумные (типа ВВН,АВЗ,НВР)"]
["Марка насоса",null,null,"Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ВВН1-0,75",null,null,"2,2/1500",11100]
["ВВН1-1,5",null,null,"5,5/1500",16870]
["ВВН1-3 без в/о",null,null,"7,5/1500",27500]
["ВВН1-6 без в/о",null,null,"15,0/1500",40950]
["ВВН1-12",null,null,"30,0/1000",79700]
["АВЗ-20Д",null,null,"2,2/1500","звоните"]
["АВЗ-63Д",null,null,"7,5/1500","звоните"]
["АВЗ-90",null,null,"11/1500","звоните"]
["АВЗ-125Д",null,null,"15/1500","звоните"]
["АВЗ-180",null,null,"15/1500","звоните"]
["2НВР-0,1Д",null,null,0.04,"звоните"]
["НВР-1",null,null,0.25,"звоните"]
["НВР-4,5Д",null,null,0.25,"звоните"]
["2НВР-5ДМ",null,null,0.55,"звоните"]
["НВР-60Д(НВР-16Д)",null,null,2.2,"звоните"]
["НВР-90Д",null,null,2.2,"звоните"]
["НВР-250Д",null,null,5.5,"звоните"]
["Бензиновые (ТИПА 1АСВН,АСЦЛ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["СВН-80А",38,26,"-",18430]
["АСВН-80А",38,26,"11/1500взр",55200]
["АСВН-80А",38,26,"15/1500взр",59250]
["АСВН-80А",20,12,"5,5/1000взр",54700]
["СЦЛ20-24Г",32,54,"-",40350]
["АСЦЛ20-24Г",32,54,"18,5/1500взр",86350]
["АСЦЛ20-24Г",32,54,"22/1500взр",88850]
["СЦЛ-00А",null,null,"-","звоните"]
["ПИТАТЕЛЬНЫЕ (ТИПА ПЭ,ЦВК)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ПЭ65-40",65,440,"132/3000","звоните"]
["ПЭ65-53",65,580,"200/3000","звоните"]
["ПЭ100-32",100,330,"160/3000","звоните"]
["ПЭ100-53",100,580,"315/3000","звоните"]
["ПЭ150-53",150,580,"500/3000","звоните"]
["ЦВК-4/112",14.4,112,"22/3000",43350]
["ЦВК-5/125",18,125,"30/3000",45700]
["ЦВК-6,3/160",22.7,160,"30/3000",45700]
["ЦВК-6,3/160",22.7,160,"37/3000",51850]
["ПЕСКОВЫЕ (ТИПА П,ПР,ПВП,ПРВП,ПКВП,ПБ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["П12,5/12,5-СП",12.5,12.5,"3/1500","звоните"]
["ПБ40/16",40,16,"5,5/1500","звоните"]
["ПБ100/16",100,16,"15/1500","звоните"]
["ПБ100/31,5",100,31.5,"30/1500","звоните"]
["ПБ160/20",160,20,"30/1500","звоните"]
["ПБ160/40",160,40,"55/1500","звоните"]
["ПБ250/28",250,28,"55/1500","звоните"]
["ПБ 63/22,5",63,22.5,"15/1500","звоните"]
["ПБ250-56",250,56,"110/1500","звоните"]
["ПБ315-40",315,40,"110/1500","звоните"]
["ПБ315-56",315,56,"160/1500","звоните"]
["ПВП160/20",160,20,"30/1500","звоните"]
["ПВП250/28",250,28,"55/1500","звоните"]
["ПВП63/22,5",63,22.5,"15/1500","звоните"]
["ПР12,5/12,5",12.5,12.5,"2,2/1500","звоните"]
["ПКВП63/22,5",63,22.5,"15/1500","звоните"]
["ПРВП63/22,5",63,22.5,"15/1500","звоните"]
["ПР63/22,5",63,22.5,"15/1500","звоните"]
["ПК63/22,5",63,22.5,"15/1500","звоните"]
["ПАРОВЫЕ (ТИПА ПДВ,ПДГ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Давление,Мпа",null,"Цена (руб),с НДС"]
["ПДГ6/20Б",6,2,null,82150]
["ПДВ10-50А",10,5,null,193600]
["ПДВ16-20В",16,2,null,127940]
["ПДВ25-20В",25,2,null,170500]
[]
["ГЕРМЕТИЧНЫЕ (ТИПА ЦГ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ЦГ6,3-20К-1,1- исп 2,",6.3,20,1.1,"звоните"]
["ЦГ6,3-32К-2,2- исп 2,5",6.3,32,2.2,"звоните"]
["1ЦГ12,5-50К-4- исп 2-6",12.5,50,4,"звоните"]
["ЦГ25-20К-3-3",25,20,3,"звоните"]
["2ЦГ25-50К-5,5- исп 2-6",25,50,5.5,"звоните"]
["1ЦГ25-80К-11- исп 4-6",25,80,11,"звоните"]
["4ЦГ50-50К-11-исп 2-6",50,50,11,"звоните"]
["4ЦГ50-80К-22-исп 4-6",50,80,22,"звоните"]
["1ЦГ100-32К-11- исп 2-6",100,32,11,"звоните"]
["2ЦГ100-80К-37- исп 5,6",100,80,37,"звоните"]
["5ЦГ100-125К-75- исп 5,6",100,125,75,"звоните"]
["3ЦГ200-50К-37-5",200,50,37,"звоните"]
["2ЦГ200-80К-75-6",200,80,75,"звоните"]
["Винтовые (ТИПА  А13В,А23В)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Давление,кгс/см","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["А1 3В4/25-6,8/25Б",6.8,25,"7,5/3000",39900]
["А1 3В4/25-3/25Б",3,25,"5,5/1500",39600]
["А1 3В4/25-3,2/4Б",3.2,4,"1,5/1500",33300]
["А1 3В16/25-20/25Б",20,25,"22/3000",78100]
["А1 3В16/25-8/25Б",8,25,"15/1500",68240]
["Маслонасосы (НМШ,Ш,НМШГ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Давление(кгс/см)","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["НМШ 2-40-1,6/16",1.6,16,"1,5/1500",15840]
["НМШ 2-40-1,6/16",1.6,16,"2,2/1500",16200]
["Бронзовое исполнение ",{"$nulls":3},7220]
["НМШ 5-25-4/4",4,4,"2,2/1500",16580]
["НМШ 5-25-4/10",4,10,"3/1500",17460]
["НМШ 5-25-4/25 ",4,"25(высоконапор)","5,5/1500",23750]
["Бронзовое исполнение ",{"$nulls":3},7450]
["НМШ 8-25-6,3/2,5",6.3,2.5,"2,2/1500",17240]
["НМШ 8-25-6,3/10",6.3,"10(высоконапорный)","4,0/1500",23250]
["НМШ 8-25-6,3/10",6.3,"10(высоконапорный)","5,5/1500",24540]
["НМШ 8-25-6,3/25",6.3,"25(высоконапорный)","7,5/1500",25250]
["Бронзовое исполнение ",{"$nulls":3},8470]
["Ш 40-4-19,5/4",19.5,4,"5,5/1000",29600]
["Ш 40-4-19,5/4",19.5,4,"7,5/1000",30500]
["Бронзовое исполнение ",{"$nulls":3},20550]
["Ш 80-2,5-37,5/2,5",37.5,2.5,"11,0/1000",49000]
["Ш 80-2,5-37,5/2,5",37.5,2.5,"15,0/1000",51400]
["Бронзовое исполнение ",{"$nulls":3},20580]
["Вихревые (ВК,ВКС)            "]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ВК  1/16А",3.6,16,"1,5/1500",10700]
["ВК  2/26А",3.6,20,"2,2/1000",13350]
["ВК  2/26А",7.2,26,"4,0/1500",13350]
["ВК  2/26А",7.2,26,"5,5/1500",14840]
["ВК  4/28А",14.4,28,"5,5/1500",15390]
["ВК  5/24А",18,24,"5,5/1500",17500]
["ВК  10/45А",36,45,"30,0/1500",38840]
["Колпак ВКС 1/16-5/24",{"$nulls":3},970]
[]
[]
["          Фекальные (типа СМ,СД,СДВ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["СМ 80-50-200/2",50,50,"15,0/3000",24630]
["СМ 80-50-200а/2",45,43,"11,0/3000",18300]
["СМ 80-50-200/4",25,12.5,"4,0/1500",14340]
["СМ 80-50-200а/4",22,10.5,"3,0/1500",13940]
["СМ 100-65-200/2",125,47.5,"37,0/3000",38680]
["СМ 100-65-200а/2",86,42,"30,0/3000",32850]
["СМ 100-65-200/4",62.5,12,"5,5/1500",16550]
["СМ 100-65-200а/4",55,9,"4,0/1500",15170]
["СМ 100-65-250/4",50,20,"7,5/1500",19800]
["СМ 125-80-315/4",80,32,"22/1500",36320]
["СМ 150-125-315/6",100,14,"15,0/1000",37340]
["СМ 150-125-315/4",200,32,"37,0/1500",50360]
["СМ 150-125-315а/4",175,26.5,"30,/1500",45240]
["СД25/14",25,14,"3/1500",14700]
["СД16/10",16,10,"1,5/1500",10190]
["СД16/25",16,25,"3000-04-01",15000]
["СД32/40",32,40,"3000-11-01",17300]
["СД50/56",50,56,"22/3000",33800]
["СД50/10",50,10,"4/1500",15500]
["СД80/18",80,18,"11/1500",31000]
["СДВ80/18",80,18,"11/1500",55000]
["СД80/32",80,32,"18,5/1500",40670]
["СД100/40",100,40,"30/3000",38100]
["СД160/10",160,10,"3000-11-01",38950]
["СД160/45",160,45,"37/1500",75630]
["СДВ160/45",160,45,"37/1500",127050]
["СД250/22.5",250,22.5,"37/1500",71300]
["СДВ250/22,5",250,22.5,"37/1500",127050]
["СД800/32",800,32,"160/1000",350900]
["СД450/22,5",450,22.5,"75/1000",168950]
["СД450/56",450,56,"132/1500",212000]
["ФЕКАЛЬНО-ПОГРУЖНЫЕ (ТИПА ЦМК,НПК,ЦМФ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ЦМФ50-10",50,10,2.8,15600]
["ЦМФ50-25",50,25,7.5,41600]
["ЦМФ100-10",100,10,7.5,41600]
["ЦМФ100-20",100,20,11,48000]
["ЦМФ160-10",160,10,18,82150]
["ЦМФ200-20",200,20,20,108900]
["ЦМФ300-10",300,10,22,115500]
["ЦМФ350-25",350,25,38,319000]
["ЦМФ400-20",400,20,40,304700]
["ЦМК7-4",7,4,0.4,17100]
["ЦМК16-6",16,6,1,17100]
["ЦМК20-12",20,12,2,17100]
["ЦМК16-16",16,16,2.2,17100]
["ЦМК25-15",25,15,2.5,18800]
["ЦМК16-27М",16,27,3.2,17100]
["ЦМК16-32",16,32,3.5,23450]
["ЦМК16-27 с ножом",16,27,3.2,26680]
["ЦМК25-20",25,20,3.5,26680]
["ЦМК40-25",40,25,7.2,37340]
["ЦМК140-15",140,15,9,58680]
["ЦМК50-40",50,40,11,90700]
["ЦМК130-22",130,22,11,96000]
["ЦМК200-15",200,15,12,96000]
["НПК10-10",10,10,1.5,14940]
["НПК20-22",20,22,3,15600]
["НПК40-22",40,22,5.5,37340]
["НПК160-20",160,20,18,90700]
[]
["Горизонтальные (типа Д,1Д)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["Д 160-112",160,112,"90,0/3000","звоните"]
["Д 200/36",200,36,"37,0/1500",65600]
["Д 200/36а",190,29,"30,0/1500",61400]
["Д 200/36б",180,25,"22,0/1500",56150]
["1Д 200-90",200,90,"90,0/3000",89000]
["1Д 200-90а",180,74,"75,0/3000",84850]
["1Д 200-90б",160,62,"55,0/3000",67050]
["1Д 250-125",250,125,"160,0/3000","звоните"]
["1Д 315-50",315,50,"75,0/3000",85800]
["1Д 315-50а",300,42,"55,0/3000",69140]
["1Д 315-50б",220,36,"45,0/3000",64950]
["1Д 315-71",315,71,"110,0/3000",105000]
["1Д 315-71а ",300,63,"90,0/3000",93240]
["Д 320-50",320,50,"75,0/1500",97500]
["1Д 500-63",500,63,"160,0/1500","звоните"]
["1Д 500-63а",450,52,"132/1500","звоните"]
["1Д 500-63б",400,44,"110/1500","звоните"]
["1Д 630-90",630,90,"250,0/1500","звоните"]
["1Д 630-90а",550,74,"200,0/1500","звоните"]
["1Д 630-90б",500,60,"160,0/1500","звоните"]
["1Д 630-125",630,25,"400/1500 ","звоните"]
["1Д 800/56",800,56,"200,0/1500","звоните"]
["1Д 800/56а",740,48,"132,0/1500","звоните"]
["1Д 800/56б",700,40,"110,0/1500","звоните"]
["1Д 1250/63",1250,63,"315,0/1500","звоните"]
["1Д 1250/63а",1100,52.5,"250,0/1500","звоните"]
["1Д 1250/63б",1050,44,"200,0/1500","звоните"]
["1Д  1600-90",1600,90,"630/1500 6кВ","звоните"]
["1Д 1600-90а",1450,75,"500/1500 6кВ","звоните"]
["1Д 1250-125",1250,125,"630/1500 6кВ","звоните"]
["Секционные (типа ЦНС,ЦНСГ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ЦНС (Г) 13-70",13,70,"11,0/3000",34600]
["ЦНС (Г) 13-105 ",13,105,"11,0/3000",38400]
["ЦНС (Г)  13-140",13,140,"15,0/3000",48100]
["ЦНС (Г)  13-175",13,175,"18,5/3000",51460]
["ЦНС (Г)  13-210",13,210,"18,5/3000",53540]
["ЦНС (Г) 13-245 ",13,245,"22,0/3000",59780]
["ЦНС (Г)  13-280",13,280,"30,0/3000",64890]
["ЦНС (Г)  13-315",13,315,"30,0/3000",67100]
["ЦНС (Г) 13-350 ",13,350,"30,0/3000",69740]
["ЦНС (Г)  38-44",38,44,"11,0/3000",30460]
["ЦНС (Г)  38-66",38,66,"15,0/3000",39430]
["ЦНС (Г)  38-88",38,88,"18,5/3000",42200]
["ЦНС (Г)  38-110",38,110,"22,0/3000",47240]
["ЦНС (Г)  38-132",38,132,"30,0/3000",51940]
["ЦНС (Г)  38-154",38,154,"30,0/3000",54500]
["ЦНС (Г)  38-176",38,176,"30,0/3000",56200]
["ЦНС (Г)  38-198",38,198,"37,0/3000",64890]
["ЦНС (Г)  38-220",38,220,"45,0/3000",73330]
["ЦНС (Г)  60-66",60,66,"22,0/3000",47870]
["ЦНС (Г)  60-99",60,99,"30,0/3000",52450]
["ЦНС (Г)  60-132",60,132,"45,0/3000",67000]
["ЦНС (Г)  60-165",60,165,"55,0/3000",75470]
["ЦНС (Г)  60-198",60,198,"55,0/3000",78860]
["ЦНС (Г) 60-231",60,231,"75,0/3000",82300]
["ЦНС (Г)  60-264",60,264,"75,0/3000",105000]
["ЦНС (Г)  60-297",60,297,"75,0/3000",107300]
["ЦНС (Г)  60-330",60,330,"110,0/3000",134800]
["Погружные насосы (типа ЭЦВ)"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ЭЦВ 5-6,5-50",6.5,50,2.2,15140]
["ЭЦВ 5-6,5-80",6.5,80,3,14800]
["ЭЦВ 5-6,5-120",6.5,120,4,16100]
["ЭЦВ 5-6,5-140",6.5,140,4,16470]
["ЭЦВ 6-4-70",4,70,2.2,12620]
["ЭЦВ 6-4-100",4,100,3,13700]
["ЭЦВ 6-4-130",4,130,4,14840]
["ЭЦВ 6-4-160",4,160,4,16100]
["ЭЦВ 6-4-190",4,190,4,16650]
["ЭЦВ 6-6,5-60",6.5,60,2.2,12380]
["ЭЦВ 6-6,5-85 ",6.5,85,3,12680]
["ЭЦВ 6-6,5-105",6.5,105,4,13400]
["ЭЦВ 6-6,5-125",6.5,125,4,13640]
["ЭЦВ 6-6,5-140",6.5,140,5.5,14480]
["ЭЦВ 6-6,5-185",6.5,185,7.5,15500]
["ЭЦВ 6-6,5-225",6.5,225,7.5,16100]
["ЭЦВ 6-10-50",10,50,2.2,12380]
["ЭЦВ 6-10-80",10,80,4,12700]
["ЭЦВ 6-10-110",10,110,5.5,14240]
["ЭЦВ 6-10-120",10,120,5.5,14600]
["ЭЦВ 6-10-140",10,140,6.3,15990]
["ЭЦВ 6-10-185",10,185,8,19530]
["ЭЦВ 6-10-235",10,235,11,21080]
["ЭЦВ 6-10-350",10,350,13,30100]
["ЭЦВ 6-16-50",16,50,3,15860]
["ЭЦВ 6-16-75",16,75,5.5,16230]
["ЭЦВ 6-16-90",16,90,6.3,17970]
["ЭЦВ 6-16-110",16,110,11,18930]
["ЭЦВ 6-16-140",16,140,11,20060]
["ЭЦВ 6-16-160",16,160,13,21090]
["ЭЦВ 6-16-190",16,190,13,26140]
["ЭЦВ 6-25-50",25,50,5.5,17430]
["ЭЦВ 6-25-60",25,60,6.3,17850]
["ЭЦВ 6-25-70",25,70,7.5,17970]
["ЭЦВ 6-25-80",25,80,7.5,18330]
["ЭЦВ 6-25-90",25,90,9,18690]
["ЭЦВ 6-25-100",25,100,11,19950]
["ЭЦВ 6-25-120",25,120,11,20310]
["ЭЦВ 8-16-140",16,140,11,21270]
["ЭЦВ 8-16-160",16,160,13,26200]
["ЭЦВ 8-16-180",16,180,13,29260]
["ЭЦВ 8-16-200",16,200,22,33590]
["ЭЦВ 8-16-260",16,260,22,38580]
["ЭЦВ 8-25-55",25,55,5.5,18930]
["ЭЦВ 8-25-70",25,70,7.5,19530]
["ЭЦВ 8-25-100",25,100,11,20910]
["ЭЦВ 8-25-125",25,125,13,21160]
["ЭЦВ 8-25-150",25,150,17,24700]
["ЭЦВ 8-25-180",25,180,18.5,38400]
["ЭЦВ 8-25-230",25,230,22,44760]
["ЭЦВ 8-25-300",25,300,32,66220]
["ЭЦВ 8-25-340",25,340,45,81480]
["ЭЦВ 8-25-400",25,400,45,90920]
["ЭЦВ 8-40-40",40,40,6.3,15620]
["ЭЦВ 8-40-60",40,60,11,24880]
["ЭЦВ 8-40-90",40,90,17,26500]
["ЭЦВ 8-40-120",40,120,22,35270]
["ЭЦВ 8-40-150",40,150,27,37040]
["ЭЦВ 8-40-180",40,180,32,44950]
["ЭЦВ 8-40-200",40,200,45,68800]
["ЭЦВ 8-65-40",65,40,17,31850]
["ЭЦВ 8-65-70",65,70,22,36410]
["ЭЦВ 8-65-90",65,90,27,46810]
["ЭЦВ 8-65-110",65,110,32,49280]
["ЭЦВ 8-65-145",65,145,45,63220]
["ЭЦВ 8-65-180",65,180,45,79500]
["ЭЦВ 10-65-65 ",65,65,22,32390]
["ЭЦВ 10-65-90",65,90,27,35400]
["ЭЦВ 10-65-110 ",65,110,32,38340]
["ЭЦВ 10-65-125",65,125,33,46630]
["ЭЦВ 10-65-150 ",65,150,45,50780]
["ЭЦВ 10-65-175",65,175,45,73500]
["ЭЦВ 10-65-200",65,200,50,87670]
["ЭЦВ 10-65-225",65,225,65,106520]
["ЭЦВ 10-65-250",65,250,65,113460]
["ЭЦВ 10-65-275",65,275,75,152390]
["ЭЦВ 10-100-120",100,120,55,81540]
["ЭЦВ 10-120-40",120,40,22,46330]
["ЭЦВ 10-120-60 ",120,60,32,50600]
["ЭЦВ 10-120-80 ",120,80,33,64960]
["ЭЦВ 10-120-100 ",120,100,45,83950]
["ЭЦВ 10-120-140",120,140,80,98000]
["ЭЦВ 10-160-25",160,25,17,48740]
["ЭЦВ 10-160-35",160,35,22,50060]
["ЭЦВ 10-160-50",160,50,35,52880]
["ЭЦВ 10-160-75",160,75,45,68320]
["ЭЦВ 10-160-100",160,100,65,73790]
["ЭЦВ 10-160-125",160,125,80,90670]
["ЭЦВ 10-160-150",160,150,90,106530]
["ЭЦВ 12-160-65",160,65,45,56730]
["ЭЦВ 12-160-100",160,100,65,77640]
["ЭЦВ 12-160-140",160,140,90,104980]
["ЭЦВ 12-160-175",160,175,110,181420]
["ЭЦВ 12-160-200",160,200,130,213920]
["ЭЦВ 12-200-35",200,35,32,56070]
["ЭЦВ 12-200-70",200,70,65,108520]
["ЭЦВ 12-200-105",200,105,90,147460]
["ЭЦВ 12-200-140",200,140,110,181350]
["ЭЦВ 12-210-25",210,25,22,45670]
["ЭЦВ 12-210-55",210,55,45,69890]
["ЭЦВ 12-250-35",250,35,37,70070]
["ЭЦВ 12-250-70",250,70,75,126290]
["ЭЦВ 12-250-105",250,105,110,181420]
["ЭЦВ 12-250-140",250,140,130,214050]
["СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ (ТИПА ВЫСОТА,СУЗ)"]
["Марка станции ","Мощность насоса,кВт",null,null,"Цена,с НДС"]
["Высота - 0 - 2,8",2.8,null,null,5820]
["Высота - 0 - 5,5",5.5,null,null,5820]
["Высота - 0 - 8,0",8,null,null,5820]
["Высота - 0 - 11,0",11,null,null,6060]
["Высота - 0 - 16,0",16,null,null,6540]
["Высота - 0 - 22,0",22,null,null,6980]
["Высота - 0 - 32,0",32,null,null,9070]
["Высота - 0 - 45,0",45,null,null,10520]
["Высота - 0 - 65,0",65,null,null,14670]
["Высота - 0 - 90,0",90,null,null,21680]
["Высота - 0 - 130,0",130,null,null,36080]
["Комплект датчиков",{"$nulls":3},1450]
["Циркуляционные (типа ЦНЛ)"]
["Частота вращения 3000 об/мин"]
["Марка насоса","Подача(куб.м/час)","Напор,м","Двигатель","Цена (руб),с НДС"]
["ЦНЛ 15/60-0,09/2",1,0.75,0.09,8293.5]
["ЦНЛ 15/65-0,12/2",1.5,2,0.12,8536]
["ЦНЛ 15/70-0,18/2",2.2,4.2,0.18,8710.6]
["ЦНЛ 15/80-0,25/2",3,6.5,0.25,9021]
["ЦНЛ 20/70-0,18/2",3,4.5,0.18,10185]
["ЦНЛ 20/80-0,25/2",4.5,6,0.25,10185]
["ЦНЛ 20/85-0,37/2",7.5,7,0.37,10864]
["ЦНЛ 20/90-0,55/2",6,10,0.55,11252]
["ЦНЛ 25/70-0,18/2",3.5,3,0.18,13483]
["ЦНЛ 25/80-0,25/2",4,3.2,0.25,13774]
["ЦНЛ 25/85-0,37/2",6.3,3.5,0.37,14113.5]
["ЦНЛ 25/90-0,37/2",6.5,8,0.37,14162]
["ЦНЛ 25/100-0,55/2",10,10.5,0.55,14404.5]
["ЦНЛ 32/90-0,75/2",8,12,0.75,20593.1]
["ЦНЛ 32/100-1,1/2",12.5,16.5,1.1,20661]
["ЦНЛ 32/105-1,5/2",16,18,1.5,22213]
["ЦНЛ 32/110-2,2/2",16.5,20,2.2,22407]
["ЦНЛ 40/90-0,75/2",9,12.5,0.75,20855]
["ЦНЛ 40/100-1,1/2",14,13,1.1,21049]
["ЦНЛ 40/110-1,5/2",15,16,1.5,22407]
["ЦНЛ 40/115-1,5/2",17,18,1.5,22455.5]
["ЦНЛ 40/125-2,2/2",19,22,2.2,22882.3]
["ЦНЛ 50/100-0,75/2",15,11,0.75,23231.5]
["ЦНЛ 50/115-1,1/2",17,12,1.1,23668]
["ЦНЛ 50/125-1,5/2",21,18,1.5,24444]
["ЦНЛ 50/130-2,2/2",25,19,2.2,24638]
["ЦНЛ 50/140-3,0/2",28,21,3,25996]
["ЦНЛ 50/160-4,0/2",30,25,4,28227]
["ЦНЛ 50/180-5,5/2",32,28,5.5,28518]
["ЦНЛ 65/115-1,1/2",16,10,1.1,24347]
["ЦНЛ 65/125-1,5/2",18,16,1.5,25220]
["ЦНЛ 65/136-2,2/2",25,18,2.2,25414]
["ЦНЛ 65/140-3,0/2",30,20,3,26772]
["ЦНЛ 65/145-4,0/2",34,24,4,29391]
["ЦНЛ 65/150-5,5/2",35,26,5.5,29779]
["ЦНЛ 80/140-3,0/2",30,23,3,35114]
["ЦНЛ 80/150-4,0/2",33,26,4,35696]
["ЦНЛ 80/160-5,5/2",37,30,5.5,36375]
["ЦНЛ 100/190-7,5/2",46,45,7.5,47336]
["ЦНЛ 125/185-11,0/2",100,30,11,56745]
["Частота вращения 1500 об/мин"]
["ЦНЛ 25/80-0,12/4",2,0.9,0.12,13386]
["ЦНЛ 25/90-0,18/4",3,1,0.18,13677]
["ЦНЛ 25/100-0,25/4",4,2,0.25,14065]
["ЦНЛ 25/105-0,37/4",5,2.5,0.37,14404.5]
["ЦНЛ 32/90-0,55/4",4,3.5,0.55,20564]
["ЦНЛ 32/100-0,75/4",6.3,4,0.75,20661]
["ЦНЛ 32/110-1,1/4",6.3,4.5,1.1,22407]
["ЦНЛ 40/90-0,55/4",7,2.5,0.55,22116]
["ЦНЛ 40/100-0,75/4",9.8,2.8,0.75,21049]
["ЦНЛ 40/110-1,1/4",11,3,1.1,22504]
["ЦНЛ 40/115-1,1/4",12.5,4,1.1,22504]
["ЦНЛ 40/125-1,5/4",13.5,4.8,1.5,22892]
["ЦНЛ 50/115-0,55/4",12.6,4.5,0.55,23280]
["ЦНЛ 50/125-0,75/4",14,5,0.75,23668]
["ЦНЛ 50/140-3,0/2",15,6,3,23668]
["ЦНЛ 50/150-1,1/4",17,7,1.1,24347]
["ЦНЛ 50/160-1,1/4",18.5,7.5,1.1,24347]
["ЦНЛ 50/170-1,5/4",22.3,8.5,1.5,24638]
["ЦНЛ 50/180-2,2/4",24,11,2.2,23900.8]
["ЦНЛ 65/125-0,55/4",15,4,0.55,23668]
["ЦНЛ 65/140-0,75/4",20,4.8,0.75,24347]
["ЦНЛ 65/145-1,1/4",23,5,1.1,25220]
["ЦНЛ 65/150-1,5/4",25,6,1.5,25414]
["ЦНЛ 80/140-0,75/4",22,5.8,0.75,29391]
["ЦНЛ 80/150-1,1/4",25,6.5,1.1,29876]
["ЦНЛ 80/155-1,5/4",30,7.3,1.5,30264]
["ЦНЛ 80/160-2,2/4",32,10,2.2,35114]
["ЦНЛ 100/190-5,5/4",38,18,5.5,47433]
["ЦНЛ 125/215-5,5/4",80,20,5.5,53835]
["ХИМИЧЕСКИЕ (ТИПА Х,АХ,ХМ,АХП,ТХИ)"]
["Марка насоса","Материал проточной части и уплотнение"]
[null,"Д-С(СД),Л-С(СД)","К-с(сд),-55","Е-с(сд),-55","И-с(сд),-54"]
["Х50-32-125   3-4квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х50-32-250  15-30квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО50-32-250   15-30квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х65-50-125  4-5,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х65-50-160  7,5-11квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х80-50(65)-160  11-18,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х80-50-200  18,5-30квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО80-50-200  30квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х80-50-250  37-55квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО80-50-250  55квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО80-50-315  90квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х100-80-160  18,5-30квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО100-80-160  30квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х100-65-200  37-55квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО100-65-200  55квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х100-65-250  55-90квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО100-65-250  90квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х100-65-315 132-200квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х150-125-315  45-75квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["ХО150-125-315  75квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х150-125-400  75-110квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х200-150-315  75квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Х45/30  11квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Марка насоса","А-СД,-55","К-СД,-55","Е-СД,-55","И-СД,-54"]
["АХ40-25-1604-5,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХО40-25-160  5,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ50-32-160  5,5-7,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХО50-32-160 7,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ50-32-200 15-18,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХО50-32-200  18,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ65-50-160 7,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ65-40-200  15-22квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХО65-40-200  22квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ125-80-250  18,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХО125-80-200  18,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ100-65-315 15-22квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ100-65-400  30-37квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ125-100-400  55-75квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ150-125-315  55-75квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХ200-150-400  75квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП50-32-200-0,8 с дв.7,5квт","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП50-32-200-1,4","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП50-32-200-2,0","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП50-32-200-2,5","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП65-50-160-0,8","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП65-50-160-1,4","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП65-50-160-2,0","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХП65-50-160-2,5","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХПО50-32-200-0,8","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХПО50-32-200-1,4","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["АХПО50-32-200-2,0","звоните","звоните","звоните","звоните"]
["Бытовые (ТИПА МАЛЫШ,РУЧЕЕК)"]
["Марка насоса","Подача(л/час)","Напор,м",null,"Цена (руб),с НДС"]
["МАЛЫШ 10м с термозащитой",432,40,"220В",1115.5]
["МАЛЫШ 25м с термозащитой",432,40,"220В",1212.5]
["Ручеек",null,null,"220В","звоните"]
[]
[{"$nulls":4},"Оптовые цены"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}