{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["ООО Индустрия","ОАО ГСТЗ","Коробки Ех","ЭКОТОН","Белый Свет"],"not_rendered":{"images":74,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ООО Индустрия","index":0,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"merged":[[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"          ООО \"ИНДУСТРИЯ\""]
[null,null,"тел.\\факс (495) 229-36-61 Игнатов Алексей Васильевич"]
[null,null,"моб. +7(926) 216-4661; ICQ: 2542-8-6161",{"$nulls":3},"ignatov@rsp38m.ru"]
[null,null,"www.industriya-m.ru",null,"www.rsp38m.ru"]
["Типы изделий, их краткие характеристики, стоимость с 01.04.2010г"]
["Наименование\n","Тип\nисточника\nсвета","Мощность\nисточника\nсвета,Вт","Маркировка\nпо\nвзрывозащите","Высота\nмм","Диаметр\nДлина\nмм","Масса\nкг","Отпускная\nцена\nС НДС"]
["Светильники взрывозащищенные."]
["РСП38М-80","ДРЛ",80,"1ЕхdsIICT6",500,260,"14.0",{"v":5192,"d":"5192.00"}]
["РСП38М-125","ДРЛ",125,"1ExdsIICT5",500,260,"14.0",{"v":5192,"d":"5192.00"}]
["РСП38М-250","ДРЛ",250,"1ExdsIICT4",500,260,"15.0",{"v":5546,"d":"5546.00"}]
["РСП45-80","ДРЛ",80,"1ExdsIICT6",360,190,"7.0",{"v":3304,"d":"3304.00"}]
["РСП45-125","ДРЛ",125,"1ExdsIICT4",360,190,"7.0",{"v":3304,"d":"3304.00"}]
["НСП43М-150","ЛОН","150 и ниже","1ExdsIICT6",500,260,"13.0",{"v":4720,"d":"4720.00"}]
["НСП43М-200 ","ЛОН",200,"1ExdsIICT5",500,260,"13.0",{"v":4720,"d":"4720.00"}]
["НСП43М-200 красный.","ЛОН",200,"1ExdsIICT5",500,260,"13.0",{"v":6136,"d":"6136.00"}]
["НСП43М-300","ЛОН",300,"1ExdsIICT4",500,260,"13.0",{"v":4720,"d":"4720.00"}]
["НСП43М-01-75","ЛОН","75 и ниже","1ExdeIICT6",320,260,"9.0",{"v":4130,"d":"4130.00"}]
["НСП43М-01-150","ЛОН",150,"1ExdeIICT5",320,260,"9.0",{"v":4130,"d":"4130.00"}]
["НСП43М-01-200","ЛОН",200,"1ExdeIICT4",320,260,"9.0",{"v":4130,"d":"4130.00"}]
["Табло НСП43М-11-75  ","ЛОН","75 и ниже","1ExdeIICT6",270,260,"9.0",{"v":4248,"d":"4248.00"}]
["Светофор НСП43М-11-75 ","ЛОН","75 и ниже","1ExdeIICT6",270,260,"9.0",{"v":4248,"d":"4248.00"}]
["НСП43М-11-75","ЛОН","75 и ниже","1ExdeIICT6",320,260,"9.0",{"v":4130,"d":"4130.00"}]
["НСП43М-11-150","ЛОН",150,"1ExdeIICT5",320,260,"9.0",{"v":4130,"d":"4130.00"}]
["НСП43М-11-200","ЛОН",200,"1ExdeIICT4",320,260,"9.0",{"v":4130,"d":"4130.00"}]
["НСП43М-03-250/НСП43М-13-250","КГВ",250,"1ExdeIICT4",270,260,"9.0",{"v":4248,"d":"4248.00"}]
["НСП47-75","ЛОН","75 и ниже","1ExdsIICT6",360,190,"6.0",{"v":2950,"d":"2950.00"}]
["НСП47-100","ЛОН",100,"1ExdsIICT5",360,190,"6.0",{"v":2950,"d":"2950.00"}]
["НСП47-200","ЛОН",200,"1ExdsIICT4",360,190,"6.0",{"v":2950,"d":"2950.00"}]
["НСП47-01-75","ЛОН",75,"1ExdsIICT6",300,190,"5.5",{"v":2832,"d":"2832.00"}]
["НСП47-01-100","ЛОН",100,"1ExdsIICT5",300,190,"5.5",{"v":2832,"d":"2832.00"}]
["ЖСП47-70","ДНаТ Е27",70,"1ExdsIICT6",360,190,"7.0",{"v":3894,"d":"3894.00"}]
["ГСП47-70","ДРИ Е27",70,"1ExdsIICT6",360,190,"7.0",{"v":3894,"d":"3894.00"}]
["ЖСП60-100/ЖСП60-150","ДНаТ Е40","100/150","1ExdsllCT4x",500,260,"15.0",{"v":5782,"d":"5782.00"}]
["ГСП60-100/ГСП60-150","ДРИ Е27","100/150","1ExdsllCT4x",500,260,"15.0",{"v":5782,"d":"5782.00"}]
["ЗО-МВ","ЛОН",100,"1ЕхdesIICT4",360,190,"7.0",{"v":4071,"d":"4071.00"}]
["НСП57(ВЗГ-200)","ЛОН",200,"1ЕхdIIВТ4-Т6",400,210,"6.0",{"v":1416,"d":"1416.00"}]
["НСП57-01-100(ВЗГ-01-200)","ЛОН",100,"1ЕхdIIВТ6",330,210,"5.0",{"v":1357,"d":"1357.00"}]
["ФСП03-2х9","КЛ9\\ТБЦ","2х9","1ЕхdsIIСТ6",360,190,"7.0",{"v":3540,"d":"3540.00"}]
["ФСП03-4х9","КЛ9\\ТБЦ","4х9","1ЕхdsIIСТ6",360,190,"7.0",{"v":3894,"d":"3894.00"}]
["Прожектор ПЗС-ВМ-250","КГВ","250 и ниже","1ExdeIICT4",360,260,"9.0",{"v":5546,"d":"5546.00"}]
["Прожектор ПКС-ВМ-250","КГВ","250 и ниже","1ExdeIICT4",360,260,"9.0",{"v":5546,"d":"5546.00"}]
["Светильники взрывозащищенные для аварийного освещения."]
["ФСП03-АО-01","КЛ\\PL-T26",26,"1ExdsllCT6",400,190,"8.0",{"v":10561,"d":"10561.00"}]
["ФСП03-АО-02","КЛ\\PL-T26",26,"1ExdsllCT6",350,260,"9.0",{"v":11682,"d":"11682.00"}]
["ФСП03-АО-03 табло","КЛ\\PL-T26",26,"1ExdsllCT6",350,260,"9.0",{"v":11918,"d":"11918.00"}]
["Коробки разветвительные взрывозащищенные."]
["КР-В-100",null,null,"1ExdIICT6",95,100,"1.0",{"v":389.4,"d":"389.40"}]
["КР-В-100 Д кол.винтовая",null,null,"1ExdIICT6",95,100,1.3,{"v":448.4,"d":"448.40"}]
["КР-В-100 Е кол.винтовая ",null,null,"2ExeIIT6",95,100,1.5,{"v":448.4,"d":"448.40"}]
["КР-В-100 с ВАГО 5-4",null,null,"1ExdIICT6",95,100,"1.0",{"v":649,"d":"649.00"}]
["КР-В-100 Д с ВАГО 5-4",null,null,"1ExdIICT6",95,100,1.3,{"v":649,"d":"649.00"}]
["КР-В-100 Е с ВАГО 5-4",null,null,"2ExeIIT6",95,100,1.5,{"v":649,"d":"649.00"}]
["Дополнительная комплектация к взрывозащищенным светильникам и коробкам."]
["Кабельный ввод Д",{"$nulls":3},65,36,"0.07",{"v":82.6,"d":"82.60"}]
["Кабельный ввод Е*",{"$nulls":3},55,36,"0.065",79.06]
["Пробка.",{"$nulls":3},24,36,"0.025",28.32]
["Решетка для ПКС-ВМ\\ПЗС-ВМ\\НСП43М-01",{"$nulls":3},62,240,"0.4",{"v":141.6,"d":"141.60"}]
["Решетка для РСП38М\\НСП43М\\ЖСП60",{"$nulls":3},200,240,"0.7",{"v":542.8,"d":"542.80"}]
["Решетка для РСП45\\НСП47\\ЖСП47\\НСП57",{"$nulls":3},190,240,"0.6",{"v":354,"d":"354.00"}]
["Решетка для НСП47-01\\НСП57-01",{"$nulls":3},100,240,0.6,{"v":295,"d":"295.00"}]
["Отражатель РСП38М\\НСП43М\\ЖСП60",{"$nulls":3},80,340,"0.4",{"v":318.6,"d":"318.60"}]
["Отражатель для РСП45\\НСП47\\ЖСП47\\НСП47-01",{"$nulls":3},60,330,"0.3",{"v":295,"d":"295.00"}]
["Поворотный подвес РСП38М\\НСП43М\\ПКС\\ПЗС\\ЖСП60",{"$nulls":3},250,250,"0.8",{"v":141.6,"d":"141.60"}]
["Поворотный подвес РСП45\\НСП47\\ЖСП47",{"$nulls":3},210,212,"0.5",{"v":94.4,"d":"94.40"}]
["Комбинированный подвес",{"$nulls":3},95,55,"0.15",{"v":100.3,"d":"100.30"}]
["Серьга",{"$nulls":3},3,55,"0.06",16.52]
["Прочие светильники общепромышленного и бытового назначения."]
["Блик ","ЛОН",100,null,100,200,"1.5",{"v":354,"d":"354.00"}]
["Сауна","ЛОН",60,null,100,200,"1.5",{"v":436.6,"d":"436.60"}]
["Сауна транзит","ЛОН",60,null,100,200,"1.5",{"v":495.6,"d":"495.60"}]
["* для транзитного монтажа светильников"]

{"sheet":"ОАО ГСТЗ","index":1,"n_rows":319,"n_cols":8,"rows_kept":319,"merged":[[1,2,1,7],[2,2,2,7],[3,2,3,3],[3,4,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,5,8,5],[9,0,9,7],[14,0,14,7],[15,2,38,2],[16,1,17,1],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[19,1,20,1],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[22,1,23,1],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[25,1,26,1],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[28,1,29,1],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[31,1,32,1],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[34,1,35,1],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[37,1,38,1],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[39,0,39,7],[40,2,51,2],[52,0,52,7],[53,2,60,2],[61,0,61,7],[69,0,69,7],[88,0,88,7],[122,0,122,7],[128,0,128,7],[131,0,131,7],[139,0,139,7],[150,0,150,7],[153,0,153,7],[156,0,156,7],[157,0,157,7],[169,0,169,7],[170,0,170,7],[177,0,177,7],[184,0,184,7],[191,0,191,7],[198,0,198,7],[199,0,199,7],[203,0,203,7],[207,0,207,7],[211,0,211,7],[215,0,215,7],[226,0,226,7],[243,0,243,7],[244,0,244,7],[249,0,249,7],[259,0,259,7],[276,0,276,7],[285,0,285,6],[287,0,287,7],[288,0,291,0],[288,1,291,1],[288,4,291,4],[288,5,291,5],[288,6,291,6],[288,7,291,7],[292,0,292,7],[295,0,295,7],[298,0,298,7],[304,0,304,7],[305,0,305,5],[306,0,306,5],[307,0,307,5],[308,0,308,7],[309,0,309,5],[310,0,310,5],[311,0,311,5],[312,0,312,7],[313,0,313,5],[314,0,314,5],[315,0,315,5],[316,0,316,5],[317,0,317,5],[318,0,318,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"          ООО  \"ИНДУСТРИЯ\""]
[null,null,"125315,г.Москва, ул.Усмиевича д.19, ком.правлени"]
[null,null,"тел.\\факс (495)  229-36-61 тел.сот. 8 (926) 216-4661"]
["ICQ: 2542-8-6161",null,"www.industriya-m.ru",null,"ignatov@rsp38m.ru"]
[" продукция ОАО \"ГАГАРИHСКИЙ СВЕТОТЕХHИЧЕСКИЙ ЗАВОД\""]
["БАЗОВЫЙ"]
["Типы изделий, их краткие характеристики, стоимость с 15-05-2010г. "]
["Наименование","IP","Источник света","Мощность источника света, Вт","Масса","КСС","Цена","Цена"]
[{"$nulls":4},"кг",null,"без НДС","с НДС"]
["Светильники взрывозащищенные маркировка по взрывозащите 1ExdIIСТ4"]
["НСП44-200 б/р; б/о (ВЗГ/В4А-200МС)","IP54","Лампа накал. Г-220-230-200",200,6.5,"Д",{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":2537,"d":"2537.00"}]
["НСП44-200 с/р; б/о (ВЗГ/В4А-200МС)","IP54","Г-220-230-200",200,6.8,"Д",{"v":1635,"d":"1635.00"},{"v":2696.3,"d":"2696.30"}]
["НСП44-200 б/р; с/о (ВЗГ/В4А-200МС)","IP54","Г-220-230-200",200,7,"Д",{"v":1760,"d":"1760.00"},{"v":2843.8,"d":"2843.80"}]
["НСП44-200 с/р; с/о (ВЗГ/В4А-200МС)","IP54","Г-220-230-200",200,7.3,"Д",{"v":1895,"d":"1895.00"},{"v":3003.1,"d":"3003.10"}]
["Светильники серии ЛСП66 Ех маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВТ6 Х и 1ExdsIIСТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-2х80 1ExdsIIВТ6 Х","IP65","Люминесцентная лампа","80Вт",11,"М",{"v":5600,"d":"5600.00"},{"v":6608,"d":"6608.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х80 Э ***","IP65",null,"80Вт",8.5,"М",{"v":5900,"d":"5900.00"},{"v":6962,"d":"6962.00"}]
["1ExdsIIВТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-2х58 1ExdsIIВТ6 Х","IP65",null,"58-65 Вт",11,"М",{"v":5300,"d":"5300.00"},{"v":6254,"d":"6254.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х58 Э ***","IP65",null,"58-65 Вт ",8.5,"М",{"v":5600,"d":"5600.00"},{"v":6608,"d":"6608.00"}]
["1ExdsIIВТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-2х36 1ExdsIIСТ6 Х","IP65",null,"36-40 Вт",9.5,"М",{"v":5000,"d":"5000.00"},{"v":5900,"d":"5900.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х36 Э ***","IP65",null,"36-40 Вт",7.5,"М",{"v":5300,"d":"5300.00"},{"v":6254,"d":"6254.00"}]
["1ExdsIIСТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-2х18 1ExdsIIСТ6 Х","IP65",null,"18-20 Вт",7,"М",{"v":4700,"d":"4700.00"},{"v":5546,"d":"5546.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х18 Э ***","IP65",null,"18-20 Вт",6.5,"М",{"v":5000,"d":"5000.00"},{"v":5900,"d":"5900.00"}]
["1ExdsIIСТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-1х80 1ExdsIIВТ6 Х","IP65",null,"80Вт",null,null,{"v":5300,"d":"5300.00"},{"v":6254,"d":"6254.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х80 Э ***","IP65",null,"80Вт",null,null,{"v":5600,"d":"5600.00"},{"v":6608,"d":"6608.00"}]
["1ExdsIIВТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-1х58 1ExdsIIВТ6 Х","IP65",null,"58-65 Вт",null,null,{"v":5000,"d":"5000.00"},{"v":5900,"d":"5900.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х58 Э ***","IP65",null,"58-65 Вт ",null,null,{"v":5300,"d":"5300.00"},{"v":6254,"d":"6254.00"}]
["1ExdsIIВТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-1х36 1ExdsIIСТ6 Х","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":4750,"d":"4750.00"},{"v":5605,"d":"5605.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х36 Э ***","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":5050,"d":"5050.00"},{"v":5959,"d":"5959.00"}]
["1ExdsIIСТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-1х18 1ExdsIIСТ6 Х","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":4500,"d":"4500.00"},{"v":5310,"d":"5310.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х18 Э ***","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":4800,"d":"4800.00"},{"v":5664,"d":"5664.00"}]
["1ExdsIIСТ6 Х"]
["Светильники серии ЛСП66 Ех с автономным питанием двух ламповый на 3 и 1 час маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВТ6 Х и 1ExdsIIСТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-2х18-АО-1","IP65","Люминесцентная лампа","18-20 Вт",null,null,{"v":10400,"d":"10400.00"},{"v":12272,"d":"12272.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-1","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":10700,"d":"10700.00"},{"v":12626,"d":"12626.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х18-АО-3","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":11300,"d":"11300.00"},{"v":13334,"d":"13334.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-3","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":11600,"d":"11600.00"},{"v":13688,"d":"13688.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х36-АО-1","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":11200,"d":"11200.00"},{"v":13216,"d":"13216.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х36Э-АО-1","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х36-АО-3","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":12100,"d":"12100.00"},{"v":14278,"d":"14278.00"}]
["ЛСП66 Ех-2х36Э-АО-3","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":12400,"d":"12400.00"},{"v":14632,"d":"14632.00"}]
["Табло ЛСП66 Ех-2х18-АО-1","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":11200,"d":"11200.00"},{"v":13216,"d":"13216.00"}]
["Табло ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-1- табло","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["Табло ЛСП66 Ех-2х18-АО-3","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":12100,"d":"12100.00"},{"v":14278,"d":"14278.00"}]
["Табло ЛСП66 Ех-2х18Э-АО-3","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":12400,"d":"12400.00"},{"v":14632,"d":"14632.00"}]
["Светильники серии ЛСП66 Ех с автономным питанием одна ламповый на 3 и 1 час маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВТ6 Х и 1ExdsIIСТ6 Х"]
["ЛСП66 Ех-1х18-АО-1","IP65","Люминесцент-ная лампа","18-20 Вт",null,null,{"v":10200,"d":"10200.00"},{"v":12036,"d":"12036.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х18Э-АО-1","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":10500,"d":"10500.00"},{"v":12390,"d":"12390.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х18-АО-3","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":11100,"d":"11100.00"},{"v":13098,"d":"13098.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х18Э-АО-3","IP65",null,"18-20 Вт",null,null,{"v":11400,"d":"11400.00"},{"v":13452,"d":"13452.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х36-АО-1","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":10950,"d":"10950.00"},{"v":12921,"d":"12921.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х36Э-АО-1","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":11250,"d":"11250.00"},{"v":13275,"d":"13275.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х36-АО-3","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":11850,"d":"11850.00"},{"v":13983,"d":"13983.00"}]
["ЛСП66 Ех-1х36Э-АО-3","IP65",null,"36-40 Вт",null,null,{"v":12150,"d":"12150.00"},{"v":14337,"d":"14337.00"}]
["Светильники серии ВИДАР маркировка по взрывозащите 1ExdsIICT4 /1ExdsIICT5"]
["ВИДАР Ж-400 1ExdsIICT4","IP65","ДНаТ",400,"не >30","М",{"v":17500,"d":"17500.00"},{"v":20650,"d":"20650.00"}]
["ВИДАР Г-400 1ExdsIICT4","IP65","ДРИ",400,"- « -","М",{"v":17500,"d":"17500.00"},{"v":20650,"d":"20650.00"}]
["ВИДАР Р-400 1ExdsIICT4","IP65","ДРЛ",400,"- « -","М",{"v":17500,"d":"17500.00"},{"v":20650,"d":"20650.00"}]
["ВИДАР Ж-250 1ExdsIICT5","IP65","ДНаТ",250,"- « -","М",{"v":17500,"d":"17500.00"},{"v":20650,"d":"20650.00"}]
["ВИДАР Г-250 1ExdsIICT5","IP65","ДРИ",250,"- « -","М",{"v":17500,"d":"17500.00"},{"v":20650,"d":"20650.00"}]
["ВИДАР Р-250 1ExdsIICT5","IP65","ДРЛ",250,"- « -","М",{"v":17500,"d":"17500.00"},{"v":20650,"d":"20650.00"}]
["ВИДАР Н-500 1ExdsIICT4","IP65","ЛОН",500,"- « -","М",{"v":15500,"d":"15500.00"},{"v":18290,"d":"18290.00"}]
["Светильники серии КВАДРО маркировка по взрывозащите 1ExdsIIВT4 /1ExdsIIВT5"]
["КВАДРО Р- 50 ","IP65","ДРЛ",50,"не >15"," ",{"v":8200,"d":"8200.00"},{"v":9676,"d":"9676.00"}]
["КВАДРО Р- 80","IP65","ДРЛ",80,"не >15"," ",{"v":8200,"d":"8200.00"},{"v":9676,"d":"9676.00"}]
["КВАДРО Г- 70","IP65","ДРИ",70,"не >15"," ",{"v":9000,"d":"9000.00"},{"v":10620,"d":"10620.00"}]
["КВАДРО Ж- 70","IP65","ЛОН",70,"не >15"," ",{"v":9000,"d":"9000.00"},{"v":10620,"d":"10620.00"}]
["КВАДРО Н - 100 ","IP65","ДРИ",100,"не >15"," ",{"v":7200,"d":"7200.00"},{"v":8496,"d":"8496.00"}]
["КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э","IP65","КЛЛ","1х9","не >15"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э","IP65","КЛЛ","1х13","не >15"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э","IP65","КЛЛ","1х18","не >15"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (2G10) Э","IP65","КЛЛ","1х18","не >15"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х24 (2G10) Э","IP65","КЛЛ","1х24","не >15"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э","IP65","КЛЛ","1х26","не >15"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х32(GX24g-3) Э","IP65","КЛЛ","1х32","не >15"," ",{"v":8800,"d":"8800.00"},{"v":10384,"d":"10384.00"}]
["КВАДРО Ф-1х42(GX24g-4) Э","IP65","КЛЛ","1х42","не >15"," ",{"v":8800,"d":"8800.00"},{"v":10384,"d":"10384.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (G23) ","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":9100,"d":"9100.00"},{"v":10738,"d":"10738.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (G23) Э","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-2х13 (GХ24q -1) Э","IP65","КЛЛ","2х13","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-2х18 (GХ24q -2) Э","IP65","КЛЛ","2х18","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-2х26(GX24g-3) Э","IP65","КЛЛ","2х26","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["Аварийные светильинки и табло серии  КВАДРО  1ExdsIIВT4 /1ExdsIIВT5"]
["КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 1","IP65","КЛЛ","1х9","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 3","IP65","КЛЛ","1х9","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-1","IP65","КЛЛ","1х13","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-3","IP65","КЛЛ","1х13","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-1","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-3","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-1","IP65","КЛЛ","1х26","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-3","IP65","КЛЛ","1х26","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (G23) Э АО-1","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":12500,"d":"12500.00"},{"v":14750,"d":"14750.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (2G7) Э АО-1","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":12500,"d":"12500.00"},{"v":14750,"d":"14750.00"}]
["КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х9","- « -"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х13","- « -"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (2G10) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х24 (2G10) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х26","- « -"," ",{"v":8500,"d":"8500.00"},{"v":10030,"d":"10030.00"}]
["КВАДРО Ф-1х32(GX24g-3) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х32","- « -"," ",{"v":8800,"d":"8800.00"},{"v":10384,"d":"10384.00"}]
["КВАДРО Ф-1х42(GX24g-4) Э Табло","IP65","КЛЛ","1х42","- « -"," ",{"v":8800,"d":"8800.00"},{"v":10384,"d":"10384.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (G23)  Табло","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":9100,"d":"9100.00"},{"v":10738,"d":"10738.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (G23) Э Табло","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-2х13 (GХ24q -1) Э Табло","IP65","КЛЛ","2х13","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-2х18 (GХ24q -2) Э Табло","IP65","КЛЛ","2х18","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-2х26(GX24g-3) Э Табло","IP65","КЛЛ","2х26","- « -"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":11210,"d":"11210.00"}]
["КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 1 Табло","IP65","КЛЛ","1х9","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х9 (2G7) Э АО - 3 Табло","IP65","КЛЛ","1х9","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-1 Табло","IP65","КЛЛ","1х13","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х13 (GХ24q -1) Э АО-3 Табло","IP65","КЛЛ","1х13","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-1 Табло","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х18 (GХ24q -2) Э АО-3 Табло","IP65","КЛЛ","1х18","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-1 Табло","IP65","КЛЛ","1х26","- « -"," ",{"v":11500,"d":"11500.00"},{"v":13570,"d":"13570.00"}]
["КВАДРО Ф-1х26(GX24g-3) Э АО-3 Табло","IP65","КЛЛ","1х26","- « -"," ",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":14160,"d":"14160.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (G23) Э АО-1 Табло","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":12500,"d":"12500.00"},{"v":14750,"d":"14750.00"}]
["КВАДРО Ф-2х9 (2G7) Э АО-1 Табло","IP65","КЛЛ","2х9","- « -"," ",{"v":12500,"d":"12500.00"},{"v":14750,"d":"14750.00"}]
["Светильники серии КВАДРО   (Светодиодные) 1ExdsIIВT4 /1ExdsIIВT5"]
[" КВАДРО Д 12х4 К3 90 ДС (VS)                  ","IP65","48вт",null,"- « -"," ",{"v":21000,"d":"21000.00"},{"v":24780,"d":"24780.00"}]
[" КВАДРО Д 3х6 О 110 ТБ (CR)                  ","IP65","18вт",null,"- « -"," ",{"v":15100,"d":"15100.00"},{"v":17818,"d":"17818.00"}]
[" КВАДРО Д 4х6 О 110 ТБ (CR)                  ","IP65","24вт",null,"- « -"," ",{"v":16700,"d":"16700.00"},{"v":19706,"d":"19706.00"}]
[" КВАДРО Д 24х1,2 Л6 120 ДС (OS)                  ","IP65","28,8вт",null,"- « -"," ",{"v":24600,"d":"24600.00"},{"v":29028,"d":"29028.00"}]
[" КВАДРО Д 30х1,2 Л6 120 ДС (OS)","IP65","36вт",null,"- « -"," ",{"v":28900,"d":"28900.00"},{"v":34102,"d":"34102.00"}]
["Комплектующие к Квадро"]
["Решетка КВАДРО"," ",null,null,"- « -"," ",{"v":150,"d":"150.00"},{"v":177,"d":"177.00"}]
["Поворотный подвес КВАДРО"," "," ",null,"- « -"," ",{"v":680,"d":"680.00"},{"v":802.4,"d":"802.40"}]
["Светильники серии ВИОЛАН    1ExdsIIСT4 /1ExdsIIСT5"]
["ВИОЛАН Ж-70 (RX7s) КМ","IP65","ДНаТ, ДРИ",70,"- « -"," ",{"v":6800,"d":"6800.00"},{"v":10384,"d":"10384.00"}]
["ВИОЛАН Ж -70(RX7s) Э КМ  ","IP65","ДНаТ, ДРИ",70,"эпра"," ",{"v":9500,"d":"9500.00"},{"v":10384,"d":"10384.00"}]
["ВИОЛАН Ж-70 (RX7s) М КР","IP65","ДНаТ, ДРИ",70,"- « -"," ",{"v":18400,"d":"18400.00"},{"v":21712,"d":"21712.00"}]
["ВИОЛАН Ж-70 (Е27) КМ","IP65","ДНаТ, ДРИ",70,"- « -"," ",{"v":6800,"d":"6800.00"},{"v":8024,"d":"8024.00"}]
["ВИОЛАН Ж-100 (Е40) КС","IP65","ДНаТ, ДРИ",100,"- « -"," ",{"v":7400,"d":"7400.00"},{"v":8732,"d":"8732.00"}]
["ВИОЛАН Ж-100 (Е40) Э КС","IP65","ДНаТ, ДРИ",100,"- « -"," ",{"v":10100,"d":"10100.00"},{"v":11918,"d":"11918.00"}]
["ВИОЛАН Ж-150 (RX7s) Э КС","IP65","ДНаТ, ДРИ",150,"- « -"," ",{"v":10100,"d":"10100.00"},{"v":11918,"d":"11918.00"}]
["Комплектующие к ВИОЛАН"]
["Отражатель  ВИОЛАН КМ",{"$nulls":4}," ",{"v":580,"d":"580.00"},{"v":684.4,"d":"684.40"}]
["Отражатель ВИОЛАН КС",{"$nulls":4}," ",{"v":640,"d":"640.00"},{"v":755.1999999999999,"d":"755.20"}]
["Отражатель ВИОЛАН КР",{"$nulls":4}," ",{"v":700,"d":"700.00"},{"v":826,"d":"826.00"}]
["Монтажный комплект КР-600",{"$nulls":4}," ",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["Монтажный комплект КС-600",{"$nulls":4}," ",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["Узел крепления на трубу  50  ",{"$nulls":4}," ",{"v":240,"d":"240.00"},{"v":283.2,"d":"283.20"}]
["Узел крепления на трубу  30  ",{"$nulls":4}," ",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":236,"d":"236.00"}]
["Решетка ВИОЛАН КМ",{"$nulls":4}," ",{"v":1050,"d":"1050.00"},{"v":1239,"d":"1239.00"}]
["Решетка ВИОЛАН КС",{"$nulls":4}," ",{"v":1150,"d":"1150.00"},{"v":1357,"d":"1357.00"}]
["Решетка ВИОЛАН КР",{"$nulls":4}," ",{"v":1300,"d":"1300.00"},{"v":1534,"d":"1534.00"}]
["Светильники серии ЭМЛАЙТ спот   (Светодиодные) 1ExdsIICT6"]
["Эмлайт спот Д 3х6 О ТБ (CR) КР","IP65",{"$nulls":3}," ",{"v":13600,"d":"13600.00"},{"v":16048,"d":"16048.00"}]
["Эмлайт спот Д 4х6 О ТБ (CR) КР","IP65",{"$nulls":3}," ",{"v":15100,"d":"15100.00"},{"v":17818,"d":"17818.00"}]
["Дополнительная комплектация к светильникам ЭМЛАЙТ"]
["Подвес комбинированный Эмлайт",{"$nulls":4}," ",{"v":170,"d":"170.00"},{"v":200.6,"d":"200.60"}]
["Поворотный подвес Эмлайт",{"$nulls":4}," ",{"v":290,"d":"290.00"},{"v":342.2,"d":"342.20"}]
["Светильники общепромышленные"]
["Пылевлагонепроницаемые светильники   серии «НИКО»"]
["НИКО-Р-11-50","IP65","ДРЛ",50,3.5,"М",{"v":1400,"d":"1400.00"},{"v":1652,"d":"1652.00"}]
["НИКО-Р-10-50","IP65","ДРЛ",50,3.5,"М",{"v":1450,"d":"1450.00"},{"v":1711,"d":"1711.00"}]
["НИКО-Р-10-125","IP65","ДРЛ",125,3.5,"М",{"v":1450,"d":"1450.00"},{"v":1711,"d":"1711.00"}]
["НИКО-Р-10-125-К**","IP65","ДРЛ",125,3.5,"М",{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":1770,"d":"1770.00"}]
["НИКО-Р-10-80","IP65","ДРЛ",80,3.5,"М",{"v":1450,"d":"1450.00"},{"v":1711,"d":"1711.00"}]
["НИКО-Н-10-200","IP65","ЛОН",200,3,"М",{"v":980,"d":"980.00"},{"v":1156.4,"d":"1156.40"}]
["НИКО-Н-11-100","IP65","ЛОН",100,3,"М",{"v":930,"d":"930.00"},{"v":1097.4,"d":"1097.40"}]
["НИКО-Ж-10-70","IP65","ДНаТ",70,3.5,"М",{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":2006,"d":"2006.00"}]
["НИКО-Г-10-100","IP65","ДРИ",100,3.5,"М",{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":2006,"d":"2006.00"}]
["НИКО-Ф-11-9","IP65","КЛЛ","2х9",3,"М",{"v":1250,"d":"1250.00"},{"v":1475,"d":"1475.00"}]
["НИКО-Ф-12-9","IP65","КЛЛ","2х9",3,"М",{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":1416,"d":"1416.00"}]
["Светильники  серии 56 – РСП, ЖСП, ГСП с алюминиевым отражателем"]
["модель 00"]
["РСП56-00-250*","IP42","ДРЛ",250,7.8,"К",{"v":1750,"d":"1750.00"},{"v":2065,"d":"2065.00"}]
["РСП56-00-400*","IP42","ДРЛ",400,10,"Г",{"v":2010,"d":"2010.00"},{"v":2371.8,"d":"2371.80"}]
["ЖСП56-00-250*","IP42","ДНаТ",250,9.3,"К",{"v":2010,"d":"2010.00"},{"v":2371.8,"d":"2371.80"}]
["ЖСП56-00-400*","IP42","ДНаТ",400,10,"Г",{"v":2550,"d":"2550.00"},{"v":3009,"d":"3009.00"}]
["ГСП56-00-250*","IP42","ДРИ",250,7.9,"К",{"v":2120,"d":"2120.00"},{"v":2501.6,"d":"2501.60"}]
["ГСП56-00-400*","IP42","ДРИ",400,10,"Г",{"v":2550,"d":"2550.00"},{"v":3009,"d":"3009.00"}]
["модель 01"]
["РСП56-01-250","IP65","ДРЛ",250,7.8,"К",{"v":1885,"d":"1885.00"},{"v":2224.3,"d":"2224.30"}]
["РСП56-01-400","IP65","ДРЛ",400,10,"Г",{"v":2175,"d":"2175.00"},{"v":2566.5,"d":"2566.50"}]
["ЖСП56-01-250","IP65","ДНаТ",250,9.3,"К",{"v":2175,"d":"2175.00"},{"v":2566.5,"d":"2566.50"}]
["ЖСП56-01-400","IP65","ДНаТ",400,11,"Г",{"v":2750,"d":"2750.00"},{"v":3245,"d":"3245.00"}]
["ГСП56-01-250","IP65","ДРИ",250,7.9,"К",{"v":2290,"d":"2290.00"},{"v":2702.2,"d":"2702.20"}]
["ГСП56-01-400","IP65","ДРИ",400,10,"Г",{"v":2750,"d":"2750.00"},{"v":3245,"d":"3245.00"}]
["модель 02"]
["РСП56-02-250*","IP42","ДРЛ",250,5.3,"Д",{"v":1835,"d":"1835.00"},{"v":2165.3,"d":"2165.30"}]
["РСП56-02-400*","IP42","ДРЛ",400,6.5,"Ш",{"v":2110,"d":"2110.00"},{"v":2489.8,"d":"2489.80"}]
["ЖСП56-02-250*","IP42","ДНаТ",250,5.8,"Д",{"v":2110,"d":"2110.00"},{"v":2489.8,"d":"2489.80"}]
["ЖСП56-02-400*","IP42","ДНаТ",400,7.5,"Ш",{"v":2670,"d":"2670.00"},{"v":3150.6,"d":"3150.60"}]
["ГСП56-02-250*","IP42","ДРИ",250,5.4,"Д",{"v":2225,"d":"2225.00"},{"v":2625.5,"d":"2625.50"}]
["ГСП56-02-400*","IP42","ДРИ",400,6.6,"Ш",{"v":2670,"d":"2670.00"},{"v":3150.6,"d":"3150.60"}]
["модель 03"]
["РСП56-03-250","IP65","ДРЛ",250,7.8,"Д",{"v":1980,"d":"1980.00"},{"v":2336.4,"d":"2336.40"}]
["РСП56-03-400","IP65","ДРЛ",400,10,"Ш",{"v":2285,"d":"2285.00"},{"v":2696.3,"d":"2696.30"}]
["ЖСП56-03-250","IP65","ДНаТ",250,9.3,"Д",{"v":2285,"d":"2285.00"},{"v":2696.3,"d":"2696.30"}]
["ЖСП56-03-400","IP65","ДНаТ",400,11,"Ш",{"v":2880,"d":"2880.00"},{"v":3398.4,"d":"3398.40"}]
["ГСП56-03-250","IP65","ДРИ",250,7.9,"Д",{"v":2400,"d":"2400.00"},{"v":2832,"d":"2832.00"}]
["ГСП56-03-400","IP65","ДРИ",400,10,"Ш",{"v":2880,"d":"2880.00"},{"v":3398.4,"d":"3398.40"}]
["Светильники  общетехнические серии 65 – РСП, ЖСП, ГСП с акриловым отражателем"]
["модель 00"]
["РСП65-00-250*","IP21","ДРЛ",250,6,"Л",{"v":2225,"d":"2225.00"},{"v":2625.5,"d":"2625.50"}]
["ЖСП65-00-250*","IP21","ДНаТ",250,6.5,"Л",{"v":2540,"d":"2540.00"},{"v":2997.2,"d":"2997.20"}]
["ГСП65-00-250*","IP21","ДРИ",250,6,"Л",{"v":2540,"d":"2540.00"},{"v":2997.2,"d":"2997.20"}]
["модель 01"]
["РСП65-01-250","IP44","ДРЛ",250,6.5,"Л",{"v":2650,"d":"2650.00"},{"v":3127,"d":"3127.00"}]
["ЖСП65-01-250","IP44","ДНаТ",250,7.2,"Л",{"v":2965,"d":"2965.00"},{"v":3498.7,"d":"3498.70"}]
["ГСП65-01-250","IP44","ДРИ",250,6.6,"Л",{"v":2965,"d":"2965.00"},{"v":3498.7,"d":"3498.70"}]
["модель 02"]
["РСП65-02-400","IP21","ДРЛ",400,8.5,"Л",{"v":2800,"d":"2800.00"},{"v":3304,"d":"3304.00"}]
["ГСП65-02-400","IP21","ДРИ",400,8.5,"Л"]
["ЖСП65-02-400","IP21","ДНаТ",400,9.2,"Л"]
["модель 03"]
["РСП65-03-400","IP44","ДРЛ",400,9.7,"Л",{"v":3200,"d":"3200.00"},{"v":3776,"d":"3776.00"}]
["ЖСП65-03-400","IP44","ДНаТ",400,10.5,"Л",{"v":3545,"d":"3545.00"},{"v":4183.1,"d":"4183.10"}]
["ГСП65-03-400","IP44","ДРИ",400,9.8,"Л",{"v":3545,"d":"3545.00"},{"v":4183.1,"d":"4183.10"}]
["Светильники серии  РСП 18"]
["РСП18-700-004 без ПРА","IP20","ДРЛ",700,1.9,"Д",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["РСП18-700-104 без ПРА","IP20","ДРЛ",700,1.9,"Д",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["РСП18-700-004 без ПРА","IP21","ДРЛ",700,1.9,"Д",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["РСП18-400-104 без ПРА","IP20","ДРЛ",400,1.3,"Д",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["РСП18-250-004 без ПРА","IP21","ДРЛ",250,1.3,null,{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["РСП18-250-104 без ПРА","IP20","ДРЛ",250,1.3,"Д",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["РСП18-250-105 без ПРА","IP20","ДРЛ",250,1.3,"Г",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["РСП18-400-105 без ПРА","IP20","ДРЛ",400,1.3,"Г",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["РСП18-700-105 без ПРА","IP20","ДРЛ",700,1.9,"Г",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["РСП18-1000-104 без ПРА","IP20","ДРЛ",700,1.9,"Д",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["Светильники серии  ГСП 18"]
["ГСП18-400-107 без ПРА","IP20","ДРИ",700,1.5,"Д",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["ГСП18-400-007 без ПРА","IP21","ДРИ",400,1.5,"Д",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["ГСП18-250-007 без ПРА","IP20","ДРИ",250,1.5,"Д",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["ГСП18-250-107 без ПРА","IP20","ДРИ",250,1.5,"Д",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["ГСП18-250-108 без ПРА","IP20","ДРИ",250,1.5,"Г",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["ГСП18-250-109 без ПРА","IP20","ДРИ",250,1.5,"К",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["ГСП18-400-108 без ПРА","IP20","ДРИ",400,1.5,"Г",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["ГСП18-700-007 без ПРА","IP20","ДРИ",700,2.1,"Д",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["ГСП18-700-107 без ПРА","IP20","ДРИ",700,2.1,"Д",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["ГСП18-700-108 без ПРА","IP20","ДРИ",700,2.1,"Г",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":1062,"d":"1062.00"}]
["ГСП18-250-110 без ПРА","IP20","ДРИ",250,1.5,"Д",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["ГСП18-250-111 без ПРА","IP20","ДРИ",250,1.5,"Г",{"v":550,"d":"550.00"},{"v":649,"d":"649.00"}]
["ГСП18-400-110 без ПРА","IP20","ДРИ",700,1.5,"Д",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["ГСП18-400-111 без ПРА","IP20","ДРИ",400,1.5,"Г",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":708,"d":"708.00"}]
["ГСП18-700-110 без ПРА","IP20","ДРИ",700,2.1,"Д"]
["ГСП18-700-111 без ПРА","IP20","ДРИ",700,2.1,"Г"]
["Светосигнальные общетехнические светильники"]
["Прибор светосигнальный ЗОМ"]
["ЗОМ красный без реш,","IP53","Лампа накал, БК220-230-100-1",100,3,null,{"v":1450,"d":"1450.00"},{"v":1711,"d":"1711.00"}]
["ЗОМ красный с реш,","IP53","- « -",100,4,null,{"v":1790,"d":"1790.00"},{"v":2112.2,"d":"2112.20"}]
["ЗОМ бесцвет, без/реш,","IP53","- « -",100,3,null,{"v":1450,"d":"1450.00"},{"v":1711,"d":"1711.00"}]
["ЗОМ бесцветный с реш,","IP53","- « -",100,4,null,{"v":1790,"d":"1790.00"},{"v":2112.2,"d":"2112.20"}]
["Светильники железнодорожные"]
["НВУ-01-М-60-001-01 бесцветный","IP65","Лампа накаливания С 110-60",60,3.7,null,{"v":4425,"d":"4425.00"},{"v":5221.5,"d":"5221.50"}]
["НВУ-01-М-60-002-01 красный","IP65","- « -",60,3.7,null,{"v":4425,"d":"4425.00"},{"v":5221.5,"d":"5221.50"}]
["НВУ-01-МД1 светодиодный бесцветный","IP65","Светодиодный модуль МСО-8Бк",27,4.2,null,{"v":19600,"d":"19600.00"},{"v":23128,"d":"23128.00"}]
["НВУ-01-МД светодиодный красный","IP65","Светодиодный модуль МСО-10Бл",30,4.2,null,{"v":17400,"d":"17400.00"},{"v":20532,"d":"20532.00"}]
["ЛУЧ-М-01 ","IP55","Лампа накал, Ж28-60, Ж75-60, Ж110-60",60,"01,02,2013",null,{"v":520,"d":"520.00"},{"v":613.6,"d":"613.60"}]
["ЛУЧ-М-01 с решеткой","IP55","- « -",60,2.13,null,{"v":560,"d":"560.00"},{"v":660.8,"d":"660.80"}]
["ЛУЧ 60","IP44","Лампа накал, С 110-60",60,1.6,"Ш",{"v":530,"d":"530.00"},{"v":625.4,"d":"625.40"}]
["СЖ-6","IP00","Лампа накал, Ж54-25 или Ж54-60","60 или 25",0.75,null,{"v":215,"d":"215.00"},{"v":253.7,"d":"253.70"}]
["СЖ-6 без стекла","IP00","- « -","60 или 25",0.45,null,{"v":185,"d":"185.00"},{"v":218.3,"d":"218.30"}]
["Светофор типа СС-56"]
["СС-56 ДК светодиодный красный","IP54","светодиодное устройство",6,1.45,null,{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":2006,"d":"2006.00"}]
["СС-56 ДЖ светодиодный желтый","IP54","- « -",6,1.45,null,{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":2006,"d":"2006.00"}]
["СС-56 ДЛ светодиодный зеленый","IP54","- « -",6,1.45,null,{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":2006,"d":"2006.00"}]
["СС-56 Д светодиодный бесцветный","IP54","- « -",6,1.45,null,{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":2006,"d":"2006.00"}]
["СС-56 красный без реш,","IP54","Лампа накал, В220-230-15 ","15 или 60",1.4,null,{"v":730,"d":"730.00"},{"v":861.4,"d":"861.40"}]
["СС-56 зеленый без реш,","IP54","- « -","15 или 60",1.4,null,{"v":730,"d":"730.00"},{"v":861.4,"d":"861.40"}]
["СС-56 желтый без реш,","IP54","- « -","15 или 60",1.4,null,{"v":730,"d":"730.00"},{"v":861.4,"d":"861.40"}]
["СС-56 бесцветный без реш,","IP54","- « -","15 или 60",1.4,null,{"v":730,"d":"730.00"},{"v":861.4,"d":"861.40"}]
["СС-56 красный с реш, ","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":830,"d":"830.00"},{"v":979.4,"d":"979.40"}]
["СС-56 зеленый с реш,","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":830,"d":"830.00"},{"v":979.4,"d":"979.40"}]
["СС-56 желтый с реш,","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":830,"d":"830.00"},{"v":979.4,"d":"979.40"}]
["СС-56 бесцветный с реш,","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":830,"d":"830.00"},{"v":979.4,"d":"979.40"}]
["СС-56 красный с козырьком ","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":880,"d":"880.00"},{"v":1038,"d":"1038.00"}]
["СС-56 зеленый с козырьком","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":880,"d":"880.00"},{"v":1038,"d":"1038.00"}]
["СС-56 желтый с козырьком ","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":880,"d":"880.00"},{"v":1038,"d":"1038.00"}]
["СС-56 бесцветный с козырьком","IP54","- « -","15 или 60",1.6,null,{"v":880,"d":"880.00"},{"v":1038,"d":"1038.00"}]
["Табло световые"]
["ТСМ-Ш-01","IP41","Лампа накал, Ц215-225-10",10,0.21,null,{"v":110,"d":"110.00"},{"v":129.8,"d":"129.80"}]
["ТСМ-Ш-01 красное","IP41","- « -",10,0.21,null,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":177,"d":"177.00"}]
["ТСМ-Ш-01 зеленое","IP41","- « -",10,0.21,null,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":177,"d":"177.00"}]
["ТСМ-Ш-01 желтое","IP41","- « -",10,0.21,null,{"v":150,"d":"150.00"},{"v":177,"d":"177.00"}]
["ТСБ-Ш-01","IP41","- « -","2х10",0.33,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":236,"d":"236.00"}]
["ТСБ-Ш-01 красное","IP41","- « -","2х10",0.33,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":295,"d":"295.00"}]
["ТСБ-Ш-01 зеленое","IP41","- « -","2х10",0.33,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":295,"d":"295.00"}]
["ТСБ-Ш-01 желтое","IP41","- « -","2х10",0.33,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":295,"d":"295.00"}]
["Облучатель для инфракрасного обогрева молодняка  животных и птиц"]
["ССП09-250-001 У2","IP20","ИКЗК 215-225-250 или ИКЗС 215-225-250",250,0.7,null,{"v":310,"d":"310.00"},{"v":365.8,"d":"365.80"}]
["Лифтовые светильники общетехнические"]
["СГЛ-2","IP20","Лампа накал, (2 шт,)","10 в аварийном ",2.6,null,{"v":650,"d":"650.00"},{"v":767,"d":"767.00"}]
[null,null,"СМ28-10 и","60 в рабочем режиме "]
[null,null,"Б215-225-60-1 "]
[null,null,"(Б220-230-60-1)"]
["Светильники типа СОО-64М"]
["СОО-64М с отражателем","IPХ1","Лампа накал, Б125-135-100 или Б220-230-100-1",100,0.75,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":295,"d":"295.00"}]
["СОО-64М без отражателя","IPХ1","- « -",100,null,null,{"v":180,"d":"180.00"},{"v":212.4,"d":"212.40"}]
["Светильник для освещения бытовых помещений"]
["ЛУЧ-100-01","IP65","Лампа накал, Б230-240-100-1 или БК220-230-100-1",100,null,"Л",{"v":490,"d":"490.00"},{"v":578.2,"d":"578.20"}]
["ЛУЧ-100-01 с решеткой","IP65","- « -",100,2.23,"Л",{"v":540,"d":"540.00"},{"v":637.2,"d":"637.20"}]
["Светильники прочие"]
["НСП 65-01-100","IP44","Лампа накал,",100,null,null,{"v":1290,"d":"1290.00"},{"v":1522.2,"d":"1522.20"}]
["РСП 52-125",null,"ДРЛ",125,null,null,{"v":2360,"d":"2360.00"},{"v":2784.8,"d":"2784.80"}]
["НСП 44-200-100 У1","IP54","Г220-230-200",200,6.5,"Д",{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":1770,"d":"1770.00"}]
["РСП65-06-400","IP21","ДРЛ",400,8.5,"Л",{"v":2800,"d":"2800.00"},{"v":3304,"d":"3304.00"}]
["ГСП65-07-400","IP44","ДРИ",400,9.8,"Л",{"v":3545,"d":"3545.00"},{"v":4183.1,"d":"4183.10"}]
["Дополнительная комплектация к светильникам"]
["Решётка НСП44/ВЗГ-200",{"$nulls":5},{"v":135,"d":"135.00"},{"v":159.3,"d":"159.30"}]
["Отражатель НСП44/ВЗГ-200",{"$nulls":5},{"v":260,"d":"260.00"},{"v":306.8,"d":"306.80"}]
["Кабельный ввод \"е\" ПРАЦ.305315.001 (для транзита)",{"$nulls":5},{"v":56,"d":"56.00"},66.08]
["Комплектация ВИДАР"]
["Поворотный подвес \"ВИДАР\" ПРАЦ.301315.010",{"$nulls":5},{"v":1550,"d":"1550.00"},{"v":1829,"d":"1829.00"}]
["Рым-болт М8 019 ГОСТ 4751-73",{"$nulls":5},{"v":26,"d":"26.00"},30.68]
["Решётка ВИДАР ПРАЦ.305121.016",{"$nulls":5},{"v":1400,"d":"1400.00"},{"v":1652,"d":"1652.00"}]
["Комплектация ЛСП66"]
["Решетка ЛСП66-58/80 ПРАЦ.741218.004",{"$nulls":5},{"v":1240,"d":"1240.00"},{"v":1463.2,"d":"1463.20"}]
["Решетка ЛСП66-18 ПРАЦ.741218.003",{"$nulls":5},{"v":630,"d":"630.00"},{"v":743.4,"d":"743.40"}]
["Решетка ЛСП66-36 ПРАЦ.741218.005",{"$nulls":5},{"v":990,"d":"990.00"},{"v":1168.2,"d":"1168.20"}]
["Отражатель ЛСП66-58/80 ПРАЦ.725327.026",{"$nulls":5},{"v":960,"d":"960.00"},{"v":1132.8,"d":"1132.80"}]
["Отражатель ЛСП66-18 ПРАЦ.725327.028",{"$nulls":5},{"v":420,"d":"420.00"},{"v":495.6,"d":"495.60"}]
["Отражатель ЛСП66-36 ПРАЦ.725327.027",{"$nulls":5},{"v":820,"d":"820.00"},{"v":967.6,"d":"967.60"}]

{"sheet":"Коробки Ех","index":2,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"merged":[[1,2,1,5],[2,2,2,5],[3,2,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,0,5,4],[6,4,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"          ООО \"ИНДУСТРИЯ\""]
[null,null,"127282, г.Москва, Чермянский проезд,4А"]
[null,null,"тел.\\факс +7 (495)  229-36-61 многоканальный"]
[null,"www.industriya-m.ru","ignatov@rsp38m.ru",null,"ICQ : 2542-8-6161"]
["Типы изделий, их краткие характеристики, стоимость с 14.04.2008г"]
["№ п/п","Наименование ","Уровень взрывозащиты","Цена с ндс.","Рис."]
[1,"КР-В-100 пустая ","1ExdsllСТ6",{"v":389.4,"d":"389.40"}]
[2,"КР-В-100 Д колодка винтовая*","1ExdsllСТ6",{"v":448.4,"d":"448.40"}]
[3,"КР-В-100 Е колодка винтовая**","2ExеllТ6",{"v":448.4,"d":"448.40"}]
[4,"КР-В-100 Д с ВАГО 5-4*","1ExdsllСТ6",{"v":649,"d":"649.00"}]
[5,"КР-В-100 Е с ВАГО 5-4**","2ExеllТ6",{"v":649,"d":"649.00"},"КР-В-100"]
[6,"КПА 20","IExdIICT6.",{"v":237,"d":"237.00р."}]
[7,"КПА 25","IExdIICT6.",{"v":314,"d":"314.00р."}]
[8,"КПА 40 ","IExdIICT6.",{"v":473,"d":"473.00р."}]
[9,"КПА 50","IExdIICT6.",{"v":804,"d":"804.00р."},"КПА"]
[10,"КТА 20","IExdIICT6.",{"v":239,"d":"239.00р."}]
[11,"КТА 25","IExdIICT6.",{"v":319,"d":"319.00р."}]
[12,"КТА 40","IExdIICT6.",{"v":484,"d":"484.00р."}]
[13,"КТА 50","IExdIICT6.",{"v":836,"d":"836.00р."},"КТА"]
[14,"ККА 20","IExdIICT6.",{"v":242,"d":"242.00р."}]
[15,"ККА 25","IExdIICT6.",{"v":325,"d":"325.00р."}]
[16,"ККА 40","IExdIICT6.",{"v":495,"d":"495.00р."}]
[17,"ККА 50","IExdIICT6.",{"v":858,"d":"858.00р."},"ККА"]
[18,"КПДА 20","IExdIICT6.",{"v":240,"d":"240.00р."}]
[19,"КПДА 25","IExdIICT6.",{"v":330,"d":"330.00р."}]
[20,"КПДА 40","IExdIICT6.",{"v":495,"d":"495.00р."}]
[21,"КПДА 50","IExdIICT6.",{"v":825,"d":"825.00р."},"КПДА"]
[22,"КТДА 20","IExdIICT6.",{"v":245,"d":"245.00р."}]
[23,"КТДА 25","IExdIICT6.",{"v":341,"d":"341.00р."}]
[24,"КТДА 40 ","IExdIICT6.",{"v":506,"d":"506.00р."}," "]
[25,"КТДА 50","IExdIICT6.",{"v":847,"d":"847.00р."},"КТДА"]
[26,"КПЛ 20","IExdIICT6.",{"v":458,"d":"458.00р."}]
[27,"КПЛ 25","IExdIICT6.",{"v":468,"d":"468.00р."}]
[28,"КПЛ 40","IExdIICT6.",{"v":589,"d":"589.00р."}]
[29,"КПЛ 50","IExdIICT6.",{"v":836,"d":"836.00р."},"КПЛ"]
[]
["* кабельный ввод \"Д\" 70,80 руб с ндс"]
["** кабельный ввод \"Е\" 66,08 руб. с ндс"]
["      Пробка (заглушка) 23,60 с ндс"]

{"sheet":"ЭКОТОН","index":3,"n_rows":98,"n_cols":4,"rows_kept":98,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Взрывозащищенные фонари, общегражданские фонари"]
[{"$nulls":3},"ООО «ИНДУСТРИЯ»"]
[{"$nulls":3},"г.Москва, Чермянский прорезд,4А"]
[{"$nulls":3},"+7(495) 229-36-61, сот.+7(926) 216-46-61"]
[{"$nulls":3},"ignatov@rsp38m.ru www.industriya-m.ru"]
[{"$nulls":3},"ICQ: 2542-8-6161"]
["Цены базовые, скидки от объема."]
[]
["№","Наименование изделия","Технические характеристики","Цена (руб.) с НДС"]
[1,"Фонарь ФПС-4/6 ПМ","Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 5-12 ч. Максимальная освещенность               20000 люкс, дальность луча 300 м. Ударопрочный.",1416]
[null,"Зарядное устройство",null,235]
[]
[2,"Фонарь ФОС3–5/6","Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт.  Время непрерывной работы 4-9 ч. Максимальная освещенность              20000 люкс,  дальность луча 250 м.  Ударопрочный.",1652]
[null,"Зарядное устройство",null,235]
[3,"Фонарь ФОС3-861;","Блок  кислотно – гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт.",2141.7]
[null,"Зарядное устройство","Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.",235]
[4,"Фонарь-фара ФР-6  ","Блок  кислотно – гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт.",2141.7]
[null,"Зарядное устройство","Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.",235]
[5,"Фара ФР-12","Питание от бортовой сети автомобиля.  Лампа  галогенная 20 Вт. Освещенность 18000 люкс, дальность луча 100 м.",572.3]
[6,"Прожектор ПР-12  ","Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В                  7,2 А/ч. Лампа галогенная 35 Вт.  Время  непрерывной работы  2-6 ч. Осевая сила света 45000 кд,                                                        дальность  луча  500 м.",2525.2]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[7,"Фонарь подводный","Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 5°. Время непрерывной работы 6 ч.                                     Осевая сила света 17500 кд.",3634.4]
[null," «Экотон-8»","Глубина погружения 100  м."]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[8,"Фонарик досмотровый светодиодный","Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения  75°.  Время непрерывной работы 5,5 ч.",3345.3]
[null,"ФД-1 «Экотон-11»","Световой поток 100 люмен."]
[null,"беспроводный "]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[9,"Фонарь пожарный носимый индивидуальный                                       ФПНИ «Экотон-15»","Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения  8 °. Время непрерывной работы 6 ч.",1451.4]
[null,"(с зарядным устройством)","Освещенность 2000 люкс."]
[10,"Фонарик светодиодный             карманный «Экотон-17»","Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч.   Максимальная освещенность 1500 люкс,    дальность луча 50 м.",1180]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[11,"Фонарик аккумуляторный светодиодный             «Экотон-18» на каске модели СОМЗ-55 «Люкс»","Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В  1,3 А/ч.   Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч.                               Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен на накасочном креплении.",1451.4]
[null,"(с зарядным устройством)",null,"(без каски)"]
[{"$nulls":3},2124]
[{"$nulls":3},"(с каской)"]
[12,"Фонарик аккумуляторный светодиодный                «Экотон-19» наголовный","Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В  1,3 А/ч.   Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч.                               Дальность луча 30 м.  Крепление на головном ремешке.",1451.4]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[]
[13,"Фонарь «Экотон-1»","Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В  4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы  6-20 ч.  Осевая сила света 3500 кд,  дальность луча 50 м.",3543.54]
[null,"Зарядное устройство","Ударопрочный корпус.",235]
[]
[]
[]
[]
[14,"Фонарь-фара                  «Экотон-2»","Блок кислотно – гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы  10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.",3679.83]
[null,"Зарядное устройство"]
[{"$nulls":3},235]
[]
[]
[15,"Фара ФР-ВС «Экотон-3» взрывозащищенная","Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч.  Осевая сила света 2200 кд, дальность луча           50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка:  OExdmIICT6X.",5922.42]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[16,"Светильник                            СГСВ-1 «Экотон-4-03» беспроводный ","Аккумулятор литий-ионный.                      Светодиодная лампа.                                                 Время непрерывной работы 6 ч.                              Осевая сила света 1200 кд,                                    дальность луча 40 м. ",3407.25]
[null,"(с зарядным устройством)   "]
[null,"    "]
[17,"Фара ФР-ВС М                «Экотон-5» взрывозащищенная","Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка:  2ExmIIT5X.",3816.12]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[18,"Светильник СГСВ-6                 «Экотон-6» взрывозащищенный (с зарядным  устройством)","Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс.                     Взрывозащищенный, маркировка:  РВЕхdmiaIХ/1ЕхdmiaIIСТ5X.",4088.7]
[19,"Фонарь сигнально-осветительный      «Экотон-10»","Аккумулятор литий-ионный.                    Светодиодные лампы.                                            Время непрерывной работы 10 ч.                   Осевая сила света 2000 кд (белая лампа),                    дальность луча 30 м.",4293.14]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[]
[20,"Прожектор портативный","Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В  4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы  8-20 ч.  Полный угол излучения 5°. Средняя сила излучения                 12 вт/ст-рад. Спектр излучения                             λ max – 875 нм. Ударопрочный корпус.",2141.7]
[null,"светодиодный "]
[null,"инфракрасный "]
[null,"«Экотон-13»"]
[null,"(с зарядным устройством)"]
[]
[21,"Лампа энергосберегающая светодиодная","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 4 Вт. Световой поток 200 лм. Угол                       излучения 134°.",637]
[null,"«Экотон-ЛС»"]
[null,"Р-220В-4ВТ"]
[]
[22,"Лампа энергосберегающая светодиодная","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 4 Вт. Освещенность поверхности                                     на 1 м – 1000  люкс.",637]
[null,"«Экотон-ЛС»","Угол излучения 30°."]
[null,"ЦТб-220В-4ВТ"]
[]
[23,"Светильник светодиодный","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.",2106.3]
[null,"«Экотон-СС-220-8»","Номинальная потребляемая мощность 8 Вт."]
[null,null,"Световой поток 60 люмен."]
[null,null,"Угол излучения  117°."]
[24,"Светильник светодиодный","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.",3159.45]
[null,"«Экотон-СС-220-16»","Номинальная потребляемая мощность 16 Вт."]
[null,null,"Световой поток 160 люмен."]
[null,null,"Угол излучения  117°."]
[25,"Светильник светодиодный потолочный","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.",5000]
[null,"накладной; встраиваемый ","Номинальная потребляемая мощность 40 Вт."]
[null,"ССП «Экотон»","Световой поток 3200 люмен."]
[null,null,"Угол излучения  132°."]
[26,"Светильник светодиодный сетевой","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.",7970]
[null,"«Экотон-ССС-220-32»","Номинальная потребляемая мощность 32 Вт."]
[null,null,"Осевая сила света 3000 кд."]
[null,null,"Угол излучения  30°."]
[27,"Светильник промышленный светодиодный сетевой","Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.",12620]
[null,"«Экотон-ССС- 220-60»","Номинальная потребляемая мощность 60 Вт."]
[null,null,"Световой поток 1940 люмен."]
[null,null,"Угол излучения  120°."]
[28,"Светодиодная  система  аварийного и дежурного освещения «Экотон-12»","Аварийное освещение от аккумулятора 12 В  9 А/ч,  дежурное от сети 220 В. Количество  светильников – 24 шт. Линия питания 2-х проводная, протяженность -  до  120 м. Потребляемая мощность 36 Вт. Световой поток каждого светильника – 100 лм.",23231.25]
[]
["* На оптовые партии изделий предусмотрена  система скидок. "]

{"sheet":"Белый Свет","index":4,"n_rows":141,"n_cols":6,"rows_kept":141,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[3,5,5,5],[6,0,6,5],[7,5,11,5],[9,0,9,4],[12,0,12,5],[13,5,14,5],[15,0,15,5],[16,5,19,5],[20,0,20,5],[21,5,24,5],[25,0,25,5],[26,5,29,5],[30,0,30,5],[31,5,32,5],[33,0,33,5],[34,5,39,5],[40,0,40,5],[41,5,44,5],[45,0,45,5],[46,5,53,5],[54,0,54,5],[56,0,56,5],[57,5,63,5],[64,0,64,5],[65,5,78,5],[79,0,79,5],[80,5,81,5],[82,0,82,5],[83,5,86,5],[87,0,87,5],[88,5,90,5],[91,0,91,5],[92,5,93,5],[94,0,94,5],[95,5,98,5],[99,0,99,5],[100,5,102,5],[103,0,103,5],[105,0,105,5],[106,4,108,4],[106,5,110,5],[111,0,111,5],[113,0,113,5],[114,5,119,5],[120,0,120,5],[121,5,122,5],[123,0,123,5],[125,0,125,5],[127,0,127,5],[129,0,129,5],[131,0,131,5],[132,5,133,5],[134,0,134,5],[138,0,138,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Светильники аварийного освещения торговой марки"]
["Модель","Тип светильника ","Время работы в автономном режиме, (час.)","c 11.09.2009 Оптовая цена светильника в В БС (руб.) с НДС","Срок исполнения заказа, (дней)","Внешний вид"]
["\"Курс\" IP22 корпус 11 New Обязательно использование кронштейна или потолочного бокса"]
["БС-1110 9х0,25 СД ","централизованный","-",{"v":2500,"d":"2,500"},"заказ*"]
["БС-7113 9х0,25 СД","постоянный","3",{"v":3250,"d":"3,250"},"заказ*"]
["НПУ-3013.ON","пиктограмма","-",50,"заказ*"]
[" \"Компас\"  IP44  корпус  81 +Набор наклеек в подарок***"]
["БС-8811-4 ","непостоянный","1",650,"заказ*"]
["НПУ-1510.0N","пиктограмма","-",30," склад"]
[" \"Компас\"  IP65  корпус  81 +Набор наклеек в подарок***"]
["БС-8811-4 С","непостоянный","1",750,"заказ*"]
["НПУ-1510.0N","пиктограмма","-",30," склад"]
["\"Олимп\"  IP42 корпус 72"]
["БС-9723-2х8","комбинированный","3",{"v":3800,"d":"3,800"},"заказ*"]
["НПУ-3719.ON","пиктограмма","-",70,"заказ*"]
["ЛСП 64 \"Зенит\" IP65 корпус 64"]
["БС-9641-2х36","комбинированный",1,{"v":3100,"d":"3,100"},"заказ*"]
["БС-9643-2х36","комбинированный",3,{"v":3300,"d":"3,300"},"заказ*"]
["БС-9641-2х58","комбинированный",1,{"v":3600,"d":"3,600"},"заказ*"]
["БС-9643-2х58","комбинированный",3,{"v":3800,"d":"3,800"},"заказ*"]
["\"Кристалл\"  IP42 корпус 75  (с функцией самотестирования) "]
["БС-8753-8","непостоянный",3,{"v":2200,"d":"2,200"},"заказ*"]
["БС-7751-8 ","постоянный",1,{"v":1900,"d":"1,900"},"остаток 60 шт**"]
["БС-7753-8","постоянный",3,{"v":2500,"d":"2,500"},"заказ*"]
["НПУ-3514.0N","пиктограмма","-",60,"заказ*"]
["ЛБО 14  \"Контур\" IP42 корпус 14 + Набор наклеек в подарок***"]
["БС-8143-8","непостоянный",3,{"v":1600,"d":"1,600"},"заказ*"]
["БС-7141-8","постоянный",1,{"v":1900,"d":"1,900"},"заказ*"]
["БС-1140-8","централизованный","-",{"v":1450,"d":"1,450"},"заказ*"]
["НПУ-3110.0N","пиктограмма","-",50,"склад"]
["\"Парус\" IP54 корпус 80 "]
["БС-9803-2х6","комбинированный","3",{"v":1400,"d":"1,400"},"остаток 95 шт."]
["НПУ 2608.0N","пиктограмма","-",50,"склад"]
["ЛБО 41 \"Бриз\" IP42 корпус 8 + Набор наклеек в подарок***"]
["БС-881-6 (бел.) ","непостоянный",1,950," склад"]
["БС-881-8 (бел.)","непостоянный",1,{"v":1050,"d":"1,050"}," склад"]
["БС-981-2х8","комбинированный",1,{"v":2000,"d":"2,000"},"остаток 10 шт.**"]
["БС-983-2х8","комбинированный",3,{"v":2200,"d":"2,200"}," склад"]
["БС-180-8    (~220В, ЭПРА)","централизованный","-",{"v":1200,"d":"1,200"},"заказ*"]
["НПУ-3110.0N","пиктограмма","-",50," склад"]
["ЛБО 46 \"Профессионал\" IP20 корпус 40 (в комплекте с задней панелью) "]
["БС-9401-2х8","комбинированный",1,3300,"остаток 1 шт.**"]
["БС-9403-2х8","комбинированный",3,{"v":3800,"d":"3,800"},"заказ*"]
["БС-1400-8","централизованный","-",{"v":3100,"d":"3,100"},"заказ*"]
["ПП-31153.0N","пиктограмма","-",110,"заказ*"]
["ЛБО 17 \"Полет\" IP20 корпус 1 (в комплекте с задней панелью)"]
["БС-913-2х4","комбинированный",3,{"v":2950,"d":"2,950"}," склад"]
["БС-911-2х8","комбинированный",1,{"v":3100,"d":"3,100"}," склад"]
["БС-913-2х8","комбинированный",3,{"v":3100,"d":"3,100"},"склад"]
["БС-913-2х13","комбинированный",3,{"v":3700,"d":"3,700"},"заказ*"]
["БС-110-8                  (~220В, ЭПРА)","централизованный","-",{"v":1950,"d":"1,950"},"заказ*"]
["ПП-17143.0N","пиктограмма","2х4",75,"заказ*"]
["ПП-32143.0N","пиктограмма","2х8",120," склад"]
["ПП-54203.0N","пиктограмма","2х13",190,"заказ*"]
["Светильники аварийного освещения торговой марки"]
["Модель по каталогу","Тип светильника ","Время работы в аварийном режиме, (час.)","c 11.09.2009 Оптовая цена светильника в В БС (руб.) с НДС","Срок исполнения заказа, (дней)","Внешний вид"]
["ЛБО 29 \"Юниор\" IP42 корпус 3 + Набор наклеек в подарок***"]
["БС-831-4","непостоянный",1,700," склад"]
["БС-831-9","непостоянный",1,{"v":1500,"d":"1,500"}," склад"]
["БС-833-9","непостоянный",3,{"v":1700,"d":"1,700"}," склад"]
["БС-731-9","постоянный",1,{"v":1950,"d":"1,950"}," склад"]
["БС-731-4х1-СД New","постоянный","1",{"v":2400,"d":"2,400"},"заказ*"]
["БС-130-9","централизованный","-",850,"заказ*"]
["НПУ-1510.0N","пиктограмма","-",30," склад"]
["ЛБО 20 \"Универсал\" IP65 корпус 4 + Набор наклеек в подарок***"]
["БС-941-2х8","комбинированный",1,{"v":2200,"d":"2,200"}," склад"]
["БС-943-2х8","комбинированный",3,{"v":2300,"d":"2,300"},"склад"]
["БС-841-8","непостоянный",1,{"v":2150,"d":"2,150"},"заказ*"]
["БС-843-8","непостоянный",3,{"v":2250,"d":"2,250"},"склад"]
["БС-741-9","постоянный",1,{"v":2250,"d":"2,250"},"заказ*"]
["БС-743-9","постоянный",3,{"v":2800,"d":"2,800"},"заказ*"]
["БС-741-11","постоянный",1,{"v":2800,"d":"2,800"},"склад"]
["БС-743-11","постоянный",3,{"v":3600,"d":"3,600"},"склад"]
["БС-741/3-8х1 СД","постоянный","3",{"v":4450,"d":"4,450"},"склад"]
["БС-743-11 Т","постоянный","3",{"v":4350,"d":"4,350"},"заказ*"]
["БС-140-8   (~220В, ЭПРА)","централизованный","-",{"v":1600,"d":"1,600"},"склад"]
["БС-140-8    (=24В, ЭПРА)","централизованный","-",{"v":1600,"d":"1,600"},"заказ*"]
["БС-140-11   (=12В, ЭПРА)","централизованный","-",{"v":1600,"d":"1,600"},"заказ*"]
["НПУ-3110.0N","пиктограмма","-",50,"склад"]
["ЛБО 50; ЛБП 50 \"Айсберг\" IP65 корпус 50"]
["БС-7503-8","постоянный",3,{"v":2650,"d":"2,650"},"заказ*"]
["НПУ-2813.0N","пиктограмма","-",50,"заказ*"]
["ЛБО 43 \"Спутник\" IP65 корпус 10"]
["БС-8103-2х6","непостоянный",3,{"v":3500,"d":"3,500"},"склад"]
["БС-7103-2х6","постоянный",3,{"v":3850,"d":"3,850"},"склад"]
["БС-2100-2х6                (~220В, ЭмПРА)","централизованный","-",{"v":1850,"d":"1,850"},"склад"]
["НПУ-2424.0N","пиктограмма","-",75,"склад"]
["ЛБО 42 \"Маяк\" IP65 корпус 9 + Набор наклеек в подарок***"]
["БС-793-8","постоянный","3",{"v":2100,"d":"2,100"},"заказ*"]
["БС-893-8","непостоянный","3",{"v":1750,"d":"1,750"},"заказ*"]
["НПУ-2110.0N","пиктограмма","-",30,"склад"]
["ЛБО 36 \"Куб\" IP20 корпус 36"]
["БС-7363-26","постоянный",3,{"v":4900,"d":"4,900"},"заказ*"]
["ПП-29153.0N","пиктограмма","-",120,"заказ*"]
["\"Вымпел\" IP20 корпус 56"]
["БС-7563-8х1 Выход","постоянный ",3,{"v":4900,"d":"4,900"},"заказ*"]
["БС-7563-8х1 Выход Налево/Направо","постоянный ",3,{"v":4900,"d":"4,900"},"заказ*"]
["БС-7563-8х1 Выход Прямо","постоянный ",3,{"v":4900,"d":"4,900"},"заказ*"]
["БС-7563-8х1 Выход Exit","постоянный ",3,{"v":4900,"d":"4,900"},"заказ*"]
["ЛБО 45 \"Пассат-А\" IP50 корпус 12"]
["БС-7123-2х18","постоянный",3,{"v":4200,"d":"4,200"},"склад"]
["БС-2120-2х18              (~220В, ЭмПРА)","централизованный","-",{"v":1950,"d":"1,950"},"заказ*"]
["НПУ-6015.0N","пиктограмма","-",130,"склад"]
["Светильники аварийного освещения торговой марки"]
["Модель по каталогу","Тип светильника ","Время работы в аварийном режиме, (час.)","c 11.09.2009 Оптовая цена светильника в В БС (руб.) с НДС","Срок исполнения заказа, (дней)","Внешний вид"]
["ФСП03-АО \"Индустрия\" взрывозащищенный  IP65"]
["ФСП03-АО-01","постоянный",3,{"v":10950,"d":"10,950"},"заказ*"]
["ФСП03-АО-02","постоянный",3,{"v":11550,"d":"11,550"}]
["ФСП03-АО-03 ","постоянный",3,{"v":12300,"d":"12,300"}]
["ФСП03 2х9","централизованный","-",{"v":3000,"d":"3,000"},"остаток 20 шт*"]
["НПУ-1919.0N","пиктограмма","-",60,"заказ*"]
["ЛСП18 УЕх взрывозащищенный IP65"]
["ЛСП18 УЕх (с лампой)","постоянный",3,{"v":10250,"d":"10,250"},"заказ*"]
["ЛБО 40 \"Волна\" IP42 корпус 7  "]
["БС-871-4 (бел.)***","непостоянный",1,750," склад"]
["БС-871-6","непостоянный",1,{"v":1050,"d":"1,050"}," склад"]
["БС-873-6","непостоянный",3,{"v":1200,"d":"1,200"},"склад"]
["БС-973-2х6","комбинированный",3,{"v":2100,"d":"2,100"}," склад"]
["НПУ-1510.0N","пиктограмма","-",30,"склад"]
["НПУ-2110.0N","пиктограмма","-",50,"склад"]
["ЛБО 73 \"Горизонт\" IP20 корпус 73"]
["БС-9733-2х8","комбинированный","3",{"v":2800,"d":"2,800"},"заказ*"]
["ПП-29146.ON","пиктограмма","-",120,"заказ*"]
["ЛПО 80 \"Светлячок\" IP 42 (производитель МУПП №7 ВОС) New"]
["Светильник ЛПО80 11 402 УХЛ4","-","-",330,"заказ*"]
["Тоннельный светильник в корпусе из нержавеющей стали 316L IP66, У2, УХЛ4"]
["БС-7443-18 ","постоянный","3",{"v":14500,"d":"14,500"},"заказ*"]
["Тоннельный светильник в корпусе из нержавеющий стали316L IP66 ДБУ22-8х1-01-02"]
["БС-7223-8х1 СД New","постоянный","3",{"v":14500,"d":"14,500"},"заказ*"]
["Прожектор \"Луч\" IP65 корпус 15"]
["БС-8153-2х20 ","непостоянный",3,{"v":14800,"d":"14,800"},"заказ*"]
["Торшер ТЛА IP20 "]
["БС-7413-2х55 New","постоянный",3,{"v":25000,"d":"25,000"},"заказ*"]
["БС-1410-2х55 (ЭПРА) New","централизованный","-",{"v":24000,"d":"24,000"},"заказ*"]
["ДВ021 \"ГАЛС\"  IP 65"]
["БС-7213-0,25СД New","постоянный",3,{"v":1900,"d":"1,900"},"заказ*"]
["* - сроки поставки уточняйте у своего менеджера (от 14 календарных дней)."]
["** - данная продукция будет снята с производства после распродажи остатков."]
["*** - в комплекте с указанными светильниками наклейки .01, ( .05, .06, .08 - на выбор производителя ) бесплатно."]
["Т - функция подогрева "]
["М- увеличенный световой поток",{"$nulls":3},"Тел./Факс: +7(495) 229-36-61"]