{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист2"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист2","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,7,0,9],[5,0,5,9],[6,0,7,0],[6,1,6,8],[6,9,7,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[32,0,33,0],[32,1,32,8],[32,9,33,9],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"2011-03-01"]
[{"$nulls":9},"Тел/Факс. (495) 640-2151"]
[{"$nulls":9}," E-mail:electronpo@electronpo.ru"]
[{"$nulls":9},"www.electronpo.ru"]
[]
["Прайс-лист на электродвигатели АИР, IP55 (с НДС)"]
["кВт","Об./мин (синхр)",{"$nulls":7},"кВт"]
[null,3000,null,1500,null,1000,null,750]
[0.75,"АИР71А2",2220,"АИР71В4",null,"АИР80А6",2850,null,null,0.75]
[1.1,"АИР71В2",2330,"АИР80А4",2850,"АИР80В6",2990,null,null,1.1]
[1.5,"АИР 80А2",2850,"АИР 80В4",2990,"АИР90L6",3640,"АИР100L8",4920,1.5]
[2.2,"АИР 80В2",2990,"АИР 90L4",3640,"АИР100L6",5290,"АИР112МА8",6750,2.2]
[3,"АИР 90L2",3640,"АИР 100S4",4805,"АИР112МА6",6800,"АИР112МВ8",6750,3]
[4,"АИР 100S2",4805,"АИР 100L4",5170,"АИР112МВ6",6800,"АИР132S8",9200,4]
[5.5,"АИР 100L2",5400,"АИР 112М4",6780,"АИР132S6",9100,"АИР132М8",10780,5.5]
[7.5,"АИР 112М2",6850,"АИР 132S4",8460,"АИР132М6",9970,"АИР160S8",15420,7.5]
[11,"АИР 132М2",8980,"АИР 132М4",9650,"АИР160S6",14200,"АИР160М8",17400,11]
[15,"АИР 160S2",14200,"АИР 160S4",14100,"АИР160М6",16800,"АИР180М8",22600,15]
[18.5,"АИР 160М2",15960,"АИР 160М4",16360,"АИР180М6",21400,"АИР200М8",31700,18.5]
[22,"АИР 180S2",19700,"АИР 180S4",19650,"АИР200М6",26900,"АИР200L8",33800,22]
[30,"АИР 180М2",22800,"АИР 180М4",24200,"АИР200L6",32650,"АИР225М8",41700,30]
[37,"АИР 200М2",29900,"АИР 200М4",31660,"АИР225М6",40500,"АИР250S8",55600,37]
[45,"АИР 200L2",36390,"АИР 200L4",37850,"АИР250S6",48800,"АИР250М8",61000,45]
[55,"АИР 225М2",42780,"АИР 225М4",42300,"АИР250М6",56900,"АИР280S8",77500,55]
[75,"АИР 250S2",57100,"АИР 250S4",55100,"АИР280S6",75680,"АИР280М8",89000,75]
[90,"АИР 250М2",61900,"АИР 250М4",61200,"АИР280М6",86000,"АИР315S8",126600,90]
[110,"АИР 280S2",75900,"АИР 280S4",80900,"АИР315S6",123900,"АИР315М8",129900,110]
[132,"АИР 280М2",82900,"АИР 280М4",97900,"АИР315М6",129900,"АИР355S8",214000,132]
[160,"АИР 315S2",121000,"АИР 315S4",124200,"АИР355S6",208900,"АИР355М8",221000,160]
[200,"АИР 315М2",129000,"АИР 315М4",129240,"АИР355МА6",221900,"АИР355МВ8",258000,200]
[250,"АИР 355S2",236000,"АИР 355S4",219500,"АИР355МВ6",258000,null,null,250]
[315,"АИР 355М2",256000,"АИР 355М4",236500,{"$nulls":4},315]
["кВт","Электродвигатели АМН, IP23",{"$nulls":7},"кВт"]
[null,3000,null,1500,null,1000,null,750]
[90,{"$nulls":6},"АМН315S8",114000,90]
[110,{"$nulls":4},"АМН315S6",114000,"АМН315МА8",146000,110]
[132,{"$nulls":4},"АМН315МА6",124000,"АМН315М8",156000,132]
[160,null,null,"АМН315S4",114000,"АМН315М6",148000,"АМН355М8",184000,160]
[200,null,null,"АМН315МА4",124000,"АМН355М6",184000,"АМН355МА8",198000,200]
[250,null,null,"АМН315М4",166000,"АМН355МВ6",199000,"АМН355L8",234000,250]
[315,null,null,"АМН355М4",188000,"АМН315L6",238000,null,null,315]
[400,null,null,"АМН355МВ4",198000,{"$nulls":4},400]