{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["TDSheet"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TDSheet","index":0,"n_rows":1176,"n_cols":9,"rows_kept":1176,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[3,1,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Прайс-лист"]
[null,"Товариство з Обмеженою Відповідальністю  \"КВК-Електро\"\nАдреса: 01103, Україна, Київ, Кіквідзе, буд. № 43\nТел.: (044) 496-28-83, 84"]
[null,"Дані на 13.02.2014"]
[null,"Ціни, що дорівнюють \"0\" - за запитом у постачальника"]
[null," Номенклатура","Артикул","Од. зберігання зал.","Сертифікат / \nДекларація про відповідність","Код УКТЗЕД","Вага","Об'єм","Ціна роздрібна у ЄВРО з ПДВ"]
[null,"Spelsberg"]
[null,"Корпус порожній GTi 1-t (320х220х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01000101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.3338,0.013,73.9328]
[null,"Корпус порожній GTi 2-t (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01000201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.6772,0.018,87.2448]
[null,"Корпус порожній GTi 3-t (320х440х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01000301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.08,0.025,{"v":126.976,"d":"126.9760"}]
[null,"Корпус порожній GTi 4-t (320х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01000401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",2.992,null,{"v":167.936,"d":"167.9360"}]
[null,"Корпус порожній GTi 5-t (440х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01000501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.93,0.05,{"v":215.04,"d":"215.0400"}]
[null,"Корпус порожній GTi 1-g (320х220х179), полікарбонат, IP65","sp01040101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.336,0.013,73.9328]
[null,"Корпус GTV 492, з комбінаціями розеток 4хSchuko, 1хСЕЕ 5пол.х16 A, 1хСЕЕ 5пол.х32 A, IP65, (320х220х179), полікарбонат, IP65","sp01049201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",2.534,0.013,{"v":198.656,"d":"198.6560"}]
[null,"Корпус порожній GTA 114-t, під 14 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм2, (320х220х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01511401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",1.934,0.013,{"v":114.688,"d":"114.6880"}]
[null,"Корпус порожній GTA 342-t, під 42 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм2, (320х440х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01534201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",3.3732,0.025,{"v":199.68,"d":"199.6800"}]
[null,"Корпус порожній GTA 456-H-t, під 56 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм2, (320х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01545601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",5.3,0.04,{"v":265.216,"d":"265.2160"}]
[null,"Корпус порожній GTA 580-t, під 80 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм2, (440х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01558001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",7.2,0.05,{"v":347.136,"d":"347.1360"}]
[null,"Корпус порожній GTA 228-KT-t, під 28 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм2, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01622801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",2.915,0.018,{"v":186.368,"d":"186.3680"}]
[null,"Корпус порожній GTA 342-KT-t під 42 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм2, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp01634201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",3.724,0.025,{"v":272.384,"d":"272.3840"}]
[null,"Корпус порожній GTZ 3-t, для лічильників, з христовиною та гвинтами для кріплення, полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp02000301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.431,0.025,{"v":157.696,"d":"157.6960"}]
[null,"Корпус порожній GTZ 4-t, для лічильників, з христовиною та гвинтами для кріплення, полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp02000401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.363,0.036,{"v":201.728,"d":"201.7280"}]
[null,"Корпус GTT 201, з запобіжником-роз'єднувачем, Iном.125 A, PE/N-клема 2x50mm2, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp02620101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",3.683,0.018,{"v":199.68,"d":"199.6800"}]
[null,"Корпус GTT 421, з запобіжником-роз'єднувачем, Iном.400 A, PE/N-клема 2x50mm2, (320х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp02642101","шт.",null,"8536 90 01 90",8.551,null,{"v":499.712,"d":"499.7120"}]
[null,"Корпус GTE 216, з роз'єднувачем, Iном.160 A, PE/N-клема 2x50mm2, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp03221601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",3.358,0.011,{"v":345.088,"d":"345.0880"}]
[null,"Корпус GTE 425, з роз'єднувачем, Iном.250 A, PE/N-клема М10, (320х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp03242501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",7,null,{"v":449.536,"d":"449.5360"}]
[null,"Корпус GTE 440, з роз'єднувачем, Iном.400 A, PE/N-клема М12, (320х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp03244001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",9.338,null,{"v":643.072,"d":"643.0720"}]
[null,"Корпус GTE 463, з роз'єднувачем, Iном.630 A, PE/N-клема 2x50mm2, (320х640х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp03246301","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",10.98,0.03,{"v":825.344,"d":"825.3440"}]
[null,"Корпус GLE 416, з автоматичним вимикачем нагрузки, Iном.160 А, 3 пол. автом., PE/N -клема 2x50mm2, (320х640х254), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp03641601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",7.6,null,{"v":953.344,"d":"953.3440"}]
[null,"Корпус GLE 463, з автоматичним вимикачем нагрузки 1х630 А, 3 пол. автом., PE/N -клема,(М12),  (320х640х254), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp03646301","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",10.456,0.04,{"v":2693.12,"d":"2,693.1200"}]
[null,"Корпус GSi 253, з 5-а шинами: PE і N-12х5мм; L1-L3-12х10 мм, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04025301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",3.639,0.018,{"v":130.048,"d":"130.0480"}]
[null,"Корпус GSi 256, з 5-а шинами: PE-12x10мм; N-25х10мм; L1-L3-30х10мм, Iном. 630A, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04025601","шт.",null,"8536 90 01 90",5.5,null,{"v":187.392,"d":"187.3920"}]
[null,"Корпус GSi 453-Q, з 5-а шинами: PE і N-12х10мм; L1-L3-12х10мм, Iном.250A, (640х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04045301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",5.8,0.037,{"v":240.64,"d":"240.6400"}]
[null,"Корпус GSi 456-Q з 5-а шинами: PE-12x10мм; N-25х10мм; L1-L3-30х10мм, Iном. 630A, (640х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04045601","шт.",null,"8536 90 01 90",1.14,0.037,{"v":360.448,"d":"360.4480"}]
[null,"Корпус GSS 2015-250 з тримачем для встановлення запобіжників 1хNH 00 до 250 A на збірні шини, (320х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04201501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",4.9074,0.018,{"v":235.52,"d":"235.5200"}]
[null,"Корпус GSS 4035-250 з тримачем для встановлення запобіжників 3хNH 00 до 250 A на збірні шини, (640х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04203501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",9.505,null,{"v":447.488,"d":"447.4880"}]
[null,"Корпус GST 4045-250, з вимик.-запобіжником 1хNH 1, 125A, на збірних шинах, (640х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04604501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",12.186,null,{"v":625.664,"d":"625.6640"}]
[null,"Корпус GST 4115-400, з вимик.-запобіжником 1хNH 1,400 A, на збірних шинах, (320х640х254), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04611501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",10.346,0.05,{"v":640,"d":"640.0000"}]
[null,"Корпус GST 4116-250, з вимик.-запобіжником 1хNH 1, 250 A, на збірних шинах, (320х640х254), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp04611601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",9.426,0.05,{"v":634.88,"d":"634.8800"}]
[null,"Корпус GSD 224-250, для встановлення Diazet -запобіжників, 250 А, на збірних шинах (640х320х179), полікарбонат, IP65, прозора кришка","sp05022401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8536 90 01 90",5.131,0.02,{"v":220.16,"d":"220.1600"}]
[null,"Закриваюча пластина LFB, ширина 54 мм, для GTI-корпусів","sp05500101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.05,0.02,4.1677]
[null,"Корпус без кришки GTK 1 порожній (320х220х129), полікарбонат","sp07000101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.936,0.009,47.4112]
[null,"Корпус без кришки GTK 2 порожній (320х320х129), полікарбонат","sp07000201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.149,0.013,51.0976]
[null,"Корпус без кришки GTK 3 порожній, (320х440х129), полікарбонат","sp07000301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.7986,0.018,71.5776]
[null,"Корпус без кришки GTK 4 порожній (320х640х129), полікарбонат","sp07000401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.92,0.026,96.1536]
[null,"Корпус без кришки GTK 5 порожній (440х640х129), полікарбонат","sp07000501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",4.8564,0.036,{"v":118.784,"d":"118.7840"}]
[null,"Кришка прозора GDT 1-t (320х220х50), полікарбонат","sp07001101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.4046,0.004,26.5216]
[null,"Кришка прозора GDT 2-t (320х320х50), полікарбонат","sp07001201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.526,0.005,36.1472]
[null,"Кришка прозора GDT 3-t (320х440х50), полікарбонат","sp07001301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.678,0.007,55.3984]
[null,"Кришка прозора GDT 4-t (320х640х50), полікарбонат","sp07001401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.072,0.01,72.3968]
[null,"Кришка прозора GDT 5-t (440х640х50), полікарбонат","sp07001501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.571,0.014,{"v":95.232,"d":"95.2320"}]
[null,"Кришка прозора з дверцями GDK 2-KT, (320х320х50), полікарбонат","sp07011201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.833,0.005,79.2576]
[null,"Кришка прозора з дверцями GDK 3-KT, (320х440х50), полікарбонат","sp07011301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.013,0.007,{"v":131.072,"d":"131.0720"}]
[null,"Кріпильний набір GAB-ES для зовнішнього кріплення GTi-корпусів, в наборі 4 петлі","sp07030001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.1398,null,{"v":13.975,"d":"13.9750"}]
[null,"Дверні петлі GAS для GTi-корпусiв, в наборі 2 петлі","sp07031001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0724,null,{"v":16.555,"d":"16.5550"}]
[null,"Кришка сіра GDG 1-t (320х220х50), полікарбонат","sp07041101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.4026,0.004,26.5216]
[null,"Кришка сіра GDG 2-t (320х320х50), полікарбонат","sp07041201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.534,0.005,36.1472]
[null,"Кришка сіра GDG 3-t (320х440х50), полікарбонат","sp07041301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.683,0.007,55.3984]
[null,"Кришка сіра GDG 4-t (320х640х50), полікарбонат","sp07041401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.092,0.01,72.3968]
[null,"Кришка сіра GDG 5-t (440х640х50), полікарбонат","sp07041501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.5806,0.014,{"v":95.232,"d":"95.2320"}]
[null,"Кришка сіра GDT 4 KF (320х640х50), з відкидним прозорим вікном, полікарбонат","sp07042401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.45,0.01,{"v":152.576,"d":"152.5760"}]
[null,"Рамка GAR 1 (320х220х75) для збільшення глибини корпусу ","sp07050101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.421,0.005,49.4592]
[null,"Рамка GAR 2 (320х320х75) для збільшення глибини корпусу ","sp07050201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.48,0.008,54.1696]
[null,"Рамка GAR 3 (320х440х75) для збільшення глибини корпусу ","sp07050301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.75,0.011,75.9808]
[null,"Рамка GAR 3 (320х440х75) для збільшення глибини корпусу ","sp07050401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.74,0.015,98.5088]
[null,"Рамка GAR 5 (440х640х75) для збільшення глибини корпусу ","sp07050501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.278,0.021,{"v":111.616,"d":"111.6160"}]
[null,"Гвинти GSC для шарнірного кріплення кришки","sp07071001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.023,null,9.0419]
[null,"Набор GHA для ручного закручування гвинтів, в наборі - 4 шт.","sp07071101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.016,null,5.0176]
[null,"Гвинти GDSF підпружинені для кріплення кришки (забезпечують захист від грозових розрядів)","sp07072101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.053,null,22.2525]
[null,"Профіль Z-образный для кріплення корпусів GTi","sp07080001","м.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",4,null,{"v":50.31,"d":"50.3100"}]
[null,"Профіль алюмінієвий APR , довжина 3 м, для GTi-корпусів","sp07081001","м.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7604 10 90 00",1.733,null,55.0912]
[null,"Скоба AKB для з'єднання алюмінієвого профілю APR","sp07082001","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7317 00 90 00",0.85,null,59.6992]
[null,"Кріпильна пластина BPA для алюмінієвого  профілю APR","sp07083001","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.58,null,{"v":74.605,"d":"74.6050"}]
[null,"Скоба AWB для кріплення алюмінієвого  профілю APR до стіни","sp07084001","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7317 00 90 00",0.85,null,59.6992]
[null,"Кріпильний гвинт AМ 6х12 для алюмінієвого профілю APR","sp07085001","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7318 15 90 90",0.16,null,16.4475]
[null,"Монтажна пластина GMS 1 (260х160х2), металева","sp07100101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.67,0.0001,{"v":11.395,"d":"11.3950"}]
[null,"Монтажна пластина GMS 2 (260х260х2), металева","sp07100201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.087,0.0001,{"v":16.555,"d":"16.5550"}]
[null,"Монтажна пластина GMS 3 (380х260х2), металева","sp07100301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.54,0.0002,24.6175]
[null,"Монтажна пластина GMS 4 (580х260х2), металева","sp07100401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",2.389,0.0003,{"v":34.185,"d":"34.1850"}]
[null,"Монтажна пластина GMS 5 (580х380х2), металева","sp07100501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",3.575,0.0004,46.7625]
[null,"Монтажна пластина GMI 1 (260х160х5), пластикова","sp07101101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.33,0.0002,{"v":15.91,"d":"15.9100"}]
[null,"Монтажна пластина GMI 2 (260х260х5), пластикова","sp07101201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.5,0.0003,20.7475]
[null,"Монтажна пластина GMI 3 (380х260х5), пластикова","sp07101301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.731,0.0005,31.7125]
[null,"Монтажна пластина GMI 4 (580х260х5), пластикова","sp07101401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.11,0.0008,{"v":40.42,"d":"40.4200"}]
[null,"Монтажна пластина GMI 5 (580х380х5), пластикова","sp07101501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.628,0.001,{"v":60.63,"d":"60.6300"}]
[null,"Фальшпанель GAI 1 (300х200х2), пластикова","sp07102101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.14,0.00012,16.4475]
[null,"Фальшпанель GAI 2 (300х300х2), пластикова","sp07102201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.185,0.0002,19.0275]
[null,"Фальшпанель GAI 3 (300х420х2), пластикова","sp07102301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.247,0.0002,27.8425]
[null,"Фальшпанель GAI 4 (300х620х2), пластикова","sp07102401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.365,0.0004,{"v":34.185,"d":"34.1850"}]
[null,"Фальшпанель GAI 5 (420х620х2), пластикова","sp07102501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.51,0.001,45.4725]
[null,"Захисна рамка GBT 2 (300х300х2), пластикова","sp07104201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.096,0.00018,19.0464]
[null,"Захисна рамка GBT 4 (300х620х2), пластикова","sp07104401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.204,0.00037,35.5328]
[null,"Фальшпанель GEI 1 (300х200х6), пластикова","sp07105101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.68,0.0004,26.5525]
[null,"Фальшпанель GEI 2 (300х300х6), пластикова","sp07105201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.763,0.0005,{"v":34.83,"d":"34.8300"}]
[null,"Фальшпанель GEI 3 (300х420х6), пластикова","sp07105301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.1,0.001,47.6225]
[null,"Розділова перегородка GSW 2, внутрішньокорпусна, (145х90х2), для стінок розміром - 220мм","sp07110201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.03,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},5.4067]
[null,"Розділова перегородка GSW 3, внутрішньокорпусна, (247х90х2), для стінок розміром - 320мм","sp07110301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.044,{"v":4e-05,"d":"0.00004"},7.2397]
[null,"Розділова перегородка GSW 4, внутрішньокорпусна, (367х90х2), для стінок розміром - 440мм","sp07110401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.061,0.0001,10.3424]
[null,"Монтажна пластина GZP під лічильник (260х380х2), пластикова","sp07130001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.367,0.0002,42.4625]
[null,"Набір GAP для пломбування фальшпанелей GAI 1-5","sp07196001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.002,null,7.9834]
[null,"Стінка корпусу GFL 20, 220мм, гладка","sp07220001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.11,0.0001,7.1578]
[null,"Стінка корпусу GFL 211-m, 220мм, під введення: 3хМ32/М25,2хМ20","sp07221101","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.122,null,7.2909]
[null,"Стінка монтажна GSF 270, 220 мм, з 2-ма розетками Schuko, IP 44","sp07227001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.2602,0.0001,{"v":37.376,"d":"37.3760"}]
[null,"Стінка монтажна GSF 281, 220 мм, з 1-ю розеткою СЕЕ-типу, 32А, 5 полюсів, IP 44","sp07228101","шт.",null,"8538 90 99 00",0.339,null,45.4725]
[null,"Стінка корпусу GFL 30, 320мм, гладка","sp07230001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.1724,0.0001,8.5197]
[null,"Стінка корпусу GFL 321-m, 320мм, під введення: 3хМ50/М40, 4хМ16","sp07232101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.18,0.0001,8.3558]
[null,"Стінка корпусу GFL 331-m, 320мм, під введення: 17хМ20","sp07233101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.19,0.0001,8.3558]
[null,"Стінка корпусу GFL 341-m, 320мм, під введення: 1хМ50/М40, 2хМ32/М25, 4хМ25/М20","sp07234101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.1766,0.0001,8.3558]
[null,"Стінка корпусу GFL 351-m, 320мм, під введення: 12хМ25/М20","sp07235101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.18,null,8.3558]
[null,"Стінка корпусу GFL 361-m, 320 мм, під введення 4хМ40/М32, 3хМ20/М15","sp07236101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.18,null,8.3558]
[null,"Стінка монтажна GSF 370, 320 мм, з 3-ма розетками Schuko, IP 44","sp07237001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.288,null,53.6425]
[null,"Стінка корпусу GFL 40, 440мм, гладка","sp07240001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.235,null,9.5437]
[null,"Стінка корпусу GFL 411-m, 320 мм, під введення: 1хМ40/М32, 16хM25/М20","sp07241101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.248,null,9.7382]
[null,"Стінка корпусу GFL 421, 440 мм, під введення: 1хМ50/М40, 2хМ40/M32, 8xM25/M20","sp07242101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.24,null,9.7382]
[null,"Набір стінок GFS 13-m, (GFL 341, 351, 411, 421)","sp07251301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.82,null,{"v":34.816,"d":"34.8160"}]
[null,"Сполучний місток GFG 3, для стінок 320 мм","sp07280301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.06,null,16.7936]
[null,"Сполучний місток GFG 4, для стінок 440 мм","sp07280401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.1,null,18.7392]
[null,"Сполучна перегородка GFT , для комбінування GTi 3/GTi 5 з 2хGTi 1","sp07290001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.05,null,10.4448]
[null,"Скоби для стягування GFK, при комбінуванні GTi 3/GTi 5 з 2хGTi 1,  в наборі - 10 шт.","sp07295001","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.039,null,11.0592]
[null,"Кабельне введення GKE 1, гумове, запчастина","sp07300101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8538 90 99 00",0.01,null,17.3075]
[null,"Стінка  GKE 31, (320мм), з 2-ма гумовими кабельними введеннями, діаметр 75мм","sp07303201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.8,null,{"v":62.135,"d":"62.1350"}]
[null,"Затиск кабельний GZS 75, для GZE 3, GZE 4, запчастина","sp07307501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8538 90 99 00",0.213,null,{"v":18.06,"d":"18.0600"}]
[null,"Стінка  GKZ 321, (320мм), з 2-ма гумовими кабельними введеннями","sp07332101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.6,null,{"v":91.805,"d":"91.8050"}]
[null,"Стінка  GKZ 431, (440мм), з 3-ма гумовими кабельними введеннями","sp07343101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",1.8,null,{"v":118.25,"d":"118.2500"}]
[null,"DIN-рейка GNS 003, для  GTI 320, довжина 270мм","sp07400301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.19,null,4.4183]
[null,"Клема PNS 123, PE/N-клема - 2х12 пол., 6/16 мм², для GTA 114, 228,342,456","sp07412301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.12,null,10.4448]
[null,"Клема PNS 124, PE/N-клема - 2х12 полюсів, 6/16мм², для GTA 580","sp07412401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.136,null,12.9024]
[null,"Утримувач GNU 335, універсальний, з DIN-рейкой 320 мм","sp07433501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.14,null,8.1055]
[null,"Утримувач GNU 435, універсальний, з DIN-рейкой 440 мм","sp07443501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.188,null,9.6643]
[null,"Утримувач GNU 635, універсальний, з DIN-рейкой 640 мм","sp07463501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.24,null,10.8575]
[null,"Набір утримувачів GUM, універсальний: для DIN-рейки і монтажних плат, в наборі - 4 шт.","sp07490001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.097,null,10.1786]
[null,"Утримувач збірних шин GUS 5 на 5 полюсів","sp07500501","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","3926 90 97 90",0.188,null,19.7632]
[null,"Клеми на шину SKL 015, max переріз150 мм², монтаж на шину від 12х5мм/12х10мм","sp07501501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.16,null,14.1312]
[null,"Клеми на шину SKL 024, max 240 мм², монтаж на шину від 12х5мм/12х10мм","sp07502401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.274,null,26.9312]
[null,"Клеми на шину SKL 052, max 95 мм², монтаж на шину від 12х5мм/12х10мм","sp07505201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.189,null,{"v":17.408,"d":"17.4080"}]
[null,"З'єднувач збірних шин GSV 56","sp07505601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.74,null,51.6096]
[null,"Відведення шини LFK 100, гнучке, довжина-2м, 3х9х0,8 мм, чорний","sp07510001","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",0.9,null,28.4672]
[null,"Відведення шини LFK 100, гнучке, довжина-2м, 3х9х0,8 мм, зелено-жовтий","sp07510101","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",0.9,null,28.4672]
[null,"Відведення шини LFK 100, гнучке, довжина-2м, 3х9х0,8 мм, блакитний","sp07510201","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",0.9,null,28.4672]
[null,"Клема SKL 112, max 120 мм², монтаж на шину від 12/20/25/30х10мм","sp07511201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.108,null,{"v":11.776,"d":"11.7760"}]
[null,"Клема SKL 116, max 16 мм², монтаж на шину від 12/20/25/30х10мм","sp07511601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.0214,null,2.9082]
[null,"Клеми SKL 135, max 35 мм², монтаж на шину від 12/20/25/30х10мм","sp07513501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.047,null,5.1302]
[null,"Відведення шини LFK 160, гнучке, довжина-2м, 6х9х0,8 мм, чорний","sp07516001","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",1.3,null,49.8688]
[null,"Відведення шини LFK 160, гнучке, довжина - 2м, 6х9х0,8 мм, зелено-жовтий","sp07516101","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",1.3,null,49.8688]
[null,"Відведення шини LFK 160, гнучке, довжина-2м, 6х9х0,8 мм, блакитний","sp07516201","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",1.3,null,49.8688]
[null,"Клеми SKL 170, max 70 мм², монтаж на шину від 12/20/25/30х10мм","sp07517001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.07,null,5.7856]
[null,"Відведення шини LFK 250, гнучке, довжина-2м, 6х16х0,8 мм, чорний","sp07525001","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",2,null,77.5168]
[null,"Відведення шини LFK 250, гнучке, довжина-2м, 6х16х0,8 мм, зелено-жовтий","sp07525101","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",2,null,77.5168]
[null,"Відведення шини LFK 250, гнучке, довжина-2м, 6х16х0,8 мм, блакитний","sp07525201","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",2,null,77.5168]
[null,"Клема SKL 330, max 300 мм², монтаж на шину від 20х5мм/30х10мм","sp07533001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.407,null,{"v":30.208,"d":"30.2080"}]
[null,"Клема SKL 333, монтаж на шину від 20х5мм/30х10мм","sp07533301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.2,null,{"v":21.504,"d":"21.5040"}]
[null,"Відведення шини LFK 630, гнучке, довжина-2м, 11х21х1 мм, чорний","sp07563001","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",4.9,null,{"v":181.248,"d":"181.2480"}]
[null,"Відведення шини LFK 630, гнучке, довжина-2м, 11х21х1 мм, блакитний","sp07563201","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",null,null,{"v":181.248,"d":"181.2480"}]
[null,"PE-клемма GPE 0, NH 0, max 70 мм², установка на монтажні пластини ","sp07600101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.094,null,16.2816]
[null,"N-клема GN 0, NH 0, max 70 мм², установка на монтажні пластини","sp07600201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.14,null,20.3776]
[null,"PE-клема GPE 1, NH 1, установка на монтажні пластини ","sp07601101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.17,null,20.8896]
[null,"N-клема GN 1, NH 1, установка на монтажні пластини","sp07601201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.3,null,{"v":39.936,"d":"39.9360"}]
[null,"Сполучна клема AKL 125 набірна, 1-пол., для AL/CU","sp07612501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.603,null,80.6912]
[null,"Сполучна клема AKL 140 набірна, 1-пол., для AL/CU","sp07614001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.951,null,{"v":104.448,"d":"104.4480"}]
[null,"Сполучна клема AKL 416, 4-пол., для AL/CU","sp07641601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",1.1,null,{"v":125.952,"d":"125.9520"}]
[null,"Сполучна клема KU 630, AL/CU, max 300мм² ","sp07663001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.26,null,25.1904]
[null,"Сполучна клема KP NH 00, для фігурного дроту max 70мм² , AL/CU, в наборі - 3 шт.","sp07670001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.089,null,{"v":11.776,"d":"11.7760"}]
[null,"Сполучна клема KР NH 1, для фігурного дроту max 150мм² , AL/CU, в наборі - 3 шт.","sp07670101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.116,null,10.5472]
[null,"Сполучна клема KF NH 1, для плоского дроту max 150мм² , CU","sp07671101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.06,null,9.1238]
[null,"Тримач GSS під запобіжник NH-RS 00, 160A, вхід зверху","sp07950001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.52,null,67.4816]
[null,"TG-коробка ABS 88-6-o (84х82х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10040301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1276,0.0004,{"v":11.395,"d":"11.3950"}]
[null,"TG-коробка ABS 1208-6-o (122х82х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10040401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.16,0.0005,{"v":12.255,"d":"12.2550"}]
[null,"TG-коробка ABS 1212-6-o (124х122х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10040501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.209,0.0008,{"v":14.19,"d":"14.1900"}]
[null,"TG-коробка ABS 1608-6-o (162х82х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10040601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1939,0.0007,14.7275]
[null,"TG-коробка ABS 1612-9-o (162х122х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10040701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.34,0.002,20.3175]
[null,"TG-коробка ABS 2012-8-o (202х122х75), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10040801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.35,0.00185,{"v":21.715,"d":"21.7150"}]
[null,"TG-коробка ABS 2015-9-o (202х152х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стенінки, IP67","sp10040901","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.4512,0.002,24.6175]
[null,"TG-коробка  ABS 2516-9-o (252х162х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10041201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.585,0.003,26.9825]
[null,"TG-коробка  ABS 3023-9-o (302х232х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10041301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.9462,0.006,{"v":44.505,"d":"44.5050"}]
[null,"TG-коробка ABS 88-9-o (84х82х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10090301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.172,0.001,{"v":12.47,"d":"12.4700"}]
[null,"TG-коробка ABS 1208-9-o (122х82х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10090401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.21,0.001,{"v":14.19,"d":"14.1900"}]
[null,"TG-коробка ABS 1212-9-o (124х122х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10090501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.276,0.001,{"v":16.125,"d":"16.1250"}]
[null,"TG-коробка ABS 1608-9-o (162х82х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10090601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.2522,0.001,{"v":16.985,"d":"16.9850"}]
[null,"TG-коробка ABS 2012-9-o (202х122х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67  ","sp10090801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3952,0.002,24.1875]
[null,"TG-коробка ABS 2516-12-o (252х162х120), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10091201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.689,0.005,33.6475]
[null,"TG-коробка ABS 3023-11-o (302х232х110), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67","sp10091301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.9214,0.01,51.7075]
[null,"TG-коробка ABS 88-6-to (84х82х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1325,0.0004,{"v":12.47,"d":"12.4700"}]
[null,"TG-коробка ABS 1208-6-to (122х82х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1672,0.0005,13.4375]
[null,"TG-коробка ABS 1212-6-to (124х122х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.2189,0.001,{"v":15.695,"d":"15.6950"}]
[null,"TG-коробка ABS 1608-6-to (162х82х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.205,0.001,{"v":16.34,"d":"16.3400"}]
[null,"TG-коробка ABS 1612-9-to (162х122х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3592,0.002,22.4675]
[null,"TG-коробка ABS 2012-8-to (202х122х75), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.402,0.002,{"v":23.865,"d":"23.8650"}]
[null,"TG-коробка ABS 2015-9-to (202х152х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10100901","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.4789,0.002,{"v":26.875,"d":"26.8750"}]
[null,"TG-коробка ABS 2516-9-to (252х162х90),акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10101201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.6328,0.003,29.7775]
[null,"TG-коробка ABS 3023-9-to (302х232х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10101301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.8914,0.01,48.9125]
[null,"TG-коробка ABS 88-9-to (84х82х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10150301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.176,0.001,13.6525]
[null,"TG-коробка ABS 1208-9-to (122х82х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10150401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.227,0.001,{"v":15.695,"d":"15.6950"}]
[null,"TG-коробка ABS 1212-9-to (124х122х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10150501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.282,0.001,{"v":17.63,"d":"17.6300"}]
[null,"TG-коробка ABS 1608-9-to (162х82х85), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10150601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.271,0.001,{"v":18.705,"d":"18.7050"}]
[null,"TG-коробка ABS 2012-9-to (202х122х90), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10150801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.446,0.002,{"v":26.66,"d":"26.6600"}]
[null,"TG-коробка ABS 2516-12-to (252х162х120), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10151201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.764,0.005,37.0875]
[null,"TG-коробка ABS 3023-11-to (302х232х110), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP67, прозора кришка","sp10151301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.965,0.01,56.8675]
[null,"TK-коробка PS 1811-16-m (180x110x165), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M20, 2-M20/25, 2-M32/40), IP66","sp10440601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.465,0.003,{"v":23.04,"d":"23.0400"}]
[null,"TK-коробка PS 1818-16-m (182х180х165), полістирол, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66","sp10440701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.613,0.005,{"v":29.696,"d":"29.6960"}]
[null,"TK-коробка PS 2518-16-m (254x180x165), полістирол, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp10440801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.77,0.00754,35.4304]
[null,"TK-коробка PS 2518-13f-m (254x180x137), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp10441101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.713,0.006,31.0272]
[null,"TK-коробка PS 1818-13f-m (182x180x137), полістирол, метрич. введення-12 місць (8-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp10441301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.57,0.004,{"v":26.112,"d":"26.1120"}]
[null,"TK-коробка PS 77-6-m (65x65x57), полістирол, метрич. введення-4 місця під M16/20, IP66","sp10540101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.078,0.00024,5.6013]
[null,"TK-коробка PS 97-6-m (94x65x57), полістирол, метричні введення-6 місць під M16/20, IP66","sp10540201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1,0.00034,6.3386]
[null,"TK-коробка PS 99-6-m (94x94x57), полістирол, метричні введення-7 місць під M16/20, IP66","sp10540301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.126,0.0005,7.1782]
[null,"TK-коробка PS 1111-7-m (110x110x66), полістирол, метричні введення-7 місць під M 20/25, IP66","sp10540401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1718,0.001,9.7075]
[null,"TK-коробка PS 1313-7-m (130x130x75), полістирол, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66","sp10540501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.215,0.001,11.4688]
[null,"TK-коробка PS 1811-9-m (180х110х90), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M20, 2-M20/25, 2-M32/40), IP66","sp10540601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.31,0.002,{"v":13.312,"d":"13.3120"}]
[null,"TK-коробка PS 1818-9-m (182x180x90), полістирол, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66","sp10540701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.43,0.003,{"v":16.384,"d":"16.3840"}]
[null,"TK-коробка PS 2518-9-m (254x180x90),  полістирол, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp10540801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.445,0.004,20.5824]
[null,"TK-коробка PS 1309-6-m (130х94х57), полістирол, метричні введення-10 місць під M 16/20, IP66","sp10540901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.152,0.001,8.7654]
[null,"TK-коробка PS 1809-6-m (180x94х57), полістирол, метричні введення-14 місць під M 16/20, IP66","sp10541001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.195,0.001,10.8544]
[null,"TK-коробка PS 2518-6f-m (254x180x63), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp10541101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.49,0.0029,19.1488]
[null,"TK-коробка PS 3625-11-m (360x254x111), полістирол, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp10541201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.23,0.1,45.2608]
[null,"TK-коробка PS 1811-6f-m (180х110х63), полістирол, метрич. введення-12 місць (6-M16/20, 4-M12, 2-M25/32),  IP66, плоска","sp10541401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.44,0.001,{"v":11.776,"d":"11.7760"}]
[null,"TK-коробка PS 77-8-m (65x65x81), полістирол, метричні введення-4 місця під M16/20, IP66","sp10590101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1194,0.0003,7.0042]
[null,"TK-коробка PS 99-8-m (94x94x81), полістирол, метричні введення-7 місць під M16/20, IP66","sp10590301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.175,0.00071,8.9907]
[null,"TK-коробка PS 1111-9-m (110x110x90), полістирол, метричні введення-7 місць під M 20/25, IP66","sp10590401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.24,0.001,11.4688]
[null,"TK-коробка PS 1313-10-m (130x130x99), полістирол, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66","sp10590501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.29,0.002,13.2096]
[null,"TK-коробка PS 1811-11-m (180x110x111),  полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M20, 2-M20/25, 2-M32/40), IP66","sp10590601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.351,0.002,14.9504]
[null,"TK-коробка PS 2518-11-m (254x180x111), полістирол, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp10590801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.615,0.005,22.9376]
[null,"TK-коробка PS 1309-8-m (130x94x81), полістирол, метричні введення-10 місць під M 16/20, IP66","sp10590901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.204,0.001,10.3424]
[null,"TK-коробка PS 2518-8f-m (254x180x84), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp10591101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.5875,0.004,20.1728]
[null,"TK-коробка PS 3625-16-m (360x254x165), полістирол, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp10591201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.135,0.02,52.6336]
[null,"TK-коробка PS 1818-8f-m (182x180x84), полістирол, метрич. введення-12 місць (8-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp10591301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.45,0.003,15.6672]
[null,"TK-коробка PS 97-6-tm (94x65x57), полістирол, метричні введення-6 місць під M16/20, IP66, прозора кришка","sp10600201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.105,0.0003,7.1987]
[null,"TK-коробка PS 1811-9-tm (180х110х90), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M20, 2-M20/25, 2-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10600601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3438,0.002,15.7696]
[null,"TK-коробка PS 2518-9-tm (254x180x90), полістирол, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10600801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.619,0.004,26.4192]
[null,"TK-коробка PS 1309-6-tm (130x94x57), полістирол, метричні введення-10 місць під M 16/20, IP66, прозора кришка","sp10600901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.16,0.001,{"v":9.984,"d":"9.9840"}]
[null,"TK-коробка PS 1809-6-tm (180x94x57), полістирол, метричні введення-14 місць під M16/20, IP66, прозора крышка","sp10601001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.205,0.001,12.4928]
[null,"TK-коробка PS 3625-11-tm (360x254x111), полістирол, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10601201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.113,0.001,65.7408]
[null,"TK-коробка PS 1313-10-tm (130x130x99), полістирол, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66, прозора кришка","sp10650501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.298,0.00185,{"v":16.896,"d":"16.8960"}]
[null,"TK-коробка PS 1811-11-tm (180х110х111), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M20, 2-M20/25, 2-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10650601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.37,0.002,18.8416]
[null,"TK-коробка PS 1818-11-tm (182х180х111), полістирол, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10650701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.525,0.004,22.8352]
[null,"TK-коробка PS 1309-8-tm (130x94x81), полістирол, метричні введення-10 місць під M16/20, IP66, прозора кришка","sp10650901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.216,0.001,12.4928]
[null,"TK-коробка PS 1818-16-tm (182х180х165), полістирол, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10700701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.67,0.005,38.7072]
[null,"TK-коробка PS 2518-16-tm (254x180x165), полістирол, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp10700801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.817,0.0075,44.6464]
[null,"TK-коробка PS 2518-13f-tm (254x180x137), полістирол, метрич. введення-20 місць (16-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска, прозора кришка","sp10701101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.802,0.01,39.0144]
[null,"TK-коробка PS 1811-16-o (180х110х165), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp10940601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.474,0.003,{"v":23.04,"d":"23.0400"}]
[null,"TK-коробка PS 1818-16-о (182х180х165), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp10940701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.635,0.005,{"v":29.696,"d":"29.6960"}]
[null,"TK-коробка PS 2518-16-o (254x180x165), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp10940801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.795,0.008,35.4304]
[null,"TK-коробка PS 2518-13f-o (254x180x137), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска","sp10941101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.72,0.00626,31.0272]
[null,"TK-коробка PS 1811-13f-o (180x110x137), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска","sp10941401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.45,0.00271,20.2752]
[null,"TK-коробка PS 77-6-o (65x65x57), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.078,0.0002,5.6013]
[null,"TK-коробка PS 97-6-o (94x65x57), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.115,0.0003,6.3386]
[null,"TK-коробка PS 99-6-o (94x94x57), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.129,0.001,7.1782]
[null,"TK-коробка PS 1111-7-o (110x110x66), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1857,0.0008,9.7075]
[null,"TK-коробка PS 1313-7-o (130x130x75), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.225,0.001,11.4688]
[null,"TK-коробка PS 1811-9-o (180х110х90), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.317,0.002,{"v":13.312,"d":"13.3120"}]
[null,"TK-корпус PS 1818-9-o (182х180х90), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.435,0.003,11.1104]
[null,"TK-коробка PS 2518-9-o (254х180х90), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.573,0.004,21.8112]
[null,"TK-коробка PS 1309-6-o (130x94x57), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11040901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.157,0.001,8.7654]
[null,"TK-корпус PS 1809-6-o (180x94x57), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11041001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.2,0.001,10.8544]
[null,"TK-коробка PS 2518-6f-o (254x180x63), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска","sp11041101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.49,0.003,19.1488]
[null,"TK-коробка PS 3625-11-o (360х254х111), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11041201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.108,0.01,45.2608]
[null,"TK-коробка PS 1818-6f-o (182х180х63), гладкі стінки, полістирол, IP66, плоска","sp11041301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.44,0.002,14.5408]
[null,"TK-коробка PS 1811-6f-o (180х110х63), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска","sp11041401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.26,0.001,{"v":11.776,"d":"11.7760"}]
[null,"TK-коробка PS 77-8-o (65x65x81), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.115,0.0003,7.0042]
[null,"TK-коробка PS 97-8-o (94x65x81), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.141,0.0004,7.5981]
[null,"TK-коробка PS 99-8-o (94x94x81), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.179,0.001,8.9907]
[null,"TK-коробка PS 1111-9-o (110x110x90), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.229,0.001,11.4688]
[null,"TK-коробка PS 1313-10-o (130x130x99), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.29,0.00167,13.2096]
[null,"TK-коробка PS 1811-11-o (180x110x111), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.355,0.002,14.9504]
[null,"TK-коробка PS 1818-11-o (182x180x111), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.5375,0.004,{"v":17.92,"d":"17.9200"}]
[null,"TK-корпус PS 2518-11-o (254x180x111), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.615,0.00507,22.9376]
[null,"TK-коробка PS 1309-8-o (130x94x81), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11090901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.204,0.001,10.3424]
[null,"TK-коробка PS 1809-8-o (180x94x81), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11091001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.293,0.001,12.5952]
[null,"TK-коробка PS 2518-8f-o (254x180x84), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска","sp11091101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.5865,0.004,20.1728]
[null,"TK-коробка PS 3625-16-o (360x254x165), полістирол, гладкі стінки, IP66","sp11091201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.39,0.01508,52.6336]
[null,"TK-коробка PS 1818-8f-o (182x180x84), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска","sp11091301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.44,null,15.6672]
[null,"TK-коробка PS 77-6-to (65x65x57), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.84,0.0002,6.5024]
[null,"TK-коробка PS 97-6-to (94x65x57), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.109,0.0003,7.1987]
[null,"TK-коробка PS 99-6-to (94x94x57), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.134,0.001,8.2739]
[null,"TK-коробка PS 1111-7-to (110x110x66), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.191,0.001,10.9568]
[null,"TK-коробка PS 1313-7-to (130x130x75), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.234,0.001,13.1072]
[null,"TK-коробка PS 1811-9-to (180х110х90), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.328,0.002,15.7696]
[null,"TK-коробка PS 1818-9-to (182х180х90), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.467,0.003,{"v":19.968,"d":"19.9680"}]
[null,"TK-коробка PS 2518-9-to (254x180x90), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11100801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.6,0.004,26.4192]
[null,"TK-коробка PS 1309-6-to (130x94x57), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора крышка","sp11100901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.164,0.001,{"v":9.984,"d":"9.9840"}]
[null,"TK-коробка PS 1809-6-to (180x94x57), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11101001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.211,0.001,{"v":6.4,"d":"6.4000"}]
[null,"TK-коробка PS 3625-11-to (360x254x111), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11101201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.3,0.01,65.7408]
[null,"TK-коробка PS 1813-9-to (180х130х90), полістирол, гладкі стінки, прозора кришка, IP66","sp11101601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.35,0.0021,16.9984]
[null,"TK-коробка PS 99-8-to (94x94x81), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.185,0.001,11.0592]
[null,"TK-коробка PS 1111-9-to (110х110х90), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",null,null,13.9264]
[null,"TK-коробка PS 1313-10-to (130x130x99), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.302,0.002,{"v":16.896,"d":"16.8960"}]
[null,"TK-коробка PS 1811-11-to (180х110х111), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.377,0.002,18.8416]
[null,"TK-коробка PS 1818-11-to (182х180х111), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.527,0.004,22.8352]
[null,"TK-коробка PS 2518-11-to (254x180x111), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.645,0.005,{"v":29.184,"d":"29.1840"}]
[null,"TK-коробка PS 1309-8-to (130x94x81), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11150901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.229,0.001,12.4928]
[null,"TK-коробка PS 1809-8-to (180х94х81), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11151001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.286,0.001,16.0768]
[null,"TK-коробка PS 3625-16-to (360x254x165), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11151201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.472,0.015,78.9504]
[null,"TK-коробка PS 1818-8f-to (182x180x84), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска, прозора кришка","sp11151301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.475,0.0027,20.0704]
[null,"TK-коробка PS 1811-16-to (180х110х165), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11200601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",null,null,32.4608]
[null,"TK-коробка PS 1818-16-to (182х180х165), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11200701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.775,0.005,38.7072]
[null,"TK-коробка PS 2518-16-to (254x180x165), полістирол, гладкі стінки, IP66, прозора кришка","sp11200801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.864,0.008,44.6464]
[null,"TK-коробка PS 1818-13f-to (182x180x137), полістирол, гладкі стінки, IP66, плоска, прозора кришка","sp11201301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.61,0.00448,33.9968]
[null,"TK-коробка PC 55-4-o (50х52х35), полікарбонат, гладкі стінки, IP66","sp12045501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.04,0.0001,5.5501]
[null,"TK-коробка PC 75-4-o (65х50х35), полікарбонат, гладкі стінки, IP66","sp12047501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.048,0.0001,5.8266]
[null,"TK-коробка PC 77-6-m (65x65x57), полікарбонат, метричні введення-4 місця під M16/20, IP66","sp12740101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.095,0.0002,{"v":6.871,"d":"6.8710"}]
[null,"TK-коробка PC 97-6-m (94x65x57), полікарбонат, метричні введення-6 місць під M16/20, IP66","sp12740201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.122,0.0003,8.5811]
[null,"TK-коробка PC 99-6-m (94x94x57), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M16/20, IP66","sp12740301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.158,0.001,{"v":9.769,"d":"9.7690"}]
[null,"TK-коробка PC 1111-7-m (110x110x66), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M 20/25, IP66","sp12740401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.2095,0.001,13.0048]
[null,"TK-коробка PC 1313-7-m (130x130x75), полікарбонат, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66","sp12740501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.27,0.001,16.4864]
[null,"TK-коробка PC 1811-9-m (180х110х90), полікарбонат, метрич. введення-16 місць під M20 (2-M20/25, 2-M32/40), IP66","sp12740601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.38,0.002,20.0704]
[null,"TK-коробка PC 1818-9-m (182х180х90), полікарбонат, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66","sp12740701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.535,0.01,25.8048]
[null,"TK-коробка PC 2518-9-m (254x180x90), полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp12740801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.674,0.002,32.3584]
[null,"TK-коробка PC 1309-6-m (130x94x57), полікарбонат, метричні введення-10 місць під M 16/20, IP66","sp12740901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.16,0.001,12.1856]
[null,"TK-коробка PC 1809-6-m (180х94х57), полікарбонат, метричні введення-14 місць під M 16/20, IP66","sp12741001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.243,0.001,15.6672]
[null,"TK-коробка PC 3625-11-m (360х254х111), полікарбонат, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp12741201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.4667,0.01,72.3968]
[null,"TK-коробка PC 55-4-m (50х52х35), полікарбонат, метричні введення-1 місце під M12/16, IP66","sp12745501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.039,0.0001,5.5501]
[null,"TK-коробка PC 75-4-m (65х50х35), полікарбонат, метричні введення-1 місце під M12/16, IP66","sp12747501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.0453,0.00012,5.8266]
[null,"TK-коробка PC 77-8-m (65x65x81), полікарбонат, метричні введення-4 місця під M16/20, IP66","sp12790101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.141,0.0003,8.5811]
[null,"TK-коробка PC 97-8-m (94x65x81), полікарбонат, метричні введення-6 місць під M16/20, IP66","sp12790201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.18,0.0005,10.5472]
[null,"TK-коробка PC 99-8-m (94х94х81), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M16/20, IP66","sp12790301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.22,0.001,12.3904]
[null,"TK-коробка PC 1111-9-m (110x110x90), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M 20/25, IP66","sp12790401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.273,0.001,15.7696]
[null,"TK-коробка PC 1313-10-m (130x130x99), полікарбонат, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66","sp12790501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.35,0.002,19.5584]
[null,"TK-коробка PC 1811-11-m (180x110x111), полікарбонат, метрич. введення-16 місць під M20 (2-M20/25, 2-M32/40), IP66","sp12790601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.451,0.002,22.9376]
[null,"TK-коробка PC 1818-11-m (182x180x111), полікарбонат, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66","sp12790701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.63,0.004,28.8768]
[null,"TK-коробка PC 2518-11-m (254x180x111), полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp12790801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.75,0.005,34.9184]
[null,"TK-коробка PC 1309-8-m (130x94x81), полікарбонат, метричні введення-10 місць під M 16/20, IP66","sp12790901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.246,0.001,14.9504]
[null,"TK-коробка PC 1809-8-m (180х94х81), полікарбонат, метричні введення-14 місць під M16/20, IP66","sp12791001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.31,0.001,18.5344]
[null,"TK-коробка PC 2518-8f-m (254x180x84), полікарбонат, метрич. введення-20 місць (16-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp12791101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.655,0.004,30.8224]
[null,"TK-коробка PC 3625-16-m (360х254х165), полікарбонат, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp12791201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.74,0.015,85.4016]
[null,"TK-коробка PC 1818-8f-m (182х180х84), полікарбонат, метрич. введення-12 місць (8-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp12791301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.531,null,27.0336]
[null,"TK-коробка PC 1818-16-m (182x180x165), полікарбонат, метрич. введення-28 місць (24-M20, 2-M25/32, 2-M32/40), IP66","sp12840701","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.79,0.005,42.3936]
[null,"TK-коробка PC 2518-16-m (254x180x165), полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66","sp12840801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.96,0.00754,49.9712]
[null,"TK-коробка PC 1818-13f-m (182х180х137), полікарбонат, метрич. введення-12 місць (8-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска","sp12841301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.702,0.0045,37.2736]
[null,"TK-коробка PC 55-4-v (52х50х35), полікарбонат, з сальником M16, IP66","sp12945501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",null,null,{"v":9.856,"d":"9.8560"}]
[null,"TK-коробка PC 75-4-v (65х50х35), полікарбонат, з сальником М16, IP66","sp12947501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1025,0.0001,10.0352]
[null,"TK-коробка PC 55-4-to (52х50х35), полікарбонат, гладкі стінки,  IP66","sp13045501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.0374,0.0001,5.5501]
[null,"TK-коробка PC 97-6-tm (94x65x57), полікарбонат, метричні введення-6 місць під M16/20, IP66, прозора кришка","sp13700201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.117,0.0003,8.5811]
[null,"TK-коробка PC 99-6-tm (94x94x57), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M16/20, IP66, прозора кришка","sp13700301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.16,0.001,{"v":9.769,"d":"9.7690"}]
[null,"TK-коробка PC 1111-7-tm (110x110x66), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M20/25, IP66, прозора кришка","sp13700401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.203,0.001,13.0048]
[null,"TK-коробка PC 1313-7-tm (130x130x75), полікарбонат, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66, прозора кришка","sp13700501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.27,0.001,16.4864]
[null,"TK-коробка PC 1811-9-tm (180х110х90), полікарбонат, метрич. введення-16 місць під M20 (2-M20/25, 2-M32/40), IP66, прозора кришка","sp13700601","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3813,0.002,20.0704]
[null,"TK-коробка PC 2518-9-tm (254x180x90), полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp13700801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.648,0.004,32.3584]
[null,"TK-коробка PC 1309-6-tm (130x94x57), полікарбонат, метричні введення-10 місць під M 16/20, IP66, прозора крышка","sp13700901","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.186,0.0007,12.1856]
[null,"TK-коробка PC 1809-6-tm (180x94x57), полікарбонат, метричні введення-14 місць під M16/20, IP66, прозора кришка","sp13701001","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.235,0.00096,15.6672]
[null,"TK-коробка PC 3625-11-tm (360х254х111), полікарбонат, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp13701201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.275,0.01,72.3968]
[null,"TK-коробка PC 1111-9-tm (110x110x90), полікарбонат, метричні введення-7 місць під M20/25, IP66, прозора кришка","sp13750401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.26,0.001,15.7696]
[null,"TK-коробка PC 1313-10-tm (130x130x99), полікарбонат, метрич. введення-12 місць (9- M 20/25, 2-M20, 1-M25/32), IP66, прозора кришка","sp13750501","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.332,0.002,19.5584]
[null,"TK-коробка PC 2518-11-tm (254x180x111), полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp13750801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.702,0.005,34.9184]
[null,"TK-коробка PC 2518-8f-tm (254x180x84), полікарбонат, метрич. введення-20 місць (16-M16/20, 4-M25/32), IP66, плоска, прозора кришка","sp13751101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.7,0.004,30.8224]
[null,"TK-коробка PC 3625-16-tm (360x254x165), полікарбонат, метрич. введення-42 місця (32-M20, 6-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp13751201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.6,0.015,85.4016]
[null,"TK-коробка PC 2518-16-tm (254x180x165), полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-M20, 4-M25/32, 4-M32/40), IP66, прозора кришка","sp13800801","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.94,null,49.9712]
[null,"Корпус порожній AL 55-3 (50х45х30), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15000101","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.0767,0.0001,11.4688]
[null,"Корпус порожній AL 66-3 (64х58х34), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15000201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.147,0.0001,15.6672]
[null," Корпус порожній AL 1006-3 (98х64х34), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15000301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.215,0.0002,18.2272]
[null,"Корпус порожній AL 1506-3 (150х64х34), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15000401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.29,0.0003,26.3168]
[null,"Корпус порожній AL 88-6 (80х75х57), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15000501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.3,0.0003,22.2208]
[null,"Корпус порожній AL 1308-6 (125х80х57), алюминій, гладкі стінки, IP66","sp15000601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.47,0.00057,23.7312]
[null,"Корпус порожній AL 1808-6 (175х80х57), алюміній, гладкі стінки, IP65","sp15000701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.56,0.001,31.6416]
[null,"Корпус порожній AL 1010-8 (100х100х81), алюміній, гладкі стінки, IP65","sp15000801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.6,0.001,{"v":33.28,"d":"33.2800"}]
[null,"Алюмінієвий корпус AL 1212-8 (120х120х81), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15000901","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",0.95,0.001,{"v":42.24,"d":"42.2400"}]
[null,"Корпус порожній AL 2212-8 (220х120х81), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15001001","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",1.36,0.002,{"v":52.736,"d":"52.7360"}]
[null,"Корпус порожній AL 1616-9 (160х160х91), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15001101","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",1.56,0.002,{"v":56.32,"d":"56.3200"}]
[null,"Корпус порожній AL 2616-9 (260х160х91), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15001201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",2.16,0.004,{"v":73.472,"d":"73.4720"}]
[null,"Корпус порожній AL 3616-9 (360х160х90), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15001301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",2.76,0.005,{"v":96,"d":"96.0000"}]
[null,"Корпус порожній AL 2320-11 (230х200х110), алюміній, ладкі стінки, IP66","sp15001401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",2.6,0.005,{"v":132.096,"d":"132.0960"}]
[null,"Корпус порожній AL 2823-11 (280х230х111), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15001501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",3.22,0.007,{"v":154.624,"d":"154.6240"}]
[null,"Корпус порожній  AL 3323-11 (330х230х111), алюміній, гладкі стінки, IP66","sp15001601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",3.66,0.008,{"v":173.056,"d":"173.0560"}]
[null,"Корпус поста пластиковий BM 1-L з 1-м отв. d=22 мм, (94х94х81), жовта кришка, IP66","sp15360101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.21,0.001,13.4144]
[null,"Корпус поста пластиковий BM 1-L з 1-м отв. d=22 мм, (94х94х81), полікарбонат, IP66","sp15390101","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1,0.001,{"v":12.8,"d":"12.8000"}]
[null,"Корпус поста пластиковий BM 2-L з 2-ма отв. d=22 мм, (130х94х81), полікарбонат, IP66","sp15390201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.281,0.001,15.5648]
[null,"Корпус поста пластиковий BM 3-L з 3-ма отв. d=22 мм, (180х94х81), полікарбонат, IP66","sp15390301","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.35,0.001,20.2752]
[null,"Корпус поста пластиковий BM 4-L з 4-ма отв. d=22 мм, (180х94х81), полікарбонат, IP66","sp15390401","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1,0.001,20.8896]
[null,"Корпус поста пластиковий BM 12-L з 12 отв. d=22 мм, (182х180х90), полікарбонат, IP66","sp15391201","шт.","210-09/6287 25.07.13-01.01.14, не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.5875,0.003,43.8272]
[null,"Петлі AL ALS-kl для навісного кріплення AL корпусів, маленькі, в наборі - 4 шт., металеві ","sp15400401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7318 15 10 90",0.03,null,10.2233]
[null,"Петлі AL ALS-gro для навісного кріплення AL корпусів, великі, в наборі - 4 шт., металеві ","sp15400601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7318 15 10 90",0.09,null,12.5775]
[null,"Набір дверних петель AL ASS для AL-корпусів, в наборі - 2 шт.","sp15421001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.2,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},43.7525]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-1308 (114х69х1,5), для AL 1308, сталева","sp15500601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.89,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},3.3863]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-1808 (164х69х1,5), для AL 1808, стальна","sp15500701","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.127,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},3.8593]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-1010 (88х70х1,5), для AL 1010, стальна","sp15500801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.1,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},{"v":11.395,"d":"11.3950"}]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-1212 (109х107х1,5), для AL 1212, стальна","sp15500901","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.15,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},{"v":12.255,"d":"12.2550"}]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-2212 (207х107х1,5), для AL 2212, сталева","sp15501001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.244,{"v":3e-05,"d":"0.00003"},13.6525]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-1616 (145х143х1,50), для AL 1616, сталева","sp15501101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.3,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":13.115,"d":"13.1150"}]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-2616 (215х142х1,5), для AL 2616, сталева","sp15501201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.39,0.0001,{"v":15.05,"d":"15.0500"}]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-2023 (213х184х1,5), для AL 2023, сталева","sp15501401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.4497,0.0001,{"v":16.77,"d":"16.7700"}]
[null,"Монтажна пластина AL MPS-2823 (264х214х1,5), для AL 2823, сталева","sp15501501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.608,0.0001,22.6825]
[null,"Монт.пластина AL MPS-3323 (314х213х1,5), для AL 3323, сталева","sp15501601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.738,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},24.8325]
[null,"Корпус ALR 1808-4 (175х80х57), алюміній, клема 22х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16040701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.705,null,{"v":106.496,"d":"106.4960"}]
[null,"Корпус ALR 1010-4 (100х100х81), алюміній, клема 10х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16040801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.66,0.0008,52.8384]
[null,"Корпус ALR 1212-4 (122х120х81), алюміній, клема 14х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16040901","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.06,0.0012,90.3168]
[null,"Корпус ALR 1616-4 (160х160х91), алюміній, клема 20х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16041101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.75,0.0023,{"v":120.832,"d":"120.8320"}]
[null,"Корпус ALR 2023-4 (200х230х111), алюміній, клема 26х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16041401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.89,0.0051,{"v":209.92,"d":"209.9200"}]
[null,"Корпус ALR 2823-4 (280х230х111), алюміній, клема 40х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16041501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.6667,null,{"v":272.384,"d":"272.3840"}]
[null,"Корпус ALR 3323-4 (330х230х111), алюміній, клема 47х4мм2, гладкі стінки, IP66","sp16041601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.65,null,{"v":304.128,"d":"304.1280"}]
[null,"Корпус ALR 1616-L (160х160х91), алюміній, з DIN-рейкой, гладкі стінки, IP66","sp16091101","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",1.638,0.002,71.9872]
[null,"Корпус ALR 2320-L (230х200х111), алюміній, з DIN-рейкой, гладкі стінки, IP66","sp16091401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","7616 99 10 00",2.64,0.001,{"v":148.48,"d":"148.4800"}]
[null,"DIN-рейка AL NS35-14 для AL 1616, довжина 145мм","sp16201101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0572,null,5.6653]
[null,"DIN-рейка AL NS35-245 для AL 2616, довжина 245мм","sp16201201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",null,null,6.7188]
[null,"DIN-рейка AL NS35-266 для AL 2823, довжина 266мм","sp16201501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.103,null,7.1703]
[null,"Корпус GF2X2 800-16 USS (250х370х122), полікарбонат, з 2 DC вимикачами навантаження (із захистом від перенапруження), IP65","sp17827501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",3.435,null,{"v":974.848,"d":"974.8480"}]
[null,"Набір дверних петель TG ISS для TG-корпусів, в наборі - 2 шт.","sp18200101","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.02,null,6.1275]
[null,"Набір для навісного кріплення TG ABL для TG корпусів, в наборі - 4 шт.","sp18200201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.026,null,3.6765]
[null,"Набір для ручного закручування гвинтів HBA в ТК корпусах, в наборі - 4 шт.","sp19000101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.008,null,2.0992]
[null,"Набір дверних петель ASS-k для ТК-коробок, малі (до ТК 1809), в наборі - 2 шт.","sp19000201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.026,null,3.8163]
[null,"Набір дверних петель ASS-gro для ТК 1811/AKL 1, великі, в наборі - 2 шт.","sp19000501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0484,null,6.2028]
[null,"Гвинт ТК DS-ku/g для ТК корпусів, короткий, сірий","sp19001001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0017,null,0.3032]
[null,"Гвинти TK DS-ku/g/T40 для ТК корпусів особливого виконання для плоскої кришки, сірі, в наборі - 12 шт","sp19001401","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",null,null,5.0688]
[null,"Набір дверних петель VSG, з навісним замком, в наборі - 3 шт.","sp19010001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.1,null,46.7625]
[null,"Ручка TG 1 для переносних корпусів (з кріпленням: пластиковий гвинт і гайка)","sp19180001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0251,null,3.3894]
[null,"Ручка TG 2 для переносних корпусів (з кріпленням: саморізи)","sp19180501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.026,null,{"v":2.56,"d":"2.5600"}]
[null,"Комбінаційний набір ТК KS GRO для ТК-коробок, великий (від ТК 1811), IP66","sp19201801","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.017,0.0001,3.2465]
[null,"Комбінаційний набір KS M20 для TK/AK/AKi, малий, (товщина стінок до 2x3,5мм), IP66","sp19202001","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.011,null,1.5265]
[null,"Комбінаційний набір KS M25 для TK/AK/AKi, малий, (товщина стінок до 2x3,5мм), IP66","sp19202501","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.01,null,2.1823]
[null,"Комбінаційний набір KS M32 для TK/AK/AKi, малий, (товщина стінок до 2x3,5мм), IP66","sp19203201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.012,null,2.3543]
[null,"Універсальний ввід KST M32 для з'єднання корпусів AK/AKi (товщина стінок до 1,5x4,0мм), термопласт, IP54","sp19303201","шт.",null,"8538 90 99 00",0.044,null,{"v":0.631,"d":"0.6310"}]
[null,"Набір для навісного кріплення TK ABL для TK/RK/BM-корпусів (окрім TK 55 і TK 75), в наборі - 4 шт.","sp19400101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0013,null,3.7625]
[null,"Дистанційні втулки (розпірки) TK MLH-55/75 під монтажні пластини для ТК 55/75, 10 пар","sp19410001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.049,null,0.9826]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-77 (45х45х2,5), для TK 77, пластик","sp19500101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.02,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},3.3433]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-97 (74х45х2,5), для TK 97, пластик","sp19500201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.026,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},3.3433]
[null,"Монтажна пластина TK MPI -99 (74х74х2, 5), для TK 99, пластик","sp19500301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.032,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},3.6658]
[null,"Монтажна пластинаTK MPI-1111 (90х90х2,5), для TK 1111, пластик","sp19500401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.045,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":3.999,"d":"3.9990"}]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-1313 (110х110х2,5), для TK 1313, пластик","sp19500501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.061,{"v":3e-05,"d":"0.00003"},4.9988]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-1811 (150х90х2,5), для TK 1811, пластик","sp19500601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0536,{"v":3e-05,"d":"0.00003"},4.9988]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-1818 (150х150х2,5), для TK 1818, пластик","sp19500701","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0971,0.0001,6.0093]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-2518 (220х150х2,5), для TK 2518, пластик","sp19500801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.1284,0.0001,8.3205]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-1309 (110х74х2,5), для TK 1309, пластик","sp19500901","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.042,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":3.999,"d":"3.9990"}]
[null,"Монтажна пластина TK MPI-1809 (160х74х2,5), для TK 1809, пластик","sp19501001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.056,{"v":3e-05,"d":"0.00003"},{"v":5.504,"d":"5.5040"}]
[null,"Монтажна пластина TK MPI -3625 (331х220х2,5), для TK 3625, пластик","sp19501201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.2801,0.0002,20.1025]
[null,"Викрутка ТK SDR T40 для TK корпусів","sp19501801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8205 40 00 00",0.1,null,24.9972]
[null,"Фреза LFR для висвердлювання отворів d=16,5-32,5мм, під вводи M16-32","sp19599501","шт.",null,"8207 70 90 00",0.1631,null,{"v":216.075,"d":"216.0750"}]
[null,"DIN-рейка TS 15-49,5, для ТК 77/97","sp19704901","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.015,null,1.7415]
[null,"DIN-рейка TS 15-80, для ТК 97/99/1111/1309/1313/1809/1811","sp19708001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.019,null,{"v":2.021,"d":"2.0210"}]
[null,"DIN-рейка TS 15-92, для ТК 1111/1309/1313/1809/1811","sp19709201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.021,null,{"v":2.107,"d":"2.1070"}]
[null,"DIN-рейка TS 15-111, для ТК 1309/1313","sp19711101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.024,null,{"v":2.666,"d":"2.6660"}]
[null,"DIN-рейка TS 15-154, для ТК 1809/1811/1818/2518","sp19715401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.0256,null,3.3433]
[null,"DIN-рейка NS 35-81, для ТК 1111/1309/1313/1809/1811","sp19808101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.0282,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},2.5908]
[null,"DIN-рейка NS 35-106, для ТК 1309/1313","sp19810601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.0371,null,{"v":2.752,"d":"2.7520"}]
[null,"DIN-рейка NS 35-144, для ТК 1809/1811/1818/2518","sp19814401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.0494,null,3.0853]
[null,"DIN-рейка NS 35-216, для ТК 2518/3625","sp19821601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.0741,null,3.9668]
[null,"DIN-рейка NS 35-336, для ТК 3625","sp19833601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","7326 90 98 90",0.116,null,5.9233]
[null,"TG-коробка PC 88-6-o (84х82х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1422,0.0004,{"v":13.545,"d":"13.5450"}]
[null,"TG-коробка PC 1208-6-o (122х82х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.18,0.001,{"v":14.62,"d":"14.6200"}]
[null,"TG-коробка PC 1212-6-o (124х122х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.2333,0.001,17.0925]
[null,"TG-коробка PC 1608-6-o (162х82х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.219,0.001,17.7375]
[null,"TG-коробка PC 1612-9-o (162х122х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3844,0.002,24.4025]
[null,"TG-коробка PC 2012-8-o (202х122х75), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.405,0.002,25.9075]
[null,"TG-коробка PC 2015-9-o (202х152х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20040901","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.405,0.002,29.1325]
[null,"TG-коробка PC 2516-9-o (252х152х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20041201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.6601,0.003,{"v":32.465,"d":"32.4650"}]
[null,"TG-коробка PC 3023-9-o (302х232х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20041301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.9487,0.01,{"v":53.32,"d":"53.3200"}]
[null,"TG-коробка PC 88-9-o (84х82х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20090301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",null,0.001,14.9425]
[null,"TG-коробка PC 1208-9-o (122х82х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20090401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.2331,0.001,17.0925]
[null,"TG-коробка PC 1212-9-o (124х122х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67","sp20090501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3014,0.001,19.2425]
[null,"TG-коробка PC 1608-9-o (162х82х85), глад. стен., поликарбонат, IP 67","sp20090601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.264,0.001,{"v":20.21,"d":"20.2100"}]
[null,"TG-коробка PC 2012-9-o (202х122х90), глад. стен., поликарбонат, IP 67","sp20090801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.445,0.002,{"v":29.025,"d":"29.0250"}]
[null,"TG-коробка PC 2516-12-o (252х162х120), глад. стен., поликарбонат, IP 67","sp20091201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.775,0.005,{"v":40.42,"d":"40.4200"}]
[null,"TG-коробка PC 3023-11-o (302х232х110),  глад. стен., поликарбонат, IP 67","sp20091301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.0416,0.01,62.0275]
[null,"TG-коробка PC 88-6-to (84х82х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.144,0.0004,{"v":13.545,"d":"13.5450"}]
[null,"TG-коробка PC 1208-6-to (122х82х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.18,0.001,{"v":14.62,"d":"14.6200"}]
[null,"TG-коробка PC 1212-6-to (124х122х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.095,0.001,17.0925]
[null,"TG-коробка PC 1608-6-to (162х82х55), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.22,0.001,17.7375]
[null,"TG-коробка PC 1612-9-to (162х122х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3786,0.002,24.4025]
[null,"TG-коробка PC 2012-8-to (202х122х75), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.4042,0.002,25.9075]
[null,"TG-коробка PC 2015-9-to (202х152х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20100901","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.212,0.002,29.1325]
[null,"TG-коробка PC 2516-9-to (252х162х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20101201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.273,0.003,{"v":32.465,"d":"32.4650"}]
[null,"TG-коробка PC 3023-9-to (302х232х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20101301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.945,0.01,{"v":53.32,"d":"53.3200"}]
[null,"TG-коробка PC 88-9-to (84х82х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20150301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.1882,0.0006,14.9425]
[null,"TG-коробка PC 1208-9-to (122х82х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20150401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.235,0.001,17.0925]
[null,"TG-коробка PC 1212-9-to (124х122х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20150501","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.3,0.001,19.2425]
[null,"TG-коробка PC 1608-9-to (162х82х85), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20150601","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.29,0.001,{"v":20.21,"d":"20.2100"}]
[null,"TG-коробка PC 2012-9-to (202х122х90), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20150801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.473,0.002,{"v":29.025,"d":"29.0250"}]
[null,"TG-коробка PC 2516-12-to (252х162х120), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20151201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.793,0.005,{"v":40.42,"d":"40.4200"}]
[null,"TG-коробка PC 3023-11-to (302х232х110), полікарбонат, гладкі стінки, IP 67, прозора кришка","sp20151301","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",1.0524,0.01,62.0275]
[null,"Пробка гвинтова WST M20, М20х1,5 (ущільнення: 8-13.5мм), глуха, полиетілен, IP54","sp20342001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0021,null,0.1548]
[null,"Пробка гвинтова WST M25, М25х1,5 (ущільнення: 9-16мм), глуха, поліетілен, IP54","sp20342501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.0031,null,0.2537]
[null,"Пробка гвинтова WST M32, М32х1,5 (ущільнення: 11-22мм), глуха, полиетілен, IP54","sp20343201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.0055,null,0.4375]
[null,"Контргайка GMU PA M12, М12х1,5, поліамід","sp20841201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0008,null,0.1527]
[null,"Контргайка GMU PA M12, М16х1,5, поліамід","sp20841601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.001,null,0.1967]
[null,"Контргайка GMU PA M20, М20х1,5, поліамід","sp20842001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0017,null,0.2376]
[null,"Контргайка GMU PA M25, М25х1,5, поліамід","sp20842501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0023,null,0.2526]
[null,"Контргайка GMU PA M32, М32х1,5, поліамід","sp20843201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0047,null,0.4483]
[null,"Контргайка GMU PA M40, М40х1,5, поліамід","sp20844001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0064,null,0.5741]
[null,"Контргайка GMU PA M50, М50х1,5, поліамід","sp20845001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0012,null,2.2898]
[null,"Пробка гвинтова VSS PA M20, М20х1,5 (max товщина стінки 7,5мм), глуха, під викрутку, поліамід, IP65","sp21112001","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.0017,null,0.3623]
[null,"Пробка гвинтова  VSS PA M20, М25х1,5 (max товщина стінки 11мм), глуха, під викрутку, поліамід, IP65","sp21112501","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.002,null,0.4963]
[null,"Ра-пробка гвинтова VSS PA M32, М32х1,5 (max товщина стінки 11мм), глуха, під викрутку, поліамід, IP65","sp21113201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.0022,null,1.0524]
[null,"Втулка універсальна SNI M20 (ущільнення: 5-16мм), ступінчаста, еластична, термопластичний еластомер, IP55","sp21642001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0025,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},0.2043]
[null,"Втулка універсальна SNI M25 (ущільнення: 5-21мм), ступінчаста, еластична, термопластичний еластомер, IP55","sp21642501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0033,null,0.3999]
[null,"Втулка універсальна SNI M32 (ущільнення: 13-26,5мм), ступінчаста, еластична, термопластичний еластомер, IP55","sp21643201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0053,null,0.4644]
[null,"Втулка універсальна SNI M40 (ущільнення: 13-34мм), ступінчаста, еластична, термопластичний еластомер, IP55","sp21644001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0072,null,0.9632]
[null,"Сальник Pg7 (ущільнення: 5-7мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040001","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.0047,null,0.8333]
[null,"Сальник Pg9 (ущільнення: 6-8мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040101","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.007,null,0.9139]
[null,"Сальник Pg11 (ущільнення: 8-10мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.0097,null,0.9139]
[null,"Сальник Pg13, 5 (ущільнення: 10-12мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040301","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.0107,null,1.0483]
[null,"Сальник Pg16 (ущільнення: 12-14мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040401","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.014,null,1.0752]
[null,"Сальник Pg21 (ущільнення: 15-17мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040501","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.0233,null,2.0698]
[null,"Сальник Pg29 (ущільнення: 18-25мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040601","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.0367,null,4.1126]
[null,"Сальник Pg36 (ущільнення: 25-32мм), з гайкою, полістирол, IP65","sp22040701","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.078,null,7.9565]
[null,"Сальник Pg7 (ущільнення: 3-6,5мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.005,null,1.5053]
[null,"Сальник Pg9 (ущільнення: 4-8мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.017,null,1.5053]
[null,"Сальник Pg11 (ущільнення: 5-10мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.01,null,1.8816]
[null,"Сальник Pg13,5 (ущільнення: 6-12мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.013,null,2.1504]
[null,"Сальник Pg16 (ущільнення: 10-14мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.018,null,2.2042]
[null,"Сальник Pg21 (ущільнення: 12-18мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0267,null,3.4406]
[null,"Сальник Pg29 (ущільнення: 18-25мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0433,null,6.6662]
[null,"Сальник Pg36 (ущільнення: 22-32мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22540701","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.11,null,20.1062]
[null,"Сальник KVR M20-MGM/cw, M 20х1,5 (ущільнення: 6-12мм), з гайкою, поліамід, IP68, чорний","sp22702001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.012,null,2.0748]
[null,"Сальник KVR M32-MGM/cw, 32Мх1,5 (ущільнення: 11-21мм), з гайкою, поліамід, IP68, чорний","sp22703201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0308,null,{"v":2.709,"d":"2.7090"}]
[null,"Сальник KVR M12-MGM, M12х1,5 (ущільнення: 2-6,5мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22741201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.004,null,{"v":1.247,"d":"1.2470"}]
[null,"Сальник KVR M16-MGM, M16х1,5 (ущільнення: 4-10мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22741601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.007,null,1.6663]
[null,"Сальник KVR M20-MGM, M20х1,5 (ущільнення: 6-12мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22742001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0117,{"v":1e-05,"d":"0.00001"},2.0533]
[null,"Сальник KVR M20-MGM, M20х1,5 (ущільнення: 7-14мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22742101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.015,null,2.0855]
[null,"Сальник KVR M25-MGM, M25х1,5 (ущільнення: 7-16мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22742501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.018,null,2.1285]
[null,"Сальник KVR M32-MGM, M32х1,5 (ущільнення: 11-21мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22743201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0311,null,2.5478]
[null,"Сальник KVR M40-MGM, M40х1,5 (ущільнення: 16-28мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22744001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0497,null,{"v":5.805,"d":"5.8050"}]
[null,"Сальник KVR M50-MGM, M50х1,5 (ущільнення: 21-34,5мм), з гайкою, поліамід, IP68","sp22745001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.082,null,{"v":15.05,"d":"15.0500"}]
[null,"Сальник KVR M63-MGM, M63х1,5 (ущільнення: 32-44,5мм), з гайкою, поліамід, IP 68","sp22746301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.1207,null,{"v":18.275,"d":"18.2750"}]
[null,"Сальник KVR M20-MGM/or, M20x1,5 (ущільнення: 6-12мм), з гайкою, поліамід, IP 68, помаранчовий","sp22762001","шт.","UA1.016.0149984-10 07.12.2010-11.12.2012","3926 90 97 90",0.015,null,{"v":2.881,"d":"2.8810"}]
[null,"Сальник KVR M25-MGM/or, M25x1,5 (ущільнення: 7-16мм), з гайкою, поліамід, IP 68","sp22762501","шт.","UA1.016.0149984-10 07.12.2010-11.12.2012","3926 90 97 90",0.018,null,2.9885]
[null,"Сальник KVR M32-MGM/or, M32x1,5 (ущільнення: 11-21мм), з гайкою, поліамід, помаранчовий, IP68","sp22763201","шт.","UA1.016.0149984-10 07.12.2010-11.12.2012","3926 90 97 90",0.0264,null,3.8055]
[null,"Сальник KVR M40-MGM/or, M40x1,5 (ущільнення: 16-28мм), з гайкою, поліамід, помаранчовий, IP68","sp22764001","шт.","UA1.016.0149984-10 07.12.2010-11.12.2012","3926 90 97 90",0.05,null,8.1378]
[null,"Кабельне введення AST M16 (6-10,0мм), IP54, поліетилен, IP54","sp23041601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.002,null,0.1677]
[null,"Кабельне введення AST M20 (8-13.5мм), поліетилен, IP54","sp23042001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0027,null,0.1957]
[null,"Кабельне введення AST M25 (9-18,5мм), поліетилен, IP54","sp23042501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.004,null,{"v":0.372,"d":"0.3720"}]
[null,"Кабельне введення AST M32 (13-23,0мм), поліетилен, IP54","sp23043201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.005,null,{"v":0.845,"d":"0.8450"}]
[null,"Кабельне введення AST M40 (17-30,0мм), поліетилен, IP54","sp23044001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.009,null,1.1395]
[null,"Кабельне введення AST M25-or (9-16мм), помаранчовий, IP54","sp23062501","шт.","UA1.016.0149984-10 07.12.2010-11.12.2012","3926 90 97 90",0.0023,null,0.4182]
[null,"Пробка VST M20 (ущільнення: 8-13,5мм), глуха, поліетилен, IP54","sp23142001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0014,null,0.1613]
[null,"Пробка VST M25 (ущільнення: 9-16мм), глуха, поліетилен, IP54","sp23142501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.002,null,0.2978]
[null,"Пробка VST M32 (ущільнення: 11-23мм), глуха, поліетилен, IP54","sp23143201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0031,null,0.6805]
[null,"Заглушка VST M20-or (ущільнення:8-13,5мм), використов. при послідовному комбінуванні DAL1/DAL2, IP54, помаранчова","sp23162001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0014,null,0.1613]
[null,"Пробка Pg11 (ущільнення: 8-12мм), глуха, поліетилен, IP54","sp23190201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.001,null,0.1376]
[null,"Пробка Pg16 (ущільнення: 9-18мм), глуха, поліетилен, IP54","sp23190401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.002,null,0.1967]
[null,"Пробка Pg21 (ущільнення: 12-33мм), глуха, поліетилен, IP54","sp23190501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.003,null,0.3171]
[null,"Сальник KVR M12, M12х1,5 (ущільнення: 2-6,5мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24741201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.004,null,1.0965]
[null,"Сальник KVR M16, M16х1,5 (ущільнення: 4-10мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24741601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.006,null,1.4728]
[null,"Сальник KVR М20, M20х1,5 (ущільнення: 6-12мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24742001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.011,null,{"v":1.806,"d":"1.8060"}]
[null,"Сальник KVR M25, M25х1,5 (ущільнення: 7-16мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24742501","шт.",null,"3926 90 97 90",0.016,null,1.9135]
[null,"Сальник KVR M32х1,5 (ущільнення: 11-21,0мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24743201","шт.",null,"3926 90 97 90",0.0026,null,2.0963]
[null,"Сальник KVR M40х1,5 (ущільнення: 16-28мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24744001","шт.",null,"3926 90 97 90",0.0433,null,{"v":5.246,"d":"5.2460"}]
[null,"Сальник KVR M63, M63х1,5 (ущільнення: 32-44,5мм), без гайки, поліамід, IP68","sp24746301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0433,null,{"v":14.835,"d":"14.8350"}]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR M12, M12х1,5, внутрішній d=12,0мм, зовнішній d=16,0мм, поліетилен","sp24901201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.1,null,0.0687]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR M16, M16х1,5, внутрішній d=16,0мм, зовнішній d=20мм,  поліетилен","sp24901601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.001,null,0.0763]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR M20, М20х1,5, внутрішній d=20,4мм, зовнішній d=25,0мм, поліетилен","sp24902001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0002,null,0.0855]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR M25, M25х1,5, внутрішній d=25мм, зовнішній d=30мм, поліетилен","sp24902501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0004,null,0.1035]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR M32, М32х1,5, внутрішній d=32,0мм, зовнішній d=38,0мм, поліетилен","sp24903201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0006,null,0.1322]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR М40х1,5, внутрішній d=40,0мм, зовнішній d=45,0мм, поліетилен","sp24904001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.005,null,0.1823]
[null,"Ущільнююче кільце для різьбових з'єднань ADR М50х1,5, внутрішній d=50,0мм, зовнішній d=56,0мм, поліетилен","sp24905001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.0001,null,0.3021]
[null,"Мембрана подвійна DMS M16 (ущільнення: 5-9мм), глуха, еластична, IP66","sp26041601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0024,null,0.3451]
[null,"Мембрана подвійна DMS M20 (ущільнення: 7-12мм), глуха, еластична, IP66","sp26042001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0034,null,0.4182]
[null,"Мембрана подвійна DMS M25 (ущільнення: 9-16мм), глуха, еластична, IP66","sp26042501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.005,null,0.7966]
[null,"Мембрана подвійна DMS M32 (ущільнення: 14-21мм), глуха, еластична, IP66","sp26043201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0071,null,{"v":1.72,"d":"1.7200"}]
[null,"Пробка конденсатна BST M20, (1,5-4,5мм), IP44","sp26242001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0041,null,0.9901]
[null,"Перехідник RST M20-BS Pg13,5 для труб з різьбою M20 на отвір Pg13,5","sp28342001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.011,null,0.6144]
[null,"Перехідник RST M20-BS Pg16 для труб з різьбою M20 на отвір Pg16","sp28442001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.011,null,0.6144]
[null,"Перехідник RST M25 для труб з різьбленням M25, полістирол","sp28842501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.0094,null,0.7547]
[null,"Муфта кабельна KVM 025-2,5, (5х2,5мм2), довжина 87мм, IP54","sp30542501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8536 90 10 00",0.0503,null,{"v":19.968,"d":"19.9680"}]
[null,"Муфта кабельна KVM 060-6, (5х6мм2), довжина 120мм, IP54","sp30546001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8536 90 10 00",0.1253,null,{"v":40.96,"d":"40.9600"}]
[null,"Коробка прихованої установки UP 6 (d=80мм, h=32мм), клема 5х2,5 мм2, IP54","sp30640601","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","8536 90 01 90",0.078,0.0002,3.7478]
[null,"Коробка прихованої установки UP 6 (d=80мм, h=32мм), порожня, IP54","sp30690601","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.058,null,2.7853]
[null,"Розподільча коробка Mini 25-2,5² (89х43х37), клема 3х2,5мм², 10 введень (2 введення на днищі), IP55","sp31040801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.04,null,1.4643]
[null,"Розподільча коробка Mini 25-L (89х43х37), порожня, 10 введень (2 введення на днищі), IP55","sp31090801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.035,0.00014,0.8166]
[null,"Розподільча коробка AP 7-2,5² (78х78х27), клема 5х2,5мм², 7 введень (1 введення на днищі), IP30, біла","sp31510701","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","8536 90 01 90",0.046,0.0002,1.7946]
[null,"Розподільча коробка AP 7-L (78х78х27), порожня, 7 введень (1 введення на днищі), IP30, біла","sp31560701","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.03,0.0002,1.5053]
[null,"Розподільча коробка HP 70 (75х75х42), порожня, 3 ступінчастих введеннь і 2 запасних (3,5-20,5мм), IP55","sp32097001","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.055,0.00024,1.1469]
[null,"Розподільча коробка HP 80 (85х85х42), порожня, 7 ступінчастих введень (3,5-20,5мм), IP55","sp32298001","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.06,0.0003,1.4848]
[null,"Розподільча коробка HP 90 (90х90х45), порожня, 7 ступінчастих введень (3,5-20,5мм), IP55","sp32599001","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.0684,0.0004,2.1018]
[null,"Розподільча коробка HP 100 (113х113х58), порожня, 7 ступінчастих введень (3,5-25,2мм), IP55","sp32690001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.135,0.001,3.1488]
[null,"Розподільча коробка HP 150 (164х119х77), порожня, 10 ступінчастих введень (5-21мм), IP55","sp32695001","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.25,0.0015,5.1456]
[null,"Розподільча коробка HP 190 (199х149х77), порожня, 10 ступінчастих введень (13-26,5мм), IP55","sp32699001","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.31,0.002,7.1168]
[null,"Розподільча коробка i 12-L/sw (85х85х37), порожня, 12 введень (3 введення на днищі), IP55, чорна","sp33221201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.04,0.0003,1.6486]
[null,"Розподільча коробка Sd 7-2,5² (75х75х37), клема 5х2,5 мм², 7 введень (3 введення на днищі), IP55","sp33240701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.046,0.0002,{"v":1.536,"d":"1.5360"}]
[null,"Розподільча коробка i 12-2,5² (85х85х37), клема 5х2,5мм², 12 введень (3 введення на днищі), IP55","sp33241201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.06,null,1.7101]
[null,"Розподільча коробка i 12-L/gr (85х85х37), порожня, 12 введень (3 введення на днищі), IP55, зелена","sp33251201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.041,0.0003,1.5872]
[null,"Розподільча коробка i 12-L/w (85х85х37), порожня, 12 введень (3 введення на днищі), IP55, біла","sp33261201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.041,0.0003,1.5872]
[null,"Розподільча коробка Sd 7 SB-L (75х75х37), порожня, 7 введень (3 введення на днищі), IP55, червона","sp33270701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.034,0.0003,1.4336]
[null,"Розподільча коробка i 12 SB-L (85х85х37), порожня, 12 введень (3 введення на днищі), IP55, червона","sp33271201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.034,0.0003,1.5872]
[null,"Розподільча коробка Sd 7 (75х75х37), порожня, 7 введень (3 введення на днищі), IP55","sp33290701","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.034,0.0002,0.8166]
[null,"Розподільча коробка i 12-L (85х85х37), порожня, 12 введень (3 введення на днищі), IP55","sp33291201","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.0418,0.0003,{"v":0.896,"d":"0.8960"}]
[null,"Розподільча коробка i 16-2,5² (130х85х37), клема 5х2,5мм², 16 введень (3 введення на днищі), IP55","sp33341601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.072,0.0004,2.5088]
[null,"Розподільча коробка i 16-L (130х85х37), порожня,16 введень (3 введення на днищі), IP55","sp33391601","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.0588,0.0004,{"v":1.833,"d":"1.8330"}]
[null,"Розподільча коробка Q 12-2,5² (85х85х37), клема 5х2,5мм², 12 введень з розгруз. (7-розрізних, 3-на днищі), IP20","sp33441201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.059,0.0003,1.7101]
[null,"Розподільча коробка Q 4-L (56х40х23), порожня, 4 введення з розгр. (2 введення розрізних), IP20","sp33490401","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.012,{"v":5e-05,"d":"0.00005"},0.8438]
[null,"Розподільча коробка Q 12-L (85х85х37), порожня, 12 введень з розван. (7 - розрізних, 3 - на днищі), IP20","sp33491201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.045,0.0003,1.2083]
[null,"Розподільча коробка 2K-12-L/br (85x85x37), порожня,12 еластичн. мембран (2 введення на днищі), IP55, коричнева","sp34401201","шт.",null,"3926 90 97 90",0.045,null,1.8637]
[null,"Розподільча коробка 2K-12-L/w (85x85x37), порожня, 12 еластичн. мембран (2 введення на днищі), IP55, біла","sp34461201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.045,0.0003,{"v":1.449,"d":"1.4490"}]
[null,"Розподільча коробка 2K-12-L (85x85x37), порожня,12 еластичн. мембран (2 введення на днищі), IP55","sp34491201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.045,0.0003,1.5283]
[null,"Коробка монтажна KD 35/50 для кабельних каналів  ","sp37005001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",null,null,1.8816]
[null,"Розподільча коробка  WK 007-2,5² (80x80x38), клема 5х2,5мм², дюропласт, метрич. введеня-7 місць під М16, IP54","sp40240701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.132,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},5.4886]
[null,"Розподільча коробка WK 007-L (80x80x38), порожня, дюропласт, метрич. введеня-7 місць під М16, IP54","sp40290701","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.116,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},4.2291]
[null,"Розподільча коробка  WK 040-4² (87x87x45), клема 5х4мм², дюропласт, метрич. введеня-7 місць під М20, IP54","sp40440701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.206,0.0003,7.4138]
[null,"Розподільча коробка  WK 040-L (87x87x45), порожня, дюропласт, метрич. введеня-7 місць під М20, IP54","sp40490701","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.185,0.0003,{"v":5.847,"d":"5.8470"}]
[null,"Розподільча коробка  WK 060-6² (100x100x50), клема 5х6мм², дюропласт, метрич. введеня-6 місць під М25, IP54","sp40640601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.306,0.001,16.1792]
[null,"Розподільча коробка  WK 060-L (100x100x50), порожня, дюропласт, метрич. введеня-6 місць під М25, IP54","sp40690601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.232,0.001,10.0454]
[null,"Розподільча коробка  WK 100-10² (115x115x66), клема 5х10мм², дюропласт, метрич. введеня-7 місць під М32, IP54","sp41040601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.449,0.001,20.8896]
[null,"Розподільча коробка  WK 100-L (115x115x66), порожня, дюропласт, метрич. введеня-7 місць під М32, IP54","sp41090601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.372,0.001,{"v":13.824,"d":"13.8240"}]
[null,"Розподільча коробка  WK 160-16² (165x165x76), клема 5х16мм², дюропласт, метрич. введеня-12 місць (8-М20, 4-М40), IP54","sp41641201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.861,0.002,34.9184]
[null,"Розподільча коробка  WK 160-L (165x165x76), порожня, дюропласт, метрич. введеня-12 місць (8-М20, 4-М40), IP54","sp41691201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.704,0.002,22.4256]
[null,"Розподільча коробка  WK 250-25² (256x171x106), клема 5х25мм², дюропласт, метрич. введеня-16 місць (8-М20, 6-М40), IP54","sp42541601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.5882,0.005,85.7088]
[null,"Розподільча коробка  WK 250-L (256x171x106), порожня, дюропласт, метрич. введеня-16 місць (8-М20, 8-М40), IP54","sp42591601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",1.18,0.005,44.6464]
[null,"Клема WK 100 KLS-10², 5пол.х10мм²","sp46051001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.073,null,7.0656]
[null,"Клема WK 160 KLS-16², 5пол.х16мм²","sp46051601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.163,null,{"v":12.8,"d":"12.8000"}]
[null,"Клема WK 007 KLS-2,5², 5пол.х2,5мм²","sp46052501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.022,null,1.4336]
[null,"Розподільча коробка Abox HA 250 (250x250x115), магістральна клема 4пол.х25мм², полістирол, метрич. введеня-14 місць (3-М20/М25, 9-М40/М50, 2 на днищі-М25/М32), IP65","sp48042501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.375,0.007,77.5168]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 025-2,5² (80x80x52), клема 5пол.х2,5мм²  ( 4х1,5²/4х2,5² на кожний пол.), полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp49040201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1092,0.0003,5.2992]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 040-4² (93x93x55), клема 5пол.х4мм² (4х1,5²/4х2,5²/3х4² на кожний пол.), полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp49040401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.136,0.0005,5.8368]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 060-6² (110x110x67), клема 5пол.х6мм² (4х2,5²/4х4²/3х6² на кожний пол.), полікарбонат, метрич. введеня-9 місць (6-М20/М25, 1-М20, 2-М16 на днищі), IP65","sp49040601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.2696,0.001,{"v":11.008,"d":"11.0080"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 100-10² (140x140x79), клема 5пол.х10мм² (4х4²/4х6²/4х10² на кожний пол.) , полікарбонат введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М25/М32, 2-М20/М25 на днищі), IP65","sp49041001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.4244,0.002,14.8736]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 160-16² (180x180x91), клема 5пол.х16мм² (4х6²/4х10²/4х16² на кожний пол.), полікарбонат, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М32/М40, 2-М25/М32 на днищі), IP65","sp49041601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.7034,0.003,{"v":25.856,"d":"25.8560"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 250-25² (250x200x115), клема 5пол.х25мм² (4х10²/4х16²/4х25² на кожний пол.), полікарбонат, введеня-14 місць (10-М20/М40/М50, на днищі: 2-М20, 2-М25/М32), IP65","sp49042501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.2125,0.01,{"v":44.288,"d":"44.2880"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 350-35² (250x250x115), клема 5пол.х35мм² (4х16²/4х25²/4х35² на кожний пол.), полікарбонат, введеня-14 місць (3-М20/М25, 9-М40/М50, на днищі: 2-М20/М25),  IP65","sp49043501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.331,0.01,{"v":44.288,"d":"44.2880"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 700-70² (440x320x179), полікарбонат, 4 клемблока 4пол.х70мм², 16-70², введеня-18 місць (8-М20/М25, 2-М32/М40, 1хМ40/М50, бокові: 4хМ16, 3хМ40/М50), IP65","sp49047001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",5.081,0.025,{"v":245.504,"d":"245.5040"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 1500-150² (440x320x179), клема 4пол.х150мм² ( 2х150² или 4х70² (AL/CU) на кожний полюс), полікарбонат, введеня-18 місць (8-М20/М25, 2-М32/М40, 1хМ40/М50, бокові: 4хМ16, 3хМ40/М50), IP65","sp49048501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",6.848,0.025,{"v":430.08,"d":"430.0800"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 2400 -240² (640x320x179) полікарбонат, клема 4пол.х240мм² (2х240² , 2х185² или 4х120² (AL/CU) на кожний пол.), введеня-18 місць (8-М20/М25, 2-М32/М40, 1хМ40/М50, бокові: 4хМ16, 3хМ40/М50), IP65","sp49049401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",9.342,0.04,{"v":589.824,"d":"589.8240"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 1500 DK-150² (440x320x179), рядна клема 4пол.х50-150мм², полікарбонат, введеня-18 місць (8-М20/М25, 2-М32/М40, 1хМ40/М50, бокові: 4хМ16, 3хМ40/М50), IP65","sp49058501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",5.593,0.025,{"v":339.968,"d":"339.9680"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 2400 DK-240² (640x320x179), рядна клема 4пол.х70-240мм², полікарбонат, введеня-21 місце (8-М16, 6-М40/М50, 1хМ40/М50, бокові: 4хМ16, 3хМ40/М50), IP65","sp49059401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",6.96,0.037,{"v":434.176,"d":"434.1760"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i SL-2,5² (110x110x67), пружин. клема 5пол.х2,5мм² (3х0,08-2,5мм² для кожного пол.), полікарбонат, метрич. введеня-9 місць (7-М20/М32, 2-М16 на днищі), IP65","sp49080601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.264,null,{"v":13.312,"d":"13.3120"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i SL-6² (140x140x79), пружин. клема 5пол.х6мм² (4х0,5-10мм² для кожного пол.), полікарбонат, метрич. введеня-12 місць (3-М20/М25, 5-М25/М32, 2-М20, 2-М20/М25 на днищі), IP65","sp49081001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.5146,0.002,45.3632]
[null,"Розподільча коробка Abox-i SL-16² (250x250x115), пружин. клема 5пол.х16мм², (4х0,5-16мм² для кожного пол.), полікарбонат, метрич. введеня-12 місць (3-М25/М35, 5-М32/М40, 2-М20, 2-М25/М32 на днищі), IP65","sp49083501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.25,null,80.9984]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 025-L (80х80х52), порожня, полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp49090201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0874,0.0003,3.9936]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 040-L (93х93х55), порожня, полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp49090401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.111,0.0005,4.6848]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 060-L (110х110х67), порожня, полікарбонат, метрич. введеня-9 місць (6-М20/М25, 1-М20, 2-М16 на днищі), IP65","sp49090601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.2282,0.001,6.9632]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 100-L (140х140х79), порожня, полікарбонат, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М25/М32, 2-М20/М25 на днищі), IP65","sp49091001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.3548,0.002,9.5744]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 160-L (180х180х91), порожня, полікарбонат, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М32/М40, 2-М25/М32 на днищі), IP65","sp49091601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.5048,0.003,{"v":13.568,"d":"13.5680"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 250-L (250х200х115), порожня, полікарбонат, введеня-14 місць (10-М20/М40/М50, на днищі: 2-М20, 2-М25/М32), IP65","sp49092501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.89,0.01,23.9872]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 350-L (250х250х115), порожня, полікарбонат, введеня-14 місць (3-М20/М25, 9-М40/М50, на днищі: 2-М20/М25), IP65","sp49093501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",1.022,0.007,{"v":41.216,"d":"41.2160"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 040-4² (93x93x55), клема 5пол.х4мм² (4х1,5²/4х2,5²/3х4² на кожний пол.), полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65 чорн.","sp49140401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015",null,0.131,0.00047,11.0592]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 160-16²/sw (180х180х91), клема 5пол.х16мм² (4х6²/4х10²/4х16² на кожний пол.), полікарбонат, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М32/М40, на днищі: 2-М25/М32), IP65, чорна","sp49141601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.7034,0.003,36.7616]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 025-L/sw (80х80х52), порожня, полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, чорна","sp49190201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.86,0.00033,{"v":6.871,"d":"6.8710"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 040-L/sw (93х93х55), порожня, полікарбонат, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, чорна","sp49190401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.112,0.0005,9.6256]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 100-L/sw (140х140х79), порожня, полікарбонат, введеня-12 місць (2-М20, 5-М25/М32, 3-M20/M25, 2-М20/М25 на днищі), IP65, чорна","sp49191001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",null,null,{"v":16.384,"d":"16.3840"}]
[null,"Розподільча коробка Abox-i 160-L/sw (180х180х91), порожня, полікарбонат, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М32/М40, 2-М25/М32 на днищі), IP65, чорна","sp49191601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.504,0.003,{"v":26.624,"d":"26.6240"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 025 GT-2,5² (80x80x52) під заливку смолою (250ml), полікарбонат, клема 5пол.х2,5мм², метрич. введення 8 місць під M20, IP68","sp49240201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1146,0.0003,31.5392]
[null,"Розподільча коробка Abox 040GT (93x93x55) під заливку смолою (350ml), полікарбонат, клема 5пол.х4мм², метрич. введення 8 місць під M20, IP68","sp49240401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1384,0.001,38.7072]
[null,"Розподільча коробка Abox 060 GT-6² (110x110x67), під заливку смолою (600ml), полікарбонат, клема 5пол.х6мм², метрич. введення 9 місць під M20, IP68","sp49240601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.2696,0.001,54.8864]
[null,"Розподільча коробка Abox 100 GT-10² (140x140x79) під заливку смолою (1200ml), полікарбонат, клема 5пол.х10мм², введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М25/М32, 2-М20/М25 на днищі), IP68","sp49241001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.4244,0.002,93.0816]
[null,"Смола під заливку GHB 1 (250ml), для Abox 025 GT-2,5²","sp49250201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3909 50 90 90",0.4,null,42.6775]
[null,"Смола під заливку GHB 2 (350ml), для Abox 040 GT-4² ","sp49250401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3909 50 90 90",0.4,null,49.7725]
[null,"Смола під заливку GHB 3 (600ml), для Abox 060 GT-6² ","sp49250601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3909 50 90 90",0.7,null,65.6825]
[null,"Смола під заливку GHB 4 (1200ml), для Abox 100 GT-10² ","sp49251001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3909 50 90 90",1.4,null,85.8925]
[null,"Розподільча коробка S-Box 040-4² (115x115x93), вандалостійка, клема 4х4мм², дюропласт, метрич. введення 3 місця під M25, IP67","sp49340401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",1.45,0.001,{"v":124.928,"d":"124.9280"}]
[null,"Розподільча коробка S-Box 100-10² (160x160x110) вандалостійка, клема 4х10мм², дюропласт, метрич. введення 3 місця під M40, IP67","sp49341001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",2.5,0.003,{"v":193.536,"d":"193.5360"}]
[null,"Розподільча коробка S-Box 160-16² (200x200x110), вандалостійка, клема 4х16мм², дюропласт, метрич. введення 3 місця під M40, IP67","sp49341601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",3.6,0.004,{"v":256,"d":"256.0000"}]
[null,"Розподільча коробка S-Box 040-L (115x115x66), вандалостійка, порожня, дюропласт, метрич. введення 3 місця під M25, IP67","sp49390401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",1.3,0.001,102.1952]
[null,"Розподільча коробка S-Box 100-L (160x160x110), вандалостійка, порожня, дюропласт, метрич. введення 3 місця під M40, IP67","sp49391001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",2.37,0.003,{"v":158.72,"d":"158.7200"}]
[null,"Розподільча коробка S-Box 160-L (200x200x110), вандалостійка, порожня, дюропласт, метрич. введення 3 місця під M40, IP67","sp49391601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8536 90 01 90",3.26,0.004,{"v":203.776,"d":"203.7760"}]
[null,"Сполучна коробка PV 48, Ø 48мм, з пружинною клемою  до 6мм², полікарбонат, метрич. введення 2 місця під M16, IP 65","sp49740201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.0355,null,8.4992]
[null,"Кришка для отворів KD BD/Schuko","sp51003801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.022,null,2.4474]
[null,"Розподільчий щит EK 002 порожній, під 2 автом. вимик., PE/N-клема: 2х3пол., 6/16 мм², (94х130х81), полістирол, IP54/65","sp54240201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.32,0.001,13.1328]
[null,"Розподільчий щит EK 004 порожній, під 4 автом. вимик., PE/N-клема: 5х12 пол., 6/16 мм², (110х180х111), полістирол, IP54/65","sp54240401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.5,0.002,13.8496]
[null,"Розподільчий щит EK 008, порожній, під 8 автом. вимик., PE/N-клема: 2х7 пол., 6/16 мм², (182х180х111), полістирол, IP54/65","sp54240801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.72,0.004,{"v":19.072,"d":"19.0720"}]
[null,"Розподільчий щит EK 012, порожній, під 12 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол., 6/16 мм², (254х180х111), полістирол, IP54/65","sp54241201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.94,0.005,23.9104]
[null,"DIN-рейка AK NS35-250 для AKi/AKi Plus-корпусів (від розмірів: 300х300мм), L=250 мм, з обмежувачем встановлення","sp56273501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0948,0.0225,5.3858]
[null,"Кришка KF 12 прозора, відкривається, на 12 модулів по 17,5 мм, (228х80х23 мм), IP65","sp56741201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.135,0.0004,13.9264]
[null,"Кришка SF 12 прозора, (228х80х12,5 мм), IP65","sp56801201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.1,0.0002,10.1069]
[null,"Комбінаційний набір для AK/АКII-серій (від розмірів: 150х300 мм), IP30, в наборі - 10шт.клиновидних затисків","sp59110001","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.1,null,2.9348]
[null,"Корпус RKK 4/07-7х4² (94х94х57), клема 7пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-7 місць під М16/20, IP66","sp60040701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.185,0.001,18.8416]
[null,"Корпус RKK 4/12 XL-12х4² (130х94х57), клема 12пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-10 місць під М16/20, IP66","sp60041201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.25,0.001,27.5456]
[null,"Корпус RKK 4/18 XL-18х4² (180х94х57), клема 18пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-12 місць під М16/20, IP66","sp60041801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.332,0.001,{"v":22.016,"d":"22.0160"}]
[null,"Корпус RKK 4/05-5х4² (94х65х57), клема 5пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-6 місць під М16/20, IP66","sp60540401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.146,0.0003,14.2336]
[null,"Корпус RKK 4/08-8х4² (94х94х57), клема 8пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-7 місць під М16/20, IP66","sp60640401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1925,0.0005,19.6608]
[null,"Корпус RKK 4/10-10х4² (94х94х57), клема 10пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-7 місць під М16/20, IP66","sp60740401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.204,0.0005,11.9808]
[null,"Корпус RK 4/12 SL -12x4² (130х130х75), клема 12пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-12 місць (2-М20, 9- М20/25, 1-М25/М32), IP66","sp61001201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.43,null,35.9424]
[null,"Корпус RKK 4/12-12х4² (110х110х66), клема 12пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-7 місць під М20/25, IP66","sp61040401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.254,0.0008,16.7936]
[null,"Корпус RKK 4/15-15х4² (130х94х57), клема 15пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-10місць під М16/20, IP66","sp61240401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.261,0.001,18.6112]
[null,"Корпус RK 4/12-L (130х130х75), порожня, полістирол, метрич. введення-12 місць (2-М20, 9-М20/25, 1-М25/32), IP66","sp61390601","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.28,0.001,15.7696]
[null,"Корпус RKK 4/22-22х4² (180х94х57), клема 22пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-12місць під М16/20, IP66","sp61440401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.384,0.001,24.7552]
[null,"Корпус RK 4/07-7х4² (110х110х90), клема 7пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-7 місць під М20/25, IP66","sp61500701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.34,0.001,26.4192]
[null,"Корпус RK 4/07-7х4² (110х110х90), клема 7пол.х4мм², полікарбонат, метрич. введення-7 місць під М20/25, IP66","sp61500705","шт.",null,"8536 90 01 90",0.37]
[null,"Корпус RK 4/10-10х4² (130х130х75), клема 10пол.х4мм², полікарбонат, введення М20/25","sp61501005","шт.",null,"8536 90 01 90",0.4,0.001,33.8932]
[null,"Корпус RK 4/12-12х4² (130х130х75), клема 12пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-12 місць (2-М20, 9- М20/25, 1-М25/М32), IP66","sp61501201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.405,0.001,35.4304]
[null,"Корпус RK 4/12-12х4² (130х130х75), клема 12пол.х4мм², полікарбонат, метрич. введення-12 місць (2-М20, 9- М20/25, 1-М25/М32), IP66","sp61501205","шт.",null,"8536 90 01 90",0.43,0.001,{"v":36.948,"d":"36.9480"}]
[null,"Корпус RK 4/18 К-18х4² (180х110х90), клема 18пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-12 місць (8-2хМ20, 2-М20/25, 2-М32/40), IP66","sp61501801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.588,0.0018,46.8992]
[null,"Корпус RK 4/18-18х4² (182х180х90), клема 18пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-12 місць (8-2хМ20, 2-М20/25, 2-М32/40), IP66","sp61501901","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.71,0.003,49.4592]
[null,"Корпус RK 4/18-18х4² (182х180х90), клема 18пол.х4мм², полікарбонат, метрич. введення-12 місць (8-2хМ20, 2-М20/25, 2-М32/40), IP66","sp61501905","шт.",null,"8536 90 01 90",0.8,0.003,47.4768]
[null,"Корпус RK 4/25-25х4² (254х180х90), клема 25пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-32 місця (24-М20, 4-М25/32, 4-М32/40), IP66","sp61502501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.915,0.004,69.7344]
[null,"Корпус RK 4/25-25х4² (254х180х90), клема 25пол.х4мм², полікарбонат, метрич. введення-32 місця (24-М20, 4-М25/32, 4-М32/40), IP66","sp61502505","шт.",null,"8536 90 01 90",0.97,0.004,61.1923]
[null,"Корпус RK 4/34-34х4² (254х180х90), клема 34пол.х4мм², полістирол, метрич. введення-32 місця (24-М20, 4-М25/32, 4-М32/40), IP66","sp61503401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.02,0.004,79.7696]
[null,"Корпус RK 4/50-50х4² (360х254х111), клем. 50х4мм², полістирол, метрич. введення-42 місця (32-М20, 4-М25/32, 6-М32/40), IP66","sp61505001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.8,0.01,{"v":131.072,"d":"131.0720"}]
[null,"Корпус RK 4/100 (360х254х111), клема 100х4мм2 (на DIN-рейку 35 мм), IP66, введення М20/32/40","sp61510001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.667,0.01,{"v":198.656,"d":"198.6560"}]
[null,"Корпус RK 4/18 (182х180х90), введення М20/32, DIN-рейку 35 мм, порожня, IP66","sp61691201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.5246,null,23.9616]
[null,"Корпус RK 4/50 (360х254х111), введення М20/40, DIN-рейка 35 мм, порожня, IP66","sp61695001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",null,null,63.6928]
[null,"Корпус RKA 4/68 (300х300х132), пружинн. клеми 68х4 мм2 (на DIN-рейку 35 мм), IP65, введення від М20 до M63","sp62006801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.9,0.01,{"v":158.72,"d":"158.7200"}]
[null,"Корпус RKA 4/34 (300х150х132), клема 34х4мм2 (на DIN-рейку35мм), IP65, введення від М20 до M40","sp62503401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.244,0.006,90.9312]
[null,"Корпус RKA 4/68 (300х300х132), клема 68х4мм2 (на DIN-рейку 35 мм), IP65, введення від М20 до M50","sp62506801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.6,0.01,{"v":158.72,"d":"158.7200"}]
[null,"Корпус RKA 4/102 (300х450х132), клема 102х4мм2 (на DIN-рейку 35 мм), IP65, введення від М20 до M63","sp62510201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.8,null,{"v":236.544,"d":"236.5440"}]
[null,"Корпус RKA 4/136(300х600х132), клема 136х4мм2 (на DIN-рейку 35 мм), IP65, введення від М20 до M40","sp62513601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.6,0.02,{"v":319.488,"d":"319.4880"}]
[null,"Корпус RK 4/25 (254х180х90), введення М20/32, DIN-рейка 35 мм, порожня, IP66","sp62591601","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",null,null,33.9968]
[null,"Корпус RK 4/34 (254х180х90), введення М20/32, DIN-рейка 35 мм, порожня, IP66","sp62591701","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.5625,0.004,35.6352]
[null,"Корпус RK 4/100 (360х254х111), введення М20/40, DIN-рейка 35 мм, порожня, IP66","sp62692201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",null,null,70.9632]
[null,"Корпус RKA 4/68 L (300х300х132), порожня, IP65, введення від М20 до M63","sp62990201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2,0.01,68.9152]
[null,"Блок затискачів гвинтових AT-2 (стик), 12-полюсів по 2,5 мм2, поліамід, вставки - нікельована латунь","sp68100201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.0236,null,0.8448]
[null,"Блок затискачів гвинтових AT-4 (стик), 12-полюсів по 4 мм2, поліамід, вставки - нікельована латунь","sp68100401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.035,null,0.9728]
[null,"Блок затискачів гвинтових AT-6 (стик), 12-полюсів по 6 мм2, поліамід, вставки - нікельована латунь","sp68100601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.066,null,{"v":1.792,"d":"1.7920"}]
[null,"Блок затискачів гвинтових AS-4 (стик), 12-полюсів по 2,5 / 4 мм2, еластичний пластик","sp68300401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.022,null,0.7936]
[null,"Блок затискачів гвинтових AS-6 (стик), 12-полюсів по 6 мм2, еластичний пластик","sp68300601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.03,null,0.8192]
[null,"Блок затискачів гвинтових AS-10 (стик), 12-полюсів по 10 мм2, еластичний пластик","sp68301001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.05,null,1.5872]
[null,"Блок затискачів гвинтових AS-16 (стик), 12-полюсів по 16 мм2, еластичний пластик","sp68301601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.095,null,2.7648]
[null,"Блок затискачів гвинтових VG-20 (у вузол), 12-полюсів по 2,5 мм2, поліамід, вставки - нікельована латунь","sp68502001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.027,null,0.7793]
[null,"Блок затискачів гвинтових VG-21, 12-полюсів по 2,5 мм2, поліамід, вставки - нікельована латунь, одностороння","sp68502101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.026,null,0.7967]
[null,"Клема гвинтова HandyClip VC 20 для розподільчих корпусів, переріз дроту 2,5мм2, двостороння","sp68602001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,0.2048]
[null,"Клема гвинтова HandyClip VC 21 для розподільчих корпусів, переріз дроту 2,5мм2, одностороння","sp68602101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.003,null,0.2048]
[null,"Клеммблок пружинний SQ 32 (HandyQuick), 3х1,0-2,5 мм2, темно сірий","sp68832001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.002,null,0.2314]
[null,"Клеммблок пружинний SQ 51 (HandyQuick), 5х0,75-1,5 мм2, світло-сірий","sp68851001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.003,null,0.2314]
[null,"Клеммблок пружинний SQ 52 (HandyQuick), 5х1,0-2,5 мм2, темно-сірий","sp68852001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.004,null,0.2365]
[null,"Магістральна клема HA 25-12 (на рейку 35мм), 1-полюсна (вхід-25мм2, вихід-2х16мм2)","sp69112201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.075,null,3.9629]
[null,"З'єднувальна клема HA 25-16 (на рейку 35мм), 1-полюсна (вхід-2х25мм2, вихід-2х16мм2), захищена","sp69113201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.0636,null,4.0858]
[null,"Магістральна клема HA 25-42 (на рейку 35мм), 4-полюсна (вхід-25мм2, вихід-2х16мм2)","sp69142201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.2368,null,10.5472]
[null,"Магістральна клема HA 25-46 (на рейку 35мм), 4-полюсна (вхід-25мм2, вихід: 2х16мм2, для РЕ/N - 6х16мм2)","sp69142601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.3,null,{"v":13.824,"d":"13.8240"}]
[null,"З'єднувальна клема HA 25-43 (на рейку 35мм), 4-полюса по 25 мм2 (встик), прохідна, захищена","sp69143301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.243,null,12.6976]
[null,"Магістральна клема HA 25-52 (на рейку 35мм), 5-полюсна (вхід-25мм2, вихід-2х16мм2)","sp69152201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.31,null,13.2096]
[null,"Магістральна клема HA 35-42 (на рейку 35мм), 4-полюсна (вхід-35мм2, вихід-2х25мм2)","sp69242201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.34,null,23.2448]
[null,"Магістральна клема HA 35-52 (на рейку 35мм), 5-полюсна (вхід-35мм2, вихід-2х25мм2)","sp69252201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.43,null,30.6176]
[null,"Замковий комплект AK SGA-1, для AK-серії (від AK03 до AK70), стандартний","sp70610201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8301 40 90 00",0.025,null,24.6594]
[null,"Ригель для замикання декількох дверей AK SRS, пластиковий.","sp70610401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.001,null,5.0688]
[null,"Замковий комплект AK SGA-2, для AK-серії (від AK03 до AK70), індивідуальний","sp70690201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8301 40 90 00",null,null,26.2358]
[null,"STV 521-S щити(125х400х122), під  авт. з комбінаціями розеток (Schuko 16A-2шт, CEE 16A-1шт) IP 44","sp72831201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.006,{"v":116.736,"d":"116.7360"}]
[null,"Розподільчий щит STV 502-K з автом., укомплектован. 2хSchuko, (125х200х122), IP44","sp72840201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,null,{"v":208.896,"d":"208.8960"}]
[null,"STV 502-L щити з комбінаціями розеток, (125х200х122), под 5 автом., IP44","sp72890201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.64,0.00305,{"v":39.424,"d":"39.4240"}]
[null,"STV 512-L щит з отворами під розетки 2Schuko 16A; 1CEE 16/32A, (125х400х122), полікарбонат, IP44","sp72891201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",null,0.006,70.4512]
[null,"Розподільчий щит STV 912-S32 під 12 модулей, укомплектований: 2хSchuko(16A), 1хCEE(5x32A), (200х400х122), IP44","sp72931301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.0488,0.00976,{"v":135.168,"d":"135.1680"}]
[null,"Розподільчий щит STV 904 - K з автом.укомплектован. 4хSchuko, (200х200х122), IP 44","sp72940401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,null,{"v":277.504,"d":"277.5040"}]
[null,"Розподільчий щит STV 912-K з автоматикою, укомплектован. 2хSchuko, 1хCEE(16A), (200х400х122), IP44","sp72941201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.865,null,{"v":345.088,"d":"345.0880"}]
[null,"Розподільчий щит STV 922-K з автом.укомплектован. 2хSchuko, 2хCEE(16/32A),(200х400х122), IP 44","sp72942201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,null,{"v":331.776,"d":"331.7760"}]
[null,"STV 904-L щити з комбінаціями розеток (200х200х122), под 9 автом.,  IP 44","sp72990401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.885,0.00488,54.3744]
[null,"STV 912-L щити з комбінаціями розеток на 9авт., IP44, (200х400х122)","sp72991201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",null,0.01,82.6368]
[null,"STV 922-L (200х400х122), порожній корпус на 9 модулів під дві розетки СЕЕ типу і дві SCHUKO, білий","sp72992201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",1.6,0.01,90.2144]
[null,"STV 923-L (200х400х122) порожній корпус на  9 модулів під дві розетки СЕЕ типу і три SCHUKO, білий","sp72992301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",1.5,0.01,96.3584]
[null,"Розподільчий щит STV 1224-S під 12 автом.укомплектован. 4хSchuko, 2хCEE(250х400х122), IP44","sp73132401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.3,0.012,{"v":200.704,"d":"200.7040"}]
[null,"Розподільчий щит STV 1224-K32 з автом.укомплектован. 4хSchuko, 2хCEE(250х400х122), IP 44","sp73182401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,null,{"v":428.032,"d":"428.0320"}]
[null,"Розподільчий щит STV 1224-L порожній під 12 автом. з отворами під розетки: 4хSchuko, 2хCEE(250х400х122), IP залежить від вживаних розеток","sp73192401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",null,0.012,{"v":102.4,"d":"102.4000"}]
[null,"STG012 щит з комбінаціями розеток IP 44 (125х200х122)","sp73221201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.003,88.8832]
[null,"Дверця прозора AK KF для серій AК","sp73500001","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",null,null,13.4144]
[null,"Гвинти AK DS2 для корпусу AK PC 05","sp73500003","шт.",null,"8538 90 99 00",null,null,{"v":0.121,"d":"0.1210"}]
[null,"Розподільчий щит AK 03 порожній, під 3 автом. вимик., PE/N-клема: 2х4 пол.,6/16 мм2, (150х100х96), IP65","sp73540301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.3251,0.001,11.5712]
[null,"Розподільчий щит AK 05 порожній, під 5 автом. вимик., PE/N-клема: 2х5 пол.,6/16 мм2, (200х125х122), IP65","sp73540501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.5658,0.003,{"v":14.208,"d":"14.2080"}]
[null,"Розподільчий щит AK 09 порожній, під 9 автом. вимик., PE/N-клема: 2х7 пол.,6/16 мм2, (200х200х122), IP65","sp73540901","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.7884,0.005,17.7664]
[null,"Розподільчий щит AK 12 порожній, під 12 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2, (200х250х122), IP65","sp73541201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.97,0.006,21.9136]
[null,"Розподільчий щит AK 14 порожній, під 14 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2, (300х300х142), IP65","sp73541401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.24,0.013,{"v":54.528,"d":"54.5280"}]
[null,"Розподільчий щит AK 24 порожній, 2-х рядний, під 24 автом. вимик., PE/N-клема: 2х16 пол.,6/16мм2, (250х370х122), IP65","sp73542401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",1.635,0.011,{"v":44.544,"d":"44.5440"}]
[null,"Розподільчий щит AK 28 порожній, 2-х рядний, під 28 автом. вимик., PE/N-клема: 2х17 пол.,6/16/25мм2, (450х300х142), IP65","sp73542801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.13,0.019,{"v":79.616,"d":"79.6160"}]
[null,"Розподільчий щит AK 42 порожній, 3-х рядний, під 42 автом. вимик., PE/N-клема: 2х25 пол.,6/16/25мм2, (600х300х142), IP65","sp73544201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",4,0.026,{"v":94.208,"d":"94.2080"}]
[null,"Розподільчий щит AK 56 порожній, 4-х рядний, під 56 автом. вимик., PE/N-клема: 2х25 пол.,6/16/25мм2, (750х300х142), IP65","sp73545601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.806,0.032,{"v":111.616,"d":"111.6160"}]
[null,"Розподільчий щит AK 70 порожній, 5-и рядний, під 70 автом. вимик., PE/N-клема: 2х25 пол.,6/16/25мм2, (900х300х142), IP65","sp73547001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",5.6,0.038,{"v":136.192,"d":"136.1920"}]
[null,"Розподільчий щит AKe 03 порожній, під 3 автом. вимик., PE/N-клема: 2х4 пол.,6/16 мм2, (150х100х96), IP55","sp73550301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.381,0.001,11.7248]
[null,"Розподільчий щит AKe 05 порожній, під 5 автом. вимик., PE/N-клема: 2х5 пол.,6/16 мм2, (200х125х122), IP55","sp73550501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.622,0.003,15.6928]
[null,"Розподільчий щит AKe 09 порожній, під 9 автом. вимик., PE/N-клема: 2х7 пол.,6/16 мм2, (200х200х122), IP55","sp73550901","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.85,0.005,18.4064]
[null,"Розподільчий щит AKe 12 порожній, під 12 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2, (200х250х122), IP55","sp73551201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.225,0.006,22.6304]
[null,"Розподільчий щит AKe 36 порожній, під 36 автом. вимик., PE/N-клема: 2х17 пол.,6/16/25 мм2, (600х300х142), IP55","sp73553601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",3.7,0.026,{"v":76.8,"d":"76.8000"}]
[null,"Розподільчий щит AKe 48 порожній, під 48 автом. вимик., PE/N-клема: 2х17 пол.,6/16/25 мм2, (750х300х142), IP55","sp73554801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.9,0.032,{"v":99.072,"d":"99.0720"}]
[null,"Розподільчий щит AKe 03 порожня, під 3 автом. вимик., (150х100х96), IP55, без PE/N клеми","sp73560301","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.381,0.001,11.0848]
[null,"Розподільчий щит AKe 05 порожній, під 5 автом. вимик., (200х125х122)IP55, без PE/N клеми","sp73560501","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.622,0.003,14.4384]
[null,"Розподільчий щит AKe 09 порожній, під 9 автом. вимик, (200х200х122)IP55, без PE/N клеми","sp73560901","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.85,0.005,17.4592]
[null,"Розподільчий щит AKe 12 порожній, під 12 автом. вимик., (200х250х122)IP55, без PE/N клеми","sp73561201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",1.225,0.006,19.8656]
[null,"Розподільчий щит AKe 36 порожній, під 36 автом. вимик., (600х300х142)IP55, без PE/N клеми","sp73563601","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",3.7,0.026,{"v":73.728,"d":"73.7280"}]
[null,"Розподільчий щит AKe 48 порожній, під 48 автом. вимик., (750х300х142)IP55, без PE/N клеми","sp73564801","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",4.9,0.032,{"v":93.952,"d":"93.9520"}]
[null,"Розподільчий щит AKe 24 compact порожній, під 24 автом. вимик, PE/N-клема: 2х16 пол.,6/16 мм2, (250х370х122), IP55","sp73572401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",2.45,0.01,{"v":43.52,"d":"43.5200"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 03 порожній, під 3 автом. вимик., PE/N-клема: 2х4 пол.,6/16 мм2, (150х100х96), полікарбонат, IP65","sp73640301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.4313,0.00144,28.3648]
[null,"Розподільчий щит AKi 05 порожній, під 5 автом. вимик., PE/N-клема: 2х5 пол.,6/16 мм2, (200х125х122), IP65 полікарбонат","sp73640501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.66,0.003,35.2256]
[null,"Розподільчий щит AKi 09 порожній, під 9 автом. вимик, PE/N-клема: 2х7 пол.,6/16 мм2, (200х200х122), IP65","sp73640901","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.91,0.005,{"v":44.544,"d":"44.5440"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 12 порожній, під 12 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2, (200х250х122), IP65","sp73641201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.2,0.01,61.5424]
[null,"Розподільчий щит AKi 14 порожній, під 14 автом. вимик., PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2, (300х300х142), полікарбонат, IP65","sp73641401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.55,0.013,{"v":66.304,"d":"66.3040"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 24 порожній, 2-х рядний, під 24 автом. вимик., PE/N-клема: 2х16 пол.,6/16мм2, (250х370х122), полікарбонат, IP65","sp73642401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.05,0.011,98.9184]
[null,"Розподільчий щит AKi 28 порожній, під 28 автом. вимик.(2 ряди)PE/N-клема: 2х17 пол.,6/16/25 мм2, (450х300х142), полікарбонат, IP65","sp73642801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.2,0.02,{"v":124.928,"d":"124.9280"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 42 порожній, під 42 автом. вимик.(3 ряди)PE/N-клема: 2х25 пол.,6/16/25 мм2, (600х300х142), полікарбонат, IP65","sp73644201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.585,0.026,{"v":164.864,"d":"164.8640"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 56 порожній, під 56 автом. вимик.(4 ряди)PE/N-клема: 2х25 пол.,6/16/25 мм2, (750х300х142), полікарбонат, IP65","sp73645601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",6.2,0.032,{"v":224.256,"d":"224.2560"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 70 порожній, під 70 автом. вимик.(5 ряду)PE/N-клема: 2х25 пол.,6/16/25 мм2, (900х300х142), полікарбонат, IP65","sp73647001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",7.2,0.038,{"v":283.648,"d":"283.6480"}]
[null,"Розподільчий щит AK 14 Plus порожній (450х300х142), під 14 автом. вимик.(1 ряд)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми, IP65","sp73741401","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.79,0.01917,{"v":54.784,"d":"54.7840"}]
[null,"Розподільчий щит AK 28 Plus порожній (600х300х142), під 28 автом. вимик.(2 ряди)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми , IP65","sp73742801","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",3.573,0.0255,{"v":71.936,"d":"71.9360"}]
[null,"Розподільчий щит AK 42 plus порожній, (750х300х142), під 42 автом. вимик.(3 ряди)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми, IP65","sp73744201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",4.2164,0.032,{"v":91.392,"d":"91.3920"}]
[null,"Розподільчий щит AK 56 Plus порожній (900х300х142), під 56 автом. вимик.(4 ряди)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми, IP65","sp73745601","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",5.76,0.038,{"v":114.944,"d":"114.9440"}]
[null,"Розподільчий щит AK 70 Plus порожній (1050х300х142), під 70 автом. вимик.(5 рядів)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми, IP65","sp73747001","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",6.6,0.045,{"v":294.912,"d":"294.9120"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 14 Plus порожній (450х300х142), під 14 автом. вимик.(1 ряд)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми , IP65, полікарбонат","sp73841401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.26,0.02,{"v":73.472,"d":"73.4720"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 28 Plus порожній (600х300х142), під 28 автом. вимик.(2 ряда)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми , IP65, полікарбонат","sp73842801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",4.3,0.03,{"v":166.912,"d":"166.9120"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 42 Plus порожній, (750х300х142), під 42 автом. вимик.(23 ряди)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми , IP65, полікарбонат","sp73844201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",6,0.03,{"v":227.328,"d":"227.3280"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 56 Plus (300х900х142), порожній, під 56 автом. вимик.(4 ряди)+доп. простір з рейкою 35мм, без PE/N клеми , IP65, полікарбонат","sp73845601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",6.2,0.038,{"v":287.744,"d":"287.7440"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 70 Plus порожній, під 70 автом. вимик.(5 рядів)+доп. простір з рейкою 35мм, (1050х300х142), IP65, полікарбонат, без PE/N клеми","sp73847001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",8.2,0.045,{"v":327.68,"d":"327.6800"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 14-2L під 14 модулів і місцями під розетки: 4хSchuko, 2хCEE (5пол.х32A), (300х450х142), IP44, з PE/N-клемою","sp73912001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.0667,null,{"v":163.84,"d":"163.8400"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 14-2S під 14 автоматів з розетками: 4хSchuko, 2хCEE(5пол.х32 A), (450х300х142), IP44, з PE/N-клемою","sp73912101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.6,0.019,{"v":235.52,"d":"235.5200"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 14-2M з автоматами: 2х1пол.16A(B), 2х3пол.32A(C) і розетками: 4хSchuko, 2хCEE(5пол.х32 A), (450х300х142), IP44, з PE/N-клемою","sp73912201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",5.7,0.019,{"v":350.208,"d":"350.2080"}]
[null,"Розподільчий щит AKi 14-4S без авт.з розетками: 4хSchuko, 1хCEE(5пол.х32 A), 1 СЕЕ(450х300х142), IP44, з PE/N-клемою","sp73914101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.4,0.02,{"v":230.4,"d":"230.4000"}]
[null,"Корпус порожній AKL 1-g, (150х300х132), сіра кришка, IP65","sp74040101","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.8132,0.006,{"v":23.808,"d":"23.8080"}]
[null,"Корпус порожній AKL 2-g, (300х300х132), сіра кришка, IP65","sp74040201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",1.375,0.012,{"v":30.976,"d":"30.9760"}]
[null,"Корпус порожній AKL 3-g, (300х450х132), сіра кришка, IP65","sp74040301","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",1.8756,0.02,{"v":39.424,"d":"39.4240"}]
[null,"Корпус порожній AKL 4-g, (300х600х132), сіра кришка, IP65","sp74040401","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.41,0.024,{"v":50.688,"d":"50.6880"}]
[null,"Розетковий розподільник AKi 1-1S (300х150х132), з розетками: 8хSchuko(2пол.+ PEх16A), IP44","sp74111101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.2,0.006,{"v":159.744,"d":"159.7440"}]
[null,"Корпус порожній AKi 1-g, (150х300х132), сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74140101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.1,0.006,56.0128]
[null,"Корпус порожній AKi 2-g, (300х300х132), сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74140201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.66,0.012,{"v":38.4,"d":"38.4000"}]
[null,"Корпус порожній AKi 3-g, (300х450х132), сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74140301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.9,0.018,{"v":116.736,"d":"116.7360"}]
[null,"Корпус порожній AKi 4-g, (300х600х132), сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74140401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.6,0.024,{"v":155.648,"d":"155.6480"}]
[null,"Корпус AKi-R 4/34 (300х150х132), клема 34х4мм2 (на DIN-рейці 35 мм), можливість пломбування, IP65, введення від M20 до M40","sp74203401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.006,100.1472]
[null,"Корпус AKi-R 4/68 (300х300х132), клеми 68х4мм  IP65, введення від М20 до M63","sp74206801","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.5167,0.01,{"v":178.176,"d":"178.1760"}]
[null,"Корпус AKi-R 4/136 (300х600х132), клеми 136х4мм, введення від М20 до M63, IP65","sp74213601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.4667,0.02,{"v":355.328,"d":"355.3280"}]
[null,"Корпус порожній AKL 2-gh, (300х300х210), висока сіра кришка, IP65","sp74290201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",1.67,0.019,{"v":37.12,"d":"37.1200"}]
[null,"Корпус порожній AKL 3-gh, (450х300х210), висока сіра кришка, IP65","sp74290301","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.275,0.03,{"v":68.352,"d":"68.3520"}]
[null,"Корпус порожній AKL 4-gh, (600х300х210), висока сіра кришка, IP65","sp74290401","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.95,0.04,{"v":74.496,"d":"74.4960"}]
[null,"Корпус AKi-R 4/34-SL (300х150х132), клема 34х4мм2, пружинна, (на DIN-рейці 35мм), можливість пломбування, IP65, введення від M20 до M40","sp74303401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.7,0.006,101.5808]
[null,"Корпус порожній AKi 2-gh, (300х300х210), висока сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74390201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.95,0.02,{"v":51.968,"d":"51.9680"}]
[null,"Корпус порожній AKi 3-gh,(450х300х210), висока сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74390301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.64,0.028,{"v":139.264,"d":"139.2640"}]
[null,"Корпус порожній AKi 4-gh, (600х300х210), висока сіра кришка, IP65, полікарбонат","sp74390401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.48,0.038,{"v":187.392,"d":"187.3920"}]
[null,"Корпус порожній AKL 1-t, (150х300х132), прозора кришка, IP65","sp74400101","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",0.8566,0.006,{"v":26.112,"d":"26.1120"}]
[null,"Корпус порожній AKL 2-t, (300х300х132), прозора кришка, IP65","sp74400201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",1.425,0.012,{"v":34.048,"d":"34.0480"}]
[null,"Корпус порожній AKL 3-t, (450х300х132), прозора кришка, IP65","sp74400301","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",1.96,0.018,{"v":45.824,"d":"45.8240"}]
[null,"Корпус порожній AKL 4-t, (600х300х132), прозора кришка, IP65","sp74400401","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.86,0.024,{"v":59.648,"d":"59.6480"}]
[null,"Корпус порожній AKi 1-t, (150х300х132), прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74500101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.9752,0.006,56.0128]
[null,"Корпус порожній AKi 2-t, (300х300х132), прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74500201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.6,0.012,77.5168]
[null,"Корпус порожній AKi 3-t, (450х300х132), прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74500301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.245,0.018,{"v":116.736,"d":"116.7360"}]
[null,"Корпус порожній AKi 4-t, (600х300х132), прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74500401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.865,0.024,{"v":155.648,"d":"155.6480"}]
[null,"Корпус порожній AKL 2-th, (300х300х210), висока прозора кришка, IP65","sp74690201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.14,0.02,{"v":59.392,"d":"59.3920"}]
[null,"Корпус порожній AKL 3-th, (450х300х210), висока прозора кришка, IP65","sp74690301","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",2.385,0.028,{"v":128,"d":"128.0000"}]
[null,"Корпус порожній AKL 4-th, (600х300х210), висока прозора кришка, IP65","sp74690401","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 90 97 90",3,0.04,{"v":84.736,"d":"84.7360"}]
[null,"Корпус порожній AKi 2-th, (300х300х210), висока прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74790201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",1.935,0.019,93.3888]
[null,"Корпус порожній AKi 3-th, (450х300х210), висока прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74790301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.635,0.028,{"v":139.264,"d":"139.2640"}]
[null,"Корпус порожній AKi 4-th, (600х300х210), висока прозора кришка, IP65, полікарбонат","sp74790401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.49,0.038,{"v":187.392,"d":"187.3920"}]
[null,"Щит під лічильник ZKi 1 (250х370х193), з хрестовиною і гвинтами, прозора кришка, можливість пломбування, IP65, полікарбонат","sp74900101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",null,null,{"v":125.952,"d":"125.9520"}]
[null,"Корпус під лічильник ZKi 11 з хрестовиною, додатковим простором з DIN-рейкой і 2 клемами: PE і N, 250х520х193 мм, полікарбонат, IP 65/54, прозора кришка","sp74901101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.5,0.02,{"v":157.696,"d":"157.6960"}]
[null,"Корпус під лічильник ZKi 110 з хрестовиною, додатковим простором з DIN-рейкой і 2 клемами: PE і N, 250х670х193мм, полікарбонат, IP 65, прозора кришка","sp74911001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.5,0.03,{"v":195.584,"d":"195.5840"}]
[null,"Щит під лічильник AKZ 502 (750х300х210), з хрестовин., гвинтами і доп. простором h=300мм, прозора кришка, можливість пломбування, IP65","sp75050201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",4.8,0.047,{"v":103.936,"d":"103.9360"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 2 (300х300х210), з хрестовиною і гвинтами, прозора кришка, можливість пломбування, IP65, полікарбонат","sp75200201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.8,0.02,101.6832]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 3 (450х300х210), з хрестовиною і гвинтами, прозора кришка, можливість пломбування, IP65, полікарбонат","sp75201101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",3.6,0.028,{"v":154.624,"d":"154.6240"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 401 (600х300х210), з хрестовин., гвинт. і доп. простором h=150мм, прозора кришка, можливість пломбір., IP65, полікарбонат","sp75240101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",4.8,0.038,{"v":188.416,"d":"188.4160"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 502 (750х300х210), з хрестовин., гвинт. і доп. простором h=300мм, прозора .кришка, можливість пломбір., IP65, полікарбонат","sp75250201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",5.8,0.047,{"v":200.704,"d":"200.7040"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 400 (600х300х210), з хрестовин., гвинт. і DIN-рейкою, прозора кришка, можливість пломбування, IP65","sp75711001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",4.8,0.038,{"v":192.512,"d":"192.5120"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 410 K (600х300х210), з хрестовин., гвинт. і доп. простором, прозора кришка з доп.відкидним вікном, можливо пломб., IP65","sp75741001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",4.8,0.038,{"v":220.16,"d":"220.1600"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 511 До (300х750х210), з хрестовин., гвинт. і доп. простором h=150мм, прозора.кришка, можливість пломб., IP65, полікарбонат","sp75751101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",4.8,0.05,{"v":284.672,"d":"284.6720"}]
[null,"Щит під лічильник AKi-Z 410 KK (600х300х210), з хрестовин., гвинт. і доп. простором, прозоре вікно, доп.відкидне вікно, можливо пломб., IP54","sp75841001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",6.9,0.038,{"v":290.816,"d":"290.8160"}]
[null,"Корпус AKi-SS 21 (300х300х210) під запобіж.(1хNH 00,160A) на збірній шині, max січ.відведень: від запобіж.-70мм2, PE-35мм2, N-35мм2, прозора кришка, IP65","sp76221501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.019,{"v":238.592,"d":"238.5920"}]
[null,"Корпус AKi-SS 43 (600х300х210) під запобіж.(3хNH 00,100A) на збірній шині, max січ.відведень: від запобіж.-70мм2, PE-35мм2, N-35мм2, прозора кришка, IP65","sp76243501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",8.95,null,{"v":463.872,"d":"463.8720"}]
[null,"Корпус AKi-ST43 (600х300х210) з розчепл. під запобіж.(3хNH 00,100A) на збірній шині, max січ.відведень: від запобіж.-70мм2, PE-35мм2, N-35мм2, прозора кришка, IP65","sp76643501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",11.6,0.038,{"v":616.448,"d":"616.4480"}]
[null,"Корпус AKi-SN 25 (300х300х210) під запобіж.(5хD02, E18, 63A) на збірній шині, max січ.відведень: від запобіж.-25мм2, PE-16мм2, N-16мм2, прозора кришка, IP65","sp76720501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.019,{"v":239.616,"d":"239.6160"}]
[null,"Корпус AKi-S 101 (150х300х132) під запобіж.(1хNH 00,100A) на монтажній платі, max пер.відведень: від запобіж.- 70мм2,1хPEN-2х50мм2, прозора кришка, IP65","sp78110101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.7,null,{"v":125.952,"d":"125.9520"}]
[null,"Корпус AKi-S 201(300х300х132). під запобіж.на 125A на монт.платі, max січ.відведень: від запобіж.- 70мм2,1хPE/N-2х50мм2, прозора кришка, IP65","sp78120101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.9,0.01,{"v":135.168,"d":"135.1680"}]
[null,"Корпус AKi-S 202 (300х300х132) під запобіж.(2хNH 00,100A) на монт.платі, max січ.відведень: від запобіж.- 70мм2,1хPE/N-2х50мм2, прозора кришка, IP65","sp78120201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.64,0.012,{"v":183.296,"d":"183.2960"}]
[null,"Корпус AKi-S 411 (300х600х210) під запобіж.(1хNH 1,250A) на монт.платі, 1хPEN (М10), прозора кришка, IP65","sp78141101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.04,{"v":304.128,"d":"304.1280"}]
[null,"Корпус AKi-T 201(300х300х132) з розчеп. під запобіж.(1хNH 00,125A) на монт.платі, max січ.відведень: від запобіж.- 70мм2,1хPE/N - 2х50мм2, прозора кришка, IP65","sp78620101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",5.6,0.012,{"v":202.752,"d":"202.7520"}]
[null,"Корпус AKi-LE 416 (600х300х210) з автоматичним вимикачем 1х160 А, 3 пол., прозора кришка, IP54","sp78741601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.4,null,{"v":1064.96,"d":"1,064.9600"}]
[null,"Корпус AKi-LE 425 (600х300х210) з автоматичним вимикачем 1х250 А, 3 пол., прозора кришка, IP54","sp78742501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.4,0.04,{"v":1382.4,"d":"1,382.4000"}]
[null,"Корпус AKi-TE 106 (300х150х132) із зовнішнім перемикачем навантаження на 63 А, клеми: 10-50мм2, PE/N: 10-50мм2, прозорі дверці, IP65","sp78910601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,0.006,{"v":217.088,"d":"217.0880"}]
[null,"Корпус AKi-TE 210 (300х300х132) із зовнішнім перемикачем навантаження на 100А, клеми: 2,5-35мм2, PE/N: 35мм2, прозорі дверці, IP65","sp78921001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.2,0.01,{"v":247.808,"d":"247.8080"}]
[null,"Корпус AKi-TE 216 (300х300х132) з перемикачем навантаження 1х160А, 3 пол.,PE/N-клема, дріт: 2х50мм2, прозорі дверці, IP65","sp78921601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.9,0.01,{"v":347.136,"d":"347.1360"}]
[null,"Корпус AKi-TE 425 (600х300х210) з перемикачем навантаження 1х250 А, 3 пол., PE/N-клема, дріт: 2х50мм2, прозорі дверці, IP65","sp78942501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",9.4,0.04,{"v":485.376,"d":"485.3760"}]
[null,"PE/N-клема, 1х7 пол.(6/16 мм2)додаткова (з AK 42)","sp79000701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,3.5226]
[null,"PE/N-клема, 4х7 пол.(6/16 мм2) додаткова (з AK 14)","sp79004701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,{"v":16.896,"d":"16.8960"}]
[null,"PE/N-клема, 2х4 пол.(6/16мм2) для AK 03/AKe 03","sp79020401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,{"v":1.92,"d":"1.9200"}]
[null,"PE/N-клема, 2х5 пол.(6/16мм2) для AK 05/AKe 05","sp79020501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,2.4576]
[null,"PE/N-клема, 2х7 пол.(6/16мм2) для AK 09/AKe 09","sp79020701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,3.2768]
[null,"PE/N-клема, 2х12 пол.(6/16мм2) для AK 12/AKe 12","sp79021101","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.1,null,4.7104]
[null,"PE/N-клема, 2х12 пол.(6/16мм2) для AK 14","sp79021201","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",0.1,null,10.4449]
[null,"PE/N-клема, 2х17 пол.(6/16/25мм2) для AK 14/28","sp79021701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.1364,null,8.2176]
[null,"PE/N-клема, 2х25 пол.(6/16/25мм2) для AK 42/56/70/AKe 48","sp79022501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.2,null,{"v":19.968,"d":"19.9680"}]
[null,"PE/N-клема 1-складена, введення гвинт.: 3 пол.х2, 5-16мм2, виведення пружин.: 14 пол.х1, 5-4мм2, для AK 14/28","sp79031701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,{"v":22.016,"d":"22.0160"}]
[null,"PE/N-клема 2-складена, введення гвинт.: 6 пол.х2,5-16мм2, виведення пружин.: 21 пол.х1,5-4мм2, для AK 14/28","sp79032701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,26.5216]
[null,"PE-клема з кріпленням на DIN-рейку, зелена, введення: 3 пол.х25 мм2, вивід: 2 пол.х16 мм2, для серії AK","sp79080501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",null,null,6.8813]
[null,"N-клема з кріпленням на DIN-рейку, синя, введення: 3 пол.х25 мм2, вивід: 2 пол.х16 мм2, для серії AK","sp79090501","шт.","UA1.094.0176926-07 11.12.2007-11.12.2012 затискачі","8536 90 10 00",null,null,6.8813]
[null,"Комбінаційний набір для серії AK, великий (розміри сторін 150 і 300 мм)","sp79100101","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0164,null,{"v":4.945,"d":"4.9450"}]
[null,"Комбінаційний набір для STV","sp79100201","шт.",null,"8538 90 99 00",null,null,5.2376]
[null,"Кабельний екран (300х125х90), для серії AK з роз-ми стінок 300 мм","sp79240001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.4,0.003,9.7792]
[null,"Петлі AK ABL-ES  для навісного кріплення AK/AKi корпусів, в наборі - 4 шт., металеві","sp79300401","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0384,null,{"v":19.135,"d":"19.1350"}]
[null,"Захисний навіс для АКi (до 300х450)","sp79310001","к-т","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",null,null,{"v":145.408,"d":"145.4080"}]
[null,"Монтажна пластина MPI 1 (240х112х4) для серії AK, пластик","sp79500101","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",null,0.0001,12.3625]
[null,"Монтажна пластина AK MPI 2 (240х240х4) для серії AKL/AKi 2-4, пластик","sp79500201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.3388,0.0002,{"v":16.77,"d":"16.7700"}]
[null,"Монтажна пластина MPI 3 (240х390х4) для серії AK, пластик","sp79500301","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.54,0.0004,27.4125]
[null,"Монтажна пластина MPI 4 (240х540х4) для серії AK, пластик","sp79500401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.8,0.0005,{"v":34.83,"d":"34.8300"}]
[null,"Монтажна пластина MPS 2 (240х240х2) для серії AKi, сталь","sp79501201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",null,0.0001,{"v":16.555,"d":"16.5550"}]
[null,"Монтажна пластина MPS 3 (240х390х2) для серії AKi, сталь","sp79501301","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",null,0.0002,24.1875]
[null,"Монтажна пластина MPS 4 (240х540х2) для серії AKi, сталь","sp79501401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",null,0.0002,{"v":34.185,"d":"34.1850"}]
[null,"DIN-рейка AK NS35-216 для AKi/AKi Plus (від розмірів: 150х300мм), L=216мм, з гвинтами для встановлення","sp79503001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.8764,null,5.1063]
[null,"DIN-рейка AK NS35-406 для AKi 3","sp79504501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.137,null,6.6973]
[null,"Стінка корпусу ABF 1 для AK-серії, 300мм, під введення 2хM32/M40/M50, 1хM40/M50/M63","sp79504801","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.15,null,{"v":16.896,"d":"16.8960"}]
[null,"Стінка корпусу ABF 2 для AK-серії, 300мм, гладка","sp79505001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",null,null,{"v":16.896,"d":"16.8960"}]
[null,"DIN-рейка AK NS35-556 для AKi 4, L=556 мм","sp79506001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",null,null,8.1808]
[null,"Стінка корпусу AFL 300 для AKi-серії, 300мм, гладка","sp79605001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",null,null,16.7936]
[null,"Стінка корпусу AFL 301 для AK-серії, 300мм, під введення 2хM32/M40/M50, 1хM40/M50/M63","sp79605101","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",null,null,16.7936]
[null,"Розділова перегородка TW, внутрішньокорпусна, для стінок AK-серії розміром - 300мм","sp79791001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",null,null,12.3904]
[null,"Закриваюча планка для AK/AKi-серій, на 6 модулів, ширину 108 ","sp79901201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",null,null,1.3517]
[null,"Закриваючий пенал для AK/AKi-серій, на 3 модулі, ширина 54 мм, можлив. установка на DIN-рейку","sp79910301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0533,null,3.2563]
[null,"Розподільча коробка Abox 025-2,5²/w (80x80x52), клема 5пол.х2,5мм²  ( 4х1,5²/4х2,5² на кожний пол.), полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, біла","sp80210701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.105,0.0003,4.8128]
[null,"Розподільча коробка Abox 025-2,5² (80x80x52), клема 5пол.х2,5мм²  ( 4х1,5²/4х2,5² на кожний пол.), полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80240701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1,0.0003,4.5312]
[null,"Розподільча коробка Abox 025-L/w (80х80х52), порожня, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, біла","sp80260701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.092,0.0003,3.4202]
[null,"Розподільча коробка Abox 025 SB-L (80х80х52), порожня, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, червона кришка","sp80270701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.087,0.00033,{"v":4.352,"d":"4.3520"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 025-L (80х80х52), порожня, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80290701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.0786,0.0003,1.9968]
[null,"Розподільча коробка Abox 025 AB-2,5² (80x80x52), клема 5пол.х2,5мм² ( 4х1,5²/4х2,5² на кожний пол.), з кріпленням, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80340701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1031,0.0003,4.8128]
[null,"Розподільча коробка Abox 025 AB-Pot (80x80x52),TS 15, PE набірна клема 4мм², з кріпленням, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80342701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.107,null,9.1443]
[null,"Розподільча коробка Abox 025 AB-L/w, (80х80х52), порожня, з кріпленням, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, біла","sp80360701","шт.",null,"3926 90 97 90",0.082,null,3.4202]
[null,"Розподільча коробка Abox 025 AB-L, (80х80х52), порожня, з кріпленням, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80390701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.0826,0.0003,{"v":2.071,"d":"2.0710"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 040-4,0²/w (93x93x55), клема 5пол.х4мм² ( 4х1,5²/4х2,5²/3x4,0² на кожний пол.), полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, біла","sp80410701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1225,0.0005,5.8266]
[null,"Розподільча коробка Abox 040-4,0² (93x93x55), клема 5пол.х4мм² ( 4х1,5²/4х2,5²/3x4,0² на кожний пол.), полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80440701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.1224,0.0005,5.4784]
[null,"Розподільча коробка Abox 040-L/w (93х93х55), порожня, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65, біла","sp80460701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.1224,0.0005,4.4749]
[null,"Розподільча коробка Abox 040-L (93х93х55), порожня, полістирол, метрич. введеня-8 місць (7-М20, 1-М20 на днищі), IP65","sp80490701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.0974,0.0005,2.3245]
[null,"Розподільча коробка Abox 060-6² (110x110x67), клема 5пол.х6мм² (4х2,5²/4х4²/3х6² на кожний пол.), полістирол, метрич. введеня-9 місць (6-М20/М25, 1-М20, 2-М16 на днищі), IP65","sp80640701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.2226,0.001,5.9648]
[null,"Розподільча коробка Abox SL-2,5² (110x110x67), пружин. клема 5х2,5мм² (3х0,08-2,5мм² для кожного пол.), полістирол, метрич. введеня-9 місць (7-М20/М32, 2-М16 на днищі), IP65","sp80680701","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.222,0.001,9.3184]
[null,"Розподільча коробка Abox 060-L (110х110х67), порожня, полістирол, метрич. введеня-9 місць (6-М20/М25, 1-М20, 2-М16 на днищі), IP65","sp80690701","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.185,0.001,4.2752]
[null,"Розподільча коробка Abox 100-10² (140x140x79), клема 5пол.х10мм² (4х4²/4х6²/4х10² на кожний пол.) , полістирол, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М25/М32, 2-М20/М25 на днищі), IP65","sp81041001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.3556,0.002,9.5232]
[null,"Розподільча коробка Abox SL-6² (140x140x79), пружин. клема 5х6мм² (4х0,5-10мм² для кожного пол.), полістирол, метрич. введеня-12 місць (3-М20/М25, 5-М25/М32, 2-М20, 2-М20/М25 на днищі), IP65","sp81081001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.4392,0.0015,41.2672]
[null,"Розподільча коробка Abox 100-L (140х140х79), порожня, полістирол, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М25/М32, 2-М20/М25 на днищі), IP65","sp81091001","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.2824,0.002,{"v":5.376,"d":"5.3760"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 160-16² (180x180x91), клема 5 пол.х16мм² (4х6²/4х10²/4х16² на кожний пол.), полістирол, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М32/М40, 2-М25/М32 на днищі), IP65","sp81641001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","3926 90 97 90",0.6474,0.003,18.5088]
[null,"Розподільча коробка Abox 160-L (180х180х91), порожня, полістирол, введеня-12 місць (2-М20, 3-М25/М32, 5-М32/М40, 2-М25/М32 на днищі), IP65","sp81691001","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.4538,0.003,8.6272]
[null,"Розподільча коробка Abox 250-25² (250x200x115), клема 5пол.х25мм² (4х10²/4х16²/4х25² на кожний пол.), полістирол, введеня-14 місць (10-М20/М40/М50, на днищі: 2-М20, 2-М25/М32), IP65","sp82541001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.0268,null,{"v":28.416,"d":"28.4160"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 250-L (250х200х115), порожня, полістирол, введеня-14 місць (10-М20/М40/М50, на днищі: 2-М20, 2-М25/М32), IP65","sp82591001","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.7472,0.00575,15.3344]
[null,"Розподільча коробка Abox 350-35² (250x250x115), клема 5пол.х35мм² (4х16²/4х25²/4х35² на кожний пол.), полістирол, введеня-14 місць (3-М20/М25, 9-М40/М50, на днищі: 2-М20/М25),  IP65","sp83541001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.1804,0.01,{"v":43.008,"d":"43.0080"}]
[null,"Розподільча коробка Abox SL-16² (250x250x115), пружин. клема 5х16мм², (4х0,5-16мм² для кожного пол.), полістирол, метрич. введеня-12 місць (3-М25/М35, 5-М32/М40, 2-М20, 2-М25/М32 на днищі), IP65","sp83581001","шт.",null,"8536 90 01 90",1.087,null,{"v":69.632,"d":"69.6320"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 350-L (250х250х115), порожня, полістирол, введеня-14 місць (3-М20/М25, 9-М40/М50, на днищі: 2-М20/М25), IP65","sp83591001","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",0.8634,0.007,25.2672]
[null,"Клема Abox 025/040 KLS-2,5²/4², для Abox 025/040, 5пол.х2,5/4мм²","sp84000401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.0215,null,1.6691]
[null,"Клема Abox 060 KLS-6², для Abox 060, 5пол.х6мм²","sp84000601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.0368,null,4.0448]
[null,"Клема Abox 100 KLS-10², для Abox 100, 5пол.х10мм²","sp84001001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.0717,null,{"v":6.615,"d":"6.6150"}]
[null,"Клема Abox 160 KLS-16², для Abox 160, 5пол.х16мм²","sp84001601","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.1988,null,11.5712]
[null,"Клема Abox 250/350 KLS-25²/35², для Abox 250/350, 5пол.х25/35мм²","sp84003501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.3156,null,{"v":29.184,"d":"29.1840"}]
[null,"Клеми Abox 700 KLS-70², для Abox 700, 5пол.х70мм²","sp84007001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 10 00",0.1,null,28.5696]
[null,"Розподільча коробка WKE 54 (280x210x110), клема кераміч. 5х1,5/16мм2, дюропласт (не містить галоген), E90, IP67","sp86025401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.35,0.006,{"v":202.752,"d":"202.7520"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 2 (100x100x50), клема кераміч. 5х0,5/6мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення M25 (9-18,5мм), IP54/65","sp86050201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.3906,0.0005,{"v":69.12,"d":"69.1200"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 3 (115x115x66), клема кераміч. 5х1/10мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення M32 (13-23мм), IP54/65","sp86050301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.571,0.00087,{"v":84.48,"d":"84.4800"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 4 (165x165x76), клема кераміч. 5х1,5/16мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення M40 (17-30мм), IP54/65","sp86050401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.952,0.00207,{"v":102.4,"d":"102.4000"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 5 (256x171x106), клема кераміч. 15х0,5/6мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення: M20 (8-13,5мм), M40 (17-30мм), IP54/65","sp86050501","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.63,0.00464,{"v":141.312,"d":"141.3120"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 5 (256x171x106), клема кераміч. 20х0,5/6мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення: M20 (8-13,5мм), M40 (17-30мм), IP54/65","sp86050520","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.49,0.00464,{"v":183.296,"d":"183.2960"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 5 (256x171x106), клема кераміч. 24х0,5/6мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення: M20 (8-13,5мм), M40 (17-30мм), IP54/65","sp86050524","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.525,0.00464,{"v":193.536,"d":"193.5360"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 2 (100x100x50), клема кераміч. 3х1/10мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення M25 (9-18,5мм), IP54/65","sp86051201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.35,0.0005,{"v":81.92,"d":"81.9200"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 4 (165x165x76), клема кераміч. 8х0,5/6мм2, дюропласт (не містить галоген), E30/E60/E90, введення M40 (17-30мм), IP54/65","sp86051401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.885,0.00207,{"v":108.544,"d":"108.5440"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 202 RK (115x115x93), клема дюропласт 5х0,5/6мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M32 (17-26мм), IP66","sp86220201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.35,0.001,{"v":117.76,"d":"117.7600"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 203 RK (115x115x93), клема дюропласт 3х0,5/4мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M25 (6-15мм), IP66","sp86220301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.4,0.001,{"v":117.76,"d":"117.7600"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 204 RK (115x115x93), із запобіжником, клема дюропласт 3х0,5/4мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M25 (6-15мм), IP66","sp86220401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",1.451,0.001,{"v":128,"d":"128.0000"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 302 RK (160x160x110), клема дюропласт 5х4/16мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M40 (17-26мм), IP66","sp86230201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.2,null,{"v":163.84,"d":"163.8400"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 303 RK (160x160x110), клема дюропласт 5х2, 5/10мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M32 (17-26мм), IP66","sp86230301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",2.4,0.00281,{"v":189.44,"d":"189.4400"}]
[null,"Розподільча коробка WKE RK 402 (200x200x110), клема дюропласт 5х2,5/35мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M50 (23-34мм), IP66","sp86240201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.9,0.004,{"v":225.28,"d":"225.2800"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 403 RK (200x200x110), клема дюропласт 5х4/16мм2, дюропласт (не містить галоген), E30, введення M32(17-26), M40(17-26), IP66","sp86240301","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",5.7,0.004,{"v":225.28,"d":"225.2800"}]
[null,"Розподільча коробка WKE 404 RK (200x200x110), із запобіжником, клема дюропласт 3х1, 5/10мм2, дюропласт (не містить галоген), введення M32(17-26), M50(23-34), IP66","sp86240401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",4.13,0.004,{"v":266.24,"d":"266.2400"}]
[null,"Розподільчий щит WKE AK 14 порожній, під 14 автом. вимик., вогнестійкість: E90, PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2 (400х540х230), IP65","sp86541401","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",35,0.05,{"v":1443.84,"d":"1,443.8400"}]
[null,"Розподільчий щит WKE AK 42 порожній, під 42 автом. вимик., вогнестійкість: E90, PE/N-клема: 2х12 пол.,6/16 мм2 (400х840х230), IP65","sp86544201","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",null,null,{"v":1699.84,"d":"1,699.8400"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 700-70² (300x450x132), полістирол, 4 клемблока 4х70мм², 16-70², введеня-16 місць (4-М20, 4-М32/М40, 4-М32/М40/М50, 4хМ40/М50/М63), IP65","sp87041001","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",3.58,0.018,{"v":151.296,"d":"151.2960"}]
[null,"Розподільча коробка Abox 700-L (300x450x132), порожня, полістирол, введеня-16 місць (4-М20, 4-М32/М40, 4-М32/М40/М50, 4хМ40/М50/М63), IP65","sp87091001","шт.","UA1.094.0176381-07 11.12.2007-11.12.2012  інстал.PS","3926 90 97 90",2.95,0.018,{"v":67.84,"d":"67.8400"}]
[null,"DIN-рейка NS35-144/2 для Abox/Abox-i 160, 250, L=556 мм","sp89401601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.054,null,3.1928]
[null,"Монтажна пластина Abox 100 MPI (109х109 мм), для Abox/Abox-i 100, пластик","sp89501001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.05,{"v":2e-05,"d":"0.00002"},7.2133]
[null,"Монтажна пластина Abox 160 MPI (149х149мм), для Abox/Abox-i 160, пластик","sp89501601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.102,null,{"v":8.6,"d":"8.6000"}]
[null,"Монтажна пластина Abox 350 MPI (217х217 мм), для Abox/Abox-i 350, пластик","sp89503501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.191,null,{"v":11.61,"d":"11.6100"}]
[null,"Розподільча коробка HW 035, d=68мм, h=35мм, для стінок від 1до 20мм, поліпропілен, зелена, IP30","sp92003501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.024,null,2.0582]
[null,"Розподільча коробка HW 050, d=68мм, h=50мм, для стінок від 1до 40 мм, поліпропілен, зелена, IP30","sp92005001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.025,0.00023,0.9702]
[null,"Розподільча коробка HW 065, d=68мм, h=65мм (поглиблений), для стінок від 1до 40 мм, поліпропілен, зелена, IP30","sp92006501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.028,0.0003,1.1469]
[null,"Розподільча коробка HW 050/2 подвійна, d=2х68мм, h=50мм, для стінок від 1до 40 мм, поліпропілен, зелена, IP30","sp92305001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.048,0.00044,2.2579]
[null,"Розподільча коробка HW 040, d=35мм, h=40мм, для світильників, для стінок від 1до 30 мм, поліпропілен, зелена з білою кришкою, IP30","sp92404001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.0105,{"v":4e-05,"d":"0.00004"},1.4336]
[null,"Розподільча коробка HW 070, d=74мм, h=58мм, для стінок від 1 до 30 мм, поліпропілен, зелена, IP30","sp92507001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.043,0.0003,3.0618]
[null,"Кришка HW VD-67 для HW 070, d=90мм, полістирол, біла","sp92510001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.01,null,0.5509]
[null,"Кришка HW VD-60 для HW 035/050/065, d=90мм, полістирол, біла","sp92510101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.01,null,0.5509]
[null,"Розподільча коробка HW 120, d=120мм, h=65мм, для стінок від 7до 35 мм, поліпропілен, зелена, з кришкою  IP30","sp92512001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.092,null,8.5504]
[null,"Фреза HW LFR-120 для висвердлювання отворів d=120 мм","sp92512101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","8207 70 90 00",0.8,null,{"v":188.125,"d":"188.1250"}]
[null,"Фреза HW LFR-68 для висвердлювання отворів d=68мм","sp92516801","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8207 70 90 00",null,null,{"v":39.13,"d":"39.1300"}]
[null,"Набір фрез на 35/68/74 мм, пружина, утримувача фрез (усе по 1шт., у валізці)","sp92519901","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","8207 70 90 00",1.033,null,{"v":189.2,"d":"189.2000"}]
[null,"Фреза HSS-біметал зі свердлом і пружиною, d=68мм, глибина фрезерування до 40 мм","sp92696801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 70 90 00",0.433,null,{"v":79.335,"d":"79.3350"}]
[null,"Розпод.коробка HW DD, d=68мм, h=50мм, вмонтов.латунна втулка M5 для потолочн.гачка світильника, для стін від 0,5 до 33мм, поліпропілен, зелена, IP30","sp92705001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.036,0.0002,{"v":3.881,"d":"3.8810"}]
[null,"Кришка HW DD-VD для HW DD(92705001), d=90мм, з ізольованим металев. гачком M5х55мм, полістирол, біла","sp92710001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.024,null,1.1366]
[null,"Розпод.коробка HWK 1 (107x107x53), для стін 7-35 мм, з шаблоном д/фрези d=35 мм, поліпропілен, зелена з білою кришкою, IP30","sp92800101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.1,0.001,7.0451]
[null,"Розпод.коробка HWK 2 (165x165x72), для стін 7-35 мм, з шаблоном д/фрези d=68 мм, поліпропілен, зелена з білою кришкою, IP30","sp92800201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.22,0.002,17.5104]
[null,"Розпод.коробка HWK 3 (235x205х72) для стін 7-35 мм, з шаблоном д/фрези d=68 мм, поліпропілен, зелена з білою кришкою, IP30","sp92800301","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.42,0.003,55.6032]
[null,"Ножове полотно HW LFR-35/SBL, d=35мм, для фрези","sp92993501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 70 90 00",null,null,8.6323]
[null,"Ножове полотно HW LFR-68/SBL, d=68мм, для фрези","sp92996801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 70 90 00",null,null,8.6323]
[null,"Ножове полотно HW LFR-74/SBL, d=74 мм, для фрези","sp92996901","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 70 90 00",null,null,9.5998]
[null,"Патрон з центруючим свердлом для фрези типу 926-ff","sp92997001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 70 90 00",null,null,28.9175]
[null,"З'єднувач RV 20, М20, для гнучких труб","sp97022001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3917 40 00 90",0.009,null,0.5887]
[null,"З'єднувач RV 25, М25, для гнучких труб","sp97022501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3917 40 00 90",0.0012,null,0.7177]
[null,"З'єднувач RV 32, М32, для гнучких труб","sp97023201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3917 40 00 90",0.0012,null,{"v":1.508,"d":"1.5080"}]
[null,"З'єднувач RV 40, М40, для гнучких труб","sp97024001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3917 40 00 90",0.028,null,{"v":1.766,"d":"1.7660"}]
[null,"Заглушка ROP 18-VST для кінцевих і перехідних втулок, d=18","sp97031801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.001,null,0.1833]
[null,"Заглушка ROP 23-VST для кінцевих і перехідних втулок, d=23","sp97032301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.002,null,0.2591]
[null,"Закриваюча кришка для втулок (97053001), d=30 мм","sp97033001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.003,null,0.4731]
[null,"Перехідник стіна-стеля ROK 1, кут повороту 30º, для труб М18","sp97042501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.001,null,0.3584]
[null,"Перехідник стіна-стеля ROK 2, кут повороту 30º, для труб М23","sp97043001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0218,null,0.6938]
[null,"Перехідник стіна-стеля ROK 3, кут повороту 30º, для труб М30","sp97043501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.02,null,0.6938]
[null,"Цоколь BSK 1 для втулки 97051801","sp97050001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.009,null,0.3512]
[null,"Цоколь BSK 2 для втулки 97052301/97053001","sp97050501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.014,null,0.5171]
[null,"Втулка з цоколем ROP 18, d=18, для прийому труб M20(20мм)","sp97051801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.037,{"v":6e-05,"d":"0.00006"},0.4031]
[null,"Втулка з цоколем ROP 23, d=23, для прийому труб M25(25мм)","sp97052301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0219,{"v":6e-05,"d":"0.00006"},0.5616]
[null,"Втулка з цоколем ROP 30, d=30, для прийому труб M32(32мм)","sp97053001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0205,{"v":6e-05,"d":"0.00006"},0.6672]
[null,"Втулка з цоколем ROP 37, d=37, для прийому труб M40","sp97053701","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.048,{"v":6e-05,"d":"0.00006"},3.6418]
[null,"Куполоподібний стельовий випуск U71 KUT, (71х71х62 мм), d=60 мм, введення: 4х до 25мм під кутом 45º, для приклеювання або прибивання","sp97054001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.03,0.00024,0.9508]
[null,"Склепінчаста коробка (потолочн. випуск, перехід стеля-стіна), 90х40х55 мм, введення: 10х22, 5мм(d)","sp97055001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.03,0.0002,1.2927]
[null,"Стельовий випуск WAD, (71х71х48 мм), d=35 мм, введення: 2х до 20мм, монтаж у зустрічну опалубку","sp97056001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.04,0.00012,0.8952]
[null,"Кришка WAD VD для закриття випуску, d=35мм, біла","sp97056201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0022,null,0.4157]
[null,"Воронка для переходу стіна-стеля, d=18 мм, для труб М20","sp97061801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.04,0.00034,1.8237]
[null,"Воронка для переходу стіна-стеля, d=23 мм,  для труб М25","sp97062301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.063,null,3.3582]
[null,"Воронка для переходу стіна-стеля, d=30 мм,  для труб М32","sp97063001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.062,null,3.3582]
[null,"Воронка для переходу стіна-стеля, d=37 мм,  для труб М40","sp97063701","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.047,0.00044,3.3582]
[null,"Сполучна коробка (настінна розподільча або стіна-стеля), 90х90х50 мм","sp97069001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.1,0.0004,{"v":3.425,"d":"3.4250"}]
[null,"Випускний ковпак DAL 4, 315х80х90 мм, для труб M32/M40","sp97070401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.136,0.002,6.0882]
[null,"Випускний ковпак DAL 1, 171х49х35 мм, для труб M20/M25","sp97070501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0255,0.0003,0.8562]
[null,"Випускний ковпак DAL 2, 171х49х35 мм, для труб M25","sp97070601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.02,0.00016,1.0286]
[null,"Універсальний перехідник 90 градусів UFA 90, введення для труб до М25","sp97071601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.05,0.00062,1.3427]
[null,"Перехідник стіна-стеля ROK 1-S в наборі, кут повороту 30º, для труб М20","sp97072001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0374,{"v":5e-05,"d":"0.00005"},1.5155]
[null,"Перехідник стіна-стеля ROK 2-S в наборі, кут повороту 30º, для труб М25","sp97072501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0438,0.00013,1.5488]
[null,"Перехідник стіна-стеля ROK 3-S в наборі, кут повороту 30º, для труб М32","sp97073201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0404,0.00013,3.0925]
[null,"Куполоподібний стельовий випуск U71 KUT-M5, (71х71х64 мм), з втулкою М5, d=60 мм, введення: 4х до 25мм під кутом 45º, для приклеювання або прибивання","sp97074801","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",0.046,0.00025,1.2371]
[null,"Стельова коробка U71DH65 з куполоподібною кришкою (71х71х62/64мм, d=60мм) та гачком (L=65; М5)","sp97074805","шт.","не подлежит обязат. сертиф. и ТР","3926 90 97 90",null,null,2.1253]
[null,"Коробка U 71 FD, для тонких стін, (71х71х38 мм), d=60 мм, введення: 2х до 20мм, для приклеювання або прибивання","sp97103501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.03,{"v":8e-05,"d":"0.00008"},1.0425]
[null,"Коробка 71 GRD, (71х71х50 мм), d=60 мм, введення: 2х до 25 мм, для кріплення магнітом","sp97104501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.04,0.00014,0.9758]
[null,"Коробка U 71 GRD-D, для тонких стін, (71х71х50 мм), d=60 мм, введення: 2х до 20мм, для приклеювання або прибивання","sp97104502","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.041,0.00011,0.9007]
[null,"Коробка з куполоподібною кришкою U 71 KUD, (71х71х89 мм), d=60 мм; введення: 4х25 мм під кутом 45º та 2х25 мм, для кріплення магнітом","sp97104701","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.04,0.00035,1.1342]
[null,"Коробка глибока, U 71 GVD-2, (71х71х68 мм), d=60 мм; 2-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для кріплення магнітом","sp97106501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.05,0.00025,0.9452]
[null,"Коробка глибока, U 71 DVD-2, (71х71х79 мм), d=60 мм; 2-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для кріплення магнітом","sp97106601","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.05,0.00034,1.3288]
[null,"Коробка з куполоподібною кришкою U 71KUD - M5, (71х71х91 мм), з втулкою M5, d=60 мм; введення: 4х25мм під кутом 45º та 2х25мм, для приклеювання або прибивання","sp97124801","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.045,0.00035,1.4345]
[null,"Коробка глибока, U 71 GVD-3, (71х71х68 мм), d=60 мм; 3-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для кріплення магнітом","sp97136501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.03,0.00025,1.1648]
[null,"Куполоподібний стельовий випуск U 71 DAD, (71х71х89 мм), d=35 мм; введення: 4х до 25мм, під кутом 45º та 2х до 20 мм, монтаж у зустрічну опалубку","sp97154801","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.43,0.00044,1.1203]
[null,"Коробка U 71 K GRD, (71х71х50 мм), d=60 мм, введення: 2х до 25 мм, для приклеювання або прибивання","sp97174501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.04,0.00014,0.9174]
[null,"Кришка куполоподібна з втулкою М5, для серії U 71, h=43 мм","sp97174801","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.018,null,0.7629]
[null,"Коробка глибока, U 71 K GVD-2, (71х71х68 мм), d=60 мм; 2-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для приклеювання або прибивання","sp97176501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.04,0.00025,0.9091]
[null,"Коробка глибока, U 71 K DVD-2, (71х71х79 мм), d=60 мм; 2-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для приклеювання або прибивання","sp97176601","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.05,0.00034,{"v":1.226,"d":"1.2260"}]
[null,"Коробка глибока, U 71 K GVD-3, (71х71х68 мм), d=60 мм; 3-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для приклеювання або прибивання","sp97186501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.048,0.00025,1.0842]
[null,"Коробка глибока, U 71 K DVD-3, (71х71х81 мм), d=60 мм; 3-х складена, введення: 6х до 25мм та 2х до 20мм, для приклеювання або прибивання","sp97186601","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.05,0.00036,1.2121]
[null,"Коробка глибока, U 71 K GRO, (71х71х76 мм), d=60 мм; введення: 4х до 37мм, для приклеювання або прибивання","sp97276001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.051,0.00032,1.1231]
[null,"Коробка-вставка U 71 TD-44, (71х71х44 мм) , d=60 мм; введення: 6х до 25мм, 2x до 20мм, M25, для збільшення глибини всіх типів коробок U71","sp97292501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.02,0.0001,0.6978]
[null,"Коробка-вставка U 71 TD-49, (71х71х49 мм) , d=60 мм; введення: 4х до 32мм, M32, для збільшення глибини всіх типів коробок U71","sp97294501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.028,0.0001,0.9285]
[null,"Коробка глибока, U 71 GRO, (71х71х76 мм), d=60 мм; введення: 4х до 37мм, для кріплення магнітом","sp97296001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.053,0.00032,1.0008]
[null,"Коробка U 71 Perilex, (71х71х50 мм), d=70 мм; введення: 6х до 22,5мм, монтаж у зустрічну опалубку, для кріплення магнітом","sp97305001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.045,0.00013,1.9655]
[null,"Коробка U 86 DVD-2, (106 мм высота), d=74 мм, введення: 8х до 26мм, з втулкою М5, товщина стельових плит 4,5см, 2-х складена, для кріплення магнітом","sp97308102","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.07,0.0007,1.4678]
[null,"Коробка U 120 GRO-3, (122 высота мм), d=80 мм, введення: 4х до 35мм та 8 х до 26мм, з втулкою М5, товщина стельових плит 6,5см, 3-х складена, для кріплення магнітом","sp97331201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.082,0.00081,1.8376]
[null,"Коробка U 120 K GRO-2, (122 высота мм), d=74 мм, введення: 4х до 35мм та 8 х до 26мм, з втулкою М5, товщина стельових плит 6,5см, 2-х складена, для приклеювання або прибивання","sp97371201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.071,0.00081,1.4678]
[null,"Коробка U 120 K GRO-3, (122 высота мм), d=80 мм, введення: 4х до 35мм та 8 х до 26мм, з втулкою М5, товщина стельових плит 6,5см, 3-х складена, для приклеювання або прибивання","sp97371301","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.079,0.00081,1.9154]
[null,"Коробка U 86 DVD-2 K, (106 высота мм), d=74 мм, введення: 8х до 26мм, з втулкою М5, товщина стельових плит 4,5см, 2-х складена, для приклеювання або прибивання","sp97378101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.068,0.0007,{"v":1.39,"d":"1.3900"}]
[null,"Коробка U 86 DVD-3 K, (106 высота мм), d=74 мм, введення: 8х до 26мм, з втулкою М5, товщина стельових плит 4,5см, 2-х складена, для приклеювання або прибивання","sp97378301","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.077,0.0007,1.6791]
[null,"Універсальна коробка BS 1 Британського стандарту 1-місцева","sp97400101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.086,null,5.4154]
[null,"Універсальна коробка BS 2 Британські стандарти 2-місцева","sp97400201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.1133,null,6.7832]
[null,"Кришка для BS 1, 86х86 мм","sp97410001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.021,null,1.6486]
[null,"Кришка для BS 2, 146х86 мм","sp97410201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.033,null,2.4576]
[null,"Монтажний місток для приладів Британського стандарту","sp97412001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.001,null,0.3809]
[null,"Гвинти для приладів Британського стандарту, 3,5х30 мм","sp97413001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","7318 15 90 90",0.019,null,0.1688]
[null,"Гвинти для приладів Британського стандарту, 3,5х35 мм","sp97413501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","7318 15 90 90",0.002,null,{"v":0.415,"d":"0.4150"}]
[null,"Гвинти для приладів Британського стандарту, 3,5х50 мм","sp97415001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","7318 15 90 90",0.003,null,0.5655]
[null,"Цоколь BS 1 для коробок BS","sp97443101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.024,null,0.7347]
[null,"Цоколь BS 2 для коробок BS","sp97443201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.0333,null,0.7859]
[null,"Коробка K1 EK, (85х91х53 мм), введення: 6х до 23мм, для приклеювання або прибивання","sp97500101","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.063,0.00049,2.0711]
[null,"Коробка K2 EK, (149х91х53 мм), введення: 10х до 23мм, для кріплення магнітом або прибиванням","sp97500201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.1031,0.00071,2.8078]
[null,"Кришка для К1 з розміром 90х90 мм","sp97510001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.021,null,1.1162]
[null,"Кришка для К2 з розміром 146х90 мм","sp97510201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.032,null,1.7101]
[null," IBTronic H120-S1, (150x150x106мм) подвійний підрозетник для монтажу в стелю та  стіну, товщиною від 140мм","sp97600101","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.205,0.0023,12.6768]
[null,"Універсальна коробка IBTronic H120-P, (150x150x105мм) для потолоч.монтажу, починая з потолків товщин. в 140мм, випускний отвір: плита Fermacell, до Ø 100мм","sp97600401","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.05,0.002,22.4624]
[null," IBTronic H120-S1-S2, (150x150x151мм), підрозетник (одинарний або подвійний) для монтажу в стелю та стіну, товщиною від 180мм, випускний отвір - плита Fermacell","sp97610101","шт.",null,"3926 90 97 90",0.269,0.00264,36.7405]
[null," IBTronic H120-P-O, (150x150x151мм),  підрозетник для монтажу в стелю та стіну, товщиною від 180мм, випускний отвір - плита Fermacell, Ø 100 або 108, 120мм","sp97610401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.43,0.0033,23.5744]
[null," IBTronic H120-68-O, (150x150x151мм),  підрозетник для монтажу в стелю та стіну, товщиною від 180мм, випускний отвір -  Ø 68 або 108,120мм","sp97610501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.281,0.0033,13.1216]
[null,"Універсальна коробка IBTronic H120TT-S1, (150x306x106) для потолоч.монтажу, починаючи з потолків товщин. в 140мм, випускний отвір: одинарн. підрозетник","sp97620101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.375,0.005,26.0208]
[null," IBTronic H120TT-S2, (150x306x106мм),  подвійний підрозетник для монтажу в стелю та стіну, товщиною від 140мм, з додатковим простотом","sp97620201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.326,0.0023,26.0208]
[null,"Універсальна коробка IBTronic H120TT-P, (150x306x106) для потолоч.монтажу, починая з потолків товщин. в 140мм, випускний отвір можлив.вибору: плита Fermacell, до Ø 100мм","sp97620401","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.049,0.005,{"v":35.584,"d":"35.5840"}]
[null," IBTronic H120TT-S2, (150x306x151мм), підрозетник для монтажу в стелю та стіну, товщиною від 180мм, з додатковим простотом, випускний отвір - плита Fermacell, Ø 100 або 108/120мм","sp97630401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.568,0.0069,36.2512]
[null," IBTronic H120TT-68-O, (150x306x151мм), підрозетник для монтажу в стелю та стіну, товщиною від 180мм, з додатковим простотом, випускний отвір - Ø 68 мм","sp97630501","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.404,0.007,36.2512]
[null,"BTronic XL Drillbox, (255x280x92мм), універсальна коробка для монтажу в стелю, з додатковим простором, випускний отвір - Ø 76 мм, 8 введень для труб (4-М20, 4-М25)","sp97680101","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.472,0.0065,46.0368]
[null,"Коробка KO EK, (111х71х61 мм), введення: 8х до 32мм, для кріплення магнітом або прибивання","sp97700101","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.066,0.00048,1.5596]
[null,"Коробка K15 EK, (116x111х61 мм), введення: 2х до 32мм, для приклеювання або прибивання","sp97700201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.1016,0.00078,2.4353]
[null,"Кришка для коробки К0/AS1(107х65х45) (в якості розпод.коробки) (107х65х45)","sp97710001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.019,0.0003,1.2493]
[null,"Кришка для К15 з розміром 115х110 мм","sp97710501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.033,null,{"v":1.833,"d":"1.8330"}]
[null,"Клещи-дирокол без штампу","sp97810001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8203 40 00 00",null,null,{"v":121.475,"d":"121.4750"}]
[null,"Клещи-дирокол зі 18 мм штампом, М20","sp97811801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8203 40 00 00",null,null,{"v":147.275,"d":"147.2750"}]
[null,"Клещи-дирокол зі 23 мм штампом, М25","sp97812301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8203 40 00 00",null,null,{"v":147.275,"d":"147.2750"}]
[null,"Штамп для отворів, d=10 мм","sp97891001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 90 99 00",null,null,62.0275]
[null,"Штамп для отворів, d=14 мм","sp97891401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 90 99 00",null,null,62.0275]
[null,"Матриця і пуансон 20мм","sp97891801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 90 99 00",null,null,{"v":60.63,"d":"60.6300"}]
[null,"Матриця і пуансон d=23мм","sp97892301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 90 99 00",null,null,64.8225]
[null,"Штамп для отворів, d=30 мм","sp97893001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 90 99 00",null,null,104.0794]
[null,"Кругла кришка VD 75 для  U71/86/120, d=75 мм","sp97910001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.01,null,0.4864]
[null,"Кругла кришка U71, d=80 мм, для вологих приміщень","sp97910201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.017,null,0.9073]
[null,"Кругла кришка U86, d=90 мм, для вологих приміщень","sp97910301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.012,null,2.0787]
[null,"Кругла кришка U71, d=80 мм, для вологих приміщень","sp97910401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",null,null,0.7608]
[null,"Гвинти для приладів 3,1х10 мм","sp97910501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 15 90 90",null,null,0.0637]
[null,"Гвинти для приладів 3,1х18 мм","sp97910601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 15 90 90",null,null,0.0625]
[null,"Гвинти для приладів 3,1х25 мм","sp97910701","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 15 90 90",null,null,0.0792]
[null,"Плоска кришка з втулкою М5","sp97911001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0108,null,0.5402]
[null,"Стельовий гачок DH 55 для загвинчування в дерево L=55 мм","sp97911501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.014,null,0.9084]
[null,"Стельовий гачок DH 80, з ізоляц., з різьбленням для шурупів, L=80 мм","sp97911601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.0185,null,{"v":0.887,"d":"0.8870"}]
[null,"Стельовий гачок DH 75-M5 з різьбленням М5, L=75 мм","sp97911701","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.0172,null,0.8198]
[null,"Стельовий гачок DH 65  L=65 мм","sp97911801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.014,null,0.8091]
[null,"Стельовий гачок з різьбленням М5, L=100 мм","sp97911901","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.02,null,1.1182]
[null,"Стельовий гачок з різьбленням М5, L=65 мм","sp97912001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.0182,null,0.9161]
[null,"Стельовий гачок з різьбленням М5, L=115 мм","sp97912101","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.022,null,1.2902]
[null,"Стельовий гачок з різьбленням М5, L=90 мм","sp97912201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.01933,null,0.9838]
[null,"Стельовий гачок з різьбленням М5, L=135 мм","sp97912301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 13 00 00",0.024,null,{"v":1.473,"d":"1.4730"}]
[null,"Дистанційний місток 40х40х33","sp97913501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.007,0.0001,0.4035]
[null,"Кріпильний хомут","sp97913601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.001,null,0.2355]
[null,"Дорн для розширення отворів","sp97915501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.017,null,2.0173]
[null,"Фреза для висвердлювання отворів d=25-62 мм","sp97916001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8207 70 90 00",0.02,null,{"v":32.68,"d":"32.6800"}]
[null,"Заглушка отворів для кріпильних гвинтів","sp97920501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",null,null,0.0493]
[null,"Сполучна втулка для серії U71","sp97921001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.002,null,0.1331]
[null,"Сполучний місток з відстанню 71 мм","sp97921201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.002,null,0.1628]
[null,"Сполучний місток з відстанню 80-85 мм","sp97921301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.005,null,0.4106]
[null,"Сполучний місток з відстанню 90 мм","sp97921401","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.003,null,0.7741]
[null,"Сполучний місток з відстанню 105 мм","sp97921501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.004,null,0.7741]
[null,"Держатель для труб Н=31 см","sp97923001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.17,null,7.8438]
[null,"Алюмінієвий цвях з дюбелем","sp97924001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7616 10 00 00",0.0016,null,0.0882]
[null,"Алюмінієвий цвях з рифленням","sp97924201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7616 10 00 00",0.001,null,0.1311]
[null,"Алюмінієвий цвях гладкий","sp97924301","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7616 10 00 00",0.001,null,0.1311]
[null,"Клямка для кріплення до арматури","sp97924501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.004,null,0.7096]
[null,"Клеючий круг","sp97924801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","4811 41 90 00",0.0012,null,{"v":0.256,"d":"0.2560"}]
[null,"Фланець для наклейки","sp97925001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0087,null,0.3686]
[null,"Приварюваний гвинт М6х10","sp97926001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","7318 15 90 90",0.0038,null,0.1051]
[null,"Подвійний гвинт - дерево/М6","sp97926601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7318 15 90 90",0.003,null,0.7568]
[null,"Кріпильний магніт, d=50 мм","sp97928001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.087,null,11.5046]
[null,"Кріпильний магніт, d=50 мм, екстра сильний","sp97929901","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.1233,null,{"v":25.079,"d":"25.0790"}]
[null,"Пристрій MA для демонтажу магнітів HM і HM-UNI, складається з двох частин","sp97930001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",1.4,null,{"v":55.104,"d":"55.1040"}]
[null,"Цоколь U71 для кріплення цвяхами","sp97953001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.02,null,0.5504]
[null,"Цоколь U 71 BSK-2 для облицювал. бетону, 71x71x25/21мм","sp97953002","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.02,null,0.4454]
[null,"Планка для кріплення коробок К1 і К2","sp97953101","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.01,null,0.7434]
[null,"Планка AS для кріплення коробок К0 і К15","sp97953201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.01,null,0.3354]
[null,"Приймальна втулка для дистанційних стержнів","sp97953501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.001,null,0.2181]
[null,"Вставка для підгонки довжини стержня","sp97953601","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.001,null,0.0854]
[null,"Цоколь U71 для приклеювання","sp97953801","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0175,null,0.5222]
[null,"Цоколь U71 для магнітного кріплення","sp97953901","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.0225,null,0.5811]
[null,"Дистанційний стержень L=70мм, для стінок різної товщини, при монтажу в зустрічну опалубку","sp97957001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.0159,null,0.3118]
[null,"Дистанційний стержень, L=90 мм","sp97959001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.0208,null,0.3279]
[null,"Дистанційний стержень, L=100 мм","sp97960001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.023,null,{"v":0.336,"d":"0.3360"}]
[null,"Дистанційний стержень, L=110 мм","sp97961001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.025,null,0.3521]
[null,"Дистанційний стержень, L=130 мм","sp97963001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.0296,null,0.3629]
[null,"Дистанційний стержень, L=140 мм","sp97964001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.0316,null,0.3709]
[null,"Дистанційний стержень, L=150 мм","sp97965001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.034,null,0.4924]
[null,"Дистанційний стержень, L=170 мм","sp97967001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.039,null,0.5074]
[null,"Дистанційний стержень, L=190 мм","sp97969001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.043,null,{"v":0.545,"d":"0.5450"}]
[null,"Дистанційний стержень, L=230 мм","sp97973001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.053,null,0.5923]
[null,"Дистанційний стержень, L=240 мм","sp97974001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.056,null,0.5923]
[null,"Дистанційний стержень, L=290 мм","sp97979001","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","7326 90 98 90",0.067,null,0.6386]
[null,"EPD 120 плита Fermacell, для подальшої установки в H120-P, IBTronic H120-P-O,IBTronic H120TT-P, IBTronic H120TT-P-O","sp97980101","шт.",null,"3926 90 97 90",0.18,null,9.9738]
[null,"Комплект LMK 76 для монтажу світильників в BTronic XL Drillbox ","sp97980301","шт.",null,"3926 90 97 90",null,null,12.4928]
[null,"Коробка K3 EK, (142х142х70 мм), введення: 8х до 47,5мм, для кріплення магнітом або прибиванням","sp98000201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.17,0.0014,3.2526]
[null,"Коробка K4 EK, (311х202х87 мм), введення: 16х до 47,5 мм, для кріплення магнітом або прибиванням","sp98000401","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.51,0.005,12.5934]
[null,"Коробка K4-H EK, (311х202х158 мм), введення: 32х до 47,5 мм, для кріплення магнітом або прибиванням","sp98000501","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.757,0.01,20.3496]
[null,"Коробка K4-H-P EK, (311х202х171 мм), з плитою Fermacell, введення: 32х до 47,5 мм, для кріплення магнітом або прибиванням","sp98000601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.1385,0.01074,{"v":40.588,"d":"40.5880"}]
[null,"Кришка для К3 з розміром 142х142 мм","sp98010001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.0435,null,1.5667]
[null,"Кришка для К4 з розміром 311х202 мм","sp98010401","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.148,null,9.2774]
[null,"Коробка LB 71 M GVD 100 для установлення в опалубку, висота100мм, діаметр 60мм, кріплення за допомогою магніта","sp98101001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.056,null,1.8987]
[null,"Коробка LB 71 M GVD 86 для устанновлення в опалубку, висота 86мм, діаметр 60мм, кріплення за допомогою магніта","sp98108401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.049,null,1.5012]
[null,"Коробка LB 71 K GVD 100 для устанновлення в опалубку, висота 100мм, діаметр 60мм, кріплення на клею","sp98171001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.054,null,1.8793]
[null,"Коробка LB 71 K GVD 86 для устанновлення в опалубку, висота 86мм, діаметр 60мм, кріплення на клею","sp98178401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.047,null,1.4873]
[null,"Коробка LB 71 O GVD 100 для устанновлення в опалубку, висота 100мм, діаметр 60мм, з відкритою фронтальною частиною ","sp98181001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.049,null,{"v":1.807,"d":"1.8070"}]
[null,"Коробка LB 71 O GVD 86 для устанновлення в опалубку, висота 86мм, діаметр 60мм, з відкритою фронтальною частиною ","sp98188401","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90",0.042,null,1.4095]
[null,"Панель UP 015, (311х202 мм), з дверцями, PE/N  клема, DIN-рейка, 1-но рядний, на 15 модулів ","sp98600001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","8536 90 01 90",0.53,0.00546,17.6128]
[null,"Корпус 2-х рядний, К8","sp98800201","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",1.9,null,{"v":46.704,"d":"46.7040"}]
[null,"Корпус 3-х рядний, К12","sp98800301","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",2.4,null,{"v":55.044,"d":"55.0440"}]
[null,"Хрестовина для корпусу AKZ","spS560001","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",null,null,6.2362]
[null,"Гвинти для хрестовини під лічильник","spX78001","к-т","нет сертиф.УкрСЕПРО","7318 15 90 90",null,null,6.2362]
[null,"Снятые с производства"]
[null,"Spelsberg сн."]
[null,"TK-коробка PS 1309-6 (130x94x57) с вводами Pg 11/16,  IP66","sp11540901","шт.","Spelsberg 2FT"]
[null,"е(сн.)NG-коробка  ABS 1208-6-o  (120х80х55), IP 65","sp11840401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси"]
[null,"NG-коробка  ABS 1212-6-o (120х120х55), акрилнитрил-бутадїєн-стерол, гладкі стінки, IP 65","sp11840501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси"]
[null,"NG-коробка  ABS 1608-6-to  (160х80х55), акрилнитрил-бутадієн-стерол, гладкі стінки, IP65","sp11900601","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси",null,null,0.001]
[null,"NG-коробка  ABS 88-9-to  (82х80х85), IP65, акрилнитрил-бутадиен-стерол, гладкие стенки","sp11950301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси"]
[null,"NG-коробка  PC 2412-10-to  (240х120х100), полікарбонат, гладкі стінки, IP65","sp14901001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси",null,null,0.003]
[null,"Комбінаційний набір для ТК-коробок, малий, PG 16","sp19200101","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","3926 30 00 00",0.012]
[null,"Пробка гвинтова Pg11 (ущільнення: 7-10мм), глуха, IP54","sp20340201","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","8538 90 99 00",0.0018]
[null,"PS-Контргайка Pg 11, полістирол","sp20540201","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS",null,0.0012]
[null,"PS-Контргайка Pg 48, полістирол","sp20540901","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.019]
[null,"PA-Контргайка Pg 13,5, поліамід","sp20740301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.002]
[null,"PA-Контргайка Pg 21, поліамід","sp20740501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.004]
[null,"е(сн)Контргайка NPT 3/4\"","sp20907501","шт.","Spelsberg 2FT"]
[null,"Ра-пробка гвинтова  М16х1,5 (max товщина стінки 7,0мм), глуха, під викрутку, IP65","sp21101601","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00"]
[null,"Пробка гвинтова Pg21 (ущільнення: 11-17мм), глуха, IP54","sp21340501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.006]
[null,"Втулка універсальна Pg21 (ущільнення: 3,5-25мм), ступінчаста, еластична, IP54","sp21640501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.005]
[null,"Втулка універсальна M63 (ущільнення: 14-54мм), ступінчаста, еластична, IP54","sp21646301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0018]
[null,"# PA-Сальник NPT 3/8\" (4-8мм) IP68 с гайкой","sp22703701","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00"]
[null,"Втулка ввідна Pg11 (ущільнення: 8-12мм), поліетилен, IP54","sp23040201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.003]
[null,"Мініканальний адаптер для HP 70/80/90, (B=17-22мм, H=16-19мм), IP54","sp23345401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.005]
[null,"Сальник Pg48 (ущільнення: 38-44мм), без гайки, полістирол, IP65","sp24040901","шт.","UA1.094.0176369-07 11.12.2007-11.12.2012  корпуси PS","8538 90 99 00",0.092]
[null,"# PA-Сальник NPT 3/8\" (4-8мм) IP68","sp24703701","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00"]
[null,"Ущільнююче кільце Pg16, внутрішній d=22,5мм, поліетилен, IP68","sp24900401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.001]
[null,"Ущільнююче кільце Pg21, внутрішній d=28,3мм, поліетилен, IP68","sp24900501","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.002]
[null,"Мембрана подвійна Pg13,5 (ущільнення: 7-12мм), глуха, еластична, IP66","sp26040301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0038]
[null,"Мембрана подвійна Pg16 (ущільнення: 9-15мм), глуха, еластична, IP66","sp26040401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.0048]
[null,"Пробка конденсатная для BL-корпусов","sp26218001","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси"]
[null,"Пробка конденсатна Pg 13,5, (ущільнення: 7-12мм), еластична","sp26240301","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.006]
[null,"Пробка конденсатна Pg 16, (ущільнення: 9-15мм), еластична","sp26240401","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","8538 90 99 00",0.007]
[null,"Коробка EIB 10 порожня (d=60мм, h=20мм), для сигнальних ліній, IP30","sp30590701","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","3926 90 97 90",0.014]
[null,"# Клеммблок безвинтовой SL 2,5 мм 5пол.х4","sp46142501","шт.","Spelsberg 2FT","8536 90 10 00"]
[null,"# Клеммблок безвинтовой SL 1,5 мм 5пол.х5","sp46151501","шт.","Spelsberg 2FT","8536 90 10 00"]
[null,"Щит STG 002-L для 2х розеток типа SHUKO, (130х94х81)","sp50590201","шт.","Spelsberg 2FT"]
[null,"Розподільчий щит STV 202-L порожній під 3 автомати і розетки : 2хSchuko, (188х130х81), IP65","sp50990201","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",0.7,0.002]
[null,"Щит STV 202-L  пустой для 3 автоматов и 2 розеткок типа SHUKO IPх44","sp50990290","шт.","Spelsberg 2FT"]
[null,"Распределительный щит STV 1208-L пустой под 12 автом. и розетки: 8хSchuko, (254х361х111), IP65 (при применен.соответств.разъёмов)","sp51590801","шт.","UA1.094.0176330-07 11.12.2007-11.12.2012 корпуси","3926 90 97 90",2.133,0.01]
[null,"Набор для вертикального комбинирования корпусов Jambo","sp59100401","шт.","Spelsberg 2FT","8538 90 99 00"]
[null,"# Набор для установки щитков UP в полые стены (гипсокартон, ДСП)","sp70599901","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00"]
[null,"Розподільча коробка AS1 подвійна, d=2х65мм, h=45мм (107х65мм), для американських, французьких, італійських розеток, поліпропілен, зелена, IP30","sp92604501","шт.","UA1.094.0176339-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.","3926 90 97 90",0.041,0.0003]
[null,"Спец. изготовл., цены по запросу"]
[null,"Spelsberg (спец.)"]
[null,"Корпус одинарний для установки в освітлювальних стовпах, порожній, введення: М12, М20, довжина 220мм, діаметр 67мм, IP 32","sp15810094","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90"]
[null,"Корпус подвійний для установки в освітлювальних стовпах, порожній, введення: М12, М20, довжина 420мм, діаметр 67мм, IP 32","sp15820094","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90"]
[null,"Корпус потрійний для установки в освітлювальних стовпах, порожній, введення: М12, М20, довжина 220мм, діаметр 67мм, IP 32","sp15830094","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90"]
[null,"Мембрана подвійна DMS M32/4 (1,5-4,5мм), еластична, 4 місця для введень, IP66","sp26043301","шт.",null,"8538 90 99 00",0.0069]
[null,"Корпус RKK 4/05-5х4² (94х65х57), клема 5пол.х4мм², полікарбонат, метрич. введення-6 місць під М16/20, IP66","sp60540496","шт.","UA.011.D.00858-12 16.02.2012-16.02.2015","8536 90 01 90",0.16,0.0003]
[null,"Шаблон BS 68 під свердління HW коробок, самокл.","sp92520001","шт.","UA1.094.0176395-07 11.12.2007-11.12.2012 інстал.PP","4811 41 90 00",0.001]
[null,"Кришка корпуса AK PC  05 (до STV 512-L спец) з отвор.60х60 під СЕЕ 16/32А","sp99999999","шт.",null,"3926 90 97 90"]
[null,"Днище корпуса AK PC  05-K-m  (до STV 512-L спец) ","spCT515103","шт.",null,"3926 90 97 90"]
[null,"Крышка корпуса AK PC  05-D (до STV 512-L спец) ","spCT515601","шт.",null,"3926 90 97 90"]
[null,"Дверця прозора для EK 04 (якщо будет\"0\"-запрос ціни)","spS164601","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","3926 90 97 90"]
[null,"Кришка прозора для EK 008","spS4167011","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00",0.06]
[null,"Кліпса для дверей ЕК ","spS866201","шт.","нет сертиф.УкрСЕПРО","8538 90 99 00"]